Задание 1. Определение оптимального варианта строительства скважин в УБР на планируемый год

В УБР запланировано строительство скважин нескольких категорий: 
I категории   - не более H1, 
II категории  - не более H2,
III категории - не менее (не более) H3.
При строительстве скважин используются разные материально-технические ресурсы, наличие которых в УБР ограничено следующим количеством (в тоннах): обсадные трубы - В1, химреагенты - В2, глина и глинопорошок - В3, талевый канат - В4, ГСМ - В5. При строительстве скважин разной категории потребляется различное количество ресурсов каждого вида. Расход материально - технических ресурсов в расчете на 1 скважину каждой категории задан табл. 1.4.

Таблица 1.4
	  Виды ресурсов

Категории
скважин
	Обсадные
трубы
	Хим. реагенты
	Глина и глино-порошок
	Талевый канат
	ГСМ

	
	В1
	В2
	В3
	В4
	В5

	I
	450
	45
	130
	20
	46

	II
	300
	40
	110
	16
	36

	III
	200
	30
	70
	15
	30




Экономический эффект при строительстве скважины j категории  определен  Эj тыс. рублей. Требуется:

1. Определить оптимальный план строительства скважин, при котором в пределах ограниченного объема ресурсов (табл. 1.5.) достигается максимальный экономический эффект. 

[bookmark: _GoBack]
Таблица 1.5
Варианты заданий
	№ вар.
	H1
	H2
	H3
	Э1
	Э2
	Э3
	В1
	В2
	В3
	В4
	В5

	1
	5
	3
	не более 7
	190
	130
	95
	4875
	590
	1595
	275
	595

	2
	5
	2
	не более 8
	190
	130
	90
	4750
	590
	1525
	268
	600

	3
	4
	5
	не бол. 6
	185
	128
	87
	4845
	605
	1530
	271
	610

	4
	5
	5
	не более 5
	185
	130
	87
	4856
	584
	1557
	280
	590

	5
	17
	12
	не бол. 6
	195
	125
	92
	4800
	595
	1527
	272
	592

	6
	14
	6
	не более 6
	186
	130
	90
	4200
	600
	1610
	280
	590

	7
	6
	2
	не бол. 7
	175
	132
	94
	4870
	595
	1555
	265
	590

	8
	18
	10
	не менее 13
	188
	132
	85
	4860
	600
	1533
	275
	605

	9
	3
	2
	не менее 12
	189
	134
	89
	4745
	610
	1596
	287
	610

	10
	15
	12
	не менее 10
	185
	128
	87
	4845
	605
	1530
	271
	610

	11
	14
	10
	не мен. 7
	180
	127
	86
	4750
	585
	1500
	294
	600

	12
	13
	10
	не менее 8
	185
	133
	86
	4770
	595
	1570
	272
	605

	13
	18
	10
	не менее 9
	188
	132
	85
	4860
	600
	1533
	275
	605

	14
	19
	10
	не более 13
	184
	125
	86
	4775
	596
	1560
	250
	615

	15
	16
	14
	не менее 6
	187
	131
	88
	4910
	575
	1545
	268
	605

	16
	13
	10
	не менее 8
	190
	130
	90
	4750
	590
	1525
	268
	600

	17
	12
	15
	не менее 9
	185
	130
	90
	4856
	584
	1557
	280
	590

	18
	14
	13
	не менее 8
	192
	129
	93
	4795
	590
	1640
	273
	600

	19
	15
	11
	не менее 9
	186
	134
	89
	4745
	610
	1596
	287
	610

	20
	11
	4
	не менее 9
	190
	135
	85
	4905
	601
	1587
	275
	600

	21
	15
	9
	не менее 9
	186
	125
	90
	4800
	600
	1610
	280
	590

	22
	15
	11
	не менее 9
	189
	134
	89
	4745
	610
	1596
	287
	610

	23
	14
	15
	не менее 7
	175
	132
	94
	4870
	595
	1555
	265
	590

	24
	15
	9
	не мен. 9
	186
	125
	90
	4800
	600
	1610
	280
	580

	25
	17
	13
	не менее 7
	190
	130
	95
	4875
	590
	1595
	275
	593

	26
	14
	12
	не мен. 9
	195
	133
	87
	4785
	605
	1584
	283
	600

	27
	13
	10
	не менее 8
	185
	133
	86
	4770
	595
	1570
	272
	605

	28
	15
	12
	не менее 8
	190
	133
	95
	4795
	600
	1605
	275
	605

	29
	13
	10
	не менее 10
	185
	130
	90
	4800
	595
	1610
	290
	610

	30
	14
	10
	не менее 7
	180
	127
	86
	4750
	585
	1600
	294
	600



 	
2.Определить двойственные оценки ресурсов, их устойчивость, дефицитность ресурсов.

3.Провести всесторонний анализ полученных оптимальных решений.

