Задание №1
[bookmark: _GoBack]Решить задачи на получение формул при расчетах коротких замыканий в именованных и относительных единицах.


1. Получить формулу для приведения к базисной ступени в именованных единицах сопротивления , заданного в относительных единицах, при известных , .
2. Получить формулу для приведения к базисной ступени в именованных единицах сопротивления , заданного в % к номиналу, при известных , .
3. Получить формулу для приведения к базисной ступени в относительных единицах сопротивления , заданного в именованных единицах.
4. Получить формулу для приведения к базисной ступени в относительных единицах сопротивления , заданного в относительных единицах (к номиналу), при известных , .
5. Получить формулу для приведения к базисной ступени в относительных единицах сопротивления , заданного в % (к номиналу), при известных , .
6. Получить формулу для определения тока на расчетной ступени по его величине в относительных единицах на базисной ступени.


Задание 2.
Рассчитать ток трехфазного короткого замыкания на стороне низкого напряжения (НН) в схеме, приведенной на рис. 1. Параметры схемы приведены в табл. 1. Расчет вести в именованных единицах. Доаварийный режим – холостой ход.
[image: ]
Рис. 1. Схема электрической сети

Таблица 1
Параметры схемы
	Элемент
	Значения параметров

	
	
	
	
	

	
	500/110 кВ
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	110/10 кВ
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	10/0,4 кВ
	
	
	

	
	
	
	
	





Задание 3.
Рассчитать сверхпереходный ток трехфазного короткого замыкания в схеме, приведенной на рис. 1.
Параметры схемы приведены в табл. 1 Расчет вести в относительных единицах. Доаварийный режим – холостой ход.
[image: ]
Рис. 1. Схема электрической сети
Таблица 1
Параметры схемы
	Элемент
	Значения параметров

	
	
	
	

	
	500/110 кВ
	
	

	
	
	
	

	
	110/10
	
	

	
	
	
	





Задание 4.
Рассчитать сверхпереходный и ударный токи трехфазного короткого замыкания в схеме, приведенной на рис. 1. Параметры схемы приведены в табл. 1. Расчет вести в относительных единицах. Доаварийный режим – холостой ход. Для расчета ударного коэффициента составить резистивную схему и найти  – результирующее активное сопротивление схемы относительно точки КЗ. Для активных сопротивлений схемы взять усредненные значения.

[image: C:\Users\user\Documents\Занятие\Все сдал\2022-2023\4308679\Задание 4\Рис. 3. Схема для задания 4.png]
Рис. 1. Схема электрической сети

Таблица 1 – Параметры схемы
	Элемент
	Значения параметров

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	110/10
	
	

	
	110/35
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	





Задание 5.
Рассчитать сверхпереходные токи трехфазного и несимметричных (однофазного, двухфазного и двухфазного на землю) коротких замыканий в схеме, приведенной на рис. 1. Параметры схемы приведены в табл. 1. Расчет вести в относительных единицах. Доаварийный режим – холостой ход. Найти коэффициенты тяжести аварии. На основании полученных результатов сделать вывод, какое КЗ является самым опасным, а какое – наименее опасным.
[image: C:\Users\user\Documents\Занятие\Все сдал\2022-2023\4308679\Задание 6\Рис. 6. Схема для задания 6.png]
Рис. 1. Схема электрической сети

Таблица 1 – Параметры схемы
	Элемент
	Значения параметров

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	110/10
	
	

	
	10/110
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