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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНЫХ И ВРЕДНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ

Тема 1. Введение в безопасность. Вредные и опасные производственные факторы

Цель: получение практических навыков идентификации опасных и вредных производственных факторов, профессиональных рисков на рабочем месте.

Задание
1. Изучить теоретический материал, нормативную правовую базу и пример выполнения задания 1.
1. Из предложенных вариантов в табл. 1.1 выбрать произвольно один вариант наименования рабочего места.
1. В соответствии с ГОСТ 12.0.003–2015 провести идентификацию опасных и вредных производственных факторов, которые могут возникнуть при выполнении технологических операций (видов работ) на выбранных для анализа рабочих местах. 
1. По результатам проведенной идентификации на каждом рабочем месте заполняется табл. 1.4 из бланка выполнения задания 1 (в столбце 1 указывается рабочее место по варианту, в столбце 2 указывается группа ОВПФ, в  столбце 3 необходимо указать идентифицированные ОВПФ с формулировкой по ГОСТ 12.0.003–2015, в столбце 4 необходимо указать источник из предложенного оборудования и предложенных материалов, в     столбце 5 – воздействие на человека).
1. Ознакомиться с пунктами 33 и 35 Приказа Минтруда России от 19.08.2016 № 438н.
1. На основе изученной информации из Приказа Минтруда России от 19.08.2016 № 438н определить, какие риски могут возникнуть на выбранном рабочем месте, с учетом вида выполняемых работ, предложенного оборудования и материалов.
1. Заполнить табл. 1.5 из бланка выполнения задания 1 (в столбцах 1–3 указываются данные по варианту, в столбце 4 указывается риск в соответствии с пунктом 35 Приказа Минтруда России от 19.08.2016 № 438н).
1. Заполнить столбец 5 табл. 1.5 из бланка выполнения задания 1 с использованием сети Интернет.
1. Для заполнения последней колонки табл. 1.5 из бланка выполнения задания 1 рекомендуется обратиться к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 01.03.2012 № 181н и выбрать необходимые мероприятия по устранению идентифицированных рисков.
1.  Оформить отчет в виде заполненного бланка выполнения задания 1 и сдать его на проверку преподавателю.

	Нормативная правовая база
· ГОСТ 12.0.003–2015 «ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы»;
· ГОСТ 12.1.007–76 «ССБТ. Вредные вещества, классификация и общие требования безопасности»;
· Приказ Минтруда России от 19.08.2016 № 438н «Об утверждении Типового положения о системе управления охраной труда»;
· Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 01.03.2012 № 181н «Об утверждении Типового перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков».


Таблица 1.1 
Варианты заданий

	Номер варианта
	Наименование профессии
	Применяемое оборудование
	Применяемые материалы
	Виды выполняемых работ

	1
	Электросварщик ручной сварки
	Сварочный аппарат; сварочный полуавтомат; резак; пневматическая шлифовальная машинка; балластный реостат
	Электроды, проволока (азота оксид, углерода диоксид, озон, марганец, дижелезо триоксид)
	Выполняет работы по ручной дуговой сварке металлических конструкций и деталей

	2
	Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей

	Дробеструйная камера
	Кремний диоксид кристаллический, дижелезо триоксид

	Очистка сложных тонкостенных отливок, изделий и деталей в дробеструйных камерах от пригара, окалины, коррозии, остатков противокоррозионного покрытия и уплотнения поверхностного слоя (наклепа) в дробеструйных камерах

	3
	Машинист насосных установок

	Насос гидравлический, станция насосно-аккумуляторная
	Масло (масла минеральные нефтяные, углеводороды алифатические предельные, углерода оксид, бензол, гидроксиензол, этанол, азота оксид); дижелезо триоксид, кремний диоксид кристаллический
	Обслуживание насосов и насосных агрегатов. Контроль обеспечения заданного давления жидкости, газа и пульпы в сети обслуживаемого участка

	4
	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудова-ния

	Сверлильный станок; отрезной станок; дрель, перфоратор; угловая шлифовальная машинка
	Кремний диоксид кристаллический

	Производит осмотры и ремонт электрооборудования.
Следит за состоянием защитных средств и сохранностью имущества. Выполняет работы на высоте

	5
	Модельщик по деревянным моделям

	Шлифовально-долбежный станок; пневматическая шлифовальная машинка; электролобзик; электрорубанок; рейсмус; фуганок; ленточная пила; фрезер ручной; дрель
	Эмульсия ПВА (гидроксибензол, формальдегид, бензол); пыль растительного и животного происхождения

	Изготовление деревянных моделей средней сложности с несколькими стержневыми ящиками, с отъемными частями и внутренними камерами простой формы

	6
	Машинист тепловоза

	Тепловоз

	Дизельное топливо (азот оксид, углерод оксид, углеводороды алифатические предельные     с1-10, проп-2-ен-1-аль)

	Управление тепловозом и ведение поезда с установленной скоростью в зависимости от профиля железнодорожного пути, веса поезда с соблюдением графика движения, обеспечение безопасности перевозки и культуры обслуживания пассажиров, сохранности груза и подвижного состава

	7
	Лаборант химического анализа

	Толщиномер; весы; вытяжной шкаф; сушильный; фотоколориметр; спектрофотометр; иономер; прибор для измерения освещенности, микроклимата
	Краски; лак; растворитель (лаков и красок); щелочи; реактивы, содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны (бензол, гидроксибензол, диметилбензол, щелочи едкие, кислота азотная)
	Проводит химический и физико-химический анализы различных веществ

	8
	Медицинская сестра

	Тонометр механический; бактерицидный облучатель; ПЭВМ
	Дезинфицирующие средства; триамин; перекись водорода     6 %
	Осуществляет подготовку кабинета к приему. Участвует в консультации и лечении пациента

	9
	Санитарка
	Утюг; бактерицидная лампа
	Порошок; санитарный гель; отбеливатель, пропанол-1,2; гипохлорит-натрия, гипохлориднатрия 6,25 %, триамин
	Производит уборку помещений в медицинской организации. Помогает старшей медицинской сестре при получении медикаментов, инструментов, оборудования и доставке их в отделение

	10
	Слесарь-ремонтник
	Переносной электроинструмент; тепловентилятор; напольный вентилятор; удлинитель; промышленный вентилятор; угловая шлифовальная машинка (болгарка); ударная дрель; шуруповерт; лобзик
	Ацетон; масло минеральное нефтяное; смазка консистентная
	Осуществляет ремонт механических узлов деталей и механизмов автомобиля

	11
	Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок
	Спрей-мойка для поршней; установка графитирования; статическая печь
	Графитовая паста; растворитель 
	Ведение процесса обработки с пульта управления простых деталей на автоматической и полуавтоматической линии станков и установок с одним видом обработки

	12
	Наладчик холодноштамповоч-ного оборудования 

	Пресс гидравлический; пресс однокривошипный; пресс эксцентриковый; пресс однокривошипный простого действия
	Масло индустриальное; (масла минеральные нефтяные)

	Наладка одноударных холодновысадочных, гайкопросечных, гвоздильных и универсальных гибочных автоматов и прессов, автоматов высадки заклепок, винтов, шурупов и других изделий

	13
	Оператор проекционной аппаратуры и газорезательных машин 

	Машина термической резки
	Пропан, кислород, азот

	Подготовка к работе обслуживаемой газорезательной машины через пульт управления командоаппарата и проекционной аппаратуры с проверкой исправности электродвигателей, кнопочных выключателей, поджигающего устройства и устройства подачи охлажденного воздуха

	14
	Машинист крана 

	Электромостовые краны
	Марганца оксиды, азота диоксид, углерод оксид, озон, дижелезо триоксид
	Производит погрузку и разгрузку строительных материалов, деталей конструкций

	15
	Маляр с эмалевыми красками
	Пневмокраскопульт; агрегат окрасочный; кран-балка
	Эмаль; сольвент нефтяной (бутилацетат, формальдегид, ксилол, углеводороды алифатические предельные    с1-10)
	Окрашивание поверхностей, требующих высококачественной отделки, после нанесения шпаклевок и грунтовочных слоев красками и лаками в несколько тонов, шлифование и полирование их

	16
	Резчик металла на ножницах и прессах

	Ручной слесарный инструмент, пневматический инструмент, электроинструмент; пресс-ножницы; ленточнопильный станок; кран электромостовой
	СОЖ (масла минеральные нефтяные).
	Прямолинейная отрезка заготовок и деталей из различных неметаллических материалов (ткань, картон, гетинакс и др.)

	17
	Сверловщик

	Ручной слесарный инструмент, станок радиально-сверлильный; станок заточной; кран мостовой
	СОЖ (масла минеральные нефтяные)
	Сверление отверстий под разными углами и в различных плоскостях, требующих нескольких установок и большой точности направления по оси отверстия и расстояния между центрами отверстий

	18
	Намотчик катушек трансформаторов
	Ручной слесарный инструмент; станок для намотки обмоток проводом; кран консольный стационарный
	Серная кислота; СОЖ
	Наматывает катушки цилиндрических многослойных обмоток с провода круглого и прямоугольного сечения трансформаторов третьего габарита, наматывает винтовые обмотки трансформаторов третьего габарита с количеством параллелей более 12 га винтовых одноходовых обмоток трансформаторов четвертого габарита

	19
	Аккумуляторщик

	Ареометр, зарядное устройство

	Соляная кислота (гидрохлорид)

	Выполнение сложных работ по ремонту и формовке аккумуляторов и аккумуляторных батарей различных типов и емкостей

	20
	Штукатур-маляр
	Электросмеситель; дрель, электрокраскораспылитель, кисти, валики, шпатели
	Краски (масляная, алкидная), растворитель (сольвент), известь, мел, лаки, мастики, клеи, шпатлевки, штукатурки, наливные полы (метилбензол, бутанол, бутилацетат, пропан-2-он)

	Улучшенное покрытие штукатуркой вручную прямолинейных поверхностей стен, потолков, гладких столбов, пилястр, ниш с откосами, балок постоянного сечения и ремонт улучшенной штукатурки

	21
	Аппаратчик очистки сточных вод

	Насос химический; емкости
	Серная кислота, сульфит натрия, азотная кислота – оксиды азота, хромовые стоки (серная кислота, азотная кислота, азота оксиды)
	Ведение процесса очистки промышленных сточных вод от примесей методом ионно-обменной очистки или биохимического окисления

	22
	Заготовщик изоляционных деталей 

	Виброножницы, гильотиновые ножницы электромеханические, круговые ножницы, машина листогибочная, многодисковые ножницы, ножницы дисковые, ножницы роликовые для резки электроизоляционного картона, пресс для склеивания изоляций, пресс пневматический для склеивания изоляций, станок кромкогибочный; рейсмусовый станок
	Клей (гидроксибензол; формальдегид)

	Проводит заготовку изоляционных деталей. Осуществляет заготовку полос и прокладок из изоляционных материалов

	23
	Сборщик трансформаторов 

	Стапель сборочный, стеллаж механизированный, вальцы, насосная станция, пневмогайковерт, межпролетная телега, паллетный транспортер
	Сталь электротехническая; грунт; бумага электроизоляционная крепированная; картон электроизоляционный; лакоткань; лак; парафин; нефтяной растворитель; эмаль белая
	Занимается сборкой автотрансформаторов малой мощности и малогабаритных трансформаторов цепей управления

	24
	Укладчик-упаковщик

	Кран-балка; электролобзик; гвоздезабивной инструмент; шуруповерт аккумуляторный; станок намоточный
	Бумага парафинированная; водонепроницаемая бумага; бумага оберточная; рубероид; лента киперная; гвозди; проволока; пленка полиэтиленовая; солидол; эмаль
	Фасовка, дозировка полуфабрикатов и готовой продукции или отдельных ее компонентов в тару-пакеты, пачки, банки, тубы, флаконы, ампулы, пеналы, целлофановые ленты, бутылки, бутыли, ящики, мешки. Вручную по заданному объему, массе или количеству различных твердых, сыпучих, жидких и штучных товаров

	25
	Регенераторщик отработанного масла

	Пресс кривошипный; ножницы; фильтр-прессы; насосы масляные; насосы вакуумные; вакуумные колонки; паровой подогреватель
	Масло трансформаторное; картон фильтровальный
	Регенерация и тонкая очистка отработанных масел

	26
	Начальник плавильно-разливочного участка

	ПЭВМ, печи индукционные, телега извлечения труб, тележка обмазки, тележка зачистки, секундомер, вискозиметр, фонарь, весы,  рулетка, кувалда, гаечные ключи, миксер обмазки шлифовальные машинки (электрические, пневматические)
	Жидкое стекло; магнезит; огнеупорный бетон; обмазка для кокилей; графит; просечка листовая; никель; феррохром низкоуглеродистый; феррохром высокоуглеродистый; ферромарганец; ферросилиций; дробь нержавеющая (азота оксид, углерод оксид, марганец в сварочных аэрозолях при его содержании до 20 %, озон, дижелезо триоксид, кремний диоксид кристаллический)
	Участие в процессах плавки, переплавки, рафинирования цветных металлов и сплавов, пульверизации алюминиевого порошка. Выпуск металла, шлака, штейна, заправка выпускных отверстий, шлаковых окон, порогов, желобов, разделка и заделка летки, замена шпуровой плиты, отстойников, изложниц, перепуск электродов, разливка металла, приготовление лигатуры и баббита под руководством плавильщика более высокой квалификации

	27
	Гальваник 

	Линия оловянирования, линия серебрения
	Кислотные, щелочные растворы
	Гальваническое покрытие наружных и внутренних поверхностей сложных изделий и деталей с различными толщинами стенок и с большим числом переходов сечений

	28
	Газорезчик

	Резак для газокислородной резки, ножницы листовые, рулетка
	Инструментальные и конструкционные стали, цветные металлы
	Кислородная и воздушно-плазменная прямолинейная и фигурная резка сложных деталей из различных сталей, цветных металлов и сплавов по разметке вручную на переносных и стационарных кислородных и плазменно-дуговых машинах с фотоэлементным и программным управлением

	29
	Машинист на молотах, прессах и манипуляторах

	Молот ковочный гидравлический, молот ковочный пневматический

	Пыль растительного и животного происхождения
	Управление паровыми, гидравлическими и пневматическими ковочными молотами; парогидравлическими и гидравлическими прессами

	30
	Вулканизаторщик 

	Пресс; шприц-машина
	Резина сырая

	Прессование матриц и вулканизация печатных форм на гидравлическом вулканизационном прессе

	31
	Повар 

	Электроплиты, жарочные шкафы, электросковороды, электромеханическое оборудование, мясорубка, холодильное оборудование, морозильные камеры, пароконвектомат
	Растительное масло
	Непосредственно осуществляет приготовление блюд, в том числе: мойку и бланшировку продуктов, смешивание продуктов, жарку, запекание, варку на пару, приготовление соусов, супов, бульонов, холодных закусок для шведского стола и салатов

	32
	Врач-стоматолог

	Стоматологическая установка
	Пыль растительного и животного происхождения; воск базисный, гель для протравливания (ортофосфорная кислота), раствор для инъекций (гидрохлорид)
	Оказывает квалифицированную медицинскую помощь по своей специальности, используя современные методы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, разрешенные для применения в медицинской практике

	33
	Закройщик

	ПЭВМ, пневматические подъемные устройства, ручные тележки, отрезной нож, раскройный комплекс, автоматические настилочные столы, обдувочный пистолет
	Формальдегид, фенол, пыль растительного и животного происхождения

	Раскрой материала при пошиве, перекраивание при ремонте нательного и постельного белья, корсетных изделий со снятием мерок по силуэтным основам лекал, полученных от моделирующих организаций

	34
	Швея

	ПЭВМ, швейная машина, иглы, ножницы
	Пыль растительного и животного происхождения
	Выполнение на машинах или вручную операций средней сложности, операций по пошиву изделий из различных материалов

	35
	Начальник плавильно-разливочного участка

	ПЭВМ, печи индукционные, телега извлечения труб, тележка обмазки, тележка зачистки, секундомер, вискозиметр, фонарь, весы,  рулетка, кувалда, гаечные ключи, миксер обмазки шлифовальные машинки (электрические, пневматические) 
	Жидкое стекло; магнезит; огнеупорный бетон; обмазка для кокилей; графит; просечка листовая; никель; феррохром низкоуглеродистый; феррохром высокоуглеродистый; ферромарганец; ферросилиций; дробь нержавеющая (азота оксид, углерод оксид, марганец в сварочных аэрозолях при его содержании до 20 %, озон, дижелезо триоксид, кремний диоксид кристаллический)
	Участие в процессах плавки, переплавки, рафинирования цветных металлов и сплавов, пульверизации алюминиевого порошка. Выпуск металла, шлака, штейна, заправка выпускных отверстий, шлаковых окон, порогов, желобов, разделка и заделка летки, замена шпуровой плиты, отстойников, изложниц, перепуск электродов, разливка металла, приготовление лигатуры и баббита под руководством плавильщика более высокой квалификации

	36
	Плавильщик металла и сплавов

	Печи индукционные, машина центробежного литья, вибратор, «ложка», весы крановые, трамбовка, кувалда, бетономешалка, гаечные ключи, фонарь, рулетка, шлифовальные машинки (электрические, пневматические)
	Жидкое стекло; магнезит; огнеупорный бетон; обмазка для кокилей; графит; просечка листовая; никель; феррохром низкоуглеродистый; феррохром высокоуглеродистый; ферромарганец; ферросилиций; дробь нержавеющая (азота оксид, углерод оксид, марганец в сварочных аэрозолях при его содержании до 20 %, озон, дижелезо триоксид, кремний диоксид кристаллический)
	Плавка цветных и драгоценных металлов и их сплавов в печах и горнах различных конструкций

	37
	Пожарный

	Автомобиль КАМАЗ, автомобиль ЗИЛ
	Пенообразователь: двухатомный спирт (этанол); ароматические углеводороды (бензол, толуол, этилбензол, ксилолы, стирол); серная кислота, бензин, дизельное топливо (углерод оксид, углеводороды алифатические, азота оксиды, проп-2-ен-1-аль)
	Проводит работы по тушению пожаров, спасению людей, ликвидации последствий аварий и стихийных бедствий, эвакуации материальных ценностей, вскрытию и разборке конструкций с использованием специальных агрегатов, механизмов, изолирующих аппаратов, а также выполняет обязанности соответствующих номеров боевого расчета пожарного автомобиля

	38
	Оператор мойки тары
	Моечная машина
	Моечная жидкость (щелочи едкие, хлор+)
	Чистка тары и других предметов с использованием специального оборудования и моющих средств

	39
	Дворник

	Газонокосилка, производственный инвентарь (метла, совок, лопата) 
	Пыль растительного и животного происхождения с примесью диоксида кремния от 2 до 10 %
	На вверенной территории в весенний период подметать асфальтовое покрытие, в зимнее время сгребать снег к стенам здания, пешеходные дорожки посыпать песком, крыльцо у входа должно быть всегда убрано 

	40
	Оператор производства формованного полиуретана и пенополиуретана

	Заливочная машина высокого давления, пирометр инфракрасный, термостат, литьевые формы

	Пенополиуретан, формальдегид, углерод оксид, тоулол, углеводороды алифатические предельные     с1-10

	Выполнение отдельных операций технологического процесса получения формованного пенополиуретана на конвейере или полиуретана на литьевых машинах

	41
	Обработчик изделий из пластмасс

	Рабочий стол, нож канцелярский

	Пенополиуретан, клей
	Обработка изделий из пластмасс: удаление литников, отрезание до нужных размеров, снятие фасок, обрезание по торцу с применением соответствующего оборудования

	42
	Рентген-лаборант

	Дентальный рентген, томограф
	Дезинфицирующие салфетки
	Делает рентгенограммы, томограммы, проводит фотообработку, участвует в рентгеноскопии. Следит за дозой рентгеновского излучения, исправностью рентгеновского аппарата, за соблюдением чистоты и порядка в рентген-кабинете

	43
	Заливщик металла
	Автоматическая формовочная линия; лом, крюк, лопата
	Пыль растительного и животного происхождения с примесью диоксида кремния
	Заливка чугуна, стали или цветного металла из крановых и ручных ковшей

	44
	Земледел
	Автоматическая формовочная линия
	Песок, бентонит, формовочная смесь (формальдегид)
	Приготовление по заданным рецептам формовочных и стержневых наполнительных, облицовочных, быстросохнущих и наливных самотвердеющих смесей на бегунах или вручную

	45
	Формовщик машинной формовки
	Автоматическая формовочная линия
	Растворитель (этанол бутанол, толуол, ацетон, бутилоцитат), разделительное антифрикционное  покрытие для модельной оснастки
	Изготовление форм для отливок средней сложности на формовочных машинах и форм сложных и тонкостенных отливок, а также для крупных отливок простых и средней сложности

	46
	Шихтовщик

	Галтовочный барабан
	Дижелезо триоксид, марганца оксиды
	Составление шихты вручную из отдельных компонентов, взвешивание, высыпание их слоями и перемешивание в мешалках

	47
	Плотник
	Столярный и плотничий ручной инструмент
	Кремний диоксид кристаллический
	Выполнение плотничных и опалубочных работ

	48
	Техник-наполнитель

	Заправочная станция, кран-балка
	Хладон, азот, герметик (этанол), углеводороды алифатические предельные
	Наполнение баллонов автомобилей сжатым природным газом на газозаправочных колонках газонаполнительной компрессорной станции

	49
	Литейщик на машинах для литья под давлением 

	Машина автоматическая для литья под давлением, машина кокильная однопозиционная 
	Алюминий

	Литье различных тонкостенных и металлоемких деталей сложной конфигурации, с внутренними ребристыми полостями и отъемными частями из чугуна, стали, цветных металлов и сплавов, имеющих высокую температуру плавления, на машинах для литья под давлением различных конструкций

	50
	Литейщик вакуумного, центробежно-вакуумного и центробежного литья

	Печи индукционные, машина центробежного литья, ковши литейные, вибратор, трамбовка, отбойный молоток, кувалда, тележка зачистки, тележка обмазки, телега  извлечения, бетономешалка, толщиномер, фонарь, секундомер, вискозиметр, миксер обмазки, весы, шлифовальные машинки (электрические, пневматические), гаечные ключи, рулетка, дробеструйная камера
	Зачистной и отрезной круг, круг абразивный 25af46p6; жидкое стекло; магнезит; огнеупорный бетон; обмазка для кокилей; графит; просечка листовая; никель; феррохром низкоуглеродистый; феррохром высокоуглеродистый; ферромарганец; ферросилиций; дробь нержавеющая (азота оксид, углерод оксид, марганец в сварочных аэрозолях при его содержании до 20 %, озон, дижелезо триоксид, кремний диоксид кристаллический)
	Ведение процесса плавки и заливки форм деталей малого и среднего габарита из углеродистых и легированных сталей, жаропрочных и специальных сплавов под руководством литейщика более высокой квалификации
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Таблица 1.2 
Идентификация опасных и вредных производственных факторов на рабочих местах
	Рабочее место
	Группа ОВПФ по
ГОСТ 12.0.003–2015
	Наименование ОВПФ
	Источник ОВПФ (наименование используемого оборудования, инструментов, материалов и др.)
	Воздействие ОВПФ на человека

	1
	2
	3
	4
	5

	Сварщик ручной сварки
	Факторы, обладающие свойствами физического воздействия
	Опасные и вредные производственные факторы, связанные с аномальными микроклиматическими параметрами воздушной среды на местонахождении работающего: температурой и относительной влажностью воздуха
	Сварочный аппарат
	Перегрев

	
	
	Опасные и вредные производственные факторы, связанные с неионизирующими излучениями
	Сварочный аппарат
	Нарушение сердечного ритма, повышенное артериальное давление, повышенное внутричерепное давление

	
	
	Опасные и вредные производственные факторы, связанные с акустическими колебаниями в производственной среде и характеризуемые повышенным уровнем и другими неблагоприятными характеристиками шума
	Рабочее пространство
	Нарушения периферического кровообращения; повышение артериального давления

	
	
	Опасные и вредные производственные факторы, связанные с чрезмерным загрязнением воздушной среды в зоне дыхания
	Аэрозоли
	Заболевания легких (пылевые бронхиты, пневмокониозы)

	
	Факторы, обладающие свойствами химического воздействия
	Токсический
	Химические вещества, выделяемые при сварке (марганца оксид, углерода оксид, азота диоксид)
	Отравление

	
	Факторы, обладающие свойствами психофизиологического воздействия
	Статические перегрузки, связанные с рабочей позой
	Нахождение в неудобном положении 75 % времени рабочей смены
	Нарушения деятельности нервной системы

	
	
	Перенапряжение анализаторов
	Повышенное число объектов одновременного наблюдения
	

	
	
	Монотонность труда
	Выполнение должностных обязанностей
	



Таблица 1.3 
Идентификация рисков
	Наименование профессии
	Используемое оборудование (материал)
	Виды работ
	Риск
	Последствия
	Меры по устранению риска

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Сварщик ручной сварки
	Сварочный аппарат
	Ручная сварка
	Повышенная температура воздуха
	Перегрев
	Устройство новых и реконструкция имеющихся вентиляционных систем в производственных помещениях
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Таблица 1.4 
Идентификация опасных и вредных производственных факторов на рабочих местах
	№ п/п
	Рабочее место
	Группа ОВПФ по
ГОСТ 12.0.003–2015
	Наименование ОВПФ1
	Источник ОВПФ (наименование используемого оборудования, инструментов, материалов и др.)
	Воздействие ОВПФ на человека

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	
	Факторы, обладающие свойствами физического воздействия
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Факторы, обладающие свойствами химического воздействия
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Факторы, обладающие свойствами биологического воздействия
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Факторы, обладающие свойствами психофизиологического воздействия
	
	
	

	
	
	
	
	
	



Примечание: 1 –  наименования ОВПФ вписывать в таблицу с формулировкой согласно ГОСТ 12.0.003–2015.


Таблица 1.5 
Идентификация рисков
	Наименование профессии
	Используемое оборудование (материал)
	Виды работ
	Риск
	Последствия
	Меры по устранению риска

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	



Проверяемое задание 2
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

Тема 2. Законодательные и нормативные правовые основы управления безопасностью жизнедеятельности

Цель: получение практических навыков проведения обучения безопасности труда и оформления результатов в соответствующих документах.

Задание
1. Изучить теоретический материал, нормативную правовую базу и пример выполнения задания 2.
1. Провести анализ процедуры проведения инструктажей в организациях и самостоятельно заполнить таблицу «Действия по процедуре проведения инструктажей» (бланк выполнения задания 2, форма 2.1).
1. Для работников выбранных профессий (те же, что и в задании 1) оформить результаты обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда:
0.  заполнить журнал регистрации вводного инструктажа согласно примеру (бланк выполнения задания 2, форма 2.2);
б) заполнить журнал регистрации инструктажа на рабочем месте согласно примеру (бланк выполнения задания 2, форма 2.3);
в) заполнить журнал регистрации целевого инструктажа согласно примеру (бланк выполнения задания 2, форма 2.4).
4. Оформить отчет в виде бланка выполнения задания 2, который содержит заполненные форм 2.1, 2.2, 2.3, и сдать его на проверку преподавателю. 

Нормативная правовая база
1. ГОСТ 12.0.004–2015 «Организация обучения безопасности труда. Общие положения»;
1. Постановление Минтруда России и Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29 (ред. от 30.11.2016) «Об утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций».

Теоретические сведения

Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда работников организаций проводятся для обеспечения профилактических мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 
Одновременно с обучением по охране труда и проверкой знаний требований охраны труда могут проводиться обучение и аттестация работников организаций по другим направлениям безопасности труда, устраиваемые органами государственного надзора и контроля и федеральными органами исполнительной власти в порядке, утверждаемом ими по согласованию с Министерством труда и социального развития Российской Федерации.
Обучению по охране труда и проверке знаний требований охраны труда подлежат все работники организации, в том числе ее руководитель.
Работники, имеющие квалификацию инженера (специалиста) по безопасности технологических процессов и производств или по охране труда, а также работники федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда, государственного надзора и контроля, педагогические работники образовательных учреждений, осуществляющие преподавание дисциплины «Охрана труда», имеющие непрерывный стаж работы в области охраны труда не менее пяти лет, в течение года после поступления на работу могут не проходить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда.
 Ответственность за организацию и своевременность обучения по охране труда и проверку знаний требований охраны труда работников организаций несет работодатель в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
[bookmark: Par52][bookmark: Par54]Проведение инструктажа по охране труда
Для всех принимаемых на работу лиц, а также для работников, переводимых на другую работу, работодатель (или уполномоченное им лицо) обязан проводить инструктаж по охране труда.
Все принимаемые на работу лица, а также командированные в организацию работники и работники сторонних организаций, выполняющие работы на выделенном участке, обучающиеся образовательных учреждений соответствующих уровней, проходящие в организации производственную практику, и другие лица, участвующие в производственной деятельности организации, проходят в установленном порядке вводный инструктаж, который проводит специалист по охране труда или работник, на которого приказом работодателя (или уполномоченного им лица) возложены эти обязанности.
Вводный инструктаж по охране труда проводится по программе, разработанной на основании законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации с учетом специфики деятельности организации и утвержденной в установленном порядке работодателем (или уполномоченным им лицом).
Кроме вводного инструктажа по охране труда проводятся первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи.
Эти инструктажи на рабочем месте проводит непосредственный руководитель (производитель) работ (мастер, прораб, преподаватель и так далее), прошедший в установленном порядке обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда.
Проведение инструктажей по охране труда включает ознакомление работников с имеющимися опасными или вредными производственными факторами, изучение требований охраны труда, содержащихся в локальных нормативных актах организации, инструкциях по охране труда, технической, эксплуатационной документации, а также применение безопасных методов и приемов выполнения работ.
Инструктаж по охране труда завершается устной проверкой приобретенных работником знаний и навыков безопасных приемов работы лицом, проводившим инструктаж.
Проведение всех видов инструктажей регистрируется в соответствующих журналах проведения инструктажей (в установленных случаях – в наряде-допуске на производство работ) с указанием даты проведения инструктажа и подписями инструктируемого и инструктирующего.
[bookmark: Par64]Первичный инструктаж на рабочем месте проводится до начала самостоятельной работы со следующими категориями лиц.
1. Со всеми вновь принятыми в организацию работниками, включая работников, выполняющих работу на условиях трудового договора, заключенного на срок до двух месяцев или на период выполнения сезонных работ, в свободное от основной работы время (совместители), а также на дому (надомники) с использованием материалов, инструментов и механизмов, выделяемых работодателем или приобретаемых ими за свой счет.
1. С работниками организации, переведенными в установленном порядке из другого структурного подразделения, либо работниками, которым поручается выполнение новой для них работы.
1. С командированными работниками сторонних организаций, обучающимися образовательных учреждений соответствующих уровней, проходящими производственную практику (практические занятия), и другими лицами, участвующими в производственной деятельности организации.
Первичный инструктаж на рабочем месте проводится руководителями структурных подразделений организации по программам, разработанным и утвержденным в установленном порядке в соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда, локальных нормативных актов организации, инструкций по охране труда, технической и эксплуатационной документации.
Работники, не связанные с эксплуатацией, обслуживанием, испытанием, наладкой и ремонтом оборудования, использованием электрифицированного или иного инструмента, хранением и применением сырья и материалов, могут освобождаться от прохождения первичного инструктажа на рабочем месте. Перечень профессий и должностей работников, освобожденных от прохождения первичного инструктажа на рабочем месте, утверждается работодателем.
Повторный инструктаж проходят все работники, прошедшие первичный инструктаж, не реже одного раза в шесть месяцев по программам, разработанным для проведения первичного инструктажа на рабочем месте.
Внеплановый инструктаж проводится в следующих случаях.
1. При введении в действие новых или изменении законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда, а также инструкций по охране труда.
1. При изменении технологических процессов, замене или модернизации оборудования, приспособлений, инструмента и других факторов, влияющих на безопасность труда.
1. При нарушении работниками требований охраны труда, если эти нарушения создали реальную угрозу наступления тяжких последствий (несчастный случай на производстве, авария и т. п.).
1. По требованию должностных лиц органов государственного надзора и контроля.
1. При перерывах в работе (для работ с вредными и (или) опасными условиями – более 30 календарных дней, а для остальных работ – более двух месяцев).
1. По решению работодателя (или уполномоченного им лица).
Целевой инструктаж проводится при выполнении разовых работ, ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и работ, на которые оформляются наряд-допуск, разрешение или другие специальные документы, а также при проведении в организации массовых мероприятий.
Конкретный порядок, условия, сроки и периодичность проведения всех видов инструктажей по охране труда работников отдельных отраслей и организаций регулируются соответствующими отраслевыми и межотраслевыми нормативными правовыми актами по безопасности и охране труда.
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Пример формы 2.2 
Общество с ограниченной ответственностью «Прогресс» (ООО «Прогресс»)
предприятие, организация, учебное заведение

ЖУРНАЛ
регистрации вводного инструктажа


Начат    01 ноября 20 ХХ г.  
Окончен _________ 20 __ г.



Пример формы 2.2 (продолжение)
	Дата
	Фамилия,
имя,
отчество
инструктируемо-го
	Год
рожде-ния
	Профессия,
должность
инструктируемо-го
	Наименование
производственного
подразделения,
в которое
направляется
инструктируемый
	Фамилия,
инициалы,
должность
инструктирую-щего
	Подпись

	
	
	
	
	
	
	инструктирую-щего
	инструктируе-мого

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	01.11.
20ХХ 
	Иванов Петр Сергеевич
	1985
	Слесарь
	Административ-но-хозяйственный отдел
	Сидоров А.В., начальник отдела охраны труда
	Сидоров
	Иванов

	03.11.
20ХХ
	Дроздов Павел Дмитриевич
	1988
	Начальник 
	Производствен-ный отдел
	Сидоров А.В., начальник отдела охраны труда
	Сидоров
	Дроздов



Пример формы 2.3


Общество с ограниченной ответственностью «Прогресс» (ООО «Прогресс»)
--------------------------------------------------------------------
предприятие, организация, учебное заведение

ЖУРНАЛ
регистрации инструктажа на рабочем месте



Последующие страницы

Административно-хозяйственный отдел
--------------------------------------------------------------------
цех, участок, бригада, служба, лаборатория

Начат 1 ноября 20 ХХ г.
Окончен _________ 20 __ г.




Пример формы 2.3 (продолжение)

	Дата
	Фамилия, имя, отчество инструкти-руемого
	Год рожде-ния
	Профессия, должность инструкти-руемого
	Вид инструк-тажа (первич-ный, на рабочем месте, повтор-ный, внепла-новый)
	Причина проведения внеплано-вого инструкта-жа
	Фамилия, инициалы, должность инструкти-рующего, допускаю-щего
	Подпись
	Стажировка на рабочем месте

	
	
	
	
	
	
	
	инструк-тирую-щего
	инструк-тируе-мого
	количест-во смен 
(с ____
по ____)
	стажи-ровку прошел (подпись рабоче-го)
	знания прове-рил, допуск к работе произвел (подпись, дата)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	15.11.20ХХ
	Иванов Петр Сергеевич
	1985
	Слесарь
	Вне-
плано-вый
	Приказ от 10.11.20ХХ № 374
	Сидоров А.В., начальник отдела охраны труда
	Сидо-ров
	Иванов
	–
	–
	–




Форма 2.4 

	Общество с ограниченной ответственностью «Прогресс»


(наименование организации)

ЖУРНАЛ
регистрации целевого инструктажа

	Цех по брикетированию


(наименование подразделения)


Начат 25 февраля 20 22 г.
Окончен _________ 20 __ г.



Форма 2.4 (продолжение)

	Дата
	Фамилия, имя, отчество инструктируемого
	Год рождения
	Профессия, должность инструктируемого
	Причина проведения целевого инструктажа
	Фамилия, инициалы, должность инструктирующего, допускающего
	Подпись

	
	
	
	
	
	
	Инструктирующего
	Инструктируемого

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	15.11.20ХХ
	Иванов Петр Сергеевич
	1985
	Слесарь
	Ликвидации последствий аварии
	Петров А.В., начальник цеха по ремонту запорной арматуры
	Петров
	Иванов
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Форма 2.1
Действия по процедуре проведения инструктажей
	Вид инструктажа
	Основание для проведения инструктажа1
	Ответствен-ный2
	Исполни-тель3
	Сроки4
	Документ на входе
(документы, необходимые для проведения инструктажа)5
	Документ на выходе
(документы, оформляемые в результате проведения инструктажа)6

	Вводный
	
	
	
	
	
	

	Первичный
	
	
	
	
	
	

	Повторный 
	
	
	
	
	
	

	Внеплановый
	
	
	
	
	
	

	Целевой
	
	
	
	
	
	



Примечания:
1 Указываются основание, причина проведения инструктажа (прием на работу и т. д.).
2 Указывается должность работника в организации, который отвечает за организацию и проведение данного вида инструктажа.
3 Указывается должность работника в организации, которому поручено проведение данного вида инструктажа.
4 Указываются сроки, период проведения инструктажа.
5 Указываются документы, которые необходимы для проведения данного вида инструктажа (программа, инструкция, паспорт оборудования и т. д.).
6 Указываются документы, в которых делается запись о результатах проведения инструктажа.
Форма 2.2 

_______________________________________________________________________________________________________________________
предприятие, организация, учебное заведение

ЖУРНАЛ
регистрации вводного инструктажа


Начат   _________ 20 __ г.
Окончен _________ 20 __ г.



Форма 2.2 (продолжение)
	Дата
	Фамилия,
имя,
отчество
инструктируемо-го
	Год
рожде-ния
	Профессия,
должность
инструктируемо-го
	Наименование
производственного
подразделения,
в которое
направляется
инструктируемый
	Фамилия,
инициалы,
должность
инструктирую-щего
	Подпись

	
	
	
	
	
	
	инструктирую-щего
	инструктируе-мого

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



Форма 2.3


__________________________________________________________________________________________________________________
предприятие, организация, учебное заведение

ЖУРНАЛ
регистрации инструктажа на рабочем месте



Последующие страницы

_______________________________________________________________________________________________
цех, участок, бригада, служба, лаборатория

Начат   _________ 20 __ г.
Окончен _________ 20 __ г.




Форма 2.3 (продолжение)

	Дата
	Фамилия, имя, отчество инструкти-руемого
	Год рожде-ния
	Профессия, должность инструкти-руемого
	Вид инструк-тажа (первич-ный, на рабочем месте, повтор-ный, внепла-новый)
	Причина проведения внеплано-вого инструкта-жа
	Фамилия, инициалы, должность инструкти-рующего, допускаю-щего
	Подпись
	Стажировка на рабочем месте

	
	
	
	
	
	
	
	инструк-тирую-щего
	инструк-тируе-мого
	коли-чество смен
(с ____
по ____)
	стажи-ровку прошел (подпись рабоче-го)
	знания прове-
рил, допуск к работе произвел (подпись, дата)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






Форма 2.4 

	


(наименование организации)

ЖУРНАЛ
регистрации целевого инструктажа

	


(наименование подразделения)


Начат __________20 __ г.
Окончен _________ 20 __ г.



Форма 2.4 (продолжение)

	Дата
	Фамилия, имя, отчество инструктируемого
	Год рождения
	Профессия, должность инструктируемого
	Причина проведения целевого инструктажа
	Фамилия, инициалы, должность инструктирующего, допускающего
	Подпись

	
	
	
	
	
	
	Инструктирующего
	Инструктируемого

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ

Тема 3. Основные принципы защиты от опасностей. Общая характеристика и классификация защитных средств

Цель: получение практических навыков выбора спецодежды, спецобуви, средств индивидуальной защиты, необходимых для конкретного работника организации.

Задание
1. Изучить теоретический материал, нормативную правовую базу и пример выполнения задания 3.
1. Согласно наименованию профессий из задания 1 (профессия должна быть та, по которой учащийся выполнял практическое задание 1) заполнить табл. 3.1 по обеспеченности работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты (см. пример выполнения задания 3) в соответствии с требованиями типовых отраслевых норм. ТОН выбирать, опираясь на виды производств. (Например, электросварщик ручной сварки – Приказ Минздравсоцразвития РФ от 16.07.2007 № 477).
1. Заполнить журнал учета выдачи средств индивидуальной защиты (СИЗ) для выбранных работников (бланк выполнения задания 3, форма 3.1). При заполнении формы личные данные работника выбираются произвольно.
В столбце 1 – наименование средств индивидуальной защиты, заносить данные СИЗ из выбранных профессии.
В столбце 2 – ГОСТ, ОСТ, ТУ, сертификат соответствия, найти в сети Интернет. 
В столбце 3 – дата, произвольно.
В столбце 4 – кол-во, 1.
В столбце 5 – % износа, 0%, так как это новый СИЗ.
В столбце 6 – стоимость в руб., произвольно.
В столбце 7 – подпись. 
В столбце 8 – дата возврата. В Типовых отраслевых нормах определены сроки носки. СИЗ выдаются: на определенный срок, до износа, дежурные СИЗ и по поясам.
В столбце 9 – кол-во, сколько выдается, столько и возвращается.
В столбце 10 – % износа, произвольно.
Столбцы 11, 12 и 13 оформляются по аналогии с 6 и 7.
1. Составить инструкцию по охране труда, раздел «Общие требования охраны труда», по выбранным трем профессиям. Пункты 1.4 и 1.5 прописываются в соответствии с выполнением п. 2 данного задания.
1. На основании Приказа Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 № 290н разработать регламентированную процедуру выдачи и учета спецодежды и СИЗ. Заполнить табл. 3.2.
1. Оформить отчет в виде бланка выполнения задания 3. 
1. Отчет сдать на проверку преподавателю.

Нормативная правовая база
· Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 № 290н (ред. от 12.01.2015) «Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты»;
· Приказ Минздравсоцразвития России от 25.04.2011 № 340н (ред. от 20.02.2014) «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам организаций электроэнергетической промышленности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением»;
· Приказ Минздравсоцразвития РФ от 16.07.2007 № 477 «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на строительных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением»;
· Приказ Минздравсоцразвития России от 11.08.2011 № 906н (ред. от 20.02.2014) «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам химических производств, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением»;
· Приказ Минтруда России от 09.12.2014 № 997н «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением»;
· Приказ Минздравсоцразвития России от 14.12.2010 № 1104н (ред. от 20.02.2014) «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам машиностроительных и металлообрабатывающих производств, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением»;
· Приказ Минздравсоцразвития России от 03.10.2008 № 543н (ред. от 20.02.2014) «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам жилищно-коммунального хозяйства, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением»;
· Постановление Минтруда России от 16.12.1997 № 63 (ред. от 05.05.2012) «Об утверждении Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты» (работникам организаций Российской академии наук);
· Постановление Минтруда России от 08.12.1997 № 61 (ред. от 05.05.2012) «Об утверждении Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты» (работникам горной и металлургической промышленности и металлургических производств, других отраслей промышленности);
· Постановление Минтруда России от 29.12.1997 № 68 (ред. от 05.05.2012) «Об утверждении Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты» (организаций авиационной и оборонной промышленности, работникам организаций бытового обслуживания, работникам организаций здравоохранения и социальной защиты населения);
· Приказ Минздравсоцразвития России от 22.06.2009 № 357н (ред. от 20.02.2014) «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением».
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Таблица 3.1 
Нормы выдачи средств индивидуальной защиты
	
№ пункта
ТОН
(ТН)
	Наименование профессий и должно-стей
	Наименование ОВПФ
(брать из первой практической)
	Наименование средств индивидуальной защиты
	Норма выдачи на год (количество единиц или комплектов)

	Приказ Минздравсоц-развития РФ от 16.07.2007 № 477 «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи сертифицирован-ных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на строительных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением»
	Электро-сварщик ручной сварки
	Опасные и вредные производственные факторы, связанные с аномальными микроклимати-ческими параметрами воздушной среды на местонахождении работающего: температурой и относительной влажностью воздуха.
Опасные и вредные производственные факторы, связанные с неионизирующи-ми излучениями (частотой 50 Гц),
повышенным уровнем и другими неблагоприятными характеристиками шума.
Опасные и вредные производственные факторы, связанные с чрезмерным загрязнением воздушной среды в зоне дыхания.
Токсический.
Статические перегрузки, связанные с рабочей позой.
Перенапряжение анализаторов.
Монотонность труда
	Костюм брезентовый или
	1

	
	
	
	Костюм сварщика
	1

	
	
	
	Ботинки кожаные с жестким подноском или
	1 пара

	
	
	
	Сапоги резиновые с жестким подноском
	1 пара

	
	
	
	Рукавицы брезентовые или
	12 пар

	
	
	
	Краги сварщика
	12 пар

	
	
	
	Очки защитные или
	До износа

	
	
	
	Щиток защитный
	До износа

	
	
	
	На наружных работах зимой дополнительно:

	
	
	
	Куртка на утепляющей прокладке
	По поясам

	
	
	
	Брюки на утепляющей прокладке или
	По поясам

	
	
	
	Костюм для защиты от пониженных температур из смешанной или шерстяной ткани или
	По поясам

	
	
	
	Костюм зимний сварщика
	По поясам

	
	
	
	Валенки с резиновым низом или
	По поясам

	
	
	
	Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском
	По поясам

	
	
	
	Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами
	3 пары




Пример формы 3.1 

Журнал выдачи СИЗ

	Наименование средств 
индивидуальной защиты
	ГОСТ, 
ОСТ, ТУ, 
сертификат соответствия
	Выдано
	Возвращено

	
	
	дата
	кол-во
	% 
износа
	стои-мость, руб.
	рас-писка в полу-чении
	дата
	кол-во
	% 
износа
	стоимость, руб.
	расписка 
сдавшего
	расписка в приеме

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Халат вискозно-лавсановый для защиты от общих производствен-ных загрязнений и механических воздействий 
	Сертификат соответствия № РОСС.RU ИМ09 ВО 2733
	10.01.20ХХ
	1
	0
	158
	подпись
	10.07.20ХХ
	1
	30
	158
	подпись
	подпись

	Перчатки хлопчатобу-мажные с полимерным покрытием 
	Сертификат соответствия РОСС.RU ОС04 НО 0313
	10.01.20ХХ
	1
	0
	50
	подпись
	10.07.20ХХ
	1
	70
	50
	подпись
	подпись

	Очки или маска защитные
	Сертификат соответствия РОСС.RU АЕ58 В77745
	10.01.20ХХ
	1
	0
	90
	подпись
	10.07.20ХХ
	1
	40
	90
	подпись
	подпись
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Общие требования охраны труда
1.1. К самостоятельной работе электросварщика ручной сварки допускаются лица, не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте по охране труда.
1.2. На должность электросварщика ручной сварки назначается лицо, имеющее удостоверение, подтверждающее квалификацию.
1.3. Необходимо выполнять только ту работу, которая поручена мастером.
1.4. На работника могут воздействовать опасные и вредные производственные факторы:
– опасные и вредные производственные факторы, связанные с аномальными микроклиматическими параметрами воздушной среды на местонахождении работающего: температура и относительная влажность воздуха;
– опасные и вредные производственные факторы, связанные с неионизирующими излучениями (частотой 50 Гц);
– связанные с повышенным уровнем и другими неблагоприятными характеристиками шума;
– опасные и вредные производственные факторы, связанные с чрезмерным загрязнением воздушной среды в зоне дыхания;
– токсический;
– статические перегрузки, связанные с рабочей позой;
– перенапряжение анализаторов;
– монотонность труда.
1.5. Работник должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты:
– костюм брезентовый или костюм сварщика (1 шт. на год);
– ботинки кожаные с жестким подноском или сапоги резиновые с жестким подноском (1 пара на год);
– рукавицы брезентовые или краги сварщика (12 пар на год);
– очки защитные или щиток защитный (до износа).
1.6. Соблюдает трудовую дисциплину и культуру производства в течение смены. 




Бланк выполнения задания 3

Таблица 3.1 
Нормы выдачи средств индивидуальной защиты
	
№ пункта
ТОН
(ТН)
	Наименование профессий и должностей
	Наименование ОВПФ
	Наименование средств индивидуальной защиты
	Норма выдачи на год (количество единиц или комплектов)

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	





Форма 3.1 
Журнал выдачи СИЗ

	Наименование СИЗ
	№ сертификата или декларации соответствия
	Выдано
	Возвращено

	
	
	дата
	коли-
чество
	% 
износа
	подпись получив-шего СИЗ
	дата
	коли-чество
	% 
износа
	подпись сдавше-го СИЗ
	подпись приняв-шего СИЗ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




Инструкция по охране труда 
Общие требования охраны труда
Инструкция должна включать:
1.1. Условия допуска работников к самостоятельной работе по соответствующей профессии или к выполнению соответствующего вида работ (возраст, пол, состояние здоровья, проведение инструктажей и пр.).
1.2. Требования по выполнению режимов труда и отдыха.
1.3. Указания о необходимости соблюдения правил внутреннего распорядка.
1.4. Перечень опасных и вредных производственных факторов, которые могут воздействовать на работника в процессе работы.
1.5. Перечень спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты, выдаваемых работникам в соответствии с установленными правилами и нормами.
1.6. Правила личной гигиены, которые должен знать и соблюдать работник при выполнении работы.

Таблица 3.2 
Процедура выдачи и учета спецодежды и СИЗ

	№ п/п
	Действие (процесс)
	Ответственный за процесс
	Исполнитель процесса
	Документы на входе
	Документы на выходе
	Примечание 

	1
	Установка норм спецодежды и СИЗ
	
	
	
	
	

	2
	Выдача спецодежды и СИЗ
	
	
	
	
	

	3
	Отслеживание сроков эксплуатации спецодежды и СИЗ
	
	
	
	
	

	4
	Продление сроков носки, приемка от уволенных работников спецодежды и СИЗ, учет процента износа
	
	
	
	
	

	5
	Списание спецодежды и СИЗ
	
	
	
	
	






Форма 1

	Входные данные
	Описание процесса
	Выходные данные
	Примечание




Наименование операции
1. Ответственный за процесс
2. Исполнитель процесса
Начало















Конец
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МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Тема 3. Основные принципы защиты от опасностей. Общая характеристика и классификация защитных средств

Цель: получение практических навыков определения применяемых в организациях методов и средств защиты окружающей среды.

Задание
1. Изучить теоретический материал, нормативную правовую базу и пример выполнения задания 4.
2. Выбрать произвольно вариант задания по табл. 4.1.
3. В соответствии с выбранным вариантом заполнить табл. 4.4 по примеру. В столбцы 1, 2 и 3 внести исходные данные варианта и заполнить столбцы 4 и 5, подобрав методы и средства защиты атмосферы, которые могут применяться при очистке воздуха. Для заполнения столбцов 4 и 5 используйте теоретические сведения и сеть Интернет.
4. В соответствии с видами сбросов заполнить табл. 4.5 бланка практического задания, заполнив исходные данные варианта в столбцах 1–3, подобрать методы и средства обезвреживания сточных вод, которые могут применяться на производстве, и заполнить столбец 4 и столбец 5. Для заполнения столбцов 4 и 5 используйте обязательную литературу по дисциплине (см. РПД сайт ТГУ/ Сведения об образовательной организации/ Образование / Информация об описании образовательной программы / Образовательные программы ХХХХ год поступления в университет /Находите свое направление подготовки / Рабочие программы дисциплин и/или  сеть Интернет).
5. Изобразить последовательность операций выбранного метода очистки сточных вод в виде блок-схемы.
6. Оформить отчет в виде бланка выполнения задания 4, который содержит заполненные табл. 4.4, 4.5 и схему метода очистки сточных вод, и сдать его на проверку преподавателю.

Нормативная правовая база
· Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об охране окружающей среды»;
· Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об охране атмосферного воздуха»;
· ГОСТ Р 14.03–2005 «Экологический менеджмент. Воздействующие факторы. Классификация»;
· Постановление Правительства РФ от 23.06.2016 № 572 «Об утверждении Правил создания и ведения государственного реестра объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду»;
· Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (введено письмом Минприроды России от 29.03.2012 № 05-12-47/4521);
· Инструкция по нормированию выбросов (сбросов) загрязняющих веществ в атмосферу и в водные объекты (утв. Госкомприроды СССР 11.09.1989);
· Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 (ред. от 25.04.2014) «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
· 

Теоретические сведения

Выбросы в атмосферу

1. Методы очистки воздуха

Среди методов сухого пылеулавливания широкое применение получили циклоны (рис. 4.1), в которых газовый поток вводится через патрубок 2 по касательной и внутренней поверхности корпуса 1. Далее поток совершает вращательно-поступательное движение вдоль корпуса по бункеру 4. Отделение частиц пыли от газа происходит под действием центробежных сил, возникающих при вращении газа и его повороте ко входу выходной трубы 3.

[image: ]
Рис. 4.1. Схема циклона

«Электрическая очистка (электрофильтры) – один из наиболее совершенных видов очистки газов от взвешенных в них частиц пыли и тумана. Этот процесс основан на ударной ионизации газа, передаче заряда ионов частицам примесей и осаждении последних на осадительных и коронирующих электродах. Для этого применяют электрофильтры» [2].
[image: 2014-11-11_015512]«Аэрозольные частицы, поступающие в зону между коронирующим 1 и осадительным 2 электродами (рис. 4.2), адсорбируют на своей поверхности ионы, приобретая электрический заряд, и получают тем самым ускорение, направленное в сторону электрода с зарядом противоположного знака. Процесс зарядки частиц зависит от подвижности ионов, траектории их движения и времени пребывания частиц в зоне коронирующего заряда. Учитывая, что в воздухе и дымовых газах подвижность отрицательных ионов выше, чем положительных, электрофильтры обычно делают с короной отрицательной полярности. Время зарядки аэрозольных частиц невелико и измеряется долями секунды. Движение заряженных частиц к осадительному электроду происходит под действием аэродинамических сил и силы взаимодействия электрического поля и заряда частицы» [2].


Рис. 4.2. Схема электрофильтра

Для тонкой очистки газов от частиц и капельной жидкости применяют различные фильтры. Процесс фильтрования состоит в задержании частиц примесей на пористых перегородках при движении через них дисперсных сред. Принципиальная схема процесса фильтрования в пористой перегородке показана на рис. 4.3. Фильтр представляет собой корпус 1, разделенный пористой перегородкой (фильтроэлементом) 2 на две полости. В фильтр поступают загрязненные газы, которые очищаются при прохождении фильтроэлемента. Частицы примесей оседают на входной части пористой перегородки, образуя на поверхности перегородки слой 3, и задерживаются в порах. Для вновь поступающих частиц этот слой становится частью фильтровой перегородки, что увеличивает эффективность очистки фильтра и [image: ]перепад давления на фильтроэлементе.

Рис. 4.3. Схема фильтра

Наибольшее распространение в промышленности для сухой очистки газовых выбросов получили рукавные фильтры (рис. 4.4).
«В корпусе таких фильтров расположены рукава из ткани (чаще всего используется орлон, байка или стекловолоконная ткань), через которые проходит поток загрязненного воздуха из нижнего патрубка. Грязь оседает на ткани, а чистый воздух выходит из патрубка в верхней части фильтра. В качестве профилактики рукава периодически встряхиваются, грязь с рукавов падает в специальный отстойник» [3].

[image: ]
Рис. 4.4. Рукавный фильтр: 1  –  рукав; 2  –  корпус; 3  –  выходной патрубок; 4  –  блок регенерации; 5  –  входной патрубок

«Аппараты мокрой очистки газов – мокрые пылеуловители – имеют широкое распространение, так как характеризуются высокой эффективностью очистки от мелкодисперсных пылей с dч > 0,3 мкм, а также возможностью очистки от пыли нагретых и взрывоопасных газов. Однако мокрые пылеуловители обладают рядом недостатков, ограничивающих область их применения: образование в процессе очистки шлама, что требует специальных систем для его переработки; вынос влаги в атмосферу и образование отложений в отводящих газоходах при охлаждении газов до температуры точки росы; необходимость создания оборотных систем подачи воды в пылеуловитель» [1].
«Среди аппаратов мокрой очистки с осаждением частиц пыли на поверхность капель на практике более применимы скрубберы Вентури (рис. 4.5). Основная часть скруббера – сопло Вентури 2. В него подводится запыленный поток газа и через центробежные форсунки 1 жидкость на орошение. В конфузорной части сопла происходит разгон газа от входной скорости (WT = 15–20 м/с) до скорости в узком сечении сопла 80–200 м/с и более» [1].
«Процесс осаждения пыли на капли жидкости обусловлен массой жидкости, развитой поверхностью капель и высокой относительной скоростью частиц жидкости и пыли в конфузорной части сопла. Эффективность очистки в значительной степени зависит от равномерности распределения жидкости по сечению конфузорной части сопла. В диффузорной части сопла поток тормозится до скорости 15–20 м/с и подается в каплеуловитель 3. Каплеуловитель обычно выполняют в виде прямоточного циклона.
Скрубберы Вентури широко используют в системах очистки газов от туманов. Эффективность очистки воздуха от тумана со средним размером частиц более 0,3 мкм достигает 0,999» [1].
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Рис. 4.5. Схема скруббера Вентури

К мокрым пылеуловителям относятся барботажно-пенные пылеуловители с провальной (рис. 4.6, а) и переливной решетками (рис. 4.6, б).  Их используют для очистки сильнозапыленных газов. 
«В таких аппаратах газ на очистку поступает под решетку 3, проходит через отверстия в решетке и, барботируя через слой жидкости и пены 2, очищается от пыли путем осаждения частиц на внутренней поверхности газовых пузырей. Режим работы аппаратов зависит от скорости подачи воздуха под решетку. При скорости до 1 м/с наблюдается барботажный режим работы аппарата. Дальнейший рост скорости газа в корпусе 1 аппарата до 2–2,5 м/с сопровождается возникновением пенного слоя над жидкостью, что приводит к повышению эффективности очистки газа и брызгоуноса из аппарата» [1].
Современные барботажно-пенные аппараты обеспечивают эффективность очистки газа от мелкодисперсной пыли – 0,95–0,96 при удельных расходах воды 0,4–0,5 л/м3. Практика эксплуатации этих аппаратов показывает, что они весьма чувствительны к неравномерности подачи газа под провальные решетки. Неравномерная подача газа приводит к местному сдуву пленки жидкости с решетки. Кроме того, решетки аппаратов склонны к засорению.
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Рис. 4.6. Барботажно-пенные пылеуловители с провальной (а) и переливной решетками (б)

Насадочные скрубберы (рис. 4.7), они же башня с насадкой – внутри таких скрубберов расположены различные насадки (седла Берля, кольца Рашига, кольца с перегородками, седла Берля и т. д.), которые увеличивают площадь соприкосновения загрязненного воздуха и очищающей жидкости. Внутри корпуса также расположены форсунки для орошения потока загрязненного газа.
[image: Насадочный скруббер, схема, чертеж]
Рис. 4.7. Пример насадочного скруббера

Абсорбция – поглощение газа жидкостью с помощью растворения или же избирательной химической реакции.
Абсорбция бывает полной (газ растворяется полностью) или частичной (растворяется только часть газа). На уровень абсорбции влияют как химические факторы – тип поглощающей жидкости и газа, так и физические факторы – площадь соприкосновения газа и жидкость, температура и давление в рабочей камере.
Процесс абсорбции протекает в специальных устройствах – абсорберах, которые представляют из себя вертикальный корпус, внутри него – тарелкообразные насадки, на которые поступает жидкость. Газ, контактируя с жидкостью, абсорбируется, после чего очищенный воздух выводится в атмосферу.
[image: Абсорбер, схема, чертеж]
Рис. 4.8. Пример абсорбера


Адсорбция – процесс поглощения газа из воздушного потока твердым веществом (адсорбентом). На сегодняшний день самыми популярными адсорбентами являются активированный уголь и оксидные адсорбенты. Как и в случае с абсорбцией, качество очистки зависит от исходного материала, применяемого адсорбента, а также от физических показателей – температуры и давления (идеальные условия – низкая температура и высокое давление в рабочей камере).
Адсорбционная установка – аппарат для очистки воздуха путем адсорбции – представляет из себя емкость, заполненную адсорбентом. Загрязненный поток газа подается под давлением на рабочую поверхность, очищенный газ выводится через патрубок в верхней части аппарата. Стоит отметить, что поглощающая способность адсорбера ограничена, тут можно провести аналогию с фильтром, который со временем забивается. Для достижения непрерывной работы существуют сдвоенные адсорбционные установки, которые состоят из двух емкостей, работающих поочередно, пока в одной емкости очищается газ, в другой регенерирует адсорбент, и наоборот.

[image: Адсорбционная установка, схема, чертеж]
Рис. 4.9. Пример сдвоенной адсорбционной установки


Сжигание – способ очистки газа путем термической обработки. Очень эффективен для удаления горючих органических компонентов из газовой среды (например, попутного газа). Способ простой и действенный, но имеющий свои недостатки, так как в процессе горения выделяются углекислый газ, оксид серы, хлористый водород и оксид азота, поэтому для полной очистки исходного материала потребуются дополнительные очистные средства.
Сжигание газа происходит в специальных печах, температура в рабочей камере примерно 600–800 градусов Цельсия. Для предотвращения образования сажи в рабочую камеру подают водяной пар, который улавливает мелкодисперсные частицы.
[image: Печь сжигания, схема]
Рис. 4.10. Пример печи для сжигания


Конденсация – метод очистки воздуха путем конденсирования необходимой газовой фракции. В основе метода – свойство вещества менять свое агрегатное состояние под воздействием температуры (самый простой пример – вода, которая в зависимости от температуры существует в трех агрегатных состояниях – лед, жидкость, пар).
Способ не является универсальным в силу своей специфичности – необходимо, чтобы температура конденсации отделяемого газа была ниже, чем температура конденсации газа-носителя. Если же температура конденсации газов близка, то их разделение с помощью конденсации невозможно.
Очистка происходит в специальных конденсаторах, внутри которых располагаются охлаждающие трубки, заполненные хладагентом. Поток воздуха проходит через конденсатор, газ конденсируется на трубках, а очищенный воздух выводится из аппарата.
[image: Конденсадор, схема, чертеж]
Рис. 4.11. Пример конденсата


«Катализация – процесс очистки воздуха, путем использования катализаторов – активных веществ, которые при взаимодействии с газами в воздушном потоке в ходе химической реакции преобразуют вещество в менее вредное или же полностью безвредное. К примеру, на предприятиях используют окись хрома для превращения опасной окиси углерода (угарный газ) в менее вредную двуокись углерода (углекислый газ)» [4].
«Каталитическая очистка происходит в катализационных реакторах, которые представляют из себя вертикальные емкости, внутри которых находится тарелкообразная насадка, где располагается химический катализатор. Реактор также может быть оснащен дополнительными устройствами для нагрева или охлаждения газа (если каталитическая реакция проходит при определенной температуре), отвода тепла (если каталитическая реакция – экзотермическая) и т. д.» [4].

2. Методы очистки воды

Для очистки сточных вод применяют механические, химические, физико-химические и биологические методы. Выбор метода зависит от множества факторов, в частности, от требований к качеству очищенных сточных вод, от места расположения предприятия и т. д.
Механическая очистка. В сооружениях для механической очистки сточных вод (рис. 4.12) сначала отделяются наиболее крупные загрязнения на решетках и ситах, устанавливаемых в голове очистных сооружений, а затем в песколовках из сточных вод выпадают взвеси с размером фракции, как правило, более 0,15–0,2 мм. Основное количество взвешенных веществ удаляется в отстойниках.
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Рис. 4.12. Схема механической очистки воды


Химические методы очистки. К химическим методам очистки сточных вод чаще всего относят нейтрализацию, окисление и восстановление. Эти методы применяют для удаления растворенных веществ перед подачей воды на биологическую очистку.
Сточные воды, содержащие кислоты или щелочи, нейтрализуются путем смешивания кислых и щелочных стоков, добавлением реагентов, подаваемых в различных агрегатных состояниях. При этом количество добавляемого реагента определяется доведением pH сточных вод до значения 6,5–8,5.
Для проведения процесса окисления используют различные окислители, в том числе хлор, гипохлориты натрия и кальция, кислород, озон и т. п. Окисление озоном позволяет в ряде случаев успешно очищать сточные воды от фенола, нефтепродуктов, мышьяка и других токсичных веществ.
Физико-химические методы очистки. Методы физико-химической обработки сточных вод обычно включают флотацию, адсорбцию, ионный обмен и др. Схема процесса пневматической флотации показана на рис. 4.13.
В последние годы флотация широко используется для очистки вод от ПАВ. Применение пневматических флотомашин наиболее распространено при флотации тонкозернистых пульп и оборотных жидкостей. Аэрация жидкостей в этом случае осуществляется путем пропускания воздуха или какого-либо газа через различные пористые элементы, например, керамику, пористую резину.
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Рис. 4.13. Схема пневматической флотационной очистки сточных вод: 
1  –  сточная вода; 2 – пенный продукт; 3 – очищенная вода;
4  –  воздух


Биологическая очистка. Наиболее широко распространенным способом очистки сточных вод является биологический, который известен уже более 100 лет. В современных способах биологической очистки использованы все известные особенности микроорганизмов. При такой очистке сточные воды после механической и, возможно, физико-химической очистки смешивают с активным илом. Смешение осуществляют в специальных сооружениях  –  аэротенках, представляющих собой открытые емкости достаточно большого объема с расположенными в них аэраторами барботажного, механического, струйного или другого типа. В результате достаточно длительного контактирования (в течение 10–36 ч) микроорганизмов с водой в условиях аэрации воздухом происходит биоразложение органических примесей, не удаленных на предыдущих стадиях очистки.
Сооружения биологической очистки в естественных условиях подразделяют на поля фильтрации и биологические пруды. На полях фильтрации сточная вода проходит через слой почвы, содержащий в большом количестве аэробные бактерии, получающие кислород из воздуха. В процессе фильтрации через слой почвы органические загрязнения сточных вод задерживаются в нем. При этом образуется биологическая пленка с большим количеством микроорганизмов различных видов. Задержанные на биопленке органические вещества аэробными микроорганизмами разлагаются до минеральных соединений. Эти процессы наиболее интенсивно происходят в почве на глубине приблизительно 0,1–0,4 м. В результате биохимических процессов углерод органических веществ превращается в углекислоту, а азот аммонийных солей превращается в нитраты и нитриты.
В искусственных условиях применяют аэротенки, а также биофильтры. Аэротенк  –  это большой резервуар прямоугольного сечения, по которому медленно протекает сточная вода вместе с активным илом. С помощью пневматических или механических устройств смесь воды и активного ила барботируют воздухом, насыщая ее при этом кислородом. Все это обеспечивает интенсивное окисление органических веществ.
На рис. 4.14 изображен трехкоридорный аэротенк, в котором очищаемая вода с активным илом змейкой движется по коридорам аэротенка. Скорость движения выбирается из расчета времени пребывания сточных вод в аэротенке примерно 6–30 ч в зависимости от требуемой степени очистки.
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Рис. 4.14. Схема трехкоридорного аэротенка


Очистка поверхностных сточных вод. Для исключения загрязнения почв и грунтов и подземного водоносного горизонта на территории промышленных предприятий, в том числе предприятий энергетики (ТЭЦ, ГРЭС и т. д.) и транспорта (автотранспортные подразделения, мойки автомобилей и др.), должны быть в обязательном порядке сооружены локальные очистные установки поверхностных сточных вод. Такие установки, как правило, включают следующие части: приемную решетку, песколовку, отстойники, флотатор, фильтры доочистки. Эффективность работы локальных очистных сооружений поверхностных сточных вод во многом зависит от технического уровня устройств, с помощью которых происходит извлечение нефтепродуктов. Разработан комбинированный флотатор усовершенствованной конструкции, позволяющий извлечь до 95 % содержащихся в воде нефтепродуктов (рис. 4.15), в котором поверхностные сточные воды, проходя через решетку, собираются в емкости-отстойнике 1.
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Рис. 4.15. Схема очистки поверхностных сточных вод


Сточная вода из емкости откачивается насосом 2 и подается в пневматическую флотационную машину 3 с тонкослойным блоком осветления. Во флотационной машине происходит извлечение тонкодисперсных капель нефтепродуктов при их всплывании вместе с пузырьками воздуха, образующимися при диспергировании воздуха путем подачи его под давлением через пористые аэраторы, выполненные из резины. Аэраторы в количестве 12 шт. устанавливаются по 3 шт. в каждой из четырех камер указанной флотационной машины. В дополнительной пятой камере флотационной машины установлен блок тонкослойного осветления для доизвлечения тонкодисперсных капель нефтепродуктов. Очищаемая сточная вода последовательно проходит все указанные камеры, при этом улавливаемые нефтезагрязнения в виде пенного продукта собираются в верхней части слоя очищаемой воды. Всплывающие нефтепродукты вместе с пузырьками воздуха создают пенный слой, который самотеком удаляется в сборник пенного продукта 4. Очищенная жидкость выводится из флотационной машины путем последовательного прохождения через блок тонкослойного осветления и устройство поддержания заданного уровня очищаемой жидкости во флотационной машине и самотеком поступает в промежуточный резервуар 5. С помощью поверхностного насоса 6 предварительно очищенная вода подается на доочистку в сорбционные фильтры 7. Очищенная сточная вода с содержанием нефтепродуктов не более 0,05 мг/л может быть сброшена на рельеф или в расположенный рядом водоем.
Наряду со стационарными станциями очистки сточных вод в случаях, когда имеется потребность в очистке небольших объемах или непостоянно, применяются мобильные станции водоочистки. Как правило, они состоят из барботера, угольного фильтра, емкости обеззараживания и циркуляционного насоса.
В ряде случаев механическая и химреагентная очистка не дает необходимых результатов. Альтернативой является термическая утилизация технологических сточных вод путем их сжигания в печах, горелках и различного рода установках.



Таблица 4.1 
Варианты заданий

	Номер варианта
	Наименования технологического процесса
	Используемое оборудование
	Выбросы в воздух
	Выбросы в сточные воды

	1
	Плавка металлов и сплавов
	Электродуговые и индукционные печи
	Пыль (ø 35 мкм, крупнодисперсная), углерода оксиды
	Окалина

	2
	Плавка чугуна
	Закрытые чугунолитейные вагранки
	Пыль (ø 35 мкм, крупнодисперсная), сернистый ангидрид
	Окалина

	3
	Прокатка
	Прокатный станок
	Пыль (ø 10 мкм), железа оксиды
	Неорганические соли тяжелых металлов (железо)

	4
	Ковка
	Отбойный молоток
	Пыль (ø 10 мкм), углерода оксиды
	Неорганические соли тяжелых металлов (медь)

	5
	Травление
	Травильные ванны
	Углерода оксиды, азота оксиды
	Серная кислота

	6
	Шлифование
	Шлифовальная машинка
	Пыль (ø 35 мкм, крупнодисперсная), стружка
	Металлические частицы

	7
	Фрезерование
	Режущий инструмент (фреза)
	Пыль (ø 35 мкм, крупнодисперсная), туманы масел
	Металлические частица

	8
	Строгание
	Строгальный станок
	Пыль (ø 35 мкм, крупнодисперсная), эмульсии
	Металлические частица

	9
	Пайка
	Паяльник
	Спирт, олова оксиды
	Свинца оксиды

	10
	Резка
	Резак
	Пыль (ø 10 мкм, мелкодисперсная пыль), железа оксиды
	Канцерогенные соединения хрома

	11
	Очистка металлов и сплавов от поверхностных примесей
	Дробеструйные камеры
	Масло, пыль (ø 10 мкм, мелкодисперсная пыль)
	Окалина

	12
	Нанесение гальванических покрытий
	Ванна с раствором электролитов
	Пыль (ø 10 мкм, мелкодисперсная пыль),тонкодисперсный туман, пары и газы
	Хром

	13
	Анодирование изделий из металла
	Ванна с раствором электролитов
	Пыль (ø 10 мкм, мелкодисперсная пыль), кислотные и щелочные пары
	Хром

	14
	Фосфатирование изделий из металла
	Ванна с раствором электролитов
	Пыль (ø 10 мкм, мелкодисперсная пыль), фтористый водород, гидрохлорид
	Хром

	15
	Сжигание твердого топлива
	Печь
	Оксиды серы, оксиды азота, пепел, сажа
	Сульфаты

	16
	Сжигание нефтепродуктов
	Печь
	Азота оксиды, пепел, сажа
	Ионы металлов

	17
	Изготовление формы для литья
	Пресс-форма
	Азота оксиды, углерода оксиды
	Формальдегид

	18
	Производство гипса
	Гипсоварочный котел
	Пыль (ø 10 мкм, мелкодисперсная пыль), газы
	Неорганическая пыль гипса

	19
	Слесарь-сантехник
	Угловая шлифовальная машинка
	Кремний диоксид кристаллический, пыль (ø 10 мкм, мелкодисперсная пыль)
	Масло

	20
	Слесарь-ремонтник
	Сварочный аппарат
	Газы, пыль (ø 10 мкм, мелкодисперсная пыль)
	Керосин, масло

	21
	Слесарь-инструментальщик
	Болгарка, шуруповерт
	Пыль (ø 10 мкм, мелкодисперсная пыль), железа оксиды
	СОЖ

	22
	Облицовщик- плиточник
	Пила угловая, шуруповерт
	Пыль (ø 10 мкм, мелкодисперсная пыль), озон
	Припой

	23
	Плавка металлов и сплавов
	Электродуговые и индукционные печи
	Пыль (ø 35 мкм, крупнодисперсная), углерода оксиды
	Металлическая стружка

	24
	Плавка чугуна
	Закрытые чугунолитейные вагранки
	Пыль (ø 35 мкм, крупнодисперсная), сернистый ангидрид
	Пыль

	25
	Прокатка
	Прокатный станок
	Пыль (ø 10 мкм, мелкодисперсная пыль), железа оксиды
	Неорганические соли тяжелых металлов (цинк)

	26
	Ковка
	Отбойный молоток
	Пыль (ø 10 мкм, мелкодисперсная пыль), углерода оксиды
	Неорганические соли тяжелых металлов (никель)

	27
	Травление
	Травильные ванны
	Углерода оксиды, азота оксиды
	Окалина

	28
	Шлифование
	Шлифовальная машинка
	Пыль (ø 35 мкм, крупнодисперсная), стружка
	Сода

	29
	Фрезерование
	Режущий инструмент (фреза)
	Пыль (ø 35 мкм, крупнодисперсная), туманы масел
	Масло

	30
	Строгание
	Строгальный станок
	Пыль (ø 35 мкм, крупнодисперсная), эмульсии
	Мыло

	31
	Пайка
	Паяльник
	Спирт, олова оксиды
	Олова оксиды

	32
	Резка
	Резак
	Пыль (ø 10 мкм, мелкодисперсная пыль), железа оксиды
	Никеля оксиды

	33
	Очистка металлов и сплавов от поверхностных примесей
	Дробеструйные камеры
	Масло, пыль (ø 10 мкм, мелкодисперсная пыль)
	Промывные растворы

	34
	Нанесение гальванических покрытий
	Ванна с раствором электролитов
	Пыль (ø 10 мкм, мелкодисперсная пыль), тонкодисперсный туман, пары и газы
	Цианиды

	35
	Анодирование изделий из металла
	Ванна с раствором электролитов
	Пыль (ø 10 мкм, мелкодисперсная пыль), кислотные и щелочные пары
	Цианиды

	36
	Фосфатирование изделий из металла
	Ванна с раствором электролитов
	Пыль (ø 10 мкм, мелкодисперсная пыль), фтористый водород, гидрохлорид
	Цианиды

	37
	Сжигание твердого топлива
	Печь
	Серы оксиды, пепел, сажа
	Азота оксиды

	38
	Сжигание нефтепродуктов
	Печь
	Азота оксиды, пепел, сажа
	Хлориды

	39
	Изготовление формы для литья
	Пресс-форма
	Азота оксиды, углерода оксиды
	Фенол

	40
	Производство гипса
	Гипсоварочный котел
	Пыль (ø 10 мкм, мелкодисперсная пыль), газы
	Известняк (ø 50 мкм)

	41
	Слесарь-сантехник
	Угловая шлифовальная машинка
	Кремний диоксид кристаллический, пыль (ø 10 мкм)
	Спирт технический

	42
	Слесарь-инструментальщик
	Болгарка, шуруповерт
	Пыль (ø 10 мкм, мелкодисперсная пыль), железа оксиды
	Масло

	43
	Облицовщик- плиточник
	Пила угловая, шуруповерт
	Пыль (ø 10 мкм, мелкодисперсная пыль), озон
	СОЖ

	44
	Слесарь-ремонтник
	Сварочный аппарат
	Газы, пыль (ø 10 мкм, мелкодисперсная пыль)
	Масло

	45
	Охлаждение стержней в литейном производстве
	Сушильная камера
	Углерода оксиды 
	Бензол

	46
	Сжигание твердого топлива
	Печь
	Оксиды серы, оксиды азота, пепел, сажа
	Бензопирен

	47
	Добыча угля
	Экскаватор
	Цинка оксиды, метан
	Марганца оксиды

	48
	Лаборант
	Центрифуга
	Пропанол, масло
	Серная кислота

	49
	Дефектоскопист поверхностно-визуального контроля
	Дефектоскоп
	Пыль (ø 10 мкм, мелкодисперсная пыль), пенетрат
	Формальдегид

	50
	Техник-наполнитель
	Заправочная станция
	Углеводороды алифатические предельные, масло
	Этанол




Пример выполнения задания 4

Таблица 4.2 
Защита атмосферного воздуха

	Наименование технологического процесса
	Используемое оборудование
	Виды выбросов
	Методы защиты атмосферы
	Средства защиты атмосферы

	1
	2
	3
	4
	5

	Сварщик ручной сварки
	Сварочный аппарат
	Углерода диоксид
	Каталитическая нейтрализация
	Рукавный фильтр ФРОС

	
	
	Азота оксиды
	Хемосорбция
	Насадочная башня




Таблица 4.3 
Защита гидросферы

	Наименование технологического процесса
	Используемое оборудование
	Состав выпусков сточных вод
	Методы обезвреживания сточных вод
	Средства обезвреживания сточных вод

	1
	2
	3
	4
	5

	Сварщик ручной сварки
	Сварочный аппарат
	Этанол
	Химические методы очистки
	Нейтрализуются путем смешивания кислых и щелочных стоков, добавления реагентов, подаваемых в различных агрегатных состояниях






Схема выбранного процесса очистки сточных вод
Выпуск нейтрализованных сточных вод

Дренаж сточных вод 
Подача кислых сточных вод в доломитовый фильтр
Подача кислых сточных вод в приемную камеру











Бланк выполнения задания 4
Таблица 4.4 
Защита атмосферного воздуха

	Виды выбросов
	Методы защиты атмосферы
	Средства защиты атмосферы

	
	
	



Таблица 4.5 
Защита гидросферы

	Состав выпусков сточных вод
	Методы обезвреживания сточных вод
	Средства обезвреживания сточных вод

	
	
	



Схема выбранного процесса очистки сточных вод
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПЭВМ
Тема 5. Взаимосвязь условий жизнедеятельности со здоровьем и производительностью труда. Комфортные или оптимальные условия жизнедеятельности

Цель: определение опасных и вредных факторов на рабочем месте пользователя ПЭВМ и приобретение навыков обеспечения безопасной работы. 

Задание
1. Изучить теоретический материал и нормативную правовую базу.
1. Выбрать произвольно вариант задания из табл. 5.1.
1. На бланке выполнения задания 5 заполнить таблицу «Требования к рабочему месту пользователя ПЭВМ» для выбранного объекта (бланк выполнения задания 5, форма 5).
1. Сделать вывод о соответствии или несоответствии анализируемого рабочего места.
1. Оформить отчет в виде заполненного бланка выполнения задания 5.
1. Сдать отчет на проверку преподавателю.

Нормативная правовая база
1. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685–21. Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».





Таблица 5.1 
Варианты заданий
	№ рабочего места
	ЭМП
(кВ/м)
	ЭСП
 (кВ/м)
	Шум
(дБА)
	Освещенность
(Лк)
	Микроклимат (°С)
	Период года
	

	1
	2
	0,29
	75
	200
	25,2
	Холодный
	

	2
	4
	0,67
	55
	315
	28,3
	Тёплый
	

	3
	6
	16,35
	65
	258
	21,0
	Холодный
	

	4
	5
	14,74
	58
	410
	19,2
	Тёплый
	

	5
	3
	5,70
	70
	298
	20,5
	Холодный
	

	6
	1
	4,58
	72
	355
	22,8
	Тёплый
	

	7
	2
	3,37
	59
	251
	23,0
	Холодный
	

	8
	7
	12,22
	64
	408
	20,6
	Тёплый
	

	9
	8
	15,78
	52
	344
	18,0
	Холодный
	

	10
	2
	1,85
	49
	395
	17,7
	Тёплый
	

	11
	1
	7,39
	73
	125
	22,3
	Холодный
	

	12
	5
	0,70
	70
	278
	23,3
	Тёплый
	

	13
	6
	0,57
	65
	410
	24,4
	Холодный
	

	14
	7
	0,37
	57
	452
	25,2
	Тёплый
	

	15
	3
	2,85
	74
	358
	28,0
	Холодный
	

	16
	5
	15,23
	48
	299
	16,9
	Тёплый
	

	17
	4
	15,74
	60
	367
	20,3
	Холодный
	

	18
	1
	2,25
	55
	258
	29,1
	Тёплый
	

	19
	2
	2,66
	71
	421
	30,5
	Холодный
	

	20
	5
	16,34
	68
	235
	28,0
	Тёплый
	

	21
	3
	15,74
	52
	357
	26,6
	Холодный
	

	22
	6
	4,76
	53
	574
	20,4
	Тёплый
	

	23
	7
	3,59
	45
	462
	21,1
	Холодный
	

	24
	1
	4,39
	42
	328
	23,3
	Тёплый
	

	25
	2
	12,25
	52
	159
	24,5
	Холодный
	

	26
	4
	15,08
	75
	359
	17,0
	Тёплый
	

	27
	2
	2,85
	80
	421
	19,8
	Холодный
	

	28
	3
	7,77
	81
	235
	30,0
	Тёплый
	

	29
	4
	2,70
	65
	298
	28,4
	Холодный
	

	30
	5
	0,52
	66
	365
	29,0
	Тёплый
	

	31
	6
	0,88
	69
	417
	27,5
	Холодный
	

	32
	8
	2,06
	76
	330
	16,3
	Тёплый
	

	33
	1
	15,24
	71
	212
	25,1
	Холодный
	

	34
	2
	4,76
	59
	341
	26,2
	Тёплый
	

	35
	3
	3,59
	46
	369
	30,4
	Холодный
	

	36
	5
	4,39
	52
	421
	18,6
	Тёплый
	

	37
	4
	12,25
	50
	256
	27,5
	Холодный
	

	38
	6
	15,08
	64
	240
	24,0
	Тёплый
	

	39
	7
	2,85
	78
	323
	17,6
	Холодный
	

	40
	2
	7,77
	70
	464
	19,8
	Тёплый
	

	41
	5
	2,70
	60
	575
	30,7
	Холодный
	

	42
	4
	0,52
	55
	441
	28,6
	Тёплый
	

	43
	3
	0,88
	71
	417
	29,2
	Холодный
	

	44
	1
	2,06
	68
	330
	27,0
	Тёплый
	

	45
	2
	15,24
	52
	212
	16,4
	Тёплый
	

	46
	5
	12,25
	67
	341
	30,2
	Холодный
	

	47
	4
	15,08
	43
	369
	16,6
	Тёплый
	

	48
	8
	2,85
	51
	364
	19,5
	Холодный
	

	49
	7
	7,77
	63
	377
	24,4
	Тёплый
	

	50
	5
	15,98
	70
	259
	20,4
	Холодный
	

	51
	2
	2,74
	75
	321
	21,0
	Тёплый
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Форма 5
Рабочее место пользователя ПЭВМ №

	Производственные факторы
	Значение
	Допустимые уровни
	Соответствует /не соответствует

	ЭМП (частотой 50 Гц)
(кВ/м)
	
	
	

	ЭСП (ПДУ при воздействии 8 ч за смену)
 (кВ/м)
	
	
	

	Шум
(дБА
	
	
	

	Освещенность
(Лк)
	
	
	

	Микроклимат (°С)
	
	
	

	Вывод:
	Указать соответствие или несоответствие анализируемого рабочего места нормативным требованиям
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ ПЕРВИЧНЫМИ СРЕДСТВАМИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ СОГЛАСНО КАТЕГОРИИ ПО ВЗРЫВОПОЖАРООПАСНОСТИ

Тема 7. Чрезвычайные ситуации мирного времени и их поражающие факторы

Цель: ознакомление с порядком категорирования объектов по взрывопожарной и пожарной опасности и получение практических навыков обеспечения объектов средствами тушения пожаров.

Задание
1. Изучить теоретический материал, нормативную правовую базу и пример выполнения задания 6.
1. Выбрать вариант задания по первым двум буквам фамилии (табл. 6.5, 6.6).
1. Установить категорию взрывопожароопасности помещения расчетным методом для помещения из выбранного варианта задания. Записать расчет в бланк выполнения задания 6 аналогично изученному примеру. 
1. Для заданного помещения произвести оснащение его ручными и передвижными огнетушителями, пожарным щитом в соответствии с нормами обеспечения объекта первичными средствами пожаротушения (приложения к заданию 6). Полученные результаты внести в бланк выполнения задания 6:
· перечислить типы и количество огнетушителей, которыми может быть оснащено защищаемое помещение заданной площади, и заполнить форму 6.1;
· подобрать тип пожарного щита и их количество для оснащения помещения; выбранный пожарный щит укомплектовать требуемыми немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем; сведения записать в форму 6.2.
1. По результатам проведенного анализа делается вывод об отношении предложенного помещения к категории по взрывопожарной и пожарной опасности и о рекомендуемом оснащении его средствами пожаротушения. 
1. Оформить отчет о практической работе, который включает расчет категории взрывопожароопасности помещения и заполненные формы таблиц (бланк выполнения задания 6), и сдать его на проверку преподавателю.

	Нормативная правовая база
1. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
1. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
1.  Свод правил СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»;
1. ГОСТ 12.1.044–89 «Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения»;
1. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (ред. от 21.05.2021) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
1. Свод правил СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации».

Теоретические сведения

Согласно требованиям Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» для всех производственных и складских помещений должна быть определена категория взрывопожарной и (или) категория пожарной опасности (пожарная категория).
Классификация зданий, сооружений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности применяется для установления требований пожарной безопасности, направленных на предотвращение возможности возникновения пожара и обеспечение противопожарной защиты людей и имущества в случае возникновения пожара в зданиях, сооружениях и помещениях.
По пожарной и взрывопожарной опасности помещения производственного и складского назначения независимо от их функционального назначения подразделяются на следующие категории:
1) повышенная взрывопожароопасность (А);
2) взрывопожароопасность (Б);
3) пожароопасность (В1–В4);
4) умеренная пожароопасность (Г);
5) пониженная пожароопасность (Д).
2. Здания, сооружения и помещения иного назначения разделению на категории не подлежат.
Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности принимаются в соответствии с табл. 6.1. 

Таблица 6.1
Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности
	Категория помещения
	Характеристика веществ и материалов, находящихся в помещении

	А

	Горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28 0С в таком количестве, что могут образовывать парогазовоздушные смеси, при воспламенении которых развивается избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа. Вещества и материалы, способные взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом в таком количестве, что расчетное избыточное давление взрыва в помещении превышает 5 кПа

	Б

	Горючие пыли или волокна, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки более 28 0С, горючие жидкости в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные пылевоздушные или паровоздушные смеси, при воспламенении которых развивается избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа

	В1–В4

	Горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли и волокна), вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом только гореть, при условии, что помещения, в которых они имеются в наличии или обращаются, не относятся к категориям А или Б 

	Г
	Негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени; горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива

	Д
	Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии



«Категории помещений по пожарной и взрывопожарной опасности определяются исходя из вида находящихся в помещениях горючих веществ и материалов, их количества и пожароопасных свойств, а также исходя из объемно-планировочных решений помещений и характеристик проводимых в них технологических процессов» [7].
Определение пожароопасных свойств, веществ и материалов производится на основании результатов испытаний или расчетов по стандартным методикам с учетом параметров состояния (давление, температура и т. д.).
Определение категорий помещений следует осуществлять путем последовательной проверки принадлежности помещения к категориям от наиболее опасной (А) к наименее опасной (Д).
Расчет (определение) категорий по взрывопожарной и пожарной опасности производится для следующих целей:
а) для выбора систем автоматической противопожарной защиты – предусмотреть защиту помещений зданий (сооружений) системами пожаротушения или пожарной сигнализацией либо ограничиться первичными средствами пожаротушения (огнетушителями);
б) выполняет информационную функцию при проведении аварийно- спасательных работ подразделениями противопожарной службы.

Методы расчета критериев взрывопожарной опасности помещений
[bookmark: i72963]При расчете значений критериев взрывопожарной опасности в качестве расчетного следует выбирать наиболее неблагоприятный вариант аварии или период нормальной работы аппаратов, при котором во взрыве участвует наибольшее количество веществ или материалов, наиболее опасных в отношении последствий взрыва.
[bookmark: i84552]Количество поступивших в помещение веществ, которые могут образовать взрывоопасные газовоздушные или паровоздушные смеси, определяется исходя из следующих предпосылок:
а) происходит расчетная авария одного из аппаратов;
б) все содержимое аппарата поступает в помещение;
в) происходит одновременно утечка веществ из трубопроводов, питающих аппарат, по прямому и обратному потокам в течение времени, необходимого для отключения трубопроводов.
Для отнесения помещений к категориям А и Б (взрывопожароопасным) осуществляется:
1. расчет избыточного давления взрыва для горючих газов, паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;
1. расчет избыточного давления взрыва для паровоздушной смеси.
Избыточное давление взрыва паровоздушной смеси определяется по формуле



где Рmax – максимальное давление взрыва смеси в замкнутом объеме (см. табл. 6.2), при отсутствии точных данных принимается равным 900 кПа; Р0 – давление воздуха до взрыва, допускается принимать 101 кПа; z – коэффициент участия горючего во взрыве (см. табл. 6.3); Нт – теплота сгорания, Дж ∙ кг – 1 (см табл. 6.2); VСВ – свободный объем помещения за вычетом объема, занимаемого оборудованием, допускается принимать условно равным 80 % геометрического объема помещения, м3;  – плотность пара или газа, кг ∙ м – 3; КН – коэффициент, учитывающий негерметичность помещения и неадиабатичность процесса, допускается принимать равным 3; ССТ – стехиометрическая концентрация горючего в воздухе, % по объему.
Масса m, кг, поступившего в помещение при расчетной аварии газа, определяется по формуле
[bookmark: Par440]m = (VА + VТ)ρг,
где VА  – объем газа, вышедшего из аппарата, м3; VТ  – объем газа, вышедшего из трубопроводов, м3.
Масса паров жидкости m, поступивших в помещение при наличии нескольких источников испарения (поверхность разлитой жидкости, поверхность со свеженанесенным составом, открытые емкости и т. п.), определяется из выражения
[bookmark: Par488]m = mp + mемк + m св.окр,
где mp  – масса жидкости, испарившейся с поверхности разлива, кг; mемк – масса жидкости, испарившейся с поверхностей открытых емкостей, m св.окр –  масса жидкости, испарившейся с поверхностей, на которые нанесен применяемый состав, кг.
При этом масса испарившейся жидкости определяется по формуле
m = WFиT,
где W – интенсивность испарения, кг/(с · м2); Fи – площадь испарения, м2. 
Площадь испарения при разливе на пол определяется (при отсутствии справочных данных) исходя из расчета, что 1 литр (или 10– 3 м3) жидкости разливается на 1 м2 пола помещения. Площадь испарения не может быть больше площади помещения.
Длительность испарения жидкости принимается равной времени ее полного испарения, но не более 3 600 с.
Для ненагретых выше расчетной температуры (окружающей среды) ЛВЖ (при отсутствии справочных данных) с учетом принятой неподвижности воздуха допускается рассчитывать W по формуле
W = 10 – 6 Pн √M ,
где Pн – давление насыщенного пара при расчетной температуре жидкости, определяемое по справочным данным, кПа (табл. 6.2); М – молярная масса жидкости (табл. 6.2).
Определение пожароопасной категории помещения (В1–В4) осуществляется путем сравнения максимального значения удельной временной пожарной нагрузки (далее по тексту – пожарная нагрузка) на любом из участков с величиной удельной пожарной нагрузки, приведенной в табл. 6.4.


Таблица 6.2
Показатели взрывобезопасности некоторых веществ и материалов
	Вещество
	Пожа-роопас-ность
	Формула
	М
	tвсп; 0С
	tс.в., 0С
	НКПР, %
	ВКПР, %
	Wmin, МДж
	Рmax, кПа
	Нт, МДж/кг
	

п.г., кг/м3
	Рн, кПа

	Аммиак
	ГГ
	NH3
	17,03
	 – 
	650
	15,0
	28,0
	680
	588
	18,29
	0,706
	 – 

	Ацетилен
	ВГ
	C2H2
	26,04
	 – 
	335
	2,5
	81,0
	0,011
	1009
	49,96
	1,079
	 – 

	Ацетон
	ЛВЖ
	C2H6O
	58,08
	 – 18
	540
	1,43
	13,0
	0,41
	572
	31,36
	790
	24,35

	Бутан
	ГГ
	C4H10
	58,12
	 – 69
	405
	1,80
	8,5
	0,25
	843
	44,17
	2,410
	 – 

	Водород
	ГГ
	H2
	2
	 – 
	510
	4,09
	75,0
	0,017
	730
	120,8
	0,083
	 – 

	Метан
	ГГ
	CH4
	16,04
	 – 181
	537
	5,28
	14,1
	0,28
	706
	50,0
	0,665
	 – 

	Метил. спирт
	ЛВЖ
	CH4O
	32,04
	6
	440
	6,70
	35,5
	0,14
	620
	23,84
	795
	12,69

	Окись углерода
	ГГ
	CO
	28,01
	 – 
	605
	12,5
	74,0
	8,0
	730
	10,10
	1,161
	 – 

	Пропан
	ГГ
	C3H8
	44,1
	 – 
	470
	2,31
	9,4
	0,25
	843
	46,35
	1,828
	 – 

	Сероуглерод
	ЛВЖ
	CS2
	76,13
	 – 43
	102
	1,33
	50,0
	0,09
	780
	14,02
	1263
	39,49

	Толуол
	ЛВЖ
	C7H8
	92,14
	4
	536
	1,25
	6,8
	0,26
	634
	40,94
	866
	2,9

	Этиловый спирт
	ЛВЖ
	C2H6O
	46,07
	13
	400
	3,61
	17,8
	0,246
	682
	30,56
	789
	5,76

	Уайт-спирит
	ЛВЖ
	C10,5H21
	147,3
	33–36
	250
	0,7
	5,6
	0,33
	572
	43,97
	700
	0,37



Обозначения: М – молекулярная масса; tвсп – температура вспышки; tс.в. – температура самовоспламенения; ГГ – горючий газ; ВГ – взрывчатый газ; ЛЖВ – легковоспламеняющаяся жидкость; Wmin – минимальная энергия зажигания; Рmax – максимальное давление взрыва; Нт – теплота сгорания; п.г. – плотность пара или газа при Р = 101 кПа и ; t = 20 0С; Рн – давление насыщенного пара при t = 20 0С.

Таблица 6.3
Коэффициент участия горючего во взрыве, z
	Вид горючего вещества
	z

	Горючие газы
	0,5

	Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, нагретые до температуры вспышки и выше
	0,3

	Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, нагретые ниже температуры вспышки, при возможности образования аэровзвеси
	0,3

	Указанные выше жидкости и условия без возможности образования аэрозоля
	0



Таблица 6.4
Категорирование пожароопасных помещений по пожарной нагрузке
	Категория
	Удельная пожарная нагрузка q на участке, МДж/м2
	Способ размещения

	В1
	Более 2 200
	Не нормируется

	В2
	1 401–2 200
	Допускается несколько участков с пожарной нагрузкой, не превышающей указанных значений

	В3
	181–1 400
	То же

	В4
	1–180
	На любом участке площадью 10 м2, расстояния между участками должны быть более Lпр






Оснащение помещения первичными средствами пожаротушения
При определении видов и количества первичных средств пожаротушения следует учитывать физико-химические и пожароопасные свойства горючих веществ, их взаимодействие с огнетушащими веществами, а также площадь производственных помещений, открытых площадок и установок.
Комплектование технологического оборудования огнетушителями осуществляется согласно требованиям технических условий (паспортов) на это оборудование.
Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей на объекте (в помещении) осуществляется в соответствии с приложениями 6.1, 6.2 к заданию в зависимости от огнетушащей способности огнетушителя, предельной площади помещения, а также класса пожара:
класс А – горение твердых веществ; 
класс В – горение жидких веществ; 
класс С – горение газообразных веществ; 
класс D – горение металлов; 
класс Е – горение объектов, находящихся под напряжением.
В замкнутых помещениях объемом не более 50 м3 для тушения пожаров вместо переносных огнетушителей (или дополнительно к ним) могут быть использованы огнетушители самосрабатывающие порошковые.
Выбор огнетушителя (передвижной или ручной) обусловлен размерами возможных очагов пожара.
При значительных размерах возможных очагов пожара необходимо использовать передвижные огнетушители.
При выборе огнетушителя с соответствующим температурным пределом использования учитываются климатические условия эксплуатации зданий и сооружений.
Если возможны комбинированные очаги пожара, то предпочтение при выборе огнетушителя отдается более универсальному по области применения.
В общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже размещается не менее 2 ручных огнетушителей.
Помещение категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности не оснащается огнетушителями, если площадь этого помещения не превышает 100 м2.
При защите помещений с вычислительной техникой, телефонных станций, музеев, архивов и т. д. следует учитывать специфику взаимодействия огнетушащих веществ с защищаемым оборудованием, изделиями и материалами. Указанные помещения следует оборудовать хладоновыми и углекислотными огнетушителями.
Помещения, оборудованные автоматическими установками пожаротушения, обеспечиваются огнетушителями на 50 процентов расчетного количества огнетушителей.
Расстояние от возможного очага пожара до места размещения переносного огнетушителя (с учетом перегородок, дверных проемов, возможных загромождений, оборудования) не должно превышать 20 метров для помещений административного и общественного назначения, 30 метров – для помещений категорий А, Б и В1–В4 по пожарной и взрывопожарной опасности, 40 метров – для помещений категории Г по пожарной и взрывопожарной опасности, 70 метров – для помещений категории Д по пожарной и взрывопожарной опасности.
Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь паспорт и порядковый номер, нанесенный на корпус белой краской.
Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя должно быть опломбировано одноразовой пластиковой номерной контрольной пломбой роторного типа.
Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей.
Для размещения первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и пожарного инвентаря в производственных и складских помещениях, не оборудованных внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а также на территории предприятий (организаций), не имеющих наружного противопожарного водопровода, или при удалении зданий (сооружений), наружных технологических установок этих предприятий на расстояние более 100 м от наружных пожарных водоисточников должны оборудоваться пожарные щиты.
Требуемое количество пожарных щитов для зданий, сооружений, строений и территорий определяется в соответствии с приложением 6.3 к заданию.
Пожарные щиты комплектуются немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем согласно приложению 6.4 к заданию.
Бочки для хранения воды, устанавливаемые рядом с пожарным щитом, должны иметь объем не менее 0,2 м3 и комплектоваться ведрами.
Ящики для песка должны иметь объем 0,5 м3 и комплектоваться совковой лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков. Ящики с песком, как правило, устанавливаются со щитами в помещениях или на открытых площадках, где возможен разлив легковоспламеняющихся или горючих жидкостей.
Для помещений и наружных технологических установок категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности предусматривается запас песка 0,5 м3 на каждые 500 м2 защищаемой площади, а для помещений и наружных технологических установок категорий Г и Д по взрывопожарной и пожарной опасности – не менее 0,5 м3 на каждые 1 000 м2 защищаемой площади.
Покрывала для изоляции очага возгорания должны обеспечивать тушение пожаров классов A, B, E и иметь размер не менее одного метра шириной и одного метра длиной.
В помещениях, где применяются и (или) хранятся легковоспламеняющиеся и (или) горючие жидкости, размеры полотен должны быть не менее 2x1,5 метра.
Покрывала для изоляции очага возгорания хранятся в водонепроницаемых закрывающихся футлярах (чехлах, упаковках), позволяющих быстро применить эти средства в случае пожара.
Использование первичных средств пожаротушения, немеханизированного пожарного инструмента и инвентаря для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, запрещается.

Таблица 6.5
Варианты заданий
	№ 
варианта
	Размеры участка
	Вещество
	Объем вещества
V, м3

	
	длина l, м
	ширина b, м
	высота h, м
	
	

	1
	60
	20
	15
	Аммиак
	16

	2
	50
	24
	12
	Ацетилен
	10

	3
	40
	15
	10
	Ацетон
	8

	4
	70
	30
	16
	Бутан
	20

	5
	35
	40
	9
	Водород
	24

	6
	55
	18
	13
	Метан
	18

	7
	75
	22
	11
	Метиловый спирт
	12

	8
	25
	37
	17
	Окись углерода
	26

	9
	65
	41
	8
	Пропан
	14

	10
	45
	35
	12
	Сероуглерод
	22

	11
	20
	20
	15
	Толуол
	25

	12
	80
	28
	14
	Этиловый спирт
	9

	13
	30
	34
	9
	Уайт-спирит
	27

	14
	60
	25
	11
	Бутан
	21

	15
	52
	40
	12
	Метан
	17

	16
	38
	22
	10
	Аммиак
	30

	17
	46
	37
	13
	Ацетон
	10

	18
	77
	32
	8
	Водород
	20

	19
	28
	18
	9
	Пропан
	19

	20
	40
	30
	10
	Толуол
	18

	21
	50
	24
	12
	Ацетилен
	10

	22
	65
	18
	12
	Метиловый спирт
	10

	23
	28
	39
	18
	Окись углерода
	30

	24
	20
	30
	15
	Окись углерода
	20

	25
	45
	35
	12
	Сероуглерод
	22

	26
	81
	30
	15
	Этиловый спирт
	15

	27
	35
	39
	10
	Уайт-спирит
	31

	28
	50
	21
	15
	Аммиак
	13

	29
	60
	32
	12
	Бутан
	23

	30
	60
	41
	9
	Пропан
	18

	31
	30
	22
	11
	Пропан
	12

	32
	23
	18
	7
	Толуол
	21

	33
	35
	21
	6
	Ацетилен
	14

	34
	25
	20
	10
	Метиловый спирт
	15

	35
	40
	30
	8
	Окись углерода
	18

	36
	50
	30
	5
	Аммиак
	26

	37
	40
	14
	6
	Ацетилен
	20

	38
	30
	25
	10
	Ацетон
	28

	39
	50
	20
	6
	Бутан
	30

	40
	25
	30
	9
	Водород
	14

	41
	35
	28
	3
	Метан
	18

	42
	75
	22
	10
	Метиловый спирт
	12

	43
	25
	37
	7
	Окись углерода
	26

	44
	65
	41
	8
	Пропан
	14

	45
	45
	35
	7
	Сероуглерод
	22

	46
	20
	20
	5
	Толуол
	25

	47
	80
	28
	8
	Этиловый спирт
	9

	48
	30
	34
	9
	Уайт-спирит
	27

	49
	60
	25
	11
	Бутан
	21

	50
	52
	40
	12
	Метан
	17




Таблица 6.6 
Выбор варианта
	Первые две буквы фамилии
	Вариант
	Первые две буквы фамилии
	Вариант

	Аа – Ак
	1. 
	Ол – Оя
	26

	Ал – Ая
	1. 
	Па – Пк
	27

	Ба – Бк
	1. 
	Пл – Пя
	28

	Бл – Бя
	1. 
	Ра – Рк
	29

	Ва – Вк
	1. 
	Рл – Ря
	30

	Вл – Вя
	1. 
	Са – Ск
	31

	Га – Гк
	1. 
	Сл – Ся
	32

	Гл – Гя
	1. 
	Та – Тк
	33

	Да – Дк
	1. 
	Тл – Тя
	34

	Дл – Дя
	1. 
	Уа – Ук
	35

	Еа – Ея
	1. 
	Ул – Уя
	36

	Еа – Ея
	1. 
	Фа – Фя
	37

	Жа – Жя
	1. 
	Ха – Хя
	38

	За – Зя
	1. 
	Ца – Ця
	39

	Иа – Ик
	1. 
	Ча – Чя
	40

	Ил – Ия
	1. 
	Ша – Шл
	41

	Ка – Кк
	1. 
	Шм – Шя
	42

	Кл – Кя
	1. 
	Ща – Щл
	43

	Ла – Лк
	1. 
	Щм – Щя
	44

	Лл – Ля
	1. 
	Эа – Эк
	45

	Ма – Мк
	1. 
	Эл – Эя
	46

	Мл – Мя
	1. 
	Юа – Юк
	47

	На – Нк
	1. 
	Юл – Юя
	48

	Нл – Ня
	1. 
	Яа – Як
	49

	Оа – Ок
	1. 
	Ял – Яя
	50




[bookmark: _Toc438157145]Приложения к заданию 6
Приложение 6.1

Нормы обеспечения помещений переносными огнетушителями объектов защиты в зависимости от их категорий по пожарной и взрывопожарной опасности и класса пожара (за исключением автозаправочных станций)

	Категория помещения по пожарной и взрывопожарной опасности
	Класс пожара
	Огнетушители с рангом тушения модельного очага

	А, Б, В1–В4
	A
	4A

	
	B
	144B

	
	C
	(4A, 144B, C) или (144B, C)

	
	D
	D

	
	E
	(55B, C, E)

	Г, Д
	A
	2A

	
	B
	55B

	
	C
	(2A, 55B, C) или (55B, C)

	
	D
	D

	
	E
	(55B, C, E)

	Общественные здания
	A
	2A

	
	B
	55B

	
	C
	(2A, 55B, C) или (55B, C)

	
	E
	(55B, C, E)






Приложение 6.2

Нормы оснащения помещений передвижными огнетушителями (за исключением автозаправочных станций)

	Категория помещения по пожарной и взрывопожарной опасности
	Предельная защищаемая площадь (кв. метров)
	Класс пожара
	Количество огнетушителей с рангом тушения модельного очага (не менее штук)

	А, Б, В1–В4
	500
	A
	2 – 6A или 1 – 10A

	
	
	B
	2 – 144B или 1 – 233B

	
	
	C
	2 – (6A, 144B, C)
или 1 – (10A, 233B, C)

	
	
	D
	1 –D

	
	
	E
	2 – (6A, 144B, C, E)
или 1 – (10A, 233B, C, E)

	Г, Д
	800
	A
	2 – 6A или 1 – 10A

	
	
	B
	2 – 144B или 1 – 233B

	
	
	C
	2 – (6A, 144B, C)
или 1 – (10A, 233B, C),
или 2 – (144B, C) или 1 – (233B, C)

	
	
	D
	1 – D




Приложение 6.3
 
Нормы оснащения зданий, сооружений, строений и территорий пожарными щитами
	Наименование функционального назначения помещений и категория помещений или наружных технологических установок по взрывопожарной и пожарной опасности 
	Предельная защищаемая площадь одним пожарным щитом, м2 
	Класс пожара 
	Тип щита <*>

	А, Б и В
	200 
	А
В
Е 
	ЩП-А
ЩП-В
ЩП-Е

	В
	400 
	А
Е 
	ЩП-А
ЩП-Е

	Г и Д 
	1 800 
	А
В
Е 
	ЩП-А
ЩП-В
ЩП-Е

	Помещения и открытые площадки предприятий (организаций) по первичной переработке сельскохозяйственных культур 
	1 000 
	–
	ЩП-СХ

	Помещения различного назначения, в которых проводятся огневые работы 
	–
	А 
	ЩПП



<*> Условные обозначения щитов:
ЩП-А – щит пожарный для очагов пожара класса А;
ЩП-В – щит пожарный для очагов пожара класса В;
ЩП-Е – щит пожарный для очагов пожара класса Е;
ЩП-СХ – щит пожарный для сельскохозяйственных предприятий (организаций);
ЩПП – щит пожарный передвижной. 


Приложение 6.4

Нормы комплектации пожарных щитов немеханизированным инструментом и инвентарем

	Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря
	Нормы комплектации в зависимости от типа пожарного щита и класса пожара

	
	ЩП-A
класс A
	ЩП-B
класс B
	ЩП-E
класс E
	ЩП-СХ
–
	ЩПП
–

	1
	Лом
	1
	1
	–
	1
	1

	2
	Багор
	1
	–
	–
	1
	–

	3
	Крюк с деревянной рукояткой
	–
	–
	1
	–
	–

	4
	Ведро
	2
	1
	–
	2
	1

	5
	Комплект для резки электропроводов: ножницы, диэлектрические боты и коврик
	–
	–
	1
	–
	–

	6
	Покрывало для изоляции очага возгорания
	1
	1
	1
	1
	1

	7
	Лопата штыковая
	1
	1
	–
	1
	1

	8
	Лопата совковая
	1
	1
	1
	1
	–

	9
	Вилы
	–
	–
	–
	1
	–

	10
	Тележка для перевозки оборудования
	–
	–
	–
	–
	1

	11
	Емкость для хранения воды объемом:
	
	
	
	
	

	
	0,2 куб. метра
	1
	–
	–
	1
	–

	
	0,02 куб. метра
	–
	–
	–
	–
	1

	12
	Ящик с песком 0,5 куб. метра
	–
	1
	1
	–
	–

	13
	Насос ручной
	–
	–
	–
	–
	1

	14
	Рукав Ду 18-20 длиной 5 метров
	–
	–
	–
	–
	1

	15
	Защитный экран 1,4x2 метра
	–
	–
	–
	–
	6

	16
	Стойки для подвески экранов
	–
	–
	–
	–
	6
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Расчет категории взрывопожароопасности помещения
На участке длиной 60 м, шириной 20 м и высотой 18 м в результате аварии произошла разгерметизация баллона с ацетиленом С2Н2 и в атмосферу поступило 18 м3 ацетилена.
Требуется определить:
1) давление взрыва паровоздушной смеси;
2) категорию пожароопасности помещения.

Решение
По табл. 6.2, 6.3 принимаем:
Pmax = 1009 кПа; 
P0 = 101кПа; 
z = 0,5;

 = 1,079 кг/м3; 
Kн = 3; 
Hт = 49 960 кДж/кг
Масса поступившего газа, кг: 

кг.
Стехиометрическая концентрация, %:

,

где – стехиометрический коэффициент кислорода в реакции горения:

,
где nc, nн, n0, nх – число атомов углерода, водорода, кислорода и галоидов в молекуле горючего. 
Свободный объем помещения, м3:

м3. 
Избыточное давление взрыва, кПа:


Так как давление взрыва меньше 5 кПа, помещение не относится к категории А. Рассматриваемый участок не может быть отнесен к категории Б, так как в помещении этой категории обращаются взрывоопасные волокна, пыли и ЛЖВ с температурой вспышки паров более 28 0С (см. табл. 6.1).
Чтобы проверить отнесение участка к категории В, определим пожарную нагрузку на 1 м2 площади помещения, МДж/м2:


 МДж/м2,
где Q – общая пожарная нагрузка материалов, МДж; S – площадь размещения пожарной нагрузки, не менее 10 м2,

 МДж.
Вывод: поскольку q находится в пределах от 1 до 180 МДж/м2, то участок относится к категории В4 – пожароопасной (см. табл. 6.4).

Форма 6.1
Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей
	Категория помещения
	Класс пожара
	Огнетушители с рангом тушения модельного очага

	Переносные

	В4
	С
	(4A, 144B, C)

	Передвижные 

	В4
	С
	2 – (6A, 144B, C)



Вывод: для оснащения помещения размерами 60х20 м категории В4 с классом пожара C рекомендуется использовать 2 переносных огнетушителя с рангом тушения модельного очага (4A, 144B, C) и 2 передвижных огнетушителя с рангом тушения модельного очага (6A, 144B, C).

Форма 6.2
Выбор типа пожарного щита и его комплектация
	Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря
	Тип щита, количество и комплектация

	
	ЩП-А

	1. Лом
	1

	2. Багор
	1

	3. Крюк с деревянной рукояткой
	–

	4. Ведро
	2

	5. Комплект для резки электропроводов: ножницы, диэлектрические боты и коврик
	–

	6. Покрывало для изоляции очага возгорания
	1

	7. Лопата штыковая
	1

	8. Лопата совковая
	1

	9. Вилы
	–

	10. Тележка для перевозки оборудования
	–

	11. Емкость для хранения воды объемом:
	

	0,2 куб. метра
	1

	0,02 куб. метра
	–

	12. Ящик с песком 0,5 куб. метра
	–

	13. Насос ручной
	–

	14. Рукав Ду 18–20 длиной 5 метров
	–

	15. Защитный экран 1,4 x 2 метра
	–

	16. Стойки для подвески экранов
	–



Вывод: класс пожара С не нормируется по обеспечению пожарными щитами. Выбран пожарный щит для класса пожара А (горение ТГМ). В помещении площадью 360 м2 категории В4 с классом пожара А рекомендуется установить 1 пожарный щит ЩП-А.


Бланк выполнения задания 6

Расчет категории взрывопожароопасности помещения
Оформление расчета делается в соответствии с примером выполнения задания 6.
Делается вывод о категории взрывопожароопасности заданного помещения.

Форма 6.1
Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей

	Категория помещения
	Класс пожара
	Огнетушители с рангом тушения модельного очага

	Переносные

	
	
	

	Передвижные 

	
	
	



Сделать вывод о рекомендуемых огнетушителях и их количестве для оснащения помещения.

Форма 6.2
Выбор типа пожарного щита и его комплектация
	Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря
	Тип щита, количество и комплектация

	
	

	1. Лом
	

	2. Багор
	

	3. Крюк с деревянной рукояткой
	

	4. Ведро
	

	5. Комплект для резки электропроводов: ножницы, диэлектрические боты и коврик
	

	6. Покрывало для изоляции очага возгорания
	

	7. Лопата штыковая
	

	8. Лопата совковая
	

	9. Вилы
	

	10. Тележка для перевозки оборудования
	

	11. Емкость для хранения воды объемом:
	

	0,2 куб. метра
	

	0,02 куб. метра
	

	12. Ящик с песком 0,5 куб. метра
	

	13. Насос ручной
	

	14. Рукав Ду 18–20 длиной 5 метров
	

	15. Защитный экран 1,4x2 метра
	

	16. Стойки для подвески экранов
	


.

Сделать вывод о рекомендуемой комплектации пожарного щита.
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ОРГАНИЗАЦИЯ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ НЕОТЛОЖНЫХ РАБОТ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
Тема 7. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и их поражающие факторы

Цель: изучение порядка ведения поисково-спасательных и аварийно-спасательных работ и получение практических навыков расчета нештатных аварийно-спасательных формирований организации.

Задание
1. Изучить нормативную правовую базу, приложения к заданию 7 и пример выполнения задания 7.
2. Выбрать произвольно варианты задания из табл. 7.1 и 7.2.
3.  Заполнить форму 7.1, внеся в таблицу данные варианта по численности каждого формирования.
4. На основании приложения 2 к Приказу МЧС России от 23.12.2005 № 999 заполнить форму 7.2, подобрав все возможное оборудование и указав нормы выдачи в соответствии с численностью формирований по варианту.
5. Заполнить форму 7.3, внеся в таблицу данные варианта по численности каждого формирования.
6. На основании приложения 2 к Приказу МЧС России от 18.12.2014 № 701 заполнить форму 7.4, подобрав все возможное оборудование и указав нормы выдачи в соответствии с численностью формирований по варианту.
7. Составить отчет по заданию в виде заполненного бланка задания 7 и сдать его на проверку преподавателю.

	Нормативная правовая база
1. Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «О гражданской обороне»;
1. Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ (ред. от 23.06.2016) «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
1. Федеральный закон от 22 августа 1995 г. № 151-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей»;
1. Приказ МЧС России от 23.12.2005 № 999 (ред. от 08.10.2019) «Об утверждении Порядка создания нештатных аварийно-спасательных формирований» (зарегистрировано в Минюсте России 19.01.2006 № 7383);
1. Приказ МЧС России от 29.11.2013 № 765 (ред. от 24.02.2019) «Об утверждении Порядка создания вспомогательных горноспасательных команд» (зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2013 № 30896);
1. Приказ МЧС России от 18.12.2014 № 701 «Об утверждении Типового порядка создания нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне» (зарегистрировано в Минюсте России 16.02.2015 № 36034);
1. Методические рекомендации для территориальных органов МЧС России по оказанию помощи органам государственной власти субъектов РФ, органам местного самоуправления и организациям по особенностям создания и применения нештатных аварийно-спасательных формирований в условиях распространения коронавирусной инфекции (утв. ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ)).

Теоретические сведения

Нештатные аварийно-спасательные формирования представляют собой самостоятельные структуры, созданные организациями на нештатной основе из числа своих работников, оснащенные специальными техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами, подготовленные для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в очагах поражения и зонах чрезвычайных ситуаций.
Организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты I и II классов опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические сооружения высокой опасности, за исключением организаций, не имеющих мобилизационных заданий (заказов) и не входящих в перечень организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий по гражданской обороне федерального органа исполнительной власти, и организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий регионального и местного уровней по гражданской обороне, создают и поддерживают в состоянии готовности нештатные аварийно-спасательные формирования.
Основными задачами нештатных аварийно-спасательных формирований являются:
– проведение аварийно-спасательных работ и первоочередное жизнеобеспечение населения, пострадавшего при ведении военных действий или вследствие этих действий;
– участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также в борьбе с пожарами;
– обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому (бактериологическому) и иному заражению (загрязнению);
– санитарная обработка населения, специальная обработка техники, зданий и обеззараживание территорий;
– участие в восстановлении функционирования объектов жизнеобеспечения населения;
– обеспечение мероприятий гражданской обороны по вопросам восстановления и поддержания порядка, связи и оповещения, защиты животных и растений, медицинского, автотранспортного обеспечения.
При создании нештатных аварийно-спасательных формирований учитываются наличие и возможности штатных аварийно-спасательных формирований и аварийно-спасательных служб.
Нештатные аварийно-спасательные формирования подразделяются:
· по подчиненности: территориальные и организаций;
· по численности: отряды, команды, группы, звенья, посты.
Количество и перечень создаваемых нештатных аварийно-спасательных формирований определяются исходя из прогнозируемых объемов проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при возникновении чрезвычайных ситуаций и их возможностей по проведению указанных работ.
Личный состав нештатных аварийно-спасательных формирований должен
· знать:
– характерные особенности опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, и способы защиты от них;
– особенности чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
– поражающие свойства отравляющих веществ, аварийно химически опасных веществ, применяемых в организации, порядок и способы защиты при их утечке (выбросе);
– предназначение формирования и функциональные обязанности;
– производственные и технологические особенности организации, характер возможных аварийно-спасательных и других неотложных работ, вытекающих из содержания паспорта безопасности объекта;
– порядок оповещения, сбора и приведения формирования в готовность;
– место сбора формирования, пути и порядок выдвижения к месту возможного проведения аварийно-спасательных работ;
– назначение, технические данные, порядок применения и возможности техники, механизмов и приборов, а также средств защиты, состоящих на оснащении формирования;
– порядок проведения санитарной обработки населения, специальной обработки техники, зданий и обеззараживания территорий;
· уметь:
– выполнять функциональные обязанности при проведении аварийно-спасательных работ;
– поддерживать в исправном состоянии и грамотно применять специальные технику, оборудование, снаряжение, инструменты и материалы;
– оказывать первую помощь раненым и пораженным, а также эвакуировать их в безопасные места;
– работать на штатных средствах связи;
– проводить санитарную обработку населения, специальную обработку техники, зданий и обеззараживание территорий;
– незамедлительно реагировать на возникновение аварийной ситуации на потенциально опасном объекте, принимать меры по ее локализации и ликвидации;
– выполнять другие аварийно-спасательные работы, обусловленные спецификой конкретной организации.
Особое внимание при обучении обращается на безопасную эксплуатацию и обслуживание гидравлического и электрифицированного аварийно-спасательного инструмента, электроустановок, компрессоров, работу в средствах защиты органов дыхания и кожи, а также при применении других технологий и специального снаряжения (альпинистского, водолазного).


Таблица 7.1 
Варианты заданий
	Номер варианта
	Аварийно-спасательный отряд
	Аварийно-спасательная команда
	Аварийно-спасательная группа
	Аварийно-спасательное звено
	Аварийно-спасательный отряд радиационной, химической и биологической защиты
	Аварийно-спасательная команда радиационной, химической и биологической защиты
	Пожарно-спасательная команда
	Вспомогательная горноспасательная команда
	Аварийно-спасательная команда механизации работ
	Аварийно-спасательная группа радиационной, химической и биологической защиты
	Пожарно-спасательное звено
	Аварийно-спасательное звено инженерной разведки
	Аварийно-спасательное звено радиационной, химической и биологической разведки
	Аварийно-спасательное звено речной (морской) разведки
	Аварийно-спасательное звено разведки на средствах железнодорожного транспорта
	Аварийно-спасательное звено разведки на автомобильном транспорте
	Пост радиационного и химического наблюдения (подвижный)

	1
	143*
	–
	–
	–
	143*
	–
	–
	–
	77*
	–
	25*
	7*
	–
	–
	7*
	–
	2

	2
	–
	100*
	–
	–
	–
	100*
	100*
	–
	100*
	–
	–
	8*
	–
	–
	–
	8*
	1

	3
	151*
	–
	–
	–
	151*
	–
	97*
	35*
	95*
	–
	–
	8*
	–
	–
	–
	–
	2

	4
	–
	–
	–
	7*
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	17*
	7*
	7*
	8*
	–
	–
	2

	5
	–
	–
	65*
	–
	–
	–
	–
	–
	77*
	62*
	22*
	7*
	–
	–
	–
	7*
	1

	6
	–
	–
	37*
	–
	–
	–
	–
	–
	72*
	33*
	16*
	8*
	–
	–
	–
	8*
	3

	7
	150*
	–
	–
	–
	151*
	–
	75*
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	8*
	2

	8
	143*
	–
	–
	–
	144*
	–
	–
	–
	77*
	–
	27*
	8*
	–
	–
	8*
	–
	1

	9
	–
	72*
	–
	–
	–
	73*
	73*
	–
	72*
	–
	–
	7*
	–
	–
	–
	9*
	3

	10
	–
	–
	–
	8*
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	27*
	9*
	9*
	9*
	–
	–
	3

	11
	144*
	–
	–
	–
	143*
	–
	–
	–
	72*
	–
	45*
	7*
	–
	–
	7*
	–
	1

	12
	–
	77*
	–
	–
	–
	76*
	77*
	–
	78*
	–
	–
	8*
	–
	–
	–
	7*
	2

	13
	156*
	–
	–
	–
	155*
	–
	74*
	55*
	77*
	–
	–
	7*
	–
	–
	–
	–
	2

	14
	–
	–
	–
	8*
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	40*
	8*
	8*
	8*
	–
	–
	3

	15
	–
	–
	64*
	–
	–
	–
	–
	–
	122*
	56*
	42*
	7*
	–
	–
	–
	7*
	1

	16
	–
	–
	33*
	–
	–
	–
	–
	–
	111*
	37*
	37*
	7*
	–
	–
	–
	7*
	3

	17
	143*
	–
	–
	–
	143*
	–
	77*
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	7*
	3

	18
	141*
	–
	–
	–
	140*
	–
	–
	–
	100*
	–
	20*
	8*
	–
	–
	9*
	–
	2

	19
	–
	98*
	–
	–
	–
	97*
	97*
	–
	95*
	–
	–
	8*
	–
	–
	–
	8*
	2

	20
	–
	–
	–
	7*
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	17*
	7*
	7*
	8*
	–
	–
	2

	21
	143*
	–
	–
	–
	142*
	–
	–
	–
	77*
	–
	22*
	7*
	–
	–
	7*
	–
	2

	22
	–
	72*
	–
	–
	–
	140*
	73*
	–
	72*
	–
	–
	8*
	–
	–
	–
	8*
	3

	23
	150*
	–
	–
	–
	151*
	–
	75*
	14*
	75*
	–
	–
	7*
	–
	–
	–
	–
	2

	24
	–
	–
	–
	8*
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	27*
	7*
	8*
	8*
	–
	–
	2

	25
	–
	–
	39*
	–
	–
	–
	–
	–
	72*
	38*
	22*
	7*
	–
	–
	–
	9*
	3

	26
	–
	–
	37*
	–
	–
	–
	–
	–
	73*
	35*
	27*
	9*
	–
	–
	–
	8*
	3

	27
	144*
	–
	–
	–
	143*
	–
	75*
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	7*
	1

	28
	143*
	–
	–
	–
	148*
	–
	–
	–
	78*
	–
	24*
	8*
	–
	–
	9*
	–
	2

	29
	–
	72*
	–
	–
	–
	73*
	73*
	–
	72*
	–
	–
	7*
	–
	–
	–
	9*
	3

	30
	–
	–
	–
	7*
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	25*
	7*
	8*
	7*
	–
	–
	2

	31
	144*
	–
	–
	–
	143*
	–
	–
	–
	72*
	–
	45*
	7*
	–
	–
	7*
	–
	1

	32
	–
	77*
	–
	–
	–
	74*
	77*
	–
	78*
	–
	–
	8*
	–
	–
	–
	7*
	2

	33
	156*
	–
	–
	–
	154*
	–
	74*
	55*
	75*
	–
	–
	7*
	–
	–
	–
	–
	2

	34
	–
	–
	–
	8*
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	40*
	8*
	8*
	8*
	–
	–
	3

	35
	–
	–
	64*
	–
	–
	–
	–
	–
	122*
	56*
	42*
	7*
	–
	–
	–
	7*
	1

	36
	140*
	–
	–
	–
	143*
	–
	–
	–
	72*
	–
	44*
	7*
	–
	–
	8*
	–
	1

	37
	–
	77*
	–
	–
	–
	76*
	75*
	–
	78*
	–
	–
	9*
	–
	–
	–
	7*
	2

	38
	156*
	–
	–
	–
	150*
	–
	74*
	55*
	75*
	–
	–
	7*
	–
	–
	–
	–
	2

	39
	–
	–
	–
	7*
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	40*
	8*
	8*
	8*
	–
	–
	3

	40
	–
	–
	–
	7*
	–
	–
	–
	–
	122*
	56*
	42*
	8*
	–
	–
	–
	7*
	1

	41
	143*
	–
	–
	–
	143*
	–
	–
	–
	77*
	–
	25*
	7*
	–
	–
	7*
	–
	2

	42
	–
	77*
	–
	–
	–
	79*
	78*
	–
	100*
	–
	–
	8*
	–
	–
	–
	8*
	1

	43
	151*
	–
	–
	–
	155*
	–
	97*
	33*
	95*
	–
	–
	8*
	–
	–
	–
	–
	2

	44
	–
	–
	–
	7*
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	17*
	7*
	7*
	8*
	–
	–
	2

	45
	–
	–
	65*
	–
	–
	–
	–
	–
	77*
	62*
	22*
	7*
	–
	–
	–
	7*
	1

	46
	–
	–
	30*
	–
	–
	–
	–
	–
	72*
	33*
	16*
	8*
	–
	–
	–
	8*
	3

	47
	150*
	–
	–
	–
	151*
	–
	73*
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	8*
	2

	48
	144*
	–
	–
	–
	146*
	–
	–
	–
	77*
	–
	27*
	8*
	–
	–
	8*
	–
	1

	49
	–
	73*
	–
	–
	–
	73*
	71*
	–
	71*
	–
	–
	9*
	–
	–
	–
	9*
	2

	50
	–
	–
	–
	8*
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	27*
	9*
	9*
	9*
	–
	–
	2


Примечание: знаком <*> отмечены формирования, непосредственно принимающие участие в аварийно-спасительных работах (АСДНР)

Таблица 7.2 
Варианты заданий
	Номер варианта
	Команда охраны общественного порядка
	Подвижные пункты питания, продовольственного (вещевого) снабжения
	Санитарная дружина
	Группа по обслуживанию защитных сооружений
	Станции специальной обработки транспорта, одежды
	Пункт санитарной обработки
	Подвижные ремонтно-восстановительные группы по ремонту автомобильной, инженерной и другой техники
	Группа для перевозки населения (грузов)
	Аварийно-технические команды по электросетям, по газовым сетям, по водопроводным сетям, по теплосетям
	Группа связи
	Группа охраны общественного порядка
	Эвакуационная (техническая) группа
	Звено связи
	Звено подвоза воды
	Подвижная автозаправочная станция
	Звено по обслуживанию защитных сооружений
	Санитарный пост
	Звенья контроля эпидемического, фитопатологического, ветеринарного
	Пост радиационного и химического наблюдения (стационарный)

	1
	25
	22
	22
	20
	20
	–
	15
	15
	13
	13
	12
	10
	–
	3
	3
	–
	–
	2
	2

	2
	33
	21
	–
	–
	15
	–
	12
	–
	11
	–
	13
	11
	2
	2
	4
	4
	4
	4
	3

	3
	27
	22
	–
	17
	14
	15
	11
	–
	15
	12
	12
	8
	–
	6
	3
	–
	–
	3
	1

	4
	25
	18
	–
	–
	16
	–
	10
	–
	12
	–
	11
	9
	3
	3
	4
	4
	3
	2
	2

	5
	37
	15
	–
	–
	20
	17
	18
	18
	12
	12
	16
	11
	–
	3
	4
	–
	–
	2
	3

	6
	35
	12
	12
	10
	10
	–
	15
	5
	13
	–
	12
	–
	5
	3
	3
	–
	–
	2
	2

	7
	33
	21
	–
	–
	15
	15
	12
	–
	11
	11
	13
	11
	–
	2
	4
	4
	–
	4
	3

	8
	27
	22
	17
	17
	14
	–
	11
	–
	15
	12
	12
	8
	–
	6
	3
	–
	–
	3
	1

	9
	25
	18
	–
	15
	16
	–
	10
	–
	12
	12
	11
	9
	–
	3
	4
	–
	3
	2
	2

	10
	37
	15
	18
	–
	20
	–
	18
	–
	12
	12
	16
	11
	–
	3
	4
	9
	–
	2
	3

	11
	25
	18
	–
	–
	20
	–
	15
	–
	13
	–
	12
	10
	5
	3
	3
	8
	1
	2
	2

	12
	33
	21
	15
	12
	15
	–
	12
	11
	11
	11
	13
	–
	–
	2
	4
	–
	–
	1
	3

	13
	27
	22
	17
	17
	14
	–
	11
	14
	15
	12
	12
	–
	–
	6
	3
	–
	–
	3
	1

	14
	25
	23
	15
	–
	16
	–
	10
	17
	12
	–
	11
	–
	3
	3
	4
	7
	–
	2
	2

	15
	37
	15
	–
	19
	20
	–
	18
	18
	12
	12
	16
	–
	–
	3
	4
	–
	2
	2
	3

	16
	25
	22
	–
	20
	20
	15
	15
	15
	13
	13
	12
	–
	–
	3
	3
	–
	–
	2
	2

	17
	33
	23
	–
	–
	15
	–
	12
	–
	11
	11
	13
	11
	–
	2
	4
	4
	1
	4
	3

	18
	27
	22
	17
	17
	14
	–
	11
	14
	15
	–
	12
	–
	6
	6
	3
	–
	–
	3
	1

	19
	25
	18
	–
	15
	16
	–
	10
	17
	12
	12
	11
	–
	–
	3
	4
	–
	3
	2
	2

	20
	37
	15
	18
	19
	20
	–
	18
	18
	12
	–
	16
	–
	5
	3
	4
	–
	–
	2
	3

	21
	25
	22
	22
	20
	20
	–
	15
	15
	13
	13
	12
	–
	–
	3
	3
	–
	–
	2
	2

	22
	33
	21
	–
	–
	15
	–
	12
	–
	11
	–
	13
	11
	2
	2
	4
	4
	4
	4
	3

	23
	27
	22
	–
	17
	14
	15
	11
	–
	15
	12
	12
	8
	–
	6
	3
	–
	–
	3
	1

	24
	25
	8
	–
	–
	16
	–
	10
	–
	12
	–
	11
	9
	3
	3
	4
	4
	3
	2
	2

	25
	37
	15
	–
	–
	20
	17
	18
	18
	12
	12
	16
	11
	–
	3
	4
	–
	–
	2
	3

	26
	25
	12
	22
	20
	20
	–
	15
	15
	13
	–
	12
	–
	5
	3
	3
	–
	–
	2
	2

	27
	33
	11
	–
	–
	15
	15
	12
	–
	11
	11
	13
	11
	–
	2
	4
	4
	–
	4
	2

	28
	37
	12
	17
	17
	14
	–
	11
	–
	15
	12
	12
	8
	–
	6
	3
	–
	–
	3
	2

	29
	15
	8
	–
	15
	16
	–
	10
	–
	12
	12
	11
	9
	–
	3
	4
	–
	3
	2
	2

	30
	17
	15
	18
	–
	20
	–
	18
	–
	12
	12
	16
	11
	–
	3
	4
	7
	–
	2
	3

	31
	15
	22
	22
	20
	20
	–
	15
	15
	13
	13
	12
	–
	–
	3
	3
	–
	–
	2
	2

	32
	13
	11
	–
	–
	15
	–
	12
	–
	11
	–
	13
	11
	2
	2
	4
	4
	4
	2
	3

	33
	17
	12
	–
	17
	14
	15
	11
	–
	15
	12
	12
	8
	–
	6
	3
	–
	–
	3
	1

	34
	35
	18
	–
	–
	16
	–
	10
	–
	12
	–
	11
	9
	3
	3
	4
	4
	3
	2
	3

	35
	17
	5
	–
	–
	20
	17
	18
	18
	12
	12
	16
	11
	–
	3
	4
	–
	–
	2
	3

	36
	35
	23
	22
	20
	20
	–
	15
	15
	13
	–
	12
	–
	5
	3
	3
	–
	–
	2
	2

	37
	13
	21
	–
	–
	15
	15
	12
	–
	11
	11
	13
	11
	–
	2
	4
	–
	–
	4
	3

	38
	17
	23
	1
	17
	14
	–
	11
	–
	15
	12
	12
	8
	–
	6
	3
	–
	–
	3
	2

	39
	25
	21
	–
	15
	16
	–
	10
	–
	12
	12
	11
	9
	–
	3
	4
	–
	3
	2
	2

	40
	17
	15
	18
	–
	20
	–
	18
	–
	12
	12
	16
	11
	–
	3
	4
	5
	–
	2
	3

	41
	15
	22
	22
	20
	20
	–
	15
	15
	13
	13
	12
	–
	–
	3
	3
	–
	–
	2
	2

	42
	43
	23
	–
	–
	15
	–
	12
	–
	11
	–
	13
	11
	2
	2
	4
	4
	1
	1
	3

	43
	37
	12
	–
	17
	14
	15
	11
	–
	15
	12
	12
	8
	–
	6
	3
	–
	–
	3
	3

	44
	45
	18
	–
	–
	16
	14
	10
	–
	12
	12
	11
	9
	–
	3
	4
	–
	–
	2
	2

	45
	37
	15
	–
	–
	20
	17
	18
	18
	12
	12
	16
	–
	–
	3
	4
	5
	–
	2
	3

	46
	35
	12
	22
	20
	20
	–
	15
	15
	13
	–
	12
	–
	5
	3
	3
	–
	–
	2
	1

	47
	43
	11
	15
	–
	15
	–
	12
	–
	11
	–
	13
	11
	2
	2
	4
	6
	–
	1
	3

	48
	37
	12
	–
	17
	14
	15
	11
	–
	15
	–
	12
	8
	6
	6
	3
	–
	–
	3
	1

	49
	35
	18
	15
	15
	16
	–
	10
	17
	12
	12
	11
	–
	–
	3
	4
	–
	–
	2
	3

	50
	44
	15
	–
	–
	20
	17
	18
	18
	12
	–
	16
	–
	5
	3
	4
	9
	–
	2
	3



Пример выполнения задания 7

Пример формы 7.1

Примерный перечень создаваемых организациями
нештатных аварийно–спасательных формирований

	№ п/п
	Наименование формирования
	Численность* личного состава, чел.

	1
	Аварийно-спасательный отряд
	143*

	2
	Аварийно-спасательная команда
	–

	3
	Аварийно-спасательная группа
	–

	4
	Аварийно-спасательное звено
	–

	5
	Аварийно-спасательный отряд радиационной, химической и биологической защиты
	142*

	6
	Аварийно-спасательная команда радиационной, химической и биологической защиты
	–

	7
	Пожарно-спасательная команда
	100*

	8
	Вспомогательная горноспасательная команда
	–

	9
	Аварийно-спасательная команда механизации работ
	75*

	10
	Аварийно-спасательная группа радиационной, химической и биологической защиты
	–

	11
	Пожарно-спасательное звено
	–

	12
	Аварийно-спасательная группа радиационной, химической и биологической защиты
	–

	13
	Пожарно-спасательное звено
	–

	14
	Аварийно-спасательное звено инженерной разведки
	8*

	15
	Аварийно-спасательное звено радиационной, химической и биологической разведки
	–

	16
	Аварийно-спасательное звено речной (морской) разведки
	–

	17
	Аварийно-спасательное звено разведки на средствах железнодорожного транспорта
	–

	18
	Аварийно-спасательное звено разведки на автомобильном транспорте
	7*

	19
	Пост радиационного и химического наблюдения (подвижный)
	1



Общая численность нештатных аварийно-спасательных формирований – 476 человека.
Количество формирований – 7.
Количество формирований, непосредственно принимающих участие в проведении аварийно-спасательных работ – 6 (личный состав – 475 чел.).

Пример формы 7.2

Примерные нормы оснащения (табелизации) нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне специальными техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами 
и материалами

1. Средства индивидуальной защиты

	№ п/п
	Наименование имущества
	Единица измере-ния
	Норма обеспе-чения
	Кому положено
	Коли-чество

	1
	Противогаз фильтрующий (с защитой от аварийно химически опасных веществ)
	Компл.
	1 на чел.
	На штатную численность формирований
	500
(для под-гонки по размерам создается 5 % запас противо-газов)

	
	….
	
	
	
	

	….
	Самоспасатель фильтрующий
	Компл.
	1
	На 30 % штатной численности формирований
	143



2. Медицинское имущество

	№ п/п
	Наименование имущества
	Единица измере-ния
	Норма обеспе-чения
	Кому положено
	Коли-чество

	1
	Индивидуальный противохимический пакет
	Шт.
	1 на чел.
	На штатную численность формирований
	476

	…
	….
	
	
	
	

	…
	Носилки мягкие бескаркасные огнестойкие (огнезащитные)
	Шт.
	10
	Каждому отряду
	20

	
	
	
	5
	Каждой команде
	10

	
	
	
	2
	Каждому звену
	4



Примечание: комплекты индивидуальные медицинские гражданской защиты и санитарные сумки с укладкой для оказания первой помощи пополняются медицинскими средствами по мере их использования или при истечении сроков их годности.

3. Средства радиационной, химической разведки и контроля

	№ п/п
	Наименование имущества
	Единица измере-ния
	Норма обеспе-чения
	Кому положено
	Коли-чество

	1
	Электронный дозиметр с диапазоном измерения эквивалента дозы [image: ] излучения от 0,10 мкЗв до 15 Зв (со связью с ПЭВМ)
	Шт.
	1 на чел.
	Руководящему составу формирований
	7

	2
	Комплект дозиметров (индивидуальных) с диапазоном измерения от 20 мкЗв до 10 Зв со считывающим устройством
	Компл.
	1
	На штатную численность формирований, за исключением руководящего состава
	469

	…
	….
	
	
	
	



Примечания:
1. Источники питания приобретаются на приборы по истечении их срока годности или при их использовании.
2. Индикаторные средства для приборов химической разведки и газового контроля пополняются по истечении их срока годности или при их использовании.

4. Средства специальной обработки

	№ п/п
	Наименование имущества
	Единица измере-ния
	Норма обеспе-чения
	Кому положено
	Коли-чество

	1
	Комплект специальной обработки транспорта
	Компл.
	1
	На 1 единицу транспорта
	2

	2
	Комплект специальной обработки автомобильной техники
	Компл.
	1
	На 1 единицу автомобильной техники
	2

	3
	Комплект санитарной обработки
	Компл.
	1
	На звено
	2


*Для группы перевозки в рамках данного пособия примем количество транспорта – 2 (2 звена).

5. Инженерное имущество и аварийно-спасательный инструмент

	№ п/п
	Наименование имущества
	Единица измере-ния
	Норма обеспе-чения
	Кому положено
	Коли-чество

	1
	Пояс спасательный с карабином
	Шт.
	1 на чел.
	Каждому спасателю всех формирований
	476

	2
	Комплект шанцевого инструмента (лопата штыковая и совковая, лом, кувалда, кирка-мотыга, топор плотничный, пила поперечная)
	Компл.
	1
	На каждый автомобиль (легковой, грузовой, специальный) всех формирований
	2

	….
	
	
	
	
	

	….
	Моторная пила
	Шт.
	1
	Каждому отряду
	2

	
	
	
	1
	Каждой команде
	2

	
	
	
	1
	Каждому звену
	2

	….
	Осветительная установка
	Шт.
	1
	На каждые 15 человек формирований
	32



6. Средства связи

	№ п/п
	Наименование имущества
	Единица измере-ния
	Норма обеспе-чения
	Кому положено
	Коли-чество

	1
	Радиостанция КВ стационарная
	Компл.
	1
	На пункт управления проведением аварийно-
спасательных работ
	1

	…
	
	
	
	
	

	….
	Радиостанция УКВ носимая
	Компл.
	2
	Каждому структурному подразделению формирований
	7

	
	
	
	1
	Каждому спасателю всех формирований
	476



7. Пожарное имущество

	№ п/п
	Наименование имущества
	Единица измере-ния
	Норма обеспе-чения
	Кому положено
	Коли-чество

	
	Комплект для резки электропроводов (ножницы для резки электропроводов, резиновые сапоги или галоши, перчатки резиновые)
	
	1
	Каждой спасательной команде (группе)
	2

	…
	…
	
	
	
	



8. Вещевое имущество

	№ п/п
	Наименование имущества
	Единица измерения
	Норма обеспе-чения
	Кому положено
	Коли-чество

	1
	Шлем защитный брезентовый
	Шт.
	1 на чел.
	Всему личному составу формирований, непосредственно принимающему участие в проведении АСДНР
	475

	…
	…
	
	
	
	

	…
	Очки защитные
	Шт.
	1 на чел.
	На штатную численность личного состава формирований
	476



9. Автомобильная и специальная техника

	№ п/п
	Наименование имущества
	Единица измерения
	Норма обеспе-чения
	Кому положено
	Коли-чество

	…
	
	
	
	
	

	…
	Специальная техника
	Шт.
	С учетом специфи-ки деятель-ности
	Каждому формированию
	7



Форма 7.3

Примерный перечень создаваемых организациями
нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий
по гражданской обороне

	№ п/п
	Наименование формирования
	Численность личного состава, чел.

	1
	Команда охраны общественного порядка
	15

	2
	Подвижные пункты питания, продовольственного (вещевого) снабжения
	10

	3
	Санитарная дружина
	17

	4
	Группа по обслуживанию защитных сооружений
	15

	5
	Станции специальной обработки транспорта, одежды
	12

	6
	Пункт санитарной обработки
	–

	7
	Подвижные ремонтно-восстановительные группы по ремонту автомобильной, инженерной и другой техники
	8

	8
	Группа для перевозки населения (грузов)
	12

	9
	Аварийно-технические команды по электросетям, по газовым сетям, по водопроводным сетям, по теплосетям
	7

	10
	Группа связи
	7

	11
	Группа охраны общественного порядка
	10

	12
	Эвакуационная (техническая) группа
	–

	13
	Звено связи
	–

	14
	Звено подвоза воды
	2

	15
	Подвижная автозаправочная станция
	2

	16
	Звено по обслуживанию защитных сооружений
	–

	17
	Санитарный пост
	–

	18
	Звенья контроля эпидемического, фитопатологического, ветеринарного
	2

	19
	Пост радиационного и химического наблюдения (стационарный)
	2



Общая численность нештатных аварийно-спасательных формирований – 121 человек.
Количество формирований – 14.
Количество формирований, непосредственно принимающих участие в проведении неотложных работ – 14 (личный состав – 121 чел.).

Форма 7.4

Примерные нормы оснащения (табелизации) нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне специальными техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами 
и материалами

1. Средства индивидуальной защиты

	№ п/п
	Наименование имущества
	Единица измере-ния
	Норма обеспе-чения
	Кому положено
	Коли-чество

	1
	Противогаз фильтрующий (с защитой от аварийно химически опасных веществ)
	Компл.
	1 на чел.
	На штатную численность формирований
	128
(для под-гонки по размерам создается 5 % запас противо-газов)

	
	….
	
	
	
	

	….
	Самоспасатель фильтрующий
	Компл.
	1
	На 30 % штатной численности формирований
	37



2. Медицинское имущество

	№ п/п
	Наименование имущества
	Единица измере-ния
	Норма обеспе-чения
	Кому положено
	Коли-чество

	1
	Индивидуальный противохимический пакет
	Шт.
	1 на чел.
	На штатную численность формирований
	121

	…
	….
	
	
	
	



Примечание: комплекты индивидуальные медицинские гражданской защиты и санитарные сумки с укладкой для оказания первой помощи пополняются медицинскими средствами по мере их использования или при истечении сроков их годности.

3. Средства радиационной, химической разведки и контроля

	№ п/п
	Наименование имущества
	Единица измере-ния
	Норма обеспе-чения
	Кому положено
	Коли-чество

	1
	Электронный дозиметр с диапазоном измерения эквивалента дозы [image: ] излучения от 0,10 мкЗв до 15 Зв (со связью с ПЭВМ)
	Шт.
	1 на чел.
	Руководящему составу формирований
	14

	2
	Комплект дозиметров (индивидуальных) с диапазоном измерения от 20 мкЗв до 10 Зв со считывающим устройством
	Компл.
	1
	На штатную численность формирований, за исключением руководящего состава
	107

	…
	….
	
	
	
	



Примечания:
1. Источники питания приобретаются на приборы по истечении их срока годности или при их использовании.
2. Индикаторные средства для приборов химической разведки и газового контроля пополняются по истечении их срока годности или при их использовании.

4. Средства специальной обработки

	№ п/п
	Наименование имущества
	Единица измере-ния
	Норма обеспе-чения
	Кому положено
	Коли-чество

	1
	Комплект специальной обработки транспорта
	Компл.
	1
	На 1 единицу транспорта
	2

	2
	Комплект специальной обработки автомобильной техники
	Компл.
	1
	На 1 единицу автомобильной техники
	2

	3
	Комплект санитарной обработки
	Компл.
	1
	На звено
	2


*Для группы перевозки в рамках данного пособия примем количество транспорта – 2 (2 звена).



5. Инженерное имущество и аварийно-спасательный инструмент

	№ п/п
	Наименование имущества
	Единица измере-ния
	Норма обеспе-чения
	Кому положено
	Коли-чество

	1
	Пояс спасательный с карабином
	Шт.
	1 на чел.
	Всему личному составу формирований, принимающему участие в проведении неотложных работ
	121

	2
	Комплект шанцевого инструмента (лопата штыковая и совковая, лом, кувалда, кирка-мотыга, топор плотничный, пила поперечная)
	Компл.
	1
	На каждый автомобиль (легковой, грузовой, специальный) и специальную технику (экскаватор, бульдозер, автокран) формирований
	4

	….
	
	
	
	
	

	….
	Моторная пила
	Шт.
	1
	Каждому формированию, принимающему участие в проведении неотложных работ
	14

	….
	Осветительная установка
	Шт.
	1
	На каждые 15 человек формирований
	9



6. Средства связи

	№ п/п
	Наименование имущества
	Единица измере-ния
	Норма обеспе-чения
	Кому положено
	Коли-чество

	1
	Радиостанция КВ стационарная
	Компл.
	1
	На пункт управления
	14

	…
	
	
	
	
	

	….
	Радиостанция УКВ носимая
	Компл.
	2
	Каждому структурному подразделению формирований
	28



7. Пожарное имущество

	№ п/п
	Наименование имущества
	Единица измере-ния
	Норма обеспе-чения
	Кому положено
	Коли-чество

	1
	Комплект для резки электропроводов (ножницы для резки электропроводов, резиновые сапоги или галоши, перчатки резиновые)
	Компл.
	1
	Каждому формированию, участвующему в выполнении неотложных работ
	14

	2
	Пояс пожарный спасательный с карабином
	Шт.
	10
	Каждой команде
	20

	
	
	
	1
	Каждой группе
	5


8. Вещевое имущество

	№ п/п
	Наименование имущества
	Единица измерения
	Норма обеспе-чения
	Кому положено
	Коли-чество

	1
	Шлем защитный брезентовый
	Шт.
	1 на чел.
	Личному составу формирований, непосредственно участвующему в проведении неотложных работ
	121

	…
	…
	
	
	
	

	…
	Очки защитные
	Шт.
	1 на чел.
	На штатную численность личного состава формирований
	121



9. Автомобильная и специальная техника

	№ п/п
	Наименование имущества
	Единица измерения
	Норма обеспе-чения
	Кому положено
	Коли-чество

	…
	…
	
	
	
	

	…
	Специальная техника
	Шт.
	С учетом специфи-ки деятель-ности
	Каждому формированию
	14





Бланк выполнения задания 7

Форма 7.1
Примерный перечень создаваемых организациями
нештатных аварийно-спасательных формирований

	№ п/п
	Наименование формирования
	Численность* личного состава, чел.

	1
	Команда охраны общественного порядка
	

	2
	Подвижные пункты питания, продовольственного (вещевого) снабжения
	

	3
	Санитарная дружина
	

	4
	Группа по обслуживанию защитных сооружений
	

	5
	Станции специальной обработки транспорта, одежды
	

	6
	Пункт санитарной обработки
	

	7
	Подвижные ремонтно-восстановительные группы по ремонту автомобильной, инженерной и другой техники
	

	8
	Группа для перевозки населения (грузов)
	

	9
	Аварийно-технические команды по электросетям, по газовым сетям, по водопроводным сетям, по теплосетям
	

	10
	Группа связи
	

	11
	Группа охраны общественного порядка
	

	12
	Эвакуационная (техническая) группа
	

	13
	Звено связи
	

	14
	Звено подвоза воды
	

	15
	Подвижная автозаправочная станция
	

	16
	Звено по обслуживанию защитных сооружений
	

	17
	Санитарный пост
	

	18
	Звенья контроля эпидемического, фитопатологического, ветеринарного
	

	19
	Пост радиационного и химического наблюдения (стационарный)
	


* Здесь и далее численность определяется в соответствии с заданным вариантом и с учетом особенностей производственной деятельности организаций в мирное и военное время, наличия людских ресурсов, специальной техники и имущества, запасов материально-технических средств, а также объема и характера задач, возлагаемых на формирования.

Общая численность нештатных аварийно-спасательных формирований – _____________.
Количество формирований – _________.
Количество формирований, непосредственно принимающих участие в проведении неотложных работ – _______ (личный состав – _______ чел.).

Форма 7.2
Примерные нормы оснащения (табелизации) нештатных аварийно-спасательных формирований специальными техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами

1. Средства индивидуальной защиты
	№ п/п
	Наименование имущества
	Единица измерения
	Норма обеспечения
	Кому положено
	Количество

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



2. Медицинское имущество
	№ п/п
	Наименование имущества
	Единица измерения
	Норма обеспечения
	Кому положено
	Количество

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



3. Средства радиационной, химической разведки и контроля
	№ п/п
	Наименование имущества
	Единица измерения
	Норма обеспечения
	Кому положено
	Количество

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



4. Средства специальной обработки
	№ п/п
	Наименование имущества
	Единица измерения
	Норма обеспечения
	Кому положено
	Количество

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



5. Инженерное имущество и аварийно-спасательный инструмент
	№ п/п
	Наименование имущества
	Единица измерения
	Норма обеспечения
	Кому положено
	Количество

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



6. Средства связи
	№ п/п
	Наименование имущества
	Единица измерения
	Норма обеспечения
	Кому положено
	Количество

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



7. Пожарное имущество
	№ п/п
	Наименование имущества
	Единица измерения
	Норма обеспечения
	Кому положено
	Количество

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



8. Вещевое имущество
	№ п/п
	Наименование имущества
	Единица измерения
	Норма обеспечения
	Кому положено
	Количество

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



9. Автомобильная и специальная техника
	№ п/п
	Наименование имущества
	Единица измерения
	Норма обеспечения
	Кому положено
	Количество

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



Примечание: количество строк в таблицах зависит от потребности АСФ в оборудовании, технике и т. п.

Форма 7.3

Примерный перечень создаваемых организациями
нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий
по гражданской обороне

	№ п/п
	Наименование формирования
	Численность* личного состава, чел.

	1
	Команда охраны общественного порядка
	

	2
	Подвижные пункты питания, продовольственного (вещевого) снабжения
	

	3
	Санитарная дружина
	

	4
	Группа по обслуживанию защитных сооружений
	

	5
	Станции специальной обработки транспорта, одежды
	

	6
	Пункт санитарной обработки
	

	7
	Подвижные ремонтно-восстановительные группы по ремонту автомобильной, инженерной и другой техники
	

	8
	Группа для перевозки населения (грузов)
	

	9
	Аварийно-технические команды по электросетям, по газовым сетям, по водопроводным сетям, по теплосетям
	

	10
	Группа связи
	

	11
	Группа охраны общественного порядка
	

	12
	Эвакуационная (техническая) группа
	

	13
	Звено связи
	

	14
	Звено подвоза воды
	

	15
	Подвижная автозаправочная станция
	

	16
	Звено по обслуживанию защитных сооружений
	

	17
	Санитарный пост
	

	18
	Звенья контроля эпидемического, фитопатологического, ветеринарного
	

	19
	Пост радиационного и химического наблюдения (стационарный)
	



Форма 7.4
Примерные нормы оснащения (табелизации) нештатных аварийно-спасательных формирований специальными техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами

1. Средства индивидуальной защиты
	№ п/п
	Наименование имущества
	Единица измерения
	Норма обеспечения
	Кому положено
	Количество

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



2. Медицинское имущество
	№ п/п
	Наименование имущества
	Единица измерения
	Норма обеспечения
	Кому положено
	Количество

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



3. Средства радиационной, химической разведки и контроля
	№ п/п
	Наименование имущества
	Единица измерения
	Норма обеспечения
	Кому положено
	Количество

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



4. Средства специальной обработки
	№ п/п
	Наименование имущества
	Единица измерения
	Норма обеспечения
	Кому положено
	Количество

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



5. Инженерное имущество и аварийно-спасательный инструмент
	№ п/п
	Наименование имущества
	Единица измерения
	Норма обеспечения
	Кому положено
	Количество

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



6. Средства связи
	№ п/п
	Наименование имущества
	Единица измерения
	Норма обеспечения
	Кому положено
	Количество

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



7. Пожарное имущество
	№ п/п
	Наименование имущества
	Единица измерения
	Норма обеспечения
	Кому положено
	Количество

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



8. Вещевое имущество
	№ п/п
	Наименование имущества
	Единица измерения
	Норма обеспечения
	Кому положено
	Количество

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



9. Автомобильная и специальная техника
	№ п/п
	Наименование имущества
	Единица измерения
	Норма обеспечения
	Кому положено
	Количество

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



Примечание: количество строк в таблицах зависит от потребности АСФ в оборудовании, технике и т. п.


Приложение 7.1
[bookmark: Par356]Примерные нормы оснащения (табелизации) нештатных аварийно-спасательных формирований специальными техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами

1. Средства индивидуальной защиты

	№ п/п
	Наименование имущества
	Единица измерения
	Норма отпуска
	Кому положено
	Примечание

	1
	Противогаз фильтрующий (в том числе с защитой от аварийно химически опасных веществ)
	Компл.
	1 на чел.
	На штатную численность создаваемых формирований
	Для подгонки по размерам создается 5% запас противогазов

	2
	Респиратор фильтрующий
	Шт.
	1 на чел.
	На штатную численность создаваемых формирований
	

	3
	Противогаз изолирующий на сжатом воздухе или кислороде
	Компл.
	1 на чел.
	На штатную численность газодымозащитников
	

	4
	Средство индивидуальной защиты кожи изолирующего типа герметичное
	Компл.
	1 на чел.
	На штатную численность формирований радиационной химической защиты
	

	5
	Средство индивидуальной защиты кожи фильтрующего типа
	Компл.
	1 на чел.
	На штатную численность формирований радиационной и химической защиты
	

	6
	Костюм защитный облегченный
	Компл.
	1 на чел.
	На штатную численность создаваемых формирований, за исключением формирований радиационной и химической защиты
	

	7
	Мешок прорезиненный для зараженной одежды
	Шт.
	1
	На 20 защитных костюмов
	

	8
	Самоспасатель фильтрующий
	Компл.
	1
	На 30 % штатной численности создаваемых формирований
	

	9
	Респиратор газодымозащитный
	Шт.
	1 на чел.
	На штатную численность пожарно-спасательных формирований
	



2. Медицинское имущество

	№ п/п
	Наименование имущества
	Единица измерения
	Норма отпуска
	Кому положено
	Примечание

	1
	Индивидуальный противохимический пакет
	Шт.
	1 на чел.
	На штатную численность создаваемых формирований
	

	2
	Комплект индивидуальный медицинский гражданской защиты
	Компл.
	1 на чел.
	На штатную численность создаваемых формирований
	

	3
	Комплект индивидуальный противоожоговый с перевязочным пакетом
	Шт.
	1 на чел.
	На штатную численность создаваемых формирований
	

	4
	Носилки мягкие бескаркасные огнестойкие (огнезащитные)
	Шт.
	10
	Каждому отряду
	

	
	
	
	5
	Каждой команде
	

	
	
	
	3
	Каждой группе
	

	
	
	
	2
	Каждому звену
	

	5
	Санитарная сумка с укладкой для оказания первой помощи
	Компл.
	1
	На 5 % штатной численности всех формирований
	

	6
	Набор перевязочных средств противоожоговый
	Компл.
	1
	На 20 % штатной численности всех формирований
	



Примечание: комплекты индивидуальные медицинской гражданской защиты и санитарные сумки с укладкой для оказания первой помощи пополняются медицинскими средствами по мере их использования или при истечении сроков их годности.

3. Средства радиационной, химической разведки и контроля

	№ п/п
	Наименование имущества
	Единица измерения
	Норма отпуска
	Кому положено
	Примечание

	1
	Дозиметр-радиометр [image: base_1_337855_32768], [image: base_1_337855_32769] и [image: base_1_337855_32770] излучения (носимый) с диапазоном измерений мощности амбиентного эквивалента дозы [image: base_1_337855_32771] излучения от 0,10 мкЗв/ч до 10 Зв/ч и плотности потока [image: base_1_337855_32772]-излучения от 0,01 до 1500 [image: base_1_337855_32773] и [image: base_1_337855_32774]-излучения от 0,1 до 1500 [image: base_1_337855_32775]
	Компл.
	1
	Каждому формированию радиационной и химической защиты
	

	2
	Дозиметр [image: base_1_337855_32776] излучения (персональный) с диапазоном измерений мощности дозы [image: base_1_337855_32777] излучения от 0,1 мкЗв/ч до 3 мЗв/ч и дозы от 1,0 мкЗв до 100 Зв
	Шт.
	1 на чел.
	На штатную численность создаваемых формирований радиационной и химической защиты
	

	3
	Дозиметр гамма-излучения с диапазоном измерений мощности амбиентного эквивалента дозы [image: base_1_337855_32778] излучения от 0,10 мкЗв/ч до 10 Зв/ч и выносным блоком детектирования (бортовой или стационарный)
	Компл.
	1
	На пункт управления (подвижный, стационарный) и транспортные средства формирований радиационной и химической защиты
	

	4
	Электронный дозиметр с диапазоном измерения эквивалента дозы [image: base_1_337855_32779] излучения от 0,10 мкЗв до 15 Зв (со связью с ПЭВМ)
	Шт.
	1 на чел.
	Руководящему составу создаваемых формирований
	

	5
	Комплект дозиметров (индивидуальных) с диапазоном измерения от 20 мкЗв до 10 Зв со считывающим устройством
	Компл.
	1 на группу, звено, пост
	На штатную численность создаваемых формирований за исключением руководящего состава
	

	6
	Комплект дозиметров радиофотолюминесцентных (индивидуальных) с измерительным устройством и устройством для отжига
	Компл.
	1 на отряд, команду
	На штатную численность создаваемых формирований за исключением руководящего состава
	

	7
	Метеорологический комплект с электронным термометром
	Компл.
	1
	Каждому создаваемому формированию
	

	8
	Комплект носимых знаков ограждения
	Компл.
	2
	Каждому создаваемому формированию разведки
	

	9
	Газосигнализатор автоматический – для определения зараженности воздуха и автоматической сигнализации об ее обнаружении
	Компл.
	1
	Каждому создаваемому формированию разведки
	

	10
	Многокомпонентный газоанализатор – для измерения и анализа концентрации (от 1 ПДК в рабочей зоне) в воздухе и автоматической сигнализации об ее обнаружении
	Компл.
	1
	Каждому химику-разведчику создаваемых формирований
	

	11
	Комплект отбора проб
	Компл.
	1
	Каждому химику-разведчику создаваемых формирований
	

	12
	Войсковой прибор химической разведки с комплектом индикаторных трубок
	Компл.
	1
	Каждому химику-разведчику создаваемых формирований
	

	13
	Экспресс-лаборатория – для определения индикаторными средствами загрязненности воздуха, воды, почвы и продуктов питания
	Компл.
	1
	Каждому создаваемому формированию разведки
	



Примечания: 
1. Источники питания приобретаются на приборы по истечении их срока годности или при их использовании.
2. Индикаторные средства для приборов химической разведки и газового контроля пополняются по истечении их срока годности или при их использовании.

4. Средства специальной обработки

	№ п/п
	Наименование имущества
	Единица измерения
	Норма отпуска
	Кому положено
	Примечание

	1
	Комплект специальной обработки транспорта
	Компл.
	1
	На 1 единицу автотракторной техники
	

	2
	Комплект специальной обработки автомобильной техники
	Компл.
	1
	На 1 единицу автомобильной техники
	

	3
	Комплект санитарной обработки
	Компл.
	1
	На звено
	



5. Инженерное имущество и аварийно-спасательный инструмент

	№ п/п
	Наименование имущества
	Единица измерения
	Норма отпуска
	Кому положено
	Примечание

	1
	Аварийно-спасательный инструмент и оборудование
	Компл.
	На 10% личного состава
	Каждому формированию
	

	2
	Пояс спасательный с карабином
	Шт.
	1
	Каждому спасателю всех формирований
	

	3
	Приборы газопламенной резки с резаками, напорными рукавами, редукторами и газовыми баллонами (керосинорезы, газосварочные аппараты и др.)
	Компл.
	3
	Каждому отряду
	

	
	
	
	2
	Каждой команде
	

	
	
	
	1
	Каждой группе
	

	
	
	
	1
	Каждому звену
	

	4
	Комплект шанцевого инструмента (лопата штыковая и совковая, лом, кувалда, кирка-мотыга, топор плотничный, пила поперечная)
	Компл.
	1
	На каждый автомобиль (легковой, грузовой, специальный) всех формирований
	

	
	
	
	1
	На каждую специальную технику (экскаватор, бульдозер, автокран, трактор, компрессорную и электрическую станции, сварочный аппарат и полевую кухню (котел)) всех формирований
	

	5
	Грузоподъемные средства (лебедка, тали, домкраты и др.)
	Компл.
	4
	Каждому отряду
	

	
	
	
	3
	Каждой команде
	

	
	
	
	2
	Каждой группе
	

	
	
	
	1
	Каждому звену
	

	6
	Трос разный
	Пог. метр
	75–100
	На каждую лебедку, таль
	

	7
	Канат пеньковый
	Пог.метр
	75
	Каждому формированию
	

	8
	Блоки разные
	Компл.
	1
	На каждую лебедку, таль
	

	9
	Фонарь карманный электрический
	Шт.
	1 на чел.
	Всему личному составу формирований, непосредственно принимающему участие в проведении спасательных работ
	

	10
	Защитные очки
	Шт.
	1 на чел.
	Всему личному составу формирований, непосредственно принимающему участие в проведении спасательных работ
	

	11
	Моторная пила
	Шт.
	1
	Каждому отряду
	

	
	
	
	1
	Каждой команде
	

	
	
	
	1
	Каждой группе
	

	
	
	
	1
	Каждому звену
	

	12
	Мотобетонолом
	Шт.
	1
	На каждые 10 человек всех формирований
	

	13
	Ножницы для резки проволоки
	Шт.
	2
	На каждые 10 человек всех формирований
	

	14
	Осветительная установка
	Шт.
	1
	На каждые 15 человек всех формирований
	

	15
	Бинокль
	Шт.
	1
	Каждому формированию разведки
	

	16
	Компас
	Шт.
	1
	Каждому формированию
	

	17
	Надувная лодка с мотором
	Шт.
	1–2
	Каждому формированию, проводящему аварийно-спасательные работы на водах
	

	18
	Пневмокаркасный модуль
	Компл.
	1
	На пункт управления проведением аварийно-спасательных работ
	



6. Средства связи

	№ п/п
	Наименование имущества
	Единица измерения
	Норма отпуска
	Кому положено
	Примечание

	1
	Радиостанция КВ стационарная
	Компл.
	1
	На пункт управления проведением аварийно-спасательных работ
	

	2
	Радиостанция УКВ стационарная
	Компл.
	2
	На пункт управления проведением аварийно-спасательных работ
	

	3
	Радиостанция УКВ автомобильная
	Компл.
	1
	На каждый автомобиль всех формирований
	

	4
	Радиостанция УКВ носимая
	Компл.
	2
	Каждому структурному подразделению формирований
	

	
	
	
	1
	Каждому спасателю всех формирований
	

	5
	Телефонный аппарат АТС
	Шт.
	5–10
	На пункт управления проведением аварийно-спасательных работ
	Приписыва-ются из имеющихся в наличии

	6
	Телефонный кабель полевой
	Км
	10
	На пункт управления проведением аварийно-спасательных работ территориальных формирований
	

	
	
	
	5
	На пункт управления проведением аварийно-спасательных работ формирований организаций
	

	7
	Радиовещательный транзисторный приемник
	Компл.
	1
	На пункт управления проведением аварийно-спасательных работ
	

	8
	Телефонный аппарат полевой
	Шт.
	10
	На пункт управления проведением аварийно-спасательных работ
	

	9
	Электромегафон
	Шт.
	1
	Каждому формированию
	

	10
	Коммутатор полевой телефонный
	Компл.
	1
	На пункт управления проведением аварийно-спасательных работ
	



7. Пожарное имущество

	№ п/п
	Наименование имущества
	Единица измерения
	Норма отпуска
	Кому положено
	Примечание

	1
	Комплект для резки электропроводов (в комплект входят ножницы для резки электропроводов, резиновые сапоги или галоши, перчатки резиновые)
	Компл.
	1
	Каждой сводной команде
	

	
	
	
	1
	Каждой спасательной команде (группе)
	

	2
	Пояс пожарный спасательный с карабином
	Шт.
	10
	Каждой сводной команде
	

	
	
	
	1
	Каждой сводной группе
	

	
	
	
	1
	Каждой спасательной команде (группе)
	

	3
	Лестница-штурмовка
	Шт.
	1
	Каждой сводной команде (группе)
	

	
	
	
	1
	Каждой спасательной команде (группе)
	

	4
	Боевая одежда пожарного, в том числе шлем, перчатки и сапоги резиновые пожарного
	Компл.
	1
	На 10% личного состава каждого 
формирования
	

	5
	Газодымосос
	Компл.
	1
	Каждому пожарно-спасательному звену
	

	6
	Лампа бензиновая водопроводно-канализационная
	Компл.
	1
	Каждому пожарно-спасательному звену
	



8. Вещевое имущество

	№ п/п
	Наименование имущества
	Единица измерения
	Норма отпуска
	Кому положено
	Примечание

	1
	Шлем защитный брезентовый
	Шт.
	1 на чел.
	Всему личному составу формирований, непосредственно принимающему участие в проведении АСДНР
	

	2
	Шлем защитный пластмассовый
	Шт.
	1 на чел.
	Всему личному составу формирований, непосредственно принимающему участие в проведении АСДНР
	

	3
	Подшлемник шерстяной
	Шт.
	1 на чел.
	Всему личному составу формирований, непосредственно принимающему участие в проведении спасательных работ
	

	4
	Рукавицы брезентовые
	Пара
	1 на чел.
	Всему личному составу формирований, непосредственно принимающему участие в проведении АСДНР
	

	5
	Сапоги или ботинки с высокими берцами
	Пара
	1 на чел.
	На штатную численность личного состава формирований
	

	6
	Форменная одежда (зимняя, летняя)
	Компл.
	1 на чел.
	На штатную численность личного состава формирований
	

	7
	Сигнальная одежда (жилет со светоотражающими нашивками)
	Шт.
	1 на чел.
	На штатную численность личного состава формирований
	

	8
	Свитер
	Шт.
	1 на чел.
	На штатную численность личного состава формирований
	

	9
	Теплое нижнее белье
	Компл.
	1 на чел.
	На штатную численность личного состава формирований
	

	10
	Фонарь налобный
	Шт.
	1 на чел.
	На штатную численность личного состава формирований
	

	11
	Рюкзак 60 л
	Шт.
	1 на чел.
	На штатную численность личного состава формирований
	

	12
	Очки защитные
	Шт.
	1 на чел.
	На штатную численность личного состава формирований
	

	13
	Карабин
	Компл. из 5 шт.
	1 на чел.
	Для личного состава формирований, выполняющих высотные работы
	

	14
	Обвязка специзделие
	Шт.
	1 на чел.
	Для личного состава формирований, выполняющих высотные работы
	

	15
	Веревка спасательная
	Шт.
	1 на чел.
	Для личного состава формирований, выполняющих высотные работы
	

	16
	Спусковое устройство
	Шт.
	1 на чел.
	Для личного состава формирований, выполняющих высотные работы
	

	17
	Зажим
	Шт.
	1 на чел.
	Для личного состава формирований, выполняющих высотные работы
	

	18
	Зажим страховочный
	Шт.
	1 на чел.
	Для личного состава формирований, выполняющих высотные работы
	

	19
	Усы самостраховки
	Шт.
	1 на чел.
	Для личного состава формирований, выполняющих высотные работы
	

	20
	Педаль рука-нога
	Шт.
	1 на чел.
	Для личного состава формирований, выполняющих высотные работы
	



9. Автомобильная и специальная техника

	№ п/п
	Наименование имущества
	Единица измерения
	Норма отпуска
	Кому положено
	Примечание

	1
	Транспорт пассажирский
	Шт.
	На 100 % личного состава
	Каждому территориальному формированию
	

	2
	Специальная техника
	Шт.
	С учетом специфики деятельно-сти
	Каждому формированию
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Проверяемое задание 8
ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ДОВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ ПРИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

Тема 8. Устойчивость функционирования объектов экономики. Основы организации защиты населения и персонала

Цель: получение практических и теоретических навыков оказания первой медицинской помощи пострадавшим в чрезвычайных и аварийных ситуациях.

Задание
1. Изучить теоретический материал и пример выполнения задания 8.
1. По первым двум буквам фамилии выбрать вариант задания из списка и табл. 8.1, представленных ниже. По выбранному варианту определить вид повреждения по табл. 8.2.
1. Разработать необходимые мероприятия по оказанию первой медицинской помощи.
1. Оформить отчет о практической работе согласно предлагаемой форме (бланк выполнения задания 8) и сдать его на проверку преподавателю.

Таблица 8.1
Выбор варианта
	Первые две буквы фамилии
	Вариант
	Первые две буквы фамилии
	Вариант

	Аа – Ак
	1. 
	Ол – Оя
	26

	Ал – Ая
	1. 
	Па – Пк
	27

	Ба – Бк
	1. 
	Пл – Пя
	28

	Бл – Бя
	1. 
	Ра – Рк
	29

	Ва – Вк
	1. 
	Рл – Ря
	30

	Вл – Вя
	1. 
	Са – Ск
	31

	Га – Гк
	1. 
	Сл – Ся
	32

	Гл – Гя
	1. 
	Та – Тк
	33

	Да – Дк
	1. 
	Тл – Тя
	34

	Дл – Дя
	1. 
	Уа – Ук
	35

	Еа – Ея
	1. 
	Ул – Уя
	36

	Еа – Ея
	1. 
	Фа – Фя
	37

	Жа – Жя
	1. 
	Ха – Хя
	38

	За – Зя
	1. 
	Ца – Ця
	39

	Иа – Ик
	1. 
	Ча – Чя
	40

	Ил – Ия
	1. 
	Ша – Шл
	41

	Ка – Кк
	1. 
	Шм – Шя
	42

	Кл – Кя
	1. 
	Ща – Щл
	43

	Ла – Лк
	1. 
	Щм – Щя
	44

	Лл – Ля
	1. 
	Эа – Эк
	45

	Ма – Мк
	1. 
	Эл – Эя
	46

	Мл – Мя
	1. 
	Юа – Юк
	47

	На – Нк
	1. 
	Юл – Юя
	48

	Нл – Ня
	1. 
	Яа – Як
	49

	Оа – Ок
	1. 
	Ял – Яя
	50



Теоретические сведения

Производственный травматизм и его негативные последствия
Травма – это повреждение тканей организма и нарушение его функций внешним воздействием.
Травмы: в зависимости от вида травмирующего фактора – механические, термические, химические травмы, баротравмы (в связи с резким изменением атмосферного давления), электротравмы и т. д., также комбинированные травмы, от продолжительности воздействия травмирующего фактора – острые и хронические травмы.
Профилактика производственного травматизма. Опасные и вредные производственные факторы
Вредные производственные факторы (ВПФ) – факторы, приводящие к заболеванию, в том числе усугубляющие уже имеющиеся заболевания.
Опасные производственные факторы (ОПФ) – факторы, приводящие к травме, в том числе смертельной.
 Опасные и вредные производственные факторы производственной среды по природе их воздействия на организм работающего человека подразделяют:
•	на факторы, воздействие которых носит физическую природу;
•	факторы, воздействие которых носит химическую природу;
•	факторы, воздействие которых носит биологическую природу.
Организация и объем первой медицинской само- и взаимопомощи на месте происшествия. Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь
Система оказания первой помощи в Российской Федерации состоит из трех основных компонентов.
«1. Нормативно-правовое обеспечение (федеральные законы и прочие нормативные акты и документы, определяющие обязанности и права участников оказания первой помощи, их оснащение, объем первой помощи и т. д.)» [5].
«2. Обучение участников оказания первой помощи правилам и навыкам ее оказания» [5].
«3. Оснащение участников оказания первой помощи средствами для ее оказания (аптечками и укладками)» [5].
Первая медицинская помощь – это комплекс простейших медицинских мероприятий, выполняемых на месте получения повреждения в порядке само- и взаимопомощи, а также участниками спасательных работ с использованием табельных и подручных средств. 
Основная цель первой медицинской помощи – спасение жизни пострадавшего, устранение продолжающегося воздействия поражающего фактора и быстрейшая эвакуация пострадавшего из зоны поражения. 
Порядок действий при оказании первой помощи пострадавшему:
· вызов скорой медицинской помощи;
· оценка опасности сложившейся ситуации для проведения спасательных мероприятий и меры безопасности при проведении первой медицинской помощи;
· устранение причин поражения (травмирующий фактор);
· оценка тяжести поражения пострадавшего по степени опасности для жизни (основные оценочные показатели жизненно важных функций);
· обследование пострадавшего с целью определения вида травмы и ее локализации (опрос, осмотр, освобождение пострадавшего от одежды и обуви);
· проведение экстренных мероприятий, направленных на устранение поражений (алгоритм действий первой медицинской помощи при травмах и поражениях по факту случившегося);
· организация транспортирования пострадавшего в медицинское учреждение.
Оптимальное время оказания первой помощи – до 30 минут после травмы, при отравлении – до 10 минут. При остановке дыхания это время сокращается до 5–7 минут. Важность фактора времени подчеркивается хотя бы тем, что у людей, получивших первую помощь в течение 30 минут после травмы, осложнения возникают в два раза реже, чем у людей, получивших помощь позже этого срока.
Отсутствие же помощи в течение 1 часа после травмы увеличивает количество летальных исходов среди тяжело пораженных на 30 %, до 3 часов – на 60 % и до 6 часов – на 90 %, то есть количество погибших возрастает почти вдвое. 
Важно уметь быстро и правильно оценить состояние пострадавшего. При осмотре сначала установить, жив он или мертв, затем определить тяжесть поражения, состояния, продолжается ли кровотечение. 
Признаки жизни
Наличие пульса на сонной артерии. Наличие самостоятельного дыхания. Устанавливается по движению грудной клетки, по дыхательному шуму. Реакция зрачка на свет. Если открытый глаз пострадавшего закрыть рукой, а затем быстро отвести ее в сторону, то зрачок сузится. 
Признаки смерти
Отсутствие пульса на центральных артериях. Отсутствие реакции зрачка на свет. Помутнение и высыхание роговицы глаз. При сдавливании глаза с боков пальцами зрачок сужается и напоминает кошачий глаз. Появление трупных пятен и трупного окоченения. 
Необходимо знать не только правила оказания первой медицинской помощи при различных повреждениях, но и то, чего делать нельзя, чтобы не ухудшить состояние пострадавшего. 
Нельзя делать
Трогать и перетаскивать пострадавшего на другое место, если ему не угрожают огонь, обвал здания, если ему не требуется делать искусственное дыхание и оказывать срочную медицинскую помощь. Накладывая повязку, шину, не делайте того, что причинит дополнительную боль, ухудшит самочувствие пострадавшего. Вправлять выпавшие органы при повреждении грудной и особенно брюшной полостей. Давать воду или лекарство для приема внутрь пострадавшему без сознания. Прикасаться к ране руками или какими-либо предметами. Удалять видимые инородные тела из раны брюшной, грудной или черепной полостей. Даже если они большие и легко снимаются, оставьте их на месте. При попытке их удалить возможно сильное кровотечение или другие осложнения. Накройте бинтами и аккуратно забинтуйте, пока не приедет скорая помощь. Оставьте пострадавшего без сознания на спине, особенно при тошноте и рвоте. В зависимости от ситуации его следует повернуть набок или в крайнем случае повернуть голову набок. Снимите с пострадавшего одежду и обувь, которые находятся в критическом состоянии, или просто порвите или порежьте их. Позвольте пострадавшему посмотреть на рану. Не усугубляйте его состояние вашим озабоченным видом, оказывайте помощь спокойно и уверенно, успокаивая и подбадривая его. Пытаться вытащить потерпевшего из огня, воды, здания, грозящего обвалом, не приняв должных мер для собственной защиты. Перед тем как оказывать первую медицинскую помощь, осмотритесь, чтобы вовремя заметить возможный источник опасности – угрозу обвала, пожар, взрыв, разрушение сооружений и газо-, водоканализации, подъем воды, начало движения снежных масс, грунта и т. д. 
Постарайтесь обезопасить себя и жертву. Чтобы не замерзнуть, используйте любую возможность согреться, используйте грелки, разжигайте нагретые кирпичи и камни, если нет одеяла или подушки. Если пострадавший не ранен в живот и находится в сознании, необходимо дать ему питье как можно скорее, лучше на каждый литр воды добавить соль (одна чайная ложка) и сода (половина чайной ложки).
При повреждениях брюшной полости вместо питья следует прикладывать к губам смоченные водой салфетки, носовые платки, губки.

Оказание первой помощи при кровотечении
Интенсивность кровотечения зависит от вида повреждения кровеносного сосуда. При мелких порезах возникает незначительное кровотечение. При повреждении крупных кровеносных сосудов (артерий или вен) кровь вытекает быстро, и кровотечение может представлять угрозу для жизни пострадавшего.
Для артериального кровотечения характерны быстрое и обильное кровотечение, сильная боль в поврежденной части тела, ярко-красный цвет крови, кровь обычно бьет из раны фонтаном.
Для венозного кровотечения характерно более ровное вытекание крови из раны, кровь темно-красного или бордового цвета и льется непрерывно и равномерно.

Первая помощь при незначительных ранах
Промойте рану антисептическим средством или водой с мылом. Антисептические средства – это лекарственные средства, обладающие противомикробной активностью, например, раствор перекиси водорода или спиртовой раствор йода, который применяется для обработки порезов, царапин. 
Для очистки загрязненных ран используйте чистую салфетку или стерильный тампон. Очистку раны начинайте с середины, двигаясь к ее краям. Наложите небольшую повязку.
Помощь врача нужна только в том случае, если есть риск проникновения в рану инфекции.

Первая помощь при сильном кровотечении
В зависимости от характера кровотечения (артериальное или венозное) применяют несколько методов временной остановки кровотечения.
При любой ситуации при сильном кровотечении необходимо придерживаться общих принципов оказания первой медицинской помощи. 
При сильном кровотечении необходимо следующее:
1. наложить на рану стерильный тампон-повязку или чистую ткань;
1. попросить пострадавшего плотно прижать ткань к ране своей рукой;
1. приподнять поврежденную конечность так, чтобы поврежденная часть по возможности находилась выше уровня сердца;
1. положить пострадавшего на спину;
1. наложить давящую повязку. Для этого необходимо полностью забинтовать поврежденное место, накладывая бинт спирально. Завязать бинт, если кровь просачивается через бинт, наложить дополнительные салфетки и замотать их бинтом поверх первой повязки.
При наложении повязки на руку или ногу оставляйте пальцы открытыми. По пальцам вы можете определить, не туго ли наложена повязка.
Если пальцы начинают холодеть, неметь или изменять цвет, слегка ослабьте повязку.
При артериальном кровотечении может применяться метод пальцевого прижатия артерий. Этот метод может применяться для временной остановки кровотечения на конечностях. Прижатие артерии производится выше места повреждения, там, где артерия лежит не очень глубоко и может быть придавлена к кости.
Существует много точек пальцевого прижатия артерий, вам надо запомнить две самые основные – плечевая и бедренная. Сдавливанием артерии пальцем удается временно остановить кровотечение и вызвать скорую помощь.
Существует и такой способ остановки артериального кровотечения, как  наложение жгута.
Наложение жгута является эффективным способом полной остановки артериального кровотечения.
Жгут накладывается на конечность выше поврежденной части примерно на 5 см. В качестве жгута можно использовать широкую полосу материи типа сложенной в несколько раз треугольной повязки, которая оборачивается дважды вокруг конечности. Завяжите жгут на один узел совершенно свободно. Затем в петлю вставьте какую-нибудь палку или дощечку, или ножницы и закрутите повязку до необходимой степени, пока кровотечение не прекратится. Зафиксируйте предмет (палку, дощечку) двойным узлом. Запомните время наложения жгута. Помните, нельзя оставлять жгут на конечности более двух часов ввиду опасности омертвления конечности.
Для уменьшения этой опасности рекомендуется через один час распустить жгут на несколько минут (если кровотечение не возобновится), а затем снова затянуть.
При венозном кровотечении иногда бывает достаточно высоко поднять конечность и наложить давящую повязку.
При кровотечении из крупных подкожных вен жгут может накладываться ниже места повреждения сосуда с силой, вызывающей сдавливание только поверхностных вен. Такой жгут может оставаться до 6 часов.
Запомните, что при сильном кровотечении необходимо обязательно вызвать скорую помощь. 

Первая помощь при травме таза
До приезда медиков особо важно правильно подготовить пострадавшего к транспортировке. 
· Вызвав медиков, оценить дыхание, пульс и осмотреть пострадавшего на предмет полученных травм. 
· Обеспечить покой пострадавшему и в случае необходимости зафиксировать шейный отдел позвоночника. 
· Снять болевой шок доступными медикаментами, если они имеются под рукой. Для пребывающих в сознании и без явных признаков тяжелых травм органов таза в качестве обезболивающего рекомендуются две таблетки анальгина и одну димедрола (или аспирин с бутадионом), а также крепкий сладкий кофе. 
· Обильное теплое питье для снятия травматического шока. Рекомендуется поить пострадавшего теплой водой (до 3–4-х литров), добавив по 1 ст. ложке поваренной соли и 1 ч. ложке питьевой соды на каждый литр. 
· Дать больному настойку валерианы (до 20 капель) и 20 капель кордиамина (валокордина или корвалола) для предупреждения сердечной недостаточности и успокоения с целью избежания осложнений во время транспортировки. 
· Уложить травмированного спиной на твердую поверхность, например, накрытый матрасом щит или снятую с петель дверь, в позу «лягушки»: с полусогнутыми в коленных суставах ногами, приподнятыми примерно на 30 см подложенной под них подушкой или импровизированным валиком, колени развести. 
· Обмотать вокруг таза платок, простыню или другой подручный материал для невозможности дальнейшего смещения сломанных костей таза. 
· Обложить конечности, в том случае если они не травмированы, грелками (бутылками) с горячей водой и тепло укутать пострадавшего вне зависимости от температуры воздуха.
· Постоянно контролировать пульс до приезда медиков и в случае, если определить его удается с трудом, приподнять ножной конец импровизированных носилок на 30–45 см.

Оказание первой помощи при ушибах
Ушиб – это повреждение мягких тканей, которое сопровождается разрывом мелких капилляров, припухлостью и кровоподтеком. Первое, что нужно сделать, – приложить к месту ушиба лед, снег, металлический предмет или смоченный в холодной воде кусочек ткани. Это остановит внутреннее кровотечение. Если это рука или нога, рекомендуется немного приподнять их, если речь идет об ушибе головы, грудной клетки или области живота, перемещать пострадавшего нельзя. Необходимо опасаться внутреннего кровотечения, признаками которого являются бледность, головная боль, потеря сознания. Пострадавшего в таких случаях следует немедленно доставить в больницу.

Оказание первой помощи при травмах опорно-двигательного аппарата
Травмы опорно-двигательного аппарата являются наиболее распространенными (от обычных синяков до тяжелых переломов и вывихов). Первая помощь при подобных травмах направлена на уменьшение боли и предотвращение дальнейших повреждений.
Их можно получить при различных обстоятельствах: падение, неловкое или неожиданное движение либо автомобильная авария.
Существует четыре основных вида травм опорно-двигательной системы: переломы, вывихи, растяжения или разрывы связок, растяжения или разрывы мышц и сухожилий.
Перелом – это нарушение целостности кости. Он может быть полным и неполным.
Вывих – это смещение кости по отношению к ее нормальному положению в суставе. Вывихи обычно происходят при воздействии большой силы.
Растяжение и разрыв связок происходят, когда кость выходит за пределы обычной амплитуды движения. Чрезмерная нагрузка на сустав может привести к полному разрыву связок и вывиху кости. Наиболее распространенными являются растяжения связок голеностопного и коленного суставов, пальцев и запястья.
Растяжение мышц и сухожилий обычно вызывается подъемом тяжестей, чрезмерной мышечной работой, резким или неловким движением.
Наиболее распространенными являются растяжения мышц шеи, спины, бедра или голени.
Первая медицинская помощь при всех травмах опорно-двигательного аппарата одинакова. Во время оказания помощи постарайтесь не причинять пострадавшему дополнительной боли. Помогите ему принять удобное положение. Соблюдайте основные моменты первой помощи: 
· покой;
· обеспечение неподвижности поврежденной части тела;
· холод;
· приподнятое положение поврежденной части тела.
Перемещение пострадавшего необходимо только в том случае, если не ожидается быстрого прибытия скорой помощи или если нужно транспортировать пострадавшего самостоятельно.
При любой травме, за исключением открытого перелома, целесообразно прикладывать лед. Холод помогает облегчить боль и уменьшить опухоль. Обычно лед прикладывают на 15 мин через каждый час.
При растяжении связок и мышц, после того как спадет припухлость, можно прикладывать теплые компрессы для ускорения процесса заживления.

Первая помощь при отравлении
Первые симптомы пищевого отравления могут проявиться через 2–4 часа после приема пищи (в некоторых случаях и через 30 минут), а могут и через 20–26 часов. Во многом это зависит от вида и дозы токсина и состояния иммунной системы человека.
Отравление происходит при попадании токсического (ядовитого) вещества внутрь организма. Токсическое вещество может попасть в организм человека четырьмя путями: через дыхательные пути, рот, кожу и в результате инъекции (при укусе насекомыми и животными, а также при введении лекарства шприцем).
1. «Необходимо промыть желудок. Для этого необходимо выпить около двух стаканов теплой воды комнатной температуры и вызвать рвоту. Процедуру желательно проводить до выхода из желудка чистой воды» [6].
2. «Связываем токсины (предупреждаем их всасывание в кровь). Для этого надо принять активированный уголь (1 таблетка на 10 кг массы тела) или смекту» [6].
3. «Очищение кишечника, как правило, происходит естественным путем, так как организм сам стремится избавиться от отравляющих его веществ. Понос – это самое быстрое и массивное выведение токсинов из организма. Нельзя пытаться остановить этот процесс, принимая препараты от диареи. Напротив, если опорожнения не происходит, можно выпить слабительное средство» [6].
4. «Важно помнить, что с выходом рвотных и каловых масс организм теряет много воды, ее необходимо восполнять, чтобы избежать обезвоживания. Проще контролировать этот процесс, если после каждого приступа рвоты или опорожнения кишечника вы будете выпивать маленькими глотками около стакана теплой негазированной воды» [6].
Обязательно вызвать скорую помощь, если:
· «отравление сопровождается диареей более 10 раза за сутки, неукротимой рвотой или нарастающей слабостью» [6];
· «отравление сопровождается нехарактерными симптомами» [6].
Общие правила оказания медицинской помощи при отравлениях
Вначале необходимо определить ядовитое вещество, в результате воздействия которого произошло отравление. Далее немедленно принять меры по выведению яда из организма или обезвреживанию его при помощи противоядий, провести мероприятия по поддержанию основных жизненных функций организма и вызвать скорую медицинскую помощь.
Если яд попал через кожу, то кожу промывают большим количеством воды, физиологическим раствором, слабым раствором питьевой соды или раствором лимонной кислоты (в зависимости от ядовитого вещества).
Из желудка яд удаляют промыванием или с помощью рвотных средств. Перед рефлекторным вызыванием рвоты рекомендуется выпить несколько стаканов воды или 0,25–0,5-процентного раствора питьевой соды, или 0,5-процентного раствора марганцовки.
Способностью обезвреживать ядовитые вещества обладают активированный уголь, марганцовка, молоко, яичные белки. Активированный уголь обладает высокой поглощающей способностью ко многим токсичным веществам. Принимают активированный уголь (в количестве не менее 10 таблеток) внутрь в виде водной кашицы (2–3 столовых ложки на 1–2 стакана воды). Марганцовку добавляют к воде для промывания кожи и желудка.
Правила оказания первой медицинской помощи при отравлении угарным газом
Угарный газ, или окись углерода, образуется при работе двигателей внутреннего сгорания, при медленном окислении масел, содержащихся в малярных красках, во время взрывных работ, пожаров и др. Следовательно, угарным газом в случаях недостаточной вентиляции помещения можно отравиться в домашних условиях при плохо работающих печных дымоходах или преждевременном закрытии печных заслонок.
Окись углерода представляет собой бесцветный высокотоксичный газ, часто имеющий гаревый запах. Его токсичность очень высока – вдыхание воздуха, содержащего всего 0,15–0,2 % окиси углерода, в течение 1–2 ч может привести к тяжелому отравлению, в результате которого нарушается процесс переноса кислорода из легких к органам и тканям, наступает острое кислородное голодание. При длительном вдыхании угарного газа либо при его высокой концентрации кислородное голодание приводит к гибели пострадавшего.
Отравление угарным газом обычно развивается постепенно. Начальными признаками отравления являются ощущение общей слабости, головная боль в области лба и висков, ощущение тяжести в голове, ускоренное сердцебиение, покраснение кожи. В более тяжелых случаях к перечисленным признакам присоединяются нарастающая мышечная слабость, головокружение, шум в ушах, рвота, сонливость. Чем раньше при отравлении угарным газом оказывается помощь, тем более вероятен благополучный исход несчастного случая!

Первая помощь
Немедленно вывести пострадавшего из отравленной атмосферы на свежий воздух, а если возможно, то дать вдыхать чистый кислород. Пострадавшего следует освободить от стягивающей и препятствующей свободному дыханию одежды – снять галстук, расстегнуть пояс, воротник рубашки и пр. При выраженных расстройствах дыхания или его остановке – как можно быстрее начать искусственное дыхание. Вызвать скорую медицинскую помощь.

Оказание первой помощи при ударе электрическим током
Если пострадавший соприкасается с токоведущими частями, необходимо быстро освободить его от действия электрического тока. Прикасаться к человеку, находящемуся под напряжением, опасно для жизни. Поэтому нужно быстро отключить ту часть установки, которой касается пострадавший.
Для освобождения пострадавшего от провода следует воспользоваться сухой одеждой, доской или каким-либо другим предметом, не проводящим электрический ток, или взяться за его одежду (если она сухая), избегая при этом прикосновения к металлическим предметам и открытым частям тела.
Далее необходимо:
– уложить пострадавшего на спину на твердую поверхность;
– проверить наличие у пострадавшего дыхания (определить по подъему грудной клетки, запотеванию зеркала и пр.);
– проверить наличие пульса на лучевой стороне у запястья или на сонной артерии на переднебоковой поверхности шеи;
– выяснить состояние зрачка, широкий зрачок указывает на резкое ухудшение кровоснабжения мозга;
– вызов врача по телефону 03 во всех случаях обязателен.
Если пострадавший находится в сознании после обморока, его следует уложить в удобное положение, накрыть одеждой, обеспечить полный покой, непрерывно наблюдая за дыханием и пульсом.
Если пострадавший находится в бессознательном состоянии, но с устойчивым дыханием и пульсом, его следует ровно и удобно уложить, расстегнуть одежду, создать приток свежего воздуха, поднести к носу ватку с нашатырным спиртом, обрызгать лицо водой и обеспечить полный покой. Если пострадавший плохо дышит (очень редко и судорожно), ему следует делать искусственное дыхание и массаж сердца.
При отсутствии признаков жизни нельзя считать пострадавшего мертвым, так как смерть бывает кажущейся. Искусственное дыхание следует проводить непрерывно до прибытия врача. Первую помощь нужно оказывать немедленно и по возможности на месте происшествия. С момента остановки сердца должно пройти не более 3–5 мин.
При правильном проведении искусственного дыхания и массажа сердца у пострадавшего появляются следующие признаки оживления:
– улучшение цвета лица;
– появление самостоятельного дыхания все более равномерного;
– сужение зрачков;
– появление самостоятельного пульса.

Первая помощь при химических ожогах. Принципы оказания первой помощи при ожогах щелочами, кислотами и другими химически активными веществами
При химическом ожоге кожи примите следующие меры.
· Немедленно снимите одежду или украшения, на которые попали химические вещества.
· Для устранения причины ожога смойте химические вещества с поверхности кожи, подержав пораженное место под холодной проточной водой не менее 20 минут.
· Если помощь при химическом ожоге оказывается с некоторым опозданием, продолжительность обмывания увеличивают до 30–40 минут. Не пытайтесь удалить химические вещества салфетками, тампонами, смоченными водой, с пораженного участка кожи – так вы еще больше втираете химическое вещество в кожу.
· Если агрессивное вещество, вызвавшее ожог имеет порошкообразную структуру (например, известь), то следует вначале удалить остатки химического вещества и только после этого приступить к обмыванию обожженной поверхности. Исключение составляют случаи, когда вследствие химической природы агента контакт с водой противопоказан. Например, алюминий, его органические соединения при соединении с водой воспламеняются.
· Если после первого промывания раны ощущение жжения усиливается, повторно промойте обожженное место проточной водой в течение еще нескольких минут.
· Приложите к пораженному месту холодную влажную ткань или полотенце, чтобы уменьшить боль.
· Затем наложите на обожженную область свободную повязку из сухого стерильного бинта или чистой сухой ткани.
Незначительные химические ожоги кожи обычно заживают без дальнейшего лечения. При химическом ожоге обратитесь за неотложной медицинской помощью, если:
· у пострадавшего имеются признаки шока (потеря сознания, бледность, поверхностное дыхание);
· химический ожог распространился глубже первого слоя кожи и охватывает участок диаметром более 7,5 см;
· химическим ожогом затронуты глаза, руки, ноги, лицо, область паха, ягодиц или крупного сустава, а также полость рта и пищевод (если пострадавший выпил химическое вещество);
· пострадавший чувствует сильную боль, которую не удается снять с помощью безрецептурных анальгетиков (ацетаминофена, ибупрофена и т. п.).

Оказание первой помощи при ожогах
Ожоги (combustio) – это повреждения тканей, вызванные действием высокой температуры, химических веществ и лучевой энергии. 
Первая медицинская помощь при термических ожогах
Убрать поражающий фактор!
 Охладить место ожога: 1-й и 2-й степеней – охлаждать проточной водой 10–15 мин, 3-й и 4-й – охлаждать следует при помощи чистой влажной повязки, затем можно вместе с влажной повязкой охладить в прохладной стоячей воде.
1) Ожоги кожи. 
Причины 
Прямое повреждение кожи пламенем, паром, электрической дугой.
Признаки
I степень – покраснение кожи. II степень ожога – вместе с покраснением кожи за счет ее отслойки появляются пузыри. Ожоги I и II степени относятся к поверхностным ожогам. III и IV степени – глубокий ожог. Поражаются все слои кожи, а также расположенные под ней нервы и кровеносные сосуды. При этом пузыри заполнены кровянистым содержимым, частично разрушены, кожа может обугливаться и становиться нечувствительной к боли. Часто при ожогах сочетаются глубокие и поверхностные поражения.
Тяжесть состояния зависит не только от глубины повреждения, но и площади ожоговой поверхности. 
Первая помощь
• Прекратить действие термического агента. 
• При ожогах кожи I и II степени (если пузыри на коже не вскрылись) подставить обожженную часть тела под струю холодной воды на 10–15 минут или приложить холод на 20–30 минут. Ожоговую поверхность закрыть нетугой асептической повязкой или салфеткой противоожоговой с гидрогелем. При ожогах III–IV степени с нарушением кожного покрова наложить стерильную повязку и холод на место ожога. 
• Дать теплое питье.
Запрещается: 
– вскрывать ожоговые пузыри; 
– убирать с пораженной поверхности части обгоревшей одежды; 
– наносить на пораженные участки мази, жиры. 
2) Ожоги дыхательных путей.
Причины
Прямое повреждение дыхательных путей пламенем, вдыхание горячего пара, дыма. 
Признаки
Заподозрить ожог дыхательных путей можно по следующим признакам: обгоревшие волосы в преддверии носа, ожог шеи, лица, неба, глотки, налет копоти на языке, осиплость голоса, кашель с мокротой черного цвета, а также если пострадавшие эвакуированы из горящего автомобиля.
Первая помощь 
Прекратить действие термического агента. 
При ожоге дыхательных путей освободить пострадавшего от стесняющей дыхательные движения одежды (ремень, пояс и др.). 
Придать пострадавшему полусидячее положение. 
При грубых нарушениях дыхания проводить искусственную вентиляцию легких 8–12 раз в минуту. Для проведения ИВЛ желательно использовать пленку-клапан
Оказание первой помощи при обмороке
Обморок – это состояние, когда человек резко бледнеет, его сердечная деятельность резко ослабевает и больной теряет сознание. Самое главное, что нужно сделать, – это обеспечить приток свежего воздуха, открыв окно или вынести пострадавшего на воздух. Затем нужно освободить грудную клетку от всех сдавливающих предметов, уложить больного так, чтобы голова была ниже туловища. Желательно приподнять ноги, чтобы усилить приток крови к голове. Чтобы привести пострадавшего в сознание, нужно поднести ему к носу ватку, смоченную нашатырным спиртом. Не стоит класть ему на голову холодные компрессы, за исключением обмороков вследствие солнечного или теплового удара.

Оказание первой помощи утопающему
Помощь утопающему заключается не только в том, чтобы вытащить его из воды, но и в удалении воды из легких. Для этого пострадавшего кладут животом к себе на колено и надавливают на спину. После удаления воды из легких нужно восстановить дыхание и привести человека в сознание. Первый способ восстановления дыхания заключается в потягивании языка пострадавшего примерно 18 раз в минуту, захватив язык указательным и большим пальцем, обмотанным тканью. Восстановить дыхание можно следующим способом. Положить пострадавшего на спину, под которую поместить валик из одежды, сесть на него так, чтобы его бедра оказались между вашими коленями. После чего надавливать ладонями на бока нижней части грудной клетки и затем сразу отпускать.
Чтобы привести человека в сознание, нужно дать понюхать ему нашатырный спирт и растереть тело.

Оказание первой помощи при обморожении
Обморожения могут вызвать как поражение и покраснение кожи, так и отмирание конечностей. Чтобы избежать серьезных последствий, нужно вовремя оказать пострадавшему помощь. Для этого необходимо обработать пораженный участок спиртосодержащим раствором и слегка растереть его мягкой шерстяной тканью, пока не появится чувствительность. После этого смазать место обморожения несоленым животным жиром или увлажняющим кремом. При появлении пузырей необходимо вызвать врача.

Травма глаза, носа
Механические повреждения глаз включают ранения и тупые травмы глазного яблока, его придаточного аппарата и костного ложа. 
Механические повреждения могут сопровождаться кровоизлияниями в мягкие ткани и структуры глаза, подкожной эмфиземой, выпадением внутриглазных оболочек, воспалением, снижением зрения, размозжением глаза. 
Ушиб носа относится к разряду серьезных травм, так как может сопровождаться переломом носа, сотрясением головы. Повреждение без осложнений характеризуется отсутствием деформации костных и хрящевых тканей.
Типичные ошибки, допускаемые при оказании первой помощи пострадавшему, и возможные осложнения, вызванные ими.
Ошибка 1
Пытаться самостоятельно разбираться, ушиб это или перелом. Не стоит прощупывать распухший и кровоточащий нос и предпринимать иных мер (например, пытаться его двигать вправо влево, а уж тем более стараться вправить) – так можно только еще сильнее навредить.
Ошибка 2
Ждать, что само заживет. Наоборот, следует поторопиться в больницу.
Ошибка 3
Ехать в травмпункт. Лучше доставить пострадавшего в приемное отделение скорой помощи. Лучше туда, где есть лор-отделение. Там пострадавшему окажут более квалифицированную помощь.
Ошибка 4
Везти пострадавшего лежа. Больного в дороге нужно держать в положении полусидя, откинув голову назад.
Первая помощь при болях в животе
Если боль возникла внезапно, имеет выраженную интенсивность, сопровождается ухудшением состояния больного, а ее причина неизвестна, необходимо срочно вызвать скорую помощь. В качестве первой помощи необходимо:
· придать пациенту горизонтальное положение и обеспечить покой;
· приложить к животу холод;
· дать больному лекарства, если они выписаны врачом.
При боли в животе категорически запрещается:
· без назначения принимать лекарственные препараты;
· прикладывать к животу теплую грелку;
· употреблять пищу;
· ставить клизмы и принимать слабительные.

Основные реанимационные мероприятия
Неотложной мерой первой помощи при утоплении, удушении, поражении электрическим током, тепловом и солнечном ударах, при некоторых отравлениях является искусственное дыхание. В случае клинической смерти, то есть при отсутствии самостоятельного дыхания и сердцебиения, искусственное дыхание проводят одновременно с массажем сердца. Длительность искусственного дыхания зависит от тяжести дыхательных расстройств, причем оно должно продолжаться до тех пор, пока не восстановится полностью самостоятельное дыхание. При появлении первых признаков смерти, например, трупных пятен, искусственное дыхание следует прекратить.
Итак, если у пострадавшего нет своих дыхательных движений, то надо немедленно приступать к искусственному дыханию! Если есть сомнения, дышит пострадавший или нет, то следует, не раздумывая, начинать «дышать за него» и не тратить драгоценные минуты на поиски зеркала, прикладывания его ко рту и т. д.
Чтобы вдуть «воздух своего выдоха» в легкие пострадавшего, спасатель вынужден касаться своими губами его лица. Из гигиенических и этических соображений наиболее рациональным можно считать следующий прием, состоящий из нескольких операций:
1) взять носовой платок или любой другой кусок ткани (лучше марли);
2) прокусить отверстие в середине марли;
3) расширить его пальцами до 2–3 см;
4) наложить ткань отверстием на нос или рот пострадавшего (в зависимости от выбора способа искусственного дыхания);
5) плотно прижаться своими губами к лицу пострадавшего через марлю, а вдувание проводить через отверстие в ней.

Искусственное дыхание изо рта в рот
Спасатель стоит сбоку от головы пострадавшего (лучше слева). Если пострадавший лежит на полу, то приходится стать на колени. Быстро очищает рот и глотку пострадавшего от рвотных масс. Если челюсти пострадавшего плотно сжаты, то раздвигает их. Затем, положив одну руку на лоб пострадавшего, а другую на затылок, переразгибает (то есть откидывает назад) голову пострадавшего, при этом рот, как правило, открывается. Спасатель делает глубокий вдох, слегка задерживает свой выдох и, нагнувшись к пострадавшему, полностью герметизирует своими губами область его рта, создавая как бы непроницаемый для воздуха купол над ротовым отверстием пострадавшего. При этом ноздри пострадавшего нужно закрыть большим и указательным пальцами руки, лежащей на его лбу, или прикрыть своей щекой, что сделать гораздо труднее. Отсутствие герметичности – частая ошибка при искусственном дыхании. При этом утечка воздуха через нос или углы рта пострадавшего сводит на нет все усилия спасателя. После герметизации спасатель делает быстрый, сильный выдох, вдувая воздух в дыхательные пути и легкие пострадавшего. Выдох должен длиться около 1 с и по объему достигать 1–1,5 л, чтобы вызвать достаточную стимуляцию дыхательного центра. При этом необходимо непрерывно следить за тем, хорошо ли поднимается грудная клетка пострадавшего при искусственном вдохе. Если амплитуда таких дыхательных движений недостаточна – значит, мал объем вдуваемого воздуха или западает язык. После окончания выдоха спасатель разгибается и освобождает рот пострадавшего, ни в коем случае не прекращая переразгибания его головы, иначе язык западет и полноценного самостоятельного выдоха не будет. Выдох пострадавшего должен длиться около 2 с, во всяком случае лучше, чтобы он был вдвое продолжительнее вдоха. В паузе перед следующим вдохом спасателю нужно сделать 1–2 небольших обычных вдоха-выдоха «для себя». Цикл повторяется с частотой 10–12 в минуту. При попадании большого количества воздуха не в легкие, а в желудок, вздутие последнего затруднит спасение пострадавшего. Поэтому целесообразно периодически освобождать его желудок от воздуха, надавливая на эпигастральную (подложечную) область.
Искусственное дыхание изо рта в нос проводится, если у пострадавшего стиснуты зубы или травмы губ или челюсти. Спасатель, положив одну руку на лоб пострадавшего, а другую – на подбородок, перегрузил его голову и одновременно прижал нижнюю челюсть к верхней. Поддерживая подбородок пальцами руки, он должен прижать верхнюю губу и таким образом закрыть рот жертве. После глубокого вдоха спасатель прикрывает губами нос пострадавшего, создавая такой же непроницаемый купол. Затем спасатель сильно продувает через ноздри воздух (1–1,5 литра), наблюдая за движением груди пострадавшего.
После окончания искусственного вдоха нужно обязательно освободить не только нос, но и рот пострадавшего: мягкое небо может препятствовать выходу воздуха через нос, и тогда при закрытом рте выдоха вообще не будет. Нужно при таком выдохе поддерживать голову переразогнутой (то есть откинутой назад), иначе запавший язык помешает выдоху. Длительность выдоха – около 2 с. Во время паузы спасатель делает 1–2 небольших вдоха- выдоха «для себя».
Искусственное дыхание нужно проводить, не прерываясь более чем на 3–4 с, до тех пор, пока не восстановится полностью самостоятельное дыхание или пока не появится врач и не даст другие указания. Надо непрерывно проверять эффективность искусственного дыхания (хорошее раздувание грудной клетки пострадавшего, отсутствие вздутия живота, постепенное порозовение кожи лица). Следует постоянно следить за тем, чтобы во рту и носоглотке не появились рвотные массы, а если это произойдет, то надо перед очередным вдохом пальцем, обернутым тканью, очистить через рот дыхательные пути пострадавшего. По мере проведения искусственного дыхания у спасателя может закружиться голова из-за недостатка в его организме углекислого газа. Поэтому лучше, чтобы вдувание воздуха производили два спасателя, меняясь через 2–3 минуты. Если это невозможно, то следует через каждые 2–3 мин урежать вдохи до 4–5 в мин, чтобы за этот период у того, кто проводит искусственное дыхание, в крови и мозге поднялся уровень углекислого газа.
Проводя искусственное дыхание у пострадавшего с остановкой дыхания, надо ежеминутно проверять, не произошла ли у него и остановка сердца. Для этого следует двумя пальцами прощупывать пульс на шее в треугольнике между дыхательным горлом (гортанным хрящом, который называют иногда кадыком) и кивательной (грудинно-ключично-сосцевидной) мышцей. Спасатель устанавливает два пальца на боковую поверхность гортанного хряща, после чего «соскальзывает» ими в ложбинку между хрящом и кивательной мышцей. Именно в глубине этого треугольника и должна пульсировать сонная артерия. Если пульсации сонной артерии нет – надо немедленно начинать непрямой массаж сердца, сочетая его с искусственным дыханием. Если пропустить момент остановки сердца и 1–2 мин проводить пострадавшему только искусственное дыхание, то спасти его, как правило, не удастся.
Особенности искусственного дыхания у детей
Для восстановления дыхания у детей до 1 года искусственную вентиляцию легких осуществляют по методу «рот в рот и нос», у детей старше 1 года – по методу «рот в рот». Оба метода проводятся в положении ребенка на спине, детям до 1 года под спину кладут невысокий валик (сложенное одеяло) или слегка приподнимают верхнюю часть туловища подведенной под спину рукой, голову ребенка запрокидывают.
Спасатель делает вдох (неглубокий!), герметично охватывает ртом рот и нос ребенка или (у детей старше 1 года) только рот и вдувает в дыхательные пути ребенка воздух, объем которого должен быть тем меньше, чем младше ребенок (например, у новорожденного он равен 30–40 мл). При достаточном объеме вдуваемого воздуха и попадании его в легкие (а не желудок) появляются движения грудной клетки. Закончив вдувание, нужно убедиться, что грудная клетка опускается.
Вдувание чрезмерно большого для ребенка объема воздуха может привести к тяжелым последствиям – разрыву альвеол легочной ткани и выходу воздуха в плевральную полость. Частота вдуваний должна соответствовать возрастной частоте дыхательных движений, которая с возрастом уменьшается. В среднем частота дыханий в 1 мин составляет у новорожденных и детей до 4 мес. жизни – 40, в 4–6 мес. – 40–35, в 7 мес. – 2 года – 35–30, в 2–4 года – 30–25, в 4–6 лет – около 25, в 6–12 лет – 22–20, в 12–15 лет – 20–18.
К основным реанимационным мероприятиям относится и массаж сердца, представляющий собой ритмичное сжатие сердца, проводимое для восстановления его деятельности и поддержания кровообращения в организме.
В основном прибегают к непрямому (закрытому) массажу сердца. Прямой (открытый) массаж сердца, осуществляемый при помощи непосредственного сжатия сердца, применяют обычно в тех случаях, когда необходимость в его проведении возникает во время операции на органах грудной клетки с вскрытием ее полости.
При непрямом массаже сердца происходит его сдавливание между грудиной и позвоночником, благодаря чему кровь поступает из правого желудочка в легочную артерию, а из левого желудочка – в большой круг кровообращения, что приводит к восстановлению кровотока в головном мозге и коронарных артериях и может способствовать возобновлению самостоятельных сокращений сердца.
Проведение непрямого массажа сердца показано в случаях внезапного прекращения или резкого ухудшения сердечной деятельности, например, при остановке сердца или мерцании (фибрилляции) желудочков у больных с острым инфарктом миокарда, электротравме и т. д.
Определяя показания к началу проведения непрямого массажа сердца, ориентируются на такие признаки, как внезапное прекращение дыхания, отсутствие пульса на сонных артериях, сопровождаемые расширением зрачков, бледностью кожных покровов, потерей сознания.
Обычно непрямой массаж сердца бывает эффективным, если он начат в ранние сроки после прекращения сердечной деятельности. При этом его проведение (пусть даже не совсем опытным человеком) сразу после наступления клинической смерти часто приносит больший успех, чем манипуляции специалиста-реаниматолога, проводимые спустя 5–6 мин после остановки сердца. Это объясняет необходимость хорошего знания техники непрямого массажа сердца и умения провести его в экстренных ситуациях.
Перед проведением непрямого массажа сердца больного укладывают спиной на твердую поверхность. Если больной находится в постели, то его (при отсутствии твердой кушетки) перекладывают на пол. Пациента освобождают от верхней одежды, расстегивают поясной ремень.
Очень ответственным моментом непрямого массажа сердца является правильная постановка рук человека, оказывающего помощь. Ладонь руки кладут на нижнюю треть грудины, поверх нее помещают вторую руку. Важно, чтобы обе руки были выпрямлены в локтевых суставах и располагались перпендикулярно поверхности грудины, а также, чтобы обе ладони находились в состоянии максимального разгибания в лучезапястных суставах, т. е. с приподнятыми над грудной клеткой пальцами. В таком положении давление на нижнюю треть грудины производится начальной частью ладоней.
Надавливают на грудину быстрыми толчками, причем для расправления грудной клетки руки отнимают от нее после каждого толчка. Необходимая для смещения грудины (в пределах 4–5 см) сила надавливания обеспечивается не только усилием рук, но и массой тела человека, проводящего непрямой массаж сердца. Поэтому при положении больного на топчане или кушетке оказывающему помощь лучше стоять на подставке, а в случаях, когда больной лежит на земле или на полу, лучше стоять на коленях.
Темп непрямого массажа сердца составляет обычно 60 сжатий в минуту. Если непрямой массаж проводят параллельно с искусственным дыханием (двумя лицами), то на один искусственный вдох стараются сделать 4–5 сдавливаний грудной клетки. Если непрямой массаж сердца и искусственное дыхание осуществляет один человек, то после 8–10 сдавливаний грудной клетки производят 2 искусственных вдоха.
Эффективность непрямого массажа сердца контролируют не реже 1 раза в минуту. При этом обращают внимание на появление пульса на сонных артериях, сужение зрачков, восстановление у больного самостоятельного дыхания, возрастание артериального давления, уменьшение бледности или цианоза. Если есть соответствующие медицинская аппаратура и лекарственные препараты, то проведение непрямого массажа сердца дополняют внутрисердечным введением 1 мл 0,1-процентного раствора адреналина или 5 мл 10-процентного раствора хлорида кальция.
Иногда, когда сердце перестает биться, возобновить его работу можно с помощью сильного удара кулаком по центру грудины. При обнаружении фибрилляции желудочков используется дефибриллятор для восстановления надлежащего баланса. Если массаж сердца не работает должным образом (нет пульса на сонных артериях, максимальное расширение зрачков с утратой их реакции на свет, отсутствие правильного дыхания), он прекращается, как правило, через 20–25 минут.
Наиболее частым осложнением при проведении непрямого массажа сердца являются переломы ребер и грудины. Особенно трудно бывает избежать их у пожилых больных, у которых грудная клетка теряет эластичность и становится малоподатливой. Реже встречаются повреждения легких, сердца, разрывы печени, селезенки, желудка. Предупреждению этих осложнений способствуют технически правильное выполнение непрямого массажа сердца, строгое дозирование физической нагрузки на грудину.

Таблица 8.2
Варианты заданий 
	Вариант
	Вид повреждения
	Вариант
	Вид повреждения

	1
	Поверхностная рана конечности, инфицируемая гноеродными бактериями
	26
	 Травмы разных элементов кисти и пальцев

	2
	Глубокая колотая рана головы
	27
	 Рваная рана бедра с повреждением мышц и других тканей

	3
	Огнестрельная сквозная рана груди
	28
	 Разрыв связок коленного сустава

	4
	Венозное кровотечение
	29
	 Вывих плеча

	5
	Артериальное кровотечение
	30
	 Травма головы




Продолжение табл. 8.2

	6
	Внутреннее кровотечение в брюшную полость
	31
	 Травма шеи и ее образований

	7
	Вывих нижней конечности
	32
	 Травма локтевого сустава

	8
	Растяжение связок голеностопного сустава
	33
	 Потеря сознания вследствие солнечного удара

	9
	Открытый перелом руки
	34
	 Пищевое отравление

	10
	 Перелом позвоночника
	35
	 Отравление лекарственными препаратами

	11
	 Ожог руки II–III степеней
	36
	 Открытый перелом ноги

	12
	 Поражение электрическим током
	37
	 Ушиб головы

	13
	 Ожог химическими веществами
	38
	 Солнечный ожог

	14
	 Утопление
	39
	 Обморожение ног

	15
	 Сотрясение головного мозга
	40
	 Обморожение рук

	16
	 Обморожение
	41
	 Перелом ребер

	17
	 Обморок
	42
	 Разрыв связок локтевого сустава

	18
	 Отравление угарным газом
	43
	 Перелом шейки бедра

	19
	 Анафилактический шок вследствие укуса пчелами
	44
	 Ушиб области живота

	20
	 Укус бродячей собакой
	45
	 Растяжение мышц шеи

	21
	 Кровотечение из крупных подкожных вен
	46
	 Отравление лекарственными препаратами

	22
	 Повреждения при падении с высоты
	47
	 Внутреннее кровотечение

	23
	 Разрыв внутренних органов
	48
	 Ожог электрической дугой

	24
	 Перелом обеих костей предплечья
	49
	 Перелом кисти руки

	25
	 Перелом костей таза
	50
	 Ожог химическим веществом





Таблица 8.3 
Вариант задания № (Пример)

	[bookmark: _Toc438157153]Вид повреждения
	Закрытый перелом голени

	Признаки повреждения
	Боль, припухлость, невозможность ходить и опираться на ногу

	Возможные осложнения
	Смещение поломанной кости и разрыв тканей

	Порядок оказания первой помощи
	Покой, обеспечение неподвижности поврежденной части тела, холод,
приподнятое положение поврежденной части тела

	Используемые средства и материалы
	Шины, подручные средства для фиксации (палка), бинты

	Перемещение пострадавшего
	Перемещение пострадавшего необходимо только в том случае, если не ожидается быстрого прибытия скорой помощи или если нужно транспортировать пострадавшего самостоятельно

	Необходимость проведения искусственного дыхания (особенности)
	Нет необходимости

	Необходимость проведения непрямого массажа сердца (особенности)
	Нет необходимости




Пример выполнения задания 8

Цель работы: получение практических и теоретических навыков оказания первой медицинской помощи пострадавшим в чрезвычайных и аварийных ситуациях при закрытом переломе голени.

Вариант задания № (пример)
	Вид повреждения
	Закрытый перелом голени

	Признаки повреждения
	Боль, припухлость, невозможность ходить и опираться на ногу

	Возможные осложнения
	Смещение поломанной кости и разрыв тканей

	Порядок оказания первой помощи
	Покой, обеспечение неподвижности поврежденной части тела, холод,
приподнятое положение поврежденной части тела

	Используемые средства и материалы
	Шины, подручные средства для фиксации (палка), бинты

	Перемещение пострадавшего
	Перемещение пострадавшего необходимо только в том случае, если не ожидается быстрого прибытия скорой помощи или если нужно транспортировать пострадавшего самостоятельно

	Необходимость проведения искусственного дыхания (особенности)
	Нет необходимости

	Необходимость проведения непрямого массажа сердца (особенности)
	Нет необходимости



[bookmark: _Toc438157154]

Бланк выполнения задания 8

Цель работы:___________________________________________________.
Вариант задания № ___
	Вид повреждения
	

	Признаки повреждения
	

	Возможные осложнения
	

	Порядок оказания первой помощи
	

	Используемые средства и материалы
	

	Перемещение пострадавшего
	

	Необходимость проведения искусственного дыхания (особенности)
	

	Необходимость проведения непрямого массажа сердца (особенности)
	





Список используемой литературы

0. Аппараты мокрой очистки газов // WebEko.ru. Наш Эко Дом : [сайт]. – URL: webeko.ru/voprosy/biosfera-i-chelovek/apparaty-mokroi-ochistki-gazov.html (дата обращения: 11.01.2022).
0. Защита атмосферы от воздействий. Электрическая очистка // Studwood.ru : [сайт]. – URL: studwood.ru/996690/ekologiya/elektricheskaya_ochistka (дата обращения: 11.01.2022).
0. Методы очистки воздуха на промышленных предприятиях // ПЗГО. Приволжский завод газоочистного оборудования : [сайт]. – URL : gas-cleaning.ru/article/metody-ochistki-vozduha-na-promyshlennyh-predpriyatiyah (дата обращения: 11.01.2022).
0. Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций : утвержден постановлением Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 января 2003 года № 1/29 // ГАРАНТ.РУ : информационно-правовой портал. – URL: base.garant.ru/185522/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/ (дата обращения: 11.01.2022).
0. Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи // МЧС России : [сайт]. – URL: www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan/organizacionno-pravovye-aspekty-okazaniya-pervoy-pomoshchi_7 (дата обращения: 11.01.2022).
0. Первая помощь при отравлении пищей // Токсовская межрайонная больница : [сайт]. – URL: www.trbzdrav.ru/article-first-aid/first-aid-food-poisoning.php (дата обращения: 11.01.2022).
0. Российская Федерация. Законы. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности : Федеральный закон № 123-ФЗ : (с изменениями на 30 апреля 2021 года) : принят Государственной думой 4 июля 2008 года : одобрен Советом Федерации 11 июля 2008 года // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов / АО «Кодекс». – URL: docs.cntd.ru/document/902111644 (дата обращения: 11.01.2022).
image5.png
Ouermyili ras.

==

lnase




image6.png
Ounensiuli Ouwnsersuii





image7.jpeg




image8.jpeg
KuAKOCTE:

KUAKQCTH < ==

KAAKOCTE ~——




image9.jpeg
AICOPBUPOBAHHSIE

FASOBAR CMECS KOMIOHEHTSI FA30BOM CHECH
HAOUCTIY
|
ATCOPBEP Nt ncopBER 2

S i
HE AICOPBUPOBAHHLIE

KOMIIOHEHTHI FASOBOM CMECH




image10.jpeg
KAMEPA CrOPAHUS

FOPIOUEE —am

803IYX
HAOHACTRY

oTxopAwvE
FIPORYKTS TOPEHASR




image11.jpeg
TA3OBAR CMECH
l OUAUEHHUIATAS

noToKTAGA
NEPErOPORKI

HABKOCTS




image12.png
Pewerxa

Tecrononsa

Oreroiink





image13.png




image14.png
Bosayx. Bosayx

- -
mrea LA A
-
1 U
- /)
P

crou o E m

N | e

e




image15.png




image16.wmf
,

1

100

)

(

0

max

Н

СТ

ПГ

CB

К

С

V

z

m

P

Р

Р

×

×

×

×

×

-

=

D

r


oleObject1.bin

image17.wmf
ПГ

r


oleObject2.bin

image18.wmf
r


oleObject3.bin

image19.wmf

oleObject4.bin

oleObject5.bin

oleObject6.bin

image20.wmf
42

,

19

079

,

1

18

ПГ

=

×

=

×

=

ρ

V

m


oleObject7.bin

image21.wmf
%

,

)

,

,

/(

)

,

/(

C

C

Т

63

7

5

2

84

4

1

100

84

4

1

100

=

×

+

=

b

×

+

=


oleObject8.bin

image22.wmf
b


oleObject9.bin

image23.wmf
5

2

4

2

2

2

4

0

,

n

n

n

n

x

Н

c

=

+

=

-

-

+

=

b


oleObject10.bin

image24.wmf
17280

18

20

60

8

0

8

0

=

×

×

×

=

×

=

,

V

,

V

СВ


oleObject11.bin

image25.wmf
.

кПа

1

,

2

3

1

53

,

7

100

079

,

1

17280

5

,

0

42

,

19

)

101

1009

(

=

×

×

×

×

×

-

=

D

Р


oleObject12.bin

oleObject13.bin

image26.wmf
02

97

10

22

970

,

,

S

Q

q

=

=

=


oleObject14.bin

image27.wmf
22

970

96

49

42

19

,

,

,

Н

т

Q

Т

=

×

=

×

=


oleObject15.bin

image28.wmf
γ


image29.wmf
a


image30.wmf
b


image31.wmf
g


image32.wmf
g


image33.wmf
12

c

см

--

×


image1.png




image2.png
B
o

2




image3.png
e

O ray

/\





image4.png
Oseryitras

] rmawonymey





