Проверяемое задание № 1
Тема «Определение показателей физических свойств грунтов».
Необходимо выполнить расчеты, и построить графики и, сделать вывод.
Тема курса, которой соответствует данное задание: – раздел 1. , Тема тема 1.2. «Физические свойства грунтов, классификация».
Дополнительная литература и источники:
1. ГОСТ 25100-2011. ГРУНТЫ. Классификация.
2. СП 22.13330.2016. Основания зданий и сооружений.
Требования к оформлению работы, включая требования к проверке задания на оригинальность (30 %):
1. Работа оформляется в программе Microsoft Word (в формате «*.doc» или «*.docx»).
2. Работа оформляется по ГОСТ 2.106-96. «Текстовые документы», ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к текстовым документам» с одной стороны стандартного листа писчей бумаги (210  297 мм), с оставлением полей не менее: слева – 30 мм, справа – 10 мм, сверху – 20 мм и снизу – 25 мм. Листы работы оформляются без рамки. По ГОСТ 2.105–-95 текстовые документы выполняют на формах, установленных ГОСТ 2.104-2006.
3. Формулы набираются в редакторе формул и нумеруются.
4. Графики разрешается выполнять в Microsoft Excel. Вставляются в работу в виде рисунка и нумеруются.
5. Иллюстрации должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ 7.32-2001 и ЕСКД. Иллюстрации нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией или в пределах раздела (например, «Рисунок 1 – », «Рисунок 1.1 – »). В тексте должны быть даны ссылки на все иллюстрации.
6.  Запрещается вставлять в работу отсканированные (сфотографированные) материалы.
7. Абзацы в тексте начинаются отступами, равными 15 мм. При оформлении записки – выравнивание по ширине страницы, шрифт 14, Times New Roman.
8. Работы с орфографическими ошибками, с соединением нескольких слов (написанных без пробелов), с двойными пробелами, с использованием нераспространенных сокращений (либо, наоборот, написанием полностью единиц измерения) приравниваются к целенаправленному получению обучающимися завышенной оценки от Системы обманным путем обучающимися, следовательно, такие письменные работы не допускаются к проверке на оригинальность.
9. Имя файла – Фамилия фамилия и инициалы студента, группа, дисциплина, задание с нижним подчеркиванием, например:
Иванов И.И._СТРб1603а_Механика грунтов_Практическая работа 1.


Задание 1
По результатам лабораторных испытаний необходимо для образцов песчаного грунта: 1. ) построить кривую гранулометрического состава; 2. ) определить разновидность грунта по гранулометрическому составу и по степени его неоднородности; 3. ) вычислить плотность сухого грунта ρd, коэффициент пористости e, коэффициент водонасыщения Sr. По полученным данным дать оценку плотности сложения и степени влажности, определить расчётное расчетное сопротивление R0.
Для глинистого грунта следует: 1. ) вычислить число пластичности IP и показатель текучести IL; 2. ) определить разновидность грунта по числу пластичности, разновидность по консистенции и расчётное расчетное сопротивление R0.

Варианты для задания 1
	№ вар.
	Плотность, г/см3
	Влажность, %
	Содержание частиц, %, при их размере, мм

	
	частиц грунта ρs
	грунта ρ
	Природная W
	на границе
	более 2,0
	2,0–0,5
	0,5–0,25
	0,25–0,1
	менее 0,1

	
	
	
	
	раскатывания Wp
	текучести WL
	
	
	
	
	

	1
	2,71 (2,66)
	1,84 (2,01)
	21,2 (19,5)
	30,1
	42,4
	2,5
	19,5
	25,0
	20,0
	33,0

	2
	2,73 (2,65)
	1,88 (1,73)
	20,4 (6,60)
	19,9
	31,2
	0
	22,0
	16,0
	45,0
	17,0

	3
	2,71 (2,66)
	1,93 (1,74)
	19,4 (12,5)
	23,3
	38,4
	0
	15,1
	40,2
	33,9
	10,8

	4
	2,71 (2,68)
	1,88 (1,89)
	22,5 (8,70)
	18,4
	31,8
	1,0
	31,0
	25,0
	10,0
	33,0

	5
	2,74 (2,67)
	1,87 (1,80)
	20,1 (15,2)
	25,6
	47,2
	1,2
	21,5
	22,7
	19,3
	35,3

	6
	2,71 (2,67)
	1,90 (1,91)
	19,2 (13,9)
	18,6
	28,6
	1,2
	17,0
	20,0
	40,0
	21,8

	7
	2,70 (2,65)
	1,90 (1,84)
	17,5 (10,8)
	25,5
	38,3
	0,4
	13,4
	32,2
	31,4
	22,6

	8
	2,71 (2,66)
	1,95 (1,73)
	18,1 (8,80)
	14,8
	22,6
	4,5
	47,5
	16,8
	10,2
	21,0

	9
	2,70 (2,66)
	1,96 (1,85)
	18,0 (13,1)
	25,5
	35,6
	2,1
	24,5
	29,4
	15,4
	28,6

	10
	2,74 (2,65)
	1,96 (1,88)
	19,7 (14,2)
	22,4
	40,8
	3,8
	29,8
	29,4
	18,5
	18,5

	11
	2,72 (2,66)
	1,83 (1,98)
	22,4 (19,6)
	31,2
	44,4
	1,5
	20,5
	25,0
	19,0
	34,0

	12
	2,74 (2,65)
	1,87 (1,72)
	20,7 (6,30)
	21,8
	29,6
	10
	10,0
	16,0
	35,0
	29,0

	13
	2,73 (2,65)
	1,9 (1,75)
	19,7 (14,1)
	25,6
	33,4
	1,0
	18,1
	31,2
	23,9
	25,8

	14
	2,71 (2,65)
	1,82 (1,87)
	21,5 (9,9)
	16,1
	30,5
	7,0
	23,0
	18,0
	14,0
	38,0

	15
	2,74 (2,61)
	1,89 (1,81)
	22,3 (14,7)
	23,8
	42,2
	3,1
	33,4
	25,5
	10,0
	28,0

	16
	2,73 (2,64)
	1,85 (1,93)
	20,8 (10,8)
	20,6
	32,7
	4,2
	14,8
	34,0
	21,0
	26,0

	17
	2,71 (2,61)
	1,94 (1,87)
	14,3 (12,3)
	27,3
	38,6
	1,8
	23,7
	28,5
	25,5
	20,5

	18
	2,74 (2,65)
	1,95 (1,82)
	19,1 (10,2)
	25,4
	41,4
	2,5
	31,5
	32,5
	8,0
	25,5

	19
	2,75 (2,61)
	1,94 (1,91)
	16,7 (17,2)
	26,5
	31,6
	1,7
	34,8
	19,0
	25,5
	19,0

	20
	2,71 (2,59)
	1,87(1,78)
	17,5 (18,4)
	20,6
	40,9
	5,9
	19,1
	32,5
	21,5
	21

	21
	2,72 (2,67)
	1,85 (1,83)
	17,8 (19,2)
	13,9
	31,4
	0
	21,3
	29,6
	15,3
	33,8

	22
	2,72 (2,63)
	1,91 (1,86)
	21,3 (9,4)
	19,6
	21,6
	2,0
	17,3
	38,1
	16,2
	26,4

	23
	2,61 (2,66)
	1,90 (1,34)
	21,7 (15,1)
	29,6
	33,4
	9,8
	43,4
	24,2
	11,4
	11,2

	24
	2,67 (2,65)
	1,95 (1,43)
	22,5 (10,9)
	26,1
	37,5
	7,5
	27,5
	19,8
	18,2
	27,0

	25
	2,68 (2,66)
	1,96 (1,55)
	23,3 (16,7)
	33,8
	46,2
	1,1
	34,5
	19,4
	25,4
	19,6

	26
	2,69 (2,65)
	1,94 (1,78)
	22,8 (12,8)
	18,6
	32,7
	4,8
	19,8
	29,4
	28,5
	17,5

	27
	2,71 (2,65)
	1,93 (1,68)
	17,3 (14,3)
	22,3
	28,6
	5,5
	30,5
	25,0
	9,0
	30,0


Примечание.
1. Величины основных физических характеристик песчаных грунтов s, , W приведены в скобках.

Вариант для задания 1 студенты выбирают по следующим правилам:.
Вариант работы определяется по первой букве фамилии студента.
Первая буква - – номер варианта.
	букваБуква
	А
	Б
	В
	Г
	Д
	Е/Ё
	Ж
	З
	И/Й
	К

	вариантВариант
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	букваБуква
	Л
	М
	Н
	О
	П
	Р
	С
	Т
	У
	Ф

	вариантВариант
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	букваБуква
	Х
	Ц
	Ч
	Ш/Щ
	Э
	Ю
	Я
	
	
	

	вариантВариант
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	
	
	




Рекомендации к по выполнению задания 1.
Исходные данные.
По результатам лабораторных испытаний необходимо для образцов песчаного грунта: 1. ) построить кривую гранулометрического состава; 2. ) определить разновидность грунта по гранулометрическому составу и по степени его неоднородности; 3. ) вычислить плотность сухого грунта ρd, коэффициент пористости e, коэффициент водонасыщения Sr. По полученным данным дать оценку плотности сложения и степени влажности, определить расчётное расчетное сопротивление R0.
Для глинистого грунта следует: 1. ) вычислить число пластичности IP и показатель текучести IL; 2. ) определить разновидность грунта по числу пластичности, разновидность по консистенции и расчётное расчетное сопротивление R0.
	№ вар.
	Плотность, г/см3
	Влажность, %
	Содержание частиц, %, при их размере, мм

	
	частиц грунта ρs
	грунта ρ
	Природная W
	на границе
	более 2,0
	2,0–0,5
	0,5–0,25
	0,25–0,1
	менее 0,1

	
	
	
	
	раскатывания Wp
	текучести WL
	
	
	
	
	

	
	2,59 (2,65)
	1,87 (1,83)
	21,1 (11,5)
	27,4
	37,4
	8,1
	18,0
	36,0
	20,0
	17,9



1. Песчаный грунт.
Построение кривой гранулометрического состава.
Для построения кривой необходимо проверить, чтобы сумма процентного содержания масс частиц равнялась 100 %.
По заданию процентное содержание масс частиц определенных диаметров (d) равно:
	менее Менее 0,1
	0,25–0,1
	0,5–0,25
	2,0–0,5
	более Более 2,0

	a01 = 17,9
	a025 = 20,0
	a05 = 36,0
	a2 = 18,0
	A = 8,1


Сумма процентов равна:
.
Процентное содержание масс частиц (суммирование начинается с самой мелкой фракции) определяется:
· диаметром d менее 0,1 мм – 17,9 %;
· диаметром d менее 0,25 мм – 17,9 % + 20,0 % = 37,9 %;
· диаметром d менее 0,5 мм – 17,9 % + 20,0 % + 36,0 % = 73,9 %;
· диаметром d менее 2,0 мм – 17,9 % + 20 % + 36,0 % + 18,0 % = 91,9 %.
По вычисленным данным строится кривая гранулометрического состава грунта, показанная на рисунке 1.1. По горизонтальной оси откладываются значения диаметров частиц (в мм), по вертикальной – суммарное содержание в грунте частиц диаметров более данного (в %). 
[image: ]
Рисунок 1.1 – Кривая гранулометрического состава
Коэффициент неоднородности Cu определяется по кривой гранулометрического состава:
	,	(1.1)
где,
d60 – диаметр частиц, мельче которых в данном грунте содержится (по массе) 60 % частиц;
d10 – диаметр частиц, мельче которых в данном грунте содержится (по массе) 10 % частиц.
При Сu > 3 – песок является неоднородным по составу частиц.
При Сu ≤ 3 – песок однородный по составу частиц.
Величины d60 и d10 определяются графически.
Определение разновидности грунта по гранулометрическому составу.
Чтобы установить разновидность грунта, последовательно суммируются проценты частиц исследуемого грунта: сначала крупнее 2,0 мм, затем крупнее 0,5 мм и т.д.
Процентное содержание масс частиц, крупнее 2 мм – .
Процентное содержание масс частиц, крупнее 0,5 мм – .
Процентное содержание масс частиц, крупнее 0,25 мм – .
Процентное содержание масс частиц, крупнее 0,1 мм –.
Классифицируется грунт по первому показателю в порядке расположения наименований в таблице сверху вниз (табл. А.1 приложения А).
Процентное содержание масс частиц, крупнее 0,25 мм > 50 %, грунт – песок средней крупности.
Плотность сухого грунта ρd определяется по формуле:
	 	(1.2)
Коэффициент пористости e определяется по формуле:
		(1.3)
По таблице плотности сложения песчаных грунтов (табл. А.2 приложения А) песок средней крупности с коэффициентом пористости  является песком средней плотности сложения.
Коэффициент водонасыщения Sr определяется по формуле:
		(1.4)
где,
ρw – плотность воды, г/см3.
По таблице А.3 приложения А определяется разновидность – пески маловлажные.
По таблице А.4. приложения А определяется расчетное сопротивление R0 – 400 кПа.
ВЫВОД: по результатам лабораторных испытаний получили грунт – песок средней крупности, неоднородный, средней плотности маловлажный с расчетным сопротивлением R0 = 400 кПа.
2. Глинистый грунт.
Разновидность глинистого грунта определяется по заданным характерным влажностям (влажность на границе текучести WL, влажность на границе раскатывания WP) и природной влажности W.
Число пластичности глинистого грунта определяется по формуле:
		(1.5)
Наименование связного грунта определяется по таблице А.5 приложения А. Глинистый грунт – суглинок.
По показателю текучести IL определяют консистенцию грунта:
		(1.6)
По таблице А.6 приложения А определяется консистенция суглинка – твердая.
Коэффициент пористости e определяется по формуле:
	.
По таблице А.7. приложения А расчетное сопротивление суглинка твердой консистенции R0 = 256 кПа. (Для определения применялась интерполяция.).
ВЫВОД: по результатам лабораторных испытаний получили глинистый грунт – суглинок твердой консистенции с расчетным сопротивлением R0 = 256 кПа.


ПРИЛОЖЕНИЕ А

Таблица А.1 – Классификация песчаных и крупнообломочных грунтов по гранулометрическому составу (ГОСТ 25100-2011)
	Грунты
	Размер частиц, d мм
	Масса частиц, % от массы воздушно-сухого грунта

	
	
	

	
	
	

	Крупнообломочные:
	
	

	Валунный валунный (глыбовый)
	d > 200
	> 50

	галечниковый галечниковый (щебенистый)
	d > 10
	> 50

	гравийный гравийный (дресвяный)
	d > 2
	> 50

	Песок:
	
	

	гравелистый
	d > 2
	> 25

	крупный
	d > 0,5
	> 50

	средней крупности
	d > 0,25
	> 50

	Мелкиймелкий
	d > 0,1
	≥ 75

	пылеватый
	d > 0,1
	< 75



Таблица А.2 – Плотность сложения песчаных грунтов (ГОСТ 25100-2011)
	Разновидность песков
	Коэффициент пористости е, д. е.

	
	Пески гравелистые, крупные и средней крупности
	Пески мелкие
	Пески пылеватые

	Плотный
	е ≤ 0,55
	е ≤ 0,60
	е ≤ 0,60

	Средней плотности
	0,55 < е ≤ 0,70
	0,60 < е ≤ 0,75
	0,60 < е ≤ 0,80

	Рыхлый
	е > 0,70
	е > 0,75
	е > 0,80




Таблица А.3 – Разновидности крупнообломочных грунтов и песков по коэффициенту водонасыщения Sr (ГОСТ 25100-2011)
	Разновидность крупнообломочных грунтов и песков
	Коэффициент водонасыщения Sr, д. е.

	Малой степени водонасыщения (маловлажные)
	0 < Sr ≤ 0,5

	Средней степени водонасыщения (влажные)
	0,5 < Sr ≤ 0,8

	Водонасыщенные
	0,8 < Sr ≤ 1



Таблица А.4 – Расчётные Расчетные сопротивления R0 песчаных грунтов (СП 22.13330.2011)
	Пески
	Значения R0 , кПа, в зависимости

	
	от плотности сложения песков

	
	плотные
	средней плотности

	Крупные
	600
	500

	Средней крупности
	500
	400

	Мелкие:
	
	

	- маловлажные
	400
	300

	- влажные и насыщенные водой
	300
	200

	Пылеватые:
	
	

	- маловлажные
	300
	250

	- влажные
	200
	150

	- насыщенные водой
	150
	100



Таблица А.5 – Виды глинистых грунтов (ГОСТ 25100-2011)
	Вид глинистых грунтов
	Число пластичности IP

	Супесь
	0,01 ≤ IP <0,07

	Суглинки
	0,07 ≤ IP <0,17

	Глины
	IP ≥ 0,17



Таблица А.6 – Консистенция глинистых грунтов по показателю текучести (ГОСТ 25100-2011)
	Разновидность глинистых грунтов
	Показатель текучести, IL, д. е.

	Супесь:
	

	Твердые
	IL < 0

	Пластичные
	0 ≤ IL ≤ 1

	Текучие
	IL > 1

	Суглинки и глины:
	

	Твердыетвердые
	IL < 0, т.е. когда W < Wp

	Полутвердыеполутвердые
	0 ≤ IL ≤ 0,25

	Тугопластичныетугопластичные
	0,25 < IL ≤ 0,5

	Мягкопластичныемягкопластичные
	0,5 < IL ≤ 0,75

	Текучепластичныетекучепластичные
	0,75 < IL ≤ 1

	Текучие
	IL> 1



Таблица А.7 – Расчётные Расчетные сопротивления R0 глинистых (непросадочных) грунтов (СП 22.13330.2011)
	Пылевато-глинистые грунты
	Коэффициент
пористости е
	Значение R0 , кПа, при показателе
текучести грунта

	
	
	IL = 0
	IL = 1

	Супеси
	0,5
	300
	300

	
	0,7
	250
	200

	Суглинки
	0,5
	300
	250

	
	0,7
	250
	180

	
	1,0
	200
	100

	Глины
	0,5
	600
	400

	
	0,6
	500
	300

	
	0,8
	300
	200

	
	1,1
	250
	100




Проверяемое задание №2
Тема «Определение показателей механических свойств грунтов.»
Необходимо выполнить 3 три задачи, построить графики, сделать выводы к каждой задаче.
Темы курса, которым соответствует данное задание: -  раздел 2. , Темы темы 2.1. «Сжимаемость грунтов»,. 2.2. «Водопроницаемость грунтов»,. 2.3. «Сопротивление грунтов сдвигу».
Дополнительная литература и источники:
1. ГОСТ 25100-2011. ГРУНТЫ. Классификация.
2. СП 22.13330.2016. Основания зданий и сооружений.
Требования к оформлению работы, включая требования к проверке задания на оригинальность (30 %):
1. Работа оформляется в программе Microsoft Word (в формате «*.doc» или «*.docx»).
2. Работа оформляется по ГОСТ 2.106-96. «Текстовые документы», ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к текстовым документам» с одной стороны стандартного листа писчей бумаги (210  297 мм), с оставлением полей не менее: слева – 30 мм, справа – 10 мм, сверху – 20 мм и снизу – 25 мм. Листы оформляются без рамки. По ГОСТ 2.105–-95 текстовые документы выполняют на формах, установленных ГОСТ 2.104-2006.
3. Формулы набираются в редакторе формул и нумеруются.
4. Графики разрешается выполнять в Microsoft Excel. Вставляются в работу в виде рисунка и нумеруются.
5. Иллюстрации должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ 7.32-2001 и ЕСКД. Иллюстрации нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией или в пределах раздела (например, «Рисунок 1 – », «Рисунок 1.1 – »). В тексте должны быть даны ссылки на все иллюстрации.
6. Запрещается вставлять в работу отсканированные (сфотографированные) материалы.
7. Абзацы в тексте начинаются отступами, равными 15 мм. При оформлении записки – выравнивание по ширине страницы, шрифт 14, Times New Roman.
8. Работы с орфографическими ошибками, с соединением нескольких слов (написанных без пробелов), с двойными пробелами, с использованием нераспространенных сокращений (либо, наоборот, написанием полностью единиц измерения) приравниваются к целенаправленному получению обучающимися завышенной оценки от Системы обманным путем обучающимися, следовательно, такие письменные работы не допускаются к проверке на оригинальность.
9. Имя файла – Фамилия фамилия и инициалы студента, группа, дисциплина, задание с нижним подчеркиванием, например:
Иванов И.И._СТРб1603а_Механика грунтов_Практическая работа 2.

Задача № 2.1
По данным лабораторных испытаний необходимо построить график компрессионной зависимости вида . Вычислить Вычислите для заданного расчетного интервала давлений коэффициент относительной сжимаемости mν и модуль деформации E. Дать Дайте оценку степени сжимаемости грунта. Определить Определите разновидность грунтов по деформируемости. Начальная высота образца грунта h = 20 мм.
Разновидность грунта – суглинок с коэффициентом пористости e = 0,6 д.е.
Задача № 2.2
По полученным экспериментальным данным определить определите нормативное значение угла внутреннего трения φн и сцепление сн грунта. Построить Постройте график сдвига вида .
Задача № 2.3
Поверхность грунтового потока имеет угол уклона α. Коэффициент фильтрации грунта Кф. Необходимо определить ориентировочное время заполнения водой траншеи заданной ширины, которая пересекает грунтовый поток и заглублена ниже уровня грунтовых вод.

Варианты заданий к задаче № 2.1
	№ вар.
	Полная осадка грунта Si , мм при нагрузке Pi, МПа
	Интервал давлений, МПа
	№ вар.
	Полная осадка грунта Si , мм при нагрузке Pi, МПа
	Интервал давлений, МПа

	
	0,05
	0,1
	0,2
	0,3
	0,5
	P1
	P2
	
	0,05
	0,1
	0,2
	0,3
	0,5
	P1
	P2

	1
	0,15
	0,35
	0,65
	0,81
	1,03
	0,1
	0,3
	15
	0,07
	0,16
	0,3
	0,41
	0,73
	0,1
	0,2

	2
	0,2
	0,29
	0,47
	0,61
	1,03
	0,1
	0,2
	16
	0,12
	0,25
	0,44
	0,62
	0,96
	0,1
	0,3

	3
	0,25
	0,4
	0,7
	0,9
	1,19
	0,05
	0,01
	17
	0,2
	0,41
	0,64
	0,81
	1,05
	0,3
	0,5

	4
	0,17
	0,28
	0,47
	0,6
	0,75
	0,05
	0,2
	18
	0,07
	0,15
	0,29
	0,45
	0,66
	0,1
	0,3

	5
	0,12
	0,17
	0,32
	0,43
	0,69
	0,05
	0,3
	19
	0,16
	0,34
	0,59
	0,76
	0,9
	0,1
	0,2

	6
	0,16
	0,29
	0,5
	0,7
	0,95
	0,2
	0,3
	20
	0,15
	0,3
	0,36
	0,5
	0,73
	0,2
	0,3

	7
	0,22
	0,5
	0,85
	1,08
	1,33
	0,2
	0,5
	21
	0,14
	0,31
	0,44
	0,56
	0,92
	0,2
	0,5

	8
	0,1
	0,25
	0,43
	0,57
	0,95
	0,3
	0,5
	22
	0,13
	0,34
	0,47
	0,7
	0,94
	0,3
	0,5

	9
	0,26
	0,46
	0,71
	0,93
	1,13
	0,05
	0,2
	23
	0,18
	0,35
	0,68
	0,89
	1,21
	0,2
	0,3

	10
	0,12
	0,27
	0,42
	0,55
	0,81
	0,1
	0,5
	24
	0,15
	0,24
	0,48
	0,68
	1,0
	0,05
	0,1

	11
	0,08
	0,16
	0,41
	0,62
	0,97
	0,05
	0,2
	25
	0,19
	0,32
	0,65
	0,97
	1,26
	0,05
	0,2

	12
	0,1
	0,23
	0,38
	0,47
	0,78
	0,05
	0,3
	26
	0,21
	0,35
	0,7
	1,01
	1,36
	0,1
	0,2

	13
	0,09
	0,17
	0,38
	0,68
	0,99
	0,05
	0,2
	27
	0,23
	0,44
	0,82
	1,14
	1,6
	0,1
	0,2

	14
	0,11
	0,3
	0,44
	0,7
	0,9
	0,05
	0,3
	
	
	
	
	
	
	
	




Задание для задачи № 2.1 студенты выбирают по следующим правилам:.
Вариант работы определяется по первой букве фамилии студента.
Первая буква – номер варианта.
	букваБуква
	А
	Б
	В
	Г
	Д
	Е/Ё
	Ж
	З
	И/Й
	К

	вариантВариант
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	букваБуква
	Л
	М
	Н
	О
	П
	Р
	С
	Т
	У
	Ф

	вариантВариант
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	букваБуква
	Х
	Ц
	Ч
	Ш/Щ
	Э
	Ю
	Я
	
	
	

	вариантВариант
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	
	
	




Варианты заданий к задаче № 2.2
	№ вар
	Предельное сопротивление образца грунта сдвигу τi, МПа, при нормальном давлении, передаваемом на образец грунта σi, МПа
	№ вар
	Предельное сопротивление образца грунта сдвигу τi, МПа, при нормальном давлении, передаваемом на образец грунта σi, МПа

	
	0,1
	0,2
	0,3
	0,4
	0,5
	0,6
	
	0,1
	0,2
	0,3
	0,4
	0,5
	0,6

	1
	0,091
	0,155
	0,218
	0,285
	0,352
	0,419
	15
	0,084
	0,13
	0,15
	0,196
	0,224
	0,259

	2
	0,075
	0,137
	0,197
	0,262
	0,326
	0,387
	16
	0,069
	0,137
	0,209
	0,279
	0,349
	0,424

	3
	0,065
	0,099
	0,142
	0,179
	0,209
	0,259
	17
	0,055
	0,096
	0,124
	0,14
	0,177
	0,2

	4
	0,08
	0,158
	0,232
	0,308
	0,382
	0,458
	18
	0,066
	0,134
	0,216
	0,284
	0,333
	0,421

	5
	0,079
	0,118
	0,135
	0,173
	0,215
	0,231
	19
	0,053
	0,066
	0,122
	0,156
	0,2
	0,244

	6
	0,069
	0,136
	0,21
	0,276
	0,351
	0,422
	20
	0,11
	0,165
	0,18
	0,24
	0,276
	0,293

	7
	0,041
	0,074
	0,101
	0,129
	0,154
	0,187
	21
	0,078
	0,143
	0,198
	0,284
	0,302
	0,353

	8
	0,081
	0,154
	0,232
	0,299
	0,354
	0,447
	22
	0,077
	0,143
	0,184
	0,254
	0,308
	0,338

	9
	0,045
	0,079
	0,124
	0,169
	0,211
	0,257
	23
	0,067
	0,126
	0,193
	0,251
	0,313
	0,359

	10
	0,12
	0,16
	0,196
	0,235
	0,27
	0,308
	24
	0,07
	0,136
	0,211
	0,268
	0,348
	0,439

	11
	0,061
	0,125
	0,18
	0,246
	0,311
	0,379
	25
	0,045
	0,098
	0,145
	0,223
	0,278
	0,321

	12
	0,075
	0,136
	0,195
	0,261
	0,326
	0,396
	26
	0,083
	0,153
	0,211
	0,298
	0,353
	0,443

	13
	0,073
	0,119
	0,163
	0,18
	0,21
	0,269
	27
	0,055
	0,097
	0,128
	0,183
	0,235
	0,281

	14
	0,082
	0,147
	0,225
	0,317
	0,388
	0,447
	
	
	
	
	
	
	




Задание для задачи № 2.2 студенты выбирают по следующим правилам:.
Вариант работы определяется по первой букве фамилии студента.
Первая буква – номер варианта.
	букваБуква
	А
	Б
	В
	Г
	Д
	Е/Ё
	Ж
	З
	И/Й
	К

	вариантВариант
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	букваБуква
	Л
	М
	Н
	О
	П
	Р
	С
	Т
	У
	Ф

	вариантВариант
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	букваБуква
	Х
	Ц
	Ч
	Ш/Щ
	Э
	Ю
	Я
	
	
	

	вариантВариант
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	
	
	




Варианты заданий к задаче № 2.3
	№ вар
	Угол наклона α, град
	Коэффициент фильтрации, Кф, м/сут
	Ширина траншеи L, м
	№ вар
	Угол наклона α, град
	Коэффициент фильтрации, Кф, м/сут
	Ширина траншеи L, м

	1
	26
	100
	0,5
	15
	15
	80
	2

	2
	30
	105
	1
	16
	20
	90
	2,1

	3
	40
	2
	1,5
	17
	22
	150
	2

	4
	25
	50
	1,2
	18
	31
	100
	2,5

	5
	27
	150
	1,3
	19
	35
	105
	3

	6
	28
	100
	0,5
	20
	36
	25
	0,5

	7
	29
	95
	0,8
	21
	37
	40
	0,8

	8
	31
	90
	1,2
	22
	38
	0,5
	1

	9
	32
	55
	3
	23
	39
	45
	1,1

	10
	33
	50
	2,5
	24
	41
	150
	1,2

	11
	24
	30
	1,5
	25
	50
	100
	1,3

	12
	25
	150
	0,5
	26
	52
	110
	1,5

	13
	23
	100
	0,9
	27
	28
	120
	0,5

	14
	21
	105
	1,1
	
	
	
	




Задание для задачи № 2.3 студенты выбирают по следующим правилам:.
Вариант работы определяется по первой букве фамилии студента.
Первая буква – номер варианта.
	букваБуква
	А
	Б
	В
	Г
	Д
	Е/Ё
	Ж
	З
	И/Й
	К

	вариантВариант
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	букваБуква
	Л
	М
	Н
	О
	П
	Р
	С
	Т
	У
	Ф

	вариантВариант
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	букваБуква
	Х
	Ц
	Ч
	Ш/Щ
	Э
	Ю
	Я
	
	
	

	вариантВариант
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	
	
	




Рекомендации к по выполнению задачи № 2.1
Задача 2.1.
Исходные данные.
По данным лабораторных испытаний необходимо построить график компрессионной зависимости вида . Вычислить Вычислите для заданного расчетного интервала давлений коэффициент относительной сжимаемости mν и модуль деформации E. Дать Дайте оценку степени сжимаемости грунта. Определить Определите разновидность грунтов по деформируемости. Начальная высота образца грунта h = 20 мм.
Разновидность грунта – суглинок с коэффициентом пористости e = 0,6 д.е.
	№ вар.
	Полная осадка грунта Si , мм при нагрузке Pi, Мпа
	Интервал давлений, МПа

	
	0,05
	0,1
	0,2
	0,3
	0,5
	P1
	P2

	
	0,18
	0,35
	0,48
	0,63
	0,98
	0,05
	0,2



Построение компрессионной кривой.
Для построения компрессионной кривой и определения коэффициента относительной сжимаемости грунта mν необходимо вычислить коэффициенты пористости грунта ei, соответствующие заданным ступеням нагрузки, по формуле:
	,	(2.1)
где,
ei – искомое значение коэффициента пористости грунта после уплотнения под нагрузкой;
e0 – начальное значение коэффициента пористости грунта после уплотнения под нагрузкой;
Si – полная осадка образца грунта при заданной нагрузке, измеренная от начала загружения;
h – начальная высота образца грунта.
Коэффициенты пористости при соответствующих давлениях:
,
,
,
,
.
По полученным данным строится компрессионная кривая, показанная на рисунке 2.1.
[image: ]
Рисунок 2.1 – График компрессионной зависимости
В пределах давлений, указанных в задании, определяется коэффициент сжимаемости грунта:
		(2.2)
Коэффициент относительной сжимаемости определяется по формуле:
	.	(2.3)
Модуль деформации грунта определяется по формуле:
		(2.4)
где,
β – коэффициент, учитывающий отсутствие поперечного расширения грунта в приборе и назначаемый в зависимости от коэффициента Пуассона ν, определяемый по формуле:
	.	(2.5)
При отсутствии экспериментальных данных допускается принимать β, равным для песков – 0,8; супесей – 0,7; суглинков – 0,5; глин – 0,4.
ВЫВОД: по таблице Б.1 приложения Б определяется разновидность грунта по деформируемости – грунт является очень сильно деформируемым.


Рекомендации к выполнению задачи № 2.2
Задача 2.2.
Исходные данные.
По полученным экспериментальным данным определить определите нормативное значение угла внутреннего трения φн и сцепление сн грунта. Построить Постройте график сдвига вида .
	№ вар
	Предельное сопротивление образца грунта сдвигу τi, МПа, при нормальном давлении, передаваемом на образец грунта σi, МПа

	
	0,1
	0,2
	0,3
	0,4
	0,5
	0,6

	
	0,098
	0,177
	0,264
	0,332
	0,424
	0,52



Решение.
По полученным экспериментальным данным необходимо построить график сдвига вида , как показано на рисунке 2.2.
[image: ]
Рисунок 2.2 –. График сдвига вида 
Для определения нормативного значения угла внутреннего трения грунта и сцепления грунта следует воспользоваться формулами, составленными на основе законов математической статистики:
	 	(2.6)
	 	(2.7)
где,
n – число экспериментов по определению сопротивления грунта сдвигу (n = 6);
Δ – общий знаменатель этих выражений, определяемый по формуле:
	.	(2.8)





Нормативное значение сцепления грунта:
.
Нормативное значение тангенса угла внутреннего трения грунта:
.
Нормативное значение угла внутреннего трения грунта: φ = 39,8º.

Рекомендации к по выполнению задачи № 2.3
Задача 2.3.
Исходные данные.
Поверхность грунтового потока имеет угол уклона α. Коэффициент фильтрации грунта Кф. Необходимо определить ориентировочное время заполнения водой траншеи заданной ширины, которая пересекает грунтовый поток и заглублена ниже уровня грунтовых вод.
	№ вар
	Угол наклона α, град
	Коэффициент фильтрации, Кф, м/сут
	Ширина траншеи L, м

	
	30
	30
	1



Решение.
Необходимо определить градиент гидравлического напора:
	 	(2.9)
Как видно из рисунка 2.3. , гидравлический градиент напора будет равен:
.
[image: ]
Рисунок 2.3 – Определение градиента гидравлического напора
Скорость фильтрации определяется по формуле:
	.	(2.10)
Скорость фильтрации Vф – это расход поровой воды через единицу поперечного сечения в единицу времени.
Тогда грунтовый поток пройдет путь, равный ширине траншеи, за время:
	1,28 часа = 76,8 мин. 	(2.11)
Полученное время можно считать временем (ориентировочным) заполнения траншеи водой.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Таблица Б.1 – Разновидности грунтов по деформируемости (ГОСТ 25100-2011)
	Разновидность грунтов
	Модуль деформации Е, МПа

	Очень сильно деформируемые
	Е ≤ 5

	Сильнодеформируемые
	5 < E ≤ 10

	Среднедеформируемые
	10 < E ≤ 50

	Слабодеформируемые
	E > 50




Проверяемое задание №3
Тема «Напряжения в грунтах от действия внешних сил.»
Необходимо выполнить расчеты, заполнить таблицы, построить эпюру и сделать вывод.
Темы курса, которым соответствует данное задание: -  раздел 3,. Тема тема 3.2. «Определение напряжений в грунтовом массиве от действия местной нагрузки на его поверхности».
Дополнительная литература и источники:
1. СП 22.13330.2016. Основания зданий и сооружений.
Требования к оформлению работы, включая требования к проверке задания на оригинальность (30 %):
1. Работа оформляется в программе Microsoft Word (в формате «*.doc» или «*.docx»).
2. Работа оформляется по ГОСТ 2.106-96. «Текстовые документы», ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к текстовым документам» с одной стороны стандартного листа писчей бумаги (210  297 мм), с оставлением полей не менее: слева – 30 мм, справа – 10 мм, сверху – 20 мм и снизу – 25 мм. Листы оформляются без рамки. По ГОСТ 2.105–-95 текстовые документы выполняют на формах, установленных ГОСТ 2.104-2006.
3. Формулы набираются в редакторе формул и нумеруются.
4. Расчетные схемы выполняются в графическом редакторе (любом) и вставляются в работу в виде рисунка.
5. Иллюстрации должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ 7.32-2001 и ЕСКД. Иллюстрации нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией или в пределах раздела (например, «Рисунок 1 – », «Рисунок 1.1 – »). В тексте должны быть даны ссылки на все иллюстрации.
6. Запрещается вставлять в работу отсканированные (сфотографированные) материалы.
7. Абзацы в тексте начинаются отступами, равными 15 мм. При оформлении записки – выравнивание по ширине страницы, шрифт 14, Times New Roman.
8. Работы с орфографическими ошибками, с соединением нескольких слов (написанных без пробелов), с двойными пробелами, с использованием нераспространенных сокращений (либо, наоборот, написанием полностью единиц измерения) приравниваются к целенаправленному получению обучающимися завышенной оценки от Системы обманным путем обучающимися, следовательно, такие письменные работы не допускаются к проверке на оригинальность.
9. Имя файла – Фамилия фамилия и инициалы студента, группа, дисциплина, задание с нижним подчеркиванием, например:
Иванов И.И._СТРб1603а_Механика грунтов_Практическая работа 3.


Задание 3
Горизонтальная поверхность массива грунта нагружена равномерно распределенной вертикальной нагрузкой интенсивностью р1 и р2. Размеры прямоугольных площадок в плане: l1 х b1 и l2 х b2.
Необходимо определить величины вертикальных напряжений σzp от совместного действия распределенных нагрузок на поверхности в грунтовой толще на вертикали, проходящей через точку M, на глубинах 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 м. Расстояние между осями площадок нагружения – L = 3,0 м. По вычисленным напряжениям построить постройте эпюру распределения σzp.
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Рисунок 3.1 – Схема к заданию 3

Варианты для задания 3
	№ вар.
	l1, м
	b1, м
	p1, кПа
	l2, м
	b2, м
	p2, кПа
	№ вар.
	l1, м
	b1, м
	p1, кПа
	l2, м
	b2, м
	p2, кПа

	1
	2,5
	1,9
	280
	5,0
	2,4
	310
	15
	5,0
	2,4
	380
	6,0
	2,4
	320

	2
	3,3
	2,3
	240
	6,0
	2,8
	350
	16
	2,5
	1,9
	280
	3,3
	3,3
	310

	3
	2,9
	2,5
	320
	4,0
	2,4
	290
	17
	2,6
	2,1
	340
	5,0
	2,4
	370

	4
	2,6
	2,1
	340
	5,0
	2,4
	380
	18
	1,9
	1,9
	270
	2,9
	2,6
	300

	5
	2,5
	1,9
	290
	6,0
	2,4
	330
	19
	2,2
	2,1
	360
	4,1
	3,8
	450

	6
	2,2
	2,2
	260
	3,5
	2,5
	360
	20
	2,6
	1,9
	250
	3,3
	2,4
	320

	7
	1,9
	1,9
	280
	4,0
	2,4
	320
	21
	2,4
	2,3
	280
	3,0
	2,5
	350

	8
	2,5
	2,1
	310
	6,0
	2,8
	410
	22
	2,5
	2,4
	300
	4,0
	2,5
	400

	9
	2,7
	1,9
	320
	5,0
	2,4
	340
	23
	3,3
	2,4
	210
	4,2
	2,4
	440

	10
	5,0
	2,4
	380
	4,0
	2,4
	320
	24
	5,0
	2,7
	330
	6,5
	2,4
	330

	11
	3,3
	2,3
	240
	4,0
	2,4
	350
	25
	3,2
	1,9
	350
	3,6
	2,1
	210

	12
	2,9
	2,6
	320
	3,5
	2,5
	290
	26
	1,8
	1,2
	190
	2,2
	2,0
	250

	13
	2,2
	2,2
	260
	3,0
	2,4
	360
	27
	2,8
	2,0
	320
	4,5
	4,0
	510

	14
	2,5
	2,1
	310
	4,0
	2,4
	410
	
	
	
	
	
	
	




Вариант для задания 3 студенты выбирают по следующим правилам:.
Вариант работы определяется по первой букве фамилии студента.
Первая буква - – номер варианта.
	букваБуква
	А
	Б
	В
	Г
	Д
	Е/Ё
	Ж
	З
	И/Й
	К

	вариантВариант
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	букваБуква
	Л
	М
	Н
	О
	П
	Р
	С
	Т
	У
	Ф

	вариантВариант
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	букваБуква
	Х
	Ц
	Ч
	Ш/Щ
	Э
	Ю
	Я
	
	
	

	вариантВариант
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	
	
	




Рекомендации к по выполнению задания 3.
Исходные данные.
Горизонтальная поверхность массива грунта нагружена равномерно распределенной вертикальной нагрузкой интенсивностью р1 и р2. Размеры прямоугольных площадок в плане: l1 х b1 и l2 х b2.
Необходимо определить величины вертикальных напряжений σzp от совместного действия распределенных нагрузок на поверхности в грунтовой толще на вертикали, проходящей через точку M, на глубинах 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 м. Расстояние между осями площадок нагружения – L = 3,0 м. По вычисленным напряжениям построить эпюру распределения σzp. 
	№ вар.
	l1, м
	b1, м
	p1, кПа
	l2, м
	b2, м
	p2, кПа

	
	2,3
	2,3
	250
	3,1
	2,4
	350



[image: ]
Рисунок 3.2 – Расчетная схема к заданию 3 (пример)
Расчет напряжений и построение эпюры.
Распределение по глубине вертикальных составляющих напряжений σzp в любой точке массива грунта от действия равномерно распределённой распределенной нагрузки в пределах или за пределами плит нагружения может быть определено по методу угловых точек.
Метод угловых точек применяется тогда, когда грузовая площадь может быть разбита на отдельные прямоугольники, в которых точка, соответствующая оси, является угловой.
Максимальное сжимающее напряжение для площадок под центром загружения прямоугольника определяется по формуле:
	,	(3.1)
где,
α - – коэффициент, определяемый в зависимости от отношения сторон прямоугольной площади загружения  (l -– длинная сторона, b – меньшая сторона независимо от направления сторон, l > b) и относительной глубины  (z – глубина, на которой определяется напряжение);
p – интенсивность равномерно распределённой распределенной нагрузки.
Вертикальные напряжения по вертикали, проходящей через угловую точку загруженного прямоугольника, определяются по формуле:
	,	(3.2)
где,
α - – коэффициент, определяемый в зависимости от отношения сторон прямоугольной площади загружения  (l -– длинная сторона, b – короткая сторона независимо от направления сторон, l > b) и относительной глубины  (z – глубина, на которой определяется напряжение);
p – интенсивность равномерно распределённой распределенной нагрузки.
Значения коэффициента α приведены в таблице В.1 приложения В.
В соответствии с этим плиты разбивают на прямоугольники таким образом, чтобы они имели общую угловую точку M.
Вводятся размеры соответствующих получившихся прямоугольников:
	Прямоуг. 1 (ABCD)
	Прямоуг. 2 (MOFN)
	Прямоуг. 3 (MNGP)
	Прямоуг. 4 (MOEK)
	Прямоуг. 5 (MKHP)

	l1 = 2,3 м
	l2 = 4,2 м
	l3 = 4,2 м
	l4 = 1,8 м
	l4 = 1,8 м

	b1 = 2,3 м
	b2 = 1,55 м
	b3 = 1,55 м
	b4 = 1,55 м
	b4 = 1,55 м

	p1 = 250 кПа
	p2 = 350 кПа
	P2 = 350 кПа
	p2 = 350 кПа
	p2 = 350 кПа



Искомые напряжения в точке М от действия нагрузки по прямоугольникам 1, 2 и 3, взятые со знаком «+», прямоугольникам 4 и 5 со знаком «−», определяются по формуле:
.
Вычисления рекомендуется вести в табличной форме.

Напряжения в точке № 1 (на глубине 1 м)
	№ прямоуг.
	zi, м
	li, м
	bi, м
	pi, кПа
	
	
	αi
	σzp

	1(+)
	1,0
	2,3
	2,3
	250
	1,0
	0,43
	0,948
	237

	2(+)
	
	4,2
	1,55
	350
	2,71
	0,65
	0,914
	79,975

	3(+)
	
	4,2
	1,55
	350
	2,71
	0,65
	0,914
	79,975

	4(−)
	
	1,8
	1,55
	350
	1,16
	0,65
	0,874
	76,475

	5(−)
	
	1,8
	1,55
	350
	1,16
	0,65
	0,874
	76,475

	



Напряжения в точке № 2 (на глубине 2 м)
	№ прямоуг.
	zi, м
	li, м
	bi, м
	pi, кПа
	
	
	αi
	σzp

	1(+)
	2,0
	2,3
	2,3
	250
	1,0
	0,87
	0,7661
	191,52

	2(+)
	
	4,2
	1,55
	350
	2,71
	1,29
	0,715
	62,563

	3(+)
	
	4,2
	1,55
	350
	2,71
	1,29
	0,715
	62,563

	4(−)
	
	1,8
	1,55
	350
	1,16
	1,29
	0,601
	52,588

	5(−)
	
	1,8
	1,55
	350
	1,16
	1,29
	0,601
	52,588

	



Напряжения в точке № 3 (на глубине 3 м)
	№ прямоуг.
	zi, м
	li, м
	bi, м
	pi, кПа
	
	
	αi
	σzp

	1(+)
	3,0
	2,3
	2,3
	250
	1,0
	1,3
	0,5667
	141,68

	2(+)
	
	4,2
	1,55
	350
	2,71
	1,94
	0,531
	46,463

	3(+)
	
	4,2
	1,55
	350
	2,71
	1,94
	0,531
	46,463

	4(−)
	
	1,8
	1,55
	350
	1,16
	1,94
	0,384
	33,6

	5(−)
	
	1,8
	1,55
	350
	1,16
	1,94
	0,384
	33,6

	



Напряжения в точке № 4 (на глубине 4 м)
	№ прямоуг.
	zi, м
	li, м
	bi, м
	pi, кПа
	
	
	αi
	σzp

	1(+)
	4,0
	2,3
	2,3
	250
	1,0
	1,74
	0,4095
	102,38

	2(+)
	
	4,2
	1,55
	350
	2,71
	2,58
	0,4
	35,0

	3(+)
	
	4,2
	1,55
	350
	2,71
	2,58
	0,4
	35,0

	4(−)
	
	1,8
	1,55
	350
	1,16
	2,58
	0,257
	22,488

	5(−)
	
	1,8
	1,55
	350
	1,16
	2,58
	0,257
	22,488

	



Напряжения в точке № 5 (на глубине 5 м)
	№ прямоуг.
	zi, м
	li, м
	bi, м
	pi, кПа
	
	
	αi
	σzp

	1(+)
	5,0
	2,3
	2,3
	250
	1,0
	2,17
	0,3024
	75,6

	2(+)
	
	4,2
	1,55
	350
	2,71
	3,23
	0,305
	26,688

	3(+)
	
	4,2
	1,55
	350
	2,71
	3,23
	0,305
	26,688

	4(−)
	
	1,8
	1,55
	350
	1,16
	3,23
	0,178
	15,575

	5(−)
	
	1,8
	1,55
	350
	1,16
	3,23
	0,178
	15,575

	



Напряжения в точке № 6 (на глубине 6 м)
	№ прямоуг.
	zi, м
	li, м
	bi, м
	pi, кПа
	
	
	αi
	σzp

	1(+)
	6,0
	2,3
	2,3
	250
	1,0
	2,61
	0,2276
	56,9

	2(+)
	
	4,2
	1,55
	350
	2,71
	3,87
	0,239
	20,913

	3(+)
	
	4,2
	1,55
	350
	2,71
	3,87
	0,239
	20,913

	4(−)
	
	1,8
	1,55
	350
	1,16
	3,87
	0,131
	11,463

	5(−)
	
	1,8
	1,55
	350
	1,16
	3,87
	0,131
	11,463

	


Эпюра напряжений строится по полученным значениям, как показано на рисунке 3.3. Масштаб расстояний – 1:50, масштаб напряжений – 50 кПа в 1 см.
[image: ]
Рисунок 3.3 – Эпюра распределений вертикальных напряжений σzp


ПРИЛОЖЕНИЕ В
Таблица В.1 – Значения коэффициента α (СП 22.13330.2016)
	
	Соотношение размеров подошвы прямоугольных фундаментов 

	
	1,0 
	1,4 
	1,8 
	2,4 
	3,2 
	5 

	0 
	1,000 
	1,000 
	1,000 
	1,000 
	1,000 
	1,000 

	0,4 
	0,960 
	0,972 
	0,975 
	0,976 
	0,977 
	0,977 

	0,8 
	0,800 
	0,848 
	0,866 
	0,876 
	0,879 
	0,881 

	1,2 
	0,606 
	0,682 
	0,717 
	0,739 
	0,749 
	0,754 

	1,6 
	0,449 
	0,532 
	0,578
	0,612 
	0,629 
	0,639 

	2,0 
	0,336 
	0,414 
	0,463 
	0,505 
	0,530 
	0,545 

	2,4 
	0,257 
	0,325 
	0,374 
	0,419 
	0,449 
	0,470 

	2,8 
	0,201 
	0,260 
	0,304 
	0,349 
	0,383 
	0,410 

	3,2 
	0,160 
	0,210 
	0,251 
	0,294 
	0,329 
	0,360 

	3,6 
	0,131 
	0,173 
	0,209 
	0,250 
	0,285 
	0,319 

	4,0 
	0,108 
	0,145 
	0,176 
	0,214 
	0,248 
	0,285 

	4,4 
	0,091 
	0,123 
	0,150 
	0,185 
	0,218 
	0,255 

	4,8 
	0,077 
	0,105 
	0,130 
	0,161 
	0,192 
	0,230 

	5,2 
	0,067
	0,091 
	0,113 
	0,141 
	0,170 
	0,208 

	5,6 
	0,058 
	0,079 
	0,099 
	0,124 
	0,152 
	0,189 

	6,0 
	0,051 
	0,070 
	0,087 
	0,110 
	0,136 
	0,173 

	6,4 
	0,045 
	0,062 
	0,077 
	0,099 
	0,122 
	0,158 

	6,8 
	0,040 
	0,055 
	0,064 
	0,088 
	0,110 
	0,145 

	7,2 
	0,036 
	0,049 
	0,062 
	0,080 
	0,100 
	0,133 

	7,6 
	0,032 
	0,044 
	0,056 
	0,072 
	0,091 
	0,123 

	8,0 
	0,029 
	0,040 
	0,051 
	0,066 
	0,084 
	0,113 

	8,4 
	0,026 
	0,037 
	0,046 
	0,060 
	0,077 
	0,105 

	8,8 
	0,024 
	0,033 
	0,042 
	0,055 
	0,071 
	0,098 

	9,2 
	0,022 
	0,031 
	0,039 
	0,051 
	0,065 
	0,091 

	9,6 
	0,020 
	0,028 
	0,036 
	0,047 
	0,060 
	0,085 

	10,0 
	0,019 
	0,026
	0,033 
	0,043 
	0,056 
	0,079 

	10,4 
	0,017 
	0,024 
	0,031 
	0,040 
	0,052 
	0,074 

	10,8
	0,016 
	0,022 
	0,029 
	0,037 
	0,049 
	0,069 

	11,2
	0,015 
	0,021 
	0,027 
	0,035 
	0,045 
	0,065 

	11,6
	0,014 
	0,020 
	0,025 
	0,033 
	0,042 
	0,061 

	12,0
	0,013 
	0,018 
	0,023 
	0,031 
	0,040 
	0,058 


Примечание
1. Для промежуточных значений ξ и η коэффициенты α определяют интерполяцией.

Бланк выполнения задания 3
Таблица 1 к заданию 3 – Напряжения в точке № _ (на глубине _ м)
	№ прямоуг.
	zi, м
	li, м
	bi, м
	pi, кПа
	
	
	αi
	σzp

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	




Проверяемое задание №4
Тема «Определение устойчивости грунтового откоса».
Необходимо выполнить расчеты, схему к расчету, сделать вывод.
Темы курса, которым соответствует данное задание: – раздел 4. , Тема тема 4.2. «Устойчивость откосов и склонов, давление грунта на ограждение».
Требования к оформлению работы, включая требования к проверке задания на оригинальность (30 %):
1. Работа оформляется в программе Microsoft Word (в формате «*.doc» или «*.docx»).
2. Работа оформляется по ГОСТ 2.106-96. «Текстовые документы», ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к текстовым документам» с одной стороны стандартного листа писчей бумаги (210  297 мм), с оставлением полей не менее: слева – 30 мм, справа – 10 мм, сверху – 20 мм и снизу – 25 мм. Листы оформляются без рамки. По ГОСТ 2.105–-95 текстовые документы выполняют на формах, установленных ГОСТ 2.104-2006.
3. Формулы набираются в редакторе формул и нумеруются.
4. Расчетные схемы выполняются в графическом редакторе (любом) и вставляются в работу в виде рисунка.
5. Иллюстрации должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ 7.32-2001 и ЕСКД. Иллюстрации нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией или в пределах раздела (например, «Рисунок 1 – », «Рисунок 1.1 – »). В тексте должны быть даны ссылки на все иллюстрации.
6. Запрещается вставлять в работу отсканированные (сфотографированные) материалы.
7. Абзацы в тексте начинаются отступами, равными 15 мм. При оформлении записки – выравнивание по ширине страницы, шрифт 14, Times New Roman.
8. Работы с орфографическими ошибками, с соединением нескольких слов (написанных без пробелов), с двойными пробелами, с использованием нераспространенных сокращений (либо наоборот, написанием полностью единиц измерения) приравниваются к целенаправленному получению обучающимися завышенной оценки от Системы обманным путем обучающимися, следовательно, такие письменные работы не допускаются к проверке на оригинальность.
9. Имя файла – Фамилия фамилия и инициалы студента, группа, дисциплина, задание с нижним подчеркиванием, например:
Иванов И.И._СТРб1603а_Механика грунтов_Практическая работа 4.


Варианты для задания 4
	№ Вар.
	zc, м
	xc, м
	a, м
	b, м
	H, м
	c, кПа
	, град

	, кН/м3
	p, кПа

	1
	2
	2
	2
	2
	6
	10
	30
	20
	100

	2
	1
	2
	2
	2
	6
	10
	30
	20
	100

	3
	1
	1
	2
	2
	6
	10
	30
	20
	100

	4
	1
	3
	2
	2
	6
	10
	30
	20
	100

	5
	4
	5
	2
	2
	6
	20
	20
	19
	120

	6
	2
	4
	2
	2
	6
	10
	30
	20
	100

	7
	3
	3
	2
	2
	6
	10
	30
	20
	100

	8
	4
	3
	2
	2
	6
	10
	30
	20
	100

	9
	4
	5
	2
	2
	6
	10
	30
	20
	100

	10
	5
	5
	2
	2
	6
	10
	30
	20
	100

	11
	2
	2
	2
	2
	6
	15
	25
	18
	150

	12
	1
	2
	2
	2
	6
	15
	25
	18
	150

	13
	1
	1
	2
	2
	6
	15
	25
	18
	150

	14
	1
	3
	2
	2
	6
	15
	25
	18
	150

	15
	2
	3
	2
	2
	6
	15
	25
	18
	150

	16
	2
	4
	2
	2
	6
	15
	25
	18
	150

	17
	3
	3
	2
	2
	6
	15
	25
	18
	150

	18
	4
	3
	2
	2
	6
	15
	25
	18
	150

	19
	4
	5
	2
	2
	6
	15
	25
	18
	150

	20
	5
	5
	2
	2
	6
	15
	25
	18
	150

	21
	2
	2
	2
	2
	6
	20
	20
	19
	120

	22
	1
	2
	2
	2
	6
	20
	20
	19
	120

	23
	1
	1
	2
	2
	6
	20
	20
	19
	120

	24
	1
	3
	2
	2
	6
	20
	20
	19
	120

	25
	2
	3
	2
	2
	6
	20
	20
	19
	120

	26
	2
	4
	2
	2
	6
	20
	20
	19
	120

	27
	3
	3
	2
	2
	6
	20
	20
	19
	120




Вариант для задания 4 студенты выбирают по следующим правилам.:
Вариант работы определяется по первой букве фамилии студента.
Первая буква - – номер варианта.
	букваБуква
	А
	Б
	В
	Г
	Д
	Е/Ё
	Ж
	З
	И/Й
	К

	вариантВариант
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	букваБуква
	Л
	М
	Н
	О
	П
	Р
	С
	Т
	У
	Ф

	вариантВариант
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	букваБуква
	Х
	Ц
	Ч
	Ш/Щ
	Э
	Ю
	Я
	
	
	

	вариантВариант
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	
	
	




Задание 4
Определить Определите устойчивость откоса методом круглоцилиндрических поверхностей скольжения. Грунт в состоянии его природной влажности имеет физико-механические характеристики: сцепление грунта с, угол внутреннего трения φ, удельный вес γ. Схема к задаче представлена на рисунке 4.1.
[image: ]
Рисунок 4.1 – Расчетная схема к заданию 4

Рекомендации к по выполнению задания 4.
Исходные данные.
Определить Определите устойчивость откоса методом круглоцилиндрических поверхностей скольжения. Грунт в состоянии его природной влажности имеет физико-механические характеристики: сцепление грунта с, угол внутреннего трения φ, удельный вес γ. Схема к задаче представлена на рисунке 4.1.
	№ Вар.
	zc, м
	xc, м
	a, м
	b, м
	H, м
	c, кПа
	, град

	, кН/м3
	p, кПа

	
	2
	3
	2
	2
	6
	10
	30
	20
	100



Проверка устойчивости откосов методом круглоцилиндрических поверхностей скольжения.
Данная задача имеет широкое практическое применение, так как часто необходимо ответить на вопрос о том, не обрушится ли откос под действием собственного веса грунта, а также при размещении на нем здания, транспортного средства или строительной машины (подъемного крана, трубоукладчика и т.п.).
Решение указанной задачи возможно различными методами. Достаточно широкое распространение получил метод, основанный на допущении круглоцилиндрических поверхностей скольжения, которые образуются в момент потери устойчивости откоса.
Практика свидетельствует о том, что сдвиг массива грунта, потерявшего устойчивость, происходит по поверхности, близкой к круглоцилиндрической, с центром С (рис. 4.1).
В процессе расчета выявляется такое положение центра вращения, которое соответствует минимальному значению коэффициента запаса устойчивости kst.
Устойчивость откоса или склона считается обеспеченной, если , где  – нормативный коэффициент устойчивости.
Коэффициент запаса устойчивости определяется как отношение суммы моментов всех сил, удерживающих грунт от смещения, относительно центра вращения Mуд к сумме моментов всех сил, сдвигающих грунт, относительно того же центра Mсдв.
Удерживающие и сдвигающие силы показаны на схеме, представленной на рисунке 4.2.


Рисунок 4.2 – Схема сил, действующих на поверхности сдвига, в пределах i-го участка
Сила Fi равна сумме веса блока грунта в пределах i-го участка и нагрузки, приложенной к поверхности в пределах i-го участка. Толщина блока в направлении, перпендикулярном плоскости чертежа, равна 1 м.
	.	(4.1)
Сдвигающая составляющая равна:
	.	(4.2)
Удерживающая составляющая обусловлена действием сил трения и сцепления и определяется по формуле:
	.	(4.3)
Так как плечо сил равно R, то коэффициент запаса устойчивости равен:
	.	(4.4)
Количество блоков n, на которые разделен массив грунта в зоне предполагаемого сдвига, определяется по формуле:
	.	(4.5)
Координата xa точки пересечения поверхности сдвига с горизонтальной поверхностью грунтового массива может быть определена по формуле:
	.	(4.6)
Радиус R определяется по формуле:
	.	(4.7)
Высота блока hi равна:
	.	(4.8)
Значения тригонометрических функций, используемых в расчетах, можно определить по формулам:
		(4.9)
		(4.10)
	.	(4.11)
Расчет рекомендуется вести в табличной форме.
Результаты расчета представлены в таблице 4.1.
Таблица 4.1 – Исходные данные и результаты расчета устойчивости откоса
	zc, м
	xc, м
	a, м
	b, м
	H, м
	c, кПа
	 град
	 кН/м3

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	3
	2
	2
	6
	10
	30
	20

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	R, м
	tgφ
	xa, м
	n
	 
	 
	 
	 

	8,54
	0,577
	8,31
	5,31
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	i
	hi
	tgαi
	sinαi
	cosαi
	pi
	Fуд., i
	Fсдв., i

	1
	5,79
	0,449
	0,409
	0,912
	0
	72,0
	47,5

	2
	5,26
	0,619
	0,526
	0,850
	0
	63,4
	55,4

	3
	4,53
	0,841
	0,643
	0,765
	100
	97,4
	122,8

	4
	3,54
	1,172
	0,760
	0,649
	100
	79,4
	130,0

	5
	2,09
	1,832
	0,877
	0,479
	0
	32,5
	36,7

	 
	 
	 
	 
	 
	Σ
	344,7
	392,5

	 
	 
	 
	 
	 
	kst = 
	0,9
	 



Расчетная схема представлена на рисунке 4.3.
[image: ]
Рисунок 4.3 – Расчетная схема к заданию 4 (пример)
ВЫВОД: Так как коэффициент устойчивости откоса kst = 0,9, грунтовый откос является неустойчивым.

Бланк выполнения задания 4
Таблица 1 к заданию 4 –  Исходные данные и результаты расчета устойчивости откоса
	zc, м
	xc, м
	a, м
	b, м
	H, м
	c, кПа
	 град
	 кН/м3

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	R, м
	tgφ
	xa, м
	n
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	i
	hi
	tgαi
	sinαi
	cosαi
	pi
	Fуд, i
	Fсдв, i

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	Σ
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	kst =
	
	 



Проверяемое задание №5
Тема «Расчет осадки основания методом послойного суммирования.»
Необходимо выполнить расчеты, заполнить таблицу, построить эпюры, сделать вывод.
Темы курса, которым соответствует данное задание: – раздел 5. , Тема тема 5.2. «Расчет осадок оснований фундаментов».
Дополнительная литература и источники:
1. СП 22.13330.2016. Основания зданий и сооружений.
Требования к оформлению работы, включая требования к проверке задания на оригинальность (30 %):
1. Работа оформляется в программе Microsoft Word (в формате «*.doc» или «*.docx»).
2. Работа оформляется по ГОСТ 2.106-96. «Текстовые документы», ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к текстовым документам» с одной стороны стандартного листа писчей бумаги (210  297 мм), с оставлением полей не менее: слева – 30 мм, справа – 10 мм, сверху – 20 мм и снизу – 25 мм. Листы оформляются без рамки. По ГОСТ 2.105–-95 текстовые документы выполняют на формах, установленных ГОСТ 2.104-2006.
3. Формулы набираются в редакторе формул и нумеруются.
4. Расчетные схемы выполняются в графическом редакторе (любом) и вставляются в работу в виде рисунка.
5. Иллюстрации должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ 7.32-2001 и ЕСКД. Иллюстрации нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией или в пределах раздела (например, «Рисунок 1 – », «Рисунок 1.1 – »). В тексте должны быть даны ссылки на все иллюстрации.
6. Запрещается вставлять в работу отсканированные (сфотографированные) материалы.
7. Абзацы в тексте начинаются отступами, равными 15 мм. При оформлении записки – выравнивание по ширине страницы, шрифт 14, Times New Roman.
8. Работы с орфографическими ошибками, с соединением нескольких слов (написанных без пробелов), с двойными пробелами, с использованием нераспространенных сокращений (либо, наоборот, написанием полностью единиц измерения) приравниваются к целенаправленному получению обучающимися завышенной оценки от Системы обманным путем обучающимися, следовательно, такие письменные работы не допускаются к проверке на оригинальность.
9. Имя файла – Фамилия фамилия и инициалы студента, группа, дисциплина, задание с нижним подчеркиванием, например:
Иванов И.И._СТРб1603а_Механика грунтов_Практическая работа 5.


Варианты для задания 5
	№. вар.
	b, м
	l, м
	p, кПа
	γ, кН/м3
	d, м
	E, МПа

	1
	2
	3
	200
	18,5
	0
	10,4

	2
	3
	4
	210
	19,1
	1
	20,2

	3
	4
	5
	220
	20,2
	2
	30,1

	4
	5
	6
	230
	18,3
	1
	15,8

	5
	2
	2
	235
	19,4
	0
	25,9

	6
	3
	3
	210
	20,0
	0
	10,6

	7
	4
	4
	230
	18,8
	1
	20,8

	8
	5
	5
	220
	19,2
	2
	30,3

	9
	6
	6
	220
	20
	1
	20,2

	10
	2
	4
	210
	18
	0
	30,1

	11
	3
	6
	230
	19
	0
	15,8

	12
	4
	8
	300
	20
	1
	25,9

	13
	5
	8
	280
	18
	2
	15,8

	14
	6
	8
	310
	19
	1
	25,9

	15
	2
	3
	260
	20
	0
	10,6

	16
	3
	4
	240
	18
	0
	20,8

	17
	4
	5
	210
	19
	1
	30,3

	18
	5
	6
	270
	20
	2
	15,8

	19
	2
	2
	320
	18
	1
	25,9

	20
	3
	3
	330
	19
	0
	15,8

	21
	4
	4
	280
	20
	0
	25,9

	22
	5
	5
	210
	18
	1
	10,6

	23
	6
	6
	300
	19
	2
	30,1

	24
	2
	4
	200
	20
	1
	15,8

	25
	3
	6
	280
	18
	0
	25,9

	26
	4
	8
	310
	19
	0
	10,6

	27
	5
	8
	340
	20
	1
	20,8




Вариант для задания 5 студенты выбирают по следующим правилам:.
Вариант работы определяется по первой букве фамилии студента.
Первая буква - – номер варианта.
	букваБуква
	А
	Б
	В
	Г
	Д
	Е/Ё
	Ж
	З
	И/Й
	К

	вариантВариант
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	букваБуква
	Л
	М
	Н
	О
	П
	Р
	С
	Т
	У
	Ф

	вВариант
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	букваБуква
	Х
	Ц
	Ч
	Ш/Щ
	Э
	Ю
	Я
	
	
	

	вариантВариант
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	
	
	




Задание 5
Определить Определите по методу послойного суммирования с учетом только осевых сжимающих напряжений величину полной стабилизированной осадки основания фундамента (ширина подошвы – b, глубина заложения фундамента – d).
Построить Постройте эпюру напряжений σzp в грунтовой толще на вертикали, проходящей через центр подошвы фундамента.
Построить Постройте эпюру напряжений от собственного веса грунта σzg.


Рекомендации к по выполнению задания 5.
Исходные данные.
Определить Определите по методу послойного суммирования с учетом только осевых сжимающих напряжений величину полной стабилизированной осадки основания фундамента (ширина подошвы – b, глубина заложения фундамента – d).
Построить Постройте эпюру напряжений σzp в грунтовой толще на вертикали, проходящей через центр подошвы фундамента.
Построить Постройте эпюру напряжений от собственного веса грунта σzg.
	№. вар.
	b, м
	l, м
	p, кПа
	γ, кН/м3
	d, м
	E, МПа

	
	2
	3
	270
	19
	1
	15,8



Определение осадки методом послойного суммирования.
Осадка фундамента S с использованием расчетной схемы в виде линейно деформируемого полупространства определяется методом послойного суммирования по формуле:
	,	(5.1)
где,
β – безразмерный коэффициент, равный 0,8;
 – среднее значение дополнительного вертикального нормального напряжения в i-ом слое грунта, равное полусумме указанных напряжений на верхней и нижней границе слоя по вертикали, проходящей через центр подошвы фундамента:
	,                                     (5.2)
где	(5.2)
hi – толщина i-го слоя грунта;
Ei – модуль общих деформаций грунта i-го слоя грунта;
n – число слоев, на которые разбита сжимаемая толща основания.
Значения вертикальных сжимающих напряжений от внешней нагрузки, на глубине z от подошвы фундамента по вертикали, проходящей через центр подошвы, определяют по формуле:
	,	(5.3)
где,
α – коэффициент, определяемый в зависимости от отношения сторон прямоугольной площади загружения  (l -– длинная сторона, b – меньшая сторона независимо от направления сторон, l > b) и относительной глубины  (z – глубина, на которой определяется напряжение). 
Значения коэффициента α приведены в таблице Д.1 приложения Д.;
p0 – дополнительное вертикальное давление на основание:
	,	(5.4)
p – интенсивность равномерно распределённой распределенной нагрузки.;
 – вертикальное напряжение от собственного веса грунта на уровне подошвы полосы нагружения:
	,	(5.5)
где,
γ/ – удельный вес грунта, расположенного выше подошвы фундамента;
d – глубина заложения фундамента.
Вертикальное эффективное напряжение от собственного веса грунта, на границе элементарного i-того слоя, расположенного на глубине zi от подошвы фундамента, определяется по формуле:
	,	(5.6)
где,
zi – глубина i-того слоя от подошвы фундамента.
Нижнюю границу сжимаемой толщи следует принять на уровне, где напряжения от собственного веса грунта превышают напряжения от дополнительной нагрузки в 5 раз, т.е. выполняется условие:
.
Величина элементарного слоя принимается (не менее 0,4b): 0,2 х b = 0,4 м.
Грунт делится на элементарные однородные слои. На границе каждого слоя определяются дополнительное и природное давление.
Определяется среднее давление в пределах элементарного слоя.
Проверяется Проверяются условия границы сжимаемой зоны. Определяется осадка элементарного слоя и суммарная осадка.
Расчет осадки фундамента целесообразно производить в табличной форме (табл. 5.1).
Таблица 5.1 – Расчет осадки фундамента
	№ элем.
слоя
	hi, м
	zi, м
	Ei, кПа
	i, кН/м3
	, кПа
	 кПа
	
	i
	, кПа
	, кПа
	Si, см

	0
	0,4
	0
	15800
	19
	19,0
	3,8
	0
	1,0
	251,0
	
	

	1
	
	0,4
	
	
	26,6
	5,32
	0,4
	0,9728
	244,16
	247,58
	0,501

	2
	
	0,80
	
	
	34,2
	6,84
	0,8
	0,8525
	213,98
	229,07
	0,464

	3
	
	1,20
	
	
	41,8
	8,36
	1,2
	0,6908
	173,38
	193,68
	0,392

	4
	
	1,60
	
	
	49,4
	9,88
	1,6
	0,5435
	136,42
	154,90
	0,314

	5
	
	2,00
	
	
	57,0
	11,4
	2
	0,4263
	106,99
	121,70
	0,246

	6
	
	2,40
	
	
	64,6
	12,92
	2,4
	0,3373
	84,65
	95,82
	0,194

	7
	
	2,80
	
	
	72,2
	14,44
	2,8
	0,2710
	68,02
	76,34
	0,155

	8
	
	3,20
	
	
	79,8
	15,96
	3,2
	0,2203
	55,28
	61,65
	0,125

	9
	
	3,60
	
	
	87,4
	17,48
	3,6
	0,1820
	45,68
	50,48
	0,102

	10
	
	4,00
	
	
	95,0
	19,0
	4
	0,1528
	38,34
	42,01
	0,085

	11
	
	4,40
	
	
	102,6
	20,52
	4,4
	0,1298
	32,57
	35,45
	0,072

	12
	
	4,80
	
	
	110,2
	22,04
	4,8
	0,1113
	27,92
	30,25
	0,061

	13
	
	5,20
	
	
	117,8
	23,56
	5,2
	0,0965
	24,22
	26,07
	0,053

	14
	
	5,60
	
	
	125,4
	25,08
	5,6
	0,0840
	21,08
	22,65
	0,046

	
	
	2,81



При построении расчётной расчетной схемы, показанной на рисунке 5.1, следует принимать масштаб расстояний 1:50, масштаб напряжений 50 кПа в 1 см.
[image: ]
Рисунок 5.1 – Расчетная схема определения осадки методом послойного суммирования


ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Таблица Д.1 – Значения коэффициента α (СП 22.13330.2016)
	
	Соотношение размеров подошвы прямоугольных фундаментов 

	
	1,0 
	1,4 
	1,8 
	2,4 
	3,2 
	5 

	0 
	1,000 
	1,000 
	1,000 
	1,000 
	1,000 
	1,000 

	0,4 
	0,960 
	0,972 
	0,975 
	0,976 
	0,977 
	0,977 

	0,8 
	0,800 
	0,848 
	0,866 
	0,876 
	0,879 
	0,881 

	1,2 
	0,606 
	0,682 
	0,717 
	0,739 
	0,749 
	0,754 

	1,6 
	0,449 
	0,532 
	0,578
	0,612 
	0,629 
	0,639 

	2,0 
	0,336 
	0,414 
	0,463 
	0,505 
	0,530 
	0,545 

	2,4 
	0,257 
	0,325 
	0,374 
	0,419 
	0,449 
	0,470 

	2,8 
	0,201 
	0,260 
	0,304 
	0,349 
	0,383 
	0,410 

	3,2 
	0,160 
	0,210 
	0,251 
	0,294 
	0,329 
	0,360 

	3,6 
	0,131 
	0,173 
	0,209 
	0,250 
	0,285 
	0,319 

	4,0 
	0,108 
	0,145 
	0,176 
	0,214 
	0,248 
	0,285 

	4,4 
	0,091 
	0,123 
	0,150 
	0,185 
	0,218 
	0,255 

	4,8 
	0,077 
	0,105 
	0,130 
	0,161 
	0,192 
	0,230 

	5,2 
	0,067
	0,091 
	0,113 
	0,141 
	0,170 
	0,208 

	5,6 
	0,058 
	0,079 
	0,099 
	0,124 
	0,152 
	0,189 

	6,0 
	0,051 
	0,070 
	0,087 
	0,110 
	0,136 
	0,173 

	6,4 
	0,045 
	0,062 
	0,077 
	0,099 
	0,122 
	0,158 

	6,8 
	0,040 
	0,055 
	0,064 
	0,088 
	0,110 
	0,145 

	7,2 
	0,036 
	0,049 
	0,062 
	0,080 
	0,100 
	0,133 

	7,6 
	0,032 
	0,044 
	0,056 
	0,072 
	0,091 
	0,123 

	8,0 
	0,029 
	0,040 
	0,051 
	0,066 
	0,084 
	0,113 

	8,4 
	0,026 
	0,037 
	0,046 
	0,060 
	0,077 
	0,105 

	8,8 
	0,024 
	0,033 
	0,042 
	0,055 
	0,071 
	0,098 

	9,2 
	0,022 
	0,031 
	0,039 
	0,051 
	0,065 
	0,091 

	9,6 
	0,020 
	0,028 
	0,036 
	0,047 
	0,060 
	0,085 

	10,0 
	0,019 
	0,026
	0,033 
	0,043 
	0,056 
	0,079 

	10,4 
	0,017 
	0,024 
	0,031 
	0,040 
	0,052 
	0,074 

	10,8
	0,016 
	0,022 
	0,029 
	0,037 
	0,049 
	0,069 

	11,2
	0,015 
	0,021 
	0,027 
	0,035 
	0,045 
	0,065 

	11,6
	0,014 
	0,020 
	0,025 
	0,033 
	0,042 
	0,061 

	12,0
	0,013 
	0,018 
	0,023 
	0,031 
	0,040 
	0,058 


Примечание
1. Для промежуточных значений ξ и η коэффициенты α определяют интерполяцией.


Бланк выполнения задания 5
Таблица 1 к заданию 5 – Расчет осадки фундамента
	№ элем.
слоя
	hi, м
	zi, м
	Ei, кПа
	i, кН/м3
	, кПа
	 кПа
	
	i
	, кПа
	, кПа
	Si, см
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