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Практическое задание 1
Тема 1. Безопасность труда и технологий в строительстве и производстве строительных материалов
Анализ безопасности труда и технологических процессов в строительстве
Цель: получить практические навыки анализа безопасности труда и технологий в строительстве и производстве строительных материалов.

Нормативная документация
1. Постановление Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации „Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001“».
2. Постановление Госстроя России от 17.09.2002 № 123 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации „Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. СНиП 12-04-2002“».
3. ГОСТ 12.0.003-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация. 

Алгоритм выполнения задания 
1. Ознакомьтесь с нормативной документацией по обеспечению труда и технологических процессов в строительстве и производстве строительных материалов.
2. Выберите номер варианта в Приложении А, номер варианта выбирается по первой букве фамилии.
3. Для каждого вида оборудования (или группы оборудования) подберите нормативные документы, регламентирующие требования безопасной эксплуатации используемого оборудования, требования безопасности к технологическому процессу, к обеспечению взрывопожаробезопасности технологического процесса, к средствам индивидуальной защиты, к персоналу (возраст, квалификация, аттестация и т. д.). Кроме того, идентифицировать по виду оборудования, технологическому процессу опасные и вредные производственные факторы (ГОСТ, Правила по охране труда, технический паспорт и т. д.).
4. Проведите анализ безопасности оборудования и технологического процесса по нормативным документам и заполните форму 1 на бланке выполнения задания 1 в соответствии с вариантом. Технологический процесс определяется по выбранному варианту.

Таблица 1
Технологические процессы

	№ варианта
	Технологический процесс
	Оборудование

	1
	Доставка материалов до объекта строительства
	Прицепы, полуприцепы, платформы автомобиля, цистерны, металлические тары, транспортное средство

	2
	Перемещение материалов на объекте строительства от места доставки до рабочего места
	Тележки, тары, контейнеры, авто- и электропогрузчик, носилки, канаты, лом, ящики, кипы, плетеные корзины

	3
	Возведение земляных сооружений (котлованов, траншей и т. п.)
	Лестницы, лопаты, землеройные машины, ударные инструменты, переходные мостики, трапы, бульдозер

	4
	Устройство свайных фундаментов из забивных или набивных свай
	Сваебойные и буровые машины, канаты, грузозахватные средства, плавучие копры, вибропогружатели

	5
	Возведение монолитных железобетонных конструкций
	Алмазные кольцевые сверла, изолированные гибкие кабели, провода в защитном шланге, мегаомметр, смесительные машины

	6
	Монтаж строительных конструкций
	Средства подмащивания, навесные монтажные площадки, лестницы, трапы и мостики, ограждения

	7
	Возведение каменных конструкций
	Средства подмащивания, грузозахватные устройства, средства контейнеризации и тары, леса, поддоны

	8
	Оштукатуривание поверхностей
	Средства подмащивания, лестницы стремянки, стальные щетки, зубила, направляющие рейки 

	9
	Окраска поверхностей
	Окрасочные пневматические агрегаты, шланги, растворонасосы, форсунки, мобильные малярные станции

	10
	Облицовка штучными и листовыми материалами поверхностей
	Электромолоток, электрошарошка, электропилы, электрорубанок, пластмассовый или деревянный шпатель 
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	11
	Устройство кровли
	Рубероид, нож, ножницы для резки, сверло, молоток, напильники, пост газовоздушный

	12
	Устройство полов
	Шлифовально-полировальные машины, нарезчик швов, лопасти, виброрейка для укладки бетона, тележки для топпинга

	13
	Заполнение оконных и дверных проемов
	Фрезерный станок, нож для резки, линейка, нож для резки, линейка

	14
	Остекление окон и витражей
	Стенд остекления окон, зажимы, присоски, стеклорезы, быстрорезы

	15
	Обеспечение объекта строительства инженерной системой подачи воды 
	Грузоподъемные краны, лестницы, электроустановки, конусные оправки, сборочные пробки, домкрат, эстакады

	16
	Обеспечение объекта строительства инженерной системой подачи отопления
	Контрольно-измерительные приборы, заглушки, пусковые и тормозные устройства, люк, фланцевые соединения

	17
	Обеспечение объекта строительства инженерной системой подачи газа
	Опорные конструкции, эстакада, щтуцеры, электрические цепи, приборы автоматики

	18
	Обеспечение объекта строительства инженерной системой канализации
	Компрессор, контрольно-измерительные приборы, пусковые и тормозные устройства, домкрат, эстакады

	19
	Установка лифтов в многоэтажных зданиях 
	Кран, средства подмащивания, навесные монтажные площадки, лестницы, переходные мостики, трапы

	20
	Установка технологического оборудования на заводах
	Средства пылеподавления или пылеулавливания, электровибраторы, пароэлектрообогреватели, пневмошуровки, ворошители

	21
	Обеспечение объекта строительства инженерной системой подачи электроэнергии
	Стеклянные или эмалированные сосуды, лебедки, промежуточные опоры, горелки, паяльные лампы

	22
	Складирование материалов 
	Стеллажи, контейнеры, погрузочно-разгрузочные механизмы, поддоны, прокладки

	23
	Прокладка транспортных путей
	Битумоварочные котлы, битум, варочные котлы и битумохранилища, выпускные лотки и смесительные установки, мастики, эмульсии, черные вяжущие материалы

	24
	Установка опор воздушных линий электропередачи и связи 
	Электрооборудование, высоковольтные электрические машины и электроаппараты различных типов, кабельные сети, контрольно-измерительный инструмент,  инструмент для ремонта

	25
	Монтаж средств механизации
	Лебедки, канат, домкрат, грузозахватные приспособления и тара, грузовые крюки, леса, лестницы

	26
	Устройство и установка паровых котлов
	Воздухоподогреватель, каркас с лестницами и подмостками, обмуровка, газоходы, арматура
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	27
	Ремонт паровых котлов
	Трубки, шланги, водонапорные пистолеты, пневматические вальцовочные машины, устройства для вальцовки

	28
	Эксплуатация паровых котлов
	Горелки, топочные устройства, пароперегреватель, водяной экономайзер, обшивка, каркас

	29
	Демонтаж средств механизации
	Металлические леса, передвижные лестницы, стремянки, трапы, подмостки, захваты-крюки, 

	30
	Верхолазные работы
	Подмостки, люльки строительные, леса, подъемники, лестницы, вышка

	
	
	




Бланк выполнения задания 1
ФОРМА 1
АНАЛИЗ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ И ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ХХХХХХХХ
 (технологический процесс)
1. Перечень применяемого производственного оборудования, инструментов и приспособлений, используемых на рабочем месте: ХХХХХХХХХХХ (заполняется по варианту задания из табл. 1).
2. Перечень нормативных правовых актов по охране труда, используемых при анализе безопасности труда и технологий: ХХХХХХХХХХХ (приводится перечень документов для проведения анализа).
3. Результаты анализа безопасности оборудования и технологического процесса (указать технологический процесс в соответствии с вариантом).

	№ п/п
	Критерий анализа безопасности
	Наименование нормативного документа
	Требования нормативного документа 

	1
	2
	3
	4

	1
	Требования безопасности к используемому оборудованию
	
	

	2
	Требования безопасности к технологическому процессу
	
	

	3
	Требования к обеспечению взрывопожаробезопасности технологического процесса
	
	

	4
	Требования к средствам индивидуальной защиты
	
	

	5
	Опасные и вредные производственные факторы
	
	

	6
	Требования безопасности к персоналу (возраст, квалификация, аттестация и т. д.)
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ФОРМА 1
АНАЛИЗ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ И ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
сварочные и газопламенные работы
 (технологический процесс)
1. Перечень применяемого производственного оборудования, инструментов и приспособлений, используемых на рабочем месте: газопроводящие рукава, изолированные гибкие кабели, сварочный трансформатор, баллоны со сжиженным или сжатым газом, несгораемые экраны, ацетиленовый генератор.
2. Перечень нормативных правовых актов по охране труда, используемых при анализе безопасности труда и технологий: Постановление Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации „Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001“», Постановление Госстроя России от 17.09.2002 № 123 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации „Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. СНиП 12-04-2002“», ГОСТ 12.0.003-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация».
3. Результаты анализа безопасности оборудования и технологического процесса сварочных и газопламенных работ.

	№ п/п
	Критерий анализа безопасности
	Наименование нормативного документа
	Требования нормативного документа 

	1
	2
	3
	4

	1
	Требования безопасности к используемому оборудованию
	Постановление Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации „Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001“»
	Электрододержатели, применяемые при ручной дуговой электросварке металлическими электродами, должны соответствовать требованиям ГОСТ на эти изделия. Газовые баллоны надлежит хранить и применять в соответствии с требованиями правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением. При хранении баллонов на открытых площадках навесы, защищающие их от воздействия осадков и прямых солнечных лучей, должны быть выполнены из негорючих материалов

	2
	Требования безопасности к технологическому процессу
	Постановление Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации „Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001“»
	Крепление газопроводящих рукавов на ниппелях горелок, резаков и редукторов, а также в местах соединения рукавов необходимо осуществлять стяжными хомутами. Для дуговой сварки необходимо применять изолированные гибкие кабели, рассчитанные на надежную работу при максимальных электрических нагрузках с учетом продолжительности цикла сварки. Соединение сварочных кабелей следует производить опрессовкой, сваркой или пайкой с последующей изоляцией мест соединений. Подключение кабелей к сварочному оборудованию должно осуществляться при помощи спрессованных или припаянных кабельных наконечников. При прокладке или перемещении сварочных проводов необходимо принимать меры против повреждения их изоляции и соприкосновения с водой, маслом, стальными канатами и горячими трубопроводами. Расстояние от сварочных проводов до горячих трубопроводов и баллонов с кислородом должно быть не менее 0,5 м, а с горючими газами – не менее 1 м. Рабочие места сварщиков в помещении при сварке открытой дугой должны быть отделены от смежных рабочих мест и проходов несгораемыми экранами (ширмами, щитами) высотой не менее 1,8 м. 
При сварке на открытом воздухе ограждения следует ставить в случае одновременной работы нескольких сварщиков вблизи друг от друга и на участках интенсивного движения людей. Сварочные работы на открытом воздухе во время дождя, снегопада должны быть прекращены.
При выполнении электросварочных и газопламенных работ внутри емкостей или полостей конструкций рабочие места надлежит обеспечивать вытяжной вентиляцией. Скорость движения воздуха внутри емкости (полости) должна быть при этом 0,3–1,5 м/с. В случаях выполнения сварочных работ с применением сжиженных газов (пропана, бутана, аргона) и углекислоты вытяжная вентиляция должна иметь отсос снизу. Одновременное производство электросварочных и газопламенных работ внутри емкостей не допускается. Не допускается применять бензорезы при выполнении газопламенных работ в резервуарах, колодцах и других замкнутых емкостях. Освещение при производстве сварочных работ внутри металлических емкостей должно осуществляться с помощью светильников, установленных снаружи, или ручных переносных ламп напряжением не более 12 В. Сварочный трансформатор, ацетиленовый генератор, баллоны с сжиженным или сжатым газом должны размещаться вне емкостей, в которых производится сварка

	3
	Требования к обеспечению взрывопожаробезопасности технологического процесса
	Постановление Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации „Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001“»
	Места производства сварочных работ вне постоянных сварочных постов должны определяться письменным разрешением руководителя или специалиста, отвечающего за пожарную безопасность. Места производства сварочных работ должны быть обеспечены средствами пожаротушения

	4
	Требования к средствам индивидуальной защиты
	Постановление Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации „Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001“»
	При производстве сварочных работ в плохо проветриваемых помещениях малого объема, в закрытых емкостях, колодцах и т. п. необходимо применение средств индивидуальной защиты глаз и органов дыхания

	5
	Опасные и вредные производственные факторы
	ГОСТ 12.0.003-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация
	Опасные и вредные производственные факторы, связанные с аномальными микроклиматическими параметрами воздушной среды на местонахождении работающего: температура и относительная влажность воздуха. Повышенный уровень и другие неблагоприятные характеристики шума.
Опасные и вредные производственные факторы, связанные с неионизирующими излучениями.
Опасные и вредные производственные факторы, связанные с чрезмерным загрязнением воздушной среды в зоне дыхания.  Токсический. Статические перегрузки, связанные с рабочей позой. Перенапряжение анализаторов. Монотонность труда 

	6
	Требования безопасности к персоналу (возраст, квалификация, аттестация и т. д.)
	Постановление Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации „Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001“»
	К выполнению работ, к которым предъявляются дополнительные требования по безопасности труда, согласно законодательству допускаются лица, не имеющие противопоказаний по возрасту и полу, прошедшие медицинский осмотр и признанные годными к выполнению данных работ, прошедшие обучение безопасным методам и приемам работ, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда. Газовые баллоны разрешается перевозить, хранить, выдавать и получать только лицам, прошедшим обучение по обращению с ними и имеющим соответствующее удостоверение






Практическое задание 2
Тема 1. Безопасность труда и технологий в строительстве и производстве строительных материалов
Анализ типовых инструкций по охране труда в строительстве
Цель: получить практические навыки анализа типовых инструкций по охране труда в строительстве и производстве строительных материалов.
Нормативная документация
1. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 декабря 2020 № 883н «Об утверждении правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте».
2. МДС 12-49.2009. Макеты инструкций по охране труда для работников строительства. Методическое пособие.
3. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 октября 2021 № 772н «Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем». 
Алгоритм выполнения задания 
1. Ознакомьтесь с нормативной документацией, содержащей типовые инструкции по охране труда в строительстве и производстве строительных материалов.
2. Выберите номер варианта в Приложении А, номер варианта выбирается по первой букве фамилии.
3. Проведите анализ типовой инструкции по охране труда по нормативным документам и заполните форму 2 на бланке выполнения задания 2 в соответствии с вариантом. Профессия определяется по выбранному варианту. 
4. В таблице столбец «Требования по нормативному документу МДС 12-49.2009. Макеты инструкций по охране труда для работников строительства» заполняется информацией о профессии из выбранного варианта. Далее необходимо провести анализ заполненной информации (столбец 3) на соответствие требованиям Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 декабря 2020 № 883н. Если информация соответствует, то необходимо в 4 столбце поставить утверждение «соответствует», в случае если не соответствует, ставим утверждение «не соответствует» и приводим верную формулировку из нормативного документа. Далее заполненную информацию (столбец 3) анализируем на соответствие Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 октября 2021 № 772н. Если информация соответствует в 5 столбце необходимо поставить утверждение «соответствует», в случае если не соответствует, ставим утверждение «не соответствует» и приводим верную формулировку из нормативного документа.

Таблица 2
Профессии

	№ варианта
	Профессия

	1
	Аккумуляторщик 

	2
	Арматурщик

	3
	Асфальтобетонщик

	4
	Бетонщик

	5
	Газосварщик

	6
	Дорожный рабочий

	7
	Жестянщик

	8
	Землекоп

	9
	Изолировщик на гидроизоляции

	10
	Изолировщик на термоизоляции

	11
	Каменщик

	12
	Кровельщик по стальным кровлям

	13
	Маляр строительный  

	14
	Машинист автогрейдеров

	15
	Машинист автогудронаторов

	16
	Машинист автовышек и автогидроподъемников

	17
	Машинист автомобильных, гусеничных или пневмоколесных кранов
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	18
	Машинист башенных кранов

	19
	Машинист бульдозеров

	20
	Машинист бетононасосных установок

	21
	Машинист бетоносмесителей передвижных (автобетоносмесителей)

	22
	Машинист бурильно-крановых самоходных машин

	23
	Машинист машин для забивки и погружения свай

	24
	Машинист катков самоходных с гладкими вальцами

	25
	Машинист компрессоров передвижных с электродвигателем

	26
	Машинист лебедок электрических  

	27
	Машинист малярных станций передвижных

	28
	Машинист погрузчиков автомобильных

	29
	Машинист подъемников мачтовых, стоечных или шахтных  

	30
	Машинист растворонасосов



Бланк выполнения задания 2
ФОРМА 2

АНАЛИЗ ТИПОВОЙ ИНСТРУКЦИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ И ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ХХХХХХХХ
 (профессия)
1. Перечень применяемого производственного оборудования, инструментов и приспособлений, используемых на рабочем месте: ХХХХХХХХХХХ (заполняется по варианту задания из таблицы 2).
2. Перечень нормативных правовых актов по охране труда, используемых при анализе безопасности труда и технологий: ХХХХХХХХХХХ (приводится перечень документов для проведения анализа).
3. Результаты анализа типовой инструкции по охране труда (указать профессию в соответствии с вариантом).

	№ п/п
	Критерий анализа безопасности
	Требования по нормативному документу МДС 12-49.2009. Макеты инструкций по охране труда для работников строительства
	Соответствие 
требованиям Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 декабря 2020 № 883н
	Соответствие требованиям
Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 октября 2021 № 772н

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Общие требования безопасности
	
	
	

	2
	Требования безопасности перед началом работы
	
	
	

	3
	Требования безопасности во время работы
	
	
	

	4
	Требования безопасности в аварийных ситуациях
	
	
	

	5
	Требования безопасности по окончании работы
	
	
	

















Практическое задание 3
Тема 1. Безопасность труда и технологий в строительстве и производстве строительных материалов
Учет инструкций по охране труда в строительстве

Цель: получить практические навыки учета и выдачи инструкций по охране труда в строительстве.

Нормативная документация

1. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 декабря 2020 № 883н «Об утверждении правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте».
2. МДС 12-49.2009. Макеты инструкций по охране труда для работников строительства. Методическое пособие.

Алгоритм выполнения задания 

1. Ознакомьтесь с нормативной документацией по учету инструкций по охране труда в строительстве.
2. Выберите три профессии из табл. 3 для выполнения практического задания.
3. Заполните журналы учета и выдачи инструкций по охране труда по нормативным документам (форма 3) на бланке выполнения задания 3 в соответствии с выбранными профессиями (табл. 3).




Таблица 3
Профессии

	№ варианта
	Профессия

	1
	Аккумуляторщик 

	2
	Арматурщик

	3
	Асфальтобетонщик

	4
	Бетонщик

	5
	Газосварщик

	6
	Дорожный рабочий

	7
	Жестянщик

	8
	Землекоп

	9
	Изолировщик на гидроизоляции

	10
	Изолировщик на термоизоляции

	11
	Каменщик

	12
	Кровельщик по стальным кровлям

	13
	Маляр строительный  

	14
	Машинист автогрейдеров

	15
	Машинист автогудронаторов

	16
	Машинист автовышек и автогидроподъемников

	17
	Машинист автомобильных, гусеничных или пневмоколесных кранов

	18
	Машинист башенных кранов

	19
	Машинист бульдозеров

	20
	Машинист бетононасосных установок

	21
	Машинист бетоносмесителей передвижных (автобетоносмесителей)

	22
	Машинист бурильно-крановых самоходных машин

	23
	Машинист машин для забивки и погружения свай

	24
	Машинист катков самоходных с гладкими вальцами

	25
	Машинист компрессоров передвижных с электродвигателем

	26
	Машинист лебедок электрических  

	27
	Машинист малярных станций передвижных

	28
	Машинист погрузчиков автомобильных

	29
	Машинист подъемников мачтовых, стоечных или шахтных  

	30
	Машинист растворонасосов



Бланк выполнения задания 3
ФОРМА 3

ЖУРНАЛ
учета инструкций по охране труда для работников
(примерная форма)

	№ п/п
	Дата
	Наименование инструкции1
	Дата утверждения
	Обозначение (номер)2
	Плановый срок проверки
	Ф. И. О. и должность работника, производившего учет
	Подпись работника, производившего учет

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


1Пример: Инструкция по охране труда для механика
2Пример: ИОТ-001-2022


ЖУРНАЛ
учета выдачи инструкций по охране труда для работников
(примерная форма)

	№ п/п
	Дата выдачи3
	Обозначение (номер) инструкции
	Наименование инструкции
	Количество выданных экземпляров
	Ф. И. О., профессия (должность) получателя инструкции
	Подпись получателя инструкции

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


3Дата выдачи инструкции не должны быть ранее даты утверждения инструкции



Практическое задание 4 
Тема 2. Безопасность труда и технологий топливно-энергетического комплекса
Анализ безопасности труда и технологических процессов в энергетике. Составление инструкций по охране труда в энергетике. 
Учет инструкций по охране труда в энергетике
Цель: получить практические навыки анализа безопасности труда и технологий, составления и учета инструкций по охране труда в энергетике.
Нормативная документация
1. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 16 декабря 2020 г. № 915н «Правила по охране труда при хранении, транспортировании и реализации нефтепродуктов».
2. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2012 г. № 777 «Об утверждении Руководства по безопасности для нефтебаз и складов нефтепродуктов».
3. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 № 530 «Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива».
4. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 № 903н «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок».
5. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 № 6 (ред. от 13.09.2018) «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей».
6. Методические рекомендации по разработке инструкций по охране труда для работников стационарных и передвижных автозаправочных станций, нефтебаз, складов ГСМ (утверждены 17.05.2004 Минтрудом России).
7. ГОСТ 12.0.003-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация.
Алгоритм выполнения задания 
1. Ознакомьтесь с нормативной документацией по обеспечению труда и технологических процессов в энергетике.
2. Выберите номер варианта в Приложении А, номер варианта выбирается по первой букве фамилии.
3. Для каждого вида оборудования (или группы оборудования) подберите нормативные документы, регламентирующие требования безопасной эксплуатации используемого оборудования, требования безопасности к технологическому процессу, к обеспечению взрывопожаробезопасности технологического процесса, к средствам индивидуальной защиты, к персоналу (возраст, квалификация, аттестация и т. д.). Кроме того, идентифицировать по виду оборудования, технологическому процессу опасные и вредные производственные факторы (ГОСТ, Правила по охране труда, технический паспорт и т.д.).
4. Проведите анализ безопасности оборудования и технологического процесса по нормативным документам и заполните форму 4 на бланке выполнения задания 4 в соответствии с вариантом (табл. 4). Технологический процесс определяется по выбранному варианту.
5. Ознакомьтесь с нормативной документацией по разработке инструкций по охране труда в энергетике. Составьте инструкцию по охране труда, используя нормативные документы, заполните форму 5 на бланке выполнения задания 4 в соответствии с вариантом (табл. 5).
6. Ознакомьтесь с нормативной документацией по разработке и учету инструкций по охране труда в энергетике. Выберите три профессии из табл. 5 для выполнения практического задания.
7. Заполните журналы учета и выдачи инструкций по охране труда по нормативным документам и заполните форму 6 на бланке выполнения задания 4 в соответствии с выбранными профессиями (табл. 5).


Таблица 4
Технологический процесс

	№ варианта
	Технологический процесс
	Оборудование

	1
	Транспортировка нефтепродуктов автомобильным транспортом
	Цистерна, бочки, канистры, электрическое оборудование, приборы дистанционного управления электроцепями

	2
	Хранение нефтепродуктов
	Резервуары, цистерны, передвижные средства для перекачки нефтепродуктов, сливоналивные эстакады, откидные мостики, тормозные башмаки

	3
	Работы во взрывоопасных помещениях
	Блокировочные устройства, автоматические средства контроля, взрывозащищенное электрооборудование, крепежные элементы, защитные кожухи, ящики

	4
	Работы в пожароопасных помещениях
	Вентиляторы, электродвигатели, металлические сосуды, трубопроводы, несгораемый экран

	5
	Работы, выполняемые в зданиях или сооружениях, находящихся в аварийном состоянии
	Арматура, лотки, трубопроводы, переходные площадки, мостики, регулирующие вентили, клапаны

	6
	Огневые работы
	Баллоны с горючим газом и кислородом, приточно-вытяжная вентиляция, горючие конструкции

	7
	Ремонтные работы на электроустановках в открытых распределительных устройствах и в сетях
	Изоляторы, контактные соединения, приводы, маслонаполненные аппараты, счетчики, реле, вентиляция

	8
	Ремонтные работы на находящихся в эксплуатации теплоиспользующих установках
	Арматура, теплоиспользующая установка, запорный вентиль, распределительные щиты, рубильник, электропусковые механизмы

	9
	Ремонтные работы на находящихся в эксплуатации тепловых сетях 
	Электрооборудование, трубопровод, арматура, компенсаторы, опоры

	10
	Ремонтные работы на находящемся в эксплуатации тепловом оборудовании
	Бак-аккумулятор горячей воды, водонагреватель, котел, предохранительные клапаны, сосуды

	11
	Электросварочные работы снаружи и внутри емкостей из-под горючих веществ
	Леса или площадки из негорючих материалов, электросварочное оборудование, вентиляция, шланг

	12
	Газосварочные работы снаружи и внутри емкостей из-под горючих веществ
	Баллоны с углекислым или сжиженным газом, резаки, горелки, несгораемые экраны, леса или площадки

	13
	Электросварочные работы внутри аппаратов, резервуаров, баков, в колодцах, в коллекторах, в тоннелях, трубопроводах, каналах и ямах
	Переносные электрические светильники, заглушки, спусковая арматура, электросварочное оборудование, шланг
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	14
	Газосварочные работы внутри аппаратов, резервуаров, баков, в колодцах, в коллекторах, в тоннелях, трубопроводах, каналах и ямах
	Газосварочный аппарат, титановые сплавы, оборудование для резки труб,
оборудование для стыковки труб, горелки

	15
	Работы в замкнутых объемах и ограниченных пространствах
	Анкерное устройство, тросовая лебедка, сварочное и газопламенное оборудование, режущий инструмент

	16
	Работы в местах, опасных в отношении загазованности, взрывоопасности и поражения электрическим током
	Электрические провода, электроустановки, распределительные устройства, газораспределительные устройства, сепараторы

	17
	Работы на высоте 1,8 м и более от уровня пола (рабочей площадки) без инвентарных лесов и подмостей
	Лестницы, стремянки, настилы, туры, пирамиды, кассеты

	18
	Ремонт сливо-наливного оборудования эстакад
	Автомобильные цистерны, резервуары, запорная арматура, наносы, противооткатные башмаки

	19
	Зачистка и ремонт резервуаров
	Арматура, насосы, механические щетки, гидроэлеватор, рукава с соединительными головками

	20
	Нанесение антикоррозионных покрытий
	Абразивно-струйное оборудование, дозаторы многокомпонентных материалов, краскораспылительное оборудование, установка электродуговой металлизации, пистолет

	21
	Пусконаладочные работы, проводимые на опасных производственных объектах
	Компрессорная установка, аппарат воздушного охлаждения жидкости, блок аппаратов воздушного охлаждения, сепаратор концевой, блок редуцирования 

	22
	Хранение, транспортирование и реализация нефтепродуктов с применением грузоподъемных машин и механизмов
	Устройство слива и налива, узлы учета нефтепродуктов, фильтры жидкости, тара, бочки, бункерные вагоны

	23
	Эксплуатация электроустановок, используемых на объектах
	Электрооборудование, высоковольтные электрические машины и электроаппараты различных типов и систем с напряжением до 15 кВ, кабельные сети, контрольно-измерительный инструмент и инструмент для ремонта

	24
	Отбор проб и измерение уровня нефтепродукта в резервуаре
	Погружной зонд из нержавеющей стали, датчик уровня для измерения избыточного давления, ведерко замерное, пробоотборник для нефтепродуктов, микроволновой радарный уровнемер

	25
	Эксплуатация резервуарных парков
	Дыхательные клапаны, люки, патрубки, хлопуши и механизмы открывания хлопуш, пробоотборники, огневые предохранители, придонные очистные люки
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	26
	Эксплуатация насосной станции
	Запорные, отсекающие и предохранительные устройства, средства автоматического контроля, электродвигатели, аварийный инструмент, аккумуляторные фонари

	27
	Эксплуатация технологических трубопроводов
	Запорная арматура, лотки, мостики с перилами, задвижки, крюки, лом

	28
	Эксплуатация железнодорожных сливоналивных эстакад
	Тормозные башмаки, цистерны, фонари, переносные лампы, лестницы, переходные мостики

	29
	Эксплуатация эстакад для налива автоцистерн
	Искробезопасный инструмент, заземляющее устройство, трос, штанга, блокировки

	30
	Розлив и расфасовка нефтепродуктов
	Лоток, заземленные металлические листы, тара, наливные краны, резервуары



Таблица 5
Профессии, описание работ

	№ варианта
	Профессия
	Описание работ

	
	Обслуживание оборудования

	1
	Оператор по добыче нефти и газа 
	Обслуживание фонтанных скважин

	2
	Оператор по добыче нефти и газа 
	Обслуживание глубинно-насосных скважин

	3
	Оператор по добыче нефти и газа 
	Обслуживание скважин, оборудованных электропогружными насосами

	4
	Оператор по добыче нефти и газа
	Обслуживание газлифтных скважин

	5
	Оператор по добыче нефти и газа
	Специфические и сезонные работы при обслуживании скважин

	6
	Оператор по добыче нефти и газа
	Обслуживание установок для депарафинизации скважин. Спуск и подъем скребка

	7
	Оператор по добыче нефти и газа
	Обслуживание групповых установок для сбора и замера жидкости типа «Спутник» и дозировочного насоса

	8
	Оператор по добыче нефти и газа
	Обслуживание групповых установок для сбора и замера жидкости типа «Сателлит» фирмы «Камко»
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	9
	Оператор по добыче нефти и газа
	Обслуживание контрольных, пьезометрических и бездействующих скважин

	10
	Оператор по добыче нефти и газа
	Обслуживание диспетчерского пункта (ДП)

	
	Сбор, подготовка и перекачка нефти

	11
	Оператор товарный 
	Обслуживание резервуаров и другого оборудования центральных, головных, промежуточных резервуарных парков, сборных пунктов

	12
	Машинист насосных установок
	Обслуживание дожимных насосных станций (ДНС), насосных станций по перекачке нефти, подтоварных и канализационных вод

	13
	Машинист технологических насосов
	Обслуживание дожимных насосных станций (ДНС), насосных станций по перекачке нефти, подтоварных и канализационных вод

	14
	Оператор товарный
	Обслуживание оборудования ловушечного хозяйства

	15
	Чистильщик
	Очистка технологических резервуаров

	
	Поддержание пластового давления (вторичные методы эксплуатации)

	16
	Машинист насосной станции по закачке рабочего агента в пласт
	Обслуживание кустовой насосной станции (КНС) по закачке воды в пласт, насосной станции водоснабжения, станции 1-го и 2-го водоподъемов

	17
	Машинист насосных установок
	Обслуживание кустовой насосной станции (КНС) по закачке воды в пласт, насосной станции водоснабжения, станции 1-го и 2-го водоподъемов

	18
	Машинист технологических насосов
	Обслуживание кустовой насосной станции (КНС) по закачке воды в пласт, насосной станции водоснабжения, станции 1-го и 2-го водоподъемов

	19
	Машинист насосной станции по закачке рабочего агента в пласт
	Обслуживание блочной кустовой насосной станции (БКНС) по закачке воды в пласт
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	20
	Аппаратчик химводоочистки
	Обслуживание оборудования водоочистной станции (реакторов, смесителей, распределительных емкостей, осветлителей, фильтров, насосов, внутренней перекачки, емкостей подготовленной воды, реагентного хозяйства: растворных емкостей, дозировочных насосов и др.) и лаборатории по контролю качества воды

	21
	Лаборант химического анализа
	Обслуживание оборудования водоочистной станции (реакторов, смесителей, распределительных емкостей, осветлителей, фильтров, насосов, внутренней перекачки, емкостей подготовленной воды, реагентного хозяйства: растворных емкостей, дозировочных насосов и др.) и лаборатории по контролю качества воды

	22
	Оператор по поддержанию пластового давления
	Обслуживание нагнетательных скважин

	23
	Оператор по добыче нефти и газа
	Обслуживание нагнетательных скважин

	24
	Машинист насосных установок
	Обслуживание скважин водозабора


	25
	Машинист насосных установок
	Обслуживание временных водозаборов


	26
	Оператор по поддержанию пластового давления
	Обслуживание водораспределительных будок ВРБ

	27
	Оператор по исследованию скважин
	Обслуживание водораспределительных будок ВРБ

	
	Замер дебита, отбор проб жидкости и исследование скважин
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	28
	Оператор по добыче нефти и газа
	Замер дебита скважин и отбор проб жидкости

	29
	Оператор по исследованию скважин
	Исследование нефтяных, нагнетательных, контрольных и пьезометрических скважин

	
	Сбор и компримирование попутного газа

	30
	Оператор технологической установки
	Обслуживание объектов по сбору и компримированию попутного газа
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ФОРМА 4
АНАЛИЗ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ЭНЕРГЕТИКЕ
ХХХХХХХХ
 (технологический процесс)
1. Перечень применяемого производственного оборудования, инструментов и приспособлений, используемых на рабочем месте: ХХХХХХХХХХХ (заполняется по варианту задания из табл. 4).
2. Перечень нормативных правовых актов по охране труда, используемых при анализе безопасности труда и технологий: ХХХХХХХХХХХ (приводится перечень документов для проведения анализа).
3. Результаты анализа безопасности оборудования и технологического процесса (указать технологический процесс в соответствии с вариантом).
	№ п/п
	Критерий анализа безопасности
	Наименование нормативного документа
	Требования нормативного документа 

	1
	2
	3
	4

	1
	Требования безопасности к технологическому процессу
	
	

	2
	Требования безопасности к персоналу (возраст, квалификация, аттестация и т. д.)
	
	

	3
	Опасные и вредные производственные факторы
	
	

	4
	Требование безопасности к электрооборудованию
	
	

	5
	Требования к применению средств защиты
	
	

	6
	Требования к взрывопожаробезопасности
	
	





ФОРМА 5
ПРИМЕРНЫЙ ВИД ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА
ИНСТРУКЦИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ РАБОТНИКА

___________________________________________________________________________
                        (наименование организации)

СОГЛАСОВАНО                                                УТВЕРЖДАЮ

Наименование должности руководителя                               Наименование должности работодателя
профсоюзного либо иного                                                       __________ ________________________
уполномоченного работниками органа                                  (подпись)    (инициалы, фамилия)
__________ ________________________
 (подпись)   (инициалы, фамилия)                                        Дата утверждения

Дата согласования

Или

СОГЛАСОВАНО

Реквизиты документа, выражающего
мнение профсоюзного или иного
уполномоченного работниками органа

ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда для

___________________________________________________________________________
(наименование профессии, должности или вида работ)
___________________________________________________________________________
(обозначение)

Примечание. На оборотной стороне инструкции рекомендуется наличие виз разработчика инструкции, руководителя (специалиста) службы охраны труда, энергетика, технолога и других заинтересованных лиц.








ФОРМА 6

ЖУРНАЛ
учета инструкций по охране труда для работников
(примерная форма)

	№ п/п
	Дата
	Наименование инструкции1
	Дата утверждения
	Обозначение (номер)
	Плановый срок проверки
	Ф. И. О. и должность работника, производившего учет
	Подпись работника, производившего учет

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


1Пример: Инструкция по охране труда для механика
2Пример: ИОТ-001-2022


ЖУРНАЛ
учета выдачи инструкций по охране труда для работников
(примерная форма)

	№ п/п
	Дата выдачи3
	Обозначение (номер) инструкции
	Наименование инструкции
	Количество выданных экземпляров
	Ф. И. О., профессия (должность) получателя инструкции
	Подпись получателя инструкции

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


3Дата выдачи инструкции не должны быть ранее даты утверждения инструкции





Практическое задание 5
Тема 3. Безопасность труда и технологий в нефтегазовой отрасли промышленности
Анализ безопасности труда и технологических процессов в нефтегазовом комплексе. Составление инструкций по охране труда в нефтегазовом комплексе. Учет инструкций по охране труда в нефтегазовом комплексе
Цель: получить практические навыки анализа безопасности труда и технологий, составления и учета инструкций по охране труда в нефтегазовом комплексе.
Нормативная документация
1. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 № 534 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности „Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности“».
2. ГОСТ 12.0.003-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация.
3. Методические рекомендации по разработке инструкций по охране труда. 13 мая 2004 года.

Алгоритм выполнения задания 
1. Ознакомьтесь с нормативной документацией по обеспечению труда и технологических процессов в нефтегазовом комплексе.
2. Выберите номер варианта в Приложении А, номер варианта выбирается по первой букве фамилии.
3. Для каждого вида оборудования (или группы оборудования) подберите нормативные документы, регламентирующие требования безопасной эксплуатации используемого оборудования, требования безопасности к технологическому процессу, к обеспечению взрывопожаробезопасности технологического процесса, к средствам индивидуальной защиты, к персоналу (возраст, квалификация, аттестация и т. д.). Кроме того, идентифицировать по виду оборудования, технологическому процессу опасные и вредные производственные факторы (ГОСТ, Правила по охране труда, технический паспорт и т. д.).
4. Проведите анализ безопасности оборудования и технологического процесса по нормативным документам и заполните форму 7 на бланке выполнения задания 5 в соответствии с вариантом (табл. 6). Технологический процесс определяется по выбранному варианту.
5. Составьте инструкцию по охране труда по нормативным документам и заполните форму 8 на бланке выполнения задания 5 в соответствии с вариантом (табл. 7).
6. Выберите три профессии из табл. 7 для выполнения практического задания. Заполните журналы учета и выдачи инструкций по охране труда по нормативным документам и заполните форму 9 на бланке выполнения задания 5 в соответствии с выбранными профессиями (табл. 7).

Таблица 6 
Технологические процессы

	№ варианта
	Технологический процесс
	Оборудование

	1
	Сбор и замер продукции нефтяных скважин
	Блочные автоматизированные групповые замерные установки, трубопровод, поплавок, сборный коллектор, установка по комплексной подготовке нефти

	2
	Отделение (сепарация) нефти от газа
	Газосепаратор, блочные автоматизированные групповые замерные установки, дожимные насосные станции, нефтегазовый коллектор

	3
	Освобождение нефти от воды и механических примесей
	Механические и сорбционные фильтры, установка конденсатоочисток, установка очистки стоков, внутренние дренажно-распределительные устройства, щелевые фильтрующие элементы

	4
	Транспорт нефти от сборных и замерных установок до промысловых резервуарных парков 
	Автоматизированные групповые замерные установки, дожимные насосные станции, сепарационные установки с насосной откачкой, трубопровод, коллектор

	5
	Обезвоживание (деэмульсация) нефти 
	Деэмульгаторы, система сбора, установка подготовки нефти, дозировочные насосы, сборный коллектор
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	6
	Удаление из газа ненужных примесей и отбензинивание его
	Патронные фильтрующие перегородки, фильтры, циклоны, сепараторы, отводящий трубопровод

	7
	Обессоливание нефти 
	Электродегидратор, электрообессоливающие установки, промысловые сепаратор, трубопроводы, демульгатор

	8
	Стабилизация нефти, т. е. удаление из неё легких углеводородов
	Газонефтяные сепараторы, трубопровод, установка стабилизации нефти, ректификационная колонна, конденсатор-холодильник

	9
	Освобождение газа от воды и механических примесей
	Сепаратор, фильтр, конденсатный блок с насосами, электродегидратор, колонна стабилизации

	10
	Транспорт газа от сборных и замерных установок до компрессорных станций или газораспределительных узлов
	Газопровод, трубопроводная арматура, газоперекачивающие агрегаты, установка очистки и воздушного охлаждения газа, технологические трубопроводы

	11
	Учет добычи нефти 
	Плунжерные насосы высокого давления, запорная арматура, комплекс измерительный, счетчики количества жидкости, электрические генераторы

	12
	Учет добычи газа 
	Вихревой расходомер, узел учета газа, электромагнитный расходомер, ротаметр металлический, штуцер

	13
	Сдача нефти транспортным организациям
	Ультразвуковые счетчики, технологические трубопроводы, блок насосной откачки нефти, дренажные емкости, резервуары

	14
	Сдача газа транспортным организациям
	Фильтр, пусковая установки приемник, резервуар давления, трехфазный фильтр-сепаратор, изолирующий соединитель

	15
	Транспортировка нефтепродуктов автомобильным транспортом
	Цистерны, баки, баллоны, канистры, ящики, флекситанки, автоцистерны

	16
	Хранение нефтепродуктов
	Баки с плавающей крышей, резервуары, емкости подземные горизонтальные, металлические хранилища, аппараты емкостные цилиндрические

	17
	Ремонт сливо-наливного оборудования эстакад
	Эстакада, установки налива-слива, модули учета и дозированного отпуска нефтепродуктов, трапы переходные, устройство балансировки

	18
	Зачистка и ремонт резервуаров
	Насос, моечные машины-гидромониторы, зачистной трубопровод-шланг, разделочный резервуар, сборная емкость

	19
	Нанесение антикоррозионных покрытий
	Пескоструйный аппарат, компрессорная установка, дробеструйные аппараты, гидроджеттинг, пневматические распылители
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	20
	Пусконаладочные работы, проводимые на опасных производственных объектах
	Трубопровод, запорная арматура, средства автоматики и средства защиты, система электроснабжения, пусковой и импульсный коллектор

	21
	Хранение, транспортирование и реализация нефтепродуктов с применением грузоподъемных машин и механизмов
	Движущие машины и механизмы, подвижные части кранового оборудования, канаты, цепи, стропы, клещи

	22
	Эксплуатация автозаправочных станций
	Резервуары для хранения нефтепродуктов, средства замера количества горючего, импульсные трубопроводы, арматура, маслораздаточные колонки

	23
	Отбор проб и измерение уровня нефтепродукта в резервуаре
	Стационарные и переносные пробоотборники, резервуар, медный тросик, клеммный зажим, измерительная лента

	24
	Эксплуатация резервуарных парков
	Дыхательная арматура, огневые предохранители, резервуары, приемо-раздаточные патрубки, фланцы

	25
	Эксплуатация насосной станции
	Вентиляционные устройства, задвижки и обратные клапаны, дренажные насосы, сигнализаторы уровня воды, электродвигатель

	26
	Эксплуатация технологических трубопроводов
	Фланцевые соединения, врезки, отводы, переходы, заглушки, арматура

	27
	Эксплуатация железнодорожных сливоналивных эстакад
	Сливоналивные эстакады, прожектора, стационарные светильники, башмаки, цистерны

	28
	Эксплуатация эстакад для налива автоцистерн
	Эстакада налива, устройство верхнего налива, стояк верхнего налива, мостики переходные, площадки обслуживания

	29
	Разлив и расфасовка нефтепродуктов
	Лоток для отбора, заземленные металлические листы, тара, сливоналивные эстакады, цистерны

	30
	Эксплуатация очистных сооружений
	Промышленные форсунки, полипропиленовые газоходы, фильтр, насосы, вентиляторы



Таблица 7 
Профессии

	№ варианта
	Профессия
	Описание работ

	
	Обслуживание технологического
и вспомогательного оборудования

	1
	Оператор технологических установок
	Обслуживание установок по осушке и очистке газа от сероводорода и углекислоты, одоризации газа, осушке твердым поглотителем, комбинированных установок для природного газа
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	2
	Оператор технологических установок
	Обслуживание установки низкотемпературной конденсации и осушки газа

	3
	Машинист технологических насосов
	Обслуживание установки низкотемпературной конденсации и осушки газа

	4
	Оператор технологических установок
	Обслуживание установки низкотемпературной конденсации и ректификации газа (НТКР)

	5
	Машинист технологических насосов
	Обслуживание установки низкотемпературной конденсации и ректификации газа (НТКР)

	6
	Оператор технологических установок
	Обслуживание установки деэтанизации газа

	7
	Оператор технологических установок
	Обслуживание установки получения этана

	8
	Оператор технологических установок
	Обслуживание установки сероочистки

	9
	Машинист технологических насосов
	Обслуживание установки сероочистки

	10
	Оператор технологических установок
	Обслуживание установки по выработке элементарной серы

	11
	Сливщик-разливщик
	Обслуживание установки по выработке элементарной серы

	12
	Оператор технологических установок
	Обслуживание установки по переработке газового конденсата

	13
	Оператор технологических установок
	Обслуживание установки комплексной подготовки нефти
и газа

	14
	Машинист технологических насосов
	Обслуживание установки комплексной подготовки нефти
и газа

	15
	Оператор технологических установок
	Обслуживание маслоабсорбционной установки 

	16
	Оператор технологических установок
	Обслуживание газофракционирующей установки

	17
	Машинист технологических насосов
	Обслуживание газофракционирующей установки

	18
	Оператор технологических установок
	Обслуживание абсорбционно-газофракционирующей установки

	19
	Машинист технологических насосов
	Обслуживание абсорбционно-газофракционирующей установки

	20
	Оператор технологических установок
	Обслуживание установки по выработке гелия

	21
	Машинист технологических компрессоров
	Обслуживание установки по выработке гелия

	22
	Оператор технологических установок
	Обслуживание пропано-холодильной установки

	23
	Аппаратчик воздухоразделения
	Обслуживание азотно-кислородной установки, станции
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	24
	Машинист технологических компрессоров
	Обслуживание азотно-кислородной установки, станции

	25
		
	


Наполнитель баллонов
	Обслуживание азотно-кислородной установки, станции

	26
	Оператор технологических установок
	Обслуживание газораспределительных и газозамерных пунктов (ГРП, ГЗП)

	27
	Машинист технологических насосов
	Обслуживание установки получения пентана

	28
	Оператор технологических установок
	Обслуживание аммиачно-холодильной установки

	29
	Оператор товарный
	Обслуживание товарных и сырьевых парков, магистральных трубопроводов

	30
	Обходчик линейный
	Обслуживание товарных и сырьевых парков, магистральных трубопроводов
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ФОРМА 7
АНАЛИЗ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В НЕФТЕГАЗОВОМ КОМПЛЕКСЕ
ХХХХХХХХ
 (технологический процесс)
1. Перечень применяемого производственного оборудования, инструментов и приспособлений, используемых на рабочем месте: ХХХХХХХХХХХ (заполняется по варианту задания из табл. 6).
2. Перечень нормативных правовых актов по охране труда, используемых при анализе безопасности труда и технологий: ХХХХХХХХХХХ (приводится перечень документов для проведения анализа).
3. Результаты анализа безопасности оборудования и технологического процесса (указать технологический процесс в соответствии с вариантом):

	№ п/п
	 Критерий анализа безопасности
	Наименование нормативного документа
	Требования нормативного документа 

	1
	2
	3
	4

	1
	Требования безопасности к технологическому процессу
	
	

	2
	Требования к устройству и содержанию территории предприятия, зданий и сооружений
	
	

	3
	Требования по обеспечению взрывопожаробезопасности
	
	

	4
	Требования безопасности к персоналу (возраст, квалификация, аттестация и т. д.)
	
	

	5
	Требования безопасности к средствам защиты
	
	

	6
	Опасные и вредные производственные факторы
	
	




ФОРМА 8
ПРИМЕРНЫЙ ВИД ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА
ИНСТРУКЦИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ РАБОТНИКА

___________________________________________________________________________
                        (наименование организации)

СОГЛАСОВАНО                             УТВЕРЖДАЮ

Наименование должности руководителя                               Наименование должности работодателя
профсоюзного либо иного                                                       __________ ________________________
уполномоченного работниками органа                                  (подпись)    (инициалы, фамилия)
__________ ________________________
 (подпись)   (инициалы, фамилия)                                        Дата утверждения

Дата согласования

Или

СОГЛАСОВАНО

Реквизиты документа, выражающего
мнение профсоюзного или иного
уполномоченного работниками органа

ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда для

___________________________________________________________________________
            (наименование профессии, должности или вида работ)
___________________________________________________________________________
                               (обозначение)

Примечание. На оборотной стороне инструкции рекомендуется наличие виз разработчика инструкции, руководителя (специалиста) службы охраны труда, энергетика, технолога и других заинтересованных лиц.









ФОРМА 9

ЖУРНАЛ
учета инструкций по охране труда для работников
(примерная форма)

	№ п/п
	Дата
	Наименование инструкции1
	Дата утверждения
	Обозначение (номер)2
	Плановый срок проверки
	Ф. И. О. и должность работника, производившего учет
	Подпись работника, производившего учет

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


1Пример: Инструкция по охране труда для механика
2Пример: ИОТ-001-2022


ЖУРНАЛ
учета выдачи инструкций по охране труда для работников
(примерная форма)

	№ п/п
	Дата выдачи3
	Обозначение (номер) инструкции
	Наименование инструкции
	Количество выданных экземпляров
	Ф. И. О., профессия (должность) получателя инструкции
	Подпись получателя инструкции

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


3 Дата выдачи инструкции не должны быть ранее даты утверждения инструкции





Практическое задание 6
Тема 4. Безопасность труда и технологий в машиностроении
Анализ безопасности труда и технологических процессов в машиностроительной отрасли. Составление инструкций по охране труда в машиностроительной отрасли. Учет инструкций по охране труда в машиностроительной отрасли

Цель: получить практические навыки анализа безопасности труда и технологий, составления и учета инструкций по охране труда в машиностроительной отрасли промышленности.
Нормативная документация
1. ПОТ РО 14000-002-98. Положение. Обеспечение безопасности производственного оборудования (утв. Минэкономики РФ 20.01.1998).
2. ГОСТ 12.0.003-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация.
3. Методические рекомендации по разработке инструкций по охране труда. 13 мая 2004 года.

Алгоритм выполнения задания 
1. Ознакомьтесь с нормативной документацией в области обеспечения безопасности технологических процессов в машиностроительной отрасли.
2. Выберите номер варианта в Приложении А, номер варианта выбирается по первой букве фамилии.
3. Для каждого вида оборудования (или группы оборудования) подберите нормативные документы, регламентирующие требования безопасной эксплуатации используемого оборудования, требования безопасности к технологическому процессу, к обеспечению взрывопожаробезопасности технологического процесса, к средствам индивидуальной защиты, к персоналу (возраст, квалификация, аттестация и т. д.). Кроме того, идентифицировать по виду оборудования, технологическому процессу опасные и вредные производственные факторы (ГОСТ, Правила по охране труда, технический паспорт и т. д.).
4. Проведите анализ безопасности оборудования и технологического процесса по нормативным документам и заполните форму 10 на бланке выполнения задания 6 в соответствии с вариантом (табл. 9).
5. Составьте инструкцию по охране труда по нормативным документам и заполните форму 11 на бланке выполнения задания 6 в соответствии с вариантом (табл. 10).
6. Выберите три профессии из табл. 10 для выполнения практического задания. Заполните журналы учета и выдачи инструкций по охране труда по нормативным документам и заполните форму 12 на бланке выполнения задания 6 в соответствии с выбранными профессиями (табл. 10).

Таблица 9
Технологический процесс

	№ варианта
	Технологический процесс
	Оборудование

	1
	Обработка металлов давлением
	Вращающиеся валики, молоток, волочильный глазок, печь, наковальня

	2
	Прокат металлов
	Токарные станки, валки, обжимные станы, прокатка, подшипники, арматура

	3
	Прессование металлов
	Лазерный резак, круглофрезерный станок, ленточнопильный станок, аппарат воздушно-плазменной резки, гидравлические прессы

	4
	Литье металлов
	Термопластавтоматы, литейные машины, ковши, газовая печь, гильотина механическая

	5
	Волочение металлов
	Волочильные станы, валковая дробилка, фильера, молот, ковочные валки

	6
	Ковка металлов
	Печь плавильная газовая, горн кузнечный газовый, чугунная изложница для слитков, графитовые тигли, кузнечные кованные клещи

	7
	Объемная штамповка металлов
	Прямой боковой двухточечный пресс, поворотный кулак-рычаг-точка точности печати, машина для калибровки порошковой металлургии, токарный станок, электрические нагревательные устройства

	8
	Листовая (плоская) штамповка
	Координатно-револьверный пресс, ножницы, матрица, штамп, пуансон
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	9
	Прессование металлических порошков
	Тележки для снятия пресс-формы, гидравлический пресс, пылесос взрывозащитный, бункер с порошком, инструментальный стол с системой гидравлического управления

	10
	Ручная дуговая сварка металлов
	Сварочная дуга, земляной зажим, электродержатель, амперметр, сварочные кабели

	11
	Автоматическая сварка металлов
	Сварочные вращатели, сварка кольцевых швов, сварочные колонны, поворотные столы, балконы для сварки

	12
	Полуавтоматическая сварка металлов
	Цифровые промышленные сварочные полуавтоматы, сварочный трактор, механизмы подачи проволоки, сварочные выпрямители для полуавтоматов, автоматические сварочные каретки

	13
	Газовая сварка металлов
	Горелка, баллон с газом, проволока, флюс, водяной затвор

	14
	Кислородная резка металлов
	Кислородное копье для резки металла, инжекторный резак, автономные столы, компрессор, гугарк

	15
	Пайка металлов
	Автоматический принтер, печь конвекционного типа, паяльная станция, сепаратор, ультразвуковые ванны

	16
	Склеивание металлов
	Ленты, конструкционные эпоксидные клеи, двухсторонний скотч, напильник, наждачная бумага

	17
	Штамповка металлов
	Гидравлические пресса, фуговальный станок, кривошипно-шатунный станок, молоток, матрицы

	18
	Обработка металлов резанием
	Токарный обрабатывающий центр, токарный станок, плашки, резцы, метчики, фрезы, шкурки

	19
	Термическая обработка металлов 
	Электропечи, автоматизированные агрегаты для закалки, сушильные камеры, закалочные ванны, эндогенераторы

	20
	Химико-термическая обработка металлов
	Вакуумная печь, шахтные печи для каталитического газового азотирования, автоматизированная система управления процессом газового азотирования, автоматизированные агрегаты для термической обработки, прессы

	21
	Холодная сварка металлов
	Прессы, стальная скоба, кондуктор, пуансоны, машины с гидроприводом

	22
	Сварка металлов трением
	Держатель, зажимы, стол, контактный буртик, контактный наконечник с формой спирали

	23
	Ультразвуковая сварка металлов
	Ультразвуковой диспергатор, преобразователь, сварочная головка, волноводы, установка ультразвуковой сварки
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	24
	Термомеханическая сварка металлов
	Резки, наплавки, сварочные аппараты, автоматизированные и роботизированные сварочные комплексы, присадочные прутки

	25
	Получение материалов, заготовок, комплектующих
	Коробки, кюбели, мешки, штампы, пресс-формы, опоки

	26
	Складирование материалов, заготовок, комплектующих
	Тара, ящики, безударный инструмент, вытяжной шкаф, системы хранения

	27
	Входной контроль материалов, заготовок
	Щуп, стенд для испытания, милливольтметр, калибры, приборы шкальные

	28
	Отладка, регулирование и настройка станков и другого технологического оборудования
	Пассатижи, плоскогубцы, кусачки, отвертки, паяльник

	29
	Внутризаводское транспортирование заготовок
	Поворотные вибростолы, электропогрузчики, мультикары, транспортные роторы, конвейеры

	30
	Сборка изделий
	Приспособления-зажимы, тиски, электрические опиловочно-шлифовальные машины, ручной притир, электрическая шабровочная машина



Таблица 10
Профессии

	№ варианта
	Профессия
	Цех

	1
	Наладчик
	Механический


	2
	Наладчик
	Кузнечный

	3
	Наладчик
	Прессовый

	4
	Контролер
	Механический, механосборочный

	5
	Контролер
	Инструментальный

	6
	Контролер
	Литейный

	7
	Контролер
	Кузнечный

	8
	Контролер
	Прессовый

	9
	Контролер
	Термический

	10
	Контролер
	Гальванический

	11
	Контролер
	Сварочный

	12
	Контролер
	Пластмасс

	13
	Контролер
	Ремонтно-механический

	14
	Контролер
	Модельный

	15
	Слесарь по ремонту оснастки
	Литейный

	16
	Слесарь по ремонту оснастки
	Кузнечный

	17
	Лаборант-рабочий
	Холодной обработки

	18
	Лаборант-рабочий
	Горячей обработки

	19
	Пирометрист
	Горячей обработки



Продолжение таблицы 10
	20
	Комплектовщик моделей
	Модельный

	21
	Сортировщик литья
	Литейный

	22
	Генераторщик ацетиленовых установок
	Ацетиленовые установки

	23
	Весовщик
	Транспортный

	24
	Машинист крана
	Механический, механосборочный

	25
	Машинист крана
	Инструментальный

	26
	Машинист крана
	Литейный

	27
	Машинист крана
	Кузнечный

	28
	Машинист крана
	Прессовый

	29
	Машинист крана
	Термический

	30
	Машинист крана
	Гальванический






















Бланк выполнения задания 6
ФОРМА 10
АНАЛИЗ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
ХХХХХХХХ
 (технологический процесс)
1. Перечень применяемого производственного оборудования, инструментов и приспособлений, используемых на рабочем месте: ХХХХХХХХХХХ (заполняется по варианту задания из табл. 9).
2. Перечень нормативных правовых актов по охране труда, используемых при анализе безопасности труда и технологий: ХХХХХХХХХХХ (приводится перечень документов для проведения анализа).
3. Результаты анализа безопасности оборудования и технологического процесса (указать технологический процесс в соответствии с вариантом).

	№ п/п
	Критерий анализа безопасности
	Наименование нормативного документа
	Требования нормативного документа 

	1
	2
	3
	4

	1
	Требования безопасности к используемому оборудованию
	
	

	2
	Требования безопасности к технологическому процессу
	
	

	3
	Требования безопасности к производственным помещениям
	
	

	4
	Требования безопасности к персоналу (возраст, квалификация, аттестация и т. д.)
	
	

	5
	Требования к обеспечению работников средствами индивидуальной защиты
	
	





ФОРМА 11
ПРИМЕРНЫЙ ВИД ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА
ИНСТРУКЦИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ РАБОТНИКА

___________________________________________________________________________
                        (наименование организации)

СОГЛАСОВАНО                                                УТВЕРЖДАЮ

Наименование должности руководителя                               Наименование должности работодателя
профсоюзного либо иного                                                       __________ ________________________
уполномоченного работниками органа                                  (подпись)    (инициалы, фамилия)
__________ ________________________
 (подпись)   (инициалы, фамилия)                                        Дата утверждения

Дата согласования

Или

СОГЛАСОВАНО

Реквизиты документа, выражающего
мнение профсоюзного или иного
уполномоченного работниками органа


ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда для

___________________________________________________________________________
            (наименование профессии, должности или вида работ)
___________________________________________________________________________
                               (обозначение)

Примечание. На оборотной стороне инструкции рекомендуется наличие виз разработчика инструкции, руководителя (специалиста) службы охраны труда, энергетика, технолога и других заинтересованных лиц.








ФОРМА 12

ЖУРНАЛ
учета инструкций по охране труда для работников
(примерная форма)

	№ п/п
	Дата
	Наименование инструкции1
	Дата утверждения
	Обозначение (номер)2
	Плановый срок проверки
	Ф. И. О. и должность работника, производившего учет
	Подпись работника, производившего учет

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


1Пример: Инструкция по охране труда для механика
2Пример: ИОТ-001-2022


ЖУРНАЛ
учета выдачи инструкций по охране труда для работников
(примерная форма)

	№ п/п
	Дата выдачи3
	Обозначение (номер) инструкции
	Наименование инструкции
	Количество выданных экземпляров
	Ф. И. О., профессия (должность) получателя инструкции
	Подпись получателя инструкции

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


3 Дата выдачи инструкции не должны быть ранее даты утверждения инструкции





Практическое задание 7
Тема 5. Безопасность труда и технологий в автотранспортном комплексе
Анализ безопасности труда и технологических процессов в автотранспортном комплексе. Составление инструкций по охране труда в автотранспортном комплексе. Учет инструкций по охране труда в автотранспортном комплексе
Цель: получить практические навыки анализа безопасности труда и технологий, составления и учета инструкций по охране труда в автотранспортном комплексе.
Нормативная документация
1. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 09.12.2020 № 871н «Правила по охране труда на автомобильном транспорте».
2. ГОСТ 12.0.003-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация.
3. Методические рекомендации по разработке инструкций по охране труда. 13 мая 2004 года.
Алгоритм выполнения задания 
1. Ознакомьтесь с нормативной документацией по обеспечению труда и технологических процессов в автотранспортном комплексе.
2. Выберите номер варианта в Приложении А, номер варианта выбирается по первой букве фамилии.
3. Для каждого вида оборудования (или группы оборудования) подберите нормативные документы, регламентирующие требования безопасной эксплуатации используемого оборудования, требования безопасности к технологическому процессу, к обеспечению взрывопожаробезопасности технологического процесса, к средствам индивидуальной защиты, к персоналу (возраст, квалификация, аттестация и т. д.). Кроме того, идентифицировать по виду оборудования, технологическому процессу опасные и вредные производственные факторы (ГОСТ, Правила по охране труда, технический паспорт и т. д.).
3. Проведите анализ безопасности оборудования и технологического процесса по нормативным документам и заполните форму 13 на бланке выполнения задания 7 в соответствии с вариантом (табл. 11).
4. Составьте инструкцию по охране труда по нормативным документам и заполните форму 14 на бланке выполнения задания 7 в соответствии с вариантом (табл. 12).
5. Выберите три профессии из табл. 12 для выполнения практического задания. Заполните журналы учета и выдачи инструкций по охране труда по нормативным документам и заполните форму 15 на бланке выполнения задания 7 в соответствии с выбранными профессиями (табл. 12).

Таблица 11 
Технологический процесс

	№ варианта
	Технологический процесс
	Оборудование

	1
	Обслуживание автотранспортных средств
	Универсальный компрессометр, тележка инструментальная, телескопическая линейка для кузовных работ, стапель для кузовных работ, набор ручного инструмента

	2
	Ремонт автотранспортных средств
	Гидравлический съемник сайлентблоков, выпрессовщик шкворней, станок для проточки тормозных дисков, беспламенный индукционный нагреватель, стенд восстановления шаровых опор

	3
	Проверка технического состояния автотранспортных средств
	Прибор для проверки натяжения ремней, калибровочное устройство для приборов для регулировки света фар, измеритель светопропускания стекол, тестер фар, люфтометр

	4
	Техническое обслуживание автомобилей, работающих на газовом топливе
	Газовый баллон, арматура газового баллона, стенд с беговыми барабанами, расходный вентиль, кронштейны

	5
	Ремонт автомобилей, работающих на газовом топливе
	Штуцер с наружной резьбой, баллон, вентиль баллонный, заглушка заправочного вентиля, заправочное устройство

	6
	Проверка технического состояния автомобилей, работающих на газовом топливе
	Редуктор высокого давления, манометр, баллон для сжатого воздуха, вакуумный насос для создания динамического разрежения, стол монтажный


	7
	Мойка автотранспортных средств, агрегатов и деталей
	Пылесос двухпостовый, чернитель, установка для мойки деталей, ванна моечная, щетка для очистки деталей

	8
	Слесарные работы
	Подъемник, верстак с тисками, комплект ручного инструмента в тележке, мойка деталей передвижная, установка для заправки масла

	9
	Смазочные работы
	Нагнетатели пневматические, набор пневматический для густых смазок, маслораздаточные установки, шприцы-пистолеты для заправки, насосы для перекачки масел и топлива

	10
	Проверка технического состояния автотранспортных средств и их агрегатов
	Роликовый стенд, прибор для измерения суммарного люфта рулевого управления, газоанализатор, манометр шинный, молоток с длинной рукояткой

	11
	Работа с аккумуляторными батареями
	Зарядно-разрядный стенд, амперметр, мегаомметр, термометр промышленный, ареометр для электролита

	12
	Кузнечно-прессовые работы
	Кузнечно-прессовый станок, горизонтальный пресс, профилегиб, молоты, гильотинные ножницы

	13
	Медницко-жестяницкие работы
	Линейка, складной метр, рулетка, угольники стальные, транспортир, выколоточные молотки, верстак

	14
	Кузовные работы
	Автоматический краскораспылитель, стапели, споттер, растяжка гидравлическая, системы измерения кузова

	15
	Сварочные работы
	Сварочные полуавтоматы, роботы промышленные, сварочные вращатели, каретки сварочные, сварочные столы 

	16
	Вулканизационные работы
	Вулканизационные пресса, термопресс, форматор-вулканизатора, утюг, поршень 

	17
	Шиноремонтные работы
	Легковой шиномонтажный станок, вулканизатор, подъемники, домкраты, пневмогайковерты

	18
	Окрасочные работы
	Автоматический покрасочный станок, трибостатический распылитель, оборудование для порошковой покраски, вибросито, установка для нанесения порошковой краски

	19
	Противокоррозионные работы
	Пневматическая передвижная установка для нанесения противокоррозионных покрытий, камера для нанесения противошумной мастики, аэрозольный баллон, пластина из твердой резины для шлифования, шлифовальная шкурка

	20
	Освидетельствование газовых баллонов
	Установка гидравлических испытаний баллонов, водооборотная система, камера испытания баллонов, стенд для испытаний баллонов для сжиженного газа, пневмогидравлические насосные станции



Продолжение таблицы 11
	21
	Испытание топливных 
систем автомобилей, работающих
на газовом топливе
	Шланг подачи сжатого воздуха, компрессор, специальный пост подачи воздуха,  газопроводы, редуктор

	22
	Работы по обслуживанию котлов
	Кабель поджига, теплогенераторы, котлы, горелки, газовые инфракрасные излучатели

	23
	Эксплуатация автотранспортных средств
	Балансировочный стенд, пневматический шланг на самоскручивающейся катушке, пылесос, подъемник двухстоечный

	24
	Эксплуатация автотранспортных средств в зимнее время года
	Заправочные пистолеты, прицеп, буксирное устройство, башмаки, домкрат, колесоотбойные брусы

	25
	Движение по ледовым дорогам

	Веревки, лестницы, буксирный трос, автомобиль-тягач, бросательные кольца

	26
	Движение в условиях 
бездорожья
	Защитная решетка, фаркоп, багажный бокс на крышу, экспедиционный багажник, сенд-траки, таирлоки, бодилифт, лебедка

	27
	Движение по переправам через водоемы
	Стояночные тормоза, деревянные или сварные металлические клинья, буксирные тросы, буксирные устройства, веревки

	28
	Эксплуатация автомобилей, работающих на газовом топливе
	Магистральные и расходные вентили, трубопроводы, баллоны для сжатого природного газа, трубки газопровода, фильтры газовые

	29
	Эксплуатация автотранспортных средств в отрыве от основной базы
	Полуприцепы, прицепы, тенты, грузоподъёмные механизмы, стропы, краны

	30
	Погрузка, разгрузка и перевозка грузов
	Лебедки, канаты, стропы, домкраты, траверсы, захваты



Таблица 12 
Профессии

	№ варианта
	Профессия
	Виды работ

	1
	Машинист автомобильного крана
	Ремонтно-строительные работы

	2
	Водитель по перевозке людей легковым транспортом
	Перевозка людей

	3
	Водитель по перевозке людей грузовым транспортом
	Перевозка людей

	4
	Водитель по перевозке людей грузовым автобусом
	Перевозка людей

	5
	Водитель самосвала
	Перевозка грузов

	6
	Слесарь-ремонтник
	Ремонт и дежурное обслуживание механической части оборудования



Продолжение таблицы 12
	7
	Слесарь по контрольно-
измерительным приборам и автоматике
	Ремонт и дежурное обслуживание контрольно-измерительных приборов и автоматики

	8
	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
	Ремонт и дежурное обслуживание электрической части оборудования

	9
	Электрогазосварщик
	Электрогазосварочные работы

	10
	Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования
	Обслуживание и ремонт вентиляционного оборудования

	11
	Оператор котельной
	Обслуживание котлов, работающих на жидком, газообразном топливе и электронагреве

	12
	Машинист (кочегар) котельной
	Обслуживание котлов, работающих на твердом топливе

	13
	Кладовщик

	Материально-техническое обеспечение производства

	14
	Комплектовщик изделий и инструмента
	Материально-техническое обеспечение производства

	15
	Оператор заправочной станции
	Обслуживание заправочных станций

	16
	Раздатчик нефтепродуктов
	Раздача нефтепродуктов

	17
	Уборщик производственных помещений
	Уборка производственных помещений

	18
	Стеклопротирщик
	Уборка территории предприятия

	19
	Уборщик служебных помещений
	Уборка служебных помещений 

	20
	Водитель автомобиля
	Перегон грузовых автомобилей внутри автотранспортного предприятия

	21
	Водитель автобуса

	Перегон автобусов внутри автотранспортного предприятия

	22
	Водитель автомобиля
	Перегон легковых автомобилей внутри автотранспортного предприятия

	23
	Подсобный рабочий
	Транспортные и погрузочно-разгрузочные работы

	24
	Водитель погрузчика
	Транспортные и погрузочно-разгрузочные работы

	25
	Водитель электро- и автотележки
	Транспортные и погрузочно-разгрузочные работы

	26
	Водитель транспортно-уборочной машины
	Транспортные и погрузочно-разгрузочные работы

	27
	Тракторист
	Транспортные и погрузочно-разгрузочные работы

	28
	Контролер технического состояния автомототранспортных средств
	Контроль технического состояния автотранспортных средств

	29
	Машинист по стирке спецодежды
	Стирка и ремонт спецодежды

	30
	Швея-мотористка
	Стирка и ремонт спецодежды





Бланк выполнения задания 7
ФОРМА 13
АНАЛИЗ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В АВТОТРАНСПОРТНОМ КОМПЛЕКСЕ
ХХХХХХХХ
 (технологический процесс)
1. Перечень применяемого производственного оборудования, инструментов и приспособлений, используемых на рабочем месте: ХХХХХХХХХХХ (заполняется по варианту задания из табл. 11).
2. Перечень нормативных правовых актов по охране труда, используемых при анализе безопасности труда и технологий: ХХХХХХХХХХХ (приводится перечень документов для проведения анализа).
3. Результаты анализа безопасности оборудования и технологического процесса (указать технологический процесс в соответствии с вариантом).
	№ п/п
	Критерий анализа безопасности
	Наименование нормативного документа
	Требования нормативного документа 

	1
	2
	3
	4

	1
	Требования безопасности к средствам индивидуальной защиты
	
	

	2
	Требования безопасности к технологическому процессу
	
	

	3
	Требования безопасности к используемому оборудованию 
	
	

	4
	Обеспечение взрывопожаробезопасности 
	
	

	5
	Требования безопасности к персоналу (возраст, квалификация, аттестация и т. д.)
	
	

	6
	Опасные и вредные производственные факторы
	
	


ФОРМА 14
ПРИМЕРНЫЙ ВИД ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА
ИНСТРУКЦИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ РАБОТНИКА

___________________________________________________________________________
                        (наименование организации)

СОГЛАСОВАНО                             УТВЕРЖДАЮ

Наименование должности руководителя                               Наименование должности работодателя
профсоюзного либо иного                                                       __________ ________________________
уполномоченного работниками органа                                  (подпись)    (инициалы, фамилия)
__________ ________________________
 (подпись)   (инициалы, фамилия)                                        Дата утверждения

Дата согласования

Или

СОГЛАСОВАНО

Реквизиты документа, выражающего
мнение профсоюзного или иного
уполномоченного работниками органа


ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда для

___________________________________________________________________________
            (наименование профессии, должности или вида работ)
___________________________________________________________________________
                               (обозначение)

Примечание. На оборотной стороне инструкции рекомендуется наличие виз разработчика инструкции, руководителя (специалиста) службы охраны труда, энергетика, технолога и других заинтересованных лиц.








ФОРМА 15

ЖУРНАЛ
учета инструкций по охране труда для работников
(примерная форма)

	№ п/п
	Дата
	Наименование инструкции1
	Дата утверждения
	Обозначение (номер)2
	Плановый срок проверки
	Ф. И. О. и должность работника, производившего учет
	Подпись работника, производившего учет

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


1Пример: Инструкция по охране труда для механика
2Пример: ИОТ-001-2022
ЖУРНАЛ
учета выдачи инструкций по охране труда для работников
(примерная форма)

	№ п/п
	Дата выдачи3
	Обозначение (номер) инструкции
	Наименование инструкции
	Количество выданных экземпляров
	Ф. И. О., профессия (должность) получателя инструкции
	Подпись получателя инструкции

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


3Дата выдачи инструкции не должны быть ранее даты утверждения инструкции 

Практическое задание 8
Тема 6. Безопасность труда и технологий в химической отрасли промышленности
Анализ безопасности труда и технологических процессов в химической отрасли промышленности

Цель: получить практические навыки анализа безопасности труда и технологий в химической отрасли промышленности.
Нормативная документация
1. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности химически опасных производственных объектов», утвержденные Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 07.12.2020 № 500.
2. ГОСТ 12.0.003-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация.

Алгоритм выполнения задания 
1. Ознакомьтесь с нормативной документацией в области обеспечения безопасности химических производств.
2. Выберите номер варианта в Приложении А, номер варианта выбирается по первой букве фамилии.
3. Для каждого вида оборудования (или группы оборудования) подберите нормативные документы, регламентирующие требования безопасной эксплуатации используемого оборудования, требования безопасности к технологическому процессу, к обеспечению взрывопожаробезопасности технологического процесса, к средствам индивидуальной защиты, к персоналу (возраст, квалификация, аттестация и т. д.). Кроме того, идентифицировать по виду оборудования, технологическому процессу опасные и вредные производственные факторы (ГОСТ, Правила по охране труда, технический паспорт и т. д.).
4. Проведите анализ безопасности оборудования и технологического процесса по нормативным документам и заполните форму 16 на бланке выполнения задания 9 в соответствии с вариантом (табл. 13).

Таблица 13
Технологический процесс

	№ варианта
	Технологический процесс
	Оборудование

	1
	Производство пропановой фракции на газофракционирующей установке
	Газофракционирующая установка, колонна-деэтанизатор, холодильник абсорбента, насос, теплообменник

	2
	Выработка фракции нормального бутана на газофракционирующей установке
	Абсорбционно-газофракционирующая установка, фракционирующий абсорбер, стабилизационная колонна, бутан-бутиленовая фракция, пропановая колонна

	3
	Производство изобутановой фракции на газофракционирующей установке
	Блок технологический абсорбционно-газофракционирующей установки, ректификационные колонны, установка депарафинизации масел, головка стабилизации каталитического риформинга

	4
	Сжижение под давлением легких углеводородов с температурой кипения от −50 до 0 °C
	Газораспределительная станция, установка сжиженного природного газа, криогенные резервуары, автоцистерны

	5
	Производство метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ) 
	Ректификационная колонна, экстрактор, шлемовая труба колонны, куб ректификационной колонны

	6
	Пиролиз углеводородных газов, бензинов, дизельной фракции или их смесей на этиленовых установках
	Пиролизные установки, печь многотопливная, футеровка, реторта,  регенератор, реактор


	7
	Производство бутиловых спиртов 
	Турбогазодувка, катализатор, установка газоразделения, коллектор-холодильник, установка компримирования окиси углерода

	8
	Производство стирола
	Катализатор, двухслойный реактор, пароперегревательная печь, теплообменник, газовая турбина

	9
	Производство масляных альдегидов
	Установка оксосинтеза, водяные абсорберы, турбогазодувка, никель-хромовый катализатор, установка газоразделения и пиролиза этана



Продолжение таблицы 13
	10
	Производство каучуков
	Дисперсионный миксер, вулканизатор, резиносмеситель, экструдер, каландр

	11
	Производство 2-этилгексанола – смеси алифатических спиртов С4, С8 (до 60 %), содержащей примеси эфиров, альдегидов и высококипящих компонентов
	Газожидкостный и жидкостно-жидкостный реактор, подогреватель, испаритель, теплообменник, котел-утилизатор, конденсатор

	12
	Производство 2-этилгексановой кислоты
	Реактор гидрогенизации, холодильник, сепаратор, вакуумная колонна, реактор окисления

	13
	Производство этилена-пропилена 
	Пиролизная печь, ротационная пиролизная установка, молотковая дробилка, транспортер ленточный, вибросито

	14
	Производство этилбензола
	Реактор, хлоралюминиевый катализатор, сепаратор, ректификационные колонны, перфорированная решетка

	
15
	Получение фракции изопентановой путем газофракционирования широкой фракции легких углеводородов
	Установка деэтанизации конденсата, газофракционирующая установка, абсорберы, установка ректификации, ректификационная колонна

	16
	Получение фракции нормального пентана путем газофракционирования широкой фракции легких углеводородов
	Установка фракционирования, колонна деэтанизатор, насос, компрессор, ребойлер

	17
	Производство полипропилена
	Экструдер, автоматы по резке, дозатор, расфасовочная машина, станок круглоткацкий

	18
	Производство полиэтилена низкой плотности
	Фильтр, холодильник, реактор, сепаратор, шнек-приемник

	19
	Производство полимерных пленок, получаемых из полипропилена методом экструзии с последующей двуосной ориентацией
	Катализатор, экструзионная машина, вальца, месильная машина, приемные валки

	20
	Производство полимерных пленок, получаемых из полипропилена методом экструзии с последующей двуосной ориентацией
	Ванна, мундштук, металлический экран, термошкаф, шприц-прессы

	21
	Производство неориентированных (каст) полипропиленовых 
пленок, получаемых из полипропилена методом экструзии с последующей вытяжкой пленки в продольном направлении
	Экструдер, блок стабилизации, формующая головка, червячный пресс, дисковые и поршневые пластикаторы



Продолжение таблицы 13
	22
	Производство синтетического стереорегулярного бутадиенового каучука (продукт полимеризации бутадиена в растворе в присутствии комплексного катализатора на основе неодима, содержащий не менее 96 % цис-1,4-звеньев)
	Аппаратура для приготовления катализаторов, батареи реакторов для непрерывной полимеризации, бак для отдувки (дегазации), испарительные камеры, осушители, ректификационные колонны

	23
	Производство порошкообразного бутадиен-нитрильного каучука, получаемого путем измельчения на специальном оборудовании до частиц размером менее 1 мм бутадиен-нитрильных каучуков
	Аппараты емкостного типа, противоточные колонны, рамные мешалки, система охлаждения, насос

	24
	Производство каучука синтетического бутадиен-нитрильного (сополимер нитрила акриловой кислоты и бутадиена-1,3, полученный способом эмульсионной полимеризации)
	Аппараты с мешалками, отгонный агрегат, цилиндрические емкости, сетчатый фильтр, червячная машина

	25
	Производство бутилкаучука (продукт совместной полимеризации изобутилена и изопрена, стабилизирован неокрашивающим антиоксидантом)
	Емкость для приготовления шихты, насосы, холодильник, полимеризатор, водный дегазатор, вакуум-фильтр, сушилка, шприц-машина

	26
	Производство бутилкаучука (продукт совместной полимеризации изобутилена и изопрена, стабилизирован неокрашивающим антиоксидантом)
	Конвейер, вальцы, брикетировочная машина, конденсаторы, сепаратор, подогреватель

	27
	Производство бутадиен-стирольного/бутадиен-а-метилстирольного синтетического каучука (продукт низкотемпературной эмульсионной сополимеризации бутадиена и стирола-а-метилстирола)
	Мерник, равнительные валики, бесконечное сито, лента каучука, сушилка, пудровочная машина

	28
	Производство пластификаторов, используемых при изготовлении кабельной изоляции и отделочных материалов автомобилей
	Экструдер, валки, вальцы, каландр, литейные машины




Продолжение таблицы 13
	29
	Производство синтетического спирта, получаемого оксосинтезом и альдолизацией ацетальдегида
	Аппараты периодического и непрерывного действия, конденсатор, ректификационная колонна, дефлегматор

	30
	Производство окиси этилена (сжиженный газ, представляющий собой бесцветную прозрачную жидкость, получаемый методом окисления газообразного этилена)
	Трубчатые печи, установка пиролиза, сепаратор, абсорбционная колонна, изотермические реакторы






















Бланк выполнения задания 8
ФОРМА 16
АНАЛИЗ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ХИМИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ
ХХХХХХХХ
 (технологический процесс)
1. Перечень применяемого производственного оборудования, инструментов и приспособлений, используемых на рабочем месте: ХХХХХХХХХХХ (заполняется по варианту задания из табл. 13).
2. Перечень нормативных правовых актов по охране труда, используемых при анализе безопасности труда и технологий: ХХХХХХХХХХХ (приводится перечень документов для проведения анализа).
3. Результаты анализа безопасности оборудования и технологического процесса (указать технологический процесс в соответствии с вариантом):
	№ п/п
	Критерий анализа безопасности
	Наименование нормативного документа
	Требования нормативного документа 

	1
	2
	3
	4

	1
	Требования безопасности к используемому оборудованию
	
	

	2
	Требования безопасности к технологическому процессу
	
	

	3
	Требования к обеспечению взрывопожаробезопасности технологических процессов
	
	

	4
	Требования безопасности к персоналу (возраст, квалификация, аттестация и т. д.)
	
	

	5
	Требования к средствам индивидуальной защиты
	
	

	6
	Опасные и вредные производственные факторы
	
	





Практическое задание 9
Тема 7. Организация работ повышенной опасности
Анализ безопасности труда при проведении работ с повышенной опасностью
Цель: получить практические навыки анализа безопасности труда и технологий при проведении работ с повышенной опасностью.
Нормативная документация
1. ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда.
2.Приказ Министерства труда и социальной защиты  Российской Федерации от 15.12.2020 № 903н «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок».
3. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 декабря 2020 № 883н «Об утверждении правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте».
4. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16 ноября 2020 № 782н «Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте».
5. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 02 декабря 2020 № 849н «Об утверждении правил по охране труда при выполнении окрасочных работ».
6. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 16 декабря 2020 г. № 915н «Правила по охране труда при хранении, транспортировании и реализации нефтепродуктов».
7. Приказ Министерства труда от 11.12.2020 № 884н «Об утверждении Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ». 
8. ГОСТ 12.0.003-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация.
Алгоритм выполнения задания 
1. Ознакомьтесь с нормативной документацией по обеспечению труда и технологических процессов для работ с повышенной опасностью.
2. Выберите номер варианта в Приложении А, номер варианта выбирается по первой букве фамилии.
3. Для каждого вида оборудования (или группы оборудования) подберите нормативные документы, регламентирующие требования безопасной эксплуатации используемого оборудования, требования безопасности к технологическому процессу, к обеспечению взрывопожаробезопасности технологического процесса, к средствам индивидуальной защиты, к персоналу (возраст, квалификация, аттестация и т. д.). Кроме того, идентифицировать по виду оборудования, технологическому процессу опасные и вредные производственные факторы (ГОСТ, Правила по охране труда, технический паспорт и т. д.).
4. Проведите анализ безопасности оборудования и технологического процесса по нормативным документам и заполните форму 17 на бланке выполнения задания 17 в соответствии с вариантом (табл. 14).

Таблица 14
Технологический процесс

	№ варианта
	Технологический процесс
	Оборудование

	1
	Земляные работы в зоне расположения подземных энергетических сетей
	Лопаты, землеройные машины, роторные и траншейные экскаваторы, скреперы, катки

	2
	Рытье котлованов, траншей глубиной более 1,5 м и производство работ в них
	Лестницы, веревка, переходные мостики, землеройные машины, роторные и траншейные экскаваторы 

	3
	Работы с применением подъемных сооружений и других строительных машин в охранных зонах воздушных линий электропередачи, газонефтепродуктопроводов, складов легковоспламеняющихся или горючих жидкостей, горючих или сжиженных газов
	Кран, выносные опоры, стропы, грузозахватывающие приспособления, гидроподъемники, телескопические вышки



Продолжение таблицы 14
	4
	Работы в колодцах, шурфах, замкнутых, заглубленных и труднодоступных пространствах
	Стационарные анкерные устройства, привязи страховочные, удерживающие и позиционирующие стропы, устройства для спуска, эвакуационные комплекты

	5
	Земляные работы на участках с патогенным заражением почвы (свалки, скотомогильники и другие), в охранных зонах подземных электрических сетей, газопровода, нефтепровода, нефтепродуктопровода и других опасных подземных коммуникаций
	Роторные и траншейные экскаваторы, крепление, лопаты, землеройные машины, автомобили самосвалы

	6
	Осуществление текущего ремонта, демонтажа оборудования, а также производство ремонтных или каких-либо строительно-монтажных работ при наличии опасных факторов действующего опасного производственного объекта
	Монтажные захваты, подъемник, механизмы для вскрытия тары, бункер, стеллажи, кран-балки, краны-укосины, тельферы, передвижные тали, поворотные блоки, полиспасты

	7
	Работы на высоте
	Анкерные устройства, привязи, стропы, амортизаторы, страховочные, спусковые устройства, зажимы, усы

	8
	Работы в непосредственной близости от полотна или проезжей части эксплуатируемых автомобильных и железных дорог
	Подъемно-транспортные механизмы, крепежные приспособления, анкера, опоры, барьерные ограждения

	9
	Газоопасные работы (присоединение вновь построенных газопроводов к действующей газовой сети, пуск газа в газопроводы и другие объекты систем газоснабжения при вводе в эксплуатацию, после их ремонта или расконсервации, виды ремонта, связанные с проведением огневых и сварочных работ на действующих внутренних и наружных газопроводах, газоиспользующих установках и другом газооборудовании)
	Линейные задвижки, запорная арматура, насосные агрегаты, грузоподъемные механизмы, манометры

	10
	Кровельные работы газопламенным способом
	Баллоны, специальные стойки, тележки, горелки, газопровод

	11
	Монтаж оборудования, трубопроводов и воздухопроводов в охранных зонах воздушных линий электропередачи, газопроводов, а также складов легковоспламеняющихся или горючих жидкостей, горючих или сжиженных газов
	Кран, тележка, оттяжки, хомуты, стропы, талрепы, бандаж, патрубки
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	12
	Монтажные работы в действующих теплосиловых и электрических цехах, ремонтные работы на электроустановках в открытых распределительных устройствах и в электрических сетях
	Арматура, лотки, домкраты, тележки, монтажный натяжной зажим, скобы, такелажный трос

	13
	Окрасочные работы крупногабаритных изделий вне окрасочных камер
	Стол малярный, стеллаж, приточные и отопительные установки, пневмоинструмент, шланги

	14
	Окрасочные работы на высоте, выполняемые на рабочих местах рабочих местах с территориально меняющимися рабочими зонами.
	Подъемник, пневматический инструмент, шланг, красконагнетальный бочок, форсунки

	15
	Окрасочные работы крыш зданий при отсутствии ограждений по их периметру
	Кисть, валик, окрасочный агрегат безвоздушного распыления, безвоздушный поршневой аппарат, анкерная линия 

	16
	Окрасочные работы, выполняемые в замкнутых объемах, в ограниченных пространствах
	Ручной центробежный электростатический распылитель, шпатель с длинной рукояткой, паяльная лампа, поддоны с бортами

	17
	Окрасочные работы грузоподъемных кранов
	Пневмоинструмент, манометр, шланги, кисть, валик, средства подмащивания, канаты 

	18
	Работы по очистке емкостей для ЛКМ, растворителей и разбавителей при необходимости нахождения работников внутри емкостей
	Электроустановки, ручной электрораспылитель,  насос, пистолет-краскораспылитель, кисть 

	19
	Окрасочные работы в местах, опасных в отношении загазованности, взрывоопасности и поражения электрическим током
	Роботокомплекс, контрольно-информационное устройство, система аварийного отключения, краны, вентили

	20
	Огневые работы на расстоянии менее 20 м от колодцев производственно-дождевой канализации и менее 50 м от открытых нефтеловушек
	Аккумуляторные взрывобезопасные фонари, искробезопасный инструмент, переносные треноги, асбестовый шнур, сальниковая набивка

	21
	Ремонтные работы на электроустановках в открытых распределительных устройствах и в сетях
	Ножевые разъединители, отделители, выкатные тележки, высокочастотные заградители, запирающие устройства

	22
	Ремонтные работы на находящихся в эксплуатации теплоиспользующих установках, тепловых сетях и тепловом оборудовании
	Краны-экскаваторы, подъемники, лифты, тали, лебедки 

	23
	Электросварочные и газосварочные работы снаружи и внутри емкостей из-под горючих веществ
	Горелки, резаки, стойка с крючком, несгораемые экраны, баллон
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	24
	Электросварочные и газосварочные работы внутри аппаратов, резервуаров, баков, в колодцах, в коллекторах, в тоннелях, трубопроводах, каналах и ямах
	Сварочный аппарат, сварочный трактор, автоматический фаскосниматель, лестницы, стремянки

	25
	Ремонт сливо-наливного оборудования эстакад
	Устройство балансировки, трап, стояк наливной, поворотное ограждение, лестница

	26
	Нанесение антикоррозионных покрытий
	Пескоструйный аппарат, аппараты безвоздушного распыления, пневматические (воздушные) распылители, краскораспылители, окрасочный пистолет  

	27
	Пусконаладочные работы, проводимые на опасных производственных объектах
	Котлы, производственные печи, технологические линии, утилизаторы, арматура

	28
	Электросварочные и газосварочные работы, выполняемые на высоте более 5 м
	Сварочный трактор, тепловизор, автоматический фаскосниматель, лестницы, сосуд-накопитель

	29
	Электросварочные и газосварочные работы, выполняемые в местах, опасных в отношении поражения электрическим током (объекты электроэнергетики и атомной энергетики) и с ограниченным доступом посещения (помещения, где применяются и хранятся сильнодействующие ядовитые, химические и радиоактивные вещества)
	Сварочный электрокабель, газовые шланги, аппараты для ручной дуговой сварки, механизм подачи проволоки, зажимы заземляющие-клеммы, электродержатель, вольфрамовые электроды, редукторы и регуляторы баллонные газовые, манометры, горелки сварочные ручные

	30
	Электросварочные и газосварочные работы, выполняемые при ремонте теплоиспользующих установок, тепловых сетей и оборудования
	Аппарат ручной дуговой сварки, баллон, редукторы газовые, резак, горелка, резиновый рукав, генератор ацетиленовый













Бланк выполнения задания 9
ФОРМА 17
АНАЛИЗ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ С ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТЬЮ
ХХХХХХХХ
 (технологический процесс)

1. Перечень применяемого производственного оборудования, инструментов и приспособлений, используемых на рабочем месте: ХХХХХХХХХХХ (заполняется по варианту задания из табл. 14).
2. Перечень нормативных правовых актов по охране труда, используемых при анализе безопасности труда и технологий: ХХХХХХХХХХХ (приводится перечень документов для проведения анализа).
3. Результаты анализа безопасности оборудования и технологического процесса (указать технологический процесс в соответствии с вариантом).

	№ п/п
	Критерий анализа безопасности
	Наименование нормативного документа
	Требования нормативного документа 

	1
	2
	3
	4

	1
	Требования безопасности к технологическому процессу
	
	

	2
	Требования безопасности к персоналу (возраст, квалификация, аттестация и т. д.)
	
	

	3
	Требования пожарной безопасности
	
	

	4
	Требования безопасности к оборудованию
	
	

	5
	Требования к организации рабочего места
	
	

	6
	Опасные и вредные производственные факторы
	
	




[bookmark: _Toc25159000]Приложение А
Выбор варианта для всех практических работ
Номер варианта выбирается по первой букве фамилии студента.

	Фамилия
	№ варианта
	Фамилия
	№ варианта

	А 
	1
	О
	16

	Б
	2
	П 
	17

	В 
	3
	Р
	18

	Г
	4
	С
	19

	Д 
	5
	Т
	20

	Е
	6
	У
	21

	Ё
	7
	Ф
	22

	Ж
	8
	Х
	23

	З
	9
	Ц
	24

	И 
	10
	Ч
	25

	Й
	11
	Ш
	26

	К
	12
	Щ
	27

	Л 
	13
	Ы
	28

	М
	14
	Ю
	29

	Н 
	15
	Я
	30






