 Методические рекомендации по выполнению практической работы по дисциплине (учебному курсу) «Конструкции из дерева и пластмасс» 
1. Общие положения
Дисциплины, на освоении которых базируется практическая работа по учебному курсу (дисциплине) «Конструкции из древа и пластмасс» базируется на освоении следующих дисциплин (учебных курсов): Сопротивление материалов, Строительная механика, Архитектура гражданских и промышленных зданий.
2. Задание:
 выполнить практическую работу (далее – ПР) в соответствии с вариантом. 
В соответствии с заданием следует: 
а) Определить вариант практической работы (выбор варианта осуществляется по инициалам обучающегося). 
б) Изучить методические указания к выполнению ПР.
в) Подобрать литературу (около 2-5 источников), отражающую современное понимание расчета и конструирования конструкций из дерева и пластмасс, что обеспечивает обоснование выполнения практической части. Составить список используемой литературы. 
г) Выполнить практическую часть ПР. В соответствии с заданием выполнить расчет соответствующих конструкций. Чертежи (рисунки) выполняются строго по размерам в соответствии с вариантом. В практической части привести формулы в общем виде со ссылкой на нормативный документ, сделать ссылки на все рисунки, формулы, таблицы и приложения.
д) Сделать заключение/вывод по результатам выполненной работы.
е) Оформить работу в соответствии с техническими требованиями.
3. Технические требования к оформлению ПР
1. Структура практической работы:
· титульный лист
· [bookmark: _GoBack]содержание
· введение
· исходные данные
· практическая часть (решение задачи)
· заключение
· список используемой литературы

2. Оформление текста работы:
· Работа оформляется в машинописном виде, в программе Microsoft Word (*.docx), в соответствии с нормативными документами (ГОСТ Р 2.105-2019, ГОСТ Р 7.0.5-2008).
· Параметры страницы: размер полей: левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее и нижнее – по 20 мм; ориентация – книжная; таблицы, иллюстрации, приложения могут быть выполнены в альбомной ориентации; формат листа – А4. 
· Шрифт: «Times New Roman»; начертание символов – обычное; размер шрифта – 14; в таблицах, иллюстрациях, нумерации страниц размер шрифта – 12; цвет текста – черный (Авто).
· Межстрочный интервал: в тексте – полуторный; в таблицах, иллюстрациях, формулах, примечаниях и сносках – одинарный;
· Выравнивание текста и абзацный отступ: выравнивание текста – по ширине; абзацный отступ – 12,5 мм. 
· Нумерация страниц: положение – внизу страницы, выравнивание – по центру, нумерация начинается с титульного листа, но номер страницы на нем не ставится; проставление номеров страниц начинается с номера 2.
· Формулы набираются в редакторе формул. На все формулы делаются ссылки.
· Чертежи (рисунки) выполняются в графическом редакторе (любом) и вставляются в работу. На все рисунки делаются ссылки.
· Ссылки и цитаты в тексте оформляются в соответствии с Инструкция по оформлению цитат и ссылок на первоисточники - https://www.tltsu.ru/upravlenie/educational-methodical-management/regulatory-documents-of-educational-process/
· Запрещается вставлять в работу отсканированные (сфотографированные) материалы.
· Титульный лист оформляется в соответствии с установленной формой.


Рекомендации к выполнению практической части ПР.
Включить в практическую часть только формулы, необходимые для расчетов, краткие пояснения к ним, а также если необходимо дополнения. Включать таблицы (сведения из таблиц), а также справочные материалы в практическую часть не надо. 
При определении справочных данных, различных значений и коэффициентов не включать данные материалы в полном объеме, а представить только необходимое значение (соответствующее вашему варианту) со ссылкой на СП или другой нормативный документ.
1. Определить сразу все необходимые расчетные сопротивления древесины и соответствующие им коэффициенты.
2. Выполнить расчет нагельного соединения (гвоздевое соединение). Выполнить чертеж.
Задача 1: Определить необходимое количество гвоздей длиной lгв и запроектировать сплачивание в пакет трех досок сечением а1xh, сxh и а2xh. В соединении действует продольное растягивающее усилие N. Применить одностороннюю забивку и прямую расстановку гвоздей. Количество рядов принять самостоятельно (на рис 1 – количество рядов указано схематично). Рисунок 1.


[image: ]
Рисунок 1 – К расчету гвоздевого соединения

Варианты практической работы по дисциплине (учебному курсу) «Конструкции из дерева и пластмасс»
Задание студенты выбирают по следующим правилам:
1. По первой букве Фамилии студента выбираются параметры 

	Район строительства
	Порода древесины
	Сорт древесины
	Условия эксплуатации
	Наименования объектов




	буква
	А
	Б
	В
	Г
	Д
	Е, Ё
	Ж
	З
	И
	К

	вариант
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	буква
	Л
	М
	Н
	О
	П
	Р
	С
	Т
	У
	Ф

	вариант
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	буква
	Х
	Ц
	Ч
	Ш
	Щ
	Э
	Ю
	Я
	
	

	вариант
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	
	



2. По первой букве Имени студента выбираются параметры:
	Режим загружения
	N, кН





	буква
	А
	Б
	В
	Г
	Д
	Е, Ё
	Ж
	З
	И
	К

	вариант
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	буква
	Л
	М
	Н
	О
	П
	Р
	С
	Т
	У
	Ф

	вариант
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	буква
	Х
	Ц
	Ч
	Ш
	Щ
	Э
	Ю
	Я
	
	

	вариант
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	
	



3. По первой букве Отчества студента выбирается схема балки:
	h, мм
	а1, мм
	с, мм
	а2, мм
	lгв, мм






	буква
	А
	Б
	В
	Г
	Д
	Е, Ё
	Ж
	З
	И
	К

	вариант
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	буква
	Л
	М
	Н
	О
	П
	Р
	С
	Т
	У
	Ф

	вариант
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	буква
	Х
	Ц
	Ч
	Ш
	Щ
	Э
	Ю
	Я
	
	

	вариант
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	
	




	№ варианта
	Район строительства
	Порода древесины
	Сорт древесины
	Условия эксплуатации
	Наименования объектов
	Режим
 загружения
	Задача 1

	
	
	
	
	
	
	
	N, кН
	h, мм
	а1, мм
	с, мм
	а2, мм
	lгв, мм

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1. 
	Архангельск
	лиственница 
	1
	нормальный режим  отапливаемых помещений 
	Здания и сооружения массового строительства (жилые здания)
	Б
	10
	100
	40
	50
	40
	150

	2. 
	Астрахань
	лиственница европейская 
	2
	влажный режим  отапливаемых помещений
	Уникальные здания и сооружения
	В
	12
	125
	32
	40
	32
	125

	3. 
	Благовещенск 
	пихта
	1
	в неотапливаемых помещениях
	Здания и сооружения массового строительства (общественные здания)
	Г
	14
	150
	40
	44
	40
	125

	4. 
	Брянск
	дуб
	2
	под навесом
	Здания и сооружения массового (производственное здание)
	Б
	16
	200
	40
	40
	40
	125

	5. 
	Белгород
	ясень
	1
	нормальный режим  отапливаемых помещений 
	Здания и сооружения массового строительства (жилые здания)
	В
	11
	225
	40
	44
	40
	125

	6. 
	Владивосток
	кедр Красноярского края
	2
	влажный режим  отапливаемых помещений
	Уникальные здания и сооружения



	Г
	13
	250
	50
	80
	50
	200

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	7. 
	Волгоград
	береза
	1
	в неотапливаемых помещениях
	Здания и сооружения массового строительства (общественные здания)
	Б
	15
	100
	32
	40
	32
	120

	8. 
	Воронеж
	бук
	2
	под навесом
	Здания и сооружения массового (производственное здание)
	В
	7
	125
	32
	44
	32
	120

	9. 
	Екатеринбург
	ель
	1
	нормальный режим  отапливаемых помещений 
	Здания и сооружения массового строительства (жилые здания)
	Г
	12
	150
	40
	40
	40
	125

	10. 
	Иваново
	сосна
	2
	влажный режим  отапливаемых помещений
	Уникальные здания и сооружения
	Б
	14
	200
	44
	44
	44
	150

	11. 
	Краснодар
	вяз
	1
	в неотапливаемых помещениях
	Здания и сооружения массового строительства (общественные здания)
	В
	16
	225
	50
	80
	50
	200

	12. 
	Липецк
	ольха
	2
	под навесом
	Здания и сооружения массового (производственное здание)
	Г
	11
	250
	60
	60
	60
	200

	13. 
	Мурманск
	липа
	1
	нормальный режим  отапливаемых помещений 
	Здания и сооружения массового строительства (жилые здания)
	Б
	13
	250
	44
	50
	44
	150

	14. 
	Новосибирск
	кедр сибирский
	2
	влажный режим  отапливаемых помещений

	Уникальные здания и сооружения
	В
	15
	100
	32
	32
	32
	100

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	15. 
	Омск
	лиственница 
	1
	в неотапливаемых помещениях
	Здания и сооружения массового строительства (общественные здания)
	Г
	7
	100
	32
	44
	32
	125

	16. 
	Оренбург
	лиственница европейская 
	2
	под навесом
	Здания и сооружения массового (производственное здание)
	Б
	10
	125
	40
	60
	40
	150

	17. 
	Пенза
	пихта
	1
	нормальный режим  отапливаемых помещений 
	Здания и сооружения массового строительства (жилые здания)
	В
	16
	150
	32
	50
	32
	125

	18. 
	Пермь
	дуб
	2
	влажный режим  отапливаемых помещений
	Уникальные здания и сооружения
	Г
	11
	200
	44
	50
	44
	150

	19. 
	Саратов
	ясень
	1
	в неотапливаемых помещениях
	Здания и сооружения массового строительства (общественные здания)
	Б
	13
	225
	60
	60
	60
	200

	20. 
	Смоленск
	кедр Красноярского края
	2
	под навесом
	Здания и сооружения массового (производственное здание)
	В
	15
	250
	44
	44
	44
	132

	21. 
	Тверь
	береза
	1
	нормальный режим  отапливаемых помещений 
	Здания и сооружения массового строительства (жилые здания)
	Г
	8
	150
	44
	50
	44
	150

	22. 
	Тюмень
	бук
	2
	влажный режим  отапливаемых помещений
	Уникальные здания и сооружения

	Б
	7
	125
	32
	32
	32
	120

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	23. 
	Ульяновск
	ель
	1
	в неотапливаемых помещениях
	Здания и сооружения массового строительства (общественные здания)
	В
	14
	100
	32
	32
	32
	120

	24. 
	Уфа
	сосна
	2
	под навесом
	Здания и сооружения массового (производственное здание)
	Г
	15
	125
	32
	50
	32
	120

	25. 
	Хабаровск
	вяз
	1
	нормальный режим  отапливаемых помещений 
	Здания и сооружения массового строительства (жилые здания)
	Б
	10
	150
	44
	44
	44
	150

	26. 
	Челябинск
	ольха
	2
	влажный режим  отапливаемых помещений
	Уникальные здания и сооружения
	В
	12
	200
	32
	50
	32
	120

	27. 
	Чита
	липа
	1
	в неотапливаемых помещениях
	Здания и сооружения массового строительства (общественные здания)
	Г
	8
	225
	40
	50
	40
	150

	28. 
	Ярославль
	кедр сибирский
	2
	под навесом
	Здания и сооружения массового (производственное здание)
	Б
	10
	250
	40
	50
	40
	150
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