Практические задания
«Материально-техническое обеспечение предприятий автомобильного транспорта»

Выполните задание в соответствии с номером варианта (номер - первая буква фамилии).
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	А – Г
	Д – З
	И – М
	Н – Р
	С – Ф
	Х – Ш
	Щ – Я



1. Тема «Автомобильное топливо».

Рассчитайте расход топлива, необходимого для выполнения транспортной работы. Нормативный расход топлива рассчитывается согласно Методическим указаниям, которые утверждены Распоряжением Минтранса России от 14.03.2008 № АМ-23-р (в ред. от 14.07.2015)

1.1. Легковые автомобили.
Для легковых автомобилей нормативное значение расхода топлив рассчитывается по формуле:
[bookmark: _GoBack]
Qн = 0,01 x Hs x S x (1 + 0,01 x D)

где Qн - нормативный расход топлив, л;
Hs - базовая норма расхода топлив на пробег автомобиля, л/100 км;
S - пробег автомобиля, км;
D - поправочный коэффициент (суммарная относительная надбавка или снижение) к норме, %.

1.2. Автобусы.
Для автобусов нормативное значение расхода топлива рассчитывается по формуле:

Qн = 0,01 x Hs x S x (1 + 0,01 x D) + Hот x T,

где Qн - нормативный расход топлив, л;
Hs - транспортная норма расхода топлив на пробег автобуса, л/100 км (с учетом нормируемой по классу и назначению автобуса загрузкой пассажиров);
S - пробег автобуса, км;
Нот - норма расхода топлив при использовании штатных независимых отопителей на работу отопителя (отопителей), л/ч;
T - время работы автомобиля с включенным отопителем, ч;
D - поправочный коэффициент (суммарная относительная надбавка или снижение) к норме, %.

1.3. Грузовые бортовые автомобили.
Для грузовых бортовых автомобилей и автопоездов нормативное значение расхода топлив рассчитывается по формуле:

Qн = 0,01 x (Hsan x S + Hw x W) x (1 + 0,01 x D),

где Qн - нормативный расход топлив, л;
S - пробег автомобиля или автопоезда, км;
Hsan - норма расхода топлив на пробег автомобиля или автопоезда в снаряженном состоянии без груза;

Hsan = Hs + Hg x Gпр, л/100 км,

где Hs - базовая норма расхода топлив на пробег автомобиля (тягача) в снаряженном состоянии, л/100 км (Hsan = Hs, л/100 км, для одиночного автомобиля, тягача);
Hg - норма расхода топлив на дополнительную массу прицепа или полуприцепа, л/100 т км;
Gnр - собственная масса прицепа или полуприцепа, т;
Hw - норма расхода топлив на транспортную работу, л/100 т км;
W - объем транспортной работы, т км: W = Gгр Sгр (где Gгр - масса груза, т;
Sгр - пробег с грузом, км);
D - поправочный коэффициент (суммарная относительная надбавка или снижение) к норме, %.

Условия работы автомобиля в таблице в соответствии с номером варианта.

	Номер варианта
	Автомобиль 
	Пробег, км
	Условия работы
	Надбавка к расходу топлива, %
	Расчетный  расход топлива, л

	1.
	ВАЗ-217030 Приора
	180
	Город с населением 500 тыс. человек
	
	

	2.
	ВАЗ-111840 Калина
	220
	Горная местность на высоте 850 - 1500 м над уровнем моря
	
	

	3.
	Волга Сайбер
	85
	Город с населением 1,5 млн. человек, в зимнее время
	
	

	4
	Легковой автомобиль Mercedes-Benz S500, оборудованный
установкой климат-контроль
	75
	Зимнее время, город с населением 4 млн. человек, при этом вынужденный простой автомобиля с работающим двигателем составил 2 часа.
	
	

	5
	Daewoo Nexia, оборудованный кондиционером
	115
	Город с населением 150 тыс. человек
	
	

	6
	Грузовой автомобиль-фургон Fiat Ducato 2.3TDI
	120
	Работа без учета веса перевозимого груза, в черте города с населением 150 тыс. человек, с частыми остановками
	
	

	7
	Самосвал КамАЗ-65115, вышедший из
капитального ремонта
	185
	Работа в карьере, совершено 20 ездок с грузом
	
	



Ответ: ___________________________________________________________________


2. Тема «Учет и хранение шин».

Рассчитайте объем склада, необходимого для сезонного хранения шин на автопредприятии. При расчете габарита шины, примите в расчетах размер дюйма 25,4 мм. Расчет наружного диаметра шины производится по формуле:

D = d • 25,4 + 2 • (B • H / 100),
где:	
D - наружный диаметр шины, мм;
d - посадочный диаметр, дюйм;
B - ширина шины, мм;
H - высота профиля шины, %.
При расчете объема, занимаемого на складе одной шиной, используйте упрощенную формулу:
Vш = B • D2

Объем склада рассчитывается в м3.

Обозначение шины в соответствии с номером варианта:

	Номер варианта
	Автомобиль 
	Число автомобилей
	Обозначение шины
	Объем склада, м3

	1.
	LADA Granta
	10
	175/65R14 
	

	2.
	LADA Granta
	30
	185/55R15 
	

	3.
	LADA VESTA
	100
	185/65R15 
	

	4.
	LADA VESTA
	70
	195/55R16
	

	5.
	Chevrolet Niva
	5
	205/70R15 
	

	6.
	LADA Largus
	50
	185/65R15 
	

	7.
	LADA Largus
	20
	205/55R16 
	




Ответ: ___________________________________________________________________
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