Раздел 1. Мониторинг производственной безопасности

[bookmark: _Toc404153145]Задание 1 «Идентификация объекта и факторов мониторинга безопасности» 

	Цель: получить практические навыки идентификации объекта мониторинга безопасности.
	Задачи 
1. Выберите объект мониторинга. Это может быть технологический процесс, технологическая операция, производство, производственный участок и т. д. 
2. Опишите технологический процесс (один): сварка, обработка, техобслуживание, синтез, катализ и т. д.
3. Идентифицируйте объект мониторинга безопасности.
4. Идентифицируйте факторы мониторинга безопасности.
	
Постановка задания
1. Для проведения мониторинга необходимо выбрать объект исследований (это может быть рабочее место, производственный цех, технологическая операция). Объект мониторинга необходимо представить в виде описания оборудования и технологических операций. Примеры описания объектов мониторинга представлены в табл. 1.1, 1.2, 1.3.
1. Идентифицируйте опасные и вредные производственные факторы для технологического процесса, рабочего места, производственного цеха на основании ГОСТ 12.0.003-2015 «Опасные и вредные производственные факторы», Приложение 1.1) и оформите в виде табл. 1.4.
Результат – файл с выполненными заданиями. 

[bookmark: _Toc403554242]Таблица 1.1
Примеры объектов мониторинга безопасности – технологические процессы
	[bookmark: _Toc403554243]№
	[bookmark: _Toc403554244]Объект мониторинга
	[bookmark: _Toc403554245]Оборудование, материалы
	[bookmark: _Toc403554246]Виды работ

	[bookmark: _Toc403554247]1
	[bookmark: _Toc403554248]Монтаж строительных конструкций
	[bookmark: _Toc403554249]Грузоподъемные механизмы, домкраты, стропы, грузозахватные устройства в виде гибких стальных канатов, различного рода траверсы, механические и вакуумные захваты. Крепежно-выверочные устройства, сварочное оборудование, миксеры для бетонной смеси 
	[bookmark: _Toc403554250]Строповка элемента, подъем и подача к месту установки, наведение, ориентирование и установка в проектное положение, временное раскрепление, расстроповка и возврат грузового крюка в исходное положение, замоноличивание стыков конструкций

	[bookmark: _Toc403554251]2
	[bookmark: _Toc403554252]Кровельные работы
	[bookmark: _Toc403554253]Асфальтобетонная смесь, битумная мастика, битумоварочные котлы с огневым или электрическим обогревом.
[bookmark: _Toc403554254]Очистку выполняют растворителем (соляровое масло, керосин и др.). В работе используются компрессор, пистолет-распылитель, грузоподъемные механизмы: кран, строительные подъемники и т. п., насосы, машины-укладчики
	[bookmark: _Toc403554255]Приготовление мастик, грунтовок и подготовка рулонных материалов, очистка, сушка и грунтовка основания, наклейка рулонных материалов и устройство защитного покрытия

	[bookmark: _Toc403554256]3
	[bookmark: _Toc403554257]Синтез капролактама из бензола
	[bookmark: _Toc403554258]Катализаторы (платино-алюминиевый или никель-хромовый), высокие температуры (130–250 °С), трубопроводы, газопроводы (0,9–1,1 МПа), узел подачи реакционной жидкости, аппараты (колонны) дистилляции кислого циклогексана, реактор омыления и нейтрализации, разделительный сосуд (сепаратор) с выходом на агрегаты термического разложения смеси побочных продуктов и аппараты дистилляции нейтрального циклогексана, связанные с аппаратом (колонной) осушки кетоно-спиртовой смеси и ректификационными колоннами
	[bookmark: _Toc403554259]Гидрирование бензола в циклогексан, жидкофазное окисление циклогексана, дегидрирование на цинк-хромовых (360–400 °С), цинк-железных (400°С) или медь-магниевых (260–300 °С) смешанных катализаторах. Обработка циклогексаноноксима олеумом или концентрированной H2SO4 при 60–120 °С (перегруппировка Бекмана) 

	[bookmark: _Toc403554260]4
	[bookmark: _Toc403554261]Производство и изготовление валов-шестерен любой сложности, зубчатых колес
	[bookmark: _Toc403554262]Токарные станки с ЧПУ, сварочное оборудование, фрезерный станок, шлифовальный станок, балансировочный станок, дозаторы, смесители, манипуляторы для переработки полимерных, полиуретановых, силиконовых систем, эластомеров, компонентов, резин, смол для обрезинивания, гуммирования валов, роликов, колес и др. изделий, электродуговые печи, система трубопроводов и дистанционно управляемых кранов, емкости для электролитов и растворов, насосные агрегаты, холодильный агрегат, теплообменник, источник тока
	[bookmark: _Toc403554263]Обточка и расточка валов, сварка отдельных элементов вала, фрезерование шпоночных канавок и проточек, шлифование валов. 
[bookmark: _Toc403554264][bookmark: _Toc403554265]Динамическая балансировка, нанесение покрытия на поверхности (гуммирование или обрезинивание, электродуговое напыление, хромирование)

	[bookmark: _Toc403554266]5
	[bookmark: _Toc403554267]Проведение ТО-1 автомобиля
	Подъемно-транспортное, для обслуживания шин, маслораздаточный бак, воздухораздаточная колонка, установка для отсоса отработавших газов, комплект для проверки параметров тормозов, урна для отходов, ларь для обтирочных материалов, верстак слесарный, тележка для транспортировки аккумуляторных батарей, бак для тормозной жидкости, гидравлический передвижной подъемник, компрессор для подкачки шин, тележка для транспортировки колес, осмотровая канава, кран-балка, электрогайковерт
	[bookmark: _Toc403554268]Диагностика ходовой части, тормозной системы;
[bookmark: _Toc403554269]визуальный осмотр различных систем автомобиля на предмет проверки их целостности и работоспособности.
[bookmark: _Toc403554270]Проверка уровня технических жидкостей, долив при необходимости.
[bookmark: _Toc403554271]Проверка состояния шин и давления воздуха в них, подкачка воздуха до нормы, балансировка.
[bookmark: _Toc403554272]Очистка аккумуляторной батареи от грязи, проверка уровня заряженности АКБ.
[bookmark: _Toc403554273]Смазка петель замков, дверей и капота. 
[bookmark: _Toc403554274]Контроль состояния свечей зажигания, при необходимости замена. 
[bookmark: _Toc403554275]Замена фильтрующего элемента в воздушном фильтре.
[bookmark: _Toc403554276]Замена моторного масла и масляного фильтра.
[bookmark: _Toc403554277]Проверка развала-схождения, при необходимости регулировка



[bookmark: _Toc403554278]Таблица 1.2
Примеры объектов мониторинга безопасности – рабочие места
	[bookmark: _Toc403554279]№ п/п
	[bookmark: _Toc403554280]Наименование должности
	[bookmark: _Toc403554281]Перечень оборудования

	[bookmark: _Toc403554282]
	[bookmark: _Toc403554283]Электрогазосварщик
	[bookmark: _Toc403554284]Сварочный аппарат, кислород, ацетилен, аргон, пропан; баллон; ручной инструмент

	[bookmark: _Toc403554285]
	[bookmark: _Toc403554286]Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики
	[bookmark: _Toc403554287]Электрический паяльник, припой ПОС-60, спирт этиловый, краска НЦ-132 П, масла минеральные

	[bookmark: _Toc403554288]
	[bookmark: _Toc403554289]Слесарь по ремонту автомобилей
	[bookmark: _Toc403554290]Стенд для сборки и разборки V-образных карбюраторных двигателей грузовых автомобилей Р-642; пресс гидравлический 2153-М2; установка компрессорная 500 АВ 850; паяльная лампа, ручной инструмент

	[bookmark: _Toc403554291]
	[bookmark: _Toc403554292]Фрезеровщик
	[bookmark: _Toc403554293]Универсальный фрезерный станок 6К82Ш; строгальный станок СР-82; долбежный станок 7А420

	[bookmark: _Toc403554294]
	[bookmark: _Toc403554295]Слесарь-ремонтник
	[bookmark: _Toc403554296]Углошлифовальная машинка, отрезной станок, сверлильный станок 2М55

	[bookmark: _Toc403554297]
	[bookmark: _Toc403554298]Старший оператор дистанционного пульта управления в химическом производстве (двух агрегатов карбамида)
	[bookmark: _Toc403554299]Лестницы, площадки, ограждения, ЦПУ, сосуды под давлением, насосы, вентиляторы, компрессоры, трубопроводы пара и горячей воды

	[bookmark: _Toc403554300]
	[bookmark: _Toc403554301]Лаборант химического анализа
	[bookmark: _Toc403554302]ПЭВМ; микроскоп «Микмед-5»; фотолизная камера; вытяжной шкаф; сушильный шкаф; спектрофотометр; дистиллятор; водяная баня; л/б посуда; спектрофотометр «Юнико»; термостат; колориметр КФК-3-01; холодильник; pH-метр; весы механические; весы электронные; л/б посуда; муфельная печь, сульфаниловая кислота; серная кислота; нитраты; соляная кислота; ортофосфорная кислота; щелочи; медный купорос

	[bookmark: _Toc403554303]
	[bookmark: _Toc403554304]Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
	[bookmark: _Toc403554305]Электрический паяльник; ручной инструмент; спирт; масла минеральные нефтяные; свинец

	[bookmark: _Toc403554306]
	[bookmark: _Toc403554307]Инженер-металловед
	[bookmark: _Toc403554308]ПЭВМ; микроскоп; соляная кислота; серная кислота; азотная кислота; фосфорная кислота; уксусная кислота; щавелевая кислота; аммиачная вода; бензол; ацетон; этиловый спирт; сернокислая медь; хлорное железо; лабораторная посуда

	[bookmark: _Toc403554309]
	[bookmark: _Toc403554310]Слесарь-ремонтник
	[bookmark: _Toc403554311]Наждак 3Б634; станок отрезной 872М; станок трубогибочный; пресс-ножницы; станок сверлильно-радиальный; листогибочная машина И-2114 

	[bookmark: _Toc403554312]
	Плотник


	[bookmark: _Toc403554313]Рубанок, циркулярная пила, электрическая дрель, электрический лобзик, электрический шуруповерт, ручной инструмент

	[bookmark: _Toc403554314]
	[bookmark: _Toc403554315]Термист
	Электрическая печь, шахтная печь газовой цементации, печь азотирования, 
пескоструйная камера, пресс гидравлический, бак для закалки в воде, бак для закалки в масле 


	[bookmark: _Toc403554316]
	Слесарь КИПиА

	ПЭВМ, электроинструмент, электрический паяльник, ручной инструмент, фильтр (сосуды под давлением), трубопровод, измерительные приборы

	[bookmark: _Toc403554317]
	[bookmark: _Toc403554318]Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования
	[bookmark: _Toc403554319]Вертикально-сверлильный станок, трубопроводы (сосуды под давлением), слесарный инструмент, электродрель, угловая шлифовальная машина

	[bookmark: _Toc403554320]
	[bookmark: _Toc403554321]Кузнец на молотах и прессах
	[bookmark: _Toc403554322]Пневматический молот, пресс-штамп, печь, слесарно-кузнечный инструмент



[bookmark: _Toc403554323]Таблица 1.3
Примеры объектов мониторинга безопасности – производственные помещения
	[bookmark: _Toc403554324]№
	[bookmark: _Toc403554325]Производственный цех
	[bookmark: _Toc403554326]Оборудование

	[bookmark: _Toc403554327]1.
	[bookmark: _Toc403554328]Производство катализаторов
	[bookmark: _Toc403554329]Реакторы для проведения жидкофазных процессов (выщелачивание, растворение, осаждение, вызревание, смешение, репульпация, пропитка, активация, гомогенизация суспензий, ионообмен и др.).
[bookmark: _Toc403554330]Аппараты для сгущения и разделения суспензий, используемые при отстаивании, предварительном обезвоживании осадков, промывке, очистном фильтровании растворов и пр.
[bookmark: _Toc403554331]Оборудование для сушки и термической обработки исходных материалов, полупродуктов и катализаторов, применяемое при обезвоживании, прокаливании, спекании оксидов, восстановлении металлов из оксидов, пассивации и т. д.
[bookmark: _Toc403554332]Машины для проведения механических процессов, к которым относятся операции измельчения, рассева, смешения порошкообразных материалов, грануляции, таблетирования и др.

	[bookmark: _Toc403554333]2
	[bookmark: _Toc403554334]Производство шлакоблоков
	[bookmark: _Toc403554335]Смесительный узел с дозаторами.
[bookmark: _Toc403554336]Транспортер ленточный.
[bookmark: _Toc403554337]Вибропрессующий станок.
[bookmark: _Toc403554338]Пульт управления.
[bookmark: _Toc403554339]Гидравлическая станция.
[bookmark: _Toc403554340]Механизм выдвижения готовых изделий.
[bookmark: _Toc403554341]Накопительный стеллаж

	[bookmark: _Toc403554342]3
	[bookmark: _Toc403554343]Помещение для технического осмотра автомобилей
	[bookmark: _Toc403554344]Тормозные стенды для грузовых и легковых автомобилей, в том числе и роликовые мобильные тормозные стенды. 
[bookmark: _Toc403554345]Газоанализаторы автомобильные.
[bookmark: _Toc403554346]Дымомеры.
[bookmark: _Toc403554347]Люфт-детекторы (тестер проверки люфтов), в том числе мобильные тестеры проверки люфтов (мобильные передвижные люфт-детекторы).
[bookmark: _Toc403554348]Стенды проверки спидометров.
[bookmark: _Toc403554349]Приборы для проверки света фар.
[bookmark: _Toc403554350]Приборы измерения частоты вращения двигателя и температуры масла.
[bookmark: _Toc403554351]Прессы для штамповки символов на номерных знаках.
[bookmark: _Toc403554352]Манометры автомобильные шинные (наконечник с манометром).
[bookmark: _Toc403554353]Наборы контроля давления в тормозных системах

	[bookmark: _Toc403554354]4
	[bookmark: _Toc403554355]Сварочное производство
	[bookmark: _Toc403554356]Оборудование неразрушающего контроля.
[bookmark: _Toc403554357]Оборудование для плазменной резки.
[bookmark: _Toc403554358]Машины для газокислородной резки металла.
[bookmark: _Toc403554359]Аппараты для сварки штучным электродом.
[bookmark: _Toc403554360]Аппараты для сварки неплавящимся электродом.
[bookmark: _Toc403554361]Аппараты для аргонодуговой сварки неплавящимся электродом.
[bookmark: _Toc403554362]Аппараты для полуавтоматической сварки.
[bookmark: _Toc403554363]Сварочные горелки

	[bookmark: _Toc403554364]5
	[bookmark: _Toc403554365]Пожарное депо
	[bookmark: _Toc403554366]Оборудование для обслуживания пожарных рукавов и огнетушителей:
[bookmark: _Toc403554367]•рукавомоечные машины и установки для сушки рукавов;
[bookmark: _Toc403554368]•установки для гидравлических испытаний пожарных рукавов и баллонов высокого давления до 450 кгс/см3;  
[bookmark: _Toc403554369]•установки для сушки пожарных рукавов;
[bookmark: _Toc403554370]•установки для навязки пожарных рукавов;
[bookmark: _Toc403554371]•установки для намотки пожарных рукавов;
[bookmark: _Toc403554372]•установки наполнения малолитражных баллончиков;
[bookmark: _Toc403554373]зарядные станции порошковых и углекислотных огнетушителей.
[bookmark: _Toc403554374]Мотопомпы и электростанции с двигателем внутреннего сгорания.
[bookmark: _Toc403554375]Первичные средства пожаротушения:
[bookmark: _Toc403554376]•огнетушители;
[bookmark: _Toc403554377]•рукава пожарные;
[bookmark: _Toc403554378]•шкафы пожарные;
[bookmark: _Toc403554379]•соединительная арматура;
[bookmark: _Toc403554380]•пожарные стволы;
[bookmark: _Toc403554381]•краны пожарные, колонки, гидранты;
[bookmark: _Toc403554382]•средства автоматического тушения и локализации пожаров.
[bookmark: _Toc403554383]Боевая одежда пожарного:
[bookmark: _Toc403554384]экипировка пожарных и спасателей: краги, перчатки, пояса, карабины, топор, спасательные веревки,
[bookmark: _Toc403554385]аккумуляторные фонари, 
[bookmark: _Toc403554386]средства защиты органов дыхания и запчасти к ним.
[bookmark: _Toc403554387]Компрессоры для заправки аппаратов сжатого воздуха.
[bookmark: _Toc403554388]Лестницы пожарные Л3К, ЛП, ЛШ, веревочные. 
[bookmark: _Toc403554389]Аварийно-спасательное оборудование:
[bookmark: _Toc403554390]•диэлектрические ножницы, боты, перчатки, коврики;
[bookmark: _Toc403554391]•гидравлический и ручной инструмент;
[bookmark: _Toc403554392]•пневмосиловые системы и устройства;
[bookmark: _Toc403554393]•ручные резчики «PARTNER» и расходные материалы к ним;
[bookmark: _Toc403554394]•пожарно-спасательные системы «СЛИП-Эвакуатор»;
[bookmark: _Toc403554395]•натяжное полотно, спасательные рукава;
[bookmark: _Toc403554396]•самоспасатели ГДЗК, «Феникс», СИП и др.



[bookmark: _Toc403554397]Таблица 1.4
Опасные и вредные производственные факторы объекта мониторинга безопасности (пример)
	Технологический процесс, операция
	Оборудование
	Опасные и вредные производственные факторы, обладающие свойствами физического воздействия на организм
	Опасные и вредные производственные факторы, обладающие свойствами химического воздействия на организм

	Технологический процесс – ТО-1 автомобиля

	Операция 1. Диагностика ходовой части
	Стенды для проверки подвески.
Стенды анализа геометрии ходовой части
	1. Опасные и вредные производственные факторы, связанные с акустическими колебаниями в производственной среде и характеризуемые повышенным уровнем и другими неблагоприятными характеристиками шума.
2. Движущиеся (в том числе разлетающиеся) твердые, жидкие или газообразные объекты, наносящие удар по телу работающего (в том числе движущиеся машины и механизмы; подвижные части производственного оборудования; передвигающиеся изделия, заготовки, материалы. 
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	Бензин,
угарный газ,
оксиды азота,
масло минеральное,
пыль


	Операция 2 
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Приложение 1.1 
Система стандартов безопасности труда
Опасные и вредные производственные факторы
[bookmark: _Toc403554398]Классификация (выборка)

4. Общие положения и основные подходы при классификации
опасных и вредных производственных факторов

4.1. Все производственные факторы по сфере своего происхождения подразделяют на следующие две основные группы:
− факторы производственной среды;
− факторы трудового процесса.
4.2. Из всей совокупности производственных факторов для целей безопасности труда по критерию возможности причинения вреда организму работающего человека выделяют:
− неблагоприятные производственные факторы;
− производственные факторы, не являющиеся неблагоприятными, то есть нейтрального или благоприятного действия.
Примечание. Факторы, не являющиеся неблагоприятными, для целей безопасности труда не выделяют, не фиксируют и не именуют.
4.3. Неблагоприятные производственные факторы по результирующему воздействию на организм работающего человека подразделяют:
− на вредные производственные факторы, то есть факторы, приводящие к заболеванию, в том числе усугубляющие уже имеющиеся заболевания;
− опасные производственные факторы, то есть факторы, приводящие к травме, в том числе смертельной.
Примечания
1. Один и тот же по своей природе неблагоприятный производственный фактор при различных характеристиках воздействия может оказаться либо вредным, либо опасным, а потому логическая граница между ними условна.
2. Выражение «опасные и вредные производственные факторы» описывает всю совокупность неблагоприятных производственных факторов и подчеркивает большую значимость «опасных» факторов, могущих привести к внезапной смерти, по сравнению с «вредными» факторами. Это выражение традиционно.
3 Выражение «вредные и (или) опасные производственные факторы» также описывает всю совокупность неблагоприятных производственных факторов, но подчеркивает не только различие между «вредными» или «опасными» факторами, но и возможность перехода «вредных» факторов в «опасные».
4.4. Вредные производственные факторы по воздействию на организм работающего человека подразделяют:
− на факторы, приводящие к хроническим заболеваниям, в том числе усугубляющие уже имеющиеся заболевания, за счет длительного относительно низкоинтенсивного воздействия;
− факторы, приводящие к острым заболеваниям (отравлениям, поражениям) или травмам за счет кратковременного (одиночного и/или практически мгновенного) относительно высокоинтенсивного воздействия.
4.5. Опасные производственные факторы по воздействию на организм работающего человека подразделяют:
− на факторы, приводящие к смертельным травмам (летальному исходу, смерти);
− факторы, приводящие к несмертельным травмам.
4.6. Опасные и вредные производственные факторы по характеру своего происхождения подразделяют:
− на факторы, порождаемые физическими свойствами и характеристиками состояния материальных объектов производственной среды;
− факторы, порождаемые химическими и физико-химическими свойствами используемых или находящихся в рабочей зоне веществ и материалов;
− факторы, порождаемые биологическими свойствами микроорганизмов, находящихся в биообъектах и (или) загрязняющих материальные объекты производственной среды;
− факторы, порождаемые поведенческими реакциями и защитными механизмами живых существ (укусы, ужаливания, выброс ядовитых или иных защитных веществ и т. п.);
− факторы, порождаемые социально-экономическими и организационно-управленческими условиями осуществления трудовой деятельности (плохая организация работ, низкая культура безопасности и т. п.);
− факторы, порождаемые психическими и физиологическими свойствами и особенностями человеческого организма и личности работающего (плохое самочувствие работника, нахождение работника в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения или абсистенции, потеря концентрации внимания работниками и т. п.).
4.7. Опасные и вредные производственные факторы по характеру их изменения во времени подразделяют:
− на постоянные, в том числе квазипостоянные;
− переменные, в том числе периодические;
− импульсные, в том числе регулярные и случайные.
4.8. Опасные и вредные производственные факторы по характеру их действия во времени подразделяют:
− на постоянно действующие;
− периодически действующие, в том числе интермиттирующие;
− апериодически действующие, в том числе стохастические.
4.9. Опасные и вредные производственные факторы по характеру их действия в пространстве подразделяют:
− на постоянно локализованные в источнике своего возникновения;
− локализованные при нормальных ситуациях, но разлетающиеся (движущиеся, распространяющиеся) в пространстве производственной среды при аварийных ситуациях;
− распространяющиеся (движущиеся) вместе с движением воздуха в производственной среде;
− распространяющиеся (движущиеся) через производственную среду или иное пространство в виде материальных объектов, включая газовые струи;
− распространяющиеся (пронизывающие) производственную среду излучения и волны.
4.10. Опасные и вредные производственные факторы по характеру их пространственного распределения подразделяют:
− на пространственно распределенные (в поле действия которых находится человек, его рабочее место и т. п.);
− взвешенные или растворенные в воздухе (либо способные перейти в газообразное или аэрозольное состояние) и являющиеся его компонентой;
− взвешенные или растворенные в жидкости и являющиеся ее компонентой;
− образующие локально ограниченные твердые макрообъемные объекты;
− содержащиеся в ограничивающих их локальных макрообъемных объектах.
4.11. Опасные и вредные производственные факторы по непосредственности своего воздействия подразделяют:
− на непосредственно воздействующие на организм занятого трудом человека;
− опосредованно воздействующие на организм занятого трудом человека через другие порождаемые ими и непосредственно воздействующие на организм занятого трудом человека факторы.
4.12. Опасные и вредные производственные факторы по характеру взаимного действия при многофакторном воздействии на организм человека подразделяют:
− на независимо действующие;
− суммарно действующие;
− синергетически действующие;
− антагонистически действующие.
4.13. Опасные и вредные производственные факторы по характеру обнаружения их организмом подразделяют:
− на обнаруживаемые органолептически (например, свет/темнота, шум, вибрация, запах, вкус, тепло/холод, тяжесть, скользкость, шероховатость и т. п.);
− необнаруживаемые органолептически (например, газообразные вещества без вкуса, цвета, запаха; электрический потенциал и т. п.).
4.14. Опасные и вредные производственные факторы производственной среды по источнику своего происхождения подразделяют:
− на природные (включая климатические и погодные условия на рабочем месте);
− технико-технологические;
− эргономические (то есть связанные с физиологией организма человека).
4.15. Опасные и вредные производственные факторы производственной среды по природе их воздействия на организм работающего человека подразделяют:
− на факторы, воздействие которых имеет физическую природу;
− факторы, воздействие которых имеет химическую природу;
− факторы, воздействие которых имеет биологическую природу.
4.16. Опасные и вредные производственные факторы трудового процесса по источнику своего происхождения подразделяют:
− на психофизиологические;
− организационно-управленческие;
− личностно-поведенческие (то есть связанные с самим работающим);
− социально-экономические.

5. Классификация опасных и вредных производственных
факторов, обладающих свойствами физического воздействия
на организм человека
Опасные и вредные производственные факторы, обладающие свойствами физического воздействия на организм работающего человека, подразделяют на следующие типичные группы:
а) опасные и вредные производственные факторы, связанные с силами и энергией механического движения, в том числе в поле тяжести:
1) невесомость, то есть отсутствие нормального значения силы тяжести, меняющее динамику и кинематику движения, а также характер механической работы внутренних органов человеческого организма;
2) перегрузка, то есть присутствие дополнительных к силе тяжести инерционных массовых сил, меняющее динамику и кинематику движения, а также характер механической работы внутренних органов человеческого организма;
3) действие силы тяжести в тех случаях, когда оно может вызвать падение твердых, сыпучих, жидких объектов на работающего;
4) действие силы тяжести в тех случаях, когда оно может вызвать падение работающего, стоящего на опорной поверхности, на эту же опорную поверхность;
5) действие силы тяжести в тех случаях, когда оно может вызвать падение работающего с высоты;
6) неподвижные режущие, колющие, обдирающие, разрывающие (например, острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок, инструментов и оборудования) части твердых объектов, воздействующие на работающего при соприкосновении с ним, а также жала насекомых, зубы, когти, шипы и иные части тела живых организмов, используемые ими для защиты или нападения, включая укусы;
7) струи жидкости, воздействующие на организм работающего при соприкосновении с ним;
8) поверхности твердых или жидких объектов, о которые ударяются движущиеся части тела работающего;
9) движущиеся (в том числе разлетающиеся) твердые, жидкие или газообразные объекты, наносящие удар по телу работающего (в том числе движущиеся машины и механизмы; подвижные части производственного оборудования; передвигающиеся изделия, заготовки, материалы; разрушающиеся конструкции; обрушивающиеся горные породы; падающие деревья и их части; струи и волны, включая цунами; ветер и вихри, включая смерчи и торнадо);
10) ударные волны воздушной среды;
б) опасные и вредные производственные факторы, связанные с чрезмерно высокой или низкой температурой материальных объектов производственной среды, могущих вызвать ожоги (обморожения) тканей организма человека;
в) опасные и вредные производственные факторы, связанные с резким изменением (повышением или понижением) барометрического давления воздуха производственной среды на рабочем месте или с его существенным отличием от нормального атмосферного давления (за пределами его естественной изменчивости);
г) опасные и вредные производственные факторы, связанные с аномальными микроклиматическими параметрами воздушной среды на местонахождении работающего: температурой и относительной влажностью воздуха, скоростью движения (подвижностью) воздуха относительно тела работающего, а также с тепловым излучением окружающих поверхностей, зон горения, фронта пламени, солнечной инсоляции;
д) опасные и вредные производственные факторы, связанные с чрезмерным загрязнением воздушной среды в зоне дыхания, то есть с аномальным физическим состоянием воздуха (в том числе пониженной или повышенной ионизацией) и (или) аэрозольным составом воздуха.
Примечания
1. Опасность и вредность воздействия газовых компонентов (включая пары), загрязняющих чистый природный воздух примесей на организм работающего зависят от их содержания (концентрации) и токсичности, то есть химических свойств данных газов и паров.
2. Опасность и вредность воздействия аэрозолей, загрязняющих чистый природный воздух, на организм работающего зависят от их содержания (концентрации), дисперсности респирабельной фракции, химических свойств, включая токсичность и фиброгенность, то есть способность вызывать фиброз легочных тканей, а для биоаэрозолей – способность вызывать заболевания;

е) опасные и вредные производственные факторы, связанные с механическими колебаниями твердых тел и их поверхностей и характеризуемые:
1) повышенным уровнем общей вибрации;
2) повышенным уровнем локальной вибрации;
ж) опасные и вредные производственные факторы, связанные с акустическими колебаниями в производственной среде и характеризуемые:
1) повышенным уровнем и другими неблагоприятными характеристиками шума;
2) повышенным уровнем инфразвуковых колебаний (инфразвука);
3) повышенным уровнем ультразвуковых колебаний (воздушного и контактного ультразвука);
и) опасные и вредные производственные факторы, связанные с электрическим током, вызываемым разницей электрических потенциалов, под действие которого попадает работающий, включая действие молнии и высоковольтного разряда в виде дуги, а также электрического разряда живых организмов;
к) опасные и вредные производственные факторы, связанные с электромагнитными полями, не ионизирующими ткани тела человека:
1) постоянного характера, связанного:
− с повышенным образованием электростатических зарядов;
− наличием электростатического поля, чрезмерно отличающегося от поля Земли;
− наличием постоянного магнитного поля, чрезмерно отличающегося от геомагнитного поля Земли;
2) переменного характера, связанного:
− с наличием электромагнитных полей промышленных частот (порядка 50–60 Гц);
− наличием электромагнитных полей радиочастотного диапазона;
л) опасные и вредные производственные факторы, связанные со световой средой (некогерентными неионизирующими излучениями оптического диапазона электромагнитных полей) и характеризуемые чрезмерными (аномальными относительно природных значений и спектра) характеристиками световой среды, затрудняющими безопасное ведение трудовой и производственной деятельности:
1) отсутствие или недостаток необходимого естественного освещения;
2) отсутствие или недостаток необходимого искусственного освещения;
3) повышенная яркость света;
4) пониженная световая и цветовая контрастность;
5) прямая и отраженная блескость;
6) повышенная пульсация светового потока;
м) опасные и вредные производственные факторы, связанные с неионизирующими излучениями, такими как:
1) инфракрасное излучение;
2) ультрафиолетовое излучение;
3) лазерное излучение;
н) опасные и вредные производственные факторы, связанные с повышенным уровнем ионизирующих излучений, вызванным:
1) коротковолновым электромагнитным излучением (потоком фотонов высоких энергий) – рентгеновским излучением и гамма-излучением;
2) потоками частиц:
− бета-частиц (электронов и позитронов);
− альфа-частиц (ядер атома гелия-4);
− нейтронов;
− протонов, других ионов, мюонов и др.;
− осколков деления (тяжелых ионов, возникающих при делении ядер);
3) радиоактивным загрязнением (выше природного фона), в том числе загрязнением техногенными радионуклидами:
− радиоактивное загрязнение воздуха рабочей зоны работающих (из-за наличия радиоактивных газов радона, торона, актинона, продуктов их радиоактивного распада, аэрозолей, содержащих радионуклиды);
− радиоактивное загрязнение поверхностей и материалов производственной среды, включая средства защиты работающих и их кожные покровы.

6. Классификация опасных и вредных производственных
факторов, обладающих свойствами химического воздействия
на организм человека
6.1. Опасные и вредные производственные факторы, обладающие свойствами химического воздействия на организм работающего человека, называемые для краткости химическими веществами, представляют из себя физические объекты (или их составные компоненты) живой и неживой природы, находящиеся в определенном физическом состоянии и обладающие такими химическими свойствами, которые при взаимодействии с организмом человека в рамках биохимических процессов его функционирования приводят к повреждению целостности тканей организма и (или) нарушению его нормального функционирования.
6.2. Химические вещества могут находиться в твердом, пастообразном, порошкообразном, жидком, парообразном, газообразном, аэрозольном состояниях, в том числе наноразмеров.
6.3. Степень опасности химических веществ связана с путями их попадания в организм человека, которые подразделяют на следующие группы проникновения:
− через органы дыхания (ингаляционный путь);
− через желудочно-кишечный тракт (пероральный путь);
− через кожные покровы и слизистые оболочки (кожный путь);
− через открытые раны;
− при проникающих ранениях;
− при внутримышечных, подкожных, внутривенных инъекциях.
6.4. По характеру результирующего химического воздействия на организм человека химические вещества подразделяют:
− на токсические (ядовитые);
− раздражающие;
− сенсибилизирующие;
− канцерогенные;
− мутагенные;
− влияющие на репродуктивную функцию.
6.5. По составу химические вещества подразделяют:
− на индивидуальные вещества;
− смеси.
6.6. По критерию опасной трансформации химические вещества подразделяют:
− на используемые в производственной деятельности без последующей трансформации химических свойств;
− используемые в производственной деятельности для преднамеренных технологически обусловленных химических реакций, вызывающих возникновение новых веществ с иными химическими свойствами;
− возникающие непреднамеренно в процессе производства и трудовых операций новые химические вещества с иными химическими свойствами.
6.7. По критерию опасного и (или) вредного воздействия на организм работающего химические вещества подразделяют:
− на непосредственно действующие на организм работающего как опасные и вредные производственные факторы химической природы действия;
− косвенно действующие на организм работающего как опасные и вредные производственные факторы физической природы действия, обусловленные свойствами этих химических веществ воспламеняться, гореть, тлеть, взрываться и т. п.
6.8. Для целей разработки средств защиты выделяют отдельные группы химических веществ, связанных с химической продукцией и специфично воздействующих на человека:
− вещества, обладающие острой токсичностью по воздействию на организм (ядовитые вещества/химикаты/химическая продукция);
− вещества, вызывающие поражение (некроз/омертвление или раздражение) кожи;
− вещества, вызывающие серьезные повреждения или раздражение глаз;
− мутагенные вещества;
− канцерогенные вещества;
− сенсибилизирующие (аллергенные) вещества;
− вещества, воздействующие на функцию воспроизводства;
− вещества, обладающие избирательной токсичностью на органы-мишени и (или) системы при однократном воздействии;
− вещества, обладающие избирательной токсичностью на органы-мишени и (или) системы при многократном или продолжительном воздействии;
− вещества, представляющие опасность при аспирации.

7. Классификация опасных и вредных производственных
факторов, обладающих свойствами биологического воздействия
на организм человека
7.1. Опасные и вредные производственные факторы биологической природы действия на организм работающего связаны с такими биологическими объектами, как:
− патогенные и условно-патогенные микроорганизмы (бактерии, вирусы, риккетсии, спирохеты, грибы, простейшие);
− продукты жизнедеятельности патогенных и условно-патогенных микроорганизмов.
7.2. Для целей идентификации опасностей и оценки риска биологические объекты, обладающие биологическим воздействием на организм работающего, подразделяют:
− на микроорганизмы-продуценты, живые клетки и споры, содержащиеся в бактериальных препаратах;
− патогенные микроорганизмы – возбудители особо опасных инфекционных заболеваний;
− патогенные и условно-патогенные микроорганизмы – возбудители иных (помимо особо опасных) инфекционных заболеваний;
− условно-патогенные микроорганизмы – возбудители неинфекционных заболеваний (аллергозов и т. п.).
7.3. Для целей охраны труда, медицины труда, гигиены труда и производственной санитарии биологические объекты, обладающие биологическим воздействием на организм работающего, подразделяют по характеру результирующего воздействия на организм человека на вызывающие:
− острые заболевания, приводящие к летальному исходу;
− острые заболевания, приводящие к инвалидности;
− иные острые или хронические заболевания, причина которых может быть так или иначе связана с условиями труда (производственно обусловленные и профессиональные заболевания);
− иные острые или хронические заболевания, причина которых не может быть однозначно связана с условиями труда (общие заболевания).
7.4. Для целей медицины труда, гигиены труда и производственной санитарии биологические объекты, обладающие биологическим воздействием на организм работающего, подразделяют по характеру проникновения в организм работающего человека на попадающие в него:
− с воздухом;
− с пищей и (или) водой, а также из-за загрязненных рук;
− с укусами насекомых или животных;
− при соприкосновении поврежденной кожи или слизистой оболочки с зараженными биосредами;
− при инъекционном и (или) ином насильственном проникновении (в том числе при травмировании) зараженных биосред внутрь тканей организма человека.
7.5. Для целей оценки риска воздействия и выработки мер защиты биологические объекты, обладающие биологическим воздействием на организм работающего, подразделяют:
− на возбудители инфекционных заболеваний человека;
− возбудители инфекционных заболеваний, общих для человека и животных, с которыми в контакте находится работающий;
− возбудители инфекционных заболеваний человека, носителями которых являются животные и (или) насекомые, с которыми в контакте находится работающий.
7.6. Для целей оценки риска воздействия и выработки мер защиты биологические объекты, обладающие биологическим воздействием на организм работающего, подразделяют на следующие группы:
− повсеместно (убиквитарно) распространенные, контакт с которыми общедоступен и непроизволен;
− локально распространенные, контакт с которыми обусловлен только пересечением местонахождения работающего человека и ареала заражения;
− локализованные специально, контакт с которыми обусловлен только случайным или целенаправленным разрушением средств локализации.
7.7. Для целей оценки риска воздействия и выработки мер защиты биологические объекты, обладающие биологическим воздействием на организм работающего, подразделяют на следующие группы:
− способные/неспособные к широко распространенной контаминации;
− способные/неспособные к устойчивому существованию в окружающей среде, сырье, материалах, полуфабрикатах и готовой продукции;
− способные/неспособные к устойчивому существованию при применении к ним основных мер санитарии и деконтаминации.

8. Классификация опасных и вредных производственных
факторов, обладающих свойствами психофизиологического
воздействия на организм человека

8.1. Опасные и вредные производственные факторы, обладающие свойствами психофизиологического воздействия на организм человека, подразделяют:
− на физические перегрузки, связанные с тяжестью трудового процесса;
− нервно-психические перегрузки, связанные с напряженностью трудового процесса.
8.2. Физические перегрузки подразделяют:
− на статические, связанные с рабочей позой;
− динамические нагрузки, связанные с массой поднимаемого и перемещаемого вручную груза;
− динамические нагрузки, связанные с повторением стереотипных рабочих движений.
8.3. Физические перегрузки организма работающего, связанные с тяжестью трудового процесса, в целях оценки условий труда, разработки и принятия мероприятий по их улучшению характеризуются такими показателями, как:
− физическая динамическая нагрузка;
− масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную;
− стереотипные рабочие движения;
− статическая нагрузка;
− рабочая поза;
− наклоны корпуса тела работника;
− перемещение в пространстве.
8.4. Нервно-психические перегрузки подразделяют:
− на умственное перенапряжение, в том числе вызванное информационной нагрузкой;
− перенапряжение анализаторов, в том числе вызванное информационной нагрузкой;
− монотонность труда, вызывающая монотонию;
− эмоциональные перегрузки.
8.5. Нервно-психические перегрузки организма работающего, связанные с напряженностью трудового процесса, в целях оценки условий труда, разработки и принятия мероприятий по их улучшению характеризуются такими показателями, как:
− длительность сосредоточенного наблюдения;
− активное наблюдение за ходом производственного процесса;
− число производственных объектов одновременного наблюдения;
− плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в единицу времени;
− нагрузка на слуховой анализатор;
− нагрузка на голосовой аппарат;
− работа с оптическими приборами.



[bookmark: _Toc404153146]Задание 2 «Мониторинг безопасности по физическим факторам» 
	Цель: получить практические навыки организации и проведения мониторинга безопасности по физическим факторам.
	Задачи 
1. Изучите законодательную базу в области проведения мониторинга по физическим факторам.
2. Разработайте программу мониторинга по физическим факторам на рабочем месте.
Постановка задания
1. Изучите законодательную и нормативную базу в области проведения мониторинга безопасности по физическим факторам (табл. 2.1).
2.  Используя данные, полученные при идентификации объекта мониторинга безопасности при выполнении задания 1, разработайте программу производственного контроля по физическим опасным и вредным производственным факторам.
Полученные данные представьте в табл. 2.2.
	Результат – файл с выполненными заданиями. 

Справочные материалы
1. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», п. 4.1. Производственный контроль осуществляется с применением лабораторных исследований, испытаний на следующих категориях объектов:
	а) промышленные предприятия (объекты): 
рабочие места, производственные помещения, производственные площадки (территория), граница санитарно-защитной зоны, сырье для изготовления продукции, полуфабрикаты, новые виды продукции производственно-технического назначения, продукция пищевого назначения, новые технологические процессы (технологии производства, хранения, транспортирования, реализации и утилизации), отходы производства и потребления (сбор, использование, обезвреживание, транспортировка, хранение, переработка и захоронение отходов).
	Производственный контроль включает лабораторные исследования и испытания факторов производственной среды (физические факторы: температура, влажность, скорость движения воздуха, тепловое излучение; неионизирующие электромагнитные поля (ЭМП) и излучения – электростатическое поле; постоянное магнитное поле (в т. ч. гипогеомагнитное); электрические и магнитные поля промышленной частоты (50 Гц); широкополосные ЭМП, создаваемые ПЭВМ; электромагнитные излучения радиочастотного диапазона; широкополосные электромагнитные импульсы; электромагнитные излучения оптического диапазона (в т. ч. лазерное и ультрафиолетовое); ионизирующие излучения; производственный шум, ультразвук, инфразвук; вибрация (локальная, общая); аэрозоли (пыли) преимущественно фиброгенного действия; освещение – естественное (отсутствие или недостаточность), искусственное (недостаточная освещенность, пульсация освещенности, избыточная яркость, высокая неравномерность распределения яркости, прямая и отраженная слепящая блескость); электрически заряженные частицы воздуха – аэроионы; аэрозоли преимущественно фиброгенного действия (АПФД); химические факторы: смеси, в т. ч. некоторые вещества биологической природы (антибиотики, витамины, гормоны, ферменты, белковые препараты), получаемые химическим синтезом и/или для контроля которых используют методы химического анализа, вредные вещества с остронаправленным механизмом действия, вредные вещества 1–4 классов опасности; биологический фактор).




Таблица 2.1
Нормативные документы по физическим факторам среды

	[bookmark: _Toc403554405]№
	Наименование фактора
	Нормативный документ

	[bookmark: _Toc403554406]1
	Организация и проведение производственного контроля
	СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». – 
http://www.niiot.ru/doc/bank00/doc262/doc.htm

	[bookmark: _Toc403554407]2
	Шум
	СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки. Санитарные нормы». – http://www.niiot.ru/doc/bank00/doc117/doc.htm.
ГОСТ ISO 9612-2016 «Национальный стандарт Российской Федерации. Акустика. Измерения шума для оценки его воздействия на человека. Метод измерений на рабочих местах».
МУ 1844-78 «Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценки шумов на рабочих местах»


	[bookmark: _Toc403554408]3
	Вибрация
	ГОСТ 12.1.012-2004 «ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования». – 
http://www.niiot.ru/doc/bank00/doc455/doc.htm.
СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий». – 
http://www.niiot.ru/doc/bank00/doc119/doc.htm

	[bookmark: _Toc403554409]4
	Инфразвук
	СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки. Санитарные нормы». – http://www.niiot.ru/doc/bank00/doc448/doc.htm.
СН 2.2.4./2.1.8.583-96 «Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки»

	[bookmark: _Toc403554410]5
	Ультразвук
	ГОСТ 12.1.001-89 ССБТ «Ультразвук. Общие требования безопасности». – http://www.niiot.ru/doc/bank00/doc447/doc.htm.
СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96 «Гигиенические требования при работах с источниками воздушного и контактного ультразвука промышленного, медицинского и бытового назначения». – http://www.niiot.ru/doc/bank00/doc063/doc.htm

	[bookmark: _Toc403554411]6
	ЭМИ от ВДТ
	СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к ВДТ, ПЭВМ и организация работы». – http://www.niiot.ru/doc/bank00/doc055/doc.htm


	[bookmark: _Toc403554412]7
	ЭМИ промышленной частоты
а) электрические поля
	ГОСТ 12.1.002-84 «Электрические поля промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля на рабочих местах». – http://niiot.ru/doc/bank00/doc031/doc.htm.
СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах». – http://niiot.ru/doc/bank00/doc054/doc.htm

	[bookmark: _Toc403554413]8
	ЭМИ промышленной частоты 
б) магнитные поля
	ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 «Предельно допустимые уровни магнитных полей частотой 50 Гц в помещениях жилых, общественных зданий и на селитебных территориях». – 
http://www.niiot.ru/doc/bank00/doc284/doc.htm.
СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах». – http://niiot.ru/doc/bank00/doc054/doc.htm

	[bookmark: _Toc403554414]9
	Электростатический потенциал
	СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах». – http://niiot.ru/doc/bank00/doc146/doc.htm.
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к ВДТ, ПЭВМ и организация работы». – http://www.niiot.ru/doc/bank00/doc055/doc.htm

	[bookmark: _Toc403554415]10
	Все виды ЭМП
	СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах». – http://niiot.ru/doc/bank00/doc054/doc.htm

	[bookmark: _Toc403554416]11
	ЭМИ РЧ (радиочастотного диапазона)

	ГОСТ ССБТ 12.1.0060-84 «Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля». – 
http://niiot.ru/doc/bank00/doc027/doc.htm.
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов». – 
http://niiot.ru/doc/bank00/doc064/doc.htm
СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах». – http://niiot.ru/doc/bank00/doc054/doc.htm.
СанПиН 2.2.4.1329-03 «Требования по защите персонала от воздействия импульсных электромагнитных полей». – http://niiot.ru/doc/bank00/doc068/doc.htm. 

	[bookmark: _Toc403554417]12
	Электромагнитные излучения оптического диапазона (в т. ч. лазерное и ультрафиолетовое)
	ГОСТ 12.1.040-83 ССБТ «Лазерная безопасность. Общие положения». – 
http://www.niiot.ru/doc/bank00/doc468/doc.htm.
СанПиН 5804-91 «Устройство и эксплуатация лазеров». – 
http://www.niiot.ru/doc/bank00/doc022/doc.htm

	[bookmark: _Toc403554418]13
	Ионизирующие излучения
	СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет источников ионизирующего излучения». – 
http://www.niiot.ru/doc/bank01/doc186/doc.htm.
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».
СанПиН 2.6.1.2523-09. НРБ-99/2009. – http://www.niiot.ru/doc/bank00/doc248/doc.htm.
Сан ПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований». – 
http://www.niiot.ru/doc/bank00/doc256/doc.htm.
СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)». – http://www.niiot.ru/doc/bank00/doc249/doc.htm

	[bookmark: _Toc403554419]14
	Микроклимат
	ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны». – 
http://www.niiot.ru/doc/bank00/doc450/doc.htm.
СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений». – 
http://www.niiot.ru/doc/bank00/doc059/doc.htm

	[bookmark: _Toc403554420]15
	Освещение
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий». – 
http://www.niiot.ru/doc/bank00/doc056/doc.htm.
СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95». – http://www.niiot.ru/doc/bank00/doc116/doc.htm.
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к ВДТ, ПЭВМ и организация работы». – 
http://www.niiot.ru/doc/bank00/doc055/doc.htm

	[bookmark: _Toc403554421]16
	Аэроионы
	СанПиН 2.2.4.1294-036 «Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха производственных помещений». – 
http://www.niiot.ru/doc/bank00/doc053/doc.htm

	[bookmark: _Toc403554422]17
	[bookmark: _Toc403554423]Аэрозоли (пыли) преимущественно фиброгенного действия
	[bookmark: _Toc403554424]ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны». – 
http://www.niiot.ru/doc/bank00/doc450/doc.htm



[bookmark: Par554][bookmark: _Toc403554426]Табл. 2.2 – примерная типовая программа лабораторно-инструментальных исследований в рамках производственного контроля на предприятиях по физическим факторам (пример).
Инструкция по заполнению таблицы
В столбце 2 заполняются технологические операции процесса (из практической работы 1).
В столбце 3 заполняется оборудование, материалы технологических операций.
В столбце 4 – идентифицированные ФИЗИЧЕСКИЕ факторы по каждой операции из практической работы 1.
В столбце 5 – периодичность измерения физических факторов. Периодичность измерений по каждому фактору берется из нормативных документов, приведенных в табл. 2.1.
В столбце 6 приводятся нормативные документы по конкретному фактору из табл. 2.1.
Таблица 2.2
	№
п/п
	Наименование объекта производственного контроля
	Объект исследования (или исследуемый материал)
	Определяемые показатели
	Периодичность производственного контроля
	Нормативная, нормативно-техническая и методическая документация, регламентирующая проведение исследований, испытаний и т. п.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Технологический процесс – ТО-1 автомобиля

	1
	Операция 1.
Диагностика ходовой части
	Стенды для проверки подвески.
Стенды анализа геометрии ходовой части
	Повышенный уровень шума
	1 раз в год
	СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки. Санитарные нормы». – http://www.niiot.ru/doc/bank00/doc117/doc.htm.
ГОСТ ISO 9612-2016 «Национальный стандарт Российской Федерации. Акустика. Измерения шума для оценки его воздействия на человека. Метод измерений на рабочих местах».
МУ 1844-78 «Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценки шумов на рабочих местах»


	
	
	
	Повышенное значение напряжение в электрической цепи
	1 раз в 2 года
	ГОСТ 12.1.002-84 «Электрические поля промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля на рабочих местах»

	
	
	
	Микроклимат (температура, влажность воздуха, скорость движения воздуха
	2 раза в год (теплый и холодный период года)
	СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»

	
	
	
	Освещение
	1 раз в год
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»

	2
	Операция 2
	
	
	
	



[bookmark: _Toc404153147]Задание 3 «Мониторинг безопасности по химическим и биологическим факторам» 
Цель: получить практические навыки навыков организации и проведения мониторинга безопасности по химическим и биологическим факторам.
           Задачи 
1. Изучите законодательную базу в области проведения мониторинга по химическим и биологическим факторам.
2. Разработайте программу мониторинга по химическим и биологическим факторам на рабочем месте.
Постановка задания
Изучите законодательную и нормативную базу в области проведения мониторинга безопасности по химическим и биологическим факторам (табл. 3.1).
Используя данные, полученные при идентификации объекта мониторинга безопасности при выполнении задания 1, разработайте программу производственного контроля по химическим и биологическим опасным и вредным производственным факторам.
Полученные данные представьте в табл. 3.2.
Результат – файл с выполненными заданиями. 

Справочные материалы
1. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», п. 4.1. Производственный контроль осуществляется с применением лабораторных исследований, испытаний на следующих категориях объектов:
	а) промышленные предприятия (объекты): рабочие места, производственные помещения, производственные площадки (территория), граница санитарно-защитной зоны, сырье для изготовления продукции, полуфабрикаты, новые виды продукции производственно-технического назначения, продукция пищевого назначения, новые технологические процессы (технологии производства, хранения, транспортирования, реализации и утилизации), отходы производства и потребления (сбор, использование, обезвреживание, транспортировка, хранение, переработка и захоронение отходов).
Производственный контроль включает лабораторные исследования и испытания факторов производственной среды (физические факторы: температура, влажность, скорость движения воздуха, тепловое излучение; неионизирующие электромагнитные поля (ЭМП) и излучения – электростатическое поле; постоянное магнитное поле (в т. ч. гипогеомагнитное); электрические и магнитные поля промышленной частоты (50 Гц); широкополосные ЭМП, создаваемые ПЭВМ; электромагнитные излучения радиочастотного диапазона; широкополосные электромагнитные импульсы; электромагнитные излучения оптического диапазона (в т. ч. лазерное и ультрафиолетовое); ионизирующие излучения; производственный шум, ультразвук, инфразвук; вибрация (локальная, общая); аэрозоли (пыли) преимущественно фиброгенного действия; освещение – естественное (отсутствие или недостаточность), искусственное (недостаточная освещенность, пульсация освещенности, избыточная яркость, высокая неравномерность распределения яркости, прямая и отраженная слепящая блескость); электрически заряженные частицы воздуха – аэроионы; аэрозоли преимущественно фиброгенного действия (АПФД). 
	Химические факторы: смеси, в т. ч. некоторые вещества биологической природы (антибиотики, витамины, гормоны, ферменты, белковые препараты), получаемые химическим синтезом и/или для контроля которых используют методы химического анализа, вредные вещества с остронаправленным механизмом действия, вредные вещества 1–4 классов опасности; биологический фактор.
ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны», п. 4 «Контроль за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны».
4.1. Общие требования
4.1.1. Отбор проб должен проводиться в зоне дыхания при характерных производственных условиях.
4.1.2. Для каждого производственного участка должны быть определены вещества, которые могут выделяться в воздух рабочей зоны. При наличии в воздухе нескольких вредных веществ контроль воздушной среды допускается проводить по наиболее опасным и характерным веществам, устанавливаемым органами государственного санитарного надзора.
4.2. Требования к контролю за соблюдением максимально разовой ПДК.
4.2.1. Контроль содержания вредных веществ в воздухе проводится на наиболее характерных рабочих местах. При наличии идентичного оборудования или выполнении одинаковых операций контроль проводится выборочно на отдельных рабочих местах, расположенных в центре и по периферии помещения.
4.2.2. Содержание вредного вещества в данной конкретной точке характеризуется следующим суммарным временем отбора: для токсических веществ – 15 мин, для веществ преимущественно фиброгенного действия – 30 мин. За указанный период времени может быть отобрана одна или несколько последовательных проб через равные промежутки времени. Результаты, полученные при однократном отборе или при усреднении последовательно отобранных проб, сравнивают с величинами ПДКМР.РЗ.
4.2.3. В течение смены и (или) на отдельных этапах технологического процесса в одной точке должно быть последовательно отобрано не менее трех проб. Для аэрозолей преимущественно фиброгенного действия допускается отбор одной пробы.
4.2.4. При возможном поступлении в воздух рабочей зоны вредных веществ с остронаправленным механизмом действия должен быть обеспечен непрерывный контроль с сигнализацией о превышении ПДК.
4.2.5. Периодичность контроля (за исключением веществ, указанных в 4.2.4) устанавливается в зависимости от класса опасности вредного вещества: для I класса – не реже 1 раза в 10 дней, II класса – не реже 1 раза в месяц, III и IV классов – не реже 1 раза в квартал.
В зависимости от конкретных условий производства периодичность контроля может быть изменена по согласованию с органами государственного санитарного надзора. При установленном соответствии содержания вредных веществ III, IV классов опасности уровню ПДК допускается проводить контроль не реже 1 раза в год.

Таблица 3.1
Нормативные документы по химическим и биологическим факторам среды
	[bookmark: _Toc403554429]№
	Наименование фактора
	Нормативный документ

	[bookmark: _Toc403554430]1
	Организация и проведение производственного контроля
	СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». – http://www.niiot.ru/doc/bank00/doc262/doc.htm

	[bookmark: _Toc403554431]2
	Химический фактор
	ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны». – 
http://www.niiot.ru/doc/bank00/doc450/doc.htm.
ГН 2.2.5.3532-18 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны». – 
http://www.niiot.ru/doc/bank00/doc014/doc.htm

	[bookmark: _Toc403554432]3
	Биологический фактор
	СП 1.3.3118-13 «Безопасность работы с микроорганизмами I–II групп патогенности (опасности)». – http://www.niiot.ru/doc/bank00/doc264/doc.htm.
СП 1.3.2322-08 «Безопасность работы с микроорганизмами III–IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней». – 
http://www.niiot.ru/doc/bank00/doc253/doc.htm



[bookmark: _Toc403554433]Таблица 3.2. Примерная типовая программа лабораторно-инструментальных исследований в рамках производственного контроля на предприятиях по химическим и биологическим факторам (пример).
Инструкция по заполнению таблицы
В столбце 2 заполняются технологические операции процесса (из практической работы 1).
В столбце 3 заполняется оборудование, материалы технологических операций.
В столбце 4 идентифицированные ХИМИЧЕСКИЕ и БИОЛОГИЧЕСКИЕ факторы по каждой операции из практической работы 1.
В столбце 5 – класс опасности вещества, берется из ГН 2.2.5.1313-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Режим доступа – http://www.niiot.ru/doc/bank00/doc014/doc.htm.
В столбце 6 – периодичность измерения химических и биологических факторов. Периодичность измерений по каждому фактору берется из нормативных документов, приведенных в табл. 3.1. 
В столбце 7 приводятся нормативные документы по конкретному фактору из табл. 3.1.
Таблица 3.2
	№
п/п
	Наименование объекта производственного контроля
	Объект исследования (или исследуемый материал)
	Определяемые показатели
	Класс опасности вещества
	Периодичность производственного контроля
	Нормативная, нормативно-техническая и методическая документация, регламентирующая проведение исследований, испытаний и т. п.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Операция 1. Диагностика ходовой части
	Стенды для проверки подвески.
Стенды анализа геометрии ходовой части
	Бензин
	4
	1 раз в квартал
	ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»

	
	
	
	Угарный газ
(углерода оксид)
	4
	1 раз в квартал
	ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»

	
	
	
	Оксиды азота
	3
	1 раз в квартал
	ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»

	
	
	
	Масло минеральное
	3
	1 раз в квартал
	ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»

	2
	Операция 2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc404153148]Раздел 2. Мониторинг экологической безопасности

Задание 4. «Мониторинг безопасности по отходам производства» 
	Цель: получить практические навыки организации и проведения мониторинга безопасности в области обращения с отходами. 
Задачи 
Изучите нормативную базу в области обращения с отходами производства и проведения мониторинга безопасности в этой сфере.
Идентифицируйте отходы производства изучаемого объекта мониторинга.
Научитесь оформлять документацию в области обращения с отходами производства.
Постановка задания
Изучите законодательную и нормативную базу в области обращения с отходами (ФЗ № 89. – Режим доступа: http://base.garant.ru/12112084).
Используя данные, полученные при идентификации объекта мониторинга (задание 1), изучите, какие образуются отходы на исследуемом рабочем месте (предприятии, технологическом процессе). В качестве вспомогательного материала используйте данные по отходам, приведенные в Приложении 1.
Полученные результаты занесите в табл. 4.1.
Для учета образовавшихся отходов на предприятии оформите по образцу табл. 4.2. Заполните таблицу на основании анализа имеющихся на предприятии отходов, используя данные табл. 4.1 или Приложения 1.
 Результат – файл с выполненными заданиями. 
		Справочные материалы 
1. ФЗ-89, принятый Государственной Думой 22 мая 1998 года и одобренный Советом Федерации 10 июня 1998 года, определяет правовые основы обращения с отходами производства и потребления в целях предотвращения вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье человека и окружающую среду, а также вовлечения таких отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья.
2. Согласно СП 2.1.7.1386-03 отходы по степени воздействия на среду обитания и здоровье человека распределяются на четыре класса опасности:
− 1 класс – чрезвычайно опасные;
− 2 класс – высокоопасные;
− 3 класс – умеренно опасные;
− 4 класс – малоопасные.
Класс опасности отхода может быть определен расчетным или (и) экспериментальным методом. Определение класса опасности отхода осуществляется аккредитованными в установленном порядке организациями в соответствии с СП 2.1.7.1386-03.
[bookmark: Par29][bookmark: Par34]3. Приказом Минприроды России от 01.09.2011 № 721 утвержден порядок учета в области обращения с отходами (последняя ред. Приказа Минприроды России от 25.06.2014 № 284). 
[bookmark: Par71]Порядок учета в области обращения с отходами
(выборочно)
Список изменяющихся документов
(в ред. Приказа Минприроды России от 25.06.2014 № 284)
I. Общие требования
1. Порядок учета в области обращения с отходами (далее – Порядок) устанавливает требования к ведению юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями учета образовавшихся, использованных, обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от других лиц, размещенных отходов.
2. Действие настоящего Порядка не распространяется на ведение учета в области обращения с радиоактивными отходами, с биологическими отходами, с медицинскими отходами, с выбросами вредных веществ в атмосферу и со сбросами вредных веществ в водные объекты (в ред. Приказа Минприроды России от 25.06.2014 № 284).
3. Материалы учета являются информацией в области обращения с отходами и используются при:
− проведении инвентаризации отходов;
− подготовке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, технических отчетов о неизменности производственного процесса, используемого сырья и об образующихся отходах, отчетности об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов (за исключением статистической отчетности);
− ведении федеральных статистических наблюдений;
− расчетах платы за негативное воздействие на окружающую среду (в части размещения отходов).
Учет в области обращения с отходами ведется отдельно по каждому обособленному подразделению либо филиалу (при их наличии) и по юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю) в целом (в ред. Приказа Минприроды России от 25.06.2014 № 284).
4. Учет в области обращения с отходами ведется на основании фактических измерений количества использованных, обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от других лиц, размещенных отходов.
В случае невозможности произвести фактические измерения количества использованных, обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от других лиц, размещенных отходов, учет ведется на основании следующих источников:
− технической и технологической документации;
− бухгалтерской документации;
− актов приема-передачи;
− договоров.
5. Учету подлежат все виды отходов I–IV классов опасности, образовавшихся, использованных, обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от других лиц, а также размещенных юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем за учетный период.
Класс опасности отхода устанавливается в соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов (далее – ФККО) (в ред. Приказа Минприроды России от 25.06.2014 № 284).
Для отходов, не включенных в Федеральный классификационный каталог отходов, индивидуальные предприниматели и юридические лица указывают класс опасности, определенный в соответствии с порядком отнесения отходов I–IV классов опасности к конкретному классу опасности, устанавливаемым Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации.*
(Абзац введен Приказом Минприроды России от 25.06.2014 № 284.)
6. Данные учета в области обращения с отходами ведутся в электронном виде. При отсутствии технической возможности ведения в электронном виде данные учета в области обращения с отходами оформляются в письменном виде. Оформление и ведение данных учета в области обращения с отходами осуществляется по прилагаемому образцу (Приложения 2, 3, 4 к Порядку) (в ред. Приказа Минприроды России от 25.06.2014 № 284).
Заполнение таблиц данных учета в области обращения с отходами (далее – таблицы данных учета) осуществляется лицом, ответственным за учет образовавшихся, использованных, обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от других лиц, а также размещенных отходов, по мере образования, использования, обезвреживания отходов, передачи отходов другим лицам или получения отходов от других лиц, размещения отходов.
7. Данные учета обобщаются по итогам очередного квартала (по состоянию на 1 апреля, 1 июля и 1 октября текущего года), а также очередного календарного года (по состоянию на 1 января года, следующего за учетным) в срок не позднее 10 числа месяца, следующего за указанным периодом.
8. Данные учета в области обращения с отходами должны содержать:
а) титульный лист, оформляемый в свободной форме;
б) данные учета отходов, оформляемые в соответствии с Приложениями 2, 3, 4 к Порядку по итогам очередного квартала и очередного календарного года (п. 8 в ред. Приказа Минприроды России от 25.06.2014 № 284).
9. Утратил силу – Приказ Минприроды России от 25.06.2014 № 284.
…
19. В табл. «Данные в области обращения с отходами у индивидуального предпринимателя и юридического лица» (для оформления табл. 4.2) в столбцах 1 и 2 указывается количество отходов на начало учетного периода (по каждому виду отходов и по каждому классу опасности отходов), находящихся на хранении (столбец 1) и накопленных с целью дальнейшего использования, обезвреживания, размещения, передачи другим структурным подразделениям по состоянию на начало учетного периода (столбец 2) (в ред. Приказа Минприроды России от 25.06.2014 № 284);
в столбце 3 указывается количество отходов (по каждому виду отходов и по каждому классу опасности отходов), образовавшихся в течение учетного периода;
в столбце 4 указывается количество отходов (по каждому виду отходов и по каждому классу опасности отходов), поступивших в течение учетного периода от других индивидуальных предпринимателей и юридических лиц;
в столбце 5 указывается количество отходов (по каждому виду отходов и по каждому классу опасности отходов), использованных в течение учетного периода;
в столбце 6 указывается количество отходов (по каждому виду отходов и по каждому классу опасности отходов), обезвреженных в течение учетного периода;
в столбце 7 указывается суммарное (столбец 8 + столбец 9 + столбец 10 + столбец 11) количество отходов (по каждому виду отходов и по каждому классу опасности отходов), переданных в течение учетного периода другим индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам;
в столбце 8 указывается количество отходов (по каждому виду отходов и по каждому классу опасности отходов), переданных в течение учетного периода другим индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам для использования;
в столбце 9 указывается количество отходов (по каждому виду отходов и по каждому классу опасности отходов), переданных в течение учетного периода другим индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам для обезвреживания;
в столбце 10 указывается количество отходов (по каждому виду отходов и по каждому классу опасности отходов), переданных в течение учетного периода другим индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам для размещения с целью хранения (в ред. Приказа Минприроды России от 25.06.2014 № 284);
в столбце 11 указывается количество отходов (по каждому виду отходов и по каждому классу опасности отходов), переданных в течение учетного периода другим индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам для размещения с целью захоронения (в ред. Приказа Минприроды России от 25.06.2014 № 284);
в столбце 12 указывается количество отходов (по каждому виду отходов и по каждому классу опасности отходов), размещенных в течение учетного периода на эксплуатируемых объектах размещения отходов;
в столбце 13 указывается количество отходов (по каждому виду отходов и по каждому классу опасности отходов), размещенных в течение учетного периода с целью хранения (в ред. Приказа Минприроды России от 25.06.2014 № 284);
в столбце 14 указывается количество отходов (по каждому виду отходов и по каждому классу опасности отходов), размещенных в течение учетного периода с целью захоронения (в ред. Приказа Минприроды России от 25.06.2014 № 284);
в столбце 15 указывается количество отходов (по каждому виду отходов и по каждому классу опасности отходов), находящихся по состоянию на конец учетного периода с целью хранения (в ред. Приказа Минприроды России от 25.06.2014 № 284);
в столбце 16 указывается количество отходов (по каждому виду отходов и по каждому классу опасности отходов), накопленных с целью дальнейшего использования, обезвреживания, размещения, передачи другим индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, по состоянию на конец учетного периода.
Количество отходов, находящихся на хранении на конец учетного периода (столбец 15), определяется как сумма количества отходов, находящихся по состоянию на начало учетного периода на хранении, и количества отходов, размещенных с целью хранения в течение учетного периода (столбец 1 + столбец 13) (в ред. Приказа Минприроды России от 25.06.2014 № 284).
Количество отходов, накопленных на конец учетного периода (столбец 16), определяется как сумма количества отходов, накопленных на начало учетного периода, образовавшихся, принятых от других индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, за вычетом количества отходов, использованных, обезвреженных, переданных другим индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам и размещенных с целью захоронения отходов в течение учетного периода (столбец 2 + столбец 3 + столбец 4 – столбец 5 – столбец 6 – столбец 7 – столбец 12) (в ред. Приказа Минприроды России от 25.06.2014 № 284).
[bookmark: _Toc403554437]III. Заключительные положения
20. Индивидуальные предприниматели и юридические лица обеспечивают полноту, непрерывность и достоверность учета образовавшихся, использованных, обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от других лиц, а также размещенных отходов.
21. Таблицы данных учета и учетные документы хранятся индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами в электронном и/или письменном виде в течение пяти лет (п. 21 в ред. Приказа Минприроды России от 25.06.2014 № 284).

Таблица 4.1
Отходы производства предприятия ___________________ (цеха, рабочего места)
(образец)
	Техпроцесс
	Оборудование
	Твердые отходы
	Жидкие отходы

	1
	2
	3
	5

	ТО автомобиля
	Ручной инструмент
	Ветошь
	Масло минеральное

	
	Двухстоечный подъемник
	–
	Масло нефтяное 

	
	Тележка
	–
	

	
	Емкость для масла

	–
	Масло минеральное
Масло нефтяное 

	
	Стенд для проверки рулевого механизма и т. д.
	–


	Бензин
Ацетон

	
	
	
	



Инструкция по заполнению таблицы
В столбце 1 заполняются технологические операции (из практической работы 1).
В столбце 2 заполняется оборудование, материалы технологических операций (из практической работы 1).
В столбце 3 – твердые отходы данного процесса.
В столбце 4 – жидкие отходы данного процесса.


Таблица 4.2
Данные учета в области обращения с отходами
у ______________________________________ 
индивидуальный предприниматель ФИО, наименование юридического лица
за ____________ 20__ г.
квартал, год

Код по ОКЕИ: тонна – 168 (ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения)

	Номер строки
	Наименование видов отходов
	Код по ФККО
	Наличие отходов на начало квартала
	Образование отходов
	Прием отходов от других индивидуальных предпринимателей и юридических лиц
	Использование отходов
	Обезвреживание отходов
	Передача отходов другим индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам
	Размещение отходов на эксплуатируемых объектах
	Наличие отходов на конец квартала

	
	
	
	Хранение
	Накопление
	
	
	
	
	Всего
	Для использования
	Для обезвреживания
	Для размещения
	Всего
	Из них
	Хранение
	Накопление

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хранение
	Захоронение
	
	Хранение
	Захоронение
	
	

	А
	Б
	В
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	А
	Б
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	010
	Всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	100
	Всего по I классу опасности
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	101
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	102
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	103
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	104
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	200
	Всего по II классу опасности
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	201
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	202
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	203
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	204
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	300
	Всего по III классу опасности
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	301
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	302
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	303
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	304
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	400
	Всего по IV классу опасности
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	401
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	402
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	403
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	404
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	500
	Всего по V классу опасности
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	501
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	502
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	503
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	504
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Ответственный исполнитель _________ _____________ Дата __________
 подпись ФИО


[bookmark: Par137]Образец заполнения таблицы 4.2
[bookmark: Par145][bookmark: Par653]к Порядку учета в области
обращения с отходами, утвержденному
Приказом Минприроды России
от 01.09.2011 № 721 
[bookmark: Par661]Данные учета в области обращения с отходами
у ______________________________________________________
индивидуальный предприниматель ФИО, наименование юридического лица
за ____________ 20__ г.
квартал, год
Код по ОКЕИ: тонна – 168 (ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения)
	Номер строки
	Наименование видов отходов
	Код по ФККО
	Наличие отходов на начало квартала
	Образование отходов
	Прием отходов от других индивидуальных предпринимателей и юридических лиц
	Использование отходов
	Обезвреживание отходов
	Передача отходов другим индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам
	Размещение отходов на эксплуатируемых объектах
	Наличие отходов на конец квартала

	
	
	
	Хранение
	Накопление
	
	
	
	
	Всего
	Для использования
	Для обезвреживания
	Для размещения
	Всего
	Из них
	Хранение
	Накопление

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хранение
	Захоронение
	
	Хранение
	Захоронение
	
	

	А
	Б
	В
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	010
	ВСЕГО
	
	0
	0
	46,2556
	0
	0
	0
	46,2556
	6,556
	0,0266
	0
	39,663
	0
	0
	0
	0
	0

	100
	Всего по I классу опасности
	
	0
	0
	0,0266
	0
	0
	0
	0,0266
	0
	0,0266
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	101
	Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства
	4 71 101 01 52 1
	0
	0
	0,0266
	0
	0
	0
	0,0266
	0
	0,0266
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	200
	Всего по II классу опасности
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	201
	Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом
	9 20 110 01 53 2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	202
	Аккумуляторы никель-кадмиевые отработанные неповрежденные, с электролитом
	9 20 120 01 53 2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	203
	хххххх
	хх
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	204
	хххххх
	хх
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	300
	Всего по III классу опасности
	
	0
	0
	1,0
	0
	0
	0
	1,0
	0,9
	0
	0
	0,1
	0
	0
	0
	0
	0

	301
	Отходы антифризов на основе этиленгликоля
	9 21 210 01 31 3
	0
	0
	0,017
	0
	0
	0
	0,017
	0,017
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	302
	хххх
	хх
	
	
	ххх
	
	
	
	ххх
	ххх
	
	
	
	
	
	
	
	

	303
	хххх
	хх
	
	
	ххх
	
	
	
	ххх
	ххх
	
	
	
	
	
	
	
	

	304
	хххх
	хх
	
	
	ххх
	
	
	
	ххх
	ххх
	
	
	
	
	
	
	
	

	400
	Всего по IV классу опасности
	
	0
	0
	39,013
	0
	0
	0
	39,013
	4,794
	0
	0
	34,219
	0
	0
	0
	0
	0

	401
	Фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные
	9 21 301 01 52 4
	0
	0
	0,5
	0
	0
	0
	0,5
	0
	0
	0
	0,5
	0
	0
	0
	0
	0

	402
	хххх
	хх
	
	
	ххх
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	403
	хххх
	хх
	
	
	ххх
	
	
	
	ххх
	
	
	
	ххх
	
	
	
	
	

	404
	хххх
	хх
	
	
	ххх
	
	
	
	ххх
	
	
	
	ххх
	
	
	
	
	

	500
	Всего по V классу опасности
	
	0
	0
	6,216
	0
	0
	0
	6,216
	0,872
	0
	0
	5,344
	0
	0
	0
	0
	0

	501
	Тормозные колодки отработанные без накладок асбестовых
	9 20 310 01 52 5
	0
	0
	3,1
	0
	0
	0
	3,1
	0
	0
	0
	3,1
	0
	0
	0
	0
	0

	502
	хххх
	хх
	
	
	ххх
	
	
	
	ххх
	
	
	
	ххх
	
	
	
	
	

	503
	хххх
	хх
	
	
	ххх
	
	
	
	ххх
	
	
	
	ххх
	
	
	
	
	

	504
	хххх
	хх
	
	
	ххх
	
	
	
	ххх
	
	
	
	ххх
	
	
	
	
	



Ответственный исполнитель _________ _____________ Дата __________
 подпись ФИО

Приложение 1
Класс опасности отходов и код отхода по Федеральному классификационному каталогу отходов (ФККО)
	ФККО
	Наименование
	Класс опасности

	3 10 000 00 00 0
	Отходы производства химических веществ и химических продуктов
	

	3 10 810 01 33 3
	Отходы солей натрия при ликвидации проливов органических и неорганических кислот
	3

	3 12 241 11 39 5
	Отходы разложения природных фосфатов серной кислотой (фосфогипс) нейтрализованные при производстве фосфорной кислоты
	5

	3 12 241 21 33 4
	Отходы (осадок) нейтрализации фторсодержащих стоков при производстве фосфорной кислоты
	4

	3 13 221 01 29 3
	Отходы ректификации метанола в виде твердых парафинов при производстве спирта метилового
	3

	3 13 321 31 52 3
	Поролитовые фильтры, загрязненные катализаторной пылью на основе угля, пропитанного ацетатом цинка
	3

	3 13 611 01 29 3
	Катализатор кальций-кадмий фосфатный производства ацетальдегида отработанный
	3

	3 13 611 11 29 3
	Отходы регенерации катализатора кальций-кадмий фосфатного в производстве ацетальдегида
	3

	3 13 621 01 33 3
	Отходы защелачивания ацетона-сырца при производстве ацетона
	3

	3 13 959 11 39 2
	Осадок при очистке смешанных стоков производства ациклических спиртов, альдегидов, кислот и эфиров
	2

	3 13 959 31 39 4
	Отходы (осадок) механической очистки нейтрализованных стоков производств органического синтеза
	4

	3 14 001 11 39 4
	Отходы получения магнезиальной добавки в производстве минеральных удобрений
	4

	3 14 120 21 23 4
	Ткань фильтровальная из полимерных волокон отработанная при очистке технологических газов производства слабой азотной кислоты
	4

	3 14 140 00 00 0
	Отходы производства аммиака
	

	3 14 390 11 33 4
	Отходы зачистки хранилищ жидких продуктов производства азотных удобрений
	4

	3 14 510 11 61 3
	Ткань фильтровальная из полиэфирного волокна при газоочистке, загрязненная хлоридами калия и натрия
	3

	3 14 710 11 39 4
	Осадок при растворении сметок минеральных удобрений, содержащих азот, фосфор и калий
	4

	3 14 710 21 43 4
	Опилки древесные, загрязненные минеральными удобрениями, содержащими азот, фосфор и калий
	4

	3 14 901 31 33 4
	Отходы зачистки коллекторов ливневых и промышленных сточных вод при производстве неорганических минеральных удобрений
	4

	3 40 000 00 00 0
	Отходы производства прочей неметаллической продукции
	

	3 41 001 01 42 4
	Пыль стеклянная
	4

	3 41 400 01 20 5
	Отходы стекловолокна
	5

	3 41 901 01 20 5
	Бой стекла
	5

	3 42 410 02 42 4
	Пыль керамзитовая
	4

	3 43 100 01 42 4
	Пыль керамическая
	4

	3 43 100 02 20 5
	Бой керамики
	5

	3 43 210 01 20 5
	Бой строительного кирпича
	5

	3 43 210 02 42 4
	Пыль кирпичная
	4

	3 45 100 01 20 5
	Цемент некондиционный
	5

	3 45 100 11 42 3
	Пыль цементная
	4

	3 46 120 01 42 4
	Отходы бетонной смеси в виде пыли
	4

	3 46 200 01 20 5
	Бой бетонных изделий
	5

	3 46 200 02 20 5
	Бой железобетонных изделий
	5

	3 46 200 03 42 4
	Пыль бетонная
	4

	3 46 310 11 20 5
	Обрезь и брак гипсокартонных листов
	5

	3 46 420 02 42 3
	Пыль асбоцементная
	3

	3 46 910 01 39 4
	Осадок гашения извести при производстве известкового молока
	4

	3 48 511 01 20 4
	Отходы асбеста в кусковой форме
	4

	3 48 511 02 42 1
	Асбестовая пыль и волокно
	1

	3 48 511 03 49 4
	Отходы асбеста в виде крошки
	4

	3 48 521 01 42 4
	Отходы асфальтобетона и/или асфальтобетонной смеси в виде пыли
	4

	3 50 000 00 00 0
	Отходы металлургических производств
	

	3 51 501 01 39 3
	Окалина замасленная прокатного производства с содержанием масла 15 % и более
	3

	3 61 211 01 31 3
	Смазочно-охлаждающие масла отработанные при металлообработке
	3

	3 61 212 09 22 3
	Стружка свинцовая незагрязненная
	3

	3 61 212 11 22 3
	Стружка цинка незагрязненная
	3

	3 61 213 01 43 5
	Опилки чугунные незагрязненные
	5

	3 61 213 02 43 5
	Опилки стальные незагрязненные
	5

	3 61 213 08 43 2
	Опилки свинцовые незагрязненные
	2

	3 61 213 09 43 3
	Опилки цинковые незагрязненные
	3

	3 61 213 11 43 3
	Опилки никеля незагрязненные
	3

	3 61 213 13 43 3
	Опилки хрома незагрязненные
	3

	3 61 213 14 43 3
	Опилки цветных металлов в смеси незагрязненные
	3

	3 61 222 01 31 3
	Эмульсии и эмульсионные смеси для шлифовки металлов отработанные, содержащие масла или нефтепродукты в количестве 15 % и более
	3

	3 61 222 02 31 4
	Эмульсии и эмульсионные смеси для шлифовки металлов отработанные, содержащие масла или нефтепродукты в количестве менее 15 %
	4

	3 61 222 03 39 3
	Шлам шлифовальный маслосодержащий
	3

	3 61 223 01 42 4
	Пыль (порошок) от шлифования алюминия с содержанием металла 50 % и более
	4

	3 61 223 02 42 2
	Пыль (порошок) от шлифования свинца с содержанием металла 50 % и более
	2

	3 61 223 03 42 3
	Пыль (порошок) от шлифования меди с содержанием металла 50 % и более
	3

	3 61 223 04 42 4
	Пыль (порошок) от шлифования медных сплавов с содержанием металла 50 % и более
	4

	3 61 223 07 42 3
	Пыль (порошок) от шлифования цинка с содержанием металла 50 % и более
	3

	3 61 223 08 42 3
	Пыль (порошок) от шлифования никеля с содержанием металла 50 % и более
	3

	3 61 225 21 42 3
	Пыль (порошок) от шлифования жаропрочных сплавов железа с никелем
	3

	4 05 000 00 00 0
	Бумага и изделия из бумаги, утратившие потребительские свойства
	

	4 05 121 01 20 5
	Отходы потребления картона (кроме электроизоляционного, кровельного и обувного) с черно-белой и цветной печатью
	5

	4 05 122 01 60 5
	Использованные книги, журналы, брошюры, проспекты, каталоги
	5

	4 05 122 02 60 5
	Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства
	5

	4 05 122 03 60 5
	Отходы газет
	5

	4 05 290 02 29 4
	Отходы бумаги с клеевым слоем
	4

	4 05 810 01 29 4
	Отходы бумаги и картона, содержащие отходы фотобумаги
	4

	4 06 000 00 00 0
	Отходы из нефтепродуктов
	

	4 06 110 01 31 3
	Отходы минеральных масел моторных
	3

	4 06 120 01 31 3
	Отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены
	3

	4 06 130 01 31 3
	Отходы минеральных масел индустриальных
	3

	4 06 140 01 31 3
	Отходы минеральных масел трансформаторных, не содержащих галогены
	3

	4 06 150 01 31 3
	Отходы минеральных масел трансмиссионных
	3

	4 06 166 01 31 3
	Отходы минеральных масел компрессорных
	3

	4 06 170 01 31 3
	Отходы минеральных масел турбинных
	3

	4 06 180 01 31 3
	Отходы минеральных масел технологических
	3

	4 06 190 01 31 3
	Отходы прочих минеральных масел
	3

	4 06 320 01 31 3
	Смесь масел минеральных отработанных (трансмиссионных, осевых, обкаточных, цилиндровых) от термической обработки металлов
	3

	4 06 350 01 31 3
	Всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений
	3

	4 06 910 01 10 3
	Остатки дизельного топлива, утратившего потребительские свойства
	3

	4 13 100 01 31 3
	Отходы синтетических и полусинтетических масел моторных
	3

	4 13 200 01 31 3
	Отходы синтетических и полусинтетических масел индустриальных
	3

	4 13 300 01 31 3
	Отходы синтетических и полусинтетических масел электроизоляционных
	3

	4 13 400 01 31 3
	Отходы синтетических масел компрессорных
	3

	4 13 500 01 31 3
	Отходы прочих синтетических масел
	3

	4 13 600 01 31 3
	Отходы синтетических гидравлических жидкостей
	3

	4 50 000 00 00 0
	Неметаллические минеральные продукты прочие, утратившие потребительские свойства
(кроме отходов строительных материалов, вошедших в блок 8)
	

	4 51 000 00 00 0
	Отходы стекла и изделий из стекла
	

	4 51 101 00 20 5
	Лом изделий из стекла
	5

	4 51 102 00 20 5
	Тара стеклянная незагрязненная
	5

	4 51 441 01 29 4
	Отходы стеклоткани
	4

	4 51 800 00 00 0
	Отходы стекла и изделий из стекла загрязненные
	

	4 57 111 01 20 4
	Отходы шлаковаты незагрязненные
	4

	4 57 112 01 20 4
	Отходы базальтового волокна и материалов на его основе
	4

	4 57 119 01 20 4
	Отходы прочих теплоизоляционных материалов на основе минерального волокна незагрязненные
	4

	4 57 201 02 20 5
	Керамзит, утративший потребительские свойства, незагрязненный
	5

	4 62 110 01 51 3
	Лом и отходы медных изделий без покрытий незагрязненные
	3

	4 62 400 99 20 2
	Отходы, содержащие свинец (в том числе пыль и/или опилки свинца), несортированные
	2

	4 70 000 00 00 0
	Отходы оборудования и прочей продукции, подлежащей особому контролю
	

	4 71 000 00 00 0
	Отходы оборудования, содержащего ртуть
	

	4 71 100 00 00 0
	Отходы электрического оборудования, содержащего ртуть
	

	4 71 101 01 52 1
	Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства
	1

	4 71 900 00 00 0
	Отходы прочего оборудования, содержащего ртуть
	

	4 71 910 00 52 1
	Отходы вентилей ртутных
	1

	4 71 920 00 52 1
	Отходы термометров ртутных
	1

	4 72 110 00 00 0
	Отходы конденсаторов, содержащих стойкие органические загрязнители
	

	4 72 110 01 52 1
	Отходы конденсаторов с трихлордифенилом
	1

	4 72 110 02 52 1
	Отходы конденсаторов с пентахлордифенилом
	1

	4 72 120 00 00 0
	Отходы трансформаторов, содержащих стойкие органические загрязнители
	

	4 72 120 01 52 1
	Отходы трансформаторов с пентахлордифенилом
	1

	4 72 160 00 00 0
	Отходы масел, содержащих стойкие органические загрязнители
	

	4 72 160 01 31 1
	Отходы масел трансформаторных, содержащих полихлорированные дифенилы и терфенилы
	1

	4 72 160 99 31 1
	Отходы прочих масел, содержащих полихлорированные дифенилы и терфенилы
	1

	4 72 300 00 00 0
	Отходы масел, содержащих галогены
	

	4 72 301 01 31 2
	Отходы масел трансформаторных и теплонесущих, содержащих галогены
	2

	4 72 302 01 31 2
	Отходы масел гидравлических, содержащих галогены и потерявших потребительские свойства
	2

	4 80 000 00 00 0
	Отходы машин и прочего оборудования
	

	4 81 203 01 52 3
	Картриджи печатающих устройств с содержанием тонера 7 % и более отработанные
	3

	4 82 304 01 52 3
	Провод медный, покрытый никелем, утративший потребительские свойства
	3

	4 82 305 01 52 2
	Кабель медно-жильный освинцованный, утративший потребительские свойства
	2

	6 00 000 00 00 0
	Отходы обеспечения электроэнергией, газом и паром
	

	6 11 100 01 40 4
	Зола от сжигания угля малоопасная
	4

	6 11 200 01 21 4
	Шлак от сжигания угля малоопасный
	4

	6 11 400 01 20 4
	Золошлаковая смесь от сжигания углей малоопасная
	4

	6 11 400 02 20 5
	Золошлаковая смесь от сжигания углей практически неопасная
	5

	6 18 900 00 00 0
	Прочие отходы при очистке оборудования ТЭС, ТЭЦ, котельных
	

	6 18 901 01 20 5
	Отходы при очистке котлов от накипи
	5

	6 18 902 01 20 3
	Золосажевые отложения при очистке оборудования ТЭС, ТЭЦ, котельных умеренно опасные
	3

	6 18 902 02 20 4
	Золосажевые отложения при очистке оборудования ТЭС, ТЭЦ, котельных малоопасные
	4

	6 21 000 00 00 0
	Отходы гидроэлектростанций
	

	6 21 100 01 71 5
	Мусор с защитных решеток гидроэлектростанций
	5

	6 90 000 00 00 0
	Отходы при обеспечении электроэнергией, газом, паром прочие
	

	7 23 301 01 39 3
	Осадок (шлам) флотационной очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве 15 % и более
	3

	7 33 000 00 00 0
	Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным
	

	7 33 100 01 72 4
	Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)
	4

	7 33 210 01 72 4
	Мусор и смет производственных помещений малоопасный
	4

	7 33 220 01 72 4
	Мусор и смет от уборки складских помещений малоопасный
	4

	7 33 310 01 71 4
	Смет с территории гаража, автостоянки малоопасный
	4

	7 33 390 01 71 4
	Смет с территории предприятия малоопасный
	4

	7 36 100 02 72 4
	Отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные прочие
	4

	8 00 000 00 00 0
	Отходы строительства и ремонта 
	

	8 11 100 01 49 5
	Грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный опасными веществами
	5

	8 12 101 01 72 4
	Древесные отходы от сноса и разборки зданий
	4

	8 12 201 01 20 5
	Лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий
	5

	8 12 901 01 72 4
	Мусор от сноса и разборки зданий несортированный
	4

	8 19 100 01 49 5
	Отходы песка незагрязненные
	5

	8 19 100 03 21 5
	Отходы строительного щебня незагрязненные
	5

	8 21 101 01 21 5
	Лом бортовых камней, брусчатки, булыжных камней и прочие отходы изделий из природного камня
	5

	8 22 101 01 21 5
	Отходы цемента в кусковой форме
	5

	8 22 201 01 21 5
	Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме
	5

	8 22 301 01 21 5
	Лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме
	5

	8 22 401 01 21 4
	Отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме
	4

	8 23 101 01 21 5
	Лом строительного кирпича незагрязненный
	5

	8 23 201 01 21 5
	Лом черепицы, керамики незагрязненный
	5

	8 24 110 01 20 4
	Обрезь и лом гипсокартонных листов
	4

	8 24 900 01 29 4
	Отходы шпатлевки
	4

	8 26 210 01 51 4
	Отходы рубероида
	4

	8 26 220 01 51 4
	Отходы толя
	4

	8 27 100 01 51 4
	Отходы линолеума незагрязненные
	4

	8 90 000 01 72 4
	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ
	4

	8 91 110 01 52 3
	Инструменты лакокрасочные (кисти, валики), загрязненные лакокрасочными материалами (в количестве 5 % и более)
	3

	9 19 000 00 00 0
	Прочие отходы обслуживания машин и оборудования
	

	9 19 202 01 60 3
	Сальниковая набивка асбестографитовая промасленная (содержание масла 15 % и более)
	3

	9 19 203 01 60 3
	Пенька промасленная (содержание масла 15 % и более)
	3

	9 19 203 02 60 4
	Пенька промасленная (содержание масла менее 15 %)
	4

	9 19 204 01 60 3
	Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и более)
	3

	9 19 204 02 60 4
	Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %)
	4

	9 19 205 01 39 3
	Опилки и стружка древесные, загрязненные нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и более)
	3

	9 19 205 02 39 4
	Опилки и стружка древесные, загрязненные нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %)
	4

	9 20 000 00 00 0
	Отходы обслуживания и ремонта транспортных средств прочие
	

	9 20 110 01 53 2
	Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом
	2

	9 20 110 02 52 3
	Аккумуляторы свинцовые отработанные в сборе, без электролита
	3

	9 20 110 03 51 3
	Свинцовые пластины отработанных аккумуляторов
	3

	9 20 110 04 39 2
	Шлам сернокислотного электролита
	2

	9 20 120 01 53 2
	Аккумуляторы никель-кадмиевые отработанные неповрежденные, с электролитом
	2

	9 20 120 02 52 3
	Аккумуляторы никель-кадмиевые отработанные в сборе, без электролита
	3

	9 20 130 01 53 2
	Аккумуляторы никель-железные отработанные неповрежденные, с электролитом
	2

	9 20 130 02 52 3
	Аккумуляторы никель-железные отработанные в сборе, без электролита
	3

	9 20 210 01 10 2
	кислота аккумуляторная серная отработанная
	2

	9 20 220 01 10 2
	Щелочи аккумуляторные отработанные
	2

	9 20 310 01 52 5
	Тормозные колодки отработанные без накладок асбестовых
	5

	9 20 310 02 52 4
	Тормозные колодки отработанные с остатками накладок асбестовых
	4

	9 21 210 01 31 3
	Отходы антифризов на основе этиленгликоля
	3

	9 21 301 01 52 4
	Фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные
	4

	9 21 302 01 52 3
	Фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные
	3

	9 21 303 01 52 3
	Фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные
	3

	9 40 000 00 00 0
	Отходы при технических испытаниях, измерениях, исследованиях
	

	9 41 101 01 10 2
	Отходы растворов гидроксида натрия с pH > 11,5 при технических испытаниях и измерениях
	2

	9 41 101 02 10 3
	Отходы растворов гидроксида натрия с pH = 10,1–11,5 при технических испытаниях и измерениях
	3

	9 41 101 03 10 4
	Отходы растворов гидроксида натрия с pH = 9,0–10,0 при технических испытаниях и измерениях
	4

	9 41 102 01 10 2
	Отходы растворов гидроксида калия с pH > 11,5 при технических испытаниях и измерениях
	2

	9 41 102 02 10 3
	Отходы растворов гидроксида калия с pH = 10,1–11,5 при технических испытаниях и измерениях
	3

	9 41 102 03 10 4
	Отходы растворов гидроксида калия с pH = 9,0–10,0 при технических испытаниях и измерениях
	4

	9 41 320 01 10 2
	Отходы азотной кислоты при технических испытаниях и измерениях
	2

	9 41 401 01 20 4
	Отходы поташа в твердом виде при технических испытаниях и измерениях
	4

	9 41 402 01 20 2
	Отходы солей свинца в твердом виде при технических испытаниях и измерениях
	2

	9 41 403 01 20 2
	Отходы хлорида меди в твердом виде при технических испытаниях и измерениях
	2

	9 41 404 01 20 1
	Отходы солей мышьяка в твердом виде при технических испытаниях и измерениях
	1

	9 41 405 01 49 4
	Отходы солей аммония в твердом виде при технических испытаниях и измерениях
	4

	9 41 451 01 10 1
	Растворы, содержащие соли ртути, отработанные при технических испытаниях и измерениях
	1

	9 41 550 01 10 2
	Отходы хлороформа при технических испытаниях и измерениях
	2

	9 42 212 01 10 3
	Отходы технических испытаний продукции органического синтеза, не содержащей галогены
	3

	9 42 501 01 31 3
	Отходы смесей нефтепродуктов при технических испытаниях и измерениях
	3



[bookmark: _Toc404153149]Раздел 3. Мониторинг промышленных объектов

Задание 5 «Мониторинг и управление инженерными системами зданий и сооружений» 
	Цель: получить практические навыки организации и проведения мониторинга инженерных систем, зданий и сооружений.
Задачи 
Изучите нормативную документацию в области мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений для их текущего и капитального ремонта (Приложение 5.2).
Выполните задание по предложенному варианту.
Результат – файл с выполненными заданиями. 
Постановка задания
Ознакомьтесь с нормативной документацией, данной в Приложении.
[bookmark: _GoBack]Изучите документацию о периодичности капитального ремонта производственных зданий и сооружений.
Выполните самостоятельную работу, заполнив табл. 5.4, 5.5, 5.6 по выбранному варианту задания.
Справочные материалы
[bookmark: Par24][bookmark: _Toc403554439]Таблица 5.1
Примерная периодичность капитального ремонта производственных зданий
	[bookmark: Par1112]№ п/п
	Капитальность здания
	Периодичность капитальных ремонтов в годах

	
	
	в нормальных условиях
	в агрессивной среде и при переувлажнении
	при вибрационных нагрузках

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	С железобетонным или металлическим каркасом, с заполнением каркаса каменными материалами
	20
	15
	6

	2
	С каменными стенами из штучных камней или крупноблочные, колонны и столбы железобетонные или кирпичные, с железобетонными перекрытиями
	15
	10
	6

	3
	То же, с деревянными перекрытиями
	12
	10
	6

	4
	Со стенами облегченной каменной кладки, колонны и столбы кирпичные или железобетонные, перекрытия железобетонные
	12
	10
	5

	5
	Со стенами облегченной каменной кладки, колонны и столбы кирпичные или деревянные, перекрытия деревянные
	10
	8
	5

	6
	Деревянные с брусчатыми или бревенчатыми рублеными стенами
	10
	8
	5

	7
	Деревянные каркасные и щитовые, а также глинобитные, сырцовые и саманные
	8
	6
	5




[bookmark: Par1191][bookmark: _Toc403554440]Таблица 5.2
[bookmark: Par1193]Примерная периодичность капитального ремонта конструктивных элементов производственных зданий
	№
п/п
	Наименование конструктивных элементов
	Примерная периодичность капитального ремонта в годах для различных условий эксплуатации

	
	
	в нормальных условиях
	в агрессивной среде и при переувлажнении
	при вибрационных и других динамических нагрузках

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Фундаменты:
	
	
	

	
	железобетонные и бетонные
	50–60
	25–30
	15–20

	
	бутовые и кирпичные
	40–50
	20–25
	12–15

	
	деревянные стулья
	10–15
	8–12
	10–12

	2
	Стены:
	
	
	

	
	каменные из штучных материалов
	20–25
	15–18
	12–15

	
	каменные облегченной кладки
	12–15
	8–12
	10–12

	
	деревянные рубленые
	15–20
	12–15
	15–18

	
	деревянные каркасы и щитовые
	12–15
	8–12
	10–12

	
	глинобитные, сырцовые и саманные
	8–10
	6–8
	6–8

	3
	Колонны:
	
	
	

	
	металлические
	50–60
	40–45
	40–50

	
	железобетонные
	50–60
	40–45
	35–40

	
	кирпичные
	20–25
	15–18
	12–15

	
	деревянные на обвязке
	15–18
	10–15
	10–12

	
	деревянные в земле
	10–15
	8–12
	10–12

	4
	Фермы:
	
	
	

	
	металлические
	25–30
	15–20
	20–25

	
	железобетонные
	20–25
	15–20
	15–20

	
	деревянные
	15–20
	12–15
	12–15

	5
	Перекрытия:
	
	
	

	
	железобетонные
	20–25
	15–18
	15–20

	
	деревянные
	15–20
	12–15
	12–15

	6
	Кровля:
	
	
	

	
	металлическая
	10–15
	5–8
	10–12

	
	шиферная
	15–20
	15–20
	12–15

	
	рулонная
	8–10
	8–10
	8–10

	7
	Полы:
	
	
	

	
	металлические
	20–25
	–
	15–20

	
	цементные и бетонные
	5–8
	2–5
	4–5

	
	керамические
	15–20
	12–15
	10–12

	
	торцовые
	10–12
	8–10
	10–12

	
	асфальтовые
	6–8
	6–8
	6–8

	
	дощатые
	8–10
	6–8
	6–8

	
	паркетные
	8–10
	6–8
	8–10

	
	из линолеума
	5–6
	5–6
	5–6

	8
	Проемы:
	
	
	

	
	переплеты металлические
	30
	20
	25

	
	переплеты деревянные
	15
	10
	12

	
	двери
	10
	10
	10

	
	ворота
	8
	8
	8

	9
	Внутренняя штукатурка
	15
	10
	6

	10
	Штукатурка фасадов
	10
	10
	6

	11
	Центральное отопление
	15
	12
	10

	12
	Вентиляция
	10
	5
	8

	13
	Водопровод, канализация и горячее водоснабжение
	15
	12
	12

	14
	Электроосвещение
	15
	12
	12

	15
	Гидроизоляционные и антикоррозийные окраски
	8–10
	4–6
	6–8



[bookmark: Par1485][bookmark: Par1487]Таблица 5.3
Примерная периодичность капитального ремонта сооружений производственного назначения
	№
п/п
	Наименование сооружений
	Периодичность капитальных ремонтов в годах

	
	А. Трубопроводы
	

	1
	Трубопроводы чугунные
	20

	2
	 -"- стальные
	15

	3
	-"- асбестоцементные
	10

	4
	Колодцы железобетонные, бетонные и кирпичные
	10

	5
	Колодцы деревянные
	5

	6
	Водоразборные колонки
	4

	7
	Арматура
	5

	
	Б. Водозаборы и гидротехнические сооружения
	

	8
	Плотины, дамбы, каналы 
	15–25

	9
	Водяные скважины
	4–5

	
	В. Очистные сооружения водопровода
	

	10
	Смесители, камеры реакции, отстойники, фильтры 
	6

	11
	Осветлители
	3

	12
	Подземные резервуары и водонапорные башни железобетонные
	8

	13
	Брызгательные бассейны и градирни железобетонные 
	5

	14
	Градирни деревянные 
	3

	15
	Водонапорные башни деревянные 
	5

	16
	-"- -"- каменные
	8

	
	Г. Очистные сооружения канализации
	

	17
	Песколовки и отстойники кирпичные

	4

	18
	Песколовки, отстойники, метантенки,
аэротенки, аэрофильтры железобетонные 
	6

	19
	Иловые и песковые площадки 
	4

	20
	Поля фильтрации и поля орошения
	6

	
	II. Теплофикация
	

	1
	Трубопроводы 
	15

	2
	Каналы и камеры 
	5

	3
	Арматура
	5

	
	III. Подъездные и внутризаводские железнодорожные пути
	

	
	А. Земляное полотно
	

	1
	Кюветы и канавы в мягких грунтах 
	2–3

	2
	Кюветы и канавы в скальных грунтах 
	8–10

	3
	Лотки, быстротоки деревянные 
	4–6

	4
	Лотки, быстротоки каменные и бетонные 
	6–10

	5
	Стенки подпорные 
	18–25

	6
	Дренажные сооружения
	8–12

	7
	Одерновка в клетку
	3–5

	8
	Мостовая каменная
	5–6

	9
	Плетневые клетки с засыпкой или мощением
	4–5

	10
	Фашины
	2–4 

	11
	Каменные отсыпки
	6–8

	12
	Дамбы и плотины земляные
	12–15

	13
	Дамбы и плотины каменные и бетонные
	18–20

	14
	Дамбы и плотины деревянные
	8–10

	15
	Фильтрующие насыпи
	8

	
	Б. Верхнее строение пути
	5

	
	В. Искусственные сооружения пути
	

	1
	Мосты капитальные – каменные или бетонные опоры с металлическими или железобетонными пролетными строениями:
а)	опоры (ремонт)
	40

	
	б)	пролетные строения (замена)
	50–60

	
	в)	сплошная смена мостовых брусьев
	15

	
	г)	смена деревянного настила
	8

	
	д)	смена поврежденных элементов
металлических пролетных строений
	25–30

	2
	Мосты деревянные – смена поврежденных элементов
	5

	3
	Тоннели: ремонт дренажных устройств
	12–15

	
	Тоннели: ремонт остальных конструкций
	30–50

	4
	Трубы: ремонт оголовков
	20

	
	Трубы: ремонт каменных, бетонных, железобетонных и металлических труб
	30–50

	
	Трубы: ремонт деревянных труб
	5

	
	IV. Автомобильные дороги 
	

	
	А. Земляное полотно
	

	1
	Земляное полотно в местах оползней, обвалов и
и пучин
	3–4

	2
	Водопроводные и дренажные устройства
	3–5

	3
	Защитные и укрепительные сооружения
	4–6

	4
	Малые искусственные сооружения каменные и
бетонные
	15–20

	5
	Малые искусственные сооружения деревянные
	4–5

	
	Б. Дорожная одежда
	

	1
	Цементно-бетонные
	10–14

	2
	Асфальтобетонные
	4–8

	3
	Черные
	4–8

	4
	Из необработанного щебня
	3–5

	5
	Мостовые
	8–12

	6
	Гравийные
	3–5

	7
	Грунтовые улучшенные
	3–4

	8
	-"- профилированные 
	2

	9
	Прочие 
	2

	
	В. Искусственные сооружения 
	

	
	Мосты капитальные – каменные или бетонные опоры с металлическими или железобетонными пролетными строениями:
а)	опоры (ремонт)
	40

	
	б)	пролетные строения (смена)
	50–60

	
	в)	смена поврежденных элементов
металлических пролетных строений
	25–30

	
	г)	настил деревянный (смена)
	6–8

	
	д)	плита железобетонная (ремонт)
	25–30

	
	Мосты деревянные – смена поврежденных элементов
	5

	
	Тоннели: 	ремонт дренажных устройств
	15–25

	
	Тоннели:	ремонт остальных конструкций
	30–50

	
	V. Электрические и телефонные сети 
	

	
	VI. Прочие сооружения
	

	1
	Эстакады для воздушной прокладки
трубопроводов
	8–15

	2
	Эстакады крановые
	10–14

	3
	Галереи и эстакады топливоподачи
	10–16

	4
	Ограждения (заборы) каменные, бетонные и железобетонные
	10–14

	5
	Ограждения (заборы) деревянные
	6–8

	6
	Ограждения (заборы) глинобитные
	4–6

	7
	Дымовые трубы каменные и железобетонные 
	20–30

	8
	Дымовые трубы металлические
	10–15

	9
	Погрузочно-разгрузочные платформы деревянные 
	6–8

	10
	Погрузочно-разгрузочные платформы каменные, бетонные и железобетонные 
	8–12

	11
	Бензоколонки
	3
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Таблица 5.4
Варианты выполнения задания по разделу «Здания»
	№
	Капитальность здания
	Условия эксплуатации

	1
	2
	3

	1
	С железобетонным или металлическим каркасом, с заполнением каркаса каменными материалами

	В нормальных условиях

	2
	С каменными стенами из штучных камней или крупноблочные, колонны и столбы железобетонные или кирпичные, с железобетонными перекрытиями

	В агрессивной среде и при переувлажнении

	3
	С каменными стенами из штучных камней или крупноблочные, колонны и столбы железобетонные или кирпичные, с деревянными перекрытиями
	При вибрационных нагрузках

	4
	Со стенами облегченной каменной кладки, колонны и столбы кирпичные или железобетонные, перекрытия железобетонные
	В нормальных условиях

	5
	Со стенами облегченной каменной кладки, колонны и столбы кирпичные или деревянные, перекрытия деревянные
	В агрессивной среде и при переувлажнении

	6
	Деревянные с брусчатыми или бревенчатыми рублеными стенами
	При вибрационных нагрузках

	7
	Деревянные каркасные и щитовые, а также глинобитные, сырцовые и саманные
	В нормальных условиях

	8
	С железобетонным или металлическим каркасом, с заполнением каркаса каменными материалами
	В агрессивной среде и при переувлажнении

	9
	С каменными стенами из штучных камней или крупноблочные, колонны и столбы железобетонные или кирпичные, с железобетонными перекрытиями
	При вибрационных нагрузках

	10
	С каменными стенами из штучных камней или крупноблочные, колонны и столбы железобетонные или кирпичные, с деревянными перекрытиями
	В нормальных условиях

	11
	Со стенами облегченной каменной кладки, колонны и столбы кирпичные или железобетонные, перекрытия железобетонные
	В агрессивной среде и при переувлажнении

	12
	Со стенами облегченной каменной кладки, колонны и столбы кирпичные или деревянные, перекрытия деревянные
	При вибрационных нагрузках

	13
	Деревянные с брусчатыми или бревенчатыми рублеными стенами
	В нормальных условиях

	14
	Деревянные каркасные и щитовые, а также глинобитные, сырцовые и саманные
	В агрессивной среде и при переувлажнении

	15
	С железобетонным или металлическим каркасом, с заполнением каркаса каменными материалами
	При вибрационных нагрузках

	16
	С каменными стенами из штучных камней или крупноблочные, колонны и столбы железобетонные или кирпичные, с железобетонными перекрытиями
	В нормальных условиях

	17
	С каменными стенами из штучных камней или крупноблочные, колонны и столбы железобетонные или кирпичные, с деревянными перекрытиями
	В агрессивной среде и при переувлажнении

	18
	Со стенами облегченной каменной кладки, колонны и столбы кирпичные или железобетонные, перекрытия железобетонные
	При вибрационных нагрузках

	19
	Со стенами облегченной каменной кладки, колонны и столбы кирпичные или деревянные, перекрытия деревянные
	При вибрационных нагрузках

	20
	Деревянные с брусчатыми или бревенчатыми рублеными стенами
	В нормальных условиях

	21
	Деревянные каркасные и щитовые, а также глинобитные, сырцовые и саманные
	В агрессивной среде и при переувлажнении

	22
	С железобетонным или металлическим каркасом, с заполнением каркаса каменными материалами

	При вибрационных нагрузках

	23
	С каменными стенами из штучных камней или крупноблочные, колонны и столбы железобетонные или кирпичные, с железобетонными перекрытиями
	В нормальных условиях

	24
	С каменными стенами из штучных камней или крупноблочные, колонны и столбы железобетонные или кирпичные, с деревянными перекрытиями
	В агрессивной среде и при переувлажнении

	25
	Со стенами облегченной каменной кладки, колонны и столбы кирпичные или железобетонные, перекрытия железобетонные
	При вибрационных нагрузках

	26
	Со стенами облегченной каменной кладки, колонны и столбы кирпичные или деревянные, перекрытия деревянные
	В нормальных условиях

	27
	Деревянные с брусчатыми или бревенчатыми рублеными стенами
	В агрессивной среде и при переувлажнении

	28
	Деревянные каркасные и щитовые, а также глинобитные, сырцовые и саманные
	При вибрационных нагрузках

	29
	С железобетонным или металлическим каркасом, с заполнением каркаса каменными материалами
	В агрессивной среде и при переувлажнении

	30
	С каменными стенами из штучных камней или крупноблочные, колонны и столбы железобетонные или кирпичные, с железобетонными перекрытиями
	В агрессивной среде и при переувлажнении

	31
	С каменными стенами из штучных камней или крупноблочные, колонны и столбы железобетонные или кирпичные, с деревянными перекрытиями
	При вибрационных нагрузках

	32
	Со стенами облегченной каменной кладки, колонны и столбы кирпичные или железобетонные, перекрытия железобетонные
	В агрессивной среде и при переувлажнении

	33
	Со стенами облегченной каменной кладки, колонны и столбы кирпичные или деревянные, перекрытия деревянные
	В агрессивной среде и при переувлажнении

	34
	Деревянные с брусчатыми или бревенчатыми рублеными стенами
	При вибрационных нагрузках

	35
	Деревянные каркасные и щитовые, а также глинобитные, сырцовые и саманные
	В нормальных условиях







Таблица 5.5
Варианты выполнения задания по разделу «Конструктивные элементы»
	№
	Наименование конструктивных элементов производственных зданий
	Условия эксплуатации

	1
	2
	3

	1
	Водопровод, канализация и горячее водоснабжение
	При вибрационных нагрузках

	2
	Кровля: металлическая
	В агрессивной среде и при переувлажнении

	3
	Фундаменты: деревянные стулья
	В нормальных условиях

	4
	Колонны: деревянные в земле
	При вибрационных нагрузках

	5
	Проемы: ворота
	В агрессивной среде и при переувлажнении

	6
	Фермы: металлические
	В нормальных условиях

	7
	Электроосвещение
	В агрессивной среде и при переувлажнении

	8
	Стены: глинобитные, сырцовые и саманные
	В нормальных условиях

	9
	Перекрытия:
железобетонные
	При вибрационных нагрузках

	10
	Стены: каменные из штучных материалов
	В агрессивной среде и при переувлажнении

	11
	Полы: металлические
	При вибрационных нагрузках

	12
	Кровля: шиферная
	В нормальных условиях

	13
	Полы:
керамические
	В агрессивной среде и при переувлажнении

	14
	Колонны: металлические
	При вибрационных нагрузках

	15
	Фундаменты: железобетонные и бетонные
	В нормальных условиях

	16
	Проемы: двери
	При вибрационных нагрузках

	17
	Фермы: железобетонные
	В агрессивной среде и при переувлажнении

	18
	Гидроизоляционные и антикоррозийные окраски
	В нормальных условиях

	19
	Стены: деревянные каркасы и щитовые
	В агрессивной среде и при переувлажнении

	20
	Проемы: переплеты деревянные
	При вибрационных нагрузках

	21
	Кровля: рулонная
	В нормальных условиях

	22
	Вентиляция
	В агрессивной среде и при переувлажнении

	23
	Стены: каменные облегченной кладки
	При вибрационных нагрузках

	24
	Фермы: деревянные
	В нормальных условиях

	25
	Колонны: железобетонные
	В агрессивной среде и при переувлажнении

	26
	Перекрытия: деревянные
	При вибрационных нагрузках

	27
	Колонны: деревянные на обвязке
	В нормальных условиях

	28
	Центральное отопление
	В агрессивной среде и при переувлажнении

	29
	Полы: цементные и бетонные
	При вибрационных нагрузках

	30
	Фундаменты: бутовые и кирпичные
	В нормальных условиях

	31
	Полы: дощатые
	В агрессивной среде и при переувлажнении

	32
	Штукатурка фасадов
	При вибрационных нагрузках

	33
	Проемы: переплеты металлические
	В агрессивной среде и при переувлажнении

	34
	Стены: деревянные рубленые
	В нормальных условиях

	35
	Внутренняя штукатурка
	В агрессивной среде и при переувлажнении

	36
	Колонны: кирпичные
	При вибрационных нагрузках




Таблица 5.6
Варианты выполнения задания по разделу «Сооружения производственного назначения»
	№
	Наименование сооружения производственного назначения

	1
	2

	1
	Бензоколонки

	2
	Земляное полотно автомобильных дорог

	3
	Цементно-бетонные дороги

	4
	Очистные сооружения водопровода: градирни деревянные

	5
	Мосты капитальные – каменные или бетонные опоры с металлическими или железобетонными пролетными строениями: опоры (ремонт)

	6
	Подземные резервуары и водонапорные башни железобетонные

	7
	Тоннели: ремонт дренажных устройств

	8
	Погрузочно-разгрузочные платформы каменные, бетонные и железобетонные

	9
	Асфальтобетонные дороги

	10
	Водопроводные и дренажные устройства автомобильных дорог

	11
	Мосты капитальные – каменные или бетонные опоры с металлическими или железобетонными пролетными строениями: сплошная смена мостовых брусьев

	12
	Погрузочно-разгрузочные платформы деревянные

	13
	Очистные сооружения водопровода: водонапорные башни деревянные

	14
	Плотины, дамбы, каналы

	15
	Малые искусственные сооружения: каменные и бетонные автомобильных дорог

	16
	Трубопроводы чугунные

	17
	Дымовые трубы металлические

	18
	Малые искусственные сооружения деревянные автомобильных дорог

	19
	Очистные сооружения водопровода
Водонапорные башни каменные

	20
	Водоразборные колонки

	21
	Дымовые трубы каменные и железобетонные

	22
	Мосты капитальные – каменные или бетонные опоры с металлическими или железобетонными пролетными строениями: смена деревянного настила

	23
	Трубы: ремонт оголовков

	24
	Ограждения (заборы) каменные, бетонные и железобетонные

	25
	Трубопроводы стальные

	26
	Тоннели: ремонт дренажных устройств

	27
	Галереи и эстакады топливоподачи

	28
	Очистные сооружения водопровода: песколовки, отстойники, метантенки, аэротенки, аэрофильтры железобетонные

	29
	Мосты капитальные – каменные или бетонные опоры с металлическими или железобетонными пролетными строениями: смена поврежденных элементов металлических пролетных строений

	30
	Эстакады крановые

	31
	Гравийные дороги

	32
	Трубопроводы асбестоцементные

	33
	Эстакады для воздушной прокладки
трубопроводов

	34
	Трубы: ремонт каменных, бетонных, железобетонных и металлических труб

	35
	Колодцы железобетонные, бетонные и кирпичные



Формы отчета

Форма 1
Выполнение задания по разделу «Здания»
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Приложение 5.1 
Перечень работ по капитальному ремонту
[bookmark: Par1661]зданий и сооружений
А. По зданиям
[bookmark: Par1663]I. Фундаменты
1. Смена деревянных стульев или замена их на каменные или бетонные столбы.
2. Частичная перекладка (до 10 %), а также усиление каменных фундаментов и подвальных стен, не связанное с надстройкой здания или дополнительными нагрузками от вновь устанавливаемого оборудования.
3. Восстановление вертикальной и горизонтальной изоляции фундаментов.
4. Восстановление существующей отмостки вокруг здания (более 20 % общей площади отмостки).
5. Ремонт существующих дренажей вокруг здания.
6. Смена одиночных разрушающихся каменных и бетонных столбов.
[bookmark: Par1672]II. Стены и колонны
1. Заделка трещин в кирпичных или каменных стенах с расчисткой борозд, с перевязкой швов со старой кладкой.
2. Устройство и ремонт конструкций, укрепляющих каменные стены.
3. Перекладка ветхих кирпичных карнизов, перемычек парапетов приямков и выступающих частей стен.
4. Перекладка и ремонт отдельных ветхих участков каменных стен до 20 % общего объема кладки, не связанные с надстройкой здания или дополнительными нагрузками от вновь устанавливаемого оборудования.
5. Укрепление железобетонных и каменных колонн обоймами.
6. Ремонт и частичная замена (до 20 % общего объема) колонн, не связанные с дополнительными нагрузками от вновь устанавливаемого оборудования.
7. Смена заполнителей в стенах с каменным, железобетонным и металлическим каркасом (до 40 %).
8. Смена ветхих венцов бревенчатых или брусчатых стен (до 20 % общей поверхности стен).
9. Сплошная проконопатка бревенчатых или брусчатых стен.
10. Частичная смена обшивок, засыпок и плитных отеплителей каркасных стен (до 50 % общей площади стен).
11. Смена или ремонт обшивки и отепления деревянных цоколей.
12. Ремонт каменных цоколей деревянных стен с перекладкой их до 50 % общего объема.
13. Постановка вновь и смена изношенных сжимов бревенчатых и брусчатых стен.
[bookmark: Par1688]III. Перегородки
1. Ремонт, смена и замена изношенных перегородок на более прогрессивные конструкции всех видов перегородок.
2. При производстве капитального ремонта перегородок допускается частичная перепланировка с увеличением общей площади перегородок не более 20 %.
[bookmark: Par1693]IV. Крыши и покрытия
1. Смена ветхих деревянных ферм покрытия или замена их на сборные железобетонные.
2. Сплошная или частичная замена ветхих металлических и железобетонных ферм, а также замена металлических на сборные железобетонные фермы.
3. Усиление ферм при замене типов покрытия (замена деревоплиты на сборный железобетон, холодного покрытия – на теплое и др.), при подвеске подъемных устройств, а также при коррозии узлов и других элементов металлических и сборных железобетонных ферм.
4. Частичная или сплошная смена стропил, мауэрлатов и обрешетки.
5. Ремонт несущих конструкций световых фонарей.
6. Ремонт устройств по открыванию переплетов световых фонарей.
7. Частичная или полная смена ветхих элементов покрытий, а также замена их на более прогрессивные и долговечные.
8. Частичная (свыше 10 % общей площади кровли) или сплошная смена или замена всех видов кровли.
9. Переустройство крыш в связи с заменой материала кровли.
10. Частичная или сплошная замена настенных желобов, спусков и покрытий дымовых труб и других выступающих устройств над кровлей.
[bookmark: Par1706]V. Междуэтажные перекрытия и полы
1. Ремонт или смена междуэтажных перекрытий.
2. Замена отдельных конструкций или перекрытий в целом на более прогрессивные и долговечные конструкции.
3. Усиление всех видов междуэтажных и чердачных перекрытий.
4. Частичная (более 10 % общей площади пола в здании) или сплошная смена всех видов полов и их оснований.
5. Переустройство полов при ремонте с заменой на более прочные и долговечные материалы. При этом тип полов должен соответствовать требованиям норм и технических условий для нового строительства.
[bookmark: Par1714]VI. Окна, двери и ворота
1. Полная смена ветхих оконных и дверных блоков, а также ворот производственных корпусов.
[bookmark: Par1718]VII. Лестницы и крыльца
1. Частичная или сплошная смена лестничных площадок, пандусов и крылец.
2. Смена и усиление всех типов лестниц и их отдельных элементов.
[bookmark: Par1723]VIII. Внутренние штукатурные, облицовочные и малярные работы
1. Возобновление штукатурки всех помещений и ремонт штукатурки в объеме более 10 % общей оштукатуренной поверхности.
2. Смена облицовки стен в объеме более 10 % общей площади облицованных поверхностей.
3. Сплошная антикоррозийная окраска металлических конструкций.
[bookmark: Par1730]IX. Фасады
1. Ремонт и возобновление облицовки площадью более 10 % облицованной поверхности.
2. Полное или частичное (более 10 %) возобновление штукатурки.
3. Полное возобновление тяг, карнизов, поясов, сандриков и др.
4. Возобновление лепных деталей.
5. Сплошная окраска устойчивыми составами.
6. Очистка фасада пескоструйными аппаратами.
7. Смена балконных плит и ограждений.
8. Смена покрытий выступающих частей здания.
[bookmark: Par1741]X. Печи
1. Полная перекладка всех типов отопительных печей, дымовых труб и их оснований.
2. Переоборудование печей для сжигания в них угля и газа.
3. Полная перекладка кухонных плит.
[bookmark: Par1747]XI. Центральное отопление
1. Смена отдельных секций и узлов отопительных котлов бойлеров, котельных агрегатов или полная замена котельных агрегатов (в том случае, если котельный агрегат не является самостоятельным инвентарным объектом).
2. Ремонт и смена расширителей, конденсационных горшков и другого оборудования сети.
3. Ремонт и перекладка фундаментов под котлы.
4. Автоматизация котельных.
5. Перевод с печного отопления на центральное.
6. Смена отопительных регистров.
7. Присоединение зданий к теплофикационным сетям (при расстоянии от здания до сети не более 100 м).
[bookmark: Par1757]XII. Вентиляция
1. Частичная или полная смена воздуховодов.
2. Смена вентиляторов.
3. Перемотка или смена электромоторов.
4. Смена шиберов, дефлекторов, дроссель-клапанов, жалюзи.
5. Частичная или полная смена вентиляционных коробов.
6. Смена калориферов.
7. Смена агрегатов отопительных.
8. Смена фильтров.
9. Смена циклонов.
10. Смена отдельных конструкций камер.
[bookmark: Par1770]XIII. Водопровод и канализация
1. Частичная или полная смена внутри здания трубопровода, включая вводы водопровода и выпуски канализации.
[bookmark: Par1774]XIV. Горячее водоснабжение
1. Смена змеевиков и бойлеров.
2. Смена трубопровода, деталей и в целом насосных агрегатов, баков и изоляции трубопровода.
[bookmark: Par1779]XV. Электрическое освещение и связь
1. Смена износившихся участков сети (более 10 %).
2. Смена предохранительных щитков.
3. Ремонт или восстановление кабельных каналов.
4. При капитальном ремонте сети допускается замена светильников на другие типы (обычных на люминесцентные).
[bookmark: Par1786][bookmark: _Toc403554441]Б. По сооружениям
[bookmark: Par1788]XVI. Водопроводно-канализационные сооружения
[bookmark: Par1790]А. Трубопроводы и арматура сети
1. Частичная или полная замена антикоррозионной изоляции трубопровода.
2. Смена отдельных участков трубопровода (вследствие износа труб) без изменения диаметра труб. При этом разрешается замена чугунных труб на стальные, керамических на бетонные или железобетонные и наоборот, но не допускается замена асбестоцементных труб на металлические (кроме аварийных случаев).
Протяженность участков сети, на которых допускается сплошная смена труб, не должна превышать 200 м на 1 км сети.
3. Смена изношенных фасонных частей, задвижек, пожарных гидрантов, вантузов, клапанов, водоразборных колонок или ремонт их с заменой изношенных деталей.
4. Смена отдельных труб дюкеров.
[bookmark: Par1798]Б. Колодцы
1. Ремонт клетки колодцев.
2. Смена люков.
3. Набивка вновь лотков взамен разрушенных.
4. Замена пришедших в негодность деревянных колодцев.
5. Возобновление штукатурки.
[bookmark: Par1806]В. Водозаборы и гидротехнические сооружения
[bookmark: Par1808]1. Плотины, дамбы, водоспуски, каналы
1. Смена или замена крепления берегов или откосов в объеме до 50 %.
2. Досыпка оплывших откосов земляных сооружений.
3. Смена ряжей.
4. Возобновление защитного слоя в подводных частях железобетонных сооружений.
5. Смена решеток и сеток.
6. Ремонт и смена щитовых затворов.
[bookmark: Par1817]2. Водяные скважины
1. Постройка и разборка буровой вышки или монтаж и демонтаж инвентарной буровой вышки.
2. Чистка скважины от обвалов и заиления.
3. Извлечение и установка нового фильтра.
4. Крепление скважины новой колонкой обсадных труб.
5. Замена водоподъемных и воздушных труб.
6. Восстановление дебита скважины путем торпедирования или промывки соляной кислотой.
7. Цементация межтрубного пространства и разбуривание цемента.
[bookmark: Par1827]Г. Очистные сооружения
1. Ремонт и замена полностью гидроизоляции.
2. Ремонт и возобновление штукатурки и железнения.
3. Перекладка кирпичных стен и перегородок до 20 % общего объема кладки в сооружении.
4. Заделка течи в железобетонных, бетонных и каменных стенах и днищах сооружений с разборкой бетона в отдельных местах и забетонированием вновь.
5. Сплошное торкретирование стен сооружений.
6. Ремонт дренажа вокруг сооружений.
7. Замена люков резервуаров.
8. Замена решеток.
9. Замена загрузки фильтров, биофильтров, аэрофильтров.
10. Смена фильтросных пластин.
11. Замена трубопроводов и арматуры.
12. Перекладка дренажной системы иловых площадок.
[bookmark: Par1842]XVII. Теплофикация
[bookmark: Par1844]А. Каналы и камеры
1. Частичная или полная смена покрытий каналов и камер.
2. Частичная или полная смена гидроизоляции каналов и камер.
3. Частичная перекладка стенок кирпичных каналов и камер (до 20 % общей поверхности стенок).
4. Частичная перекладка дренажных систем.
5. Ремонт днищ каналов и камер.
6. Возобновление защитного слоя в железобетонных конструкциях каналов и камер.
7. Смена люков.
[bookmark: Par1854]Б. Трубопроводы и арматура
1. Частичная или полная смена тепловой изоляции трубопровода.
2. Возобновление гидроизоляции трубопровода.
3. Смена отдельных участков трубопровода (вследствие износа труб) без увеличения диаметра труб.
4. Смена фасонных частей, задвижек, компенсаторов или ремонт их с заменой изношенных деталей.
5. Замена подвижных и неподвижных опор.
[bookmark: Par1862]XVIII. Подъездные и внутризаводские железнодорожные пути
[bookmark: Par1864]А. Земляное полотно
1. Уширение земляного полотна в местах недостаточной ширины до нормальных размеров.
2. Лечение земляного полотна в местах оползней, размывов, обвалов, пучин.
3. Восстановление всех водоотводных и дренажных устройств.
4. Восстановление всех защитных и укрепительных сооружений земляного полотна (одерновка, мощение, подпорные стены).
5. Восстановление регуляционных сооружений.
6. Исправление, досыпка конусов мостов.
7. Смена отдельных конструкций искусственных сооружений или замена их на другие конструкции, а также полная смена труб и малых мостов (если они не являются самостоятельными инвентарными объектами, а входят в состав земляного полотна).
[bookmark: Par1874]Б. Верхнее строение пути
1. Очистка балластного слоя или обновление балласта с доведением балластной призмы до размеров, установленных по нормам для данного типа пути.
2. Смена негодных шпал.
3. Смена изношенных рельсов.
4. Смена негодных скреплений.
5. Выправка кривых.
6. Ремонт стрелочных переводов с заменой отдельных элементов и переводных брусьев.
7. Смена стрелочных переводов.
8. Ремонт мостового полотна.
9. Смена настила переездов или замена деревянного на железобетонный.
[bookmark: Par1886]В. Искусственные сооружения (мосты, тоннели, трубы)
1. Частичная смена элементов или полная замена изношенных пролетных строений.
2. Частичная перекладка каменных и кирпичных опор (до 20 % общего объема).
3. Ремонт бетонных опор (до 15 % общего объема).
4. Торкретирование или цементация поверхности опор.
5. Устройство на опорах усиливающих железобетонных оболочек (рубашек).
6. Ремонт или полная смена изоляции.
7. Смена мостовых брусьев.
8. Смена противоугонных брусьев.
9. Смена деревянного настила.
10. Смена настила из железобетонных плит.
11. Смена контррельсов.
12. Смена поврежденных элементов деревянных мостов, за исключением свай.
13. Замена деревянных пакетов на железобетонные пролетные строения.
14. Частичная перекладка каменной и кирпичной кладки сводов и стен тоннелей.
15. Нагнетание цементного раствора за обделку тоннеля.
16. Ремонт и замена дренажных устройств тоннелей.
17. Перекладка оголовка труб.
18. Смена элементов деревянных труб (до 50 % объема древесины).
19. Смена элементов железобетонных или бетонных труб (до 50 % объема).
[bookmark: Par1908]XIX. Автомобильные дороги
[bookmark: Par1910]А. Земляное полотно
1. Лечение земляного полотна в местах оползней, обвалов, размывов и пучин.
2. Восстановление всех водоотводных и дренажных устройств.
3. Восстановление всех защитных и укрепительных сооружений земляного полотна.
4. Смена отдельных конструкций искусственных сооружений или замена их на другие конструкции, а также полная смена труб и малых мостов (если они не являются самостоятельными инвентарными объектами, а входят в состав земляного полотна или дороги как единого инвентарного объекта).
[bookmark: Par1917]Б. Дорожная одежда
1. Выравнивание и замена отдельных цементно-бетонных плит.
2. Укладка на цементно-бетонном покрытии выравнивающего слоя из асфальтобетона.
3. Устройство асфальтобетонного покрытия на дорогах с цементно-бетонным покрытием.
4. Смена цементно-бетонного покрытия на новое.
5. Усиление асфальтобетонного покрытия.
6. Переустройство щебеночных и гравийных покрытий.
7. Перемощение мостовых.
8. Профилирование грунтовых дорог.
[bookmark: Par1928]В. Мосты, трубы
1. Частичная перекладка каменных и кирпичных опор (до 20 % общего объема).
2. Ремонт бетонных опор (до 15 % общего объема).
3. Смена поврежденных элементов деревянных мостов, за исключением свай.
4. Смена деревянного или железобетонного настила, а также замена деревянного настила на железобетонный.
5. Полная смена или замена пролетных строений.
6. Перекладка оголовков труб.
7. Смена элементов деревянных, железобетонных или бетонных труб (до 50 % объема).
[bookmark: Par1938]Г. Площадки для автомобилей, дорожно-строительных
и других машин, складские площадки, а также площадки
хлебоприемных пунктов
1. Ремонт и восстановление водоотводных сооружений (лотков, кюветов и др.).
[bookmark: Par1943]2. Перемощение булыжных площадок.
3. Переустройство щебеночных и гравийных покрытий площадок.
4. Ремонт бетонных площадок с укладкой выравнивающего слоя бетона.
[bookmark: Par1946]5. Выравнивание и замена отдельных цементно-бетонных плит.
6. Покрытие асфальтобетоном площадок, перечисленных в пп. 2–5.
[bookmark: Par1949]XX. Электрические сети и связь
1. Смена или замена негодной арматуры.
2. Замена крюков на траверсы.
3. Смена проводов.
4. Ремонт и смена концевых и соединительных кабельных муфт.
5. Ремонт или смена заземляющих устройств.
6. Смена опор (до 30 % на 1 км).
7. Установка кабельных колодцев.
[bookmark: Par1959]XXI. Прочие сооружения
1. Ремонт, смена или замена на другие опоры эстакад для воздушной прокладки трубопроводов.
2. Ремонт или смена площадок, лестниц и ограждений эстакад для воздушной прокладки трубопровода.
3. Ремонт или смена отдельных колонн (до 20 %) крановых эстакад.
4. Ремонт или смена подкрановых балок крановых эстакад.
5. Ремонт галерей и эстакад топливоподачи котельных и газогенераторных подстанций со сменой (до 20 %) конструкций без смены фундаментов.
6. Смена или полная замена деревянных столбов ограждений (заборов).
7. Ремонт или смена отдельных бетонных и железобетонных столбов (до 20 %) и ограждений (заборов).
8. Ремонт отдельных участков заполнений между столбами заборов (до 40 %).
9. Ремонт отдельных участков сплошных каменных заборов (до 20 %).
10. Ремонт отдельных участков сплошных глинобитных заборов (до 40 %).
11. Ремонт дымовых труб со сменой или заменой футеровки, с постановкой обручей, с восстановлением защитного слоя железобетонных труб.
12. Ремонт и смена отдельных звеньев металлических дымовых труб.
13. Ремонт золошлакоотводов с полной заменой отдельных звеньев трубопровода (без увеличения диаметра).
14. Ремонт погрузочных платформ с полной сменой деревянного настила, отмостки или асфальта. Смена отдельных опор или участков подпорных стен (до 20 %). В том случае, если разгрузочная площадка является частью складского объекта (рампа), допускается полная смена или замена всех конструкций.

Приложение 5.2
Выборочно без приложений
Государственный комитет Совета министров СССР по делам строительства
Постановление от 29 декабря 1973 г. № 279 «Об утверждении Положения о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений»
Государственный комитет Совета Министров СССР по делам строительства постановляет:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 июня 1974 г. Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений.
2. Признать утратившими силу с 1 июня 1974 г. Приказы Госстроя СССР:
от 17 июня 1963 г. № 156 «Об утверждении и введении в действие Положения о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий»;
от 7 сентября 1964 г. № 146 «Об утверждении и введении в действие Положения о проведении планово-предупредительного ремонта сооружений общепроизводственного назначения».

Председатель Госстроя СССР
И. Новиков
[bookmark: _Toc403554443]Утверждено
Постановлением Госстроя СССР
от 29 декабря 1973 г. № 279
[bookmark: Par28]Положение
о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений
МДС 13-14.2000
[bookmark: _Toc403554444]Раздел 1. Общие указания
1.1. Система планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений представляет собой совокупность организационно-технических мероприятий по надзору, уходу и всем видам ремонта, осуществляемых в соответствующем плановом порядке.
1.2. Настоящее Положение имеет целью обеспечение сохранности производственных зданий и сооружений путем надлежащего ухода за ними, своевременного и качественного проведения ремонта их, а также упорядочения ремонтного дела и снижения стоимости ремонта.
1.3. Настоящее Положение предусматривает правила эксплуатации и ремонта производственных зданий со всеми строительными конструкциями, санитарно-техническими устройствами, включая вводы водопровода и канализационные выпуски, электрическое освещение, планировку прилегающей непосредственно к зданию территории и отмостку вокруг здания и сооружений, в том числе внутризаводских и подъездных железных и автомобильных дорог, водопроводно-канализационных сооружений, сетей теплофикации и газоснабжения, электроснабжения и связи, а также различных эстакад, платформ, открытых складов и других сооружений.
1.4. Настоящее Положение является обязательным при проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений всех отраслей народного хозяйства.
При эксплуатации железнодорожных путей общего пользования и подъездных путей, входящих в общую сеть железных дорог Союза ССР, автомобильных дорог общего пользования, линий электропередачи и сооружений связи, морских и речных портовых и судоходных сооружений, входящих соответственно в систему Министерства путей сообщения, Министерства энергетики и электрификации СССР, Министерства связи СССР, Министерства морского флота СССР и министерств и управлений речного флота союзных республик, а также городских водопроводно-канализационных сооружений, сетей теплофикации и газификации надлежит руководствоваться соответствующими отраслевыми положениями.
1.5. Министерства и ведомства разрабатывают в соответствии с настоящим Положением инструкции по технической эксплуатации зданий и сооружений, учитывающие специфические условия содержания и ремонта производственных зданий и сооружений.
1.6. В отраслевых инструкциях по технической эксплуатации производственных зданий и сооружений должны быть даны подробные указания о порядке технического обслуживания и содержания зданий и сооружений и установлены права и обязанности инженерно-технического персонала, ответственного за эксплуатацию зданий и сооружений; указанными инструкциями должна регламентироваться система осмотра зданий и сооружений и также установлены правила содержания отдельных конструкций и инженерного оборудования.
1.7. Межремонтные сроки, указанные в Приложении к настоящему Положению, не распространяются на периодичность ремонтов производственных зданий и сооружений, расположенных в районах с повышенной сейсмичностью, с просадочными грунтами, распространения вечномерзлых грунтов, развитых селей, оползневых явлений и осыпей.
Межремонтные сроки в этих условиях устанавливаются в зависимости от местных условий министерствами и ведомствами в соответствии с подчиненностью организаций.

[bookmark: Par46][bookmark: _Toc403554445]Раздел 2. Наблюдения за сохранностью зданий и сооружений в период эксплуатации
2.1. Производственные здания и сооружения в процессе эксплуатации должны находиться под систематическим наблюдением инженерно-технических работников, ответственных за сохранность этих объектов.
2.2. В зависимости от размеров и структуры предприятия или организации обязанности по наблюдению за эксплуатацией зданий и сооружений должны возлагаться или на специальную службу – отдел эксплуатации и ремонта зданий и сооружений предприятия, или на ОКС, строительный отдел, строительную группу, а также соответствующие эксплуатационные службы: отдел главного энергетика, транспортный отдел и др.
Структуру и численный состав подразделений, осуществляющих наблюдение за эксплуатацией зданий и сооружений, разрабатывают министерства, ведомства, советы министров АССР, краевые и областные исполкомы и утверждают в установленном порядке.
2.3. Все производственные здания и сооружения предприятия или части их (пролет, этаж) приказом директора предприятия закрепляются за цехами, отделами и другими подразделениями предприятия (организации), занимающими указанные площади. Начальники соответствующих подразделений (цех, отдел и др.) являются ответственными лицами за правильную эксплуатацию, сохранность и своевременный ремонт закрепленных за подразделением зданий, сооружений или отдельных помещений.
За сохранность жилого и культурно-бытового фонда предприятий и за его своевременный ремонт отвечает начальник жилищно-коммунального отдела, жилищно-эксплуатационной конторы или других административно-хозяйственных отделов предприятия с приданными им ремонтно-строительными цехами или участками в зависимости от структуры предприятия (организации), руководствуясь Положением о проведении планово-предупредительного ремонта жилых и общественных зданий, утвержденным Госстроем СССР.
Благоустройство территории предприятия (озеленение, уборка, поливка и т. п.) осуществляется специальными хозяйственными службами. Ремонт проездов и тротуаров ведется ремонтно-строительной службой предприятия.
2.4. Кроме систематического наблюдения за эксплуатацией зданий и сооружений специально на то уполномоченными лицами, все производственные здания и сооружения подвергаются периодическим техническим осмотрам. Осмотры могут быть общими и частными.
При общем осмотре обследуется все здание или сооружение в целом, включая все конструкции здания или сооружения, в том числе инженерное оборудование, различные виды отделки и все элементы внешнего благоустройства, или всего комплекса зданий и сооружений (например, железнодорожные пути с искусственными сооружениями).
При частном осмотре обследованию подвергаются отдельные здания, или сооружения комплекса, или отдельные конструкции, или виды оборудования (например, фермы и балки здания, мосты и трубы на автомобильной дороге, колодцы на канализационной или водопроводной сети).
Как правило, очередные общие технические осмотры зданий проводятся два раза в год – весной и осенью.
2.5. Весенний осмотр производится после таяния снега. Этот осмотр должен иметь своей целью освидетельствование состояния здания или сооружения после таяния снега или зимних дождей.
В районах с бесснежной зимой сроки весенних осмотров устанавливаются дирекцией предприятия.
При весеннем осмотре уточняются объемы работы по текущему ремонту зданий или сооружений, выполняемому в летний период, и выявляются объемы работ по капитальному ремонту для включения их в план следующего года.
При весеннем техническом осмотре необходимо:
а) тщательно проверить состояние несущих и ограждающих конструкций и выявить возможные повреждения их в результате атмосферных и других воздействий;
б) установить дефектные места, требующие длительного наблюдения;
в) проверить механизмы и открывающиеся элементы окон, фонарей, ворот, дверей и др. устройств;
г) проверить состояние и привести в порядок водостоки, отмостки и ливнеприемники.
2.6. Осенний осмотр проводится с целью проверки подготовки зданий и сооружений к зиме. К этому времени должны быть закончены все летние работы по текущему ремонту.
При осеннем техническом осмотре необходимо:
а) тщательно проверить несущие и ограждающие конструкции зданий и сооружений и принять меры по устранению всякого рода щелей и зазоров;
б) проверить подготовленность покрытий зданий к удалению снега и необходимых для этого средств (снеготаялки, рабочий инвентарь), а также состояние желобов и водостоков;
в) проверить исправность и готовность к работе в зимних условиях открывающихся элементов окон, фонарей, ворот, дверей и других устройств.
2.7. Состояние противопожарных мероприятий во всех зданиях и сооружениях как при периодических, так и при текущих осмотрах проверяется представителями пожарной охраны предприятия в сроки, зависящие от специфических условий эксплуатации производственных зданий, но не реже одного раза в месяц.
Текущий осмотр основных конструкций зданий с тяжелым крановым оборудованием или зданий и сооружений, эксплуатирующихся в сильноагрессивной среде, проводится один раз в десять дней. Здания и сооружения, эксплуатирующиеся в агрессивной среде, не реже одного раза в квартал должны подвергаться обследованию специализированными организациями, с обстоятельными отметками в техническом журнале технического состояния конструкций и мерах по проведению необходимых работ по поддержанию строительных конструкций в первоначальном эксплуатационном качестве.
2.8. Кроме очередных осмотров, могут быть внеочередные осмотры зданий и сооружений после стихийных бедствий (пожаров, ураганных ветров, больших ливней или снегопадов, после колебаний поверхности земли – в районах с повышенной сейсмичностью и т. д.) или аварий.
2.9. Особо жесткий режим всех видов осмотров должен устанавливаться для производственных зданий и сооружений, возведенных на подработанных подземными горными выработками территориях, на просадочных грунтах и в районах долголетней мерзлоты, а также эксплуатируемых при постоянной вибрации.
2.10. Кроме перечисленных задач по осмотру зданий, целью технических осмотров является разработка предложений по улучшению технической эксплуатации зданий, а также качеству проведения всех видов ремонта.
2.11. Состав комиссии по общему осмотру зданий и сооружений назначается руководителем предприятия или организации. Как правило, возглавляет комиссию по общему осмотру руководитель предприятия или организации или его заместитель, а на крупных предприятиях – главный архитектор, начальник ОКСа и др. (по назначению директора).
В состав комиссии включаются лица, специально занимающиеся наблюдением за эксплуатацией зданий, представители служб, ведающих эксплуатацией отдельных видов инженерного оборудования зданий (санитарно-техническими устройствами и электроосвещением) и железнодорожного или транспортного цеха (при наличии железнодорожного въезда в здание), а также начальники цехов, мастерских, отделов, непосредственно эксплуатирующие здание.
2.12. Лица, проводящие текущие осмотры конструкций зданий, выделяются начальником цеха, мастерской или отдела, эксплуатирующего соответствующее здание или группу зданий и сооружений.
2.13. Результаты всех видов осмотров оформляются актами, в которых отмечаются обнаруженные дефекты, а также необходимые меры для их устранения с указанием сроков выполнения работ.
2.14. Работа ремонтно-строительной службы проводится в контакте со службами главного механика, главного энергетика и другими эксплуатационно-ремонтными подразделениями предприятия.
2.15. При наблюдении за сохранностью зданий и сооружений необходимо:
а) ежегодно проводить с помощью геодезических инструментов проверку положения основных конструкций производственных зданий и сооружений, возведенных в районах долголетней мерзлоты, на территориях, подрабатываемых горными выработками, на просадочных грунтах, а также на основаниях, подвергающихся постоянной вибрации;
б) поддерживать в надлежащем состоянии планировку земли у зданий и сооружения для отвода атмосферной воды. Спланированная поверхность земли должна иметь уклон от стен здания. Отмостка вокруг здания должна быть в исправном состоянии. Щели между асфальтовыми или бетонными отмостками (тротуарами) и стенами здания должны расчищаться, а затем заделываться горячим битумом, цементным раствором, смолой или мятой глиной;
в) не допускать складирования материалов, отходов производства и мусора, а также устройства цветников и газонов непосредственно у стен зданий;
г) следить за исправным состоянием кровли и устройств по отводу атмосферных и талых вод с крыши зданий;
д) своевременно удалять снег от стен и с покрытий зданий и сооружений. При очистке кровли запрещается применять ударные инструменты, вызывающие порчу кровельных материалов;
е) не допускать выброса у стен зданий отработанных воды и пара;
ж) не допускать распространения в зданиях сырости, возникающей из-за повреждения гидроизоляции фундаментов;
з) следить за исправным состоянием внутренних сетей водоснабжения, канализации и теплоснабжения, не допускать течи в соединениях и через трещины стенок труб, фасонных частей и приборов;
и) следить за нормальной работой вентиляционных систем;
к) следить за плотностью примыкания кровель к стенам, парапетам, трубам, вышкам, антенным устройствам и другим выступающим конструкциям;
л) периодически контролировать состояние деревянных ферм, перекрытий и других ответственных конструкций зданий и сооружений из дерева. Обеспечивать постоянное проветривание подпольных пространств в зданиях;
м) уделять особое внимание элементам деревянных конструкций, соприкасающихся с грунтом, заделанным в кирпичную кладку или бетон, а также в местах значительных температурных перепадов;
н) в случае появления в каменных или бетонных стенах, в железобетонных колоннах, прогонах, фермах, балках и плитах трещин немедленно устанавливать на них маяки и проводить тщательное наблюдение за поведением трещин и конструкций в целом;
о) следить за вертикальностью стен и колонн;
п) организовать постоянное наблюдение за состоянием защитного слоя в железобетонных конструкциях, особенно находящихся в агрессивной среде;
р) постоянно следить за состоянием швов и соединений металлических конструкций (сварных, клепаных, болтовых);
с) организовать тщательное наблюдение за состоянием стыков сборных железобетонных конструкций;
т) не допускать пробивки отверстий в перекрытиях, балках, колоннах и стенах без письменного разрешения лиц, ответственных за правильную эксплуатацию здания или сооружений;
у) уделять особое внимание наблюдению за конструкциями, которые подвержены динамическим нагрузкам, термическим воздействиям или находятся в агрессивной среде;
ф) не допускать перегрузок строительных конструкций.
2.16. Для предотвращения перегрузок строительных конструкций не допускать установку, подвеску и крепление технологического оборудования, транспортных средств, трубопроводов и других устройств, не предусмотренных проектом.
В случае необходимости дополнительные нагрузки могут быть допущены только после поверочного расчета строительных конструкций или, если окажется необходимым, после усиления этих конструкций.
2.17. Не допускается превышение предельных нагрузок на полы, перекрытия и площадки во всех производственных помещениях. На хорошо просматриваемых элементах зданий и сооружений надо сделать и постоянно сохранять надписи (указывающие величину) допускаемых предельных нагрузок.
Также не допускается излишняя нагрузка на конструкции за счет всякого рода временных устройств при производстве строительно-монтажных работ в действующих цехах, превышение допускаемых скоростей передвижения внутрицехового транспорта и резкое торможение его. Об этом должны быть сделаны предупреждающие надписи в цехах и на территории предприятия.
Для каждого производственного здания и сооружения или для группы зданий и сооружений должна быть составлена инструкция по эксплуатации междуэтажных перекрытий, площадок и полов с указанием предельных нагрузок по отдельным зонам перекрытий, полов и соответствующих площадок.
2.18. Строительные конструкции должны быть защищены от сильных тепловых воздействий, возникающих при разливе жидкого металла, обработке раскаленных деталей, выбросах пара и т. п., а также от воздействия излучения вследствие недостаточной тепловой изоляции нагревательных агрегатов. В местах неизбежного влияния перечисленных факторов необходимо выполнять надежную термоизолирующую одежду.
В производственных помещениях должен поддерживаться проектный температурно-влажностный режим. Не допускается образование конденсата на внутренней поверхности ограждений.
2.19. Вся техническая документация по сданным в эксплуатацию зданиям и сооружениям: утвержденный технический проект (проектное задание), рабочие чертежи, данные о гидрогеологических условиях участка застройки, акт приемки в эксплуатацию с документами, характеризующими примененные материалы, условия и качество производства работ по возведению объектов, акты на скрытые работы, а также сведения об отступлениях от проекта и недоделках к моменту ввода объекта в эксплуатацию – должна храниться комплектно в техническом архиве отдела эксплуатации и ремонта зданий и сооружений предприятия.
2.20. Технические и технико-экономические сведения о зданиях, которые могут повседневно требоваться при их эксплуатации, должны быть сосредоточены в техническом паспорте и техническом журнале по эксплуатации.
2.21. Технический паспорт составляется на каждое здание и сооружение, принятое в эксплуатацию.
Паспорт является основным документом по объекту, содержащим его конструктивную и технико-экономическую характеристику, составляемую с учетом всех архитектурно-планировочных и конструктивных изменений.
Паспорт заполняется по единой, принятой в отрасли форме и состоит из описательной части и приложений. В описательной части даются: год постройки, кубатура и площади объекта и его частей, протяженность и другие данные по сооружениям, развернутые площади элементов, требующих периодической окраски, конструктивная характеристика частей и элементов здания и сооружения и т. д.
Приложениями к паспорту являются:
а) светокопии рабочих чертежей планов, разрезов, фасадов здания или сооружения с внесенными в них отступлениями от проекта, если таковые имели место в процессе строительства;
б) перечень предусмотренных проектом требований по обеспечению нормальной эксплуатации здания или сооружения, их отдельных элементов и прилегающей территории.
Технический паспорт составляется в двух экземплярах, один из которых хранится в архиве отдела эксплуатации и ремонта зданий и сооружений предприятия, второй – в цехе (отделе), эксплуатирующем здание или сооружение.
2.22. Для учета работ по обслуживанию и текущему ремонту соответствующего здания или сооружения должен вестись технический журнал, в который вносятся записи обо всех выполненных работах по обслуживанию и текущему ремонту с указанием вида работ и места.
Технический журнал по эксплуатации производственных зданий и сооружений является основным документом, характеризующим состояние эксплуатируемых объектов.
Сведения, помещенные в техническом журнале, отражают техническое состояние здания (или сооружения) на данный период времени, а также историю его эксплуатации. Кроме того, часть этих сведений служит исходными данными при составлении дефектных ведомостей на ремонтные работы.
[bookmark: Par126][bookmark: _Toc403554446]Раздел 3. Проведение ремонтных работ
3.1. Ремонт производственных зданий и сооружений представляет собой комплекс технических мероприятий, направленных на поддержание или восстановление первоначальных эксплуатационных качеств как здания и сооружения в целом, так и их отдельных конструкций.
3.2. К началу производства ремонтных работ должно быть гарантировано своевременное поступление материалов. К началу ремонта большинства конструкций зданий и сооружений на место работ должны быть завезены материалы в размере полной потребности.
3.3. По производственным зданиям и сооружениям всех отраслей народного хозяйства ремонтные работы подразделяются на два вида:
а) текущий;
б) капитальный.
Существующая в отдельных отраслях народного хозяйства для некоторых сооружений другая, более дробная классификация ремонтов (подъемный ремонт, средний ремонт и др.) должна относиться к тому или иному виду ремонта по единой классификации по следующему признаку: при периодичности ремонта до 1 года – к текущему; при периодичности ремонта более 1 года – к капитальному.
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3.4. К текущему ремонту производственных зданий и сооружений относятся работы по систематическому и своевременному предохранению частей зданий и сооружений и инженерного оборудования от преждевременного износа путем проведения профилактических мероприятий и устранения мелких повреждений и неисправностей.
3.5. Текущий ремонт производственных зданий и сооружений осуществляется за счет эксплуатационных расходов предприятия или организации.
3.6. Работы по текущему ремонту производятся регулярно в течение года по графикам, составляемым отделом (бюро, группой) эксплуатации и ремонта зданий и сооружений предприятия на основании описей общих, текущих и внеочередных осмотров зданий и сооружений, а также по заявкам персонала, эксплуатирующего объекты (начальников цехов, руководителей хозяйств).
3.7. Повреждения непредвиденного или аварийного характера устраняются в первую очередь.
3.8. Повреждения аварийного характера, создающие опасность для работающего персонала или приводящие к порче оборудования, сырья и продукции или к разрушению конструкций здания, должны устраняться немедленно.
3.9. Ремонтные работы, не отличающиеся по своему характеру от текущего ремонта, но производимые в процессе капитального ремонта, осуществляются за счет амортизационных отчислений на капитальный ремонт.
3.10. В ремонтно-строительном цехе или в другом подразделении, производящем текущий ремонт зданий и сооружений и инженерного оборудования, должен храниться неприкосновенный запас необходимых материалов, деталей, санитарно-технического оборудования для ликвидации аварий (трубы, фасонные части и фитинги, пароводяная и газовая арматура, электрические провода, кабель и др.). Количество неприкосновенного аварийного запаса материалов и деталей определяется ведомственными правилами технической эксплуатации в зависимости от вида зданий или сооружений, эксплуатационной загрузки, условий эксплуатации и среды, а также прочности примененных при строительстве материалов и деталей.
На крупных предприятиях, имеющих большие переходящие остатки общестроительных материалов, при наличии на площадке предприятия или вблизи него мощных строительных организаций создавать неприкосновенный запас строительных материалов массового применения нецелесообразно.
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[bookmark: Par149]3.11. К капитальному ремонту производственных зданий и сооружений относятся такие работы, в процессе которых производится смена изношенных конструкций и деталей зданий и сооружений или замена их на более прочные и экономичные, улучшающие эксплуатационные возможности ремонтируемых объектов, за исключением полной смены или замены основных конструкций, срок службы которых в зданиях и сооружениях является наибольшим (каменные и бетонные фундаменты зданий и сооружений, все виды стен зданий, все виды каркасов стен, трубы подземных сетей, опоры мостов и др.).
3.12. Полная смена изношенных деревянных стен на новые или замена деревянных стен на каменные или бетонные, а также перекладка каменных стен в объеме более 20 % (единовременно) может производиться только за счет средств на капитальное строительство, если это экономически целесообразно.
3.13. Смена железобетонного или металлического каркаса также не может осуществляться за счет ассигнований на капитальный ремонт.
3.14. Не допускается за счет средств, предназначенных на капитальный ремонт, производить затраты по надстройке зданий и различным пристройкам к существующим зданиям и сооружениям, устройство новых ограждений предприятия, а также работы, вызванные изменением технологического или служебного назначения здания или сооружения, повышенными нагрузками и другими новыми качествами, за исключением случаев, разрешенных Правительством СССР.
3.15. Замена участков трубопровода трубами большего диаметра за счет ассигнований на капитальный ремонт не допускается.
3.16. Не допускается при капитальном ремонте изменять трассу трубопровода, автомобильной дороги, железнодорожного пути, линии связи или электросиловой линии.
3.17. Увеличение сечения проводов на электрических сетях и линиях связи, а также изменение трассы этих сетей должны осуществляться по плану реконструкции за счет ассигнований на капитальное строительство.
При капитальном ремонте не допускается замена воздушных линий электропередачи и линий связи на кабельные.
3.18. За счет средств на капитальный ремонт можно восстанавливать отдельные «нетитульные» искусственные сооружения на автомобильных дорогах или железнодорожных путях (трубы и мосты, входящие в единую балансовую стоимость всего объекта или земляного полотна).
Восстановление полностью износившихся искусственных сооружений (мосты, трубы), являющихся самостоятельными инвентарными объектами, за счет ассигнований на капитальный ремонт не допускается; указанные затраты должны осуществляться за счет средств на капитальные вложения.
3.19. В конкретных условиях сроки проведения капитального ремонта следует уточнить с учетом эксплуатационных нагрузок, климатических условий и других факторов.
3.20. Капитальный ремонт производственных зданий и сооружений может быть комплексный, охватывающий ремонтом здание или сооружение в целом, и выборочный, состоящий из ремонта отдельных конструкций здания, сооружения или отдельного вида инженерного оборудования.
3.21. Выборочный капитальный ремонт производится в случаях:
а) когда комплексный ремонт здания может вызвать серьезные помехи в работе предприятия в целом или отдельного цеха;
б) при большом износе отдельных конструкций, угрожающем сохранности остальных частей зданий; при экономической нецелесообразности проведения комплексного ремонта здания по соображениям, изложенным в п. 3.25 настоящего Положения.
3.22. При проведении выборочного капитального ремонта необходимо в первую очередь предусматривать ремонт тех конструкций, от которых зависит нормальный ход технологического процесса (подкрановых балок и путей, полов, производственного водопровода, теплоснабжения, вентиляционных систем и установок по кондиционированию воздуха, производственной канализации и т. п.), а также конструкций, от исправности которых зависит сохранность остальных частей здания или сооружения (кровли, водосточной сети, водопроводно-канализационных устройств и т. п.).
3.23. Выборочный капитальный ремонт производственных зданий и сооружений в зависимости от условий эксплуатации соответствующих конструкций или видов инженерного оборудования должен осуществляться по мере их износа.
[bookmark: Par168]3.24. Комплексный капитальный ремонт производственных зданий и сооружений в зависимости от их капитальности и условий эксплуатации рекомендуется осуществлять с соблюдением периодичности.
3.25. В ряде случаев нецелесообразно проведение очередного комплексного капитального ремонта здания или сооружения. Например, когда в ближайшие годы:
а) намечается снос или перенос зданий или сооружений в связи с предстоящим строительством на занимаемом ими участке другого здания или сооружения, в целях создания или расширения зоны санитарной охраны (защитной зоны), предусмотренных проектом, а также при ожидаемом затоплении подпором проектируемой плотины и др.;
б) предусматривается прекращение эксплуатации предприятия, для нужд которого это здание или сооружение построено (окончание запасов полезных ископаемых и др.);
в) предполагается реконструкция здания;
г) намечается разборка здания вследствие общей ветхости.
В этих случаях за счет ассигнований на капитальный ремонт должны осуществляться работы по поддержанию конструкций здания или сооружения в состоянии, обеспечивающем нормальную эксплуатацию их в течение соответствующего периода (до сноса или реконструкции).
3.26. При производстве капитального ремонта зданий или сооружений должны применяться прогрессивные конструкции, изготовленные индустриальным методом. При этом допускается замена изношенной конструкции из менее прочного и недолговечного материала на конструкции из более прочного и долговечного материала, за исключением полной замены основных конструкций, срок службы которых в зданиях и сооружениях является наибольшим (см. п. 3.11).
Например, в безлесных районах целесообразно изношенные деревянные покрытия и перекрытия заменить на сборные железобетонные. В проекте такой замены должна быть обоснована экономическая выгодность такого решения, имея в виду при этом следующие положительные и отрицательные стороны:
а) большой вес монтируемых типовых (стандартных) деталей и вследствие этого необходимость применения кранов;
б) возможность использования типовых (стандартных) деталей по размерам;
в) уменьшение потребности рабочей силы;
г) сокращение сроков выполнения работ и возможность уменьшения перерыва в работе цеха или отдельного пролета, участка и др.
3.27. При производстве капитального ремонта не допускается замена существующих конструкций другими, не соответствующими действующим техническим условиям и нормам нового строительства.
3.28. Одновременно с проведением капитального ремонта и за счет тех же средств допускается осуществление некоторых работ по улучшению благоустройства здания. При этом в первую очередь ассигнования должны быть направлены на работы по капитальному ремонту.
К работам по улучшению благоустройства здания относятся:
а) устройство в зданиях комнат для приема пищи, красных уголков, комнат гигиены женщин и расширение раздевалок;
б) улучшение электрического освещения помещений (включая замену типов светильников), отопления и вентиляции;
в) расширение существующих санитарных узлов;
г) покрытие булыжных или щебеночных отмосток асфальтом.
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4.1. Все работы, предусмотренные системой ППР по производственным зданиям и сооружениям, выполняются по годовым планам (графикам), утвержденным руководителями объединений, предприятий или организаций.
4.2. В годовых планах-графиках устанавливаются сроки проведения плановых технических осмотров, текущих и капитальных ремонтов с разбивкой всех мероприятий по месяцам.
4.3. В тех случаях, когда одновременно с проведением ремонта затруднено или невозможно выполнение технологических процессов или иной основной деятельности предприятия, планы всех видов ремонтов производственных зданий и сооружений должны быть увязаны с планами работ соответствующих производственных подразделений предприятия.
4.4. Планирование текущего ремонта осуществляется ежегодно на основании расцененных описей ремонтных работ по объектам в пределах общего лимита, предусмотренного в плане производственной деятельности предприятия на финансирование этих работ.
4.5. Годовые планы ремонтов составляются на основании данных технических осмотров зданий и сооружений, отдельных конструкций и видов инженерного оборудования.
4.6. Годовые планы капитального ремонта (с поквартальной разбивкой) составляются предприятиями и организациями в денежном выражении и натуральных показателях и должны содержать:
а) утвержденный руководителем объединения, предприятия титульный список объектов ремонта;
б) наименование и количество основных работ по каждому объекту;
в) сметную стоимость годового объема работ;
г) календарные сроки ремонтов;
д) потребность в основных материалах, строительных изделиях, транспорте, средствах механизации и рабочих.
Все объекты комплексного ремонта включаются в титульный список поименно.
4.7. Годовые планы капитального ремонта и источники его финансирования утверждаются объединениями и хозрасчетными предприятиями и организациями, а по предприятиям и организациям, на которые не распространяется Положение о государственном производственном социалистическом предприятии, – их вышестоящими организациями.
При этом в планах объединений, предприятий и организаций предусматриваются задания по снижению стоимости капитального ремонта основных фондов, осуществляемого хозяйственным способом, на основе улучшения организации и техники ремонтных работ.
Годовые и квартальные планы капитального ремонта по отдельным объектам основных фондов (зданиям, сооружениям) в пределах выделенных по плану средств на финансирование капитального ремонта и с учетом обеспечения выполнения утвержденного плана производства утверждаются руководителем объединения, предприятия или организации. Иной порядок утверждения планов капитального ремонта по предприятиям может быть установлен соответствующим министерством (ведомством).
4.8. При выполнении работ подрядным способом в процессе подготовки плана на предстоящий год необходимо составить с намечаемой подрядной организацией и подписать протокол согласования объемов, вида и стоимости работ. Протокол высылается в соответствующие министерства (заказчика и подрядчика) для включения в план ремонта. В случае передачи предприятием подрядной организации объема работ по капитальному ремонту для выполнения их подрядным способом предприятие вправе передать подрядной организации и соответствующие лимиты по труду, фонды и материалы с последующим сообщением об этом вышестоящему органу.
4.9. Годовые и квартальные планы капитального ремонта по отдельным зданиям в пределах, предусмотренных по плану ассигнований на финансирование капитального ремонта и с учетом обеспечения выполнения утвержденного плана производства, утверждаются руководителем объединения, предприятия или организации.
4.10. Годовые планы капитального ремонта на предстоящий год должны быть увязаны с планами обеспечения этих работ материалами.
4.11. Планирование ремонтов должно обеспечить возможность круглогодичного производства работ с целью создания равномерной загрузки ремонтно-строительных организаций и сокращения сроков устранения дефектов.
[bookmark: Par212][bookmark: Par262]Ремонт зданий и сооружений, обслуживающих производства с работой сезонного характера, следует производить в период наименьшей загрузки или полной остановки. Например, для сахарных заводов – в весенне-летний период, для портовых зданий речного флота – зимой, для котельных, тепловых электростанций, зданий компрессорных станций магистральных газопроводов – в период наименьшей загрузки и т. д.
[bookmark: Par290][bookmark: _Toc403554450]Раздел 8. Приемка в эксплуатацию производственных зданий и сооружений, законченных капитальным ремонтом
8.1. Объекты производственного назначения после окончания работ по капитальному ремонту предъявляются к приемке заказчиком. Комиссии по окончательной приемке работ назначаются руководителем предприятия или организации. При приемке объектов в эксплуатацию комиссии руководствуются действующими нормами и техническими условиями.
8.2. Запрещается приемка в эксплуатацию объектов производственного назначения с недоделками, препятствующими их эксплуатации и ухудшающими санитарно-гигиенические условия и безопасность труда работающих.
8.3. Техническая документация, предъявляемая ремонтно-строительной организацией при сдаче капитально отремонтированных объектов, должна иметь в своем составе:
а) проектно-сметную документацию (исполнительные рабочие чертежи, сметы);
б) журнал работ;
в) акты промежуточных приемок и освидетельствований;
г) акты приемки скрытых работ;
д) другую документацию, обязательную к предъявлению по СНиП и действующим техническим условиям в случае аналогии ремонтных работ работам, предусмотренным СНиП.
8.4. Акты комиссии по приемке отремонтированных зданий и сооружений подлежат утверждению в инстанции, утвердившей проектно-сметную документацию.
8.5. Техническая документация по выполненным работам и акты приемки отремонтированных зданий и сооружений хранятся на предприятии наравне с документацией по строительству объекта.
8.6. Приемка выполненных работ по текущему ремонту проводится начальником или ответственным представителем отдела эксплуатации и ремонта зданий и сооружений в присутствии представителя исполнителей ремонтных работ и оформляется актом приемки или записью в журнале технической эксплуатации.
8.7. На действующих предприятиях в рабочих комиссиях по приемке в эксплуатацию новых (реконструируемых) зданий обязательно должен участвовать в качестве члена комиссии ответственный представитель Службы технической эксплуатации производственных зданий и сооружений.


Раздел 4. Мониторинг пожарной безопасности

[bookmark: _Toc404153150]Задание 6 «Мониторинг пожарной безопасности» 

Цель: получить практические навыки организации и проведения мониторинга пожарной безопасности отдельного рабочего места, оборудования, технологического процесса
Задачи 
1. Изучите нормативную документацию в области мониторинга пожарной безопасности (см. справочные материалы и приложения).
2. Выполните практическую работу по предложенному варианту.
Результат – файл с выполненным заданием.
Постановка задания
1. Выберите вариант задания по табл. 6.3.
2. Определите системы противопожарной защиты: установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические (Приложение 6.1, табл. 6.5; 6.6; 6.7, 6.8).
3. Определите количество людей, способных эвакуироваться из здания на 1 м эвакуационного выхода, учитывая категорию помещения и степень огнестойкости здания (Приложение 6.2, табл. 6.9; 6.10).
4. Определите класс пожара (Приложение 6.3, табл. 6.11).
[bookmark: _Toc403554452]5. Определите эффективный тип огнетушителей (Приложение 6.4, табл. 6.12).
[bookmark: _Toc403554453]6. Определите число пожарных стволов и минимальный расход воды на внутреннее пожаротушение в производственных и складских зданиях (Приложение 6.5, табл. 6.13).
[bookmark: _Toc403554454]7. Оформите результаты мониторинга пожарной безопасности (табл. 6.4).

Справочные материалы 
1. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности : принят Гос. Думой 4 июля 2008 года : одобр. Советом Федерации 11 июля 2008 года (в ред. федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ).
Выборочно без Приложений
[bookmark: _Toc403554455]Раздел IV. Требования пожарной безопасности к производственным объектам
Статья 4. Техническое регулирование в области пожарной безопасности
1. Техническое регулирование в области пожарной безопасности представляет собой:
1) установление в нормативных правовых актах Российской Федерации и нормативных документах по пожарной безопасности требований пожарной безопасности к продукции, процессам проектирования, производства, эксплуатации, хранения, транспортирования, реализации и утилизации;
2) правовое регулирование отношений в области применения и использования требований пожарной безопасности;
3) правовое регулирование отношений в области оценки соответствия.
2. К нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся технические регламенты, принятые в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 № 117-ФЗ).
3. К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 № 117-ФЗ). Примечание. В соответствии с Федеральным законом от 10.07.2012 № 117-ФЗ с 13 июля 2015 года статья 97 будет дополнена частями 1.1 и 1.2.
4. В случае если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению (часть 4 в ред. Федерального закона от 10.07.2012 № 117-ФЗ).
2. Свод правил. СП 12.13130.2009. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности
[bookmark: _Toc403554456]4. Общие положения
4.1. По взрывопожарной и пожарной опасности помещения подразделяются на категории А, Б, В1-В4, Г и Д, а здания – на категории А, Б, В, Г и Д. 
4.2. Категории помещений и зданий определяются, исходя из вида находящихся в помещениях горючих веществ и материалов, их количества и пожароопасных свойств, а также исходя из объемно-планировочных решений помещений и характеристик проводимых в них технологических процессов. 
Категории наружных установок определяются, исходя из пожароопасных свойств находящихся в установках горючих веществ и материалов, их количества и особенностей технологических процессов. 
4.3. Определение пожароопасных свойств веществ и материалов производится на основании результатов испытаний или расчетов по стандартным методикам с учетом параметров состояния (давления, температуры и т. д.). 
Допускается использование официально опубликованных справочных данных по пожароопасным свойствам веществ и материалов. 
Допускается использование показателей пожарной опасности для смесей веществ и материалов по наиболее опасному компоненту. 
5.1. Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности принимаются в соответствии с табл. 6.1.





Таблица 6.1
Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности
	Категория помещения
	Характеристика веществ и материалов, находящихся (обращающихся) в помещении

	А – повышенная взрывопожароопасность
	Горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28 °С в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные парогазовоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа, и (или) вещества и материалы, способные взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом, в таком количестве, что расчетное избыточное давление взрыва в помещении превышает 5 кПа

	Б – взрывопожароопасность
	Горючие пыли или волокна, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки более 28 °С, горючие жидкости в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные пылевоздушные или паровоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа

	В1–В4 – пожароопасность
	Горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли и волокна), вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом только гореть, при условии, что помещения, в которых они находятся (обращаются), не относятся к категории А или Б

	Г – умеренная пожароопасность
	Негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени, и (или) горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива

	Д – пониженная пожароопасность
	Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии


[bookmark: i136435]
При расчете критериев взрывопожарной опасности в качестве расчетного следует выбирать наиболее неблагоприятный вариант аварии или период нормальной работы аппаратов, при котором в образовании горючих газо-, паро-, пылевоздушных смесей участвует наибольшее количество газов, паров, пылей, наиболее опасных в отношении последствий сгорания этих смесей.
[bookmark: i73992][bookmark: _Toc403554457]6. Категории зданий по взрывопожарной и пожарной опасности
6.1. Категории зданий по взрывопожарной и пожарной опасности определяются, исходя из доли и суммированной площади помещений той или иной категории опасности в этом здании.
6.2. Здание относится к категории А, если в нем суммированная площадь помещений категории А превышает 5 % площади всех помещений или 200 м2.
6.3. Здание не относится к категории А, если суммированная площадь помещений категории А в здании не превышает 25 % суммированной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 1000 м2) и эти помещения оснащаются установками автоматического пожаротушения.
6.4. Здание относится к категории Б, если одновременно выполнены следующие условия: здание не относится к категории А и суммированная площадь помещений категорий А и Б превышает 5 % суммированной площади всех помещений или 200 м2.
6.5. Здание не относится к категории Б, если суммированная площадь помещений категорий А и Б в здании не превышает 25 % суммированной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 1000 м2) и эти помещения оснащаются установками автоматического пожаротушения.
6.6. Здание относится к категории В, если одновременно выполнены следующие условия: здание не относится к категории А или Б и суммированная площадь помещений категорий А, Б, B1, B2 и В3 превышает 5 % (10 %, если в здании отсутствуют помещения категорий А и Б) суммированной площади всех помещений.
6.7. Здание не относится к категории В, если суммированная площадь помещений категорий А, Б, B1, B2 и В3 в здании не превышает 25 % суммированной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 3500 м2) и эти помещения оснащаются установками автоматического пожаротушения.
6.8. Здание относится к категории Г, если одновременно выполнены следующие условия: здание не относится к категории А, Б или В и суммированная площадь помещений категорий А, Б, B1, B2, ВЗ и Г превышает 5 % суммированной площади всех помещений.
6.9. Здание не относится к категории Г, если суммированная площадь помещений категорий А, Б, B1, B2, В3 и Г в здании не превышает 25 % суммированной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 5000 м2) и помещения категорий А, Б, B1, B2 и В3 оснащаются установками автоматического пожаротушения.
6.10. Здание относится к категории Д, если оно не относится к категории А, Б, В или Г.
[bookmark: Par1074]3. СП 2.13130.2012 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты
Таблица 6.2
Определение степени огнестойкости производственных зданий (по СП 2.13130.2012)

	Категория зданий или пожарных отсеков
	Высота здания, м*
	Степень огнестойкости здания
	Класс конструктивной пожарной опасности здания
	Площадь этажа 
в пределах пожарного
 отсека зданий, м2

	
	
	
	
	одноэтажных
	двухэтажных
	многоэтажных

	А
	36
24
–
	I, II
III
IV
	С0
С0
С0
	Не огр.
7800
3500
	5200
3500
–
	3500
2600
–

	Б
	36
24
–
	I, II
III
IV
	С0
С0
С0
	Не огр.
7800
3500
	10400
3500
–
	7800
2600
–

	В
	48

24

18
18
12
	I, II

III

IV
IV
V
	С0

С0

С0, С1
С0, С3
Не норм.
	Не огр.
25000
25000
2600
1200
	25000
7800 
10400
5200 **
10400
2000
600 ***
	10400
5200 **
5200
3600 **
–
–
–

	Г
	54

36
30
24
18
	I, II

III
III
IV
IV
	С0

С0
С1
С0
С1
	Не ограничивается

	
	
	
	
	Не огр.
Не огр.
Не огр.
6500
	25000
10400
10400
5200
	10400
7800
5200
–

	Д
	54

36
30
24
18
12
	I, II

III
III
IV
IV
V
	С0

С0
С1
С0, С1
С2, С3
Не норм.
	Не ограничивается

	
	
	
	
	Не огр.
Не огр.
Не огр.
10400
2600
	50000
25000
25000
7800
1500
	15000
10400
7800
–
–

	-------------------------------

	* Высота здания в данной таблице измеряется от пола 1-го этажа до потолка верхнего этажа, включая технический; при переменной высоте потолка принимается средняя высота этажа. Высота одноэтажных зданий классов пожарной опасности С0 и С1 не нормируется.

	** Для деревообрабатывающих производств.

	*** Для лесопильных цехов с числом рам до четырех, деревообрабатывающих цехов первичной обработки древесины и рубильных станций дробления древесины.


 
Таблица 6.3
Варианты заданий для выполнения практической работы

	№ п/п
	Производственное здание, технологический процесс
	Категория взрывопожароопасности
	Степень огнестойкости здания

	Класс конструктивной пожарной опасности здания
	Объем помещения, тыс. куб. м

	1
	2
	3
	4
	5
	7

	1
	Здания специализированных предприятий торговли по продаже легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (за исключением расфасованного товара в таре емкостью не более 20 л)
	А
	IV
	СО
	0,100

	2
	Кабельные сооружения подстанций напряжением 500 кВ и выше
	Б
	IV
	СО
	0,500

	3
	Комбинированные тоннели производственных и общественных зданий при прокладке в них кабелей и проводов напряжением 220 В и выше, объемом более 100 куб. м
	Б
	IV
	СО
	0,120

	4
	Помещения складского назначения для хранения каучука, целлулоида и изделий из него, спичек, щелочных металлов, пиротехнических изделий
	А
	IV
	СО
	25

	5
	Помещения высоковольтных испытательных залов, помещения, экранированные горючими материалами
	А
	IV
	СО
	5

	6
	Помещения связи: необслуживаемые и обслуживаемые без вечерних и ночных смен: технические цехи оконечных усилительных пунктов, промежуточных радиорелейных станций передающих и приемных радиоцентров
	В1
	III
	СО
	0,9

	7
	Маслоподвалы
	В4
	III
	СО
	0,95

	8
	Кабельные сооружения подстанций напряжением менее 500 кВ
	В2
	V
	
	0,7

	9
	Автозаправочные станции (в том числе контейнерного типа), а также палатки, магазины и киоски, относящиеся к ним
	В4
	V
	С2, С3
	0,090

	10
	Кабельные тоннели и закрытые полностью галереи (в том числе комбинированные), прокладываемые между промышленными зданиями
	В2
	IV
	С2, С3
	15

	11
	Помещения складского назначения для хранения шерсти, меха и изделий из него; фото-, кино-, аудиопленки на горючей основе
	А
	IV
	СО
	2

	12
	Помещения связи: вентиляционные, трансформаторные
	В1
	IV
	С2, С3
	

	13
	Помещения связи: передающих радиостанций мощностью передатчиков 150 кВ и выше
	В1
	III
	СО, С1
	0,800

	14
	Здания складов категории В по пожарной опасности с хранением на стеллажах высотой 5,5 м и более
	В
	III
	СО, С1
	18

	15
	Комбинированные тоннели производственных и общественных зданий при прокладке в них кабелей и проводов напряжением 220 В и выше, объемом 100 куб. м и менее
	Б
	IV
	СО
	0,085

	16
	Помещения обработки, сортировки, хранения и доставки посылок, письменной корреспонденции, периодической печати, страховой почты
	В3
	IV
	С2, С3
	0,250

	17
	Помещения связи: мощностью передающего устройства более 1 кВт 
	Б
	III
	СО
	0,460

	18
	Городские кабельные коллекторы и тоннели (в том числе комбинированные)
	Б
	IV
	СО
	8

	19
	Автостоянки закрытого типа надземные одноэтажные
	В3
	I, II, III
	СО, С1
	1,5

	20
	Автостоянки закрытого типа надземные одноэтажные
	В3
	IV
	C1
	1,8

	21
	Автостоянки закрытого типа надземные одноэтажные
	В3
	IV
	С2,С3
	1,9

	22
	Здания складов категории В по пожарной опасности высотой два этажа и более 
	В2
	II, III
	СО
	2

	23
	Здания механизированных автостоянок
	В2
	III
	СО
	1,1

	24
	Емкостные сооружения (резервуары) для наземного хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей
	Б
	II, III
	СО
	0,56

	25
	Помещения связи: необслуживаемые аппаратные базовых станций сотовой системы подвижной радиосвязи и аппаратные радиорелейных станций сотовой системы подвижной радиосвязи
	Д
	IV, V
	СО, С1
	0,750

	26
	Кабельные сооружения промышленных и общественных зданий
	Б
	III, IV
	СО
	1,1

	27
	Помещения связи: автозалы АТС, где устанавливается коммутационные оборудование квазиэлектронного и электронного типов совместно с ЭВМ, используемой в качестве управляющего комплекса, устройствами ввода-вывода, помещения электронных коммутационных станций, узлов, центров документальной электросвязи емкостью 10 тыс. и более номеров, каналов или точек подключения
	Б2
	III
	СО
	1,2

	28
	Помещения железнодорожного транспорта: электромашинные, аппаратные, ремонтные, тележные и колесные, разборки и сборки вагонов 
	Б
	III, IV
	СО
	12,5

	29
	Помещения хранилищ и помещения хранения служебных каталогов и описей в библиотеках и архивах с общим фондом хранения 500 тыс. единиц и более
	В1
	III
	СО, С1
	0,93

	30
	Помещения связи, помещения главных касс, помещения бюро контроля переводов и зональных вычислительных центров почтамтов, городских и районных узлов почтовой связи
	В2
	II, III
	СО
	45

	31
	Помещения хранилищ и помещения хранения служебных каталогов и описей в библиотеках и архивах с общим фондом хранения менее 500 тыс. единиц
	В1
	IV
	СО
	0,750

	32
	Здания высотой более 30 м 
	В2
	II
	СО
	42

	33
	Кабельные сооружения подстанций глубокого ввода напряжением 110 кВ с трансформаторами мощностью менее 63 МВа
	А
	I, II
	СО
	0,077

	34
	Помещения связи: автозалы АТС, где устанавливается коммутационные оборудование квазиэлектронного и электронного типов совместно с ЭВМ, используемой в качестве управляющего комплекса, устройствами ввода-вывода, помещения электронных коммутационных станций, узлов, центров документальной электросвязи емкостью менее 10 тыс. номеров, каналов или точек подключения
	В2
	III
	СО
	0,55

	35
	Жилые здания высотой более 28 м
	В2
	I, II,
	СО, С1
	40

	36
	Помещения связи, помещения главных касс, помещения бюро контроля переводов и зональных вычислительных центров почтамтов, городских и районных узлов почтовой связи 
	В2
	III, IV
	СО, С1
	35

	37
	Одноэтажные здания из легких металлических конструкций с полимерными горючими утеплителями общественного назначения
	В3
	III
	СО, С1
	1

	38
	Помещения железнодорожного транспорта: технического обслуживания подвижного состава, контейнерных депо
	В1
	IV
	С2, С3
	18

	39
	Кабельные сооружения подстанций глубокого ввода напряжением 110 кВ с трансформаторами мощностью 63 МВа и выше
	В3
	IV
	С2, С3
	0.560

	40
	Здания общественного и административно-бытового назначения
	В1
	IV
	С2, С3
	0,99




Таблица 6.4
Оформление практического задания

	№п/п
	Производственное здание, технологический процесс
	Категория взрывопожароопасности
	Степень огнестойкости здания
	Класс конструктивной пожарной опасности здания
	Класс пожара
	Объем помещения, тыс. куб. м

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	

	Системы противопожарной защиты – установки пожарной сигнализации (АУПТ) и пожаротушения автоматические (АУП)
	

	Количество людей, способных эвакуироваться из здания на 1 м эвакуационного выхода 
	

	Эффективный тип огнетушителей

	

	Число пожарных стволов и минимальный расход воды на внутреннее пожаротушение в производственных и складских зданиях
	




Приложение 6.1
СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования. Systems of fire protection. Automatic fire-extinguishing and alarm systems. Designing and regulations rules
Таблица 6.5
Перечень зданий, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации
	Объект защиты
	АУП
	АУПС

	
	Нормативный показатель

	1. Здания складов категории В по пожарной опасности с хранением на стеллажах высотой 5,5 м и более
	Независимо от площади и этажности
	

	2. Здания складов категории В по пожарной опасности высотой два этажа и более (кроме указанных в п. 1)
	Независимо от площади и этажности
	

	3. Здания архивов уникальных изданий, отчетов, рукописей, и другой документации особой ценности
	Независимо от площади и этажности
	

	4. Здания и сооружения для автомобилей:

	4.1. Автостоянки закрытого типа
	
	

	4.1.1. Подземные, надземные высотой 2 этажа и более
	Независимо от площади и этажности
	

	4.1.2. Надземные одноэтажные
	
	

	4.1.2.1. Здания I, II, III степеней огнестойкости
	При общей площади 7000 кв. м и более
	При общей площади менее 7000 кв. м

	4.1.2.2. Здания IV степени огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности CO
	При общей площади 3600 кв. м и более
	При общей площади менее 3600 кв. м

	4.1.2.3. Здания IV степени огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности C1
	При общей площади 2000 кв. м и более
	При общей площади менее 2000 кв. м

	4.1.2.4. Здания IV степени огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С2, С3
	При общей площади 1000 кв. м и более
	При общей площади менее 1000 кв. м

	4.1.3. Здания механизированных автостоянок
	Независимо от площади и этажности
	

	5. Здания высотой более 30 м (за исключением жилых зданий и производственных зданий категории Г и Д по пожарной опасности)
(п. 5 в ред. Изменения № 1, утв. Приказом МЧС РФ от 01.06.2011 № 274)
	Независимо от площади
	

	6. Жилые здания:

	6.1. Общежития, специализированные жилые дома для престарелых и инвалидов*
	
	Независимо от площади

	6.2. Жилые здания высотой более 28 м**
	
	Независимо от площади

	7. Одноэтажные здания из легких металлических конструкций с полимерными горючими утеплителями:
	
	

	7.1. общественного назначения
	800 кв. м и более***
	Менее 800 кв. м 

	7.2. административно-бытового назначения
	1200 кв. м и более
	Менее 1200 кв. м 

	
	
	

	8. Здания и сооружения по переработке и хранению зерна
	
	Независимо от площади и этажности

	9. Здания общественного и административно-бытового назначения (кроме указанных в пп. 11, 13)
	
	Независимо от площади и этажности

	10. Здания предприятий торговли (за исключением помещений, указанных в п. 4 настоящих Норм, и помещений хранения и подготовки к продаже мяса, рыбы, фруктов и овощей (в негорючей упаковке), металлической посуды, негорючих строительных материалов):

	10.1. одноэтажные (за исключением п. 13)
	
	

	10.1.1. при размещении торгового зала и подсобных помещений в цокольном или подвальных этажах
	200 кв. м и более
	Менее 200 кв. м

	10.1.2. при размещении торгового зала и подсобных помещений в наземной части здания
	При площади здания 3500 кв. м и более
	При площади здания менее 3500 кв. м

	10.2. Двухэтажные:
	
	

	10.2.1. общей торговой площадью
	3500 кв. м и более
	Менее 3500 кв. м 

	10.2.2. при размещении торгового зала в цокольном или подвальном этажах
	Независимо от величины торговой площади
	

	10.3. Трехэтажные и более
	Независимо от величины торговой площади
	

	10.4. Здания специализированных предприятий торговли по продаже легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (за исключением расфасованного товара в таре емкостью не более 20 л)
	Независимо от площади
	

	12. Культовые здания и комплексы (производственные, складские и жилые здания комплексов оборудуются по требованиям соответствующих пунктов настоящего свода правил)
	
	Независимо от площади и этажности

	13. Здания выставочных павильонов: 

	13.1. одноэтажные (за исключением п. 12)
	1000 кв. м и более
	Менее 1000 кв. м

	13.2. двухэтажные и более
	Независимо от площади
	

	* Наряду с АУПС помещения квартир и общежитий следует оборудовать автономными оптико-электронными дымовыми пожарными извещателями.
** Пожарные извещатели АУПС устанавливаются в прихожих квартир и используются для открывания клапанов и включения вентиляторов установок подпора воздуха и дымоудаления. Жилые помещения квартир в жилых зданиях высотой три этажа и более следует оборудовать автономными оптико-электронными дымовыми пожарными извещателями (сноска в ред. Изменения № 1, утв. Приказом МЧС РФ от 01.06.2011 № 274).
*** Здесь и далее в таблице А.1 указана общая площадь помещений.



[bookmark: Par2108]
Таблица 6.6
Перечень сооружений, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации
	Объект защиты
	АУПТ
	АУПС

	
	Нормативный показатель

	1. Кабельные сооружения электростанций1
	Независимо от площади
	

	2. Кабельные сооружения подстанций напряжением, кВ:
	
	

	2.1. 500 и выше
	Независимо от площади
	

	2.2. Менее 500 
	
	Независимо от площади

	3. Кабельные сооружения подстанций глубокого ввода напряжением 110 кВ с трансформаторами мощностью:

	3.1. 63 МВа и выше
	Независимо от площади
	

	3.2. Менее 63 МВа
	
	Независимо от площади

	4. Кабельные сооружения промышленных и общественных зданий 
	Более 100 куб. м
	100 куб. м и менее

	5. Комбинированные тоннели производственных и общественных зданий при прокладке в них кабелей и проводов напряжением 220 В и выше в количестве

	5.1. Объемом более 100 куб. м
	12 шт. и более
	От 5 до 12 шт.

	5.2. Объемом 100 куб. м и менее
	
	5 и более шт.

	6. Кабельные тоннели и закрытые полностью галереи (в том числе комбинированные), прокладываемые между промышленными зданиями
	
	50 куб. м и более

	7. Городские кабельные коллекторы и тоннели (в том числе комбинированные)
	
	Независимо от площади и объема

	8. Кабельные сооружения при прокладке в них маслонаполненных кабелей в металлических трубах
	
	Независимо от площади

	9. Емкостные сооружения (резервуары) для наземного хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей
	Объемом 5000 куб. м и более
	

	10. Закрытые галереи, эстакады для транспортирования лесоматериалов
	
	Независимо от длины

	11. Пространства за подвесными потолками и под двойными полами при прокладке в них воздуховодов, трубопроводов с изоляцией, выполненной из материалов группы горючести Г1–Г4, а также кабелей (проводов), не распространяющих горение (НГ) и имеющих код пожарной опасности ПРГП1, в том числе при их совместной прокладке

	11.1. Воздуховодов, трубопроводов или кабелей (проводов) с объемом горючей массы кабелей (проводов) 7 и более литров на метр кабельной линии (КЛ), в том числе при их совместной прокладке
	Независимо от площади и объема
	

	11.2. Кабелей (проводов) типа НГ с общим объемом горючей массы от 1,5 до 7 л на метр КЛ
	
	Независимо от площади и объема

	12. Автотранспортные тоннели
	По нормативным документам субъектов Российской Федерации, утвержденным в установленном порядке
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Перечень помещений, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации
	Объект защиты
	АУПТ
	АУПС

	
	Нормативные показатели

	Помещения складского назначения

	Категории А и Б по взрывопожарной опасности (кроме помещений, расположенных в зданиях и сооружениях по переработке и хранению зерна)
	300 кв. м и более
	Менее 300 кв. м

	Для хранения каучука, целлулоида и изделий из него, спичек, щелочных металлов, пиротехнических изделий 
	Независимо от площади
	

	Для хранения шерсти, меха и изделий из него; фото-, кино-, аудиопленки на горючей основе
	Независимо от площади
	

	Категории В1 по пожарной опасности (кроме указанных в пп. 2, 3 помещений, расположенных в зданиях и сооружениях по переработке и хранению зерна) при их размещении в этажах:

	в цокольном и подвальном
	Независимо от площади
	

	в надземных 
	300 кв. м и более
	Менее 300 кв. м 

	5. Категорий В2 – В3 по пожарной безопасности ( кроме указанных в п.п.2, 3 и помещений, расположенных в зданиях и сооружений по переработке и хранению зерна ) при их размещении в этажах:

	в цокольном и подвальном
	300 кв. м и более
	 Менее 300 кв. м

	в надземных
	1000 кв. м и более
	Менее 1000 кв. м

	Исключен. – Изменение № 1, утв. Приказом МЧС РФ от 01.06.2011 № 274

	Производственные помещения 

	6. Категории А и Б по взрывопожарной опасности с обращением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, сжиженных горючих газов, горючих пылей и волокон (кроме указанных в п. 11 и помещений, расположенных в зданиях и сооружениях по переработке и хранению зерна) (п. 6 введен Изменением № 1, утв. Приказом МЧС РФ от 01.06.2011 № 274)
	300 кв. м и более 
	Менее 300 кв. м 

	С наличием щелочных металлов при размещении в этажах:

	7.1. в цокольном 
	300 кв. м и более
	 Менее 300 кв. м 

	7.2. в надземных 
	500 кв. м и более
	Менее 500 кв. м 

	Категории В1 по пожарной опасности (кроме помещений, расположенных в зданиях и сооружениях по переработке и хранению зерна) при размещении в этажах:

	в цокольном и подвальном
	Независимо от площади
	

	в надземных (кроме указанных в пп. 11–12)
	300 кв. м и более
	Менее 300 кв. м

	Категории В2–В3 по пожарной опасности (кроме указанных в пп. 10–18 и помещений, расположенных в зданиях и сооружениях по переработке и хранению зерна) при их размещении в этажах:

	в цокольном и подвальном:
	
	

	не имеющих выходов непосредственно наружу
	300 кв. м и более
	 Менее 300 кв. м 

	при наличии выходов непосредственно наружу
	700 кв. м и более
	 Менее 700 кв. м

	надземных 
	1000 кв. м и более
	 Менее 1000 кв. м 

	Маслоподвалы 
	Независимо от площади
	

	Помещения приготовления: суспензии из алюминиевой пудры, резиновых клеев; на основе ЛВЖ и ГЖ6 лаков, красок, клеев, мастик, пропиточных составов; помещения окрасочных, полимеризации синтетического каучука, компрессорных с газотурбинными двигателями, огневых подогревателей нефти. Помещения с генераторами с приводом от двигателей, работающих на жидком топливе
	Независимо от площади
	

	Помещения высоковольтных испытательных залов, помещения, экранированные горючими материалами
	Независимо от площади
	

	Помещения связи

	Вентиляционные, трансформаторные помещения, помещения разделительных устройств: передающих радиостанций мощностью передатчиков 150 кВ и и выше, приемных радиостанций с числом приемников от 20, стационарных станций космической связи с мощностью передающего устройства более 1 кВт, ретрансляционных телевизионных станций мощностью передатчиков 25–50 кВт, сетевых узлов, междугородних и городских телефонных станций, оконечных усилительных пунктов и районных узлов связи
	
	Независимо от площади

	Необслуживаемые и обслуживаемые без вечерних и ночных смен: технические цехи оконечных усилительных пунктов, промежуточных радиорелейных станций передающих и приемных радиоцентров 
	Независимо от площади
	

	Необслуживаемые аппаратные базовых станций сотовой системы подвижной радиосвязи и аппаратные радиорелейных станций сотовой системы подвижной радиосвязи
	24 кв. м и более
	Менее 24 кв. м

	Помещения главных касс, помещения бюро контроля переводов и зональных вычислительных центров почтамтов, городских и районных узлов почтовой связи общим объемом зданий
	
	

	40 тыс. куб. м и более
	 24 кв. м и более
	 Менее 24 кв. м 

	Менее 40 тыс. руб. куб. м 
	
	

	Автозалы АТС, где устанавливается коммутационные оборудование квазиэлектронного и электронного типов совместно с ЭВМ, используемой в качестве управляющего комплекса, устройствами ввода-вывода, помещения электронных коммутационных станций, узлов, центров документальной электросвязи емкостью:

	10 тыс. и более номеров, каналов или точек подключения
	Независимо от площади
	

	менее 10 тыс. номеров, каналов или точек подключения
	
	Независимо от площади

	Выделенные помещения управляющих устройств на основе ЭВМ автоматических междугородных телефонных станций при емкости станций:

	10 тыс. междугородных каналов и более
	24 кв. м и более
	Менее 24 кв. м 

	менее 10 тыс. междугородных каналов и более
	
	Независимо от площади

	Помещения обработки, сортировки, хранения и доставки посылок, письменной корреспонденции, периодической печати, страховой почты
	500 кв. м и более
	Менее 500 кв. м

	Помещения транспорта

	Помещения железнодорожного транспорта: электромашинные, аппаратные, ремонтные, тележные и колесные, разборки и сборки вагонов, ремонтно-комплектовочные, электровагонные, подготовки вагонов, дизельные, технического обслуживания подвижного состава, контейнерных депо, производства стрелочной продукции, горячей обработки цистерн, обработки вагонов для нефтебитума, шпалопропиточные, цилиндровые, отстоя пропитанной древесины
	Независимо от площади
	

	Наземные и подземные помещения и сооружения метрополитенов и подземных скоростных трамваев
	По нормативным документам субъектов РФ, утвержденным в установленном порядке

	Помещения контрольно-диспетчерского пункта с автоматической системой, центра коммутации сообщений, дальних и ближних приводных радиостанции с радиомаркерами
	Независимо от площади
	

	Помещения демонтажа и монтажа авиадвигателей, воздушных винтов, шасси и колес самолетов и вертолетов
	Независимо от площади
	

	Помещения самолетного и двигательно-ремонтного производства
	Независимо от площади
	

	 25. Помещения для хранения транспортных средств, размещаемые в зданиях иного назначения (за исключением индивидуальных жилых домов, при их расположении:

	в подвальных и подземных этажах (в том числе под мостами)
	Независимо от площади
	

	в цокольных и надземных этажах1
	При хранении 3 и более автомобилей
	При хранении менее 3 автомобилей

	Общественные помещения

	Помещения хранения и выдачи уникальных изданий, отчетов, рукописей и другой документации особой ценности (в том числе архивов операционных отделов)
	Независимо от площади
	

	Помещения хранилищ и помещения хранения служебных каталогов и описей в библиотеках и архивах с общим фондом хранения:
	
	

	500 тыс. единиц и более
	Независимо от площади
	

	менее 500 тыс. единиц
	
	Независимо от площади

	Выставочные залы2
	1000 кв. м и более
	Менее 1000 кв. м

	Помещения хранения музейных ценностей
	Независимо от площади
	

	В зданиях культурно-зрелищного назначения
	
	

	В кинотеатрах и клубах с эстрадами при вместимости зала более 700 мест при наличии колосников
	Независимо от площади
	

	В клубах со сценами размерами, м: 
12,5 х 7,5; 15 х 7,5; 18 х 9 и 21 х 12 при вместимости зала до 700 мест3
	Независимо от площади
	

	 В клубах о сценами размерами 18 х 9; 21 х 12 при вместимости зрительного зала более 700 мест, со сценами 
18 х 12 и 21 х 15 независимо от вместимости, а также в театрах3, 4
	Независимо от площади
	

	В концертных и киноконцертных залах филармоний вместимостью 800 мест и более
	Независимо от площади
	

	Склады декораций, бутафории и реквизита, столярные мастерские, фуражные, инвентарные и хозяйственные кладовые, помещения хранения и изготовления рекламы, помещения производственного назначения и обслуживания производственного назначения и обслуживания сцены, помещения для животных, чердачное подкупольное пространство над зрительным залом
	Независимо от площади
	

	Помещения хранилищ ценностей:

	в ломбардах
	Независимо от площади
	

	съемочные павильоны киностудий
	100 кв. м и более
	Менее 1000 кв. м

	Помещения (камеры) хранения ручной клади (кроме оборудованных автоматическими ячейками), склады горючих материалов в зданиях вокзалах (в том числе аэровокзалов) в этажах:

	в цокольном и подвальном
	Независимо от площади
	

	в надземных
	300 кв. м и более
	 Менее 300 кв. м

	Помещения для хранения горючих материалов или негорючих материалов в горючей упаковке при расположении их:

	под трибунами любой вместимости в крытых спортивных сооружениях
	100 кв. м и более
	 Менее 100 кв. м

	в зданиях крытых спортивных сооружений вместимостью 800 и более зрителей
	100 кв. м и более
	 Менее 100 кв. м 

	под трибунами вместимостью 3000 и более зрителей при открытых спортивных сооружениях
	 100 кв. м и более 
	 Менее 100 кв. м

	Помещения для размещения:

	электронно-вычислительных машин (ЭВМ), оборудования АСУ ТП, работающих в системах управления сложными технологическими процессами, нарушение которых влияет на безопасность людей5
	Независимо от площади
	

	связанных процессов (серверные), архивов магнитных носителей, графопостроителей, печати информации на бумажных носителях (принтерные)5
	24 м2 и более
	Менее 
24 м2

	для размещения персональных ЭВМ на рабочих столах пользователей
	
	Независимо от площади

	Помещения предприятий торговли, встроенные и встроенно-пристроенные в здания другого назначения:

	подвальные и цокольные этажи
	200 кв. м и более
	 Менее 200 кв. м

	надземные этажи
	500 кв. м и более
	 Менее 500 кв. м

	помещения производственного и складского назначения, расположенные в научно-исследовательских учреждениях и других общественных зданиях
	Оборудуются в соответствии с таб. А.3 настоящего свода правил

	помещения иного административного и общественного назначения, в том числе встроенные и пристроенные
	
	Независимо от площади

	1 При размещении автомобилей в выставочных и торговых залах помещения данных выставочных и торговых залов оборудуются АУПТ в соответствии с 28 и 36 таблицы.
2 Данное требование не распространяется на помещения, временно используемые для выставок (фойе, вестибюли и т. д.), а также на помещения, где хранение ценностей производится в металлических сейфах.
3 Дренчеры устанавливают под колосниками сцены и арьерсцены, под нижним ярусом рабочих галерей и соединяющими их нижними переходными мостиками, в сейфах скатанных декораций и во всех проемах сцены, включая проемы портала, карманов и арьерсцены, а также части трюма, занятой конструкциями встроенного оборудования сцены и подъемно-опускных устройств.
4 Спринклерными установками оборудуются: покрытия сцены и арьерсцены, все рабочие галереи и переходные мостики, кроме нижних, трюм (кроме встроенного оборудования сцены), карманы сцены, арьерсцена, а также складские помещения, кладовые, мастерские, помещения станковых и объемных декораций, камера пылеудаления.
5 В случаях, предусмотренных пунктом 8.15.1 настоящего свода правил, для помещений, требующих оснащения автоматическими установками газового пожаротушения, допускается не применять такие установки, при условии, что все электронное и электротехническое оборудование защищено автономными установками пожаротушения, а в помещениях установлена автоматическая сигнализация. 
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Таблица 6.8
Перечень оборудования, подлежащего защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации

	Объект защиты
	АУПТ
	АУПС

	
	Нормативный показатель

	1. Окрасочные камеры с применением ЛВЖ и ГЖ
	Независимо от типа
	

	2. Сушильные камеры
	Независимо от типа
	

	3. Циклоны (бункеры) для сбора горючих отходов
	Независимо от типа
	

	4. Масляные силовые трансформаторы и реакторы:

	4.1. Напряжением 500 кВ и выше
	Независимо от мощности
	

	4.2. Напряжением 220-330 кВ и выше, мощностью
	200 МВа и выше
	

	4.3. Напряжением 110 кВ и выше, установленные у здания гидроэлектростанций, с единичной мощностью
	63 МВа и выше
	

	4.4. Напряжением 110 кВ и выше, установленные в камерах закрытых подстанций глубокого ввода и в закрытых распределительных установках электростанций и подстанций, мощностью
	63 МВа и выше
	

	5. Испытательные станции передвижных электростанций и агрегатов с дизель- и бензоэлектрическими агрегатами, смонтированными на автомашинах и прицепах
	Независимо от площади
	

	6. Стеллажи высотой более 5,5 м для хранения горючих материалов и негорючих материалов в горючей упаковке
	Независимо от площади
	

	7. Масляные емкости для закаливания 
	3 куб. м и более
	

	8. Электрощиты и электрошкафы (в том числе распределительных устройств), расположенные в помещениях класса функциональной пожарной опасности Ф1.1* 
	До 0,1 куб. м
	

	

	* Перечисленное оборудование подлежит защите автономными установками пожаротушения.


Примечание. Электроустановки, расположенные на стационарных наземных и подземных объектах метрополитена, следует защищать автономными установками пожаротушения.

Приложение 6.2
СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. The systems of fire protection. Evacuation ways and exits
9.2.11. Ширину эвакуационного выхода (двери) из помещений следует принимать в зависимости от общего количества людей, эвакуирующихся через этот выход, и количества людей на 1 м ширины выхода (двери), установленного в табл. 6.9, но не менее 0,9 м при наличии в числе работающих инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Количество людей на 1 м ширины выхода при промежуточных значениях объема помещений определяется интерполяцией.
Количество людей на 1 м ширины эвакуационного выхода (двери) из помещений высотой более 6 м увеличивается: при высоте помещений 12 м – на 20 %, 18 м – на 30 %, 24 м – на 40 %, при промежуточных значениях высоты помещений увеличение количества людей на 1 м ширины выхода определяется интерполяцией.
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Таблица 6.9
Количество людей на 1 м ширины выхода (двери)

	Объем помещения
тыс. м3
	Категория помещения
	Степень огнестойкости здания
	Класс конструктивной пожарной опасности
	Количество людей на 1 м ширины эвакуационного выхода (двери), чел.

	1
	2
	3
	4
	5

	До 15
	А, Б 
	I, II, III, IV
	С0
	45

	
	В1–В3 
	I, II, III, IV III, III, IV 
 Не норм. 
	С0
С1
С2, С3
	110
75
55

	30
	А, Б 
	I, II, III, IV
	С0
	65

	
	В1–В3 
	I, II, III, IV
III, IV
	С0 
С1
	155
110

	40
	А, Б 
	I, II, III, IV
	С0
	85

	
	В1–В3 
	I, II, III, IV
III, IV
	С0 
С1
	175
120

	50
	А, Б 
	I, II, III, IV
	С0
	130

	
	В1–В3 
	I, II, III, IV
III, IV
	С0
С1
	195
135

	60 и более
	А, Б 
	I, II, III, IV
	С0 
	150

	
	В1–В3 
	I, II, III, IV
III, IV
	С0
С1
	220
155

	80 более
	В1–В3 
	I, II, III, IV
III, IV
	С0
С1
	260
220

	Независимо от объема
	В4, Г 
	I, II, III, IV
III, IV
Не нормируется
	С0
С1
С2, С3
	260
180
130

	То же
	Д
	Не нормируется




9.2.12. Ширину эвакуационного выхода (двери) из коридора наружу или в лестничную клетку следует принимать в зависимости от общего количества людей, эвакуирующихся через этот выход, и количества людей на 1 м ширины выхода (двери), установленного в табл. 6.9, но не менее 0,8 м, при наличии работающих инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата – не менее 0,9 м.
[bookmark: Par1589][bookmark: _Toc403554459]Таблица 6.10
Ширина эвакуационного выхода (двери) из коридора наружу или в лестничную клетку
	Категория наиболее пожароопасного помещения, выходящего в коридор
	Степень огнестойкости здания
	Класс конструктивной пожарной опасности здания
	Количество людей на 1 м ширины эвакуационного выхода (двери) из коридора, чел.

	1
	2
	3
	4

	А, Б 
	I, II, III, IV

	С0
	85

	В1–В2 
	I, II, III, IV III,
 IV 
 Не норм. 
	С0
С1
С2, С3
	175
120
85

	В4, Г, Д
	I, II, III, IV III,
 IV 
 Не нормируется 
	С0
С1
С2, С3
	260
180
130



Приложение 6.3 
Российская Федерация
Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ
Выборочно без Приложений
[bookmark: Par154]Статья 7. Цель классификации пожаров и опасных факторов пожара
Классификация пожаров по виду горючего материала используется для обозначения области применения средств пожаротушения.
Классификация пожаров по сложности их тушения используется при определении состава сил и средств подразделений пожарной охраны и других служб, необходимых для тушения пожаров.
Классификация опасных факторов пожара используется при обосновании мер пожарной безопасности, необходимых для защиты людей и имущества при пожаре.
[bookmark: Par160]Статья 8. Классификация пожаров
Пожары классифицируются по виду горючего материала и подразделяются на следующие классы:
1) пожары твердых горючих веществ и материалов (А);
2) пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ и материалов (B);
3) пожары газов (C);
4) пожары металлов (D);
5) пожары горючих веществ и материалов электроустановок, находящихся под напряжением (E);
6) пожары ядерных материалов, радиоактивных отходов и радиоактивных веществ (F).
[bookmark: Par170]Статья 9. Опасные факторы пожара
К опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, относятся:
1) пламя и искры;
2) тепловой поток;
3) повышенная температура окружающей среды;
4) повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения;
5) пониженная концентрация кислорода;
6) снижение видимости в дыму.
К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся:
1) осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, транспортных средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;
2) радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;
3) вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;
4) опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара;
5) воздействие огнетушащих веществ.
Статья 16. Классификация технологических сред по пожаровзрывоопасности
1. Технологические среды по пожаровзрывоопасности подразделяются на следующие группы:
1) пожароопасные;
2) пожаровзрывоопасные;
3) взрывоопасные;
4) пожаробезопасные.
2. Среда относится к пожароопасным, если возможно образование горючей среды, а также появление источника зажигания достаточной мощности для возникновения пожара.
3. Среда относится к пожаровзрывоопасным, если возможно образование смесей окислителя с горючими газами, парами легковоспламеняющихся жидкостей, горючими аэрозолями и горючими пылями, в которых при появлении источника зажигания возможно инициирование взрыва и (или) пожара.
4. Среда относится к взрывоопасным, если возможно образование смесей воздуха с горючими газами, парами легковоспламеняющихся жидкостей, горючими жидкостями, горючими аэрозолями и горючими пылями или волокнами и если при определенной концентрации горючего и появлении источника инициирования взрыва (источника зажигания) она способна взрываться.
5. К пожаробезопасным средам относится пространство, в котором отсутствуют горючая среда и (или) окислитель.
[bookmark: Par693][bookmark: _Toc403554460]
Таблица 6.11
[bookmark: Par695]Классификация пожаров по ГОСТ 27331 и рекомендуемые средства пожаротушения
	Класс пожара
	Характеристика класса
	Под
класс 
пожара 
	Характеристика подкласса
	Рекомендуемые средства пожаротушения

	1
	2
	3
	4
	5

	А 
	Горение твердых веществ
	А 1
	Горение твердых веществ, сопровождаемое тлением (древесина, бумага, уголь, текстиль и проч.)
	Вода со смачивателями, пена, хладоны, порошки типа АВСЕ

	
	
	А 2
	Горение твердых веществ, не сопровождающееся тлением (каучук, пластмассы и проч.)
	Все виды огнетушащих средств

	В 
	Горение жидких веществ
	В 1
	Горение жидких веществ, не растворимых в воде (бензин, нефтепродукты), а также сжижаемых твердых веществ (парафин)
	Пена, тонкораспыленная вода, вода с добавкой фторированного ПАВ, хладоны, СО2, порошки типа АВСЕ и ВСЕ

	
	
	В 2
	Горение полярных жидких веществ, растворимых в воде (спирты, ацетон, глицерин и др.)
	Пена на основе специальных пенообразователей, тонкораспыленная вода, хладоны, порошки типа АВСЕ и ВСЕ

	С
	Горение газообразных веществ 
	-
	Бытовой газ, пропан, водород, аммиак и др.
	Объемное тушение и флегматизация газовыми составами, порошки типа АВСЕ и ВСЕ, вода для охлаждения оборудования

	D
	Горение металлов и металлосодержащих веществ
	D 1
	Горение легких металлов и их сплавов (алюминий, магний и др.), кроме щелочных
	Специальные порошки

	
	
	D 2
	Горение щелочных металлов (натрий, калий и др.)
	Специальные порошки

	
	
	D 3
	Горение металлосодержащих соединений (металлоорганические соединения, гидриды металлов)
	Специальные порошки



Приложение 6.4
СП 9.13130.2009. Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации Fire engineering. Fire extinguishers. Requirements to operation 
[bookmark: Par599][bookmark: _Toc403554461]
Таблица 6.12
[bookmark: Par601]Эффективность применения огнетушителей в зависимости от класса пожарной опасности и заряженного огнетушащего вещества (ОТВ)
	Класс пожара
	Огнетушители

	
	Водные
	Воздушно-эмульсионные
	Воздушно-пенные
	Воздушно-пенные с фторсодержащим зарядом
	Порошковые
	Углекислотные
	Хладоновые

	
	с распыленной струей
	с тонкораспыленной струей
	с распыленной струей
	с тонкораспыленной струей
	пена низкой кратности
	пена средней кратности
	
	
	
	

	A
	++
	++
	+++
	+++
	++
	+
	++
	++ 1
	+
	+

	B
	–
	+
	+++
	+++
	++
	++
	+++
	+++
	+
	++

	C
	–
	–
	–
	–
	–
	
	–
	+++
	+
	+

	D
	–
	–
	–
	–
	–
	
	–
	+++ 2
	–
	–

	E
	–
	+ 3
	–
	++ 3
	–
	
	–
	++
	+++
4
	++



--------------------------------
[bookmark: Par677]1 Для огнетушителей, заряженных порошком типа АВСЕ.
[bookmark: Par678]2 Для огнетушителей, заряженных специальным порошком и оснащенных успокоителем порошковой струи.
[bookmark: Par679]3 При условии соблюдения требований по электробезопасности ГОСТ Р 51017 или ГОСТ Р 51057.
[bookmark: Par680]4 Кроме огнетушителей, оснащенных металлическим диффузором для подачи углекислоты на очаг пожара.
Примечание.
Знаком «+++» отмечены огнетушители, наиболее эффективные при тушении пожара данного класса; «++» – огнетушители, пригодные для тушения пожара данного класса; «+» – огнетушители, недостаточно эффективные при тушении пожара данного класса; «–» – огнетушители, непригодные для тушения пожара данного класса.
[bookmark: Par689]
Приложение 6.5
СП 10.13130.2009. 
Свод правил. Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности
Fire protection system. Fire line inside.Fire safety requirements
[bookmark: _Toc403554462]Таблица 6.13
Число пожарных стволов и минимальный расход воды на внутреннее пожаротушение в производственных и складских зданиях
	 Степень 
огнестойкости 
 зданий 
	Категория
зданий по пожарной 
опасности
	 Число пожарных стволов и минимальный расход воды, л/с, на 1 пожарный ствол, на внутреннее пожаротушение в производственных и складских зданиях высотой до 50 м включительно и объемом, тыс. м3 

	
	
	 от 0,5 
 до 5 
 включ. 
	 св. 5 
 до 50 
 включ. 
	 св. 50 
 до 200 
 включ. 
	 св. 200 
 до 400 
 включ. 
	 св. 400 
 до 800 
 включ. 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 I и II 
	 А, Б, В 
	2 x 2,5 
	 2 x 5 
	 2 x 5 
	 3 x 5 
	 4 x 5 

	 III 
	 В 
	2 x 2,5 
	 2 x 5 
	 2 x 5 
	 – 
	 – 

	 III 
	 Г, Д 
	 * 
	 2 x 2,5 
	 2 x 2,5 
	 – 
	 – 

	 IV и V 
	 В 
	2 x 2,5 
	 2 x 5 
	 – 
	 – 
	 – 

	 IV и V 
	 Г, Д 
	 * 
	 2 x 2,5 
	 – 
	 – 
	 – 



Примечания.
1. Знак «–» обозначает необходимость разработки специальных технических условий по обоснованию расходов воды.
2. Для зданий, степень огнестойкости и категория пожарной опасности которых не указаны совместно в таблице, требуется разработка специальных технических условий по обоснованию расходов воды.
3. Знак «*» обозначает, что пожарные стволы не требуются.

Варианты заданий для выполнения.
Выбор задания осуществляется, исходя из первой буквы фамилии студента

	Первая буква фамилии студента
	Объект мониторинга (технологические процессы, рабочие места, производственные помещения)
	Оборудование

	А
	Монтаж строительных конструкций
	Грузоподъемные механизмы, домкраты, стропы, грузозахватные устройства в виде гибких стальных канатов, различного рода траверсы, механические и вакуумные захватов. Крепежно-выверочные устройства, сварочное оборудование, миксеры для бетонной смеси

	Б
	Кровельные работы
	Асфальтобетонная смесь, битумная мастика, битумоварочные котлы с огневым или электрическим обогревом.
Очистку выполняют растворителем (соляровое масло, керосин и др.). В работе используются компрессор, пистолет-распылитель, грузоподъемные механизмы: кран, строительные подъемники и т. п., насосы, машины-укладчики

	В
	Синтез капролактама из бензола
	Катализаторы (платино-алюминиевый или никель-хромовый), высокие температуры (130–250°), трубопроводы, газопроводы (0,9–1,1 МПа), узел подачи реакционной жидкости, аппараты (колонны) дистилляции кислого циклогексана, реактор омыления и нейтрализации, разделительный сосуд (сепаратор) с выходом на агрегаты термического разложения смеси побочных продуктов и аппараты дистилляции нейтрального циклогексана, связанные с аппаратом (колонной) осушки кетоно-спиртовой смеси и ректификационными колоннами

	Г
	Производство и изготовление валов-шестерен любой сложности, зубчатых колес
	Токарные станки с ЧПУ, сварочное оборудование, фрезерный станок, шлифовальный станок, балансировочный станок, дозаторы, смесители, манипуляторы для переработки полимерных, полиуретановых, силиконовых систем, эластомеров, компонентов, резин, смол для обрезинивания, гуммирования валов, роликов, колес и др. изделий, электродуговые печи, система трубопроводов и дистанционно управляемых кранов, емкости для электролитов и растворов, насосные агрегаты, холодильный агрегат, теплообменник, источник тока


	Д
	Проведение ТО-1 автомобиля
	Подъемно-транспортное, для обслуживания шин, маслораздаточный бак, воздухораздаточная колонка, установка для отсоса отработавших газов, комплект для проверки параметров тормозов, урна для отходов, ларь для обтирочных материалов, верстак слесарный, тележка для транспортировки аккумуляторных батарей, бак для тормозной жидкости, гидравлический передвижной подъемник, компрессор для подкачки шин, тележка для транспортировки колес, осмотровая канава, кран-балка, электрогайковерт

	Е, Ё
	Электрогазосварщик
	Сварочный аппарат, кислород, ацетилен, аргон, пропан; баллон; ручной инструмент

	Ж
	Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики
	Электрический паяльник, припой ПОС-60, спирт этиловый, краска НЦ-132 П, масла минеральные

	З
	Слесарь по ремонту автомобилей
	Стенд для сборки и разборки V-образных карбюраторных двигателей грузовых автомобилей Р-642; пресс гидравлический 2153-М2; установка компрессорная 500 АВ 850; паяльная лампа, ручной инструмент

	И, Й
	Фрезеровщик
	Универсальный фрезерный станок 6К82Ш; строгальный станок СР-82; долбежный станок 7А420


	К
	Слесарь-ремонтник
	Углошлифовальная машинка, отрезной станок, сверлильный станок 2М55

	Л
	Старший оператор дистанционного пульта управления в химическом производстве (двух агрегатов карбамида)
	Лестницы, площадки, ограждения, ЦПУ, сосуды под давлением, насосы, вентиляторы, компрессоры, трубопроводы пара и горячей воды

	М
	Лаборант химического анализа
	ПЭВМ; микроскоп «Микмед-5»; фотолизная камера; вытяжной шкаф; сушильный шкаф; спектрофотометр; дистиллятор; водяная баня; л/б посуда; спектрофотометр «Юнико»; термостат; колориметр КФК-3-01; холодильник; pH-метр; весы механические; весы электронные; л/б посуда; муфельная печь, сульфаниловая кислота; серная кислота; нитраты; соляная кислота; ортофосфорная кислота; щелочи; медный купорос


	Н
	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
	Электрический паяльник; ручной инструмент; спирт; масла минеральные нефтяные; свинец

	О
	Инженер-металловед
	ПЭВМ; микроскоп; соляная кислота; серная кислота; азотная кислота; фосфорная кислота; уксусная кислота; щавелевая кислота; аммиачная вода; бензол; ацетон; этиловый спирт; сернокислая медь; хлорное железо; лабораторная посуда

	П
	Слесарь-ремонтник
	Наждак 3Б634; станок отрезной 872М; станок трубогибочный; пресс-ножницы; станок сверлильно-радиальный; листогибочная машина И-2114


	Р
	Плотник

	Рубанок, циркулярная пила, электрическая дрель, электрический лобзик, электрический шуруповерт, ручной инструмент

	С
	Термист
	Электрическая печь, шахтная печь газовой цементации, печь азотирования, 
пескоструйная камера, пресс гидравлический, бак для закалки в воде, бак для закалки в масле

	Т
	Слесарь КИПиА

	ПЭВМ, электроинструмент, электрический паяльник, ручной инструмент, фильтр (сосуды под давлением), трубопровод, измерительные приборы


	У
	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования
	Вертикально-сверлильный станок, трубопроводы (сосуды под давлением), слесарный инструмент, электродрель, угловая шлифовальная машина

	Ф
	Кузнец на молотах и прессах
	Пневматический молот, пресс штамп, печь, слесарно-кузнечный инструмент

	Х
	Производство катализаторов
	Реакторы для проведения жидкофазных процессов (выщелачивание, растворение, осаждение, вызревание, смешение, репульпация, пропитка, активация, гомогенизация суспензий, ионообмен и др.).
Аппараты для сгущения и разделения суспензий, используемые при отстаивании, предварительном обезвоживании осадков, промывке, очистном фильтровании растворов и пр.
Оборудование для сушки и термической обработки исходных материалов, полупродуктов и катализаторов, применяемое при обезвоживании, прокаливании, спекании оксидов, восстановлении металлов из оксидов, пассивации и т. д.
Машины для проведения механических процессов, к которым относятся операции измельчения, рассева, смешения порошкообразных материалов, грануляции, таблетирования и др.


	Ц
	Производство шлакоблоков
	Смесительный узел с дозаторами.
Транспортер ленточный.
Вибропрессующий станок.
Пульт управления.
Гидравлическая станция.
Механизм выдвижения готовых изделий.
Накопительный стеллаж

	Ч
	Помещение для технического осмотра автомобилей
	Тормозные стенды для грузовых и легковых автомобилей, в том числе и роликовые мобильные тормозные стенды; 
газоанализаторы автомобильные;
дымомеры;
люфт-детекторы (тестер проверки люфтов), в том числе мобильные тестеры проверки люфтов (мобильные передвижные люфт детекторы);
стенды проверки спидометров;
приборы для проверки света фар;
приборы измерения частоты вращения двигателя и температуры масла;
прессы для штамповки символов на номерных знаках;
манометры автомобильные шинные (наконечник с манометром);
наборы контроля давления в тормозных системах

	Ш, Щ
	Сварочное производство
	Оборудование неразрушающего контроля;
оборудование для плазменной резки;
машины для газокислородной резки металла;
аппараты для сварки штучным электродом;
аппараты для сварки неплавящимся электродом;
аппараты для аргонодуговой сварки неплавящимся электродом;
аппараты для полуавтоматической сварки;
сварочные горелки


	Э, Ю, Я
	Пожарное депо
	Оборудование для обслуживания пожарных рукавов и огнетушителей:
•рукавомоечные машины и установки для сушки рукавов;
•установки для гидравлических испытаний пожарных рукавов и баллонов высокого давления до 450 кгс/см3;
•установки для сушки пожарных рукавов;
•установки для навязки пожарных рукавов;
•установки для намотки пожарных рукавов;
•установки наполнения малолитражных баллончиков;
зарядные станции порошковых и углекислотных огнетушителей.
Мотопомпы и электростанции с двигателем внутреннего сгорания.
Первичные средства пожаротушения:
•огнетушители;
•рукава пожарные;
•шкафы пожарные;
•соединительная арматура;
•пожарные стволы;
•краны пожарные, колонки, гидранты;
•средства автоматического тушения и локализации пожаров.
Боевая одежда пожарного:
экипировка пожарных и спасателей: краги, перчатки, пояса, карабины, топор, спасательные веревки.
Аккумуляторные фонари. 
Средства защиты органов дыхания и запчасти к ним.
Компрессоры для заправки аппаратов сжатого воздуха.
Лестницы пожарные Л3К, ЛП, ЛШ, веревочные. 
Аварийно-спасательное оборудование:
•диэлектрические ножницы, боты, перчатки, коврики;
•гидравлический и ручной инструмент;
•пневмосиловые системы и устройства;
•ручные резчики «PARTNER» и расходные материалы к ним;
•пожарно-спасательные системы «СЛИП-Эвакуатор»;
•натяжное полотно, спасательные рукава;
•самоспасатели ГДЗК, «Феникс», СИП и др.




