Задание по курсу «Тюнинг автомобиля»

Выполните задание в соответствии с номером варианта (номер – первая буква фамилии).

1. 
1

2. А 
3. Б 
4. В 
5. Г 
6. Д
7. Е 
8. Ж
9. З
10. И 
11. К
12. Л 
13. М 
14. Н 
15. О
16. П 
17. Р
18. С 
19. Т
20. У
21. Ф 
22. Х
23. Ц
24. Ч 
25. Ш 
26. Щ
27. Э 
28. Ю 
29. Я

ФИО _________________________________________
Вариант № ____
Группа ___________________


[bookmark: _GoBack]1. Тема «Тюнинг двигателя».

Один из способов форсирования двигателя – расточка цилиндров. Оцените прирост мощности двигателя ВАЗ при расточке цилиндров до второго ремонтного размера по формуле расчета эффективной мощности. Другие конструктивные параметры принимаются неизменными.

Pe = K • (Hu /l0) • (Vh /τ) • i • (ηi /α) • ηv • ηм • ρk • n

где 
Pe – эффективная мощность двигателя
K – постоянный коэффициент
Hu – низшая теплота сгорания топлива
l0 – количество воздуха, теоретически необходимое для полного сгорания топлива
Vh – рабочий объём цилиндра
τ – тактность двигателя
i – число цилиндров
ηi – индикаторный КПД
α – коэффициент избытка воздуха
ηv – коэффициент наполнения
ηм – механический КПД
ρk – плотность наддувочного воздуха
n – частота вращения коленчатого вала

Модель двигателя ВАЗ выбирается из таблицы Сборника технологических инструкций ВАЗа «Автомобили ВАЗ. Двигатели и их системы» (2002 г.) по номеру варианта.

	Номера вариантов
	Модель двигателя
	Рабочий объем, м3
	Мощность, кВт (л.с)
	Крутящий момент, Н.м (кгс.м)
	Диаметр цилиндра/ ход поршня, мм

	1, 19
	2101 
	1200
	43,2 (58,7)
	87,0 (8,9)
	76 х 66

	2, 20
	21011 
	1300
	50,7 (69)
	94,0 (9,6)
	79 х 66

	3, 21
	2103 
	1500
	52,5 (71,4)
	106,1 (10,8)
	76 х 80

	4, 22
	2105 
	1300
	46,8 (63,6)
	94,0 (9,6)
	79 х 66

	5, 23
	2106
	1600 
	55,5 (75,5)
	118,0 (12,10)
	79 х 80

	6, 24
	21073
	1700
	59,0(80,24)
	128,0 (13,06)
	82 х 80

	7, 25
	2121
	1600
	55,5 (75,5)
	118,0 (12,10)
	79 х 80

	8, 26
	21213
	1700
	59,0 (80,24)
	127,0 (12,94)
	82 х 80

	9, 27
	21214
	1700
	59,0 (80,24)
	128,0 (13,06)
	82 х 80

	10
	21214-10
	1700
	59,7 (81,2)
	131,1 (13,38)
	82 х 80

	11
	2123
	1700
	59,7 (81,2)
	131,1 (13,38)
	82 х 80

	12
	2130
	1800
	59,9 (81,5)
	134,2 (13,70)
	82 х 84

	13
	2108
	1300
	46,6 (63,4)
	93,8 (9,57)
	76 х 71

	14
	21081
	1100
	39,9 (54,3)
	77,7 (7,92)
	76 х 60,6

	15
	21083
	1500
	52,6 (71,5)
	101,0 (10,3)
	82 х 71

	16
	2110
	1500
	54 (73,4)
	103,9 (10,59)
	82 х 71

	17
	2111
	1500
	56 (76)
	118,6 (12,1)
	82 х 71

	18
	2112
	1500
	67,5 (91,8)
	128,3 (13,08)
	82 х 71



Ответ: ___________________________________________________________________


2. Тема «Тюнинг ходовой части».

При тюнинге автомобиля важно учитывать наружный диаметр колеса (протектора шины). Подсчитайте наружный размер шины, примите в расчетах размер дюйма 25,4 мм.
Расчет наружного диаметра шины производится по формуле:
D = d • 25,4 + 2 • (B • H / 100),
где:	
D – наружный диаметр шины, мм;
d – посадочный диаметр, дюйм;
B – ширина шины, мм;
H – высота профиля шины, %.

Обозначение шины в соответствии с номером варианта:

1. 
2. 175/65 R14
3. 175/70 R13
4. 175/80 R16
5. 185/55 R15
6. 185/60 R14
7. 185/60 R15
8. 185/65 R13
9. 185/65 R15
10. 185/75 R16
11. 195/50 R15
12. 195/55 R15
13. 195/55 R16
14. 195/60 R15
15. 195/65 R15
16. 195/70 R15
17. 205/55 R16
18. 205/60 R16
19. 205/70 R15
20. 215/50 R17
21. 215/55 R16
22. 215/55 R17
23. 215/60 R16
24. 215/60 R17
25. 215/65 R16
26. 225/45 R17
27. 225/50 R17
28. 225/55 R17
29. 225/60 R17


Ответ: ___________________________________________________________________

