Практическое задание 1. Презентация на тему «Почему я выбрал направление подготовки “Техносферная безопасность”»

Тема 1. Понятие «Техносферная безопасность». Составляющие техносферной безопасности: техногенные объекты и природные объекты. Направления кафедры: безопасность технологических процессов и производств; пожарная безопасность; охрана природной среды и ресурсосбережение

Формулировка задания 1
Подготовьте эссе и презентацию (с использованием MS PowerPoint) на тему «Почему я выбрал направление подготовки “Техносферная безопасность”».
Цель задания – выяснить степень осознания правильности выбора профессии. 
Рекомендации по выполнению задания 1
1. Для подготовки эссе и презентации рассмотрите следующие вопросы:
· «Что Вы знаете о будущей профессии?»;
· «Как будет называться Ваша будущая должность?»;
· «Каковы Ваши будущие функциональные обязанности?»;
· «В каких отраслях Вы сможете работать?»;
· «Как Вы думаете, насколько востребована выбранная Вами профессия?»;
· «Есть ли будущее у данной профессии?»;
· «Чем Вас привлекла выбранная Вами профессия?»;
· «Какой Вы видите в дальнейшем Вашу профессиональную деятельность?»;
· «Какие цели ставите перед собой?». 
Практическое задание 2. Идентификация техносферных опасностей

Тема 2. Нормативная и правовая база в области «Безопасности технологических процессов и производств». Нормативная и правовая база в области пожарной безопасности. Нормативная и правовая база в области охраны природной среды и ресурсосбережения

Формулировка задания 2
Составьте перечень опасностей для конкретного рабочего места с заданным оборудованием.

Цель задания – научиться определять опасности, сопровождающие трудовую деятельность человека.
Нормативно-правовая база – ГОСТ 12.0.003-2015 «Опасные и вредные производственные факторы. Классификация».

Алгоритм выполнения задания 2
1. Изучите теоретические сведения.
2. Выберите по первой букве своей фамилии вариант задания в таблице 1.
3. Проанализируйте те опасности, которые могут возникать в условиях, описанных в задании вашего варианта.
4. Составьте перечень опасностей и заполните таблицу 2 (бланк выполнения задания 2).

Теоретические сведения
Опасностью называют явления, процессы, объекты, свойства предметов, способные в определенных условиях наносить ущерб здоровью человека. Опасности носят потенциальный характер, т. е. любая деятельность потенциально опасна.
Различают опасности естественного и антропогенного происхождения. Естественные опасности обусловливают стихийные явления, климатические условия, рельеф местности и т. п. Антропогенные опасности возникают вследствие воздействия человека на среду обитания своей деятельностью и продуктами деятельности (техническими средствами, выбросами различных производств и т. п.). Чем интенсивнее преобразующая деятельность человека, тем выше уровень и число антропогенных опасностей.
Признаками опасности являются угроза для жизни, возможность нанесения ущерба здоровью, нарушение условий нормального функционирования органов и систем человека. 
По происхождению различают 6 групп опасностей: 
· природные;
· техногенные;
· антропогенные;
· экологические;
· социальные;
· биологические. 
По характеру воздействия на человека опасности можно разделить на 5 групп: 
· механические;
· физические;
· химические;
· биологические;
· психофизиологические. 
Последствия, вызываемые опасностями: 
· утомление;
· заболевание;
· травмы;
· аварии;
· пожары;
· летальные исходы;
· и другое. 
Наносимый ущерб: 
· социальный;
· технический;
· экологический;
· экономический.
Под идентификацией понимается процесс обнаружения и установления количественных, временных, пространственных и иных характеристик, необходимых и достаточных для разработки профилактических и оперативных мероприятий, которые направлены на обеспечение жизнедеятельности.
Условия, при которых реализуются потенциальные опасности, называются причинами. Причины характеризуют совокупность обстоятельств, в которых опасности проявляются и вызывают те или иные нежелательные последствия. Формы нежелательных последствий, или ущерба, разнообразны: 
· травмы различной тяжести;
· заболевания;
· урон окружающей среде;
· и др.
В условиях производства на человека в основном действуют техногенные, т. е. связанные с техникой, опасности, которые принято называть опасными и вредными производственными факторами.
Опасным производственным фактором (ОПФ) называется такой производственный фактор, воздействие которого на работающего в определенных условиях человека приводит к травме или другому внезапному резкому ухудшению его здоровья. 
Вредным производственным фактором (ВПФ) называется такой производственный фактор, воздействие которого на работающего в определенных условиях человека приводит к его заболеванию или снижению трудоспособности. Заболевания, которые возникают под действием вредных производственных факторов, называются профессиональными.
Согласно ГОСТ 12.0.003-2015 опасные и вредные производственные факторы по характеру своего происхождения подразделяют:
· на факторы, порождаемые физическими свойствами и характеристиками состояния материальных объектов производственной среды;
· факторы, порождаемые химическими и физико-химическими свойствами используемых или находящихся в рабочей зоне веществ и материалов;
· факторы, порождаемые биологическими свойствами микроорганизмов, находящихся в биообъектах и (или) загрязняющих материальные объекты производственной среды;
· факторы, порождаемые поведенческими реакциями и защитными механизмами живых существ:
· укусы;
· ужаливания;
· выброс живым существом ядовитых или иных защитных веществ;
·  и другое;
· факторы, порождаемые социально-экономическими и организационно-управленческими условиями осуществления трудовой деятельности:
·  плохая организация работ;
· низкая культура безопасности;
·  и тому подобное;
· факторы, порождаемые психическими и физиологическими свойствами и особенностями человеческого организма и личности работающего:
· плохое самочувствие работника;
· нахождение работника в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения или абстиненции;
· потеря концентрации внимания работниками;
· и тому подобное.
Опасные и вредные производственные факторы производственной среды по природе их воздействия на организм работающего человека подразделяют на факторы, воздействие которых носит:
· физическую природу;
· химическую природу;
· биологическую природу.
Опасные и вредные производственные факторы трудового процесса по источнику своего происхождения подразделяют:
· на психофизиологические;
· организационно-управленческие;
· личностно-поведенческие, то есть связанные с самим работающим;
· социально-экономические.
Опасные и вредные производственные факторы, обладающие свойствами физического воздействия на организм работающего человека, подразделяют на следующие типичные группы:
а) опасные и вредные производственные факторы, связанные с силами и энергией механического движения, в том числе в поле тяжести:
1) невесомость, то есть отсутствие нормального значения силы тяжести, меняющее динамику и кинематику движения, а также характер механической работы внутренних органов человеческого организма;
2) перегрузка, то есть присутствие дополнительных к силе тяжести инерционных массовых сил, меняющее динамику и кинематику движения, а также характер механической работы внутренних органов человеческого организма;
3) действие силы тяжести в тех случаях, когда оно может вызвать падение твердых, сыпучих, жидких объектов на работающего;
4) действие силы тяжести в тех случаях, когда оно может вызвать падение работающего, стоящего на опорной поверхности, на эту же опорную поверхность;
5) действие силы тяжести в тех случаях, когда оно может вызвать падение работающего с высоты;
6) неподвижные режущие, колющие, обдирающие, разрывающие (например, острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок, инструментов и оборудования) части твердых объектов, воздействующие на работающего при соприкосновении с ним, а также жала насекомых, зубы, когти, шипы и иные части тела живых организмов, используемые ими для защиты или нападения, включая укусы;
7) струи жидкости, воздействующие на организм работающего при соприкосновении с ним;
8) поверхности твердых или жидких объектов, о которые ударяются движущиеся части тела работающего;
9) движущиеся (в том числе разлетающиеся) твердые, жидкие или газообразные объекты, наносящие удар по телу работающего. В том числе:
· движущиеся машины и механизмы; 
· подвижные части производственного оборудования; 
· передвигающиеся изделия, заготовки, материалы; разрушающиеся конструкции; 
· обрушивающиеся горные породы; 
· падающие деревья и их части; 
· струи и волны, включая цунами; 
· ветер и вихри, включая смерчи и торнадо;
10) ударные волны воздушной среды;
б) опасные и вредные производственные факторы, связанные с чрезмерно высокой или низкой температурой материальных объектов производственной среды, могущих вызвать ожоги (обморожения) тканей организма человека;
в) опасные и вредные производственные факторы, связанные с резким изменением (повышением или понижением) барометрического давления воздуха производственной среды на рабочем месте или с его существенным отличием от нормального атмосферного давления (за пределами его естественной изменчивости);
г) опасные и вредные производственные факторы, связанные с аномальными микроклиматическими параметрами воздушной среды на местонахождении работающего: 
· температурой и относительной влажностью воздуха;
· скоростью движения (подвижностью) воздуха относительно тела работающего;
· с тепловым излучением окружающих поверхностей;
· зон горения;
· фронта пламени;
· солнечной инсоляции;
д) опасные и вредные производственные факторы, связанные с чрезмерным загрязнением воздушной среды в зоне дыхания, то есть с аномальным физическим состоянием воздуха (в том числе пониженной или повышенной ионизацией) и (или) аэрозольным составом воздуха.
Опасность и вредность воздействия газовых компонентов (включая пары), загрязняющих чистый природный воздух примесей, на организм работающего зависят от их содержания (концентрации) и токсичности, то есть химических свойств данных газов и паров.
Опасность и вредность воздействия аэрозолей, загрязняющих чистый природный воздух, на организм работающего зависят от их содержания (концентрации), дисперсности респирабельной фракции, химических свойств, включая токсичность и фиброгенность, то есть способность вызывать фиброз легочных тканей, а для биоаэрозолей – способность вызывать заболевания;
е) опасные и вредные производственные факторы, связанные с механическими колебаниями твердых тел и их поверхностей и характеризуемые:
1) повышенным уровнем общей вибрации;
2) повышенным уровнем локальной вибрации;
ж) опасные и вредные производственные факторы, связанные с акустическими колебаниями в производственной среде и характеризуемые:
1) повышенным уровнем и другими неблагоприятными характеристиками шума;
2) повышенным уровнем инфразвуковых колебаний (инфразвука);
3) повышенным уровнем ультразвуковых колебаний (воздушного и контактного ультразвука);
и) опасные и вредные производственные факторы, связанные с электрическим током, вызываемым разницей электрических потенциалов, под действие которого попадает работающий, включая действие молнии и высоковольтного разряда в виде дуги, а также электрического разряда живых организмов;
к) опасные и вредные производственные факторы, связанные с электромагнитными полями, неионизирующими ткани тела человека:
1) постоянного характера, связанного:
· с повышенным образованием электростатических зарядов;
· наличием электростатического поля, чрезмерно отличающегося от поля Земли;
· наличием постоянного магнитного поля, чрезмерно отличающегося от геомагнитного поля Земли;
2) переменного характера, связанного:
· с наличием электромагнитных полей промышленных частот (порядка 50–60 Гц);
· наличием электромагнитных полей радиочастотного диапазона;
л) опасные и вредные производственные факторы, связанные со световой средой (некогерентными неионизирующими излучениями оптического диапазона электромагнитных полей) и характеризуемые чрезмерными (аномальными относительно природных значений и спектра) характеристиками световой среды, затрудняющими безопасное ведение трудовой и производственной деятельности:
1) отсутствие или недостаток необходимого естественного освещения;
2) отсутствие или недостатки необходимого искусственного освещения;
3) повышенная яркость света;
4) пониженная световая и цветовая контрастность;
5) прямая и отраженная блескость;
6) повышенная пульсация светового потока;
м) опасные и вредные производственные факторы, связанные с неионизирующими излучениями, такими как:
1) инфракрасное излучение;
2) ультрафиолетовое излучение;
3) лазерное излучение;
н) опасные и вредные производственные факторы, связанные с повышенным уровнем ионизирующих излучений, вызванным:
1) коротковолновым электромагнитным излучением (потоком фотонов высоких энергий) – рентгеновским излучением и гамма-излучением;
2) потоками частиц:
· бета-частиц (электронов и позитронов);
· альфа-частиц (ядер атома гелия-4);
· нейтронов;
· протонов, других ионов, мюонов и др.;
· осколков деления (тяжелых ионов, возникающих при делении ядер);
3) радиоактивным загрязнением (выше природного фона), в том числе загрязнением техногенными радионуклидами:
· радиоактивное загрязнение воздуха рабочей зоны работающих (из-за наличия радиоактивных газов радона, торо́на, актинона, продуктов их радиоактивного распада, аэрозолей, содержащих радионуклиды);
· радиоактивное загрязнение поверхностей и материалов производственной среды, включая средства защиты работающих и их кожные покровы.
Опасные и вредные производственные факторы, обладающие свойствами химического воздействия на организм работающего человека, называемые для краткости химическими веществами, представляют собой физические объекты (или их составные компоненты) живой и неживой природы, находящиеся в определенном физическом состоянии и обладающие такими химическими свойствами, которые при взаимодействии с организмом человека в рамках биохимических процессов его функционирования приводят к повреждению целостности тканей организма и (или) нарушению его нормального функционирования.
Химические вещества могут находиться в твердом, пастообразном, порошкообразном, жидком, парообразном, газообразном, аэрозольном состояниях, в том числе нано размеров.
Степень опасности химических веществ связана с путями их попадания в организм человека, которые подразделяют на следующие группы проникновения:
· через органы дыхания (ингаляционный путь);
· желудочно-кишечный тракт (пероральный путь);
· кожные покровы и слизистые оболочки (кожный путь);
· открытые раны;
· при проникающих ранениях;
· внутримышечных, подкожных, внутривенных инъекциях.
По характеру результирующего химического воздействия на организм человека химические вещества подразделяют:
· на токсические (ядовитые);
· раздражающие;
· сенсибилизирующие;
· канцерогенные;
· мутагенные;
· влияющие на репродуктивную функцию.
Опасные и вредные производственные факторы биологической природы действия на организм работающего связаны с такими биологическими объектами, как:
· патогенные и условно-патогенные микроорганизмы;
· бактерии;
· вирусы;
· риккетсии;
· спирохеты;
· грибы;
· простейшие;
· продукты жизнедеятельности патогенных и условно-патогенных микроорганизмов.
С целью идентификации опасностей и оценки риска биологические объекты, обладающие биологическим воздействием на организм работающего, подразделяют:
· на микроорганизмы-продуценты, живые клетки и споры, содержащиеся в бактериальных препаратах;
· патогенные микроорганизмы – возбудители особо опасных инфекционных заболеваний;
· патогенные и условно-патогенные микроорганизмы – возбудители иных (помимо особо опасных) инфекционных заболеваний;
· условно-патогенные микроорганизмы-возбудители неинфекционных заболеваний (аллергозов и т. п.).
Опасные и вредные производственные факторы, обладающие свойствами психофизиологического воздействия на организм человека, подразделяют:
· на физические перегрузки, связанные с тяжестью трудового процесса;
· нервно-психические перегрузки, связанные с напряженностью трудового процесса.
Физические перегрузки подразделяют:
· на статические, связанные с рабочей позой;
· динамические нагрузки, связанные с массой поднимаемого и перемещаемого вручную груза;
· динамические нагрузки, связанные с повторением стереотипных рабочих движений.
Физические перегрузки организма работающего, связанные с тяжестью трудового процесса, в целях оценки условий труда, разработки и принятия мероприятий по их улучшению характеризуются такими показателями, как:
· физическая динамическая нагрузка;
· масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную;
· стереотипные рабочие движения;
· статическая нагрузка;
· рабочая поза;
· наклоны корпуса тела работника;
· перемещение в пространстве.
Нервно-психические перегрузки подразделяют:
· на умственное перенапряжение, в том числе вызванное информационной нагрузкой;
· перенапряжение анализаторов, в том числе вызванное информационной нагрузкой;
· монотонность труда, вызывающая монотонию;
· эмоциональные перегрузки.
Нервно-психические перегрузки организма работающего, связанные с напряженностью трудового процесса, в целях оценки условий труда, разработки и принятия мероприятий по их улучшению характеризуются:
· длительностью сосредоточенного наблюдения;
· активным наблюдением за ходом производственного процесса;
·  числом производственных объектов одновременного наблюдения;
· плотностью сигналов (световых, звуковых) и сообщений в единицу времени;
· нагрузкой на слуховой анализатор;
· нагрузкой на голосовой аппарат;
· работой с оптическими приборами.

Один и тот же опасный и вредный производственный фактор по природе своего действия может относиться одновременно к различным группам.
Таблица 1 
Варианты заданий
	Первая буква фами-лии студента
	№ вари-анта на выбор
	Наименование должности
	Перечень оборудования

	А
	1
	Токарь
	Токарный станок, электрозаточный станок

	
	2
	Электрогазосварщик
	Сварочный пост, баллон с ацетиленом, баллон с кислородом, сварочная горелка

	Б
	3
	Электромонтажник-наладчик
	Ручной инструмент

	
	4
	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
	Электрическая дрель, шуруповерт, ручной инструмент, пневматический пресс ручной

	В
	5
	Водитель автомобиля
	Автомобиль 

	
	6
	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
	Электроизоляционный ручной инструмент, измерительные приборы (измерения)

	Г
	7
	Электрогазосварщик
	Сварочный пост, баллоны с кислородом, ацетиленом, аргоном, пропаном, ручной инструмент

	
	8
	Уборщик производственных и служебных помещений
	Хозяйственный инвентарь, хлорсодержащие вещества

	Д
	9
	Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики
	Электрический паяльник, припой, спирт этиловый, краска, масла минеральные

	
	10
	Маляр
	Масляные краски, уайт-спирит, валик, кисточки

	Е, Ё
	11
	Повар-раздатчик
	Специальный раздаточный инвентарь (лопатки, щипцы, вилки)

	Ж
	12
	Бухгалтер
	ПЭВМ

	З
	13
	Фрезеровщик
	Универсальный фрезерный станок, строгальный станок, долбежный станок

	И, Й
	14
	Слесарь-ремонтник
	Углошлифовальная машинка, отрезной станок, сверлильный станок 

	К
	15
	Инженер-металловед
	ПЭВМ; микроскоп, соляная кислота, серная кислота, азотная кислота, фосфорная кислота, уксусная кислота, щавелевая кислота, аммиачная вода, бензол, ацетон, этиловый спирт, сернокислая медь, хлорное железо, лабораторная посуда

	
	16
	Сверловщик
	Сверлильный станок

	Л
	17
	Слесарь-ремонтник
	Наждак, станок отрезной, станок трубогибочный, пресс-ножницы, станок сверлильно-радиальный, листогибочная машина 

	
	18
	Электромеханик по лифтам
	Электрозаточной станок, электролобзик, электрическая дрель, электрический шуруповерт, электрический паяльник, ручной инструмент, углошлифовальная машинка, мойка высокого давления

	М
	19
	Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций
	Стропы, корзины для выгрузки кирпича

	
	20
	Плотник
	Рубанок, циркулярная пила, электрическая дрель, электрический лобзик, электрический шуруповерт, ручной инструмент

	Н
	21
	Каменщик
	Ручной инструмент, силикатсодержащие пыли, силикаты, алюмосиликаты: высокоглиноземистая огнеупорная глина, цемент, оливин, апатит, глина, шамот каолиновый

	О
	22
	Бетонщик
	Ручной инструмент, носилки, тележка, силикатсодержащие пыли, силикаты, алюмосиликаты: высокоглиноземистая огнеупорная глина, цемент, оливин, апатит, глина, шамот каолиновый

	П
	23
	Штукатур
	Сопло под давлением, электромиксер, ручной инструмент,
Силикатсодержащие пыли, силикаты, алюмосиликаты: высокоглиноземистая огнеупорная глина, цемент, оливин, апатит, глина, шамот каолиновый
пыль растительного и животного происхождения: мучная, древесная и др. (с примесью диоксида кремния менее 2 %)

	
	24
	Облицовщик-плиточник
	Ручной инструмент, отрезная электрическая машина, электрический смеситель, силикатсодержащие пыли, цемент, 

	Р
	25
	Тракторист
	Трактор

	
	26
	Слесарь по ремонту автомобилей
	Электрическая дрель, УШМ «болгарка», сверлильный станок, заточной станок, тиски, ручной инструмент

	С
	27
	Термист
	Электрическая печь, 
пескоструйная камера, 
пресс гидравлический, 
бак для закалки в воде, 
бак для закалки в масле 

	
	28
	Слесарь КИПиА
	ПЭВМ, Электроинструмент, электрический паяльник,
ручной инструмент, фильтр (сосуды под давлением), трубопровод, измерительные приборы

	Т
	29
	Аппаратчик рекуперации
	Ручной инструмент, трубопровод, аппарат выпарки

	
	30
	Дробильщик
	Слесарный инструмент, конусные дробилки, ленточный конвейер

	У
	31
	Механик
	Дрель, «болгарка», заточной станок, вертикально-сверлильный станок, ручной инструмент

	Ф
	32
	Машинист крана
	Кран мостовой

	Х
	33
	Машинист пневматических насосов
	Ручной инструмент, сосуды под давлением

	Ц
	34
	Машинист бульдозера
	Бульдозер

	Ч
	35
	Машинист крана автомобильного
	Автокран

	Ш
	36
	Газорезчик
	Газорезка, баллоны с углекислотой, ручной инструмент

	Щ
	37
	Плотник
	Сверлильный станок, заточной станок, циркулярная пила, рейсмусовый станок, фрезерный станок, ручной инструмент, дрель

	Э
	38
	Столяр строительный
	Сверлильный станок, заточной станок, циркулярная пила, рейсмусовый станок, фрезерный станок, ручной инструмент, дрель

	Ю
	39
	Кузнец на молотах и прессах
	Пневматический молот, пресс штамп, печь, слесарно-кузнечный инструмент

	Я
	40
	Заведующий складом
	ПЭВМ, стремянка






Бланк выполнения задания 2

Таблица 2
Идентификация опасностей на рабочем месте
	Профессия
	Оборудование
	Опасности

	
	
	

	
	
	

	
	
	





1


1

Практическое задание 3. Мониторинг жилого района

Тема 2. Нормативная и правовая база в области «Безопасности технологических процессов и производств». Нормативная и правовая база в области пожарной безопасности. Нормативная и правовая база в области охраны природной среды и ресурсосбережения

Формулировка задания 3 
Оценить экологическое состояние своего жилого района.

Цель задания – ознакомиться с методом оценки экологического состояния жилого района.
Нормативно-правовая база – Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ  «Об охране окружающей среды».

Общие сведения
Оценка экологического состояния жилого района проводится по одной из субъективных пятибалльных шкал: 
	прямая шкала
	обратная шкала

	1 балл (очень мало);
2 балла (мало);
3 балла (средне);
4 балла (много);
5 баллов (очень много).
	1 балл (очень много);
2 балла (много);
3 балла (средне);
4 балла (мало);
5 баллов (очень мало).



Алгоритм выполнения задания 3
1. Оформляется эскизный план жилого района, где проживает студент. План ограничивается жилым кварталом, с обязательным нанесением жилых домов, объектов соцкультбыта (д/с, школы, стадионы, детские игровые площадки, дома культуры, магазины и т. д.), проездных и тупиковых домов, промышленных объектов (подстанции, здание АТС, гаражи, погреба и т. д.), деревьев, как отдельно стоящих, так и групповых насаждений, контейнеров для мусора, стихийно организованных стоянок машин и т. д. Границы жилого квартала определены центральными улицами, бульварами, переулками и т. д.
Эскиз необходимо выполнить, воспользовавшись функциями сервиса «Карта» на Яндексе для оформления эскизного плана.
2. Площадь района и количество населения, проживающего в нем определяются и рассчитываются самостоятельно. Размеры района в масштабе можно взять с карты г. Тольятти или рассчитать, измерив расстояние на автомобиле.
После подсчета площади района определяют количество проживающего населения:
а)	подсчитывают количество домов с указанием этажности дома и количества квартир в каждом доме;
б)	определяют количество жителей каждого дома, взяв за основу население одной квартиры – три человека;
в)	подводят итог по определению количества населения, проживающего в данном квартале.
3. Определяется степень застройки промышленными объектами в расчете на одного жителя по табл. 3.

Таблица 3
	Степень застройки
	Площадь, м2 /чел
	Балл

	Очень слабая
	менее 2,5
	1

	Слабая
	менее 7,5
	2

	Средняя
	7,5 ± 1,0
	3

	Сильная
	7,5-10,0
	4

	Очень сильная
	более 10,0
	5



Подсчет степени застройки проводят по формуле 1:
.	(1)

4. Оценивается степень озеленения района.
Человеку для того, чтобы жить, необходимо дышать, т. е. вдыхать воздух атмосферы, содержащей бесценный газ – кислород. Важнейшие санитарно-гигиенические свойства, которые присущи зеленым растениям, – это улучшение химического состава атмосферы, нормализация газового режима. Поглощая из воздуха и преобразовывая в органическое вещество избытки углекислоты, растительность задерживает и связывает вредные примеси воздуха, выполняет активные фильтрующие функции. Кроме того, растительность создает барьер на пути распространения шума. Используют растения также и для защиты от ветра. Задерживая поток ветра, растения не дают пыли подняться в слой воздуха, вдыхаемый человеком.
Растения вызывают ионизацию воздуха. Под ионизацией понимается умеренное повышение концентрации в воздухе легких ионов (отрицательно заряженных частиц, например азота). Этот процесс положительно влияет на жизнедеятельность живых организмов. Если в воздухе недостаточно легких ионов, то у человека отмечается подавленность настроения, быстрая утомляемость.
По данным Всемирной организации здравоохранения, на одного жителя должно приходиться не менее 50 м2 зеленых насаждении (учитывая все лесные массивы вокруг городов). В среднем одно дерево средней величины занимает площадь 10 м2. Подсчитав количество деревьев в жилом районе и умножив его на площадь, занимаемую одним деревом, а затем, разделив на количество жителей района, определяют степень озеленения жилого района:
 	(2)
По таблице 4 оценивается степень озеленения района.

Таблица 4
	Степень озеленения
	Площадь зеленых насаждений м2 на одного жителя
	Балл

	Очень слабая
	менее 0,2
	5

	Слабая
	0,2–0,5
	4

	Средняя
	0,5–0,7
	3

	Сильная
	0,7–1
	2

	Очень сильная
	более 1
	1



По табл. 5 оценивается разнообразие форм озеленения.

Таблица 5
	Степень разнообразия
	Структура озеленения
	Балл 

	Очень слабая
	единичные деревья
	5

	Слабая
	небольшие группы деревьев
	4

	Средняя
	деревья посажены вдоль дорог, домов
	3

	Сильная
	сквер, бульвар, кустарники
	2

	Очень сильная
	парк, сквер, деревья во дворе, вдоль улиц, питомник на территории района
	1



5. Оценивается степень благоухания района.
В этот показатель входят такие факторы, как чистота улиц, дворов, обустроенные детские и игровые площадки, чистота в подъездах, лифтах, целостность почтовых ящиков, наличие скамеек около подъезда, контейнеров для мусора, регулярный вывоз мусора и т. д. Оценить степень благоустройства района по таблице 6.
Таблица 6
	Степень благоустройства
	Балл 

	Очень высокая
	1

	Высокая
	2

	Средняя
	3

	Низкая
	4

	Очень низкая
	5



6. Определяется загруженность района автотранспортными средствами.
Транспорт является основным источником поступления в атмосферу оксида углерода, углеводородов топлива, альдегидов, оксидов азота, оксидов серы, сажи, канцерогенных веществ, соединений свинца. Ученые обнаружили в выхлопных газах автомобилей около 200 компонентов, из которых только 5 нетоксичны. Установлено, что один легковой автомобиль поглощает из атмосферы ежегодно более 4 т кислорода, выбрасывая с отработанными газами примерно 800 кг окиси углерода, около 40 кг оксидов азота и почти 200 кг различных углеводородов. Двигатель КамАЗа (сбор контейнеров с мусором внутри района) за один час работы выбрасывает до 200 кг сажи, которая является источником канцерогенного вещества (возникновение раковых заболеваний) 3,4-бензапирена. Токсичные вещества проникают в организм человека через органы дыхания, пищеварительный тракт и кожный покров. Яды, которые проникли через пищеварительный тракт, кровью направляются в печень, затем поступают в общий кровоток и разносятся по всему организму. Некоторые вещества могут кумулироваться (накапливаться) в отдельных органах и вызывать заболевания.
Количество транспортных средств можно подсчитать субъективно следующим образом:
6.1. В час-пик, с 16.00 до 19.00, проследить за своим двором и подсчитать, сколько автомобилей приехало, уехало или стояло;
6.2. Если район имеет выход на центральную улицу, то необходимо определить загруженность этой улицы автомобилями. Для этого подсчитывается, количество автомобилей проехавших в прямом и обратном направлениях за 15 минут. Это число умножается на 4. Получается загруженность улицы за один час. Чтобы определить загруженность улицы за сутки, надо умножить полученное число на 12 (12 часов оставить на поправку ночного времени, когда загруженность минимальная). Полученную цифру умножить на 4 (количество дорог вокруг кварталов). 
6.3. Количество автомобилей, подсчитанных по п. 1 умножить на количество жилых домов и сложить полученное число с числом, полученным при подсчете в п. 2.
6.4. Степень загруженности жилого квартала автотранспортными средствами определяется по формуле 3:
 ,	(3)
и оценивается по таблице 7.
Таблица 7
	Шкала
	Степень загруженность (автомобилей / на человека)
	Балл

	Очень мало
	<50
	1

	Мало
	от 50 до 100
	2

	Средне
	от 100 до 150
	3

	Много
	от 150 до 200
	4

	Очень много 
	от 200 и 250 и более
	5



7. Оценивается звуковое загрязнение жилого района.
Городской шум неблагоприятно действует на нервную, сердечно-сосудистую системы, вызывает преждевременное старение, стрессы. Чувствительность к шуму растет с возрастом (меняется глубина и форма сна, труднее происходит засыпание). Особенно это наблюдается при прерывистых, резких звуках. На многих улицах города шум выше 80 дБА. Ориентировочно допустимые максимальные уровни шума для производственных помещений – до 85 дБА, для жилых районов города днем – до 60 дБА, ночью – до 50 дБА. В жилых помещениях на магистральных улицах при закрытых окнах днем – до 45 дБ А, ночью – до 40 дБА. Дети просыпаются от шума в 50 дБ А, а взрослые – до 30 дБА. Международные правила рекомендуют средний уровень шума для дневного времени – 35–45 дБ А. Вечером на 5 дБА ниже, ночью на 10–15 дБ А ниже.
Источники городского шума условно могут быть разбиты на две основные группы:
· отдельные источники шума – единичные транспортные средства, электрические трансформаторы, заборные и вытяжные отверстия систем вентиляции, детские игровые площадки и т. д.;
· комплексные источники шума – транспортные потоки, железная дорога, промышленные предприятия.
Шумовой характеристикой потоков наземных транспортных средств является эквивалентный уровень звука, измеренный на расстоянии 7,5 м от оси первой полосы движения. Шумовые характеристики транспортных потоков в час-пик представляются следующим образом, на магистральных улицах с непрерывным движением – 85 дБА; на магистральных улицах с регулируемым движением – 85 дБА; на жилых улицах – 75 дБ А.
Шумовая характеристика внутриквартальных источников шума представляется следующей: 
· работа мусороуборочной машины – 71 дБА; 
· игры детей – 74 дБА; 
· игра в футбол – 75 дБА.
Учитывая в совокупности все источники шума исследуемого района, определяется звуковое загрязнение территории по самому громкому источнику шума по таблице 8.
Таблица 8
	Шкала
	Степень загрязнения, дБА
	Балл

	Очень слабая
	менее 30
	1

	Слабая
	30–50
	2

	Средняя
	50–60
	3

	Сильная
	60–80
	4

	Очень сильная
	более 80
	5



8. Оценка экологического состояния района дается путем сложения полученных балов и определяется по таблице 9.
Таблица 9
	Оценка экологического состояния района
	Баллы

	Отлично
	6

	Хорошо
	до 12

	Удовлетворительно
	до 18

	Плохо
	до 24

	Очень плохо
	до 30



9. В заключение необходимо дать рекомендации по улучшению экологического состояния района, которые должны быть представлены в виде плана проведения необходимых мероприятий.



Бланк выполнения задания 3

Мониторинг жилого района

1. Карта района.
2. Расчеты.
3. Рекомендации по улучшению (план проведения необходимых мероприятий)


[bookmark: _Toc413931839]Практическое задание 4. Определение категории зданий, сооружений и помещений по пожарной безопасности

Тема 3. Структура, функционал и деятельность в области безопасности технологических процессов и производств. Трудовой кодекс. Служба охраны труда и ее функционал. Положение о Ростехнадзоре, его состав и полномочия. Положение о Роспотребнадзоре, его составе, полномочиях

Формулировка задания 4 
Определить категорию заданного помещения по пожарной опасности, исходя из вида и массы находящихся в нем веществ и материалов, а также объемно-планировочного решения помещения.

Цель задания – ознакомиться с методикой определения категории зданий, сооружений и помещений по пожарной опасности.
Нормативно-правовая база – СП 12.13130.2009 Приказ МЧС РФ от 25.03.2009 № 182 «Об утверждении свода правил «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».
[bookmark: Par50]Теоретические сведения
По взрывопожарной и пожарной опасности помещения подразделяются на категории А, Б, В1-В4, Г и Д, а здания – на категории А, Б, В, Г и Д.
По пожарной опасности наружные установки подразделяются на категории АН, БН, ВН, ГН и ДН.
Категории помещений и зданий определяются исходя из вида находящихся в помещениях горючих веществ и материалов, их количества и пожароопасных свойств, а также исходя из объемно-планировочных решений помещений и характеристик проводимых в них технологических процессов.
Категории наружных установок определяются исходя из пожароопасных свойств находящихся в установках горючих веществ и материалов, их количества и особенностей технологических процессов.
[bookmark: Par92]Определение пожароопасных свойств веществ и материалов производится на основе результатов испытаний или расчетов по стандартным методикам с учетом параметров состояния (давления, температуры и т. д.).
Допускается использование официально опубликованных справочных данных по пожароопасным свойствам веществ и материалов.
Допускается использование показателей пожарной опасности для смесей веществ и материалов по наиболее опасному компоненту.
Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности принимаются в соответствии с таблицей 10.
[bookmark: Par100]Таблица 10
Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности
	А – повышенная взрывопожароопасность
	Горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28 °C в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные парогазовоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 килопаскалей, и (или) вещества и материалы, способные взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом, в таком количестве, что расчетное избыточное давление взрыва в помещении превышает 5 кПа

	Б – взрывопожароопасность
	Горючие пыли или волокна, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки более 28 °C, горючие жидкости в таком количестве, что могут образовывать взрыво-опасные пылевоздушные или паровоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа

	В1-В4 – пожароопасность
	Горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли и волокна), вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом только гореть, при условии, что помещения, в которых они находятся (обращаются), не относятся к категории А или Б

	Г – умеренная пожароопасность
	Негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени, и (или) горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива

	Д – пониженная пожароопасность
	Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии



Примечания:
1. Методы определения категорий помещений А и Б устанавливаются в соответствии с требованиями.
2. Отнесение помещения к категории В1, В2, В3 или В4 осуществляется в зависимости от количества и способа размещения пожарной нагрузки в указанном помещении и его объемно-планировочных характеристик, а также от пожароопасных свойств веществ и материалов, составляющих пожарную нагрузку. 
[bookmark: Par772]Определение категорий помещений следует осуществлять путем последовательной проверки принадлежности помещения к категориям, от наиболее опасной (А) к наименее опасной (Д).

Алгоритм выполнения задания 4
1. Изучить СП 12.13130.2009 Приказ МЧС РФ от 25.03.2009 № 182 «Об утверждении свода правил «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».
[bookmark: Par25]2. Определить категории помещений В1–В4 путем сравнения максимального значения удельной временной пожарной нагрузки (далее – пожарная нагрузка) на любом из участков с величиной удельной пожарной нагрузки, приведенной в таблице 11.
[bookmark: Par780]Таблица 11
Удельная пожарная нагрузка и способы размещения для категорий В1–В4
	Категория помещения
	Удельная пожарная нагрузка g, МДж/м2
	Способ размещения

	B1
	более 2200
	Не нормируется

	B2
	1401–2200
	В соответствии с пунктом 2

	B3
	181–1400
	В соответствии с пунктом 2

	B4
	1–180
	На любом участке пола помещения площадь каждого из участков пожарной нагрузки не более 10 кв. м. Способ размещения участков пожарной нагрузки определяется согласно пункту 2



2. При пожарной нагрузке, включающей в себя различные сочетания (смесь) легковоспламеняющихся, горючих, трудногорючих жидкостей, твердых горючих и трудногорючих веществ и материалов в пределах пожароопасного участка пожарная нагрузка Q, МДж, определяется по формуле:
.	(4)

[bookmark: Par800]Порядок расчета по определению категории помещений В1-В4
1. Выберите по первой букве своей фамилии из таблицы 12 вариант задания.
Таблица 12
Варианты заданий
	Первая буква фамилии студента
	№ варианта на выбор
	Вещества
	Масса, кг
	S, м2
	H, м

	А
	1
	Алюминиевый порошок
Буроугольная пыль 
Полиэтилен 
Оргстекло 
Спирт
	80
25
10
40
25
	100
	8

	
	2
	Антрацит 
Брикеты бурого угля
Рубероид 
Бензол 
Ксилол
	100
80
100
20
30
	170
	9

	Б
	3
	Бумага 
Плита древесноволокнистая
Древесина в изделиях 
Картон 
Керосин
	100
100
50
30
10
	210
	6

	
	4
	Войлок строительный
Пенополистирол ПСБ-С 
Резина 
Целлофан 
Масло солярное
	50
120
150
45
110
	300
	10

	В
	5
	Волокно ацетатное
Пенополиуретан 
Пенопласт ПХВ-1
	100
54
67
	150
	6

	
	6
	Пенопласт ФС-7 
Плитка полистирольная Древесина в штабелях 
Целлюлоза
	70
180
200
300
	370
	10

	Г
	7
	Линолеум 
Смола искусственная 
Толь 
Каучук синтетический 
Углерод
	240
30
120
200
50
	420
	8

	
	8
	Линолеум резиновый (релин) 
Этан 
Гексан
	100
60
90
	200
	9

	Д
	9
	Спирт амиловый 
Метан 
Бензол
	25
39
67
	80
	12

	
	10
	Диэтиловый эфир
Изобутан 
Пропилен
	150
340
130
	500
	11,5

	Е, Ё
	11
	Пенопласт ФФ 
Бумага фотографическая
Дерматин 
Бензин 
Материал (текстиль)
	230
40
50
50
100
	240
	8

	Ж
	12
	Резинотехнические изделия 
Сера 
Стекло органическое 
Толуол 
Спирт этиловый
	60
70
40
50
80
	400
	9

	З
	13
	Каучук натуральный 
Кальций 
Хлопок 
Целлулоид 
Толуол
	60
64
150
34
40
	190
	6

	И, Й
	14
	Нефть 
Спирт 90 %-й 
Ацетон 
Бутан
	50
60
70
80
	180
	10

	К
	15
	Бензол моторный из дегтя каменноугольного 
Толуол
	100
300
	260
	11

	
	16
	Спирт метиловый 
Водород 
Газ воздушный
	35
40
90
	380
	12

	Л
	17
	Масло газовое
Спирт пропиловый 
Гептан
	55
300
200
	360
	8

	
	18
	Фенол 
Этилен 
Ацетилен
	120
120
120
	230
	7

	М
	19
	Топливо дизельное жидкое 
Изобутилен 
Пропан
	210
200
100
	40
	9

	
	20
	Крахмал 
Шерсть 
Бензин легкий 
Мазут
	50
100
50
150
	190
	6

	Н
	21
	Войлок строительный
Волокно ацетатное
Дерматин
	30
40
60
	210
	7

	
	22
	Каучук синтетический
Кокс газовый
Бензин
	80
100
110
	180
	14

	О
	23
	Зерно
Каменный уголь
Масло льняное
Мазут
	70
95
65
20
	310
	8

	
	24
	Кальций
Магний
Газ воздушный
Ацетон
	45
85
90
60
	400
	10

	П
	25
	Брикеты яичного порошка
Бумага
Бумага разрыхленная
Бензин
	80
70
30
50
	205
	12

	
	26
	Зерно
Крахмал
Бензин легкий
Бензин средний
	70
60
80
50
	320
	14

	Р
	27
	Пропилен
Этилен
Топливо дизельное жидкое
Спирт метиловый
Рубероид
	45
65
110
30
40
	150
	7

	
	28
	Плита древесноволокнистая
Резина
Резинотехнические изделия
Спирт
Фенол
Пропан
	80
95
100
80
40
60
	360
	11

	С
	29
	Пенопласт ФС-7
Смола искусственная
Углерод
Топливо жидкое
Метан
	120
210
100
95
125
	180
	9

	
	30
	Толь
Сено
Солома
Топливо жидкое
	205
160
140
110
	270
	13

	Т
	31
	Полиэтилен
Целлюлоза
Целлофан
Масло солярное
Бензол
	200
125
130
90
80
	120
	6

	
	32
	Мука
Зерно
Ячмень
Керосин
Мазут
	210
95
185
75
90
	230
	14

	У
	33
	Асфальт
Бензин
Масло солярное
Спирт
	75
80
110
120
	155
	10

	
	34
	Древесина, как условное топливо
Торф волокнистый сухой
Уголь древесный
Газ природный
	175
105
90
85
	410
	6

	Ф
	35
	Толь
Фосфор
Нефть
Фенол
	215
195
200
85
	100
	10

	
	36
	Углерод
Уголь бурый
Уголь коксующийся
Уголь древесный
	30
20
40
80
	200
	12

	Х
	37
	Пенополиуретан
Оргстекло
Топливо жидкое
Ацетилен
	10
40
80
30
	125
	9

	
	38
	Древесина сосновая
Древесина дубовая
Древесина еловая
Фенол
Толуол
Бензол
	110
85
90
10
20
15
	250
	14

	Ц
	39
	Торф фрезерный
Нафталин
Нефть
Пропан
Метан
	15
10
20
40
30
	300
	6

	
	40
	Кожаные обрезки
Линолеум
Топливо дизельное жидкое
Метан
Пропан
	80
60
30
20
10
	160
	7

	Ч
	41
	Белок растительный
Брикеты яичного порошка
Спирт
Пропан
Топливо дизельное жидкое
	15
25
30
20
40
	210
	8

	
	42
	Спирт этиловый
Ацетон
Бензол
Бумага фотографическая
	50
30
20
60
	105
	6

	Ш
	43
	Кокс газовый
Керосин
Ксилол
Мазут
	110
130
90
80
	240
	12

	
	44
	Спирт пропиловый
Спирт этиловый
Спирт метиловый
Нафталин
Масло солярное
	30
65
70
20
35
	310
	9

	Щ
	45
	Шерсть
Шерстяные волокна
Толуол
Бензол
	25
20
15
10
	180
	7

	
	46
	Волокно ацетатное
То же, вискозное
То же, капрон
Нефть метановая
Изобутилен
	60
70
75
65
30
	160
	10

	Э
	47
	Плитка полистирольная
Целлулоид
Изобутилен
Диэтиловый эфир
	210
80
90
10
	130
	8

	Ю
	48
	Древесина в изделиях
Картон
Каменный уголь
Древесина в штабелях
	205
95
105
200
	170
	11

	Я
	49
	Антрацит
Буроугольная пыль
Войлок строительный
Древесина в изделиях
Деготь каменноугольный
	170
95
45
180
200
	190
	14

	
	50
	Книги на стеллажах
Линолеум
Газ природный
	200
105
45
	100
	6



2. Определяем пожарную нагрузку , МДж по формуле 4:
	(4)
где G – количество і-го материала пожарной нагрузки, кг;
 – низшая теплота сгорания і-го материала пожарной нагрузки МДж/кг.
G – выбираем самостоятельно для каждого материала.
 – данные берем из таблицы 13.

Таблица 13
Ориентировочные значения низшей теплоты сгорания
для некоторых веществ
	Вещество
	Низшая теплота сгорания, МДж/кг
	Вещество
	Низшая теплота сгорания, МДж/кг

	Твёрдые вещества

	Алюминиевый порошок
	31.10
	Мука
	16.80

	Антрацит
	34.80
	Натрий
	10.88

	Белок растительный
	23.45
	Оргстекло
	25.10

	Брикеты бурого угля
	20.20
	Парафин твердый
	11.20

	Брикеты яичного порошка
	18.80
	Пенополистирол ПСБ–С
	41.63

	Бумага
	17.60
	Пенополиуретан
	24.30

	Бумага разрыхленная
	13.40
	Пенопласт ПХВ–1
	19.51

	Бумага фотографическая
	13.27
	Пенопласт ФС–7
	24.43

	Буроугольная пыль
	25.00
	Пенопласт ФФ
	31.40

	Бурый уголь молодой
	8.4
	Плита древесноволокнистая
	20.90

	Бурый уголь старый
	18.60
	Плитка полистирольная
	41.87

	Войлок строительный
	18.88
	Полиэтилен
	46.62

	Волокно ацетатное
	18.77
	Резина
	14.10

	То же, вискозное
	15.60
	Резинотехнические изделия
	33.50

	То же, капрон
	30.72
	Рубероид
	29.50

	То же, лавсан
	22.58
	Сахар
	16.80

	То же, нитрон
	30.75
	Сено
	14.70-16.70

	Волокно энант
	32.10
	Сера
	9.21

	Дерматин
	21.54
	Смола искусственная
	16.80

	Древесина в изделиях
	13.80
	Солома
	14.70-17.00

	Древесина в штабелях
	16.60
	Стекло органическое
	27.72

	Древесина дубовая
	19.90
	Твердое животное масло
	38.20

	Древесина еловая
	20.32
	Толь
	15.95

	Древесина зеленая
	6.3
	Торф воздушно-сухой
	16.33

	Древесина сосновая
	15.32-20.85
	Торф волокнистый сухой
	21.80

	Древесина как условное топливо
	16.45
	Торф фрезерный
	10.45

	Жиры животные
	40.00
	Торф-кокс
	29.40

	Зерно
	16.80
	Триацетат
	19.10

	Кальций
	15.50
	Углерод
	33.30

	Каменный уголь
	31.25
	Уголь бурый
	12.50-25.00

	Картон
	16.50
	Уголь древесный
	30.2-33.90

	Каучук синтетический
	40.20
	Уголь коксующийся
	36.30

	Каучук натуральный
	44.80
	Фосфор
	25.20

	Книги на стеллажах
	13.40
	Хлопок
	17.50

	Клепка буковая для паркета
	17.40
	Хлопок разрыхленный
	15.70

	Кожаные обрезки
	19.90
	Целлофан
	17.37

	Кокс газовый
	26.90
	Целлюлоза
	16.40

	Кокс доменный
	30.35
	Целлулоид
	16.30-20.50

	Крахмал
	16.80
	Шевелин
	17.61

	Линкруст хлорвиниловый
	17.10
	Шерсть
	20.50-23.10

	Линолеум
	21.00
	Шерстяные волокна
	23.14

	Линолуем резиновый (релин)
	27.21
	Шелк
	21.00

	Магний
	25.20
	Ячмень
	17.37

	Материал (текстиль)
	18.84
	
	

	Жидкие вещества

	Асфальт
	39.90
	Масло солярное
	42.00

	Бензин
	43.70
	Нафталин
	38.90

	Бензин легкий
	44.50
	Нефть
	43.05

	Бензин средний
	43.10
	Нефть метановая
	21.48

	Бензол
	40.30
	Сероуглерод
	13.80

	Бензол моторный из дегтя каменноугольного
	40.45
	Смола буроугольная
	38.94

	Деготь
	38.00
	Спирт
	24.74

	Деготь каменноугольный
	39.70
	Спирт 90%-й
	22.70

	Керосин
	43.10
	Спирт амиловый
	34.82

	Ксилол
	41.12
	Спирт метиловый
	19.95

	Мазут
	42.84
	Спирт пропиловый
	30.65

	Масло газовое
	42.90
	Спирт этиловый
	26.80

	Масло льняное
	39.52
	
	40.66

	Масло из дегтя
	40.74
	Топливо дизельное жидкое
	41.90

	Масло креозоловое
	37.80
	Топливо жидкое
	41.53

	Масло рапсовое
	39.90
	Фенол
	32.24

	Газообразные вещества

	Ацетилен
	56.19
	Диэтиловый эфир
	112.00

	Ацетон
	74.10
	Изобутан
	124.00

	Бензол
	140.13
	Изобутилен
	113.50

	Бутан
	120.83
	Коксовый водяной газ
	11.30

	Водород
	11.14
	Крекинг-газ
	73.27

	Газ воздушный
	4.77
	Н-Пентан
	146.33

	Газ из сточных вод
	20.93
	Н-Бутан
	118.65

	Газ каменноугольный
	23.03
	Метан
	35.80

	Газ коксовый
	20.43
	Пропан
	98.68

	Газ природный
	36.63
	Пропилен
	86.63

	Газ городской светильный
	18.84
	Толуол
	166.63

	Гексан
	171.00
	Этан
	64.31



3. Рассчитываем удельную нагрузку g, МДж/м² по формуле 5: 
,	(5)
где S – площадь размещения пожарной нагрузки, м² (но не менее 10 м²).
4. Определяем категорию помещения В1–В4 по таблице 11.
5. В случае если помещение получило категорию В4, определяем предельное расстояние  по таблице 14.
6. Если расстояние от пожарной нагрузки до перекрытия H >11 м, то , определенное по табл. 14 – верное. Если H<11 м, то  определяем по формуле 6:
,	(6)
где  берется из таблицы 14.
Таблица 14
Значения предельных расстояний  в зависимости от критической плотности падающих лучистых потоков q
	q, кВт/м2
	5
	10
	15
	20
	25
	30
	40
	50

	, м
	12
	8
	6
	5
	4
	3,8
	3,2
	2,8



7. Если пожарная нагрузка состоит из различных материалов, то  определяется по материалу с минимальным значением .
8. Для материалов пожарной нагрузки с неизвестными значениями , предельные расстояния принимаются ≥12 м.
9. Для пожарной нагрузки, состоящей из ЛВЖ или ГЖ, расстояние L между соседними участками размещения (разлива) пожарной нагрузки допускается рассчитывать по формулам 7 и 8: 
при H,	(7)
при H	(8)
10. Если при определении категорий В2 или В3 количество пожарной нагрузки Q, отвечает неравенству 

то помещение будет относиться к категориям В1 или В2 соответственно.
Здесь g = 2200 МДж · м при  (МДж · м),
g = 1400 МДж · м при  (МДж · м).
Значения q для некоторых материалов пожарной нагрузки приведены в таблице 14.
Значения для некоторых материалов пожарной нагрузки приведены в табл. 15.
[bookmark: Par857]Таблица 15
Значения  для некоторых материалов пожарной нагрузки
	Материал
	, кВт/м2

	Древесина (сосна влажностью 12%)
	13,9

	Древесно-стружечные плиты
	8,3

	Торф брикетный
	13,2

	Торф кусковой
	9,8

	Хлопок-волокно
	7,5

	Слоистый пластик
	15,4

	Стеклопластик
	15,3

	Пергамин
	17,4

	Резина
	14,8

	Уголь
	35,0

	Рулонная кровля
	17,4

	Сено, солома (при минимальной влажности до 8%)
	7,0



Пример расчета
1. Вещества: 
Кожаные обрезки – 150 кг;
Картон – 230 кг;
Материал (текстиль) – 500 кг;
Ацетон – 300 кг.
2. По таблице 13 определяем низшую теплоту сгорания.
Кожаные обрезки – 19, 9 МДж/кг;
Картон – 16,5 МДж/кг;
Материал (текстиль) – 18,84 МДж/кг;
Ацетон – 74,1 МДж/кг.
3. Определяем пожарную нагрузку:
Q = 150 · 19,9 + 230 · 16,5 + 500 · 18,84 + 300 · 74,1 = 38430 МДж.
4. Определяем g, МДж/м².
G = 3843/1000 = 38,43 МДж/м².
5. По таблице 11 определяем категорию В4.
6. Определяем предельное расстояние  по табл. 14 и табл. 15.
[bookmark: _Toc409305207]Материалов картон, кожаные обрезки, текстиль и ацетон в таблице 13 нет. Следовательно, у нас нет возможности определить предельное расстояние. И по условиям мы должны принять равным или более 12 м. Это означает, что участки с веществами должны быть расположены на расстоянии друг от друга более 12 м при категории помещения В4.

Практическое задание 5. Обеспечение помещений первичными средствами пожаротушения согласно категории по взрывопожароопасности
Тема 4. Структура и функционал МЧС. Положение об МЧС. Состав и полномочия МЧС. Положение о противопожарной службе, состав, полномочия. Положение о Пожнадзоре, составе, полномочиях

Формулировка задания 5 
Установить категорию взрывопожароопасности помещения расчетным методом, сделать вывод о рекомендуемом оснащении его огнетушителями, пожарным щитом в соответствии с нормами обеспечения объекта первичными средствами пожаротушения.
Цель задания – ознакомиться с порядком категорирования объектов по взрывопожарной и пожарной опасности и получить практические навыки обеспечения объектов средствами тушения пожаров.

Нормативная правовая база
· Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
· Федеральный закон от 22.07. 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
· НПБ 10-03. Нормы пожарной безопасности «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»;
· Свод правил СП12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»;
· ГОСТ 12.1.044-89* «Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения»;
· Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»;
· СП 9.13130.2009. Свод правил. «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации».

Теоретические сведения
Согласно требованиям № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» для всех производственных и складских помещений должна быть определена категория взрывопожарной и (или) категория пожарной опасности (пожарная категория).
Классификация зданий, сооружений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности применяется для установления требований пожарной безопасности, направленных на предотвращение возможности возникновения пожара и обеспечение противопожарной защиты людей и имущества в случае возникновения пожара в зданиях, сооружениях и помещениях.
По пожарной и взрывопожарной опасности помещения производственного и складского назначения независимо от их функционального назначения подразделяются на следующие категории:
1) повышенная взрывопожароопасность (А);
2) взрывопожароопасность (Б);
3) пожароопасность (В1-В4);
4) умеренная пожароопасность (Г);
5) пониженная пожароопасность (Д).
Здания, сооружения и помещения иного назначения разделению на категории не подлежат.
Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности принимаются в соответствии с таблицей 16. 
Таблица 16
Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности
	Категория помещения
	Характеристика веществ и материалов, находящихся в помещении

	А
взрывопожароопасная
	Горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28 оС в таком количестве, что могут образовывать парогазовоздушные смеси, при воспламенении которых развивается избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа. Вещества и материалы, способные взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом в таком количестве, что расчетное избыточное давление взрыва в помещении превышает 5 кПа

	Б
взрывопожароопасная
	Горючие пыли или волокна, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки более 28 оС, горючие жидкости в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные пылевоздушные или паровоздушные смеси, при воспламенении которых развивается избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа

	В1–В4
пожароопасные
	Горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли и волокна), вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом только гореть, при условии, что помещения, в которых они имеются в наличии или обращаются, не относятся к категориям А или Б 

	Г
	Негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени; горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива

	Д
	Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии



Категории помещений по пожарной и взрывопожарной опасности определяются исходя из вида находящихся в помещениях горючих веществ и материалов, их количества и пожароопасных свойств, а также исходя из объемно-планировочных решений помещений и характеристик проводимых в них технологических процессов.
Определение пожароопасных свойств, веществ и материалов производится на основании результатов испытаний или расчетов по стандартным методикам с учетом параметров состояния (давления, температуры и т. д.)
Определение категорий помещений следует осуществлять путем последовательной проверки принадлежности помещения к категориям от наиболее опасной (А) к наименее опасной (Д).
Расчет (определение) категорий по взрывопожарной и пожарной опасности производится для следующих целей:
1. Для выбора систем автоматической противопожарной защиты – предусмотреть защиту помещений зданий (сооружений) системами пожаротушения или пожарной сигнализацией, либо ограничиться первичными средствами пожаротушения (огнетушителями);
2. Выполняет информационную функцию при проведении аварийно-спасательных работ подразделениями противопожарной службы.

Методы расчета критериев взрывопожарной опасности помещений
[bookmark: i72963]При расчете значений критериев взрывопожарной опасности в качестве расчетного следует выбирать наиболее неблагоприятный вариант аварии или период нормальной работы аппаратов, при котором во взрыве участвует наибольшее количество веществ или материалов, наиболее опасных в отношении последствий взрыва.
[bookmark: i84552]Количество поступивших в помещение веществ, которые могут образовать взрывоопасные газовоздушные или паровоздушные смеси, определяется исходя из следующих предпосылок:
а) происходит расчетная авария одного из аппаратов;
б) все содержимое аппарата поступает в помещение;
в) происходит одновременная утечка веществ из трубопроводов, питающих аппарат, по прямому и обратному потокам в течение времени, необходимого для отключения трубопроводов.
Для отнесения помещений к категориям А и Б (взрывопожароопасным) осуществляется:
1. Расчет избыточного давления взрыва для горючих газов, паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;
2. Расчет избыточного давления взрыва для горючих пылей.
Определение пожароопасной категории помещения (В1–В4) осуществляется путем сравнения максимального значения удельной временной пожарной нагрузки (далее по тексту – пожарная нагрузка) на любом из участков с величиной удельной пожарной нагрузки, приведенной в табл. 17.
Таблица 17
Категорирование пожароопасных помещений по пожарной нагрузке
	Категория
	Удельная пожарная нагрузка q
на участке, МДж/м2
	Способ размещения

	В1
	более 2200
	не нормируется

	В2
	1401–2200
	допускается несколько участков с пожарной нагрузкой, не превышающей указанных значений

	В3
	181–1400
	то же

	В4
	1–180
	на любом участке площадью 10 м2, расстояния между участками должны быть более Lпр



Установление категории взрывопожароопасности помещения
расчетным методом (пример)
На участке длиной 60 м, шириной 20 м и высотой 18 м в результате аварии произошла разгерметизация баллона с ацетиленом С2Н2 и в атмосферу поступило 18 м3 ацетилена. 
Требуется определить:
1. Давление взрыва паровоздушной смеси.
2. Категорию пожароопасности участка.

Решение
Давление взрыва паровоздушной смеси определяется по формуле 9:

	(9)

где  – максимальное давление взрыва смеси в замкнутом объеме (см табл. 19);

 – давление воздуха до взрыва, кПа, допускается принимать 101 кПа;
z – коэффициент участия горючего во взрыве (см. табл. 18);
Нт – теплота сгорания, Дж∙кг–1 (см табл. 19);
VСВ – свободный объем помещения, за вычетом объема, занимаемого оборудованием (м3) допускается принимать условно равным 80% геометрического объема помещения;

 – плотность пара или газа, кг∙м–3;
КН – коэффициент учитывающий негерметичность помещения и неадиабатичность процесса, допускается принимать равным 3;
ССТ – стехиометрическая концентрация горючего в воздухе, % по объему.
1. По табл. 18, 19 принимаем:



= 1009 кПа; = 101кПа; z = 0,5;  = 1,079 кг/м3; Kн = 3; Hт = 49960кДж/кг.
2. Масса поступившего газа, кг: 

	(10)


3. Стехиометрическая концентрация, %:

	(11)



где – стехиометрический коэффициент кислорода в реакции горения;
nc, nн, n0, nх – число атомов углерода, водорода, кислорода и галоидов в молекуле горючего. 

	(12)


4. Свободный объем помещения, м3:

	(13)


5. Избыточное давление взрыва, кПа:


Так как давление взрыва меньше 5 кПа, помещение не относится к категории А. Рассматриваемый участок не может быть отнесен к категории Б, так как в помещении этой категории обращаются взрывоопасные волокна, пыли и ЛЖВ с температурой вспышки паров более 28 оС (см. табл. 16).
Чтобы проверить отнесение участка к категории В, определим пожарную нагрузку на 1 м2 площади помещения, МДж/м2:


	(14)
где Q – общая пожарная нагрузка материалов, МДж;
S – площадь размещения пожарной нагрузки, не менее 10 м2.



где 	(15)


Вывод: Поскольку q находится в пределах от 1 до 180 МДж/м2, то участок относится к категории В4 – пожароопасной (см. табл. 17).
Таблица 18
Коэффициент участия горючего во взрыве, z
	Вид горючего вещества
	Z

	Горючие газы
	0,5

	Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, нагретые до температуры вспышки и выше
	0,3

	Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, нагретые ниже температуры вспышки, при возможности образования аэровзвеси
	0,3

	Указанные выше жидкости и условия без возможности образования аэрозоля
	0



Таблица 19
Показатели взрывобезопасности некоторых веществ и материалов
	Вещество
	Пожаро-опас-ность
	Формула
	М
	tвсп; оС
	tс.в., оC
	НКПР, %
	ВКПР,%
	Wmin, мДж
	Рmax, кПа
	Нт, МДж/кг
	

п.г., кг/м3
	Рн, кПа

	Аммиак
	ГГ
	NH3
	17,03
	–
	650
	15,0
	28,0
	680
	588
	18,29
	0,706
	–

	Ацетилен
	ВГ
	C2H2
	26,04
	–
	335
	2,5
	81,0
	0,011
	1009
	49,96
	1,079
	–

	Ацетон
	ЛВЖ
	C2H6O
	58,08
	–18
	540
	1,43
	13,0
	0,41
	572
	31,36
	2,408
	24,35

	Бутан
	ГГ
	C4H10
	58,12
	–69
	405
	1,80
	8,5
	0,25
	843
	44,17
	2,410
	–

	Водород
	ГГ
	H2
	2
	–
	510
	4,09
	75,0
	0,017
	730
	120,8
	0,083
	–

	Метан
	ГГ
	CH4
	16,04
	–181
	537
	5,28
	14,1
	0,28
	706
	50,0
	0,665
	–

	Метил.спирт
	ЛВЖ
	CH4O
	32,04
	6
	440
	6,70
	35,5
	0,14
	620
	23,84
	1,382
	12,69

	Окись углерода
	ГГ
	CO
	28,01
	–
	605
	12,5
	74,0
	8,0
	730
	10,10
	1,161,
	–

	Пропан
	ГГ
	C3H8
	44,1
	–
	470
	2,31
	9,4
	0,25
	843
	46,35
	1,828
	–

	Сероуглерод
	ЛВЖ
	CS2
	76,13
	–43
	102
	1,33
	50,0
	0,09
	780
	14,02
	3,156
	39,49

	Толуол
	ЛВЖ
	C7H8
	92,14
	4
	536
	1,25
	6,8
	0,26
	634
	40,94
	3,820
	2,9

	Этиловый спирт
	ЛВЖ
	C2H6O
	46,07
	13
	400
	3,61
	17,8
	0,246
	682
	30,56
	1,910
	5,76

	Уайт-спирит
	ЛВЖ
	C10,5H21
	147,3
	33–36
	250
	0,7
	5,6
	0,33
	572
	43,97
	6,140
	0,37



Обозначения:

М – молекулярная масса; tвсп – температура вспышки; tс.в. – температура самовоспламенения; ГГ – горючий газ; ВГ – взрывчатый газ; ЛЖВ – легковоспламеняющаяся жидкость; Wmin – минимальная энергия зажигания; Рmax – максимальное давление взрыва; Нт– теплота сгорания; п.г. – плотность пара или газа при Р =101 кПа и ; t = 20 0С; Рн– давление насыщенного пара при t = 20 оС.

Оснащение помещения первичными средствами пожаротушения
При определении видов и количества первичных средств пожаротушения следует учитывать физико-химические и пожароопасные свойства горючих веществ, их взаимодействие с огнетушащими веществами, а также площадь производственных помещений, открытых площадок и установок.
Комплектование технологического оборудования огнетушителями осуществляется согласно требованиям технических условий (паспортов) на это оборудование.
Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей на объекте (в помещении) осуществляется в соответствии с Приложением 2 в зависимости от огнетушащей способности огнетушителя, предельной площади помещения, а также класса пожара:
класс А – горение твердых веществ; 
класс В – горение жидких веществ; 
класс С – горение газообразных веществ; 
класс D – горение металлов; 
класс Е – горение объектов, находящихся под напряжением.
В замкнутых помещениях объемом не более 50 м3 для тушения пожаров вместо переносных огнетушителей (или дополнительно к ним) могут быть использованы огнетушители самосрабатывающие порошковые.
Выбор огнетушителя (передвижной или ручной) обусловлен размерами возможных очагов пожара.
При значительных размерах возможных очагов пожара необходимо использовать передвижные огнетушители.
При выборе огнетушителя с соответствующим температурным пределом использования учитываются климатические условия эксплуатации зданий и сооружений.
Если возможны комбинированные очаги пожара, то предпочтение при выборе огнетушителя отдается более универсальному в соответствии с областью применения.
В общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже размещается не менее 2 ручных огнетушителей.
Помещение категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности не оснащается огнетушителями, если площадь этого помещения не превышает 
100 м2.
При защите помещений с вычислительной техникой, телефонных станций, музеев, архивов и т. д. следует учитывать специфику взаимодействия огнетушащих веществ с защищаемым оборудованием, изделиями и материалами. Указанные помещения следует оборудовать хладоновыми и углекислотными огнетушителями.
Помещения, оборудованные автоматическими стационарными установками пожаротушения, обеспечиваются огнетушителями на 50 процентов от расчетного количества огнетушителей.
[bookmark: Par1068]Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь паспорт и порядковый номер, нанесенный на корпус белой краской.
Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя должно быть опломбировано одноразовой пластиковой номерной контрольной пломбой роторного типа.
Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей.
Для размещения первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и пожарного инвентаря в производственных и складских помещениях, не оборудованных внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а также на территории предприятий (организаций), не имеющих наружного противопожарного водопровода, или при удалении зданий (сооружений), наружных технологических установок этих предприятий на расстояние более 100 м от наружных пожарных водоисточников, должны оборудоваться пожарные щиты.
Требуемое количество пожарных щитов для зданий, сооружений, строений и территорий определяется в соответствии с Приложением 3.
Пожарные щиты комплектуются немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем согласно Приложению 4.
Бочки для хранения воды, устанавливаемые рядом с пожарным щитом, должны иметь объем не менее 0,2 м3 и комплектоваться ведрами.
Ящики для песка должны иметь объем 0,5 м3 и комплектоваться совковой лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков. Ящики с песком, как правило, устанавливаются со щитами в помещениях или на открытых площадках, где возможен разлив легковоспламеняющихся или горючих жидкостей.
Для помещений и наружных технологических установок категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности предусматривается запас песка 0,5 м3 на каждые 500 м2 защищаемой площади, а для помещений и наружных технологических установок категорий Г и Д по взрывопожарной и пожарной опасности – не менее 0,5 м3 на каждые 1000 м2 защищаемой площади.
Асбестовые полотна, полотна из грубошерстной ткани или из войлока (далее – полотна) должны иметь размер не менее 1 × 1 м. В помещениях, где применяются и (или) хранятся легковоспламеняющиеся и (или) горючие жидкости, размеры полотен должны быть не менее 2 × 1,5 м.
Полотна хранятся в водонепроницаемых закрывающихся футлярах (чехлах, упаковках), позволяющих быстро применить эти средства в случае пожара. Указанные полотна должны не реже 1 раза в 3 месяца просушиваться и очищаться от пыли.
Использование первичных средств пожаротушения, немеханизированного пожарного инструмента и инвентаря для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, запрещается.
Алгоритм выполнения практического задания 5
1. Изучается теоретический материал и нормативно-правовая база.
2. Выбирается вариант задания (Приложение 1, табл. 21).
3. Устанавливается категория взрывопожароопасности помещения расчетным методом согласно вышеприведенному примеру. 
4. Для предложенного вариантом помещения производится оснащение его огнетушителями, пожарным щитом в соответствии с нормами обеспечения объекта первичными средствами пожаротушения (Приложения 2–4).
4.1.  Выбор типа и расчет необходимого количества ручных огнетушителей.
Перечислить типы и количество огнетушителей, которыми может быть оснащено предлагаемое помещение и заполнить таблицу 26 в Бланке выполнения задания 5 по приведенному примеру (табл. 20).
Таблица 20
Типы и количество требуемых огнетушителей
	Тип огнетушителя
	Количество огнетушителей

	Пенные и водные (вместимостью 10 литров)
	–

	Порошковые 2/2 (л/масса огнетушащего вещества)
	–

	Порошковые 5/4 (л/масса огнетушащего вещества)
	2+

	Порошковые 10/9 (л/масса огнетушащего вещества)
	1++

	Хладоновые (вместимостью 2 (3) л)
	4+

	Углекислотные 2/2 (л/масса огнетушащего вещества)
	–

	Углекислотные 5 (8)/3 (5) (л/масса огнетушащего вещества)
	–


Вывод: сделать вывод о рекомендуемых огнетушителях для оснащения помещения.
4.2. Выбор типа пожарного щита и его комплектация.
Подобрать тип пожарного щита, которым может быть оснащено предлагаемое помещение. Выбранный пожарный щит укомплектовать немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем. Сделать вывод о рекомендуемой комплектации пожарного щита.
5. Оформляется отчет с заполненным бланком выполнения задания 5.


Приложение 1
Таблица 21
Варианты заданий
	Первая буква фамилии студента
	№ варианта
	Размеры участка
	Вещество
	V, м3

	
	
	длина, l, м
	ширина, b, м
	высота, h, м
	
	

	А
	1
	60
	20
	15
	Аммиак
	16

	
	2
	50
	24
	12
	Ацетилен
	10

	Б
	3
	40
	15
	10
	Ацетон
	8

	
	4
	70
	30
	16
	Бутан
	20

	В
	5
	35
	40
	9
	Водород
	24

	
	6
	55
	18
	13
	Метан
	18

	Г
	7
	75
	22
	11
	Метиловый спирт
	12

	
	8
	25
	37
	17
	Окись углерода
	26

	Д
	9
	65
	41
	8
	Пропан
	14

	
	10
	45
	35
	12
	Сероуглерод
	22

	Е,Ё
	11
	20
	20
	15
	Толуол
	25

	Ж
	12
	80
	28
	14
	Этиловый спирт
	9

	З
	13
	30
	34
	9
	Уайт-спирит
	27

	И, Й
	14
	60
	25
	11
	Бутан
	21

	К
	15
	52
	40
	12
	Метан
	17

	
	16
	38
	22
	10
	Аммиак
	30

	Л
	17
	46
	37
	13
	Ацетон
	10

	
	18
	77
	32
	8
	Водород
	20

	М
	19
	28
	18
	9
	Пропан
	19

	
	20
	40
	30
	10
	Толуол
	18

	Н
	21
	50
	24
	12
	Ацетилен
	10

	
	22
	65
	18
	12
	Метиловый спирт
	10

	О
	23
	28
	39
	18
	Окись углерода
	30

	
	24
	20
	30
	15
	Окись углерода
	20

	П
	25
	45
	35
	12
	Сероуглерод
	22

	
	26
	81
	30
	15
	Этиловый спирт
	15

	Р
	27
	35
	39
	10
	Уайт-спирит
	31

	
	28
	50
	21
	15
	Аммиак
	13

	С
	29
	60
	32
	12
	Бутан
	23

	
	30
	60
	41
	9
	Пропан
	18

	Т
	31
	30
	22
	11
	Пропан
	12

	
	32
	23
	18
	7
	Толуол
	21

	У
	33
	35
	21
	6
	Ацетилен
	14

	
	34
	25
	20
	10
	Метиловый спирт
	15

	Ф
	35
	40
	30
	8
	Окись углерода
	18

	
	36
	50
	30
	5
	Аммиак
	26

	Х
	37
	40
	14
	6
	Ацетилен
	20

	
	38
	30
	25
	10
	Ацетон
	28

	Ц
	39
	50
	20
	6
	Бутан
	30

	
	40
	25
	30
	9
	Водород
	14

	Ч
	41
	35
	28
	3
	Метан
	18

	
	42
	75
	22
	10
	Метиловый спирт
	12

	Ш
	43
	25
	37
	7
	Окись углерода
	26

	
	44
	65
	41
	8
	Пропан
	14

	Щ
	45
	45
	35
	7
	Сероуглерод
	22

	
	46
	20
	20
	5
	Толуол
	25

	Э
	47
	80
	28
	8
	Этиловый спирт
	9

	Ю
	48
	30
	34
	9
	Уайт-спирит
	27

	Я
	49
	60
	25
	11
	Бутан
	21

	
	50
	52
	40
	12
	Метан
	17




Приложение 2
Таблица 22
Нормы оснащения помещений ручными огнетушителями
	Категория помещения по взрывной и пожарной опасности
	Предельная защищаемая площадь, м2
	Класс пожара
	Огнетушители (штук) <*>

	
	
	
	пенные и водные (вместимость 10 литров)
	Порошковые (вместимость, л/масса огнетушащего вещества, кг)
	Хладоновые (вместимость 2 (3) л)
	Углекислотные (вместимость, л/масса огнетушащего вещества, кг

	
	
	
	
	2/2
	5/4
	10/9
	
	2/2
	5 (8)/3 (5)

	А, Б, В
	200
	А
	2 ++
	–
	2 +
	1 ++
	–
	–
	–

	
	
	В
	4 +
	–
	2 +
	1 ++
	4 +
	–
	–

	
	
	С
	–
	–
	2 +
	1 ++
	4 +
	–
	–

	
	
	D
	–
	–
	2 +
	1 ++
	–
	–
	–

	
	
	Е
	–
	–
	2 +
	1 ++
	–
	–
	2 ++

	В
	400
	А
	2 ++
	4 +
	2 ++
	1 +
	–
	–
	2 +

	
	
	D
	–
	–
	2 +
	1 ++
	–
	–
	–

	
	
	(Е)
	–
	–
	2 ++
	1 +
	2 +
	4 +
	2 ++

	Г
	800
	В
	2 +
	–
	2 ++
	1 +
	–
	–
	–

	
	
	С
	–
	4 +
	2 ++
	1 +
	–
	–
	–

	Г, Д
	1800
	А
	2 ++
	4 +
	2 ++
	1 +
	–
	–
	–

	
	
	D
	–
	–
	2 +
	1 ++
	–
	–
	–

	
	
	(Е)
	–
	2 +
	2 ++
	1 +
	2 +
	4 +
	2 ++

	Общественные здания
	800
	А
	4 ++
	8 +
	4 ++
	2 +
	–
	–
	4 +

	
	
	(Е)
	–
	–
	4 ++
	2 +
	4 +
	4 +
	2 ++



Примечание. Знаком «++» обозначены рекомендуемые для оснащения объектов огнетушители, знаком «+» – огнетушители, применение которых допускается при отсутствии рекомендуемых и при соответствующем обосновании, знаком «–» – огнетушители, которые не допускаются для оснащения данных объектов.

Таблица 23
Нормы оснащения помещений передвижными огнетушителями
	Категория помещения по взрывной и пожарной опасности
	Предельная защищаемая площадь, м2
	Класс пожара
	Огнетушители (штук) <*>

	
	
	
	Воздушно-пенные огнетушители (вместимостью 100 л)
	Комбинированные огнетушители вместимостью (пена, порошок), (вместимостью 100 л)
	Порошковые огнетушители (вместимостью 100 л)
	Углекислотные огнетушители (вместимостью, л)

	
	
	
	
	
	
	25
	80

	А, Б, В
	500
	А
	1 ++
	1 ++
	1 ++
	–
	3 +

	
	
	В
	2 +
	1 ++
	1 ++
	–
	3 +

	
	
	С
	–
	1 +
	1 ++
	–
	3 +

	
	
	D
	–
	–
	1 ++
	–
	–

	
	
	Е
	–
	–
	1 +
	2 +
	1 ++

	В Г
	800
	А
	1 ++
	1 ++
	1 ++
	4 +
	2 +

	
	
	В
	2+
	1 ++
	1 ++
	–
	3 +

	
	
	С
	–
	1 +
	1 ++
	–
	3 +

	
	
	D
	–
	–
	1 ++
	–
	–

	
	
	Е
	–
	–
	1 +
	1 ++
	1 +



Примечание. Знаком «++» обозначены рекомендуемые к оснащению объектов огнетушители, знаком «+» – огнетушители, применение которых допускается при отсутствии рекомендуемых и при соответствующем обосновании, знаком «–» – огнетушители, которые не допускаются для оснащения данных объектов.

Приложение 3
Таблица 24
Нормы оснащения зданий, сооружений, строений и территорий пожарными щитами
	Наименование функционального назначения помещений и категория помещений или наружных технологических установок по взрывопожарной и пожарной опасности 
	Предельная защищаемая площадь одним пожарным щитом, м2 
	Класс пожара 
	Тип щита <*>

	А, Б и В
	200 
	А
В
Е 
	ЩП-А
ЩП-В
ЩП-Е

	В
	400 
	А
Е 
	ЩП-А
ЩП-Е

	Г и Д 
	1800 
	А
В
Е 
	ЩП-А
ЩП-В
ЩП-Е

	Помещения и открытые площадки предприятий (организаций) по первичной переработке сельскохозяйственных культур 
	1000 
	– 
	ЩП-СХ

	Помещения различного назначения, в которых проводятся огневые работы 
	– 
	А 
	ЩПП



<*> Условные обозначения щитов:
ЩП-А – щит пожарный для очагов пожара класса А;
ЩП-В – щит пожарный для очагов пожара класса В;
ЩП-Е – щит пожарный для очагов пожара класса Е;
ЩП-СХ – щит пожарный для сельскохозяйственных предприятий (организаций);
ЩПП – щит пожарный передвижной. 

Приложение 4 
Таблица 25
Нормы комплектации пожарных щитов немеханизированным инструментом и инвентарем
	Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря
	Нормы комплектации в зависимости от типа пожарного щита и класса пожара

	
	ЩП-А класс А
	ЩП-В класс В
	ЩП-Е класс Е
	ЩП-СХ
	ЩПП

	1. Огнетушители: 
воздушно-пенные (ОВП) вместимостью 10 л 
	
2+
	
2+
	
–
	
2+
	
2+

	порошковые (ОП) вместимостью, л/ массой огнетушащего состава, кг
10/9
5/4 
	
1++
2+
	
1++
2+
	
1++
2+
	
1++
2+
	
1++
2+

	углекислотные (ОУ) вместимостью, л/ массой огнетушащего состава, кг
 5/3 
	
–
	
–
	
+
	
–
	
–

	2. Лом 
	1
	1
	–
	1
	1

	3. Багор 
	1
	–
	–
	1
	–

	4. Крюк с деревянной рукояткой 
	–
	–
	1
	–
	–

	5. Комплект для резки электропроводов: ножницы, диэлектрические боты и коврик 
	–
	–
	1
	–
	–

	6. Ведро 
	2
	1
	–
	2
	1

	7. Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) 
	–
	1
	1
	1
	1

	8. Лопата штыковая 
	1
	1
	–
	1
	1

	9. Лопата совковая 
	1
	1
	1
	1
	

	10. Вилы 
	–
	–
	–
	1
	–

	11. Тележка для перевозки оборудования 
	–
	–
	–
	–
	1

	12. Емкость для хранения воды объемом: 0,2 м3
           -0,02 м3
	1
–
	–
–
	–
–
	1
–
	–
1

	13. Ящик с песком 0,5 м3
	–
	1
	1
	–
	–

	14. Насос ручной 
	–
	–
	–
	–
	1

	15. Рукав Ду 18-20 длиной 5м 
	–
	–
	–
	–
	1

	16. Защитный экран 1,4×2 м 
	–
	–
	–
	–
	6

	17. Стойки для подвески экранов 
	–
	–
	–
	–
	6



Примечание. Знаком «++» обозначены рекомендуемые к оснащению объектов огнетушители, знаком «+» – огнетушители, применение которых допускается при отсутствии рекомендуемых и при соответствующем обосновании, знаком «–» – огнетушители, которые не допускаются для оснащения данных объектов.

Бланк для выполнения задания 5

Установление категории взрывопожароопасности помещения расчетным методом

Расчет. Оформление расчета делается в соответствии с примером.
Вывод. Делается вывод о категории взрывопожароопасности предложенного объекта.

Выбор типа и расчет необходимого количества ручных огнетушителей
Таблица 26
	Тип огнетушителя
	Количество огнетушителей

	
	

	
	


Вывод. Сделать вывод о рекомендуемых огнетушителях для оснащения помещения.

Выбор типа пожарного щита и его комплектация
Подобрать тип пожарного щита, которым может быть оснащено предлагаемое помещение.
Выбранный пожарный щит укомплектовать немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем.
Вывод. Сделать вывод о рекомендуемой комплектации пожарного щита.
[bookmark: _Toc409305202]

Практическое задание 6. Обеспечение средствами индивидуальной защиты работников организаций
Тема 7. Обеспечение пожарной безопасности в организации. Декларирование пожарной безопасности. Экспертиза пожарной безопасности. Административный регламент по исполнению государственной функции – осуществление государственного надзора за выполнением требований пожарной безопасности 

Формулировка задания 6 
Согласно варианту (см. Практическое задание № 2 – табл. 1) оформить Приказ по обеспеченности работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты и заполнить личную карточку учета выдачи средств индивидуальной защиты (далее – СИЗ) для одного из работников.
Цель задания – получить практические навыки определения спецодежды, спецобуви, средств индивидуальной защиты, необходимых для конкретного работника организации.
Нормативная правовая база:
· Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 01.06.2009 г. № 290н «Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты» (в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 27.01.2010 г. № 28н, приказа Минтруда России от 20.01.2014 г. № 103н);
· Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 25.04.2011 г. № 340н «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам организаций электроэнергетической промышленности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением»;
· Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11.08.2011 г. № 906н «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам химических производств, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением»;
· Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14.12.2010 г. № 1104н «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам машиностроительных и металлообрабатывающих производств, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением»;
· Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 22.06.2009 г. № 357н «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам автомобильного транспорта и шоссейных дорог, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением».

Теоретические сведения
Под СИЗ понимаются средства индивидуального пользования, используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных и (или) опасных производственных факторов, а также для защиты от загрязнения.
Работодатель обязан обеспечить приобретение и выдачу прошедших в установленном порядке сертификацию или декларирование соответствия СИЗ работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением.
Приобретение СИЗ осуществляется за счет средств работодателя.
Допускается приобретение работодателем СИЗ во временное пользование по договору аренды.
Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, соответствующие СИЗ выдаются бесплатно.
Предоставление работникам СИЗ, в том числе приобретенных работодателем во временное пользование по договору аренды, осуществляется в соответствии с типовыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты (далее – типовые нормы), прошедших в установленном порядке сертификацию или декларирование соответствия, и на основании результатов проведения специальной оценки условий труда.
Работодатель имеет право с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников и своего финансово-экономического положения устанавливать нормы бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, улучшающие по сравнению с типовыми нормами защиту работников от имеющихся на рабочих местах вредных и (или) опасных факторов, а также особых температурных условий или загрязнения.
Указанные нормы утверждаются локальными нормативными актами работодателя на основании результатов проведения специальной оценки условий труда и с учетом мнения соответствующего профсоюзного или иного уполномоченного работниками органа и могут быть включены в коллективный и (или) трудовой договор с указанием типовых норм, по сравнению с которыми улучшается обеспечение работников средствами индивидуальной защиты.
Работодатель имеет право с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками представительного органа заменять один вид средств индивидуальной защиты, предусмотренных типовыми нормами, аналогичным, обеспечивающим равноценную защиту от опасных и вредных производственных факторов.
Работодатель обязан обеспечить информирование работников о полагающихся им СИЗ. При заключении трудового договора работодатель должен ознакомить работников с настоящими Правилами, а также с соответствующими его профессии и должности типовыми нормами выдачи СИЗ.
Работник обязан правильно применять СИЗ, выданные ему, в установленном порядке.
В случае необеспечения работника, занятого на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также с особыми температурными условиями или связанных с загрязнением, СИЗ в соответствии с законодательством Российской Федерации он вправе отказаться от выполнения трудовых обязанностей, а работодатель не имеет права требовать от работника их исполнения, и обязан оплатить возникший по этой причине простой.

[bookmark: Par68]Порядок выдачи и применения СИЗ
СИЗ, выдаваемые работникам, должны соответствовать их полу, росту, размерам, а также характеру и условиям выполняемой ими работы.
Работодатель обязан организовать надлежащий учет и контроль за выдачей работникам СИЗ в установленные сроки.
Сроки пользования СИЗ исчисляются со дня фактической выдачи их работникам.
Выдача работникам и сдача ими СИЗ фиксируются записью в личной карточке учета выдачи СИЗ.
Работодатель вправе вести учет выдачи работникам СИЗ с применением программных средств (информационно-аналитических баз данных). Электронная форма учетной карточки должна соответствовать установленной форме личной карточки учета выдачи СИЗ. При этом в электронной форме личной карточки учета выдачи СИЗ вместо личной подписи работника указываются номер и дата документа бухгалтерского учета о получении СИЗ, на котором имеется личная подпись работника.
Работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики СИЗ выдаются в соответствии с типовыми нормами независимо от организационно-правовых форм и форм собственности работодателя, а также наличия этих профессий и должностей в иных типовых нормах.
Мастерам, бригадирам, выполняющим обязанности бригадиров, помощникам и подручным рабочим, профессии которых указаны в соответствующих типовых нормах, выдаются те же СИЗ, что и работникам соответствующих профессий.
Предусмотренные в типовых нормах СИЗ для рабочих, специалистов и других служащих выдаются указанным работникам и в том случае, если они по занимаемой профессии и должности являются старшими и выполняют непосредственно те работы, которые дают право на получение этих средств индивидуальной защиты.
Работникам, совмещающим профессии или постоянно выполняющим совмещаемые работы, в том числе в составе комплексных бригад, помимо выдаваемых им СИЗ по основной профессии, дополнительно выдаются в зависимости от выполняемых работ и другие виды СИЗ, предусмотренные соответствующими типовыми нормами для совмещаемой профессии (совмещаемому виду работ).
Работникам, временно переведенным на другую работу, работникам и другим лицам, проходящим профессиональное обучение (переобучение) в соответствии с ученическим договором, учащимся и студентам образовательных учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования на время прохождения производственной практики (производственного обучения), мастерам производственного обучения, а также другим лицам, участвующим в производственной деятельности работодателя либо осуществляющим в соответствии с действующим законодательством мероприятия по контролю (надзору) в установленной сфере деятельности, СИЗ выдаются в соответствии с Типовыми нормами и Правилами на время выполнения этой работы (прохождения профессионального обучения, переобучения, производственной практики, производственного обучения) или осуществления мероприятий по контролю (надзору).
В тех случаях, когда такие СИЗ, как жилет сигнальный, страховочная привязь, удерживающая привязь (предохранительный пояс), диэлектрические галоши и перчатки, диэлектрический коврик, защитные очки и щитки, фильтрующие СИЗ органов дыхания с противоаэрозольными и противогазовыми фильтрами, изолирующие СИЗ органов дыхания, защитный шлем, подшлемник, накомарник, каска, наплечники, налокотники, самоспасатели, наушники, противошумные вкладыши, светофильтры, виброзащитные рукавицы или перчатки и т. п. не указаны в соответствующих типовых нормах, они могут быть выданы работникам со сроком носки «до износа» на основании результатов проведения специальной оценки условий труда, а также с учетом условий и особенностей выполняемых работ.
Указанные СИЗ также выдаются на основании результатов проведения специальной оценки условий труда для периодического использования при выполнении отдельных видов работ (далее – дежурные СИЗ). При этом противошумные вкладыши, подшлемники, а также СИЗ органов дыхания, не допускающие многократного применения и выдаваемые в качестве «дежурных», выдаются в виде одноразового комплекта перед рабочей сменой в количестве, соответствующем числу занятых на данном рабочем месте.
Дежурные СИЗ общего пользования выдаются работникам только на время выполнения тех работ, для которых они предназначены.
Указанные СИЗ с учетом требований личной гигиены и индивидуальных особенностей работников закрепляются за определенными рабочими местами и передаются от одной смены другой.
В таких случаях СИЗ выдаются под ответственность руководителей структурных подразделений, уполномоченных работодателем на проведение данных работ.
СИЗ, предназначенные для использования в особых температурных условиях, обусловленных ежегодными сезонными изменениями температуры, выдаются работникам с наступлением соответствующего периода года, а с его окончанием сдаются работодателю для организованного хранения до следующего сезона.
Время пользования указанными видами СИЗ устанавливается работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников и местных климатических условий.
В сроки носки СИЗ, применяемых в особых температурных условиях, включается время их организованного хранения.
СИЗ, возвращенные работниками по истечению сроков носки, но пригодные для дальнейшей эксплуатации, используются по назначению после проведения мероприятий по уходу за ними (стирка, чистка, дезинфекция, дегазация, дезактивация, обеспыливание, обезвреживание и ремонт). Пригодность указанных СИЗ к дальнейшему использованию, необходимость проведения и состав мероприятий по уходу за ними, а также процент износа СИЗ устанавливаются уполномоченным работодателем должностным лицом или комиссией по охране труда организации (при наличии) и фиксируются в личной карточке учета выдачи СИЗ.
СИЗ, взятые в аренду, выдаются в соответствии с типовыми нормами. При выдаче работнику специальной одежды, взятой работодателем в аренду, за работником закрепляется индивидуальный комплект СИЗ, для чего на него наносится соответствующая маркировка. Сведения о выдаче данного комплекта заносятся в личную карточку учета и выдачи СИЗ работника.
При выдаче СИЗ, применение которых требует от работников практических навыков (респираторы, противогазы, самоспасатели, предохранительные пояса, накомарники, каски и др.), работодатель обеспечивает проведение инструктажа работников о правилах применения указанных СИЗ, простейших способах проверки их работоспособности и исправности, а также организует тренировки по их применению.
В случае пропажи или порчи СИЗ в установленных местах их хранения по независящим от работников причинам, работодатель выдает им другие исправные СИЗ. Работодатель обеспечивает замену или ремонт СИЗ, пришедших в негодность до окончания срока носки по причинам, не зависящим от работника.
Работодатель обеспечивает обязательность применения работниками СИЗ.
Работники не допускаются к выполнению работ без выданных им в установленном порядке СИЗ, а также с неисправными, не отремонтированными и загрязненными СИЗ.
Работникам запрещается выносить по окончании рабочего дня СИЗ за пределы территории работодателя или территории выполнения работ работодателем – индивидуальным предпринимателем. В отдельных случаях, когда по условиям работы указанный порядок невозможно соблюсти (например, на лесозаготовках, на геологических работах и т. п.), СИЗ остаются в нерабочее время у работников.
Работники должны ставить в известность работодателя (или его представителя) о выходе из строя (неисправности) СИЗ.
В соответствии с установленными в национальных стандартах сроками работодатель обеспечивает испытание и проверку исправности СИЗ, а также своевременную замену частей СИЗ с понизившимися защитными свойствами. После проверки исправности на СИЗ ставится отметка (клеймо, штамп) о сроках очередного испытания.
[bookmark: Par114]Ответственность за своевременную и в полном объеме выдачу работникам прошедших в установленном порядке сертификацию или декларирование соответствия СИЗ в соответствии с типовыми нормами, за организацию контроля за правильностью их применения работниками, а также за хранение и уход за СИЗ возлагается на работодателя (его представителя).
Государственный надзор и контроль за соблюдением работодателем Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты (далее, – Правил) осуществляется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, и его территориальными органами (государственными инспекциями труда в субъектах Российской Федерации).
Контроль за соблюдением работодателями (юридическими и физическими лицами) Правил в подведомственных организациях осуществляется в соответствии со статьями 353 и 370 Трудового кодекса Российской Федерации осуществляется федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, а также профессиональными союзами, их объединениями и состоящими в их ведении техническими инспекторами труда и уполномоченными (доверенными) лицами по охране труда.

Алгоритм выполнения задания 6
1. Изучить теоретический материал и нормативно-правовую базу.
1. Согласно варианту (см. практическое задание № 2 – табл. 1) оформить Приказ по обеспеченности работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты (Форма 3.1 – бланк выполнения задания 6) в соответствии с типовыми отраслевыми нормами (Приложение 7). При оформлении использовать пример, приведенный в Приложении 5.
1. Заполнить личную карточку учета выдачи СИЗ для одного из выбранных работников (Форма 3.2 – бланк выполнения задания 6), согласно примеру, приведенному в Приложении 6. При заполнении формы личные данные работника выбираются произвольно.
1. Оформить отчет о практической работе в соответствии с требованиями к оформлению практических работ. Отчет включает титульный лист и заполненный бланк выполнения задания 6.

Приложение 5
Пример заполнения Формы 3.1
Форма 3.1
ПРИКАЗ № 1/10-СИЗ

г. Тольятти                                       «01» октября 2013 г.

«Об утверждении Норм бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты в ООО “АЛЬФА+ОМЕГА”»

В целях обеспечения работников бесплатной спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты (далее – СИЗ), и в соответствии со ст.221 ТК РФ, Постановлением Минтруда РФ от 25.12.1997 г. № 66 «Об утверждении Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты», Приказом Минздравсоцразвития РФ от 01.10.2008 г. № 541н «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением», Приказом Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009 г. № 290н «Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты» в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 27.01.2010 г. № 28н,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить в новой редакции «Нормы бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты в ООО «АЛЬФА+ОМЕГА» (далее – «Нормы») в новой редакции:
1.1. Для монтажниц радиоэлектронной аппаратуры и приборов
	№ п/п
	Наименование
	Норма выдачи
	№ ТОН⃰, № пункта, по которому выдаются СИЗ

	1. 
	Халат вискозно-лавсановый для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 
	1 на год

	Графа заполняется в обязательном порядке!

	2. 
	Перчатки хлопчатобумажные с полимерным покрытием 
	до износа
	



1.2. Для главного механика, мастера, техника-технолога, инженера-конструктора:
	№ п/п
	Наименование
	Норма выдачи 
	№ ТОН⃰, № пункта, по которому выдаются СИЗ

	1. 
	Костюм или халат хлопчатобумажный или из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 
	1 на год

	

	2. 
	Перчатки хлопчатобумажные с полимерным покрытием 
	до износа
	

	3. 
	Очки или маска защитные
	до износа
	

	4.
	Наушники противошумные
	до износа
	



1.3. Для ведущего инженера-электроника, кладовщика:
	№ п/п
	Наименование
	Норма выдачи 
	№ ТОН⃰, № пункта, по которому выдаются СИЗ

	1. 
	Халат или костюм хлопчатобумажный или из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 
	1 на 2 года

	


Примечание. ⃰ ТОН – типовые отраслевые нормы

2. Установить следующий порядок выдачи спецодежды, спецобуви и других СИЗ в ООО «АЛЬФА+ОМЕГА»:
2.1. Приобретать спецодежду для всех профессий в соответствии с утвержденными «Нормами».
2.2. Выдаваемые работникам СИЗ должны соответствовать их полу, росту, размерам, условиям выполняемой работы, и обеспечивать безопасность труда.
2.3. Приобретение и выдача работникам СИЗ, не имеющих сертификаты соответствия, не допускается.
2.4. Мастерам, выполняющим обязанности бригадиров, помощников и подручным рабочих, профессии которых предусмотрены в «Нормах» выдаются те же СИЗ, что и рабочим соответствующих профессий.
2.5. Дежурные СИЗ общего пользования выдаются работникам только на время выполнения тех работ, для которых они предназначены.
2.6. Сроки пользования СИЗ исчислять со дня фактической выдачи их работникам. 
2.7. Указанные СИЗ с учетом требований личной гигиены и индивидуальных особенностей работников закрепляются за определенными рабочими местами.
2.8. Работники должны ставить в известность работодателя об изнашивании (неисправности) СИЗ.
2.9. Работодатель обеспечивает обязательность применения работниками СИЗ. Работники не допускаются к выполнению работ без выданных им в установленном порядке СИЗ, а также с неисправными, не отремонтированными и загрязненными СИЗ.
2.10. Для хранения и ухода за СИЗ организованы гардеробные шкафы и оборудование для стирки, сушки и глажки СИЗ.
2.11. Работникам запрещается выносить по окончании рабочего дня СИЗ за пределы территории работодателя.
2.12. По истечении срока носки использованные СИЗ отдаются работникам на их личные нужды.
2.13. В случае увольнения работника до истечения срока носки СИЗ, работник обязан сдать соответствующие СИЗ кладовщику.
3. Кладовщику Петровой И.Л. организовать надлежащий учет и контроль за выдачей работникам СИЗ. Выдача работнику и сдача ими СИЗ должны записываться в личную карточку работника.
4. Инженеру по охране труда Сидоровой Т.Е. ознакомить с настоящими «Нормами» соответствующих работников.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
	Приложение. Лист ознакомления с настоящим приказом.

СОГЛАСОВАНО:
Председатель профсоюзного комитета____________________/            /
                                                   01.10.2018 г.
УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО «АЛЬФА+ОМЕГА» ___________________   Иванов С.А.
С приказом ознакомлены:
Главный бухгалтер                 _______________/             /
                                                 01.10.2018 г.
Кладовщик                      __________________/             /
                                                   01.10.2018 г. 
Инженер по ОТ                  ____________________/            /
                                                   01.10.2018 г.
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Примеры заполнения формы 3.2

Лицевая сторона личной карточки

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА № 1
учета выдачи средств индивидуальной защиты

	Фамилия Зинкевич
	Пол мужской

	Имя Петр Отчество Владимирович
	Рост 178

	Табельный номер 120304
	Размер 

	Структурное подразделение Производственно-технический отдел, Цех № 1
	одежды 50

	Профессия (должность) резчик металла
	обуви 42

	Дата поступления на работу 01.02.1999
	головного убора 58

	Дата изменения профессии (должности) 
или перевода в другое 
структурное подразделение –
	противогаза 1

	
	респиратора 1

	
	рукавиц 7

	
	перчаток 7



Предусмотрено по Типовым отраслевым нормам
	Наименование средств
индивидуальной защиты
	Пункт типовых
отраслевых норм
	Единица измере-ния
	Количество на год

	Халат вискозно-лавсановый для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 
	2
	шт.
	2

	Перчатки хлопчатобумажные с полимерным покрытием 
	2
	шт.
	10

	Очки или маска защитные
	2
	шт.
	2



Руководитель структурного
подразделения 						Начальник цеха № 1 Уютов В.В.


Оборотная сторона личной карточки

	Наименование средств индивидуальной защиты
	ГОСТ, 
ОСТ, ТУ, 
сертификат соответствия
	Выдано
	Возвращено

	
	
	дата
	кол-во
	% 
изно-са
	Сто-им-ость, руб.
	Расписка в получе-нии
	дата
	кол-во
	% 
изно-са
	Стои-мость, руб.
	Расписка 
сдавшего
	Расписка в приеме

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Халат вискозно-лавсановый для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 
	Сертификат соответствия № РОСС.RU ИМ09 ВО 2733
	10.01.2013
	1
	0
	158
	
	10.07.2013
	1
	30
	158
	
	

	Перчатки хлопчатобумажные с полимерным покрытием 
	Сертификат соответствия РОСС.RU ОС04 НО 0313
	10.01.2013
	1
	0
	50
	
	10.07.2013
	1
	70
	50
	
	

	Очки или маска защитные
	Сертификат соответствия РОСС.RU АЕ58 В77745
	10.01.2013
	1
	0
	90
	
	10.07.2013
	1
	40
	90
	
	





Приложение 7
Нормы выдачи средств индивидуальной защиты
	№ п/п
	Наименование профессий и должностей
	Наименование средств индивидуальной защиты
	Норма выдачи на год (количество единиц или комплектов)

	Приказ Минторга СССР от 27.12.1983г. № 308 «О нормах санитарной одежды, санитарной обуви и сан.принадлежностей для работников предприятий системы Министерства торговли СССР»

	6
	Буфетчики, изготовители горячих напитков, молочных коктейлей, бармены
	Куртка белая хлопчатобумажная
Шапочка белая хлопчатобумажная
Фартук белый хлопчатобумажный
Полотенце
	3
3
3
3

	7
	Официанты
	Китель белый полотняный
Блузка белая хлопчатобумажная
Фартук белый хлопчатобумажный
Наколка белая
	3
3
3
2

	9
	Кухонные рабочие
	Куртка белая хлопчатобумажная
Фартук хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой
Шапочка белая хлопчатобумажная или косынка белая хлопчатобумажная
	3
2

2

	Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.10.2008 г. № 541н «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением»

	20
	Дворник
	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий
Фартук хлопчатобумажный с нагрудником
Рукавицы комбинированные или 
Перчатки с полимерным покрытием 
Плащ непромокаемый
Зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке
Валенки или
Сапоги кожаные утепленные
Галоши на валенки
	1





1
6 пар
6 пар
1 на 3 года

по поясам
по поясам 
по поясам
1 пара на 2 года

	84
	Уборщик производственных помещений; уборщик служебных помещений
	Халат хлопчатобумажный или халат из смешанных тканей 
Рукавицы комбинированные или 
Перчатки с полимерным покрытием
При мытье полов и мест общего пользования дополнительно:
Сапоги резиновые
Перчатки резиновые
	1

6 пар
6 пар


1 пара
2 пары

	30
	Кладовщик
	При постоянной работе на складе
горючих и смазочных материалов, лаков и красок:
Халат хлопчатобумажный или халат из смешанных тканей
Фартук прорезиненный
Рукавицы комбинированные или 
Перчатки с полимерным покрытием 
для защиты от кислот, щелочей и других химикатов
Костюм хлопчатобумажный с кислотозащитной пропиткой или костюм из смешанных тканей для защиты от растворов кислот
Сапоги резиновые
Перчатки резиновые или 
Перчатки с полимерным покрытием 
Очки защитные от
металла, угля, леса и других материалов:
Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий
Рукавицы комбинированные или 
Перчатки с полимерным покрытием
Ботинки кожаные с жестким подноском или сапоги кирзовые
	


1

2
4 пары
4 пары


1


1 пара
дежурные
дежурные
до износа

1





4 пары
4 пары
1 пара


	64
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
	Костюм брезентовый или костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий
Сапоги резиновые
Рукавицы брезентовые или 
Перчатки с полимерным покрытием
Респиратор
На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке
Брюки на утепляющей прокладке
Валенки или 
Сапоги кожаные утепленные
	1





1 пара
4 пары
4 пары
до износа

по поясам
по поясам
по поясам
по поясам

	19
	Грузчик
	При выполнении работы по погрузке и выгрузке вне цехов
прочих грузов и материалов:
Куртка брезентовая
Брюки хлопчатобумажные с брезентовыми наколенниками
Рукавицы брезентовые или 
Перчатки с полимерным покрытием
Очки защитные
Жилет сигнальный 2 класса защиты
	


1
1

12 пар
12 пар
до износа
1

	80
	Сторож (вахтер)
	При занятости на наружных работах: 
Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий
Плащ хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой
Куртка на утепляющей прокладке
Брюки на утепляющей прокладке
Тулуп в особом и IV поясах
Полушубок в III, II и I поясах
Валенки или 
Сапоги кожаные утепленные
	
1


дежурный

по поясам
по поясам
дежурный
дежурный
по поясам
по поясам

	85
	Укладчик-упаковщик
	При выполнении работ по упаковке крупногабаритных изделий:
Халат хлопчатобумажный или халат из смешанных тканей
Фартук клеенчатый
Рукавицы комбинированные 
Перчатки хлопчатобумажные или 
Перчатки с полимерным покрытием 
Ботинки кожаные с жестким подноском
	

1

1
12 пар
12 пар
12 пар
1 пара

	Постановление Минтруда России от 29.12.1997 № 68 (ред. от 05.05.2012) «Об утверждении Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты»

	3
	Врач (стоматолог), Средний медицинский персонал 
	Фартук непромокаемый
Перчатки резиновые

	дежурный
до износа

	Приказ Минздравсоцразвития России от 03.10.2008 г. № 543н (ред. от 20.02.2014 г.) «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам жилищно-коммунального хозяйства, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением»

	177
	Лифтер
	Халат хлопчатобумажный или халат из смешанных тканей
Перчатки трикотажные или 
Перчатки с полимерным покрытием
Зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке    
Ботинки кожаные утепленные    
	1

12 пар
12 пар

по поясам
по поясам

	Приказ Минздравсоцразвития России от 25.04.2011 г. № 340н (ред. от 20.02.2014 г.) «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам организаций электроэнергетической промышленности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением»




	80
	Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств
	Комплект для защиты от термических рисков электрической дуги:
Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами
Куртка-накидка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами
Куртка-рубашка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами
Белье нательное хлопчатобумажное или 
Белье нательное термостойкое
Фуфайка-свитер из термостойких материалов 
Перчатки трикотажные термостойкие 
Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве или 
Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве
Каска термостойкая с защитным щитком для лица с термостойкой окантовкой
Подшлемник под каску термостойкий 
Дополнительно:
Боты или галоши диэлектрические
Перчатки диэлектрические
Перчатки с полимерным покрытием или
перчатки резиновые
Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 
Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое
Наушники противошумные или
Вкладыши противошумные
При работах в зоне влияния электрического поля с напряженностью более 5 кВ/м дополнительно:
Экранирующий комплект летний для защиты от воздействия электрических полей промышленной частоты типа ЭП-1
Экранирующий комплект зимний для защиты от воздействия электрических полей промышленной частоты типа ЭП-3
При выполнении работ в условиях повышенного загрязнения дополнительно:
Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и пыли из нетканых материалов
На наружных работах зимой дополнительно:
Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами на утепляющей прокладке
Белье нательное утепленное
Подшлемник под каску термостойкий утепленный
Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве или 
Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве
Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами
Для защиты от атмосферных осадков дополнительно:
Плащ термостойкий для защиты от воды 
Сапоги резиновые с защитным подноском (термостойкие)
	

1 на 2 года

1 на 2 года

1 на 2 года

2 комплекта
2 комплекта
1 на 2 года
4 пары
1 пара


1 пара


1 на 2 года

1 на 2 года

дежурные
дежурные
12 пар
12 пар
до износа

до износа

до износа
до износа


1 на 1,5 года


1 на 1,5 года




до износа



1 на 2 года


1комплект
1 на 2 года

1 пара



1 пара



2 пары



1 на 3 года
1 пара на 2 года

	85
	Электромонтер оперативно–выездной бригады
	Комплект для защиты от термических рисков электрической дуги:
Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами
Куртка-накидка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами
Куртка-рубашка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами
Белье нательное хлопчатобумажное или 
Белье нательное термостойкое
Фуфайка-свитер из термостойких материалов 
Перчатки трикотажные термостойкие 
Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве или 
Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве
Каска термостойкая с защитным щитком для лица с термостойкой окантовкой
Подшлемник под каску термостойкий 
Дополнительно:
Боты или галоши диэлектрические
Перчатки диэлектрические 
Перчатки с полимерным покрытием 
Страховочная или удерживающая привязь (пояс предохранительный)
Самоспасатель
	

1 на 2 года

1 на 2 года

1 на 2 года

2 комплекта
2 комплекта
1 на 2 года
4 пары
1 пара


1 пара


1 на 2 года

1 на 2 года

дежурные
дежурные
12 пар
дежурная

1 на бригаду

	86
	Электромонтер по обслуживанию подстанции
	Комплект для защиты от термических рисков электрической дуги:
Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами
Куртка-накидка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами
Куртка-рубашка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами
Белье нательное хлопчатобумажное или 
Белье нательное термостойкое
Фуфайка-свитер из термостойких материалов 
Перчатки трикотажные термостойкие 
Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве или 
Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве
Каска термостойкая с защитным щитком для лица с термостойкой окантовкой
Подшлемник под каску термостойкий 
Дополнительно:
Боты или галоши диэлектрические
Перчатки диэлектрические 
Перчатки с полимерным покрытием
Очки защитные
Наушники противошумные или
вкладыши противошумные
Страховочная или удерживающая привязь (пояс предохранительный)
	

1 на 2 года

1 на 2 года

1 на 2 года

2 комплекта
2 комплекта
1 на 2 года
4 пары
1 пара


1 пара


1 на 2 года

1 на 2 года

дежурные
дежурные
12 пар
до износа
до износа
до износа
1 на бригаду

	11
	Машинист котлов
	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур
Ботинки кожаные с защитным подноском или
Сапоги кожаные с защитным подноском
Перчатки с полимерным покрытием
Каска защитная
Шлем защитный из огнестойких материалов
Очки защитные
Наушники противошумные или 
Вкладыши противошумные
Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное
На наружных работах зимой
дополнительно:
Костюм из огнестойких материалов на утепляющей прокладке
Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 
Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или 
Валенки с резиновым низом 
Подшлемник под каску утепленный 
Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами
	1

1 пара
1 пара
12 пар
1 на 2 года
дежурный
до износа
до износа
до износа
до износа



по поясам

по поясам

по поясам

по поясам
1 на 2 года
1 пара

	Постановление Минтруда России от 16.12.1997 г. № 63 (ред. от 05.05.2012 г.) «Об утверждении Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты»

	3
	Заготовщик изоляционных деталей
	Фартук хлопчатобумажный 
Рукавицы комбинированные 
Очки защитные
	2
4 пары
до износа

	4
	Изолировщик
	Фартук хлопчатобумажный с нагрудником
При выполнении работ со стеклоизоляционными материалами дополнительно:
Комбинезон хлопчатобумажный
Косынка
	2


1
1

	10
	Намотчик катушек трансформаторов
	Фартук хлопчатобумажный с нагрудником
	1

	12
	Прессовщик электроизоляционных материалов
	Костюм хлопчатобумажный 
Рукавицы комбинированные 

	1
12 пар

	18
	Штамповщик
	При выполнении работ на штамповке изоляционных изделий:
Фартук хлопчатобумажный с нагрудником 
	

2

	Приказ Минздравсоцразвития России от 14.12.2010 г. № 1104н (ред. от 20.02.2014 г.) «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам машиностроительных и металлообрабатывающих производств, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением»

	135
	Маляр
	При выполнении работ с ручным пульверизатором:
Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий
Ботинки кожаные с защитным подноском
Рукавицы комбинированные или 
Перчатки трикотажные, или 
Перчатки с полимерным покрытием
Шлем для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий
Очки защитные
Каска защитная
Подшлемник под каску
Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное
При выполнении работ по шпаклевке вручную:
Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий
Ботинки кожаные с защитным подноском 
Рукавицы комбинированные или  
Перчатки с полимерным покрытием
Очки защитные
Каска защитная
Подшлемник под каску
При выполнении работ по грунтовке, окраске и лакировке вручную крупных изделий:
Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий
Ботинки кожаные с защитным подноском
Рукавицы хлопчатобумажные или 
Перчатки с полимерным покрытием
Очки защитные
Каска защитная
Подшлемник под каску
Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное
	

1 пара


1 пара
до износа
до износа
до износа
1

до износа
до износа
до износа
до износа


1


1 пара
до износа
до износа
до износа
до износа
до износа



1


1 пара
до износа
до износа
до износа
до износа
до износа
до износа


	169
	Сборщик трансформаторов
	При выполнении работ по сборке крупногабаритных трансформаторов:
Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий
Ботинки кожаные с защитным подноском
Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием
Каска защитная
Подшлемник под каску
	

1

1 пара
12 пар

до износа
до износа

	286
	Инженер по наладке и испытаниям
	При работе непосредственно на производстве:
Халат или костюм для защиты от общих производственных загрязнений
	
1 на 3 года

	324
	Наладчик холодно-штамповочного оборудования
	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий
Ботинки кожаные с защитным подноском
Рукавицы комбинированные или
перчатки с полимерным покрытием
Каска защитная
Подшлемник под каску
Наушники противошумные или
вкладыши противошумные
	1

1 пара
до износа

до износа
до износа
до износа

	425
	Автоматчик холодновысадочных автоматов
	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий
Фартук для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий
Фартук из полимерных материалов
Ботинки кожаные с защитным подноском
Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием
Рукавицы комбинированные или
перчатки с полимерным покрытием
Очки защитные
Каска защитная
Подшлемник под каску
Наушники противошумные или
вкладыши противошумные
	1

2

2
1 пара
до износа

до износа

до износа
до износа
до износа
до износа

	435
	Комплектовщик
	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий
Перчатки с полимерным покрытием
При работе на участках окраски:
Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 
Костюм из нетканых материалов для защиты от пыли и нетоксичных веществ
Тапочки кожаные
	1

до износа

1

до износа

1 пара

	449
	Машинист моечных машин
	Костюм для защиты от воды
Фартук прорезиненный с нагрудником
Ботинки кожаные с защитным подноском
Сапоги резиновые с защитным подноском
Рукавицы комбинированные или
перчатки с полимерным покрытием
Перчатки резиновые или из полимерных материалов
Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием
Очки защитные или щиток защитный
Наушники противошумные или
вкладыши противошумные
	1
1
1 пара на 2 года
1 пара
до износа

до износа

до износа

до износа
до износа


	453
	Наладчик автоматических линий и агрегатных станков
	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий
Ботинки кожаные с защитным подноском
Рукавицы комбинированные или 
Перчатки с полимерным покрытием
Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием
Очки защитные
Каска защитная
Подшлемник под каску
Наушники противошумные или вкладыши противошумные
	1

1 пара
до износа
до износа
до износа

до износа
до износа
до износа
до износа
до износа

	454
	Наладчик автоматов и полуавтоматов
	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий
Ботинки кожаные с защитным подноском или полуботинки кожаные с защитным подноском
Рукавицы комбинированные или
перчатки с полимерным покрытием
Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием
Очки защитные
Каска защитная
Подшлемник под каску
Наушники противошумные или
вкладыши противошумные
	1

1 пара

до износа

до износа

до износа
до износа
до износа
до износа


	460
	Оператор металлорежущих станков-автоматов
	Костюм для защиты от общих механических воздействий производственных загрязнений 
Фартук для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий
Фартук из полимерных материалов
Ботинки кожаные с защитным подноском
Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием
Рукавицы комбинированные или
перчатки с полимерным покрытием
Очки защитные
Каска защитная
Подшлемник под каску
Наушники противошумные или
вкладыши противошумные
	1

1

1
1 пара
до износа

до износа

до износа
до износа
до износа
до износа


	490
	Шлифовщик
	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий
Фартук для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий
Ботинки кожаные с защитным подноском
Перчатки трикотажные с точечным
полимерным покрытием
Очки защитные
Наушники противошумные или вкладыши противошумные
Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное
	1

2

1 пара
до износа

до износа
до износа

до износа

	499
	Главный механик
	При работе непосредственно на производстве:
Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий
Полуботинки кожаные с защитным подноском
Очки защитные
Каска защитная
Подшлемник под каску
На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 
	
1

1 пара
до износа
до износа
до износа

по поясам

	512
	Начальник участка
	Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий
Ботинки кожаные с защитным подноском
Очки защитные
Каска защитная
Подшлемник под каску
Наушники противошумные или вкладыши противошумные
На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 
	1

1 пара
до износа
до износа
до износа
до износа


по поясам

	513
	Начальник цеха; заместитель начальника цеха
	Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий
Полуботинки кожаные с защитным подноском
Очки защитные
Каска защитная
Подшлемник под каску
Наушники противошумные или вкладыши противошумные
На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке
	1



1 пара
до износа
до износа
до износа
до износа


по поясам

	518
	Наладчик шлифовальных станков
	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий
Фартук для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий
Ботинки кожаные с защитным подноском
Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием или перчатки с полимерным покрытием
Очки защитные
Каска защитная
Подшлемник под каску
Наушники противошумные или
вкладыши противошумные
	1

1

1 пара
до износа


до износа
до износа
до износа
до износа

	536
	Рихтовщик кузовов
	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий
Ботинки кожаные с защитным подноском
Рукавицы брезентовые
Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием
Рукавицы антивибрационные
Очки защитные
Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное
При работе с грузоподъемными механизмами дополнительно:
Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием
Каска защитная
Подшлемник под каску
	1

1 пара
до износа
до износа

до износа
до износа
до износа



до износа

до износа
до износа

	538
	Слесарь механосборочных работ
	Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений и механических воздействий
Ботинки кожаные с защитным подноском
Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием
Наколенники 
Очки защитные
Наушники противошумные или
вкладыши противошумные
При работе с грузоподъемными механизмами дополнительно:
Рукавицы комбинированные или
перчатки с полимерным покрытием
Каска защитная
Подшлемник под каску
	1


1 пара
до износа

до износа
до износа
до износа



до износа

до износа
до износа

	550
	Фрезеровщик
	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий
Ботинки кожаные с защитным подноском
Очки защитные
При работе с грузоподъемными
механизмами дополнительно:
Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием
Каска защитная
Подшлемник под каску
	1

1 пара
до износа


до износа

до износа
до износа

	668
	Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики
	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий
Ботинки кожаные с защитным подноском
Перчатки хлопчатобумажные
Очки защитные
	1

1 пара
до износа
до износа

	703
	Слесарь-ремонтник
	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий
Ботинки кожаные с защитным подноском или 
Сапоги кожаные с защитным подноском
Сапоги резиновые с защитным подноском
Перчатки с полимерным покрытием
Очки защитные
Каска защитная
Подшлемник под каску
Наушники противошумные или вкладыши противошумные
Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное
	1

1 пара

1 пара на 2 года
до износа
до износа
до износа
до износа
до износа

до износа


	751
	Мастер
	При работе непосредственно на производстве:
Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий
Ботинки кожаные с защитным подноском или сапоги кожаные с защитным подноском
Очки защитные
Каска защитная
Подшлемник под каску
Наушники противошумные или вкладыши противошумные
Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное
На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке
	
1 на 3 года

1 пара

до износа
до износа
до износа
до износа

до износа


по поясам

	Приказ Минздравсоцразвития РФ от 16.07.2007 г. № 477
«Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на строительных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением»

	5
	Бетонщик
	Костюм брезентовый или
Костюм для защиты от воды из синтетической ткани с пленочным покрытием 
Рукавицы комбинированные или
Перчатки с полимерным покрытием
Ботинки кожаные с жестким подноском или
Сапоги кожаные с жестким подноском или
Сапоги резиновые с жестким подноском
Очки защитные 
Респиратор
Жилет сигнальный 2 класса защиты
При работе
с виброинструментом:
Рукавицы антивибрационные, вместо рукавиц комбинированных и перчаток с полимерным покрытием
На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке
Брюки на утепляющей прокладке или
Костюм для защиты от пониженных температур из смешанной или шерстяной ткани
Валенки с резиновым низом или
Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском
Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами
Жилет сигнальный 2 класса защиты 
	1
1

12 пар
12 пар
1 пара
1 пара
1 пара
до износа
до износа
1


6 пар



по поясам
по поясам
по поясам

по поясам
по поясам

3 пары

1

	33
	Машинист крана (крановщик); машинист крана автомобильного
	Комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или
Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий
Ботинки кожаные или
Сапоги резиновые
Рукавицы комбинированные или
Перчатки с полимерным покрытием
Наушники противошумные
(с креплением на каску) или
Вкладыши противошумные
Жилет сигнальный 2 класса защиты
На наружных работах
зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке
Брюки на утепляющей прокладке или
Костюм для защиты от пониженных 
температур из смешанной или
шерстяной ткани
Валенки с резиновым низом или 
Ботинки кожаные утепленные
с жестким подноском
Перчатки с защитным покрытием, защиты вкладышами морозостойкие, с шерстяными вставками
Жилет сигнальный 2 класса
	1


1


1 пара
1 пара
6 пар
6 пар
до износа

до износа
1


по поясам
по поясам
по поясам


по поясам
по поясам

3 пары


1

	49
	Монтажник строительных машин и механизмов
	Костюм хлопчатобумажный 
для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или
Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий
Рукавицы комбинированные или
Перчатки с полимерным покрытием
Ботинки кожаные с жестким подноском
При выполнении работы по монтажной прихватке электросваркой:
Костюм брезентовый вместо костюма хлопчатобумажного для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюма из смешанных тканей для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий
На наружных работах
зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке
Брюки на утепляющей прокладке или
Костюм для защиты от пониженных температур из смешанной или шерстяной ткани
Валенки с резиновым низом или
Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском
Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными
вкладышами
	1


1


12 пар
12 пар
1 пара


1







по поясам
по поясам
по поясам

по поясам
по поясам

3 пары

	52
	Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций
	Костюм сигнальный 3 класса защиты
Рукавицы с наладонниками из винилискожи Т-прерывистой или
Перчатки с полимерным покрытием
Полусапоги кожаные на нескользящей подошве или 
Сапоги резиновые
Очки защитные
Жилет сигнальный
Пояс предохранительный
На наружных работах зимой дополнительно:
Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 3 класса защиты
Валенки с резиновым низом или
Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском
Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами
	1
6 пар

6 пар
1 пара

1 пара
до износа
1
1

по поясам

по поясам
по поясам

3 пары

	56
	Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации
	Комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или
Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий
Ботинки кожаные с жестким подноском
Рукавицы комбинированные или
Перчатки с полимерным покрытием
Очки защитные
На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке
Брюки на утепляющей прокладке или
Костюм для защиты от пониженных температур из смешанной или шерстяной ткани
Валенки с резиновым низом или
Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском
Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами
	1


1


1 пара
12 пар
12 пар
до износа

по поясам
по поясам
по поясам

по поясам
по поясам

3 пары

	72
	Подсобный рабочий
	Костюм хлопчатобумажный
для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или
Костюм из смешанных тканей
для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий
Рукавицы комбинированные или
Перчатки с полимерным покрытием
Ботинки кожаные с жестким подноском
Очки защитные
Жилет сигнальный 2 класса защиты 
На наружных работах
зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке
Брюки на утепляющей прокладке
или
Костюм для защиты от пониженных
температур из смешанной или
шерстяной ткани
Валенки с резиновым низом или
Ботинки кожаные утепленные
с жестким подноском
Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными
вкладышами
Жилет сигнальный 2 класса защиты
	1


1


12 пар
12 пар
1 пара
до износа
1


по поясам
по поясам

по поясам


по поясам
по поясам

3 пары


1

	88
	Электросварщик ручной сварки
	Костюм брезентовый или 
Костюм сварщика
Ботинки кожаные с жестким подноском или
Сапоги резиновые с жестким подноском
Рукавицы брезентовые или
Краги сварщика
Очки защитные или
Щиток защитный
На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке
Брюки на утепляющей прокладке или
Костюм для защиты от пониженных температур из смешанной или шерстяной ткани или
Костюм зимний сварщика
Валенки с резиновым низом или
Ботинки кожаные утепленные
с жестким подноском
Перчатки с защитным покрытием, 
морозостойкие, с шерстяными вкладышами
	1
1
1 пара
1 пара
12 пар
12 пар
до износа
до износа

по поясам
по поясам
по поясам

по поясам
по поясам
по поясам

3 пары


	91
	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудова-ния
	Комбинезон хлопчатобумажный
для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или
Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 
Ботинки кожаные вкладышами
Рукавицы комбинированные или Перчатки хлопчатобумажные или
Перчатки с полимерным покрытием
Очки защитные
На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 
Брюки на утепляющей прокладке или
Костюм для защиты от пониженных
температур из смешанной или шерстяной ткани
Валенки с резиновым низом или 
Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском
Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами
	1


1


1 пара
12 пар
12 пар
12 пар
до износа

по поясам
по поясам
по поясам

по поясам
по поясам

3 пары

	92
	Начальник участка; Начальник участка; Производитель работ
	Костюм для защиты от производственных загрязнений и механических воздействий
Плащ непромокаемый
Ботинки кожаные
Сапоги резиновые
Очки защитные
Жилет сигнальный 2 класса защиты
Зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке
Брюки на утепляющей прокладке или
Костюм для защиты от пониженных температур из смешанной или шерстяной ткани
Валенки с резиновым низом или 
Ботинки кожаные утепленные
с жестким подноском
Перчатки с защитным покрытием
морозостойкие, с шерстяными вкладышами
Жилет сигнальный 2 класса защиты 
	1

1 на 2 года
1 пара
1 пара
до износа
1

по поясам
по поясам
по поясам

по поясам
по поясам

3 пары

1

	Постановление Минтруда России от 08.12.1997г. №61 (ред. от 05.05.2012г.) «Об утверждении Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты»

	129
	Плотник
	Фартук хлопчатобумажный 
Рукавицы комбинированные
	2
4 пары

	Приказ Минздравсоцразвития России от 11.08.2011г. №906н (ред. от 20.02.2014г.)
«Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам химических производств, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением»

	6628
	Лаборант химического анализа
	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или
Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий
Белье нательное
Туфли кожаные или
Туфли на резиновой подошве
Сапоги резиновые с защитным подноском
Тапочки резиновые
Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей
Перчатки резиновые или из полимерных материалов
Перчатки трикотажные с точечным покрытием
Каска защитная
Подшлемник под каску
Очки защитные
Наушники противошумные (с креплением на каску) или вкладыши противошумные
Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное
При работах в производственных
помещениях дополнительно:
Ботинки кожаные с защитным подноском или
Сапоги кожаные с защитным подноском
При выполнении работ с концентрированными кислотами и взятия проб нефтепродуктов
дополнительно:
Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей
Плащ для защиты от воды
	1


1

2 комплекта
1 пара

1 пара
1 пара
6 пар

6 пар

6 пар
до износа
до износа
до износа
до износа

до износа



1 пара
1 пара



1

1 на 3 года

	6594
	Аппаратчик химводоочистки
	Костюм для защиты от общих  производственных загрязнений и механических воздействий
Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей или
Костюм устойчивый к воздействию кислот и щелочей из огнестойких материалов
Фартук из полимерных материалов
Ботинки кожаные с защитным подноском или
Сапоги кожаные с защитным подноском
Сапоги резиновые с защитным подноском
Перчатки с полимерным покрытием
Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей
Каска защитная
Подшлемник под каску
Головной убор
Очки защитные
Наушники противошумные (с креплением на каску) или вкладыши противошумные 
Маска или полумаска со сменными фильтрами
На наружных работах и в неотапливаемых помещениях зимой дополнительно:
Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий на утепляющей прокладке
Шапка-ушанка 
Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или
Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или
Валенки с резиновым низом
Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами
	1


1

1

1
1 пара
1 пара
1 пара
6 пар
12 пар

1 на 2 года
1
1
до износа
до износа
до износа
до износа


по поясам


1 на 2 года
по поясам

по поясам

по поясам
3 пары


	696
	Аппаратчик окисления
	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей
Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов
Ботинки кожаные с защитным подноском
Перчатки резиновые или из полимерных материалов
Перчатки с полимерным покрытием
Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное
На наружных работах и вне отапливаемых помещениях зимой дополнительно:
Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий на утепляющей прокладке или 
Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий на утепляющей прокладке
Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или
Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или
Валенки с резиновым низом
Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами
	1 на 2 года

до износа

1 пара
до износа

6 пар
до износа




по поясам

по поясам


по поясам

по поясам

по поясам
2 пары


	2547
	Аппаратчик синтеза
	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий
Белье нательное
Ботинки кожаные с защитным подноском
Перчатки с полимерным покрытием
	1 на 9 месяцев


2 комплекта
1 пара
12 пар

	3222
	Старший оператор ПЭВМ дистанционного пульта управления в химическом производстве 

	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей
Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов
Белье нательное или
Футболка
Ботинки кожаные с защитным подноском или
Сапоги кожаные с защитным подноском
Сапоги резиновые с защитным подноском
Перчатки трикотажные с точечным
покрытием
Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей
Каска защитная
Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным утеплителем)
Очки защитные
Наушники противошумные (с креплением на каску) или
Вкладыши противошумные
Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное
Маска или полумаска со сменными фильтрами
На наружных работах и в неотапливаемых помещениях зимой дополнительно:
Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий на утепляющей прокладке
Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 
Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском
Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими
вкладышами
	1

до износа

2 комплекта
4 на 2 года
1 пара
1 пара
1 пара
12 пар

3 пары

1 на 3 года
1

до износа
до износа

до износа
до износа

до износа


по поясам


по поясам

по поясам

2 пары


	4226
	Аппаратчик варки
	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей или
Костюм устойчивый к воздействию кислот и щелочей из огнестойких материалов
Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов
Фартук из полимерных материалов
Белье нательное
Ботинки кожаные с защитным подноском или
Сапоги кожаные с защитным подноском
Сапоги резиновые с защитным
подноском
Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей
Перчатки резиновые или из полимерных материалов
Каска защитная
Подшлемник под каску
Очки защитные 
Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или
Маска или полумаска со сменными фильтрами
На наружных работах и в неотапливаемых помещениях зимой дополнительно:
Костюм для защиты от растворов
кислот и щелочей на утепляющей прокладке или Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий на утепляющей прокладке
Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или
Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или
Валенки с резиновым низом
Перчатки с защитным покрытием
морозостойкие с утепляющими вкладышами
	1 на 9 месяцев

1

до износа

до износа
2 комплекта
1 пара на 9 мес.

1 пара на 9 мес.

12 пар

6 пар

1 на 2 года
1
до износа
до износа

до износа


по поясам

по поясам


по поясам

по поясам

по поясам
2 пары

	6711
	Начальник цеха, мастер участка
	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий
Белье нательное
Ботинки кожаные с защитным подноском
Перчатки резиновые или из полимерных материалов
Каска защитная
Подшлемник под каску
Очки защитные
Наушники противошумные (с креплением на каску) или
Вкладыши противошумные
Маска или полумаска со сменными фильтрами
На наружных работах и в неотапливаемых помещениях зимой дополнительно:
Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий на утепляющей прокладке
Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском
Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими
вкладышами
	1


2 комплекта
1 пара

6 пар
1 на 2 года
1
до износа
до износа

до износа
до износа


по поясам


по поясам

3 пары
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Бланк для выполнения задания 6

Форма 3.1
ПРИКАЗ № 1/10-СИЗ

г. Тольятти                                                     Дата

«Об утверждении Норм бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты в ООО “АЛЬФА+ОМЕГА”»

В целях обеспечения работников бесплатной спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты (далее, – СИЗ), и в соответствии со ст. 221 ТК РФ, Постановлением Минтруда РФ от 25.12.1997 г. № 66 «Об утверждении Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты», Приказом Минздравсоцразвития РФ от 01.10.2008 г. № 541н «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением», Приказом Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009 г. № 290н «Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты» в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 27.01.2010 г. № 28н,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить в новой редакции «Нормы бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты в ООО «АЛЬФА+ОМЕГА» (далее – «Нормы») в новой редакции:
Для _________________________:
	№ п/п
	Наименование
	Норма выдачи
	№ ТОН⃰, № пункта, по которому выдаются СИЗ

	1. 
	
	
	Графа заполняется в обязательном порядке!

	2. 
	
	
	



Примечание. ⃰ ТОН – типовые отраслевые нормы

2. Установить следующий порядок выдачи спецодежды, спецобуви и других СИЗ в ООО «АЛЬФА+ОМЕГА»:
2.1. Приобретать спецодежду для всех профессий в соответствии с утвержденными «Нормами».
2.2. Выдаваемые работникам СИЗ должны соответствовать их полу, росту, размерам, условиям выполняемой работы, и обеспечивать безопасность труда.
2.3. Приобретение и выдача работникам СИЗ, не имеющих сертификаты соответствия, не допускается.
2.4. Мастерам, выполняющим обязанности бригадиров, помощников и подручным рабочих, профессии которых предусмотрены в «Нормах» выдаются те же СИЗ, что и рабочим соответствующих профессий.
2.5. Дежурные СИЗ общего пользования выдаются работникам только на время выполнения тех работ, для которых они предназначены.
2.6. Сроки пользования СИЗ исчислять со дня фактической выдачи их работникам. 
2.7. Указанные СИЗ с учетом требований личной гигиены и индивидуальных особенностей работников закрепляются за определенными рабочими местами.
2.8. Работники должны ставить в известность работодателя об изнашивании (неисправности) СИЗ.
2.9. Работодатель обеспечивает обязательность применения работниками СИЗ. Работники не допускаются к выполнению работ без выданных им в установленном порядке СИЗ, а также с неисправными, не отремонтированными и загрязненными СИЗ.
2.10. Для хранения и ухода за СИЗ организованы гардеробные шкафы и оборудование для стирки, сушки и глажки СИЗ.
2.11. Работникам запрещается выносить по окончании рабочего дня СИЗ за пределы территории работодателя.
2.12. По истечении срока носки использованные СИЗ отдаются работникам на их личные нужды.
2.13. В случае увольнения работника до истечения срока носки СИЗ, работник обязан сдать соответствующие СИЗ кладовщику.
3. Кладовщику Петровой И.Л. организовать надлежащий учет и контроль за выдачей работникам СИЗ. Выдача работнику и сдача ими СИЗ должны записываться в личную карточку работника.
4. Инженеру по охране труда Сидоровой Т.Е. ознакомить с настоящими «Нормами» соответствующих работников.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
	Приложение. Лист ознакомления с настоящим приказом.

СОГЛАСОВАНО:
Председатель профсоюзного комитета____________________/            /
                                                   01.10.2018 г.
УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО «АЛЬФА+ОМЕГА» ___________________   Иванов С.А.
С приказом ознакомлены:
Главный бухгалтер                 _______________/             /
                                                 01.10.2018 г.
Кладовщик                      __________________/             /
                                                   01.10.2018 г. 
Инженер по ОТ                  ____________________/            /
                                                   01.10.2018 г.

Форма 3.2

Лицевая сторона личной карточки

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА № 		
учета выдачи средств индивидуальной защиты

	Фамилия _________________________________
	Пол _______________________

	Имя ___________ Отчество _________________
	Рост _______________________

	Табельный номер __________________________
	Размер:

	Структурное подразделение _________________
	одежды ____________________

	Профессия (должность) _____________________
	обуви ______________________

	Дата поступления на работу _________________
	головного убора _____________

	Дата изменения профессии (должности) или перевода в другое структурное подразделение
_________________________________________
	противогаза_________________
респиратора ________________
рукавиц ____________________

	
	перчаток ___________________



Предусмотрена выдача ________________________________________________
(наименование типовых (типовых отраслевых) норм)

	Наименование СИЗ
	Пункт типовых норм
	Единица измерения
	Количество на год

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



Руководитель структурного
подразделения                ______________________  ________________
(подпись)                 (Ф.И.О.)


Оборотная сторона личной карточки

	Наименование СИЗ
	№ сертификата или декларации соответствия
	Выдано
	Возвращено

	
	
	дата
	кол-во
	% 
износа
	подпись получив-шего СИЗ
	дата
	кол-во
	% 
износа
	подпись сдавше-го СИЗ
	подпись приняв-шего СИЗ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





[bookmark: _Toc409305204]Практическое задание 7. Методы и средства защиты окружающей среды
Тема 8. Нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность в области охраны окружающей среды и ресурсосбережения. Обращение с отходами. Охрана атмосферного воздуха. Административный регламент исполнения Министерством природных ресурсов государственной функции

Формулировка задания 7 
Определить виды выбросов загрязняющих веществ атмосферы и состав выпусков сточных вод от деятельности объекта. Подобрать методы и средства защиты атмосферы, а также методы и средства обезвреживания сточных вод, которые могут применяться в организации. 
Цель задания – получение практических навыков определения применяемых в организациях методов и средств защиты окружающей среды.
Нормативная правовая база:
· Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ (ред. от 12.03.2014 г.) «Об охране окружающей среды»;
· Федеральный закон от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ (ред. от 23.07.2013 г.) «Об охране атмосферного воздуха»;
· Экологический менеджмент. Воздействующие факторы. Классификация. ГОСТ Р 14.03-2005;
· Приказ Минприроды России от 31.12.2010 г. № 579 (ред. от 27.09.2016 г.) «О Порядке установления источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, подлежащих государственному учету и нормированию, и о Перечне вредных (загрязняющих) веществ, подлежащих государственному учету и нормированию»;
· ГОСТ 17.1.1.01-77 (СТ СЭВ 3544-82). Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 16.09.1977 г. № 2237);
· Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (Дополненное и переработанное) (утв. Ростехнадзор Письмо 14-01-333 от 24.12.2004 г.);
· Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25. 09.2007 г. № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Теоретические сведения
Атмосферный воздух – один из главных источников жизни на земле. Потребность человека в воздухе зависит от его состояния, условий работы и колеблется от 15 до 150 тыс. л в сутки. Воздух используется и во многих производствах, поскольку служит окислителем в процессах горения.
При охране атмосферного воздуха устанавливают: 
· нормативы предельно допустимых концентраций (ПДК) и предельно допустимых уровней (ПДУ) воздействия физических излучений; 
· порядок разработки и утверждения предельно допустимых выбросов (ПДВ, ВСВ); 
· единую систему учета вредных воздействий на атмосферный воздух;
· государственный контроль за охраной атмосферного воздуха и порядок его осуществления.
Атмосфера состоит из смеси газов и всегда содержит определенное количество примесей, поступающих от естественных и антропогенных источников. К числу примесей, выделяемых естественными источниками, относятся: 
· пыль (растительного, вулканического, космического происхождения, возникающая – при эрозии почвы, частицы морской соли); 
· туман, дымы и газы от лесных и степных пожаров; 
· газы вулканического происхождения; 
· различные продукты растительного, животного и микробиологического происхождения и пр. 
Уровень загрязнения атмосферы естественными источниками является фоновым и мало изменяется с течением времени.
По распространению в пространстве загрязнения подразделяются на глобальные, региональные и локальные. Загрязнения могут быть от стационарных и подвижных источников.
Более устойчивые зоны с повышенными концентрациями загрязнений возникают в местах активной жизнедеятельности человека. Антропогенные загрязнения отличаются многообразием видов и многочисленностью источников. Если в начале XX в. в промышленности применялись 19 химических элементов, а в середине века промышленное производство стало использовать около 50 элементов, то в 70-х годах – уже практически все элементы таблицы Менделеева. Это кардинально сказалось на составе промышленных выбросов и привело к качественно новому загрязнению атмосферы:
· аэрозолями тяжелых и редких металлов; 
· синтетическими соединениями, не существующими и не образующимися в природе; 
· радиоактивными, канцерогенными, бактериологическими и другими веществами.
В России основное загрязнение атмосферы создают ряд отраслей промышленности, автотранспорт и теплоэнергетика. Их участие в загрязнении атмосферы составляет (%): 
· черная и цветная металлургия, нефтедобыча и нефтехимия, предприятия стройматериалов, химическая промышленность – 30; 
· автотранспорт – 40; 
· теплоэнергетика – 30.
Самые распространенные токсичные вещества, загрязняющие атмосферу, – оксид углерода СО, диоксид серы SО2, оксиды азота NОx, углеводороды СnНm, пыль. Основные примеси атмосферы и их источники приведены в табл. 27. 
Примерный относительный состав вредных веществ в атмосфере больших городов (%): 
· СО – 45;
· SОx – 18;
· СnНm – 15;
· пыль – 12;
· NОx – 10.
Превышение концентраций токсичных веществ в загрязненном атмосферном воздухе над фоновым в среднем составляет: 
· по СО – 80–1250 и более; 
· по SО2 – 50–300; 
· по NО2 – до 25; 
· по озону – до 7 раз.
Кроме СО, SОx, NОx, СnНm и пыли в атмосферу выбрасываются и другие более токсичные вещества. Так, вентиляционные выбросы заводов электронной промышленности содержат пары плавиковой, серной, хромовой и других минеральных кислот, органические растворители и т.п. В настоящее время насчитывается более 500 вредных веществ, загрязняющих атмосферу, их количество все увеличивается, что требует действенных мер по очистке атмосферного воздуха. 

Таблица 27
Примеси в атмосфере и их антропогенные источники
	Примеси
	Основные источники примесей
	Среднегодовая концентрация в воздухе, мг/м3

	
	антропогенные
	

	Твердые частицы (зола, пыль и др.)
	Сжигание топлива в промышленных и бытовых установках
	В городах 0,04—0,4

	SО2
	Тоже
	В городах до 1,0

	N0 2
	Промышленность, автотранспорт, теплоэлектростанции
	В районах с развитой промышленностью до 0,2

	СО
	Автотранспорт, промышленные энергоустановки, черная металлургия, парфюмерия, производство лекарств
	В городах от 1 до 50

	Летучие углеводороды
	Автотранспорт, дожигание отходов, испарение нефтепродуктов
	В районах с развитой промышленностью до 3,0

	Полициклические, ароматические углеводороды
	Автотранспорт, химические заводы, нефтеперерабатывающие заводы
	В районах с развитой промышленностью до 0,01



Под выбросами понимается кратковременное или за определенное время (сутки, год) поступление в окружающую природную среду загрязняющих веществ и физических излучений. Величина выбросов нормируется. В качестве нормируемых показателей приняты предельно допустимый выброс (ПДВ) и временно согласованный с организациями охраны природы выброс (ВСВ).
Предельно допустимый выброс – это норматив, устанавливаемый для каждого конкретного источника исходя из условия, что от источника и всей совокупности окружающих его источников в городе или промышленном комплексе приземная концентрация вредных веществ с учетом их рассеивания и фона не превышает нормативов качества воздуха. Кроме нормируемых выбросов существуют аварийные и залповые выбросы.
Выбросы характеризуются количеством загрязняющих веществ, их химическим составом, концентрацией, агрегатным состоянием.
Промышленные выбросы подразделяют на организованные и неорганизованные. Под организованными выбросами понимаются выбросы, поступающие в атмосферу через специально сооруженные газоходы, воздуховоды и трубы.
Неорганизованные выбросы поступают в атмосферу в виде ненаправленных потоков в результате нарушения герметизации, невыполнения требований охраны атмосферы при погрузке и выгрузке грузов, нарушения технологии производства или неисправности оборудования.
По агрегатному состоянию выбросы подразделяют на четыре класса: 
I – газообразные и парообразные; 
II – жидкие; 
III – твердые; 
IV – смешанные.
Газообразные выбросы:
· сернистый ангидрид;
· диоксид углерода;
· оксид и диоксид азота;
· фтористые соединения;
· сероуглерод;
· сероводород;
· хлор;
· синильная кислота;
· аммиак;
· фенол; 
· и др.
Жидкие выбросы:
· кислоты;
· щелочи;
· растворы солей;
· растворы жидких металлов;
· органические соединения; 
· синтетические материалы.
Твердые выбросы:
· канцерогенные вещества;
· соединения свинца;
· органическая пыль;
· неорганическая пыль;
· сажа;
· смолы;
· синтетические и другие вещества.
По величине массы выбросы объединены в шесть групп (т/сут): 
первая группа – масса менее 0,01 включительно; 
· вторая – от 0,01 до 0,1; 
· третья – от 0,1 до 1; 
· четвертая – от 1 до 10; 
· пятая – от 10 до 100; 
· шестая – свыше 100.
Для условного обозначения выбросов по составу принята следующая схема: 
· класс (I, II, III, IV);
· группа (1, 2,..., 19);
· подгруппа (1, 2, 3, 4);
· индекс группы массового выброса (ГОСТ 17.2.1.01-76).
Выбросы подлежат периодической инвентаризации, под которой понимается систематизация сведений о распределении источников выбросов по территории объекта, их количество и состав.
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Защита атмосферного воздуха от выбросов
Средства защиты атмосферного воздуха от выбросов объектов экономики, средств транспорта и т. п. включают:
· очистку выбросов от примесей в специальных аппаратах и устройствах перед поступлением газов в атмосферу;
· рассеивание очищенных выбросов в атмосферном воздухе.
Для очистки отходящих газов от примесей нашли свое применение следующие аппараты и устройства:
· сухие пылеуловители (циклоны, фильтры, электрофильтры, рукавные фильтры, адсорберы);
· аппараты мокрой очистки (скрубберы Вентури, барботажно-пенные пылеуловители, туманоуловители, абсорберы, хемосорберы);
· аппараты термической и каталитической нейтрализации газовых выбросов.
Широкое применение получили циклоны (рис. 1), в которых газовый поток вводится через патрубок 2 по касательной и внутренней поверхности корпуса 1. Далее поток совершает вращательно-поступательное движение вдоль корпуса по бункеру 4. Отделение частиц пыли от газа происходит под действием центробежных сил, возникающих при вращении газа и его повороте к входу выходной трубы 3.
Многие задачи по очистке газов от пыли с успехом решаются с помощью цилиндрических (ЦН-11, ЦН-15, ЦН-24, ЦП-2) и конических (СК-ЦН-34, СК-ЦН-34М и СДК-ЦН-33) циклонов НИИОГАЗа. Цилиндрические циклоны предназначены для улавливания сухой пыли аспирационных систем. Их рекомендуется использовать для предварительной очистки газов и устанавливать перед фильтрами или электрофильтрами.
Конические циклоны серии СК, предназначенные для очистки газа от сажи, обладают повышенной эффективностью по сравнению с циклонами типа ЦН, что достигается за счет большего гидравлического сопротивления циклонов серии СК.

Очищенный газ
Газ
Пыль
1
2
3

Рис. 1. Схема циклона

Для очистки больших масс газов применяют батарейные циклоны, состоящие из большого числа параллельно установленных циклонных элементов. Конструктивно они объединяются в один корпус и имеют общий подвод и отвод газа. Опыт эксплуатации батарейных циклонов показал, что эффективность очистки у таких циклонов несколько ниже эффективности отдельных элементов из-за перетока газов между циклонными элементами.
Электрическая очистка (электрофильтры) – один из наиболее совершенных видов очистки газов от взвешенных в них частиц пыли и тумана. Этот процесс основан на ударной ионизации газа, передаче заряда ионов частицам примесей и осаждении последних на осадительных и коронирующих электродах. Для этого применяют электрофильтры.
[image: ]Аэрозольные частицы, поступающие в зону между коронирующим 1 и осадительным 2 электродами (рис. 2), адсорбируют на своей поверхности ионы, приобретая электрический заряд, и получают тем самым ускорение, направленное в сторону электрода с зарядом противоположного знака. Процесс зарядки частиц зависит от подвижности ионов, траектории их движения и времени пребывания частиц в зоне коронирующего заряда. Учитывая, что в воздухе и дымовых газах подвижность отрицательных ионов выше, чем положительных, электрофильтры обычно делают с короной отрицательной полярности. Время зарядки аэрозольных частиц невелико и измеряется долями секунды. Движение заряженных частиц к осадительному электроду происходит под действием аэродинамических сил и силы взаимодействия электрического поля и заряда частицы.
Рис. 2. Схема электрофильтра

Большое значение для процесса осаждения пыли на электродах имеет электрическое сопротивление слоев пыли. По величине электрического сопротивления различают:
1. Пыли с малым удельным электрическим сопротивлением (<104 Ом·м), которые при соприкосновении с электродом мгновенно теряют свой заряд и приобретают заряд, соответствующий знаку электрода. После чего между электродом и частицей возникает сила отталкивания, стремящаяся вернуть частицу в газовый поток. Противодействует этой силе только сила адгезии. Если она оказывается недостаточной, то резко снижается эффективность процесса очистки.
2. Пыли с удельным электрическим сопротивлением от 104 до 1010              Ом · см. Они хорошо осаждаются на электродах и легко удаляются с них при встряхивании.
3. Пыли с удельным электрическим сопротивлением более               1010 Ом · см; они труднее всего улавливаются в электрофильтрах, так как на электродах частицы разряжаются медленно, что в значительной степени препятствует осаждению новых частиц.
[image: ]В реальных условиях снижение удельного электрического сопротивления пыли можно осуществить увлажнением запыленного газа.

Рис. 3. Схема фильтра

Для тонкой очистки газов от частиц и капельной жидкости применяют различные фильтры. Процесс фильтрования состоит в задержании частиц примесей на пористых перегородках при движении через них дисперсных сред. Принципиальная схема процесса фильтрования в пористой перегородке показана на схеме (рис. 3). Фильтр представляет собой корпус 1, разделенный пористой перегородкой (фильтроэлементом) 2 на две полости. В фильтр поступают загрязненные газы, которые очищаются при прохождении фильтроэлемента. Частицы примесей оседают на входной части пористой перегородки, образуя на поверхности перегородки слой 3, и задерживаются в порах. Для вновь поступающих частиц этот слой становится частью фильтровой перегородки, что увеличивает эффективность очистки фильтра и перепад давления на фильтроэлементе.
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Рис. 4. Рукавный фильтр: 1 – рукав; 2 – корпус; 3 – выходной патрубок; 4 – блок регенерации; 5 – входной патрубок

Классификация фильтров основана на типе фильтровой перегородки, конструкции фильтра и его назначении, тонкости очистки и др.
По типу перегородки фильтры бывают следующих разновидностей: 
· с зернистыми слоями (неподвижные, свободно насыпанные зернистые материалы, псевдоожиженные слои); 
· гибкими пористыми перегородками (ткани, войлоки, волокнистые маты, губчатая резина, пенополиуретан и др.); 
· полужесткими пористыми перегородками (вязаные и тканые сетки, прессованные спирали и др.); 
· жесткими пористыми перегородками (пористая керамика, пористые металлы и др.).
Наибольшее распространение в промышленности для сухой очистки газовых выбросов получили рукавные фильтры (рис. 4).
Аппараты мокрой очистки газов – мокрые пылеуловители – имеют широкое распространение, так как характеризуются высокой эффективностью очистки от мелкодисперсных пылей с dч > 0,3 мкм, а также возможностью очистки от пыли нагретых и взрывоопасных газов. Однако мокрые пылеуловители обладают рядом недостатков, ограничивающих область их применения: 
· образование в процессе очистки шлама, что требует специальных систем для его переработки; 
· вынос влаги в атмосферу и образование отложений в отводящих газоходах при охлаждении газов до температуры точки росы;
· необходимость создания оборотных систем подачи воды в пылеуловитель.
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Рис. 5. Схема скруббера Вентури

Аппараты мокрой очистки работают по принципу осаждения частиц пыли на поверхность либо капель, либо пленки жидкости. Осаждение частиц пыли на жидкость происходит под действием сил инерции и броуновского движения. Среди аппаратов мокрой очистки с осаждением частиц пыли на поверхность капель на практике более применимы скрубберы Вентури (рис. 5). Основная часть скруббера – сопло Вентури (2). В него подводится запыленный поток газа и через центробежные форсунки 1 жидкость на орошение. В конфузорной части сопла происходит разгон газа от входной скорости (WT = 15–20 м/с) до скорости в узком сечении сопла 80–200 м/с и более.
Процесс осаждения пыли на капли жидкости обусловлен массой жидкости, развитой поверхностью капель и высокой относительной скоростью частиц жидкости и пыли в конфузорной части сопла. Эффективность очистки в значительной степени зависит от равномерности распределения жидкости по сечению конфузорной части сопла. В диффузорной части сопла поток тормозится до скорости 15–20 м/с и подается в каплеуловитель (3). Каплеуловитель обычно выполняют в виде прямоточного циклона.
Скрубберы Вентури широко используют в системах очистки газов от туманов. Эффективность очистки воздуха от тумана со средним размером частиц более 0,3 мкм достигает 0,999. К мокрым пылеуловителям относятся барботажно-пенные пылеуловители с провальной (рис. 6а) и переливной решетками (рис. 6б). 
В таких аппаратах газ на очистку поступает под решетку (3), проходит через отверстия в решетке и, барботируя через слой жидкости и пены (2), очищается от пыли путем осаждения частиц на внутренней поверхности газовых пузырей. Режим работы аппаратов зависит от скорости подачи воздуха под решетку. При скорости до 1 м/с наблюдается барботажный режим работы аппарата. Дальнейший рост скорости газа в корпусе 1 аппарата до 2–2,5 м/с сопровождается возникновением пенного слоя над жидкостью, что приводит к повышению эффективности очистки газа и брызгоуноса из аппарата. Рис. 6. Схема барботажно-пенного пылеуловителя с провальной (а) и переливной (б) решетками приведена на рис. 6. 
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		         а)			  	  б)
Рис. 6. Барботажно-пенные пылеуловители с провальной (а) и переливной решетками (б)

Современные барботажно-пенные аппараты обеспечивают эффективность очистки газа от мелкодисперсной пыли – 0,95–0,96 при удельных расходах воды 0,4–0,5 л/м3. Практика эксплуатации этих аппаратов показывает, что они весьма чувствительны к неравномерности подачи газа под провальные решетки. Неравномерная подача газа приводит к местному сдуву пленки жидкости с решетки. Кроме того, решетки аппаратов склонны к засорению.
Метод абсорбции – очистка газовых выбросов от газов и паров основан на поглощении последних жидкостью. Для этого используют абсорберы. Решающим условием для применения метода абсорбции является растворимость паров или газов в абсорбенте. Так, для удаления из технологических выбросов аммиака, хлоро- или фтороводорода целесообразно применять в качестве абсорбента воду. Для высокоэффективного протекания процесса абсорбции необходимы специальные конструктивные решения. Они реализуются в виде насадочных башен (рис. 7), форсуночных барботажно-пенных и других скрубберов.
[image: ]Работа хемосорберов основана на поглощении газов и паров жидкими или твердыми поглотителями с образованием малорастворимых или малолетучих химических соединений. Основными аппаратами для реализации процесса являются насадочные башни, барботажно-пенные аппараты, скрубберы Вентури и т. п. Хемосорбция – один из распространенных методов очистки отходящих газов от оксидов азота и паров кислот. Эффективность очистки от оксидов азота составляет 0,17–0,86 и от паров кислот – 0,95.

Рис. 7. Схема насадочной башни: 1 – насадка; 2 – разбрызгиватель

Термическая нейтрализация основана на способности горючих газов и паров, входящих в состав вентиляционных или технологических выбросов, сгорать с образованием менее токсичных веществ. Для этого метода используют нейтрализаторы. Различают три схемы термической нейтрализации: 
· прямое сжигание; 
· термическое окисление; 
· каталитическое дожигание.
Прямое сжигание используют в тех случаях, когда очищаемые газы обладают значительной энергией, достаточной для поддержания горения. Примером такого процесса является факельное сжигание горючих отходов. Так нейтрализуют циановодород в вертикально направленных факелах на нефтехимических заводах. Разработаны схемы камерного сжигания отходов. Такие дожигатели можно использовать для нейтрализации паров токсичных горючих или окислителей при их сдувах из емкостей.
Термическое окисление находит применение в тех случаях, когда очищаемые газы имеют высокую температуру, но не содержат достаточно кислорода, или когда концентрация горючих веществ незначительна и недостаточна для поддержания пламени.
В первом случае процесс термического окисления проводят в камере с подачей свежего воздуха (дожигание оксида углерода и углеводородов), а во втором – при подаче дополнительно природного газа.
Каталитическое дожигание используют для превращения токсичных компонентов, содержащихся в отходящих газах, в нетоксичные или менее токсичные путем их контакта с катализаторами. Для реализации процесса необходимо, кроме наличия катализаторов, поддержание таких параметров газового потока, как температура и скорость газов.
В качестве катализаторов используют платину, палладий, медь и др. Температуры начала каталитических реакций газов и паров изменяются в широких пределах – 200–400 °С. Объемные скорости процесса каталитического дожигания обычно устанавливают в пределах 2000-6000 ч (объемная скорость – это отношение скорости движения газов к объему каталитической массы).
Каталитические нейтрализаторы применяют для обезвреживания оксида углерода, летучих углеводородов, растворителей, отработавших газов и т. п.
Термокаталитические реакторы с электроподогревом типа ТКРВ разработаны Дзержинским филиалом НИИОГАЗа. Они предназначены для очистки газовых выбросов сушильных камер окрасочных линий от органических веществ и других технологических производств.
Каталитическая нейтрализация отработавших газов ДВС на поверхности твердого катализатора происходит за счет химических превращений (реакции окисления или восстановления), в результате которых образуются безвредные или менее вредные для окружающей среды и здоровья человека соединения.
Для высокоэффективной очистки выбросов необходимо применять аппараты многоступенчатой очистки. В этом случае очищаемые газы последовательно проходят несколько автономных аппаратов очистки или один агрегат, включающий несколько ступеней очистки. В системе последовательно соединенных аппаратов общая эффективность очистки равна:
[image: ],	(16)

где [image: ][image: ] – эффективность очистки 1-, 2-…n-го аппаратов.
Такие решения находят применение при высокоэффективной очистке газов от твердых примесей; при одновременной очистке от твердых и газообразных примесей; при очистке от твердых примесей и капельной жидкости и т. п. Многоступенчатую очистку широко применяют в системах очистки воздуха с его последующим возвратом в помещение.
Перечень пыле-, газо- и туманоочистного оборудования, разработанного НИИОГАЗом, приведен ниже.
Электрофильтр ЭГВ – для очистки от пыли невзрывоопасных технологических газов и аспирационного воздуха с температурой до 330 °С.
Электрофильтр ЭГАВ СРК – для эффективной очистки от пыли невзрывоопасных и непожароопасных дымовых газов при температуре от 130 до 250 °С после котлоагрегатов СРК целлюлозно-бумажной промышленности.
Электрофильтр ЭВЦТ – для очистки от пыли фосфорсодержащих газов с температурой от 230 до 600 °С, отходящих от электротермических печей.
Электрофильтр ЭТМ – для очистки газов, содержащих до 40 % тумана и капель серной кислоты со следами окислов мышьяка, селена, серы и возможных примесей фтора и его соединений.
Электрофильтр ЭГАЛТ – для очистки высокозапыленных (до 1000 г/м3) высокотемпературных (до 500 °С) агрессивных газов автогенных процессов цветной металлургии.
Электрофильтровентиляционный агрегат ЭФВА – для отсоса и высокоэффективной очистки невзрывоопасной и непожароопасной смеси воздуха с аэрозолем, образующимся при сварке и холодной штамповке металлов при температуре очищаемой смеси до 60 °С, разрежении не более 0,6 кПа.
Рукавный фильтр ФРОС – для очистки от пыли высокотемпературных газов в химической, нефтехимической и других отраслях промышленности.
Рукавный фильтр ФРИД-Б – для очистки запыленных газов, не являющихся токсичными, агрессивными, пожаро- и взрывоопасными в линиях высоконапорного пневмотранспорта химической, цементной и других отраслей промышленности.
Рукавный фильтр ФРИ-ЗО – для очистки высокозапыленных газов, не являющихся токсичными, агрессивными, пожаро- и взрывоопасными, в системах аспирации и линиях пневмотранспорта химической, цементной, машиностроительной и других отраслей промышленности.
Рукавные фильтры ФРИ-Б, ФРИ-72 – для очистки запыленного воздуха на предприятиях мукомольной, комбикормовой, пищевой промышленности.
Рукавный фильтр ФРБИ – для улавливания мелкодисперсных взрывоопасных красителей, пигментов и других пылей из воздуха и негорючих газов.
Рукавный фильтр ФРМ – для очистки от пыли аспирационного воздуха технологического оборудования и дымовых газов сушильных печей на предприятиях асбестовой промышленности.
Фильтры бумажные патронные ФБПИ – для улавливания свинецсодержащих аэрозолей из вентиляционных выбросов, а также для очистки неагрессивных, нетоксичных, невзрывоопасных газов от химически неактивных, сухих нецементирующих пылей.
Скруббер с шаровой насадкой СДК – для очистки газов от фтористого водорода, тетрафторида кремния, фосфорного ангидрида на предприятиях по производству минеральных удобрений. Для очистки газов в цветной металлургии, энергетике, в химической и других отраслях промышленности.
Скруббер центробежный вертикальный полый СЦВП – для очистки воздуха, удаляемого вытяжными вентиляционными системами, от пыли средней дисперсности.
Скруббер полый СП – для очистки технологических и вентиляционных выбросов от пыли и газообразных соединений фтора, хлора, сернистого ангидрида.
Скруббер полый СПК-Б – для очистки технологических и вентиляционных выбросов производств по переработке сырья биологического происхождения от дурнопахнущих веществ, а также для улавливания пыли, газообразных соединений хлора, серы различных производств.
Центробежный скруббер батарейного типа СЦВБ-20 – для мокрой очистки нетоксичных и невзрывоопасных газов от пыли в различных отраслях машиностроения, например в литейных производствах.
Скруббер Вентури СВ-Кк – для охлаждения и тонкой очистки нетоксичных и невзрывоопасных газов от частиц пыли, не склонных к образованию отложений.
Труба Вентури ГВПВ – для установки в системах охлаждения и тонкой очистки запыленных технологических газов в черной и цветной металлургии, химической и нефтяной промышленности, промышленности строительных материалов, энергетике и др.
Каплеуловитель КЦТ – для улавливания капель жидкости с осевшими на них частицами пыли. Устанавливаются в технологической линии за трубами Вентури.

Защита гидросферы от стоков
Для реализации защиты гидросферы необходимо знать, прежде всего, источники загрязнения и их характеристики.
Основными источниками загрязнения водоемов являются производственные, бытовые и поверхностные сточные воды.
Производственные сточные воды образуются в результате использования воды в технологических процессах. Сточные воды сварочных, монтажных, сборочных, испытательных цехов содержат механические примеси, маслопродукты, кислоты и тому подобные вещества в значительно меньших концентрациях, чем в рассмотренных видах цехов и участков.
Состав загрязнений сточных вод других производств определяется в основном исходными материалами и видами технологических процессов, в которых используется вода. Например, сточные воды целлюлозно-бумажных предприятий содержат в основном органические вещества, кислоты, щелочи и их соли. Сточные воды нефтеперерабатывающих предприятий характеризуются большим содержанием нефтепродуктов и других видов органических веществ, включая трудно разлагаемые органические составляющие и т. п.
Бытовые сточные воды содержат крупные примеси (остатки пищи, тряпки, песок, фекалии и т. п.), примеси органического и минерального происхождения в нерастворенном, коллоидном и растворенном состояниях, а также различные, в том числе болезнетворные, бактерии. Концентрация указанных примесей в бытовых сточных водах зависит от степени их разбавления водопроводной водой.
Поверхностные сточные воды образуются в результате смывания дождевыми и поливочными водами загрязнений, имеющихся на поверхности грунтов, крышах и стенах зданий и т. п. Основными примесями поверхностных сточных вод являются механические частицы (земля, песок, камень, древесные и металлические стружки, пыль, сажа) и нефтепродукты (масла, бензин, керосин, используемые в двигателях транспортных средств).
При выборе схемы очистки и технологического оборудования станций очистки необходимо знать расход сточных вод и концентрацию содержащихся в них примесей, а также допустимый состав сточных вод, сбрасываемых в водоемы, который определяют с учетом Правил охраны поверхностных вод. Правила устанавливают нормы на ПДК веществ, состав и свойства воды водоемов. Расчет допустимой концентрации примесей с0 в сточных водах, сбрасываемых в водоемы, проводят в зависимости от преобладающего вида примесей в сточных водах и характеристик водоема.

Способы и методы очистки сточных вод
Для очистки сточных вод применяют механические, химические, физико-химические и биологические методы. Выбор метода зависит от множества факторов, в частности, от требований к качеству очищенных сточных вод, от места расположения предприятия и т. д.
Механическая очистка. В сооружениях для механической очистки сточных вод (рис. 8) сначала отделяются наиболее крупные загрязнения на решетках и ситах, устанавливаемых в голове очистных сооружений, а затем в песколовках из сточных вод выпадают взвеси с размером фракции, как правило, более 0,15–0,2 мм. Основное количество взвешенных веществ удаляется в отстойниках.
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Рис. 8. Схема механической очистки воды

Решетки устанавливают на очистных сооружениях обычно с прозорами 16–20 мм, хотя в последнее время появились решетки с меньшими прозорами, вплоть до 4 мм. Площадь прозоров рабочей части решетки должна быть не менее удвоенной площади живого сечения подводящего канала при ручной очистке и не менее 1,2 живого сечения при механической очистке. Обычно решетки устанавливают под углом к горизонту 60°.
Для удаления из сточных вод песка и других взвешенных частиц используют песколовки. Они подразделяются на горизонтальные, вертикальные и с вращательным движением жидкости. Горизонтальные песколовки и песколовки с вращательным движением (тангенциальные и аэрируемые) используются при расходах сточных вод более 10 000 м3/сут. Вертикальные песколовки применяются реже из-за менее устойчивого режима их работы.
Для удаления из сточных вод оседающих или плавающих веществ размером менее 0,1 мм применяют чаще всего отстойники. По направлению движения основного потока различают вертикальные, горизонтальные и радиальные отстойники, которые устанавливают в голове биологических очистных сооружений и называют первичными. Вертикальные отстойники применяют на очистных сооружениях производительностью до 10 000 м3/сут. Горизонтальные отстойники устанавливают на очистных сооружениях с расходом сточных вод 10 000–15 000 м3/сут. Радиальные отстойники чаще всего используют при расходах сточных вод более 20 000 м3/сут.
Химические методы очистки. К химическим методам очистки сточных вод чаще всего относят нейтрализацию, окисление и восстановление. Эти методы применяют для удаления растворенных веществ перед подачей воды на биологическую очистку.
Сточные воды, содержащие кислоты или щелочи, нейтрализуются путем смешивания кислых и щелочных стоков, добавлением реагентов, подаваемых в различных агрегатных состояниях. При этом количество добавляемого реагента определяется доведением pH сточных вод до значения 6,5–8,5.
Для проведения процесса окисления используют различные окислители, в том числе хлор, гипохлориты натрия и кальция, кислород, озон и т. п. Окисление озоном позволяет в ряде случаев успешно очищать сточные воды от фенола, нефтепродуктов, мышьяка и других токсичных веществ.
Достаточно эффективно для очистки сточных вод от сероводорода, гидросульфида, цианидов использование хлора и веществ, содержащих «активный хлор». Следует отметить, что применение химических реагентов в процессах сточных вод дает практически всегда высокий эффект. Однако высокая стоимость химических реагентов препятствует более широкому их внедрению в процесс очистки сточных вод.
Физико-химические методы очистки. Методы физико-химической обработки сточных вод обычно включают флотацию, адсорбцию, ионный обмен и др. Схема процесса пневматической флотации показана на рис. 9.
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Рис. 9. Схема пневматической флотационной очистки сточных вод: 
1 – сточная вода; 2 – пенный продукт; 3 – очищенная вода;
4 – воздух

В последние годы флотация широко используется для очистки вод от ПАВ. Применение пневматических флотомашин наиболее распространено при флотации тонкозернистых пульп и оборотных жидкостей. Аэрация жидкостей в этом случае осуществляется путем пропускания воздуха или какого-либо газа через различные пористые элементы, например керамику, пористую резину.
Наряду с флотацией для очистки сточных вод используют адсорбционную технологию с использованием в качестве адсорбента чаще всего активированных углей. Это позволяет получать остаточные концентрации основных ингредиентов ниже нормативных значений. Например, концентрация нефтепродуктов в очищенной воде после адсорбционной очистки не превышает в большинстве случаев 0,05 мг/л, что соответствует ПДК для водоемов рыбохозяйственного назначения.
Биологическая очистка. Наиболее широко распространенным способом очистки сточных вод является биологический, который известен уже более 100 лет. В современных способах биологической очистки использованы все известные особенности микроорганизмов. При такой очистке сточные воды после механической и, возможно, физико-химической очистки смешивают с активным илом. Смешение осуществляют в специальных сооружениях — аэротенках, представляющих собой открытые емкости достаточно большого объема с расположенными в них аэраторами барботажного, механического, струйного или другого типа. В результате достаточно длительного контактирования (в течение 10–36 ч) микроорганизмов с водой в условиях аэрации воздухом происходит биоразложение органических примесей, не удаленных на предыдущих стадиях очистки.
Сооружения биологической очистки в естественных условиях подразделяют на поля фильтрации и биологические пруды. На полях фильтрации сточная вода проходит через слой почвы, содержащий в большом количестве аэробные бактерии, получающие кислород из воздуха. В процессе фильтрации через слой почвы органические загрязнения сточных вод задерживаются в нем. При этом образуется биологическая пленка с большим количеством микроорганизмов различных видов. Задержанные на биопленке органические вещества аэробными микроорганизмами разлагаются до минеральных соединений. Эти процессы наиболее интенсивно происходят в почве на глубине приблизительно 0,1–0,4 м. В результате биохимических процессов углерод органических веществ превращается в углекислоту, а азот аммонийных солей превращается в нитраты и нитриты.
В искусственных условиях применяют аэротенки, а также биофильтры. Аэротенк – это большой резервуар прямоугольного сечения, по которому медленно протекает сточная вода вместе с активным илом. С помощью пневматических или механических устройств смесь воды и активного ила барботируют воздухом, насыщая ее при этом кислородом. Все это обеспечивает интенсивное окисление органических веществ.
[image: ]На рис. 10 изображен трехкоридорный аэротенк, в котором очищаемая вода с активным илом «змейкой» движется по коридорам аэротенка. Скорость движения выбирается из расчета времени пребывания сточных вод в аэротенке примерно 6–30 ч в зависимости от требуемой степени очистки.

Рис. 10. Схема трехкоридорного аэротенка

Процесс очистки сточных вод в аэротенке условно можно разделить на три стадии. После смешения сточных вод с активным илом на поверхности его микроорганизмов происходит адсорбция загрязнений и их окисление. На этой, первой, стадии за 1–3 часа биологическое потребление кислорода сточных вод снижается на 50–75 %. На второй стадии окисляются трудноокисляемые загрязнения. Скорость потребления кислорода на этой стадии меньше, чем на первой. На третьей стадии очищенная вода из аэротенков направляется во вторичный отстойник, называемый так потому, что перед аэротенком вода проходит очистку в первичном отстойнике. Во вторичном отстойнике происходит отделение активного ила от воды за счет осаждения его микроорганизмов в виде хлопьев.
Очистка поверхностных сточных вод. Для исключения загрязнения почв и грунтов и подземного водоносного горизонта на территории промышленных предприятий, в том числе предприятий энергетики (ТЭЦ, ГРЭС и т. д.) и транспорта (автотранспортные подразделения, мойки автомобилей, и др.), должны быть в обязательном порядке сооружены локальные очистные установки поверхностных сточных вод. Такие установки, как правило, включают в себя следующие части: 
· приемную решетку;
· песколовку;
· отстойники;
· флотатор;
· фильтры доочистки. 
Эффективность работы локальных очистных сооружений поверхностных сточных вод во многом зависит от технического уровня устройств, с помощью которых происходит извлечение нефтепродуктов. Разработан комбинированный флотатор усовершенствованной конструкции, позволяющий извлечь до 95 % содержащихся в воде нефтепродуктов (рис. 11), в котором поверхностные сточные воды, проходя через решетку, собираются в емкости-отстойнике (1).
[image: ]

Рис. 11. Схема очистки поверхностных сточных вод

Сточная вода из емкости откачивается насосом (2) и подается в пневматическую флотационную машину (3) с тонкослойным блоком осветления. Во флотационной машине происходит извлечение тонкодисперсных капель нефтепродуктов при их всплывании вместе с пузырьками воздуха, образующимися при диспергировании воздуха путем подачи его под давлением через пористые аэраторы, выполненные из резины. Аэраторы в количестве 12 шт. устанавливаются по 3 шт. в каждой из четырех камер указанной флотационной машины. В дополнительной пятой камере флотационной машины установлен блок тонкослойного осветления для доизвлечения тонкодисперсных капель нефтепродуктов. Очищаемая сточная вода последовательно проходит все указанные камеры, при этом улавливаемые нефтезагрязнения в виде пенного продукта собираются в верхней части слоя очищаемой воды. Всплывающие нефтепродукты вместе с пузырьками воздуха создают пенный слой, который самотеком удаляется в сборник пенного продукта (4). Очищенная жидкость выводится из флотационной машины путем последовательного прохождения через блок тонкослойного осветления и устройство поддержания заданного уровня очищаемой жидкости во флотационной машине и самотеком поступает в промежуточный резервуар (5). С помощью поверхностного насоса (6) предварительно очищенная вода подается на доочистку в сорбционные фильтры (7). Очищенная сточная вода с содержанием нефтепродуктов не более 0,05 мг/л может быть сброшена на рельеф или в расположенный рядом водоем.
Алгоритм выполнения практического задания 7
1. Изучить теоретический материал и нормативно-правовую базу.
1. Выбрать вариант задания по первой букве фамилии студента (Приложение 8).
1. Согласно варианту задания:
а) определить виды выбросов загрязняющих веществ атмосферы (ЗВА) от деятельности объекта. Ознакомиться с приведенным в таблице 28 (Приложение 9) примером. В соответствии с ЗВА подобрать методы и средства защиты атмосферы, которые могут применяться в организации. Все полученные данные внести в таблицу 30 «Защита атмосферного воздуха» (бланк выполнения задания 7);
б) определить состав выпусков сточных вод от деятельности объекта. Ознакомиться с приведенным в таблице 29 (прил. 9) примером. В соответствии с видами сбросов подобрать методы и средства обезвреживания сточных вод, которые могут применяться в организации. Все полученные данные занести в таблицу 31 «Защита гидросферы» (бланк выполнения задания 7).
Оформить отчет о практической работе в соответствии с требованиями к оформлению практических работ. Отчет включает титульный лист и заполненный бланк выполнения задания 7.

Приложение 8
Варианты заданий к заданию 7
	Первая буква фамилии студента
	№ вариан-та на выбор
	Тип предприятия, цеха, участка
	Источник выбросов
	Состав вредных выбросов
	Вид сточных вод
	Основные примеси сточных вод

	А
	1. 
	Литейный цех 
	Закрытые чугунолитейные вагранки
	Пыль (ø 35 мкм), оксид углерода, углеводороды и др.
	От охлаждения печей
	Взвешенные вещества, масла

	
	2. 
	Литейный цех 
	Электродуговые и индукционные печи
	Пыль (ø 35 мкм), оксид углерода, диоксид серы и др.
	От литья черных металлов
	Глина, песок

	Б
	3. 
	Литейный цех 
	Плавка чугуна
	Пыль (ø 35 мкм), оксид углерода, углеводороды и др.
	От выгоревшей части стержневой смеси и связующими добавками формовочных смеси
	Зольные остатки 

	
	4. 
	Литейный цех 
	Литье чугуна
	Пыль (ø 35 мкм), оксид углерода и др.
	От влажной газоочистки
	Мелкодисперсная минеральная пыль

	В
	5. 
	Литейный цех 
	Литье стали
	Пыль (ø 35 мкм), диоксид серы и др.
	От грануляторов стержневых смесей
	Песок, части шлака

	
	6. 
	Литейный цех 
	Литье стали
	Пыль (ø 35 мкм), оксид углерода и др.
	От гидровыбивания литья
	Песок, окалина, глина

	Г
	7. 
	Литейный цех 
	Литье стали
	Пыль (ø 35 мкм), оксид углерода, диоксид серы и др.
	От регенерации земель
	Песок, глина и
органические вещества

	
	8. 
	Кузнечно-прессовый цех
	Процесс нагрева металлов в цехе 
	Кислоты и масляные аэрозоли (туман), оксид углерода, диоксид серы и др.
	От охлаждения технологического оборудования, гидросбивания металлической окалины
	Пыль, окалина и масла

	Д
	9. 
	Кузнечно-прессовый цех
	Процессы обработки металлов в цехе
	Пыль, масляные аэрозоли (туман), оксид углерода и др.
	От охлаждения технологического оборудования
	Пыль, масла

	
	10. 
	Прокатный цех машиностроительного производства
	Процессы нагрева металла в цехах 
	Кислоты и масляные аэрозоли (туман), оксид углерода, диоксид серы и др.
	От охлаждения технологического оборудования
	Пыль, масла

	Е, Ё
	11. 
	Прокатный цех машиностроительного производства
	Процессы обработки металлов в цехах 
	Пыль, масляные аэрозоли (туман), оксид углерода, диоксид серы и др.
	При прокатке металлов на крупно-, средне- и малосортных прокатных станах
	Окалина от массы металла

	Ж
	12. 
	Кузнечно-прессовый цех машиностроительного производства 
	Нагрев металла пламенных печей
	Оксиды углерода, серы, азота и другие продукты сгорания 
	От охлаждения поковок и оборудования
	Взвешенные вещества минерального происхождения, окалина, масла

	З
	13. 
	Термический цех

	Ванны, агрегаты для термической обработки
	Продукты горения масел, аммиак, цианистый водород, пыль и др.
	С закаливающих ванн
	Взвешенные вещества, масла, цианиды

	И, Й
	14. 
	Термический цех

	Дробеструйные камеры
	Продукты горения масел, пыль
	Промывные растворы
	Окалина, масла

	К
	15. 
	Термический цех машиностроительного производства
	Нагревательные печи, работающие на жидком и газообразном топливе
	Продукты горения масел, аммиак, цианистый водород, пыль и др.
	От закалки, отпуска и отжига деталей
	Взвешенные веществ, минерального происхождения, тяжелые металлы, масла, цианиды

	
	16. 
	Гальванический цех
	Нанесение гальванических покрытий 
	Пыль, тонкодисперсный туман, пары и газы
	Воды для промывки
	Хром, цианиды

	Л
	17. 
	Гальванический цех
	Анодирование, фосфатирование и т.д.
	Пыль, кислотные и щелочные пары
	Отработанные электролиты
	Тяжелые металлы, кислоты, масла, хром, цианиды

	
	18. 
	Гальванический цех
	Фосфатирование изделий, травление
	Фтористый водород, HCl, H2SO4, HCN, Cr208, NO2, NaOH 
	Воды для промывки
	Примеси механические, маслоэмульсион-ные, кислоты

	М
	19. 
	Цех механической обработки металлов
	Станки механической обработки
	Пыль, туман масел и эмульсий
	Отработанные смазочно-охлаждающие жидкости
	Взвешенные вещества, масла

	
	20. 
	Цех механической обработки металлов
	Станки с масляным охлаждением
	Масляный туман
	Отработанные смазочно-охлаждающие жидкости
	Взвешенные вещества, масла

	Н
	21. 
	Цех механической обработки металлов
	Станки с эмульсионным охлаждением
	Пары воды, туман эмульсия
	Cмазочно-охлаждающие жидкости
	Взвешенные вещества, масла

	
	22. 
	Цех механической обработки металлов
	Шлифовальные станки с охлаждением эмульсией и содовым раствором
	Пары воды, туман эмульсия
	Отработанные смазочно-охлаждающие жидкости
	Взвешенные вещества, сода, масла

	О
	23. 
	Цеха механической обработки полимерных материалов
	Механическая обработка полимерных материалов
	Пары различных химических веществ и соединений (фенол, формальдегид, стирол и др.)
	Отработанные смазочно-охлаждающие жидкости
	Взвешенные вещества, полимерные соединения

	
	24. 
	Цех по производству неметаллических материалов
	Производство эбонитовых изделий
	Пары бензина, толуола, глицерина, пыль
	Отработанные смазочно-охлаждающие жидкости
	Взвешенные вещества, полимерные соединения

	П
	25. 
	Сварочный цех
	Ручная электродуговая сварка стали
	Пыль, тяжелые металлы
	Воды для очистки рабочих мест
	Механические примеси, маслопродукты, кислоты

	
	26. 
	Сварочный цех
	Ручная электродуговой сварки чугуна
	Сварочный аэрозоль, вредные газы (фтористый водород и др.)
	Воды для очистки рабочих мест
	Механические примеси, маслопродукты, кислоты

	Р
	27. 
	Сварочный цех
	Газовая и плазменная резка металлов
	Пыль и вредные газы хрома, никеля, марганца, оксиды азота и углерода, озон 
	Воды для очистки рабочих мест
	Механические примеси, маслопродукты, кислоты

	
	28. 
	Участок пайки и лужения
	Пайка и лужение металлов
	CO, HF, аэрозоли (свинец)
	Воды для очистки рабочих мест
	Механические примеси, маслопродукты, кислоты

	С
	29. 
	Окрасочный цех
	Обезжиривание поверхностей органическими растворителями перед окраской
	Пары углеводородов: бензина, керосина
	Воды, используемые в технологическом процессе
	Органические растворители, масла, краски

	
	30. 
	Цех окраски
	Покрасочные камеры
	ксилол, толуол
	Воды с гидрокамер красящих участков
	Органические растворители, краски

	Т
	31. 
	Энергетическое предприятие
	Сжигание твердого топлива в котлах ТЭС
	Оксиды серы, оксиды азота; твердые частицы (пепел, пыль, сажа)
	Воды для охлаждения конденсаторов паровых турбин
	Вредные вещества органического и минерального происхождения (сульфаты, хлориды, азотсодержащие соединения, ионы металлов, фторсоединения.

	
	32. 
	Энергетическое предприятие
	Сжигание нефтепродуктов
	Оксиды азота; твердые частицы (пепел, пыль, сажа), нефтепродукты
	Воды для охлаждения конденсаторов паровых турбин
	Азотсодержащие соединения, ионы металлов, нефтепродукты

	У
	33. 
	Цементобетонный завод, бетоносмесительный цех
	Производство цементнобетонных смесей
	Неорганическая пыль, окислы кремния
	Воды, используемые в технологическом процессе
	Шлам

	
	34. 
	Цех гидратации этилена и ректификации спирта нефтехимического комбината
	Оборудование технологического процесса
	Пары спирта, бензола, толуола
	Использование вод в технологическом процессе
	Спирты, ацетальдегид, бензол, толуол, ксилол, нафталина, смола

	Ф
	35. 
	Вентиляционные выработки шахт горного производства
	Буровзрывные работы отбойка, погрузка, транспортирование горных пород
	Пылегазовые выбросы постоянного действия (CH4, CO, NOx, пыль)
	Шахтные и карьерные воды
	Взвешенные частицы, нефтепродукты, бактериальное загрязнение 

	
	36. 
	Подземный рудник горного производства
	Отбойка, погрузка, транспортирование горных пород
	Пылегазовые выбросы (CH4, CO, NOx, пыль)
	Дренажные воды 
	Бактериальное загрязнение.

	Х
	37. 
	Асфальтобетонный завод
	Технологические агрегаты, установки, аппараты
	Зола, SOx, NOx
	Воды, используемые в технологическом процессе
	Шлам

	
	38. 
	Склады заполнителей и цемента цементобетонного завод
	Хранение заполнителей и цемента
	Неорганическая пыль
	Воды, используемые в технологическом процессе
	Шлам

	Ц
	39. 
	Формовочный цех цементобетонного завода

	Производство железобетонных изделий
	Неорганическая пыль, пар.
	Воды, используемые в технологическом процессе
	Шлам, неорганические вещества

	
	40. 
	Камнедробильный завод
	Производство щебня
	Окись углерода, углеводороды, окислы азота, сера, сажа, пыль
	Воды, используемые в технологическом процессе
	Щебень, песок

	Ч
	41. 
	Завод технического и строительного стекла
	Производство стекла
	Неорганическая пыль, пар
	Вода для охлаждения стекломассы 
	Шлам

	
	42. 
	Производство строительного гипса
	Гипсоварочный котел
	Дымовые газы, пыль
	Охлаждение гипсоварочного котла
	Неорганические вещества

	Ш
	43. 
	Производство серной кислоты
	Процесс производства
	Пары Fe2O3, SO3, H2SO4
	Промывка технологического оборудования 
	Серная кислота, сернокислые соли металлов, осадок

	
	44. 
	Производство азотной кислоты
	Процесс производства
	N2O
	От холодильников и от промывок аппаратуры и башен
	Азотная кислота, серная кислота

	Щ
	45. 
	Производство соляной кислоты
	Процесс производства
	Туман, хлористый водород
	От системы охлаждения
	Соляная кислота, механические примеси

	
	46. 
	Производство суперфосфатных удобрений
	Разложение апатитового концентрата
	Фтористый газ
	Промывка аппаратов 
	Кремнефторнатрий, поваренная соль

	Э
	47. 
	Производство тринитротолуола 
	Потери в процессе производства
	Отходящие газы (тринитротолуол)
	Промывка холодильников и при смыве полов
	Тринитротолуол, кислоты

	Ю
	48. 
	Производство нитробензола
	Потери в процессе производства
	Отходящие газы (нитробензол)
	Воды для охлаждения, промывки и смыва аппаратуры и полов
	Серная и азотная кислоты, нитробензол

	Я
	49. 
	Производство кальцинированной соды 
	Производство по аммиачному методу
	Диоксид углерода (CO2)
	Промывка оборудования и при смыве полов
	Хлористой аммоний, хлористый магний

	
	50. 
	Производство метанола 
	Процесс производства
	Диоксид углерода (CO2), оксиды азота 
	Воды для технологического процесса
	Метанол, муравьиная кислота, высшие спирты, механические примеси




Приложение 9
Пример выполнения

Тип предприятия (цеха, участка) – Производство метанола

Таблица 28
Защита атмосферного воздуха

	Виды выбросов (ЗВА)
	Методы защиты атмосферы
	Средства защиты атмосферы

	Диоксид углерода
	Каталитическая нейтрализация
	Рукавный фильтр ФРОС

	Оксиды азота
	Хемосорбция
	Насадочная башня



Таблица 29
Защита гидросферы
	Состав выпусков сточных вод
	Методы обезвреживания сточных вод
	Средства обезвреживания сточных вод

	Метанол
	Химические методы очистки
	Нейтрализуются путем смешивания кислых и щелочных стоков, добавлением реагентов, подаваемых в различных агрегатных состояниях

	Муравьиная кислота
	
	

	Механические примеси
	Механическая очистка
	Решетки




Бланк выполнения задания 7
Тип предприятия (цеха, участка) _______________________________

Защита атмосферного воздуха
Таблица 30
	Виды выбросов (ЗВА)
	Методы защиты атмосферы
	Средства защиты атмосферы

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



Таблица 31
Защита гидросферы
	Состав выпусков сточных вод
	Методы обезвреживания сточных вод
	Средства обезвреживания сточных вод
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