Общие положения
по выполнению лабораторных работ студентами

дистанционных форм обучения
Содержание каждой лабораторной работы представлено теоретической и практической частью. 

Теоретическая часть содержит обобщенный информационный материал о встречающейся в рассматриваемой предметной области техники (дисциплине «ЭСУД») решения.

Практическая часть содержит порядок действий при выполнении работы и описание лабораторной установки по снятию технических характеристик изучаемого объекта (датчика, исполнительного устройства). Полученные результаты при проведении эксперимента представляются в табличной и графической форме.

В завершении выполнения лабораторной работы для закрепления материала приведены контрольные вопросы.

При формировании отчета по лабораторной работе студент, изучив методический материал лабораторной работы, а также дополнительные источники технической информации, конкретизирует его для конкретной модели двигателя отечественного производителя (Группа «ГАЗ»: заводы «Автодизель», «УМЗ», «Cummins», Автомобильный завод «УРАЛ», Автомобильный завод «АВТОВАЗ», Автомобильный завод «УАЗ»: завод «ЗМЗ» и т.д.). В качестве объекта для изучения - ЭСУД (система) одной конкретной модели двигателя (в различных лабораторных работах допускается использование и других моделей, иных производителей). В случае отсутствия личных предпочтений в выборе модели двигателя можно сделать выбор в соответствии с вариантом.
В теоретической части представляется наиболее полное описание применяемого решения по ЭСУД (системе) двигателя (с представлением рисунков, схем, таблиц, OEM-номера, наименование производителя, страна и т.д.). В содержание данного раздела отчета необходимо также включать ответы на контрольные вопросы.
В практической части отчета приводятся схема лабораторной установки, ее описание, принцип работы, а также табличные и/или графические характеристики технического объекта. В качестве исходных данных в данном случае выступают характеристики, полученные другими исследователями, в том числе в заводских условия (в технических условиях по двигателю в разделе по системе ЭСУД или в технических условиях по ЭСУД двигателя заводы изготовители приводят данные параметры). Дополнительным источником информации могут стать соответствующие форумы по чип-тюнингу (например, chiptuner.ru), на которых участники форума ей обмениваются. На профильных сайтах имеются соответствующие разделы библиотек, в которых выложены, в том числе технические условия заводов изготовителей (https://chiptuner.ru/content/docs/, https://chiptuner.ru/forum/krfilesmanager.php?do=cat&dlcategoryid=83), а также в темах форума можно найти характеристики, полученные специалистами в «домашних условиях». Задача обучающегося в данном случае найти информацию, проанализировать ее, разобраться в том, как ее правильно преобразовать (например, как имея зависимость сопротивления датчика от температуры получить зависимость величины напряжения на входе в контроллер ЭСУД), представить в необходимой форме лабораторной работы. 
В отдельных лабораторных работах (например, в л.р. №3,5,7-12) осуществляется оценка характеристик работы технических устройств, в т.ч. при наличии внешних возмущающих воздействий на них. В данном случае включение в отчет экспериментальных характеристик не требуется.
Форма и содержание отчета.

1. Отчет по лабораторной работе оформляется каждым студентом на листах формата А4 в соответствии со стандартом университета

2. В отчете должны быть указаны тема и цель лабораторной работы.
3. Объем теоретического материала, изложенный в отчете, определяется студеном самостоятельно.

Вариант задания

Номер студента по списку группы и номер варианта
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	1
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	Вариант
	3
	4
	5
	6
	1
	2
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	6

	№
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	38
	39
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	Вариант
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	1
	2
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	Вариант №
	Двигатель

	1
	КАМАЗ-6520-49

	2
	ВАЗ-21126

	3
	УМЗ-A274 EvoTech 2.7

	4
	Cummins ISF3.8

	5
	ЯМЗ-536

	6
	ЗМЗ-40904.10


