Практическое задание 1
Тема 2.1. Визуальное обследование строительных конструкций

Формулировка задания: выполнить задачу 1 в соответствии с требованиями и рекомендациями.

Нормативные документы
ГОСТ 31937–2011. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния (введен 01.01.2014). 

Требования к оформлению работы:
1. Практическую работу необходимо оформлять в Microsoft Word версии 2007 и выше. 
2. При необходимости формулы следует оформлять в редакторе формул.
3. Допустимо оформлять таблицу на странице (-ах) с альбомной ориентацией, при этом титульный лист должен быть выполнен в книжной ориентации.
4. Запрещено присылать отсканированные либо сфотографированные работы, они проверяться не будут.
5. Согласно условию задачи, необходимо прикреплять самостоятельно выполненные фотографии дефектов и повреждений конструкций здания или сооружения.

Требования к выполнению работы:
1. Выбранный самостоятельно студентом объект визуального обследования (здание или сооружение) и, следовательно, выполненное практическое задание должны быть оригинальны. В случае отправления студентом работы, аналогичной ранее присланным другими студентами, возможно либо оценивание работы в минимальное количество баллов (0), либо возвращение работы к статусу черновика для ее исправления (обследования другого здания или сооружения). 
2. Поскольку данное практическое задание отражает в том числе и поисково-творческую деятельность студента, то на его оценку в положительную сторону повлияет выбор объекта (следовательно, описание имеющихся повреждений и дефектов) с точки зрения его уникальности, определяя тем самым исследовательский характер применения знаний при решении задачи. 
3. Выполнение практического задания по визуальному обследованию здания или сооружения обязательно должно отвечать требованиям нормативной документации по обеспечению безопасности труда в строительстве при проведении необходимых работ.

Задача 1
Визуальное обследование здания или сооружения
Необходимо самостоятельно выбрать здание или сооружение с целью его визуального обследования, при этом следует полностью указать адрес месторасположения объекта, прикрепить фотофиксацию фасада здания (как минимум одного) либо общего вида сооружения (например, подземного, гидротехнического и т. д.). Результаты обследования следует оформить в виде табл. 1, обозначив не менее 10 пунктов обнаруженных дефектов и повреждений различных конструкций.
                                                                                                           Таблица 1 
Визуальное обследование строительных конструкций здания или сооружения
	№ п/п
	Обследуемые конструкции
	Дефекты и повреждения
	Фотофиксация
	Причины появления
	Варианты устранения

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Методические указания к выполнению практического задания 1
1. Рекомендации по выполнению фотофиксации объекта
Визуальное обследование зданий проводится с целью определения необходимости проведения ремонтно-строительных либо реставрационных работ на объекте, а также такое обследование помогает оперативно предупредить возникновение опасных ситуаций, которые могут возникнуть в случае разрушения либо обрушения здания или отдельных его элементов. При проведении визуального обследования выявляют видимые дефекты и деформации строительных конструкций здания/сооружения, проводят необходимые замеры и фотофиксацию данных участков.
При выполнении фотофиксации необходимо руководствоваться следующими правилами. 
1. Фотофиксация общего вида здания или сооружения выполняется с наиболее возможным ракурсом, позволяющим сделать снимок объекта целиком. При большой протяженности здания или сооружения по длине или высоте выполняется несколько снимков с захватом смежных областей. 
2. Фиксируемые на отдельных снимках дефекты конструкций должны быть в общих чертах видны на фото общего вида. Это является подтверждением их расположения. 
3. Фотофиксация конкретного дефекта должна давать полное представление о характере и размере распространения дефекта. Например, при фиксации трещины должны быть видны ее начало и конец. 
4. Для идентификации размеров распространения дефектов могут использоваться предметы модульных размеров. Самыми распространенными предметами, используемыми для установления размеров дефектов и конструкций по фотофиксации, являются модульные кирпичи (рядовые размерами 65х120х250 мм и утолщенные размерами 88х120х250 мм). Также могут использоваться измерительные приборы, например, линейки, рулетки и т. п.
5. При фотофиксации дефектов стержневых металлических конструкций важно зафиксировать положение дефектных элементов в пространстве (вертикальное, горизонтальное или наклонное), для этого могут быть использованы предметы, которые укладываются сверху на элемент, либо отвесы.
2. Основные конструкции, подлежащие визуальному обследованию
· Визуальное обследование кровли – осмотр состояния гидроизоляционного, пароизоляционного, теплоизоляционного слоя кровли. Также осматривается стропильная система, выявляется наличие дефектов и повреждений (продольные трещины в деревянных стропильных ногах, грибковые поражения древесины, непроектные ослабления сечений и т. д.), проверяются элементы водостока.
· Визуальное обследование стен, перегородок – осматриваются места опирания перекрытий на несущие стены, примыкания перегородок к перекрытиям, отклонения стен от вертикали, выполняют проверку на наличие в стенах трещин, выбоин, выявляются промерзающие либо подверженные воздействию влаги участки.
· Визуальное обследование фундамента – определение состояния отделочного слоя и основного материала цоколя, осмотр конструкции на наличие трещин и выбоин, осмотр целостности гидроизоляционного слоя (при наличии доступа), выявление признаков просадки грунта основания и искривления кладочных рядов, обследование состояния отмостки, наличия водоотводящего уклона.
· Визуальное обследование полов – осмотр на наличие перекосов, выбоин, трещин, вздутия, прогибов, выявления поражений гнилью или жучком дощатых полов, истертости либо порванности по площади помещения полов из рулонных материалов, определение состояния плинтусов. 
· Визуальное обследование окон и дверей – определение состояния оконных переплетов, коробки, подоконной доски, дверных полотен и коробок, их перекос и расшатывание, выявление наличия трещин в стеклах или отсутствие остекления, поражения гнилью и жучком деревянных конструкций, коррозия деталей либо коробок, переплетов и полотен металлических конструкций.
· Визуальное обследование перекрытий – определение смещения плит перекрытий относительно друг друга по высоте, выявление трещин в плитах, следов протечек в местах опирания на наружные стены, определение прогибов, коррозия металлических элементов. 
· Визуальное обследование фасада – осмотр внешних (наружных) стен здания и элементов, расположенных на них (балконы, эркеры, карнизы и пр.), фиксация целостности кладочного раствора, состояние отделки стены (штукатурка, плитка), проверка на наличие дефектов и повреждений.
Рекомендации к выполнению задачи 1
Задача 1
Визуальное обследование здания или сооружения
Необходимо самостоятельно выбрать здание или сооружение с целью его визуального обследования, при этом следует полностью указать адрес месторасположения объекта, прикрепить фотофиксацию фасада здания (как минимум одного) либо общего вида сооружения (например, подземного, гидротехнического и т. д.). Результаты обследования следует оформить в виде табл. 1, обозначив не менее 10 пунктов обнаруженных дефектов и повреждений различных конструкций.
Решение
Место обследования: фасад здания студенческого общежития № 1 Тольяттинского государственного университета, ул. Белорусская, 31.
[image: ]
Рис. 1. Фотофиксация главного фасада студенческого общежития
 	Осмотр и обмер конструкций с фиксацией трещин, видимых дефектов и повреждений сведен в табл. 1[footnoteRef:1]. [1:  В таблице представлен пример выполнения задания, состоящий из 3 пунктов. Согласно заданию, необходимо описать не менее 10 видов дефектов и повреждений здания или сооружения.] 

[bookmark: _GoBack]                                                                                                                                                                                   
Таблица 1 
              Ведомость дефектов и повреждений строительных конструкций обследуемого здания
	№ п/п
	Обследуемые конструкции
	Дефекты и повреждения
	Фотофиксация
	Причины появления
	Варианты устранения

	1
	Цоколь здания
	Отслоение и разрушение штукатурного слоя (не более 0,3 м2)
	[image: ]
	Замачивание атмосферными осадками, попеременное замораживание и оттаивание
	Восстановление штукатурного слоя цементно-песчаным раствором

	2
	Фасад здания
	Сколы кирпичей кладки на глубину до 50 мм
	[image: ]
	Выветривание кирпичной кладки,  механическое повреждение при эксплуатации
	Восстановление кладки с заменой отдельных кирпичей

	3
	Внутренние стены
	Наклонная трещина в перегородке здания (до 3 мм)
	[image: C:\Users\odari\Downloads\IMG-5238b70d6a57a645b96dd99ed2834387-V.jpg]
	Неравномерные деформации грунтов основания здания
	Установление наблюдения за развитием трещины, установка гипсового маяка. При стабилизации деформаций произвести восстановление конструкции перегородки. При развитии деформаций необходимо усиление грунтов основания
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