Практическое задание 1.

Тема 1.1. Технические и нормативно-правовые основы структурирования и разработки технологических карт в строительстве.
[bookmark: _Toc479793506]Формулировка задания. 
Выполнить задачи 1.1 и 1.2 в соответствии с рекомендациями и таблицами выбора вариантов таблицы табл. 1.
[bookmark: _GoBack]Рекомендации по выполнению задания.
При выполнении практического задания рекомендуется руководствоваться учебно-методическим пособием «Производство земляных работ» авторов Руденко А.А., Маслова Н.В. и Крамаренко А.В..
Графическая часть заданий выполняется с применением САПР (AutoCAD, КОМПАС-3D и др.) и предоставляется в электронном виде в формате pdf.
Задача 1.1. Привязка здания к условиям площадки застройки
Согласно исходным данным, приведённым приведенным в таблицах табл. 1, 2 и рис. 1, следует осуществить привязку здания к условиям площадки застройки. По габаритным размерам проектируемое здание размещается произвольно на выделенной площадке для застройки. На плане строительной площадки показывается закрепление разбивочных осей, определяется положение не менее двух реперов. По данным задания (Приложение приложение А) вычерчивается план котлована и разрез, вычисляются чёрные черные отметки грунта по углам здания (п. 2.1, п. 3 УМП «Производство земляных работ»).
[bookmark: _Toc470256962][bookmark: _Toc479793508]Задача 1.2. Устройство нагорной канавы
Исходя из результатов практического задания 1.1 и данных таблицы табл. 3, следует выполнить устройство нагорной канавы (п. 3.1 УМП «Производство земляных работ»).


Перед расчетной частью задач указать исходные данные.
Исходные данные:
1. Отметка глубины заложения фундаментов, - –h = -…;–….
2. Номер площадки для застройки, N № ____;____.
3. Дальность перевозки грунта, L =… км;.
4. Коэффициент фильтрации Кф = ….. м/сут, . 	
Установленные толщины напластования грунтов (принимать только указанные в задании), м: . 
5. Растительный грунт, р =… м;  .  
6. Супесь, q =… м.;   
7. Песок мелкий, r =… м;   .
8. Песок средней крупности, s =… м;.
9. Песок с гравием, v =… м;.
10. Лессовидный Лёссовидный суглинок, t =… м;.
11. Глина мягкая, m =… м;.
12. Глина со щебнем, n =… м;.

13. Суглинок с гравием,  =… м;.
14. Глина тяжелая, f =… м;.
15. Уровень грунтовых вод, hу.г.в. = –- …. м;.
16. Приток воды, α = …; л/ч м2,.
17. Плановые наружные размеры и формы фундамента, м. 


Исходные данные для выполнения работы
Таблица 1

	Первая буква фамилии студента
	Вариант на выбор
	Условные обозначения исходных данных

	
	
	-–h
	N № варианта из рис. 1
	L
	Kф
	p
	q
	r
	s
	v
	t
	m
	n
	d
	f
	hу.г.в
	

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	А
	1
	3,8
	4
	10
	6
	0,3
	1,2
	1,2
	1,6
	
	
	
	
	
	2
	2,7
	4,2

	
	2
	3,7
	3
	9
	8
	0,3
	
	1,1
	0,8
	
	1,2
	
	
	
	2
	2,0
	37

	Б
	3
	4,0
	2
	8
	9
	0,5
	
	
	
	0,8
	
	1,3
	1,4
	
	2
	2,8
	33

	
	4
	4,0
	3
	7
	11
	0,2
	0,7
	1,4
	
	1,4
	
	
	
	
	2
	2,1
	48

	В
	5
	4,0
	4
	6
	13
	0,4
	
	0,7
	1,4
	
	
	1,2
	
	
	2
	2,3
	63

	
	6
	3,9
	3
	5
	14
	0,4
	0,9
	
	1,3
	1,5
	
	
	
	
	2
	2,8
	72

	Г
	7
	3,8
	2
	14
	16
	0,4
	
	
	
	
	0,8
	1,0
	
	1,5
	2
	2,6
	67

	
	8
	3,7
	1
	13
	12
	0,2
	
	
	1,2
	
	
	0,8
	1,5
	
	2
	1,8
	58

	Д
	9
	3,8
	2
	5
	10
	0,5
	1,2
	0,8
	
	1,4
	
	
	
	
	2
	2,1
	59

	
	10
	3,7
	3
	7
	8
	0,5
	
	
	0,9
	1,4
	
	
	1,5
	
	2
	2,3
	61

	Е, Ё
	11
	3,9
	3
	9
	7
	0,3
	1,0
	
	
	
	1,0
	1,5
	
	
	2
	2,7
	68

	Ж
	12
	3,8
	4
	8
	9
	0,2
	
	1,1
	
	1,5
	1,4
	
	
	
	2
	2,2
	75

	З
	13
	3,7
	2
	10
	10
	0,2
	
	
	
	
	1,4
	
	1,1
	1,4
	2
	2,2
	77

	И, Й
	14
	4,0
	2
	8
	11
	0,3
	0,9
	0,8
	
	1,5
	
	
	
	
	2
	2,2
	69

	К
	15
	4,0
	4
	6
	15
	0,3
	
	
	
	1,1
	
	1,5
	
	1,2
	2
	2,3
	41

	
	16
	3,9
	2
	6
	13
	0,4
	0,7
	1,5
	
	1,4
	
	
	
	
	2
	2,5
	37

	Л
	17
	3,7
	1
	14
	12
	0,4
	
	
	1,2
	
	1,4
	
	1,5
	
	2
	2,8
	64

	
	18
	3,8
	4
	6
	10
	0,3
	
	1,3
	
	1,4
	
	1,5
	
	
	2
	2,0
	70

	М
	19
	4,0
	3
	13
	11
	0,3
	
	1,5
	
	
	1,5
	
	
	1,2
	2
	2,1
	39

	
	20
	4,0
	3
	5
	14
	0,2
	0,8
	1,2
	
	1,5
	
	
	
	
	2
	2,6
	45

	Н
	21
	3,9
	4
	8
	13
	0,2
	
	
	1,1
	
	1,4
	
	1,3
	
	2
	2,2
	56

	О
	22
	3,7
	1
	7
	8
	0,3
	
	
	0,8
	1,2
	
	1,1
	
	
	2
	2,6
	3,9

	П
	23
	3,8
	1
	12
	7
	0,3
	0,9
	
	1,5
	1,2
	
	
	
	
	2
	2,3
	68

	
	24
	4,0
	4
	8
	9
	0,3
	
	
	
	
	0,9
	
	1,3
	1,5
	2
	2,4
	71

	Р
	25
	3,9
	3
	5
	11
	0,5
	
	
	
	1,4
	0,7
	1,6
	
	
	2
	2,1
	48

	
	26
	3,8
	2
	8
	11
	0,4
	
	1,5
	1,5
	1,3
	
	
	
	
	2
	2,6
	61

	С
	27
	3,9
	4
	10
	14
	0,4
	
	
	
	1,3
	
	1,4
	
	1,4
	2
	2,8
	33

	
	28
	4,0
	3
	9
	9
	0,2
	
	1,2
	0,8
	
	
	
	1,5
	
	2
	2,4
	2,1

	Т
	29
	4,0
	2
	12
	10
	0,3
	1,5
	1,4
	1,3
	
	
	
	
	
	2
	2,1
	55

	
	30
	3,5
	3
	9
	14
	0,2
	
	
	1,1
	
	1,4
	
	1,3
	
	2
	2,2
	51

	У
	31
	4,1
	4,6
	8
	7,3
	0,24
	
	1,1
	
	1,5
	1,4
	
	
	
	2
	2,2
	32

	Ф
	32
	3,7
	2
	10
	12,6
	0,26
	
	
	
	
	1,4
	
	1,1
	1,4
	2
	2,2
	70

	Х
	33
	3,7
	3,8
	9
	8,8
	0,39
	
	1,1
	0,8
	
	1,2
	
	
	
	2
	2,0
	41

	Ц
	34
	4,4
	2
	8,7
	10,8
	0,35
	0,9
	0,8
	
	1,5
	
	
	
	
	2
	2,2
	69

	Ч
	35
	4,0
	4
	6,3
	15
	0,54
	
	
	
	1,1
	
	1,5
	
	1,2
	2
	2,3
	41

	Ш
	36
	4,6
	3
	7,4
	13
	0,48
	0,7
	1,5
	
	1,4
	
	
	
	
	2
	2,5
	30

	Щ
	37
	3,7
	2
	14
	12
	0,53
	
	
	1,2
	
	1,4
	
	1,5
	
	2
	2,8
	64

	Э
	38
	3,8
	4,9
	8,5
	10,7
	0,43
	
	1,3
	
	1,4
	
	1,5
	
	
	2
	2,0
	40

	Ю
	39
	4,0
	3
	13
	11,3
	0,56
	
	1,5
	
	
	1,5
	
	
	1,2
	2
	2,1
	36

	Я
	40
	4,3
	3,7
	7
	11,7
	0,25
	0,8
	1,4
	
	1,6
	
	
	
	
	2
	2,6
	45




[image: ]
Рисунок Рис. 1.- Варианты площадок для застройки


[bookmark: _Toc470257006][bookmark: _Toc479793527]Плановые наружные размеры и формы фундамента

Таблица 2
	Первая буква имени студента
	№ Вар.
	Размеры, м

	
	
	a
	a′
	b
	b′

	А
	1
	96
	
	36
	

	
	2
	144
	
	72
	

	Б
	3
	100
	
	72
	

	
	4
	132
	
	48
	

	В
	5
	108
	
	54
	

	
	6
	144
	
	54
	

	Г
	7
	108
	18
	24
	48

	
	8
	120
	24
	36
	54

	Д
	9
	96
	14
	14
	36

	
	10
	144
	24
	24
	72

	Е, Ё
	11
	102
	24
	24
	60

	Ж
	12
	116
	18
	18
	56

	З
	13
	96
	24
	54
	18

	И, Й
	14
	102
	10
	48
	24

	К
	15
	108
	24
	72
	36

	
	16
	100
	24
	106
	24

	Л
	17
	120
	14
	72
	18

	
	18
	110
	24
	60
	24

	М
	19
	50
	
	24
	

	
	20
	35
	
	36
	

	Н
	21
	30
	
	14
	

	О
	22
	25
	
	24
	

	П
	23
	20
	
	24
	

	
	24
	15
	
	18
	

	Р
	25
	96
	
	54
	

	
	26
	102
	
	30
	

	С
	27
	108
	
	40
	

	
	28
	82
	
	80
	

	Т
	29
	76
	
	72
	

	
	30
	120
	
	60
	

	У
	31
	96
	14
	14
	36

	Ф
	32
	144
	24
	24
	72

	Х
	33
	102
	24
	24
	60

	Ц
	34
	116
	18
	18
	56

	Ч
	35
	96
	24
	54
	18

	Ш
	36
	102
	10
	48
	24

	Щ
	37
	108
	24
	72
	36

	Э
	38
	114
	20
	106
	24

	Ю
	39
	108
	18
	72
	18

	Я
	40
	100
	24
	24
	60



[image: хуй - копия]
Варианты 1-–6, 19-–30

[image: хуй - копия (2)]
Варианты 7-–18

[image: хуй]
Варианты 31-–40

[bookmark: _Toc470257009][bookmark: _Toc479793531]
Таблица 3
[bookmark: _Toc470257010]Классификация грунтов по группам в зависимости от трудности их разработки механизированным способом
Таблица 3
	Грунт и его характеристика
	Средняя объёмная объемная масса в плотном состоянии, т/м3
	[bookmark: _Toc470257011]Разработка грунта
	Рыхление грунта тракторными плугами

	
	
	[bookmark: _Toc470257012]Экскаваторами
	скреперами
	бульдозерами
	грейдерами
	бурильно-крановыми машинами
	

	
	
	одноковшовыми
	многоковшовыми
	
	
	
	
	

	Растительный слой

	без Без корней и примесей
	1,20
	[bookmark: _Toc470257013]I
	I
	I
	I
	I
	-
	-

	с С корнями кустарников и деревьев
	1,20
	I
	II
	I
	II
	-–
	–-
	–-

	с С примесью щебня, гравия или строительного мусора
	1,40
	I
	II
	I
	II
	–-
	–-
	–-

	ЧернозёмЧернозем

	мягкийМягкий
	1,30
	I
	I
	I
	I
	I
	I
	I

	отвердевшийОтвердевший
	1,20
	II
	II
	II
	II
	III
	II
	II

	Песок

	без Без примесей, а также с примесями щебня, гравия до 10 %
	1,60
	I
	II
	II
	II
	II
	I
	–-

	барханный Барханный и дюнный
	1,60
	II
	–-
	–-
	III
	III
	–-
	–-

	Супесь

	без Без примесей, а также с примесями щебня, гравия до 10 %
	1,65
	I
	II
	II
	II
	II
	II
	–-

	то То же, с примесью в объёме объеме более 10 %
	1,85
	I
	–-
	II
	II
	–-
	–-
	–-

	Суглинок

	лёгкий Легкий и лёссовидный без примесей
	1,70
	[bookmark: _Toc470257014]I
	I
	I
	I
	I
	I
	I

	то То же, с примесями щебня, гальки, строительного мусора до 10 %
	1,70
	I
	II
	I
	I
	I
	I
	II

	то То же, с примесью в объёме объеме более 10 %
	1,70
	I
	II
	I
	I
	I
	I
	II

	тяжёлый Тяжелый без примесей и с примесью гальки, щебня в объёме объеме до 10 %
	1,75
	II
	II
	II
	II
	II
	I
	II

	то То же, с примесью в объёме объеме более 10 %
	1,95
	II
	–-
	–-
	II
	–-
	–-
	–-

	Глины

	жирная Жирная мягкая без примесей
	1,80
	[bookmark: _Toc470257015]II
	II
	II
	II
	II
	I
	I

	то То же, с примесями щебня, гравия до 10 %
	1,75
	II
	II
	II
	III
	III
	I
	II

	тяжёлаяТяжелая, ломовая, сланцевая, твёрдаятвердая
	2,15
	IV
	–-
	–-
	III
	–-
	II
	–-

	Известняк

	мягкийМягкий, пористый, выветривающийся
	1,20
	V
	–-
	–-
	–-
	–-
	–-
	–-

	скальный 
	2,20
	V
	–-
	–-
	–-
	–-
	–-
	–-


Практическое задание 2.

Тема 1.2. Единые нормы и расценки. Государственные элементные сметные нормы на строительные работы. Строительные правила по видам работ. Строительные правила по безопасности труда. Государственные стандарты и технические условия. Проекты организации строительства и производства работ.
Формулировка задания 2.

Выполнить задачи 2.1, 2.2 и 2.3 в соответствии с рекомендациями и таблицей табл. 1 выбора вариантов задания 1. При решении практического задания 2 необходимо опираться на результаты практического задания 1.
Рекомендации по выполнению задания 2.
При выполнении практического задания рекомендуется руководствоваться учебно-методическим пособием «Производство земляных работ» авторов Руденко А.А., Маслова Н.В. и Крамаренко А.В..
Графическая часть заданий выполняется с применением САПР (AutoCAD, КОМПАС-3D и др.) и предоставляется в электронном виде в формате pdf.
[bookmark: _Toc479793509][bookmark: _Toc470256963]2.1. Срезка растительного слоя грунта и его перемещение
Исходя из результатов практического задания №1, по исходному варианту задания следует определить объём объем растительного грунта, подлежащего срезке и размещению во временных отвалах, и расстояние перемещения грунта Lперем (п. 3.2 УМП «Производство земляных работ»).
[bookmark: _Toc479793510]2.2. Отрывка котлована под фундамент
Произвести подсчёт подсчет объёмов объемов земляных масс по котловану по исходному варианту, исходя из результатов предыдущих задач (п. 3.3 УМП «Производство земляных работ»).
[bookmark: _Toc470256965][bookmark: _Toc479793511]2.3. Устройство спусков в котлован
Определить объём объем работ по устройству въездных траншей по исходному варианту, исходя из результатов предыдущих задач (п. 3.4 УМП «Производство земляных работ»).

Практическое задание 3.

Тема 1.4. Разделы технологической карты. Область применения.  Организация и технология выполнения работ. Требования к качеству работ. Потребность в материально-технических ресурсах.  Техника безопасности и охрана труда. Технико-экономические показатели. 

[bookmark: _Toc479793512]Формулировка задания 3.
Выполнить задачу 3.1 в соответствии с рекомендациями и таблицами табл. 1 и 3 выбора вариантов задания 1. При решении практического задания 3 необходимо опираться на результаты практических заданий 1 и 2.
Рекомендации по выполнению задания 3.
При выполнении практического задания рекомендуется руководствоваться учебно-методическим пособием «Производство земляных работ» авторов Руденко А.А., Маслова Н.В. и Крамаренко А.В..
Графическая часть заданий выполняется с применением САПР (AutoCAD, КОМПАС-3D и др.) и предоставляется в электронном виде в формате pdf.
3.1. Производство работ по водопонижению
Исходя из объема грунтовых вод, необходимого уровня их понижения и представленного геологического строения, подбирается тип установки и принимается технологическая схема водоотлива или водопонижения (п. 3.5 УМП «Производство земляных работ»).



Практическое задание 4.

Тема 1.4. Разделы технологической карты. Область применения. Организация и технология выполнения работ. Требования к качеству работ. Потребность в материально-технических ресурсах. Техника безопасности и охрана труда. Технико-экономические показатели.

Формулировка задания 4.
Выполнить задачу 4.1 в соответствии с рекомендациями и таблицами выбора вариантов 1 и 3 задания 1. При решении практического задания 4 необходимо опираться на результаты практических заданий 1, 2 и 3.
Рекомендации по выполнению задания 4.
При выполнении практического задания рекомендуется руководствоваться учебно-методическим пособием «Производство земляных работ» авторов Руденко А.А., Маслова Н.В. и Крамаренко А.В..
Графическая часть заданий выполняется с применением САПР (AutoCAD, КОМПАС-3D и др.) и предоставляется в электронном виде в формате pdf.
4.1. Обратная засыпка пазух землей
Определить общий объём объем грунта для обратной засыпки пазух землёй землей и объём объем грунта, разрабатываемого экскаватором навымет (п. 3.6 УМП «Производство земляных работ»).
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