Выполнить эскиз детали согласно своему варианту (рис. 3). Разработать технологический процесс. Выполнить эскизы переходов. Определить режимы резания для наружного обтачивания
Методические рекомендации по выполнению задания
Задание выполняется индивидуально, по вариантам. Для выполнения задания необходимо выбрать свой вариант по первой букве фамилии (табл. 5).
Таблица 5
	1 вариант
	А – Г

	2 вариант
	Д – И

	3 вариант
	К – Н

	4 вариант
	О – Т

	5 вариант
	У – Ч

	6 вариант
	Ш – Я


 
Значения указанных на рисунке параметров взять из таблицы 6 согласно своему варианту.
Таблица 6
	№
	dзаг
	d1
	d2
	d3
	Dзаг
	D1
	D2
	l1
	l2
	l3
	l4
	K1
	K2
	f1
	f2
	f3
	r1
	r2
	σВ, МПа

	1
	50
	46
	40
	45
	0
	0
	0
	70
	50
	30
	0
	3
	0
	1
	1
	0
	0
	9
	400

	2
	50
	46
	40
	45
	0
	0
	0
	80
	70
	50
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	5
	9
	500

	3
	50
	46
	45
	40
	20
	25
	25
	50
	40
	20
	20
	3
	3
	1
	1
	1
	0
	0
	550

	4
	50
	50
	30
	30
	20
	20
	22
	40
	30
	20
	22
	3
	3
	2
	1
	1
	9
	3
	650

	5
	50
	48
	40
	46
	30
	32
	35
	60
	50
	40
	10
	3
	3
	1
	0
	1
	0
	0
	750

	6
	50
	48
	30
	24
	0
	0
	0
	50
	35
	28
	0
	3
	0
	2
	2
	0
	2
	9
	900


 
Материал
Варианты 1, 4 – сталь 35ХГС
Варианты 2, 5 – сталь 30Х
Варианты 3, 6 – сталь 45
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