Проверяемое задание №2
Тема 2. Основы строительной теплотехники
Одномерное температурное поле в толще ограждающих конструкций
Задание.
Выполнить расчет температур в толще ограждения (наружной многослойной стены) и построить графики ее распределения для наиболее холодного месяца. Проверить соответствие конструкций санитарно-гигиеническим требованиям. Сделать выводы.
Исходные данные:
В качестве исходных данных принять исходные данные и результаты расчета из задания 1 Практического задания 1. 
Первая конструкция – конструкция из задания 1 Практического задания 1. Вторая конструкция – та же самая конструкция, в которой меняем 2 и 3 слои местами, или 3 и 4 слои местами (на усмотрение студента). При определение температур послойно, большие слои (2,3,4) разбить на 4 равных подслоя.
Рекомендации по выполнению задания.
Работу выполнить в соответствии со следующим порядком:
1. Заполнить исходные данные к расчету. 
2. Начертить эскиз конструкции.
3. Заполнить таблицу 1.


Таблица 1 – Состав многослойной стены жилого дома (считая от внутренней поверхности ограждающей конструкции)
	№ п/п
	Наименование слоя конструкции (материал)
	Плотность
материала
ρ0    кг/м3
	Коэффициент теплопроводности
       Вт/(м °С)
	Толщина слоя
δ      мм

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	


4. Определить температуры на поверхности каждого слоя и внутри слоев (2,3,4). По полученным значениям построить графики распределения температур в толще ограждения.
5. Проверить соответствие конструкций санитарно-гигиеническим требованиям.
6. Сделать вывод (обосновать вы бор одной из двух конструкций).
[bookmark: _GoBack]Требования к оформлению работы: 
1. Работа оформляется в программе Microsoft Word в соответствии с нормативными документами и ГОСТами.
2. Формулы набираются в редакторе формул.
3. Чертежи выполняются в графическом редакторе (любом) и вставляются в работу.
4. Запрещается вставлять в работу отсканированные (сфотографированные) материалы.

