Курс «Разработка технологических карт 1»
ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ 
Тематика работы: «Производство земляных работ»
Используя исходные данные из табл. 1, 2 (номер варианта выбирается по первой букве фамилии студента), разработайте технологическую карту на производство земляных работ по устройству котлована для фундамента здания с использованием соответствующей типовой документации на выполнение отдельных видов работ, включением схем операционного контроля качества, описанием методов производства работ, указанием трудозатрат и потребности в материалах, машинах, оснастке, потребности в средствах защиты работающих.
Оформите курсовую работу (пояснительную записку и графическую часть), опираясь на приведенные ниже состав и рекомендации, используя прил. А (титульный лист курсовой работы), прил. Б (бланк задания на курсовой проект) и прил. В (компоновка графической части проекта на листе формата А1). Прикрепите файлы пояснительной записки и графической части проекта для проверки.

Таблица 1
Исходные данные для выполнения работы

	Первая буква фамилии студента
	Вариант на выбор
	Условные обозначения исходных данных

	
	
	–h
	№ варианта из рис. 1
	L
	Kф
	p
	q
	r
	s
	v
	t
	m
	n
	d
	f
	hу.г.в
	

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	В
	5
	4,0
	4
	6
	13
	0,4
	
	0,7
	1,4
	
	
	1,2
	
	
	2
	2,3
	63
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Рис. 1. Варианты площадок для застройки
[bookmark: _Toc470257006][bookmark: _Toc479793527]Плановые наружные размеры и формы фундамента
	Первая буква имени студента
	№ Вар.
	Размеры, м

	
	
	a
	a′
	b
	b′

	П
	23
	20
	
	24
	


Таблица 2
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[bookmark: _GoBack]Варианты 1–6, 19–30

Состав курсовой работы и рекомендации по выполнению разделов
Курсовая работа по дисциплине состоит из следующих разделов.
1. Содержание и требования к разработке разделов курсового проекта (работы)
Курсовая работа состоит из пояснительной записки и 1 листа графической части. Содержание разделов пояснительной записки:
· титульный лист (по форме прил. А);
· содержание; 
· задание на проектирование (прил. Б, исходные данные табл. 1 и рис. 1);
· введение (указать в том числе актуальность, цель и задачи работы); 
· разделы 1–6 (указаны далее);
· заключение (1 страница);
· список использованных источников (7–10);
· приложения (по необходимости).	
Содержание и наименования основных разделов пояснительной записки сформированы на основании требований «Методических рекомендаций по разработке и оформлению технологической карты» (МДС 12-29.2006) и разрабатываются в соответствии с разделами учебно-методического пособия «Производство земляных работ» авторов А.А. Руденко, Н.В. Масловой и А.В. Крамаренко:
Раздел 1. Область применения технологической карты.
Раздел 2. Технология и организация производства работ.
Раздел 3. Требования к качеству и приемке работ.
Раздел 4. Потребность в материально-технических ресурсах.
Раздел 5. Безопасность труда, пожарная и экологическая безопасность.
Раздел 6. Технико-экономические показатели.
На основании разработанных в пояснительной записке технических решений выполняется графическая часть курсовой работы, компоновка и содержание которой приведено в прил. В.
2. Разработка технологической карты
В курсовом проекте (работе) требуется разработать технологическую карту на производство земляных работ по устройству котлована для фундамента здания с использованием соответствующей типовой документации на выполнение отдельных видов работ, включением схем операционного контроля качества, описанием методов производства работ, указанием трудозатрат и потребности в материалах, машинах, оснастке, потребности в средствах защиты работающих.
Технологическая карта является одним из организационно-технологических документов проекта организации строительства (ПОС) и проекта производства работ (ППР) в строительстве. Для сложных объектов и строительных работ технологическая карта может быть также самостоятельным документом.
Технологическая карта содержит комплекс мероприятий по организации труда с наиболее эффективным использованием современных средств механизации, технологической оснастки, инструмента и приспособлений. В технологическую карту включаются наиболее прогрессивные и рациональные методы по технологии строительного производства, способствующие сокращению сроков и улучшению качества работ, снижению их себестоимости. Технологическая карта обеспечивает не только экономное и высококачественное, но и безопасное выполнение работ, поскольку содержит нормативные требования и правила безопасности.
Студенту необходимо произвести расчет объемов земляных работ, средств механизации, разработать технологию и организацию работ при устройстве котлована под фундамент многоэтажного здания, разработать технологическую карту.
Приложение A
Задание на курсовую работу
по дисциплине «Разработка технологических карт 1»
Тема: «Производство земляных работ»
Вариант № _____
Требуется разработать технологическую карту на земляные работы при устройстве котлована под фундамент многоэтажного здания в соответствии с исходными данными. 
Исходные данные
1. Отметка глубины заложения фундаментов, –h = –….
2. Номер площадки для застройки, № ____.
3. Дальность перевозки грунта, L = … км.
4. Коэффициент фильтрации Кф = ... м/сут. 	
Установленные толщины напластования грунтов (принимать только указанные в задании), м. 
5. Растительный грунт, р = … м.  
6. Супесь, q = … м.   
7. Песок мелкий, r = … м.   
8. Песок средней крупности, s = … м.
9. Песок с гравием, v = … м.
10. Лессовидный суглинок, t = … м.
11. Глина мягкая, m = … м.
12. Глина со щебнем, n = … м.

13. Суглинок с гравием,  =… м.
14. Глина тяжелая, f = … м.
15. Уровень грунтовых вод, hу.г.в. = – … м.
16. Приток воды, α = …; л/ч м2.
17. Плановые наружные размеры и формы фундамента, м
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[bookmark: _Toc470257025]Компоновка графической части проекта на листе формата А1
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