Курс «Разработка технологических карт 1»
ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ 
Тематика работы: «Производство земляных работ»
Используя исходные данные из табл. 1, 2 (номер варианта выбирается по первой букве фамилии студента), разработайте технологическую карту на производство земляных работ по устройству котлована для фундамента здания с использованием соответствующей типовой документации на выполнение отдельных видов работ, включением схем операционного контроля качества, описанием методов производства работ, указанием трудозатрат и потребности в материалах, машинах, оснастке, потребности в средствах защиты работающих.
Оформите курсовую работу (пояснительную записку и графическую часть), опираясь на приведенные ниже состав и рекомендации, используя прил. А (титульный лист курсовой работы), прил. Б (бланк задания на курсовой проект) и прил. В (компоновка графической части проекта на листе формата А1). Прикрепите файлы пояснительной записки и графической части проекта для проверки.

Таблица 1
Исходные данные для выполнения работы

	Первая буква фамилии студента
	Вариант на выбор
	Условные обозначения исходных данных

	
	
	–h
	№ варианта из рис. 1
	L
	Kф
	p
	q
	r
	s
	v
	t
	m
	n
	d
	f
	hу.г.в
	

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	А
	1
	3,8
	4
	10
	6
	0,3
	1,2
	1,2
	1,6
	
	
	
	
	
	2
	2,7
	4,2

	
	2
	3,7
	3
	9
	8
	0,3
	
	1,1
	0,8
	
	1,2
	
	
	
	2
	2,0
	37

	Б
	3
	4,0
	2
	8
	9
	0,5
	
	
	
	0,8
	
	1,3
	1,4
	
	2
	2,8
	33

	
	4
	4,0
	3
	7
	11
	0,2
	0,7
	1,4
	
	1,4
	
	
	
	
	2
	2,1
	48

	В
	5
	4,0
	4
	6
	13
	0,4
	
	0,7
	1,4
	
	
	1,2
	
	
	2
	2,3
	63

	
	6
	3,9
	3
	5
	14
	0,4
	0,9
	
	1,3
	1,5
	
	
	
	
	2
	2,8
	72

	Г
	7
	3,8
	2
	14
	16
	0,4
	
	
	
	
	0,8
	1,0
	
	1,5
	2
	2,6
	67

	
	8
	3,7
	1
	13
	12
	0,2
	
	
	1,2
	
	
	0,8
	1,5
	
	2
	1,8
	58

	Д
	9
	3,8
	2
	5
	10
	0,5
	1,2
	0,8
	
	1,4
	
	
	
	
	2
	2,1
	59

	
	10
	3,7
	3
	7
	8
	0,5
	
	
	0,9
	1,4
	
	
	1,5
	
	2
	2,3
	61

	Е, Ё
	11
	3,9
	3
	9
	7
	0,3
	1,0
	
	
	
	1,0
	1,5
	
	
	2
	2,7
	68

	Ж
	12
	3,8
	4
	8
	9
	0,2
	
	1,1
	
	1,5
	1,4
	
	
	
	2
	2,2
	75

	З
	13
	3,7
	2
	10
	10
	0,2
	
	
	
	
	1,4
	
	1,1
	1,4
	2
	2,2
	77

	И, Й
	14
	4,0
	2
	8
	11
	0,3
	0,9
	0,8
	
	1,5
	
	
	
	
	2
	2,2
	69

	К
	15
	4,0
	4
	6
	15
	0,3
	
	
	
	1,1
	
	1,5
	
	1,2
	2
	2,3
	41

	
	16
	3,9
	2
	6
	13
	0,4
	0,7
	1,5
	
	1,4
	
	
	
	
	2
	2,5
	37

	Л
	17
	3,7
	1
	14
	12
	0,4
	
	
	1,2
	
	1,4
	
	1,5
	
	2
	2,8
	64

	
	18
	3,8
	4
	6
	10
	0,3
	
	1,3
	
	1,4
	
	1,5
	
	
	2
	2,0
	70

	М
	19
	4,0
	3
	13
	11
	0,3
	
	1,5
	
	
	1,5
	
	
	1,2
	2
	2,1
	39

	
	20
	4,0
	3
	5
	14
	0,2
	0,8
	1,2
	
	1,5
	
	
	
	
	2
	2,6
	45

	Н
	21
	3,9
	4
	8
	13
	0,2
	
	
	1,1
	
	1,4
	
	1,3
	
	2
	2,2
	56

	О
	22
	3,7
	1
	7
	8
	0,3
	
	
	0,8
	1,2
	
	1,1
	
	
	2
	2,6
	3,9

	П
	23
	3,8
	1
	12
	7
	0,3
	0,9
	
	1,5
	1,2
	
	
	
	
	2
	2,3
	68

	
	24
	4,0
	4
	8
	9
	0,3
	
	
	
	
	0,9
	
	1,3
	1,5
	2
	2,4
	71

	Р
	25
	3,9
	3
	5
	11
	0,5
	
	
	
	1,4
	0,7
	1,6
	
	
	2
	2,1
	48

	
	26
	3,8
	2
	8
	11
	0,4
	
	1,5
	1,5
	1,3
	
	
	
	
	2
	2,6
	61

	С
	27
	3,9
	4
	10
	14
	0,4
	
	
	
	1,3
	
	1,4
	
	1,4
	2
	2,8
	33

	
	28
	4,0
	3
	9
	9
	0,2
	
	1,2
	0,8
	
	
	
	1,5
	
	2
	2,4
	2,1

	Т
	29
	4,0
	2
	12
	10
	0,3
	1,5
	1,4
	1,3
	
	
	
	
	
	2
	2,1
	55

	
	30
	3,5
	3
	9
	14
	0,2
	
	
	1,1
	
	1,4
	
	1,3
	
	2
	2,2
	51

	У
	31
	4,1
	4,6
	8
	7,3
	0,24
	
	1,1
	
	1,5
	1,4
	
	
	
	2
	2,2
	32

	Ф
	32
	3,7
	2
	10
	12,6
	0,26
	
	
	
	
	1,4
	
	1,1
	1,4
	2
	2,2
	70

	Х
	33
	3,7
	3,8
	9
	8,8
	0,39
	
	1,1
	0,8
	
	1,2
	
	
	
	2
	2,0
	41

	Ц
	34
	4,4
	2
	8,7
	10,8
	0,35
	0,9
	0,8
	
	1,5
	
	
	
	
	2
	2,2
	69

	Ч
	35
	4,0
	4
	6,3
	15
	0,54
	
	
	
	1,1
	
	1,5
	
	1,2
	2
	2,3
	41

	Ш
	36
	4,6
	3
	7,4
	13
	0,48
	0,7
	1,5
	
	1,4
	
	
	
	
	2
	2,5
	30

	Щ
	37
	3,7
	2
	14
	12
	0,53
	
	
	1,2
	
	1,4
	
	1,5
	
	2
	2,8
	64

	Э
	38
	3,8
	4,9
	8,5
	10,7
	0,43
	
	1,3
	
	1,4
	
	1,5
	
	
	2
	2,0
	40

	Ю
	39
	4,0
	3
	13
	11,3
	0,56
	
	1,5
	
	
	1,5
	
	
	1,2
	2
	2,1
	36

	Я
	40
	4,3
	3,7
	7
	11,7
	0,25
	0,8
	1,4
	
	1,6
	
	
	
	
	2
	2,6
	45




[image: ]
Рис. 1. Варианты площадок для застройки
[bookmark: _Toc470257006][bookmark: _Toc479793527]Плановые наружные размеры и формы фундамента
	Первая буква имени студента
	№ Вар.
	Размеры, м

	
	
	a
	a′
	b
	b′

	А
	1
	96
	
	36
	

	
	2
	144
	
	72
	

	Б
	3
	100
	
	72
	

	
	4
	132
	
	48
	

	В
	5
	108
	
	54
	

	
	6
	144
	
	54
	

	Г
	7
	108
	18
	24
	48

	
	8
	120
	24
	36
	54

	Д
	9
	96
	14
	14
	36

	
	10
	144
	24
	24
	72

	Е, Ё
	11
	102
	24
	24
	60

	Ж
	12
	116
	18
	18
	56

	З
	13
	96
	24
	54
	18

	И, Й
	14
	102
	10
	48
	24

	К
	15
	108
	24
	72
	36

	
	16
	100
	24
	106
	24

	Л
	17
	120
	14
	72
	18

	
	18
	110
	24
	60
	24

	М
	19
	50
	
	24
	

	
	20
	35
	
	36
	

	Н
	21
	30
	
	14
	

	О
	22
	25
	
	24
	

	П
	23
	20
	
	24
	

	
	24
	15
	
	18
	

	Р
	25
	96
	
	54
	

	
	26
	102
	
	30
	

	С
	27
	108
	
	40
	

	
	28
	82
	
	80
	

	Т
	29
	76
	
	72
	

	
	30
	120
	
	60
	

	У
	31
	96
	14
	14
	36

	Ф
	32
	144
	24
	24
	72

	Х
	33
	102
	24
	24
	60

	Ц
	34
	116
	18
	18
	56

	Ч
	35
	96
	24
	54
	18

	Ш
	36
	102
	10
	48
	24

	Щ
	37
	108
	24
	72
	36

	Э
	38
	114
	20
	106
	24

	Ю
	39
	108
	18
	72
	18

	Я
	40
	100
	24
	24
	60


Таблица 2
Варианты 1–6, 19–30

[image: хуй - копия]

Варианты 7–18



[image: хуй]


Варианты 31–40



[image: хуй - копия (2)]






Состав курсовой работы и рекомендации по выполнению разделов
Курсовая работа по дисциплине состоит из следующих разделов.
1. Содержание и требования к разработке разделов курсового проекта (работы)
Курсовая работа состоит из пояснительной записки и 1 листа графической части. Содержание разделов пояснительной записки:
· титульный лист (по форме прил. А);
· содержание; 
· задание на проектирование (прил. Б, исходные данные табл. 1 и рис. 1);
· введение (указать в том числе актуальность, цель и задачи работы); 
· разделы 1–6 (указаны далее);
· заключение (1 страница);
· список использованных источников (7–10);
· приложения (по необходимости).	
Содержание и наименования основных разделов пояснительной записки сформированы на основании требований «Методических рекомендаций по разработке и оформлению технологической карты» (МДС 12-29.2006) и разрабатываются в соответствии с разделами учебно-методического пособия «Производство земляных работ» авторов А.А. Руденко, Н.В. Масловой и А.В. Крамаренко:
Раздел 1. Область применения технологической карты.
Раздел 2. Технология и организация производства работ.
Раздел 3. Требования к качеству и приемке работ.
Раздел 4. Потребность в материально-технических ресурсах.
Раздел 5. Безопасность труда, пожарная и экологическая безопасность.
Раздел 6. Технико-экономические показатели.
На основании разработанных в пояснительной записке технических решений выполняется графическая часть курсовой работы, компоновка и содержание которой приведено в прил. В.
2. Разработка технологической карты
В курсовом проекте (работе) требуется разработать технологическую карту на производство земляных работ по устройству котлована для фундамента здания с использованием соответствующей типовой документации на выполнение отдельных видов работ, включением схем операционного контроля качества, описанием методов производства работ, указанием трудозатрат и потребности в материалах, машинах, оснастке, потребности в средствах защиты работающих.
Технологическая карта является одним из организационно-технологических документов проекта организации строительства (ПОС) и проекта производства работ (ППР) в строительстве. Для сложных объектов и строительных работ технологическая карта может быть также самостоятельным документом.
Технологическая карта содержит комплекс мероприятий по организации труда с наиболее эффективным использованием современных средств механизации, технологической оснастки, инструмента и приспособлений. В технологическую карту включаются наиболее прогрессивные и рациональные методы по технологии строительного производства, способствующие сокращению сроков и улучшению качества работ, снижению их себестоимости. Технологическая карта обеспечивает не только экономное и высококачественное, но и безопасное выполнение работ, поскольку содержит нормативные требования и правила безопасности.
Студенту необходимо произвести расчет объемов земляных работ, средств механизации, разработать технологию и организацию работ при устройстве котлована под фундамент многоэтажного здания, разработать технологическую карту.
Приложение A
Задание на курсовую работу
по дисциплине «Разработка технологических карт 1»
Тема: «Производство земляных работ»
Вариант № _____
Требуется разработать технологическую карту на земляные работы при устройстве котлована под фундамент многоэтажного здания в соответствии с исходными данными. 
Исходные данные
1. Отметка глубины заложения фундаментов, –h = –….
2. Номер площадки для застройки, № ____.
3. Дальность перевозки грунта, L = … км.
4. Коэффициент фильтрации Кф = ... м/сут. 	
Установленные толщины напластования грунтов (принимать только указанные в задании), м. 
5. Растительный грунт, р = … м.  
6. Супесь, q = … м.   
7. Песок мелкий, r = … м.   
8. Песок средней крупности, s = … м.
9. Песок с гравием, v = … м.
10. Лессовидный суглинок, t = … м.
11. Глина мягкая, m = … м.
12. Глина со щебнем, n = … м.

13. Суглинок с гравием,  =… м.
14. Глина тяжелая, f = … м.
15. Уровень грунтовых вод, hу.г.в. = – … м.
16. Приток воды, α = …; л/ч м2.
17. Плановые наружные размеры и формы фундамента, м
[bookmark: _Toc479793539]Приложение Б
[bookmark: _Toc470257025]Компоновка графической части проекта на листе формата А1
[bookmark: _GoBack][image: К пособию прил]
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