Задание №1
Рассчитать тупиковую разветвленную сеть низкого давления для газоснабжения потребителей. 
Жилой поселок однородной застройки снабжается природным газом (ρ=0,73 кг/м3) в количестве ------ м3/ч.  Подача газа в распределительную газовую сеть осуществляется из ГРП под давлением 300 даПа
	Участок
	Длина участка l, м

	
	Последняя цифра зачетки

	
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1-2
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300

	2-3
	400
	250
	200
	250
	400
	200
	400
	300
	350
	200

	2-6
	400
	250
	200
	250
	400
	200
	400
	300
	350
	200

	3-4
	200
	100
	300
	100
	300
	200
	300
	250
	200
	300

	4-5
	400
	400
	350
	300
	400
	350
	350
	400
	350
	350

	4-8
	400
	400
	350
	300
	400
	350
	350
	400
	350
	350

	2-6
	100
	100
	100
	200
	200
	100
	200
	200
	200
	200

	3-7
	200
	200
	400
	200
	200
	300
	400
	300
	300
	200

	№ потребителя
	Расчетный расход Vр, м3/ч

	
	Предпоследняя цифра зачетки

	Расход газа
	500
	400
	650
	400
	800
	700
	600
	200
	250
	350
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