Практические задания по дисциплине «Создание и постановка на производство объектов энергетического машиностроения»
Практическое задание №1 Техническое задание 

Цель работы: научиться составлять техническое задание по направлению профессиональной деятельности.
Задачи работы: составить техническое задание по направлению профессиональной деятельности
Техническое задание. Общие положения
ТЗ является неотъемлемой частью контракта (договора), заключаемого между заказчиком работы (далее - заказчик), головным исполнителем, исполнителями СЧ работы, исполнителями работ по разработке КИМП. 
При разработке ТЗ учитывается информация об аналогичной продукции, содержащейся в различных базах данных.
Утверждает ТЗ заказчик. Разработку и согласование ТЗ осуществляет заказчик или разработчик, исходя из статуса заказчика, источника финансирования и условий рынка сбыта.
Разработку, согласование и утверждение ТЗ в случае инициативной разработки осуществляет разработчик в установленном у него порядке.
При инициативной разработке, по усмотрению разработчика, отдельные требования и порядок изложения ТЗ могут быть исключены или объединены.
Согласованное и утвержденное ТЗ является обязательным документом для организаций заказчика, головного исполнителя (исполнителя) работы (СЧ работы, работ по разработке КИМП).
Для подтверждения отдельных требований к продукции, в том числе требований безопасности, охраны здоровья и окружающей среды, а также оценки технического уровня продукции, ТЗ может быть направлено разработчиком или заказчиком на экспертизу (заключение) в сторонние организации. Решения по полученным заключениям принимают разработчик и заказчик до утверждения ТЗ.
При выполнении работ по созданию изделий, в которых предусматривают использование средств вычислительной техники, разработка математического, информационно-лингвистического и программного обеспечения может быть выделена в отдельную (самостоятельную) часть работы. В этом случае разработку и оформление ТЗ на СЧ работы осуществляют с учетом требований ГОСТ 19.201 и ГОСТ 34.602.
При необходимости может проводиться метрологическая экспертиза ТЗ.
ТЗ обозначается как приложение к контракту (договору). Его учет (регистрация), хранение, изменение и передача осуществляются в качестве составной части контракта.
Как правило, ТЗ составляется заказчиком (зачастую совместно с разработчиком). Обязанность заказчика – предъявлять разработчику исходные данные для разработки изделия. Заказчик отвечает за предъявленные требования и исходные данные.
Техническое задание требует от его разработчика зачастую больше эрудиции и творческого поиска, чем это требуется при разработке. 
ТЗ на ОКР может состоять из разделов, располагаемых в следующем порядке:
· наименование, шифр ОКР, основание, исполнитель и сроки выполнения ОКР;
· цель выполнения ОКР, наименование и обозначение изделия (устанавливают подлежащие достижению обобщенные результаты выполнения ОКР);
· технические требования к изделию (указывают требования, характеристики, нормы, показатели и другие параметры, определяющие назначение, эксплуатационные характеристики, условия эксплуатации и применения изделия, подробнее ГОСТ 15.016);
· технико-экономические требования (устанавливают требования, выполнение которых обеспечит разработку изделия, отвечающего условию экономической целесообразности его создания по критерию "эффективность-стоимость".);
· требования к видам обеспечения (устанавливают требования и нормы по видам обеспечения изделия для достижения заданной эффективности в процессе его применения и эксплуатации. Раздел должен состоять из подразделов: требования к нормативно-техническому обеспечению; требования к метрологическому обеспечению; требования к диагностическому обеспечению; требования к математическому, программному и информационно-лингвистическому обеспечению. Подробнее ГОСТ 15.016.);
· требования к сырью, материалам и КИМП (устанавливают: требования к КИМП, групповым, ремонтным комплектам ЗИП и другим покупным изделиям, жидкостям, смазкам, краскам и материалам (продуктам, веществам);  требования к использованию при создании (модернизации), изготовлении и эксплуатации изделий материалов и КИМП; ограничение номенклатуры (видов, марок, типоразмеров) применяемого сырья, материалов (в том числе эксплуатационных), КИМП и других покупных изделий; возможность применения и (или) ограничения в применении дефицитных и драгоценных материалов (металлов) и сплавов, порядок их учета; требования к физико-химическим, механическим и другим свойствам отдельных видов сырья и материалов, определяющих качество изделия.);
· требования к консервации, упаковке и маркировке;
· требования к учебно-тренировочным средствам (при необходимости);
· специальные требования (устанавливают: требования к виду и составу специального оборудования и оснастки, необходимых для обеспечения эксплуатации и технического обслуживания изделия; требования к специальному ремонтно-технологическому оборудованию, предназначенному для комплектования ремонтных органов в целях обеспечения ремонта и поддержания изделия в работоспособном состоянии в процессе эксплуатации; требования разработки средств обеспечения испытаний и модулирования изделия, в том числе средств имитации, объективного контроля и обеспечения испытаний на стойкость, электромагнитную совместимость, помехозащищенность, защищенность от электромагнитных излучений; требования к методам испытаний изделия при разработке, серийном производстве и в течение гарантийного срока его эксплуатации, необходимость разработки его математической модели; вид экспортного исполнения изделия (при необходимости); требования к патентной чистоте и патентоспособности изделия и его СЧ.);
· требования к документации (устанавливают требования к документам разрабатываемого изделия (комплекса, системы) согласно стандартам ЕСКД);
· этапы выполнения ОКР (указывают наименования обязательных этапов, а при необходимости - самостоятельных отчетных подэтапов и конкретный перечень работ, выполняемых на каждом этапе (подэтапе).);
· порядок выполнения и приемки этапов ОКР. 
· ТЗ на ОКР может быть дополнено приложениями (В приложения к ТЗ на ОКР могут быть включены отчет о патентных исследованиях, перечень стандартов, используемых при создании изделия, справочные материалы, ограничения по использованию специальных материалов, КИМП и других покупных изделий, а также материалы, необходимые для разработки изделия (чертежи, схемы, расчеты).).
В зависимости от особенностей разрабатываемого (модернизируемого) изделия, условий его применения и эксплуатации допускается вводить в ТЗ на ОКР другие разделы или исключать разделы, в которых нет необходимости.
Конкретное количество, содержание разделов и подразделов ТЗ на ОКР определяет заказчик на основе требований настоящего стандарта с учетом специфики и особенностей создаваемого изделия, условий его применения и эксплуатации.
При необходимости уточнения отдельных требований ТЗ в процессе выполнения ОКР должен быть указан этап ОКР, на котором эти требования уточняют.
Требования к оформлению ТЗ на ОКР
ТЗ на ОКР должно быть оформлено в соответствии с общими требованиями к текстовым документам по ГОСТ 2.105 на листах формата А4 по ГОСТ 2.301, без рамки, основной надписи и дополнительных граф к ней.
Схемы, чертежи и таблицы допускается выполнять на листах форматов А4, A3, А2. Номера листов (страниц) следует проставлять в правом верхнем углу листа (над текстом).
Титульный лист ТЗ на ОКР оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105 по форме, приведенной в его приложении А (форма 1).
Подробная по структуре и состав ТЗ описан в ГОСТ 15.016.

