Вопрос 1
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0

Прочность кладки R
Вопрос 2
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0

Исходя из каких положений следует производить расчет внецентренно сжатых неармированных элементов по раскрытию трещин при ?  

Вопрос 3
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0

При расчете по первой группе предельных состояний каменные конструкции должны отвечать требованиям  
Вопрос 4
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0

Линия под каким номером выражает касательный (действительный) модуль деформаций кладки?

Вопрос 5
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0

В зависимости от образования и раскрытия трещин и по деформациям рассчитывают
Вопрос 6
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0

На рисунке показано  

Вопрос 7
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0

Расчетное сопротивление кладки растяжению Rt  
Вопрос 8
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0

Расчет по второй группе предельных состояний производится на воздействие  
Вопрос 9
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0

Расчет элементов по раскрытию трещин при  следует производить по обозначенной формуле , в которой
Вопрос 10
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0

На рисунке обозначена  

Верно
Баллов: 1,0 из 1,0

В формуле             

Вопрос 12
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0

При расчете внецентренно-сжатых каменных элементов по формуле

коэффициент  – это
я
Вопрос 13
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0

Расчетное сопротивление при внецентренном сжатии, определяемое для армированной кладки из керамических камней со щелевидными вертикальными пустотами при марке раствора от М50 и выше, рассчитывают по формуле
Вопрос 14
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0

Способность камня выдерживать многократное замораживание и оттаивание в насыщенном водой состоянии без признаков разрушения и без значительного снижения прочности – это
Вопрос 15
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0

Возведение кладки на обыкновенных растворах способом замораживания не допускается
Вопрос 16
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0

По происхождению камни различают
Вопрос 17
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0

Какие нагрузки должны учитываться при расчете стены под карнизом для законченного здания?  

Вопрос 18
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0

Сопоставьте выноски и обозначение на рисунке.

Вопрос 19
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0

Сочетание нагрузок, состоящее из постоянных, длительных и кратковременных нагрузок называется Ответ.
Вопрос 20
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0

Расчетное сопротивление кладки сжатию умножают на γс, где γс – это
Вопрос 21
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0

На рисунке обозначен

Вопрос 22
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0

Продольное армирование каменных конструкций применяется
Вопрос 23
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0

Каменная кладка обладает
Вопрос 24
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0

Эффективность сетчатого армирования зависит

Вопрос 25
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0

Расчет по деформациям растянутых поверхностей каменных конструкций из неармированной кладки следует производить при изгибе по формуле
Вопрос 26
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0

Какой вид возникающих деформаций в кладке обозначен под цифрой 2?

Вопрос 27
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0

Явление продольного изгиба при расчете каменных конструкций учитывают с помощью j
Вопрос 28
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0

Глиняный одинарный кирпич выполняют размером
Вопрос 29
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0

Степень надежности каменных конструкций определяется
Вопрос 30
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0

Швы кладки армокаменных конструкций должны иметь толщину не более ____ мм.
Вопрос 31
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0

Вопрос 32
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0

Вычислите расчетную длину в метрах участка несущей стены многопролетного здания с упругой конструктивной схемой. Высота этажа составляет 3 м.
Вопрос 33
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0

Какие минимальные требования к перевязке необходимо предусматривать для сплошной кладки из кирпича и камней правильной формы, за исключением кирпичных панелей?
	Для кладки из полнотелого кирпича толщиной 88 мм

	Для кладки из крупноформатных камней шириной до 260 мм, толщиной до 250 мм, длиной до 510 мм

	Для кладки из полнотелого кирпича толщиной 65 мм

	Для кладки из пустотелого кирпича толщиной 65 мм

	Для кладки из камней правильной формы при высоте ряда до 200 мм


Вопрос 34
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0

Не более ____ метров должно быть расстояние между анкерами, связывающими стены и перекрытия из сборных железобетонных плит.
Вопрос 35
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0

Обозначьте цифрой, какая стадия работы кладки под нагрузкой при сжатии соответствует нормальной эксплуатации кладки?
Вопрос 36
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0

На рисунке показано

Вопрос 37
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0


Сетчатое армирование применяется

Вопрос 38
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0

По формуле  определяют прочность каменной кладки 
Вопрос 39
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0

Прочность кладки R

Вопрос 40
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0

Какие деформации обозначают εel?
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