Раздел 1. Вентиляция и кондиционирование воздуха
Вопрос 1
Как называется частичная или полная замена воздуха, содержащего вредные выделения, чистым атмосферным воздухом?
· Выберите один ответ:
· воздухораспределение
· воздухообмен
· воздухозабор
· воздухоувлажнение
Вопрос 2
В системах кондиционирования используются холодильные машины:
· Выберите один ответ:
· компрессионного типа
· абсорбционные
· термоэлектрические
· адсорбционные
Вопрос 3
Пылевые вентиляторы предназначены для перемещения газовоздушной смеси с концентрацией примесей:
· Выберите один ответ:
· до 100 мг/м³
· более 100 мг/м³
· более 30 мг/м³
· до 50 мг/м³
Вопрос 4
Устройство, предназначенное для подогрева воздуха до требуемой температуры, называется:
· Выберите один ответ:
· калорифером
· конвектором
· коллектором
· кондиционером
Вопрос 5
Что не относится к конструктивным элементам системы вентиляции?
· Выберите один ответ:
· решётки
· дефлекторы
· плафоны
· элеваторы
Вопрос 6
Индивидуальные вытяжные каналы естественной вентиляции для каждого этажа изготовляют в зданиях:
· Выберите один ответ:
· при любой этажности
· до 9 этажей
· свыше 5 этажей
· до 5 этажей
Вопрос 7
Давление, создаваемое вентиляторами в СКВ высокого давления:
· Выберите один ответ:
· до 3000 МПа
· до 1000 МПа
· более 500 МПа
· более 3000 МПа
Вопрос 8
Очистка приточного воздуха необходима, если запыленность наружного воздуха превышает:
· Выберите один ответ:
· 30% допустимой концентрации пыли в рабочей зоне помещения
· 70% допустимой концентрации пыли в рабочей зоне помещения
· 50% допустимой концентрации пыли в рабочей зоне помещения
· 30% допустимой концентрации пыли в наружном воздухе
Вопрос 9
Вентиляторы общего назначения перемещают воздух температурой:
· Выберите один ответ:
· свыше 100 °С
· до 80 °С
· 20 °С
· 0 °С
Вопрос 10
По степени воздействия на организм человека все вредные вещества можно разделить:
· Выберите один ответ:
· на 6 классов
· на 3 класса
· на 4 класса
· на 2 класса
Вопрос 11
Во влажностном балансе здания учитываются поступления:
· Выберите один ответ:
· только от наружного воздуха
· только от внутренних источников влаги
· от наружного воздуха и внутренних источников влаги
· только от оборудования
Вопрос 12
Расстояние от воздухозаборных устройств до ближайших очагов возможного загрязнения по горизонтали должно быть:
· Выберите один ответ:
· не менее 10 м
· не менее 12 м
· не менее 15 м
· не менее 6 м
Вопрос 13
Назначение дефлектора:
· Выберите один ответ:
· увлажнить внутренний воздух
· повысить температуру внутреннего воздуха
· увязать давления по ответвлениям сети
· усилить вытяжку загрязненного воздуха из помещений
Вопрос 14
В тепловом балансе здания учитываются тепловыделения:
· Выберите один ответ:
· только от внутренних источников теплоты
· только от солнечной радиации
· от наружного воздуха и внутренних источников теплоты
· только от наружного воздуха
Вопрос 15
«Явная» теплота представляет собой:
· Выберите один ответ:
· тепловую энергию, вызывающую движение воздуха
· количество теплоты, идущей на испарение влаги
· тепловую энергию, оказывающую воздействие на температуру воздуха
· тепловую энергию, вызывающую изменение фазового состояния компонентов воздуха
Вопрос 16
Как называется организованный и управляемый естественный воздухообмен с использованием теплового и ветрового давлений?
· Выберите один ответ:
· Аэрация
· Сепарация
· Коагуляция
· Адвекция
Вопрос 17
Технологическое кондиционирование предназначено для:
· Выберите один ответ:
· обеспечения технологического процесса
· обеспечения комфортных условий работы обслуживающего персонала
· сохранения качества продукции
· обеспечения нормальной работы технологического оборудования
Вопрос 18
Вентиляторы среднего давления обеспечивают давление:
· Выберите один ответ:
· до 500 КПа
· до 1000 МПа
· более 3000 МПа
· до 3000 МПа
Вопрос 19
Какие аппараты не относятся к пылеуловителям мокрого принципа действия:
· Выберите один ответ:
· пылеосадительные камеры
· полые скрубберы
· ротоклоны
· скрубберы Вентури
Вопрос 20
Организованный и управляемый естественный воздухообмен – это:
· Выберите один ответ:
· аэрация
· вентиляция
· кондиционирование
· душирование

Раздел 2. Теплофизика и строительная теплотехника
Вопрос 1
Радиационная температура – это
· Выберите один ответ:
· температура в толще ограждения
· температура на поверхности ограждения
· результирующая температура помещения
· температура внутреннего воздуха
Вопрос 2
Допустимые изменения температуры тела:
· Выберите один ответ:
· 0,4-1,1 °С
· 2,5-3,0 °С
· 0,6-2,0 °С
· 0,2-0,5 °С
Вопрос 3
Основными расчётными сочетаниями параметров наружного воздуха для зимнего периода года являются:
· Выберите один ответ:
· температура наиболее холодной пятидневки, скорость ветра в январе
· зона влажности наружного воздуха в пункте строительства, температура наиболее холодных суток
· средняя температура наружного воздуха в январе, влажность наружного воздуха в марте
· температура внутреннего воздуха в июле, скорость воздуха в помещении
Вопрос 4
Чему будет равно термическое сопротивление теплопередаче стены, если толщина слоя 0,012 м, а коэффициент теплопроводности 0,17 Вт/(м ∙ °С):
· Выберите один ответ:
· 0,071 (м² ∙ °С)/Вт
· 0,229 (м² ∙ °С)/Вт
· 7,08 (м² ∙ °С)/Вт
· 0,191 (м² ∙ °С)/Вт
Вопрос 5
Исходя из второго условия комфортности можно определить:
· Выберите один или несколько ответов:
· максимальную температуру на поверхности отопительного прибора
· допустимую температуру остекления
· температуру в толще ограждения
· температуру теплоносителя системы отопления
Вопрос 6
Что из нижеперечисленного не повлияет на определение необходимой величины дополнительного утепляющего слоя в элементах теплозащитной оболочки реконструируемого здания согласно современным требованиям теплозащиты?
· Выберите один ответ:
· местоположение элемента ограждения в системе здания
· зона влажности местонахождения объекта
· порядок расположения слоёв в существующей толще ограждения
· ГСОП местонахождение объекта
Вопрос 7
Что из нижеперечисленного не окажет влияния на определение для элемента теплозащитной оболочки сопротивления теплопередаче, необходимого из условий энергосбережения?
· Выберите один ответ:
· средняя температура отопительного периода
· средняя температура наиболее холодной пятидневки
· функция ограждаемого помещения
· продолжительность отопительного периода
Вопрос 8
Минимальная температура в рабочее время в холодный период года в помещениях жилых зданий должна быть не ниже:
· Выберите один ответ:
· 12 ºС
· 15 ºС
· 20 ºС
· 18 ºС
Вопрос 9
What из нижеперечисленного не окажет влияния на возможность выпадения конденсата водяного пара на внутренней поверхности элементов теплозащитной оболочки здания:
· Выберите один ответ:
· расположение приборов отопления
· величина общего сопротивления элемента ограждения теплопередаче
· величина относительной влажности воздуха в помещении
· степень черноты материала на внутренней поверхности ограждения
Вопрос 10
Что из перечисленного не включает в себя понятие система кондиционирования микроклимата:
· Выберите один ответ:
· система газоснабжения
· система вентиляции
· sistema отопления
· наружные ограждающие конструкции
Вопрос 11
Средняя температура наружного воздуха и продолжительность отопительного периода принимается при проектировании жилых зданий для периода со средней суточной температурой наружного воздуха:
· Выберите один ответ:
· не более 0 °С
· не более 10 °С
· не более 13 °С
· не более 8 °С
Вопрос 12
Что из нижеперечисленного нерационально при необходимости увеличения общего сопротивления ограждающей конструкции теплопередаче?
· Выберите один ответ:
· постановка на наружной поверхности ограждения материалов с малой степенью черноты
· организация вентилируемого воздушного зазора у наружной поверхности ограждения
· организация в толще конструкции замкнутых воздушных прослоек
· постановка материалов с низким коэффициентом теплопроводности
Вопрос 13
В нерабочее время минимальная температура в производственных зданиях должна быть:
· Выберите один ответ:
· не менее 5 °С
· не менее 18 °С
· не менее 12 °С
· не более 10 °С
Вопрос 14
Единица измерения коэффициента теплопроводности материала:
· Выберите один ответ:
· (м² ∙ °С)/Вт
· Вт/(м ∙ °С)
· Вт/(м² ∙ °С)
· °С
Вопрос 15
В нерабочее время минимальная температура в общественных зданиях должна быть:
· Выберите один ответ:
· не более 12 °С
· не менее 8 °С
· не менее 12 °С
· не менее 10 °С
Вопрос 16
Разность давлений воздуха на наружной и внутренней поверхностях ограждения равна 24,1 Па; нормативная воздухопроницаемость наружной стены Gн=0,5 кг/(м² ∙ ч). Определить требуемое сопротивление воздухопроницанию стены, (м² ∙ ч ∙ Па)/кг:
· Выберите один ответ:
· 1,7
· 50,2
· 48,2
· 60,9
Вопрос 17
Добавочные теплопотери через наружные ограждения учитывают:
· Выберите один или несколько ответов:
· Разность давлений
· Ориентацию ограждений
· Продуваемость угловых помещений
· Высоту здания
Вопрос 18
Нормативное значение разности давления воздуха, при которой определяется сопротивление воздухопроницанию окон:
· Выберите один ответ:
· 10 Па
· 0,105 МПа
· 760 мм рт. ст.
· 100 Па
Вопрос 19
При выборе расчетной температуры наружного воздуха для жилых и общественных зданий коэффициент обеспеченности принимается:
· Выберите один ответ:
· 0,98
· 0,75
· 0,92
· 0,95
Вопрос 20
Как называется пространство высотой 2 м над уровнем пола на расстоянии 0,5 м от стен?
· Выберите один ответ:
· зона отдыха
· рабочее пространство
· зона активности
· рабочая зона

Раздел 3. Системы отопления
Вопрос 1
Какой из представленных видов материалов для отопительных приборов дольше сохраняет тепло при отключении теплоносителя?
· Выберите один ответ:
· Медь
· Чугун
· Алюминий
· Сталь
Вопрос 2
Минусы чугунных радиаторов:
· Выберите один ответ:
· Большой диаметр проходного отверстия
· Малое гидравлическое сопротивление
· Трудоемкость монтажа
· Долговечность
Вопрос 3
Трубопроводы из полимерных материалов применяются с температурой теплоносителя не более:
· Выберите один ответ:
· 60 °С
· 90 °С
· 105 °С
· 95 °С
Вопрос 4
Паровые системы отопления бывают:
· Выберите один или несколько ответов:
· рециркуляционное
· двухтрубные
· высокого давления
· низкого давления
Вопрос 5
Недостатками парового отопления являются:
· Выберите один ответ:
· отсутствие потерь тепла в теплообменниках
· небольшие размеры и меньшая стоимость отопительных приборов
· высокая температура на поверхности отопительных приборов
· малая инерционность и быстрый прогрев системы
Вопрос 6
Назовите характерную особенность систем отопления с естественной циркуляцией:
· Выберите один ответ:
· Независимость от разности температур теплоносителей
· Неизменность давления
· Малые гидравлические потери
· Большая протяженность по длине
Вопрос 7
К радиационным приборам относятся:
· Выберите один ответ:
· радиаторы секционные и панельные
· потолочные отопительные панели
· конвекторы
· ребристые трубы
Вопрос 8
Назовите нормируемую температуру теплоносителя в однотрубной системе для подающей магистрали:
· Выберите один ответ:
· 105 °С
· 60 °С
· 95 °С
· 70 °С
Вопрос 9
Система отопления, в которой отопительные приборы по ходу движения теплоносителя подключены по параллельной схеме, называется:
· Выберите один ответ:
· с верхней разводкой
· бифилярной
· однотрубной
· двухтрубной
Вопрос 10
К конвективно-радиационным приборам относятся:
· Выберите один ответ:
· ребристые трубы
· потолочные отопительные панели
· конвекторы
· радиаторы секционные
Вопрос 11
Проточные воздухосборники устанавливаются:
· Выберите один ответ:
· на приборах верхних этажей
· на приборах каждого этажа
· в верхней точке подающей магистрали
· у основания стояков
Вопрос 12
Назовите нормируемую температуру теплоносителя в однотрубной системе для обратной магистрали:
· Выберите один ответ:
· 70 °С
· 105 °С
· 95 °С
· 60 °С
Вопрос 13
Каких размеров должен быть отопительный прибор по отношению к длине окна в жилых и общественных зданиях?
· Выберите один ответ:
· не более 1/3
· не менее 2/3
· не менее 1/2
· не имеет значения
Вопрос 14
Для предотвращения образования избыточного давления вследствие повышения температуры теплоносителя в системах водяного отопления устанавливают:
· Выберите один ответ:
· воздухосборник
· регулятор давления
· компенсатор
· расширительный сосуд
Вопрос 15
Плинтусные приборы имеют высоту:
· Выберите один ответ:
· менее 100 мм
· менее 200 мм
· от 200 до 450 мм
· 250 мм
Вопрос 16
Для регулирования теплоотдачи нагревательного прибора в однотрубной системе отопления устанавливают:
· Выберите один или несколько ответов:
· краны проточные регулируемые
· трехходовые краны
· вентили балансировочные
· краны двойной регулировки
Вопрос 17
Гравитационная система циркуляции является:
· Выберите один ответ:
· Вынужденной
· Насосной
· Естественной
· Ручной
Вопрос 18
Циркуляционный насос в одноквартирных жилых домах с теплогенераторами монтируется:
· Выберите один ответ:
· на подающем трубопроводе после котла
· на обратном трубопроводе до котла
· на обратном трубопроводе после котла
· на подающем трубопроводе до котла
Вопрос 19
Отопительные конвективно-радиационные приборы передают конвекцией:
· Выберите один ответ:
· от 75 до 90% общего теплового потока
· от 60 до 70% общего теплового потока
· от 20 до 45% общего теплового потока
· от 50 до 75% общего теплового потока
Вопрос 20
Система отопления, в которой циркуляция воды происходит за счет разности плотностей подающей и охлажденной воды, называется:
· Выберите один ответ:
· системой с естественной циркуляцией
· насосной системой
· системой с принудительной подачей
· системой с искусственной циркуляцией

Раздел 4. Теплоснабжение и газоснабжение
Вопрос 1
Комфортное кондиционирование предназначено для:
· Выберите один ответ:
· обеспечения комфортных условий находящихся в кондиционированном помещении людей
· сохранения качества продукции
· обеспечения технологического процесса
· обеспечения нормальной работы технологического оборудования
Вопрос 2
Во влажностном балансе здания учитываются поступления:
· Выберите один ответ:
· только от внутренних источников влаги
· от наружного воздуха и внутренних источников влаги
· только от оборудования
· только от наружного воздуха
Вопрос 3
В тепловом балансе здания учитываются тепловыделения:
· Выберите один ответ:
· только от внутренних источников теплоты
· только от наружного воздуха
· от наружного воздуха и внутренних источников теплоты
· только от солнечной радиации
Вопрос 4
Минимальная температура в рабочее время в холодный период года в помещениях жилых зданий должна быть не ниже:
· Выберите один ответ:
· 18 ºС
· 12 ºС
· 15 ºС
· 20 ºС
Вопрос 5
Вентиляторы среднего давления обеспечивают давление:
· Выберите один ответ:
· до 1000 МПа
· до 3000 МПа
· до 500 КПа
· более 3000 МПа
Вопрос 6
Для предотвращения образования избыточного давления вследствие повышения температуры теплоносителя в системах водяного отопления устанавливают:
· Выберите один ответ:
· воздухосборник
· расширительный сосуд
· компенсатор
· регулятор давления
Вопрос 7
Величина степени черноты не зависит от:
· Выберите один ответ:
· влажности тела
· природы тела
· состояния поверхности
· температуры тела
Вопрос 8
Тепловые пункты, предназначенные для присоединения систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения одного здания, называются:
· Выберите один ответ:
· центральными
· специализированными
· индивидуальными
· местными
Вопрос 9
Из каких взаимосвязанных и последовательно протекающих стадий состоит централизованное теплоснабжение?
· Выберите один ответ:
· подготовка, транспортировка, обработка и использование теплоносителя
· подготовка, транспортировка и использование теплоносителя
· подготовка, обработка и использование теплоносителя
· подготовка, транспортировка и обработка теплоносителя
Вопрос 10
Газ какого давления разрешается использовать в одноквартирных домах и многоквартирных зданиях?
· Выберите один ответ:
· только газ среднего давления
· любой из перечисленных
· только газ низкого давления
· только газ высокого давления
Вопрос 11
Назовите нормируемую температуру теплоносителя в однотрубной системе для обратной магистрали:
· Выберите один ответ:
· 60 °С
· 95 °С
· 105 °С
· 70 °С
Вопрос 12
Отопительные конвективные приборы передают конвекцией:
· Выберите один ответ:
· не менее 65% общего теплового потока
· не менее 85% общего теплового потока
· не менее 95% общего теплового потока
· не менее 75% общего теплового потока
Вопрос 13
Какой газ используется в системе автономного газоснабжения?
· Выберите один ответ:
· этан
· пропан и бутан
· метан и октан
· пентан
Вопрос 14
Для внутренних трубопроводов систем ГВС применяются трубы:
· Выберите один ответ:
· полиэтиленовые
· чугунные
· металлополимерные
· стальные черные
Вопрос 15
Отметьте, что не является преимуществом кольцевых схем тепловых сетей:
· Выберите один ответ:
· более устойчивый гидравлический режим
· высокая надежность теплоснабжения потребителей
· наиболее экономичны по начальным затратам
· уменьшение капитальных затрат на установку резервных мощностей
Вопрос 16
Для регулирования теплоотдачи нагревательного прибора в однотрубной системе отопления устанавливают:
· Выберите один или несколько ответов:
· вентили балансировочные
· трехходовые краны
· краны двойной регулировки
· краны проточные регулируемые
Вопрос 17
«Явная» теплота представляет собой:
· Выберите один ответ:
· тепловую энергию, оказывающую воздействие на температуру воздуха
· тепловую энергию, вызывающую движение воздуха
· количество теплоты, идущей на испарение влаги
· тепловую энергию, вызывающую изменение фазового состояния компонентов воздуха
Вопрос 18
Вентиляторы общего назначения перемещают воздух температурой:
· Выберите один ответ:
· свыше 100 °С
· 20 °С
· 0 °С
· до 80 °С
Вопрос 19
Каким должен быть уклон трубопроводов тепловых сетей?
· Выберите один ответ:
· не менее 0.002
· не менее 0.001
· не менее 0.004
· не менее 0.003
Вопрос 20
Назовите характерную особенность систем отопления с естественной циркуляцией:
· Выберите один ответ:
· Независимость от разности температур теплоносителей
· Большая протяженность по длине
· Неизменность давления
· Малые гидравлические потери
Вопрос 21
Тепловые сети по способу прокладки подразделяются:
· Выберите один ответ:
· водяные и паровые тепловые сети
· канальные, бесканальные и воздушные (наземные) тепловые сети
· магистральные, распределительные (квартальные) и ответвления от магистральных и распределительных тепловых сетей к отдельным зданиям и сооружениям
· водяные, воздушные и паровые тепловые сети
Вопрос 22
Минимальная глубина прокладки полиэтиленовых труб:
· Выберите один ответ:
· 3 м
· 1 м
· 1,5 м
· 2 м
Вопрос 23
Нормативное значение разности давления воздуха, при которой определяется сопротивление воздухопроницанию окон:
· Выберите один ответ:
· 100 Па
· 10 Па
· 0,105 МПа
· 760 мм рт. ст.
Вопрос 24
ГРС обеспечивает бесперебойность газоснабжения путём:
· Выберите один ответ:
· резервирования
· автоматизации
· дросселирования
· одорирования
Вопрос 25
Как называется частичная или полная замена воздуха, содержащего вредные выделения, чистым атмосферным воздухом?
· Выберите один ответ:
· воздухообмен
· воздухозабор
· воздухоувлажнение
· воздухораспределение
Вопрос 26
Рабочее давление у водоразборных приборов не должно превышать:
· Выберите один ответ:
· 4,5 кПа
· 0,8 МПа
· 0,6 МПа
· 0,5 МПа
Вопрос 27
Назовите нормируемую температуру теплоносителя в однотрубной системе для подающей магистрали:
· Выберите один ответ:
· 95 °С
· 105 °С
· 60 °С
· 70 °С
Вопрос 28
Присоединение к действующим сетям низкого давления происходит при давлении в сети в диапазоне:
· Выберите один ответ:
· 200-500 Па
· 100-200 Па
· 200-1200 Па
· 500-1000 Па
Вопрос 29
Каких размеров должен быть отопительный прибор по отношению к длине окна в жилых и общественных зданиях?
· Выберите один ответ:
· не имеет значения
· не менее 1/2
· не менее 2/3
· не более 1/3
Вопрос 30
Проточные воздухосборники устанавливаются:
· Выберите один ответ:
· в верхней точке подающей магистрали
· у основания стояков
· на приборах каждого этажа
· на приборах верхних этажей
Вопрос 31
Назначение теплового пункта:
· Выберите один ответ:
· обеспечение постоянного водоразбора
· подготовка, регулирование и учет теплоносителя для использования его потребителем
· обеспечение потребителей теплотой
· создание определенного запаса воды
Вопрос 32
Как называются горючие газы, добываемые на нефтяных месторождениях?
· Выберите один ответ:
· генераторные
· попутные
· компримированные
· искусственные
Вопрос 33
Испытания газопроводов проводит:
· Выберите один ответ:
· организация, строящая газопровод
· строящая организация в присутствии представителя газового хозяйства
· надзорная организация
· эксплуатирующая организация
Вопрос 34
Отопительные конвективно-радиационные приборы передают конвекцией:
· Выберите один ответ:
· от 50 до 75% общего теплового потока
· от 75 до 90% общего теплового потока
· от 60 до 70% общего теплового потока
· от 20 до 45% общего теплового потока
Вопрос 35
Единица измерения массовой теплоемкости:
· Выберите один ответ:
· кДж/(кг К)
· кДж/кмоль
· Дж/(м³ К)
· Дж/кг
Вопрос 36
Система отопления, в которой отопительные приборы по ходу движения теплоносителя подключены по параллельной схеме, называется:
· Выберите один ответ:
· бифилярной
· однотрубной
· с верхней разводкой
· двухтрубной
Вопрос 37
Коэффициент излучения абсолютно черного тела равен:
· Выберите один ответ:
· 2,93 Вт/(м² К⁴)
· 5,16 Вт/м²
· 5,68 Вт/(м² К⁴)
· 4,19 кДж/(м² К)
Вопрос 38
При выборе расчетной температуры наружного воздуха для жилых и общественных зданий коэффициент обеспеченности принимается:
· Выберите один ответ:
· 0,75
· 0,98
· 0,92
· 0,95
Вопрос 39
На подводках к отдельным зданиям при подземной прокладке уклон теплосети должен выполняться:
· Выберите один ответ:
· от здания к ближайшей камере
· в сторону дренажного колодца
· от камеры к подключаемому зданию
· в сторону септика
Вопрос 40
Какое давление в сети (кольце) высокого давления?
· Выберите один ответ:
· 780 Па
· 10 МПа
· 1,2 МПа
· 5,4 МПа



Ðàçäåë 1. Âåíòèëÿöèÿ è êîíäèöèîíèðîâàíèå âîçäóõà

 

Âîïðîñ 1

 

Êàê íàçûâàåòñÿ ÷àñòè÷íàÿ èëè ïîëíàÿ çàìåíà âîçäóõà, ñîäåðæàùåãî âðåäíûå âûäåëåíèÿ, ÷èñòûì 

àòìîñôåðíûì âîçäóõîì?

 

·

 

Выберите один ответ:

 

o

 

воздухораспределение

 

o

 

воздухообмен

 

o

 

воздухозабор

 

o

 

воздухоувлажнение

 

Вопрос 2

 

В системах кондиционирования используются холодильные машины:

 

·

 

Выберите один ответ:

 

o

 

компрессионного типа

 

o

 

абсорбционные

 

o

 

термоэле

ктрические

 

o

 

адсорбционные

 

Вопрос 3

 

Пылевые вентиляторы предназначены для перемещения газовоздушной смеси с концентрацией 

примесей:

 

·

 

Выберите один ответ:

 

o

 

äî 100 ìã/ì

³

 

o

 

áîëåå 100 ìã/ì

³

 

o

 

áîëåå 30 ìã/ì

³

 

o

 

äî 50 ìã/ì

³

 

Âîïðîñ 4

 

Óñòðîéñòâî, ïðåäíàçíà÷åííîå äëÿ ïîäîãðåâ

à âîçäóõà äî òðåáóåìîé òåìïåðàòóðû, íàçûâàåòñÿ:

 

·

 

Âûáåðèòå îäèí îòâåò:

 

o

 

êàëîðèôåðîì

 

o

 

êîíâåêòîðîì

 

o

 

êîëëåêòîðîì

 

o

 

êîíäèöèîíåðîì

 

Âîïðîñ 5

 

×òî íå îòíîñèòñÿ ê êîíñòðóêòèâíûì ýëåìåíòàì ñèñòåìû âåíòèëÿöèè?

 

·

 

Âûáåðèòå îäèí îòâåò:

 

o

 

ðåø¸òêè

 

o

 

äåôëåêòîðû

 

o

 

ïëàôîíû

 

o

 

ýëåâàòîðû

 

Âîïðîñ 6

 

Èíäèâèäóàëüíûå âûòÿæíûå êàíàëû åñòåñòâåííîé âåíòèëÿöèè äëÿ êàæäîãî ýòàæà èçãîòîâëÿþò â 

çäàíèÿõ:

 

·

 

Âûáåðèòå îäèí îòâåò:

 

o

 

ïðè ëþáîé ýòàæíîñòè

 

o

 

äî 9 ýòàæåé

 

o

 

ñâûøå 5 ýòàæåé

 

o

 

äî 5 ýòàæåé

 

Âîïðîñ 7

 

Äàâëåíèå, ñîçäàâàåìîå âåíòèëÿòîðàìè â ÑÊÂ âûñîêîãî äàâëåíèÿ:

 

·

 

Âûáåðèòå îäèí îòâåò:

 

o

 

äî 3000 ÌÏà

 

o

 

äî 1000 ÌÏà

 

o

 

áîëåå 500 ÌÏà

 

o

 

áîëåå 3000 ÌÏà

 

Âîïðîñ 8

 

