Вопрос 1
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0

Присоединение к действующим сетям низкого давления происходит при давлении в сети в диапазоне:
Вопрос 2
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0

Какие пылеуловители не относятся к группе инерционных аппаратов:
Вопрос 3
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0

В каком состоянии транспортируются и хранятся СУГ?
Вопрос 4
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0

В нерабочее время минимальная температура в производственных зданиях должна быть:
Вопрос 5
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0

Средняя температура наружного воздуха и продолжительность отопительного периода принимается при проектировании жилых зданий для периода со средней суточной температурой наружного воздуха:
Вопрос 40
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0

Какое давление газа поддерживается во внутридомовой сети?
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