Вопрос 1
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0

Чему будет равно термическое сопротивление теплопередаче стены, если толщина слоя 0,012 м, а коэффициент теплопроводности 0,17 Вт/(м∙  оС):
Вопрос 2
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0

Температура внутренней поверхности конструктивных элементов остекления окон жилых зданий должна быть не ниже:
Вопрос 3
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0

Исходя из второго условия комфортности можно определить:
Вопрос 4
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0

Нормативное значение разности давления воздуха, при которой определяется сопротивление воздухоприницанию окон:
Вопрос 20
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0

Единица измерения коэффициента теплопроводности материала, :
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