Вопрос 1
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0

Бесканальную прокладку в обычно применяют для труб диаметром:
Вопрос 2
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0

Независимая схема присоединения системы отопления используется в зданиях высотой:
Вопрос 3
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0

Толщина тепловой изоляции для трубопроводов ГВС должна быть:

Вопрос 4
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0

Отметьте, что не является преимуществом кольцевых схем тепловых сетей:
Вопрос 20
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0

Недостатком централизованного теплоснабжения является:
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