Практическое задание 2
Этап практики - Теоретический этап состоит из двух заданий
Задание. 2.1. Решить геодезические задачи.
Исходные данные по вариантам взять из Приложения 1.
Задание. 2.2. Ответить на теоретические вопросы.
Методические указания
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	№ вар
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Первая буква фамилии
	А
	Б
	В
	Г
	Д
	Е,Ё
	Ж
	З
	И
	К
	Л
	М
	Н

	№ вар.
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25

	Первая буква фамилии
	О
	П
	Р
	С
	Т
	У
	Ф
	Х
	Ц,Ч
	Ш,Щ
	Э
	Ю,Я



Задание 2.1
Тема «Линейные измерения»
Задача 1. Вычислите уклон линии АВ, если отсчет по задней рейке в точке А: a = __ мм, отсчет по передней рейке в точке В: b = __ мм и горизонтальное проложение линии АВ = L = __ м.
Рекомендации по выполнению задания
1. По известной формуле вычислите уклон заданной линии.
Тема «Решение прямой геодезической задачи»
Задача 2. 	Вычислите координаты точки 2 (X2, Y2), если даны координаты точки 1: Х1= __ м ,Y1 = __ м; расстояние между точками L1-2 = __ м и дирекционный угол линии 1 – 2 α1-2 = __.
Рекомендации по выполнению задания
1. Через  тригонометрические функции вычислите приращение  координат.
2.  Координаты точки 2 вычислите через приращение  координат.

Тема «Геодезические разбивочные работы»
Задача 3.	Вынести на местность заданный проектный отрезок d пр = __ м. Принять угол наклона линии на местности ν = __ при номинальной длине прибора lо= 20 м, рабочей длине l = __ м. Температура воздуха (мерной ленты) при измерениях tизм.= __ и при компарированииtком.= __. 
Рекомендации по выполнению задания
1. Выполните расчет поправок при выносе проектного отрезка с применением стальной мерной ленты.
Задача 4. Определите линейную, угловую и относительную величину крена высотного сооружения башенного типа (Н = 50,5 м) методом теодолитного проектирования в двух взаимно перпендикулярных плоскостях. Результаты проектирования: l1 = 7,8 cм; l2 = 9,5 см. 
Рекомендации по выполнению задания
1. Привести схему расчета линейного крена.














Приложение 1
Задания по вариантам    
	№ вар.
	Задача 1
	Задача 2
	Задача 3

	
	a
	b
	L
	X1
	Y1
	 L
	α
	d
	
	l
	tизм.
	tкомп.

	
	мм
	мм
	м
	м
	м
	м
	º
	
	м
	º
	
	м
	º
	º

	1
	0387
	1171
	111,15
	250,00
	275,00
	111,15
	269
	10
	111,15
	4 
	30
	19,986 м
	+38
	+20

	2
	0752
	1592
	177,78
	303,66
	301,75
	177,78
	15
	45
	126,78
	−5
	30
	19,986 м
	−15
	+20

	3
	2105
	2950
	130,65
	500,00
	350,00
	130,65
	178
	10
	130,65
	9
	00
	19,986 м
	−17
	+22

	4
	2533
	1625
	312,27
	−7,00
	+7,00
	312,27
	359
	03
	95,27
	−6
	30
	19,986 м
	+30
	+20

	5
	1490
	2030
	105,45
	61,83
	104,44
	105,45
	123
	15
	105,45
	3
	45
	19,986 м
	−13 
	+25

	6
	1766
	0840
	360,65
	5,72
	223,31
	360,65
	310
	46
	160,65
	−5
	15
	19,986 м
	−33
	+22

	7
	0756
	1311
	275,15
	−177,38
	+123,73
	275,15
	279
	25
	75,15
	−12
	35
	19,986 м
	+ 8
	+21

	8
	0865
	1041
	120,60
	−72,83
	−94,81
	120,60
	133
	15
	120,60
	10
	12
	19,986 м
	-18
	+25

	9
	1311
	1664
	107,25
	−49,28
	+104,49
	107,25
	125
	00
	107,25
	−4
	35
	19,986 м
	+10
	+15

	10
	2204
	2111
	116,02
	200,00
	220,00
	116,02
	177
	58
	116,02
	15
	25
	19,986 м
	+28
	+24

	11
	0422
	0906
	198,65
	140,45
	−160,35
	198,65
	88
	59
	108,65
	8
	45
	19,986 м
	+14
	+23

	12
	0834
	1131
	210,50
	175,10
	−152,25
	210,50
	201
	05
	86,50
	11
	20
	19,986 м
	+10
	+18

	13
	1775
	2485
	152,65
	−200,15
	180,45
	152,65
	179
	55
	152,65
	15
	15
	19,986 м

	+ 8
	+12

	14
	0858
	1185
	131,25
	547,11
	640,52
	131,25
	140
	44
	131,25
	13
	45
	19,986 м
	+16
	+25

	15
	0593
	1122
	165,30
	−507,12
	−347,59
	165,30
	137
	55
	148,30
	22
	30
	19,986 м
	+38
	+28

	16
	1183
	1263
	105,50
	−131,11
	−300,11
	105,50
	200
	20
	105,50
	35
	15
	19,986 м
	+19
	+20

	17
	1094
	1115
	117,55
	100,15
	160,45
	117,55
	197
	50
	117,55
	27
	26
	19,986 м
	+27
	+19

	18
	1346
	1538
	110,40
	−180,45
	140,25
	110,40
	112
	10
	110,40
	−22
	55
	19,986 м
	+38
	+20

	19
	1600
	1789
	169,00
	−164,15
	122,45
	169,00
	177
	35
	169,00
	−6
	20
	19,986 м
	+28
	+22

	20
	1432
	1625
	131,20
	130,45
	−145,10
	131,20
	133
	15
	131,20
	3
	30
	19,986 м
	+29
	+10

	21
	1508
	1432
	85,90
	107,12
	640,22
	85,90
	144
	20
	85,90
	−4
	40
	19,986 м
	+17
	+29

	22
	1786
	2945
	151,20
	−60,22
	−642,22
	151,20
	168
	27
	151,20
	−6
	40
	19,986 м
	+16
	+27

	23
	1916
	2754
	270,22
	275,50
	275,50
	270,22
	199
	33
	110,22
	−5
	20
	19,986 м
	+28
	+10

	24
	0874
	1897
	231,40
	−120,00
	−125,00
	231,40
	180
	00
	75,40
	−7
	20
	19,986 м
	+15
	+20

	25
	2364
	2092
	174,85
	150,00
	150,00
	174,85
	111
	27
	174,85
	12
	10
	19,986 м
	+18º
	+28






Задание 2.2
Ответить на теоретические вопросы.
Вариант 1
1. Как вычисляются дирекционные углы сторон замкнутого теодолитного хода, если измерены внутренние углы и дан начальный дирекционный угол? Как контролируется правильность? Ответ дополните схемами.
2. Как вычисляется невязка в превышениях замкнутого нивелирного хода и разомкнутого нивелирного хода? Как вычислить допустимые невязки и как распределить поправки?
Вариант 2
1. Как измеряется горизонтальный угол способом повторения?
2. Какие работы: плановые и высотные выполняются при нивелировании поверхности по квадратам? Какие инструменты применяют?
Вариант 3
1. Что называется ценой деления лимба? Какие существуют отсчетные приспособления? Ответ дополните схемами.
2. В чем заключается вычислительно-графическая обработка результатов измерений при нивелировании поверхности по квадратам?
Вариант 4
1. Понятие истинных и магнитных азимутов, связь между этими ориентирующими углами. Понятие о склонении магнитной стрелки. Ответ дополните схемами.
2. Как вычисляется объем земляных работ при планировке горизонтальной площадки? Ответ дополните схемой.
Вариант 5
1. Как вычисляются дирекционные углы сторон замкнутого теодолитного хода, если измерены внутренние углы и дан начальный дирекционный угол? Как контролируется правильность? Ответ дополните схемами.
2. Какая съемка называется тахеометрической? В чем сущность тригонометрического нивелирования? Ответ дополните схемой.

Вариант 6
1. Что такое прямоугольная, поперечно-цилиндрическая проекция Гаусса – Крюгера? Как определяется положение точки в прямоугольной системе координат? Ответ дополните схемами.
2. По какой формуле вычисляется проектная отметка при проектировании горизонтальной площадки? Опишите значение всех элементов. Ответ дополните схемой.
Вариант 7
1. Как наносятся на план точки ситуации, снятые способами: перпендикуляров, угловой и линейной засечки?
2. Как вычисляются отметки станций и пикетных точек при тахеометрической съемке?
Вариант 8
1. Из каких действий складывается приведение теодолита в рабочее положение? Что такое параллакс нитей и как он устраняется?
2. Какие точки круговой кривой называются главными? Как определяются данные для разбивки главных точек кривой?
Вариант 9
1. Как измеряется горизонтальный угол способом повторения?
2. В чем сущность геометрического нивелирования? Какие существуют способы геометрического нивелирования? Ответ дополните схемой.
Вариант 10
1. Что значит ориентировать линию на местности? Основные ориентирующие углы и направления. Ответ дополните схемами. 
2. Какие виды съемочного обоснования применяют при тахеометрической съемке?
Вариант 11
1. Какова схема построения государственных плановых и высотных геодезических сетей?
2. Какой порядок работы на станции при техническом нивелировании? В чем заключается разбивка пикетажа? Какие точки называются связующими и промежуточными? Ответ дополните схемой.
Вариант 12
1. Как по топографической карте запроектировать трассу с заданным уклоном? Ответ дополните схемой.
2. Как вычисляются отметки станций и пикетных точек при тахеометрической съемке?
Вариант 13
1. Что называется масштабом? Какие бывают масштабы? Понятие о численных масштабах, расшифровка их. Что такое точность масштаба, как определить точность любого масштаба?
2. Чем руководствуются при проведении проектной линии? Как вычисляются проектные и рабочие отметки?
Вариант 14
1. Как вычисляются дирекционные углы сторон замкнутого теодолитного хода, если измерены внутренние углы и дан начальный дирекционный угол? Как контролируется правильность? Ответ дополните схемами.
2. Как вычисляется невязка в превышениях замкнутого нивелирного хода и разомкнутого нивелирного хода? Как вычислить допустимые невязки и как распределить поправки?
Вариант 15
1. Как измеряется горизонтальный угол способом повторения?
2. Какие работы: плановые и высотные – выполняются при нивелировании поверхности по квадратам? Какие инструменты применяют?
Вариант 16
1. Что называется ценой деления лимба? Какие существуют отсчетные приспособления? Ответ дополните схемами.
2. В чем заключается вычислительно-графическая обработка результатов измерений при нивелировании поверхности по квадратам?
Вариант 17
1. Понятие истинных и магнитных азимутов, связь между этими ориентирующими углами. Понятие о склонении магнитной стрелки. Ответ дополните схемами.
2. Как вычисляется объем земляных работ при планировке горизонтальной площадки? Ответ дополните схемой.
Вариант 18
1. Как вычисляются дирекционные углы сторон замкнутого теодолитного хода, если измерены внутренние углы и дан начальный дирекционный угол? Как контролируется правильность? Ответ дополните схемами.
2. Какая съемка называется тахеометрической? В чем сущность тригонометрического нивелирования? Ответ дополните схемой.
Вариант 19
1. Что такое прямоугольная, поперечно-цилиндрическая проекция Гаусса – Крюгера? Как определяется положение точки в прямоугольной системе координат? Ответ дополните схемами.
2. По какой формуле вычисляется проектная отметка при проектировании горизонтальной площадки? Опишите значение всех элементов. Ответ дополните схемой.
Вариант 20
1. Как наносятся на план точки ситуации, снятые способами: перпендикуляров, угловой и линейной засечки?
2. Как вычисляются отметки станций и пикетных точек при тахеометрической съемке?
Вариант 21
1. Из каких действий складывается приведение теодолита в рабочее положение? Что такое параллакс нитей и как он устраняется?
2. Какие точки круговой кривой называются главными. Как определяются данные для разбивки главных точек кривой?
Вариант 22
1. Как измеряется горизонтальный угол способом повторения?
2. В чем сущность геометрического нивелирования? Какие существуют способы геометрического нивелирования? Ответ дополните схемой.
Вариант 23
1. Что значит ориентировать линию на местности? Основные ориентирующие углы и направления. Ответ дополните схемами. 
2. Какие виды съемочного обоснования применяют при тахеометрической съемке?
Вариант 24
1. Какова схема построения государственных плановых и высотных геодезических сетей?
2. Какой порядок работы на станции при техническом нивелировании? В чем заключается разбивка пикетажа? Какие точки называются связующими и промежуточными? Ответ дополните схемой.
Вариант 25
1. Как по топографической карте запроектировать трассу с заданным уклоном? Ответ дополните схемой.
2. Как вычисляются отметки станций и пикетных точек при тахеометрической съемке

