Общие рекомендации по выполнению учебной практики (изыскательской практики)

Отчет по практике выполняется в объеме не более 25 страниц формата А4. Работу необходимо оформить в соответствии со следующими требованиями:
1. Завершенная работа представляет собой текстовое изложение содержания выполненных заданий с соответствующими иллюстративными материалами. Текст работы должен быть набран на компьютере с использованием современного текстового редактора. При использовании текстового редактора Microsoft Word рекомендуется использовать следующие параметры: тип шрифта: «Times New Roman», размер шрифта: 14, междустрочный интервал: полуторный. Все страницы работы должны иметь сквозную нумерацию; 
1. Абзацные отступы не допускается заменять пробелами или табуляцией;
1. Между словами не должно быть более одного пробела, все выравнивания производятся табуляцией;
1. Недопустимо наличие переносов, расставленных вручную с помощью дефисов;
1. Заголовки и подзаголовки должны быть выделены в тексте с помощью форматирования. Переносы в заголовках не допускаются; заголовки делятся на строки по смыслу; предлоги и союзы в конце строки переносятся на начало следующей.





[bookmark: _GoBack]Виды работ
1. Решите задачи.
2. Ответьте на контрольные вопросы.
3. Выполните обработку теодолитных ходов (замкнутый полигон и разомкнутый). Нанесите по координатам точки теодолитных ходов и нанесите ситуацию (см. методические указания «Составление плана местности по результатам теодолитной съемки»).
4.  Выполните обработку журнала нивелирования трассы и постройте продольный профиль трубопровода. 
5. Задания сдаются на проверку в электронном виде.
Номер варианта по выполнению геодезической практики  присваивается по таблице. 
	№ вар
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Первая буква фамилии
	А
	Б
	В
	Г
	Д
	Е, Ё
	Ж
	З
	И
	К
	Л
	М
	Н



	№ вар.
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25

	Первая буква фамилии
	О
	П
	Р
	С
	Т
	У
	Ф
	Х
	Ц, Ч
	Ш, Щ
	Э
	Ю, Я




















Проверяемые задания
Проверяемое задание 1
Решите задачи. Исходные данные по вариантам взять из приложения 1.
Тема «Линейные измерения»
Задача 1.1. Вычислите уклон линии АВ, если отсчет по задней рейке в точке А: a = __ мм, отсчет по передней рейке в точке В: b = __ мм и горизонтальное проложение линии АВ = L = __ м.
Рекомендации по выполнению задания
1. По известной формуле вычислите уклон заданной линии.
Тема «Решение прямой геодезической задачи»
Задача 1.2. 	Вычислите координаты точки 2 (X2, Y2), если даны координаты точки 1: Х1 = __ м ,Y1 = __ м; расстояние между точками L1-2 = __ м и дирекционный угол линии 1 – 2 α1-2 = __.
Рекомендации по выполнению задания
1. Через  тригонометрические функции вычислите приращение  координат.
2.  Координаты точки 2 вычислите через приращение  координат.

Тема «Геодезические разбивочные работы»
Задача 1.3.	Вынести на местность заданный проектный отрезок d пр = __ м. Принять угол наклона линии на местности ν = __ при номинальной длине прибора lо = 20 м, рабочей длине l = __ м. Температура воздуха (мерной ленты) при измерениях tизм.= __ и при компарировании tком.= __. 
Рекомендации по выполнению задания
1. Выполните расчет поправок при выносе проектного отрезка с применением стальной мерной ленты.
Задача 1.4. Определите линейную, угловую и относительную величину крена высотного сооружения башенного типа (Н = 50,5 м) методом теодолитного проектирования в двух взаимно перпендикулярных плоскостях. Результаты проектирования: l1 = 7,8 cм; l2 = 9,5 см. 
Рекомендации по выполнению задания
1. Привести схему расчета линейного крена.

Приложение 1
Задания по вариантам    
	№ вар.
	Задача 1
	Задача 2
	Задача 3

	
	a
	b
	L
	X1
	Y1
	 L
	α
	d
	
	l
	tизм.
	tкомп.

	
	мм
	мм
	м
	м
	м
	м
	º
	
	м
	º
	
	м
	º
	º

	1
	0387
	1171
	111,15
	250,00
	275,00
	111,15
	269
	10
	111,15
	4 
	30
	19,986 м
	+38
	+20

	2
	0752
	1592
	177,78
	303,66
	301,75
	177,78
	15
	45
	126,78
	−5
	30
	19,986 м
	−15
	+20

	3
	2105
	2950
	130,65
	500,00
	350,00
	130,65
	178
	10
	130,65
	9
	00
	19,986 м
	−17
	+22

	4
	2533
	1625
	312,27
	−7,00
	+7,00
	312,27
	359
	03
	95,27
	−6
	30
	19,986 м
	+30
	+20

	5
	1490
	2030
	105,45
	61,83
	104,44
	105,45
	123
	15
	105,45
	3
	45
	19,986 м
	−13 
	+25

	6
	1766
	0840
	360,65
	5,72
	223,31
	360,65
	310
	46
	160,65
	−5
	15
	19,986 м
	−33
	+22

	7
	0756
	1311
	275,15
	−177,38
	+123,73
	275,15
	279
	25
	75,15
	−12
	35
	19,986 м
	+ 8
	+21

	8
	0865
	1041
	120,60
	−72,83
	−94,81
	120,60
	133
	15
	120,60
	10
	12
	19,986 м
	-18
	+25

	9
	1311
	1664
	107,25
	−49,28
	+104,49
	107,25
	125
	00
	107,25
	−4
	35
	19,986 м
	+10
	+15

	10
	2204
	2111
	116,02
	200,00
	220,00
	116,02
	177
	58
	116,02
	15
	25
	19,986 м
	+28
	+24

	11
	0422
	0906
	198,65
	140,45
	−160,35
	198,65
	88
	59
	108,65
	8
	45
	19,986 м
	+14
	+23

	12
	0834
	1131
	210,50
	175,10
	−152,25
	210,50
	201
	05
	86,50
	11
	20
	19,986 м
	+10
	+18

	13
	1775
	2485
	152,65
	−200,15
	180,45
	152,65
	179
	55
	152,65
	15
	15
	19,986 м

	+ 8
	+12

	14
	0858
	1185
	131,25
	547,11
	640,52
	131,25
	140
	44
	131,25
	13
	45
	19,986 м
	+16
	+25

	15
	0593
	1122
	165,30
	−507,12
	−347,59
	165,30
	137
	55
	148,30
	22
	30
	19,986 м
	+38
	+28

	16
	1183
	1263
	105,50
	−131,11
	−300,11
	105,50
	200
	20
	105,50
	35
	15
	19,986 м
	+19
	+20

	17
	1094
	1115
	117,55
	100,15
	160,45
	117,55
	197
	50
	117,55
	27
	26
	19,986 м
	+27
	+19

	18
	1346
	1538
	110,40
	−180,45
	140,25
	110,40
	112
	10
	110,40
	−22
	55
	19,986 м
	+38
	+20

	19
	1600
	1789
	169,00
	−164,15
	122,45
	169,00
	177
	35
	169,00
	−6
	20
	19,986 м
	+28
	+22

	20
	1432
	1625
	131,20
	130,45
	−145,10
	131,20
	133
	15
	131,20
	3
	30
	19,986 м
	+29
	+10

	21
	1508
	1432
	85,90
	107,12
	640,22
	85,90
	144
	20
	85,90
	−4
	40
	19,986 м
	+17
	+29

	22
	1786
	2945
	151,20
	−60,22
	−642,22
	151,20
	168
	27
	151,20
	−6
	40
	19,986 м
	+16
	+27

	23
	1916
	2754
	270,22
	275,50
	275,50
	270,22
	199
	33
	110,22
	−5
	20
	19,986 м
	+28
	+10

	24
	0874
	1897
	231,40
	−120,00
	−125,00
	231,40
	180
	00
	75,40
	−7
	20
	19,986 м
	+15
	+20

	25
	2364
	2092
	174,85
	150,00
	150,00
	174,85
	111
	27
	174,85
	12
	10
	19,986 м
	+18º
	+28



 Проверяемое задание 2
Ответьте на контрольные вопросы. 
Вариант 1
1. Как вычисляются дирекционные углы сторон замкнутого теодолитного хода, если измерены внутренние углы и дан начальный дирекционный угол? Как контролируется правильность? Ответ дополните схемами.
2. Как вычисляется невязка в превышениях замкнутого нивелирного хода и разомкнутого нивелирного хода? Как вычислить допустимые невязки и как распределить поправки?
Вариант 2
1. Как измеряется горизонтальный угол способом повторения?
2. Какие работы: плановые и высотные выполняются при нивелировании поверхности по квадратам? Какие инструменты применяют?

Вариант 3
1. Что называется ценой деления лимба? Какие существуют отсчетные приспособления? Ответ дополните схемами.
2. В чем заключается вычислительно-графическая обработка результатов измерений при нивелировании поверхности по квадратам?

Вариант 4
1. Понятие истинных и магнитных азимутов, связь между этими ориентирующими углами. Понятие о склонении магнитной стрелки. Ответ дополните схемами.
2. Как вычисляется объем земляных работ при планировке горизонтальной площадки? Ответ дополните схемой.

Вариант 5
1. Как вычисляются дирекционные углы сторон замкнутого теодолитного хода, если измерены внутренние углы и дан начальный дирекционный угол? Как контролируется правильность? Ответ дополните схемами.
2. Какая съемка называется тахеометрической? В чем сущность тригонометрического нивелирования? Ответ дополните схемой.

Вариант 6
1. Что такое прямоугольная, поперечно-цилиндрическая проекция Гаусса – Крюгера? Как определяется положение точки в прямоугольной системе координат? Ответ дополните схемами.
2. По какой формуле вычисляется проектная отметка при проектировании горизонтальной площадки? Опишите значение всех элементов. Ответ дополните схемой.

Вариант 7
1. Как наносятся на план точки ситуации, снятые способами: перпендикуляров, угловой и линейной засечки?
2. Как вычисляются отметки станций и пикетных точек при тахеометрической съемке?

Вариант 8
1. Из каких действий складывается приведение теодолита в рабочее положение? Что такое параллакс нитей и как он устраняется?
2. Какие точки круговой кривой называются главными? Как определяются данные для разбивки главных точек кривой?

Вариант 9
1. Как измеряется горизонтальный угол способом повторения?
2. В чем сущность геометрического нивелирования? Какие существуют способы геометрического нивелирования? Ответ дополните схемой.

Вариант 10
1. Что значит ориентировать линию на местности? Основные ориентирующие углы и направления. Ответ дополните схемами. 
2. Какие виды съемочного обоснования применяют при тахеометрической съемке?

Вариант 11
1. Какова схема построения государственных плановых и высотных геодезических сетей?
2. Какой порядок работы на станции при техническом нивелировании? В чем заключается разбивка пикетажа? Какие точки называются связующими и промежуточными? Ответ дополните схемой.

Вариант 12
1. Как по топографической карте запроектировать трассу с заданным уклоном? Ответ дополните схемой.
2. Как вычисляются отметки станций и пикетных точек при тахеометрической съемке?

Вариант 13
1. Что называется масштабом? Какие бывают масштабы? Понятие о численных масштабах, расшифровка их. Что такое точность масштаба, как определить точность любого масштаба?
2. Чем руководствуются при проведении проектной линии? Как вычисляются проектные и рабочие отметки?

Вариант 14
1. Как вычисляются дирекционные углы сторон замкнутого теодолитного хода, если измерены внутренние углы и дан начальный дирекционный угол? Как контролируется правильность? Ответ дополните схемами.
2. Как вычисляется невязка в превышениях замкнутого нивелирного хода и разомкнутого нивелирного хода? Как вычислить допустимые невязки и как распределить поправки?
Вариант 15
1. Как измеряется горизонтальный угол способом повторения?
2. Какие работы: плановые и высотные – выполняются при нивелировании поверхности по квадратам? Какие инструменты применяют?

Вариант 16
1. Что называется ценой деления лимба? Какие существуют отсчетные приспособления? Ответ дополните схемами.
2. В чем заключается вычислительно-графическая обработка результатов измерений при нивелировании поверхности по квадратам?

Вариант 17
1. Понятие истинных и магнитных азимутов, связь между этими ориентирующими углами. Понятие о склонении магнитной стрелки. Ответ дополните схемами.
2. Как вычисляется объем земляных работ при планировке горизонтальной площадки? Ответ дополните схемой.

Вариант 18
1. Как вычисляются дирекционные углы сторон замкнутого теодолитного хода, если измерены внутренние углы и дан начальный дирекционный угол? Как контролируется правильность? Ответ дополните схемами.
2. Какая съемка называется тахеометрической? В чем сущность тригонометрического нивелирования? Ответ дополните схемой.

Вариант 19
1. Что такое прямоугольная, поперечно-цилиндрическая проекция Гаусса – Крюгера? Как определяется положение точки в прямоугольной системе координат? Ответ дополните схемами.
2. По какой формуле вычисляется проектная отметка при проектировании горизонтальной площадки? Опишите значение всех элементов. Ответ дополните схемой.
Вариант 20
1. Как наносятся на план точки ситуации, снятые способами: перпендикуляров, угловой и линейной засечки?
2. Как вычисляются отметки станций и пикетных точек при тахеометрической съемке?

Вариант 21
1. Из каких действий складывается приведение теодолита в рабочее положение? Что такое параллакс нитей и как он устраняется?
2. Какие точки круговой кривой называются главными. Как определяются данные для разбивки главных точек кривой?

Вариант 22
1. Как измеряется горизонтальный угол способом повторения?
2. В чем сущность геометрического нивелирования? Какие существуют способы геометрического нивелирования? Ответ дополните схемой.

Вариант 23
1. Что значит ориентировать линию на местности? Основные ориентирующие углы и направления. Ответ дополните схемами. 
2. Какие виды съемочного обоснования применяют при тахеометрической съемке?
Вариант 24
1. Какова схема построения государственных плановых и высотных геодезических сетей?
2. Какой порядок работы на станции при техническом нивелировании? В чем заключается разбивка пикетажа? Какие точки называются связующими и промежуточными? Ответ дополните схемой.
Вариант 25
1. Как по топографической карте запроектировать трассу с заданным уклоном? Ответ дополните схемой.
2. Как вычисляются отметки станций и пикетных точек при тахеометрической съемке?

























Проверяемое задание 3
Тема «Теодолитная съемка»
Задание
Постройте план теодолитной съемки  в масштабе 1:1000 по вычисленным координатам точек и нанесите ситуацию.

Схема замкнутого и диагонального теодолитных ходов


[image: ]

Абрис теодолитных ходов
[image: Теод]

16,25
4, 7
10, 37
47, 44
3, 11
8, 22
3, 05
4, 9
129, 60
66, 07
64, 55
45, 31
62, 02
46, 83
49, 36
87, 34
80,66
105, 42
107, 19
110, 14
124, 88
127, 83
10,32
Канава
16,24
29, 58
82º18
21º45


Ведомость вычисления координат замкнутого теодолитного хода                                                                      Приложение 2                                                              
	№ вершин полигона
	Внутренние углы
	Дирекционные углы
	Румбы сторон
	Длина горизонтального проложения, 
м
	Приращения
	Координаты

	
	измеренные
	исправленные
	
	
	
	вычисленные
	исправленные
	

	
	◦
	'
	◦
	'
	◦
	'
	Назв.
	◦
	'
	
	±
	ΔΧ
	±
	ΔΥ
	±
	ΔΧ
	±
	ΔΥ
	±
	ΔΧ
	±
	ΔΥ

	
	
	0,'3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	116
	29,0
	116
	29,3
	
	
	
	
	
	
	
	0,04
	
	−0,03
	
	
	
	
	+

	275,00
	+
	275,00

	
	
	0,'3
	
	
	60
	00

	СВ
	60
	00
	130,32
	+
	65,16
	+
	112,86
	+
	65,20
	+
	112,83
	
	
	
	

	2
	104
	22,7
	104
	23
	
	
	
	
	
	
	
	0,04
	
	−0,03
	
	
	
	
	+
	340,20
	+
	387,83

	
	
	0,'3
	
	
	135
	37
	ЮВ
	44
	23
	128,48
	−
	91,82
	+
	89,86
	−
	91,78
	+
	89,83
	
	
	
	

	3
	123
	12,2
	123
	12,5
	
	
	
	
	
	
	
	0,05
	
	−0,03
	
	
	
	
	+
	248,42
	+
	477,66

	
	
	0,'3
	
	
	192
	24,5
	ЮЗ
	12
	24,5
	132,55
	−
	129,45
	−
	28.48
	−
	129,40
	−
	28,51

	
	
	
	

	4
	77
	06,2
	77
	06,5
	
	
	
	
	
	
	
	0,03

	
	−0,02
	
	
	
	
	+
	119,02
	+
	449,15

	
	
	0,'3
	
	
	295
	18
	СЗ
	64
	42
	89,81
	+
	38,38
	−
	81.19
	+
	38,41
	−
	81,21
	
	
	
	

	5
	225
	50,6
	225
	50,9
	
	
	
	
	
	
	
	0,03
	
	    −0,02
	
	
	
	
	+
	157,43

	+
	367,94

	
	
	0,'3
	
	
	249
	27,1
	ЮЗ
	69
	27,1
	89,44
	−
	      31,39
	−
	    83,74
	−
	    31,36
	−
	83,72
	
	
	
	

	6
	72
	57,5
	 72
	57,8
	
	
	
	
	
	
	
	0,05
	
	     −0,04
	
	
	
	
	+
	126,07
	+
	284,18

	
	
	
	
	
	356
	29,3
	СЗ
	3
	30,7
	149,16
	+
	     148,88
	−
	      9,14
	+
	    148,93
	−
	9,19
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	275,00
	+
	275,00

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
−1',8
	
	
	
	
	
	

	

	-0.24
	

	0.17
	

	

	
	
	
	



1. Допустимая невязка в углах ± 2 · 0,5' √6 = ± 2',4.      
2.	Абсолютная невязка в периметре .3. Относительная невязка в периметре = 1/2448 = .     
   4. Допустимая невязка в периметре      .
                                                                                                                                                                                
Приложение 3
Ведомость вычисления координат диагонального теодолитного хода                                                                                  	


	№ вершин полигона
	Внутренние углы
	Дирекционные углы
	Румбы сторон
	Длина горизонталь-ного проложения, 
м
	Приращения
	Координаты

	
	измеренные
	исправленные
	
	
	
	вычисленные
	исправленные
	

	
	◦
	'
	◦
	'
	◦
	'
	Назв.
	◦
	'
	
	±
	ΔΧ
	±
	ΔΥ
	±
	ΔΧ
	±
	ΔΥ
	±
	ΔΧ
	±
	ΔΥ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-0,'2
	
	
	60

	00

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	42
	43,7
	42
	43,5
	
	
	
	
	
	
	
	0,04
	
	0,03
	
	
	
	
	+
	340,20
	+
	387,83

	
	
	-0,'2
	
	
	197
	16,5
	ЮЗ
	17
	16,5
	91,41
	−
	87,29
	−
	27,14
	−
	87,25
	−
	27,11
	
	
	
	

	7
	245
	46.7
	245
	46,5
	
	
	
	
	
	
	
	0,04
	
	0,02
	
	
	
	
	+
	252,95
	+
	360,72

	
	
	-0,'2
	
	
	131
	30,0
	ЮВ
	48
	30
	83,70
	−
	55,46
	+
	62,69
	−
	55,42
	+
	62,71

	
	
	
	

	8
	77
	22,2
	77
	22
	
	
	
	
	
	
	
	0,02
	
	0,01
	
	
	
	
	+
	197,53
	+
	423,43

	
	
	-0,'2
	
	
	234
	08,0
	ЮЗ
	54
	08
	68,48
	−
	40,12
	−
	55,50
	−
	40,10
	−
	55,49
	
	
	
	

	5
	164
	41,1
	164
	40,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	157,43

	+
	367,94

	
	
	
	
	
	249
	27,1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	

	

	−0,10
	

	−0,06
	

	

	
	
	
	



1.	Допустимая невязка в углах ± 2 · 0.5' √4 = ±2.
 2. Абсолютная невязка в периметре .
3. Относительная невязка в периметре      1 /2025.
4. Допустимая невязка в периметре .

                               Приложение 4
                                                    Исходный дирекционный угол 
	Номер варианта
	Дирекционный угол
	Номер варианта
	Дирекционный угол

	1
	203° 01'
	14
	127° 39'

	2
	92° 00'
	15
	220° 34'

	3
	184° 57'
	16
	307° 14'

	4
	271° 37'
	17
	51° 36'

	5
	15° 11'
	18
	139° 32'

	6
	103° 53'
	19
	232° 26'

	7
	196° 50'
	20
	319° 05'

	8
	283° 28'
	21
	63° 44'

	9
	27° 19'
	22
	151° 25'

	10
	115° 46'
	23
	244° 17'

	11
	208° 42'
	24
	341° 40'

	12
	295° 22'
	25
	75° 52'

	13
	39° 27'
	
	



Рекомендации по выполнению задания
1. Вычислите координаты точек теодолитных ходов (приложения 2, 3). 
2. Координаты первой точки общие для всех вариантов (Х1 = 275,00, У1 = 275,00).
3. Значение дирекционного угла начального направления взять по варианту приложения 4.
4. Нанести по координатам точки теодолитных ходов и нанести ситуацию (Методические указания «Составление плана местности по результатам теодолитной съемки»). 

Проверяемое задание 4  
Тема «Трассирование линейных сооружений»

Задание
Постройте продольный профиль трубопровода по исходным данным.
                                                                                               Приложение 5
Пикетажный журнал
 [image: ]


                                                                                                                                                                           Приложение 6
Модуль I.      
Журнал геометрического нивелирования трассы

	№
станций
	Нивелируемые точки
	Отсчеты по рейке, мм 
	Превышение, мм
	Превышение среднее, мм
	Горизонт
инструмента, м
	Отметка
Н, 
м


	
	
	Задняя
	Передняя
	Промеж.
	
          +
	
        −
	
       +     
	
         −  
	
	

	
1
	Рп.1500
	1483
6166
	
	
	
	0100
0104
	
	
0102
	
	 

	
	ПК0

	4683
	1583
6270
	
	
	
	
	
	
	

	
2
	ПК0
	1305
5991
	4687
	
	
	0905
0903
	
	
0904
	
	

	
	ПК1
	
	2210
6894
	
	
	
	
	
	
	

	


3



	ПК1
	0987
5672
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ПК2
	
	2400
7082
	
	
	
	
	
	
	

	
	ПК2-П+6
	
	
	2583
	
	
	
	
	
	

	
	ПК2-П+20
	
	
	0296
	
	
	
	
	
	

	
	ПК2-Л+14 
	
	
	1830
	
	
	
	
	
	

	
	ПК2-Л+20
	
	
	0537
	
	
	
	
	
	

	
4
	ПК2

	0807
5490
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ПК2+44

	
	2416
7101
	
	
	
	
	
	
	

	

5
	ПК2+44
	1309
5993
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ПК3
	
	1285
5971
	
	
	
	
	
	
	

	
	ПК2+70
	
	
	2891
	
	
	
	
	
	

	
	ПК2+90 
	
	
	0929
	
	
	
	
	
	

	


 
	Постраничный контроль
	 
	
	
	
	
	
	
	
	


 
 
	№
станций
	Нивелируемые точки
	Отсчеты по рейке, мм
	Превышение,  мм
	Превышение среднее, мм
	Горизонт
инструмента,                м
	Отметка                Н, 
м

	
	
	задняя
	передняя
	промеж.
	      +
	     −
	    +
	   −
	
	

	
6


	ПК3
	2007
6707
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ПК4
	
	1611
6293
	
	
	
	
	
	
	

	
7

	ПК4
	2241
6925
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ПК5
	
	0640
5324
	
	
	
	
	
	
	

	
8
	ПК5

	1416
6102
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Рп.1650
	
	1518
6200
	
	
	
	
	
	
	

	
	Постраничный контроль

	
	
	
	
	
	
	
	
	



                                                                                                   Приложение 7

Значения радиусов, углов поворота, дирекционных углов трассы и отметки начального репера

	№
варианта
	Радиус
R, м
	Дирекционный
угол α ˚  ΄
	Угол поворота
θ ˚  ΄
	Отметка
НRр1500,
м

	1
	250
	119° 30'
	67° 30'
	71,387  

	2
	100
	98° 40'
	32° 10'
	89,931 

	3
	800
	217° 40'
	56° 20'
	75,741

	4
	1000
	325° 10'
	72° 20'
	80,901 

	5
	900
	87° 15'
	86° 10'
	90,735

	6
	150
	112° 15'
	45° 05
	88,155 

	7
	500
	303° 45'
	15° 10'
	79,045

	8
	600
	176° 40'
	64° 00'
	66,034

	9
	450
	132° 50'
	55° 40'
	63,455

	10
	350
	272° 40'
	32° 10'
	77,645

	11
	150
	106° 30'
	47° 42'
	82,280

	12
	900
	98°30'
	82° 52'
	77,125

	13
	1000
	159° 42'
	46° 17'
	69,385

	14
	400
	8° 23'
	68°27'
	74,545

	15
	300
	27° 40'
	70° 00'
	84,545

	16
	250
	105° 30'
	84° 23'
	79,645

	17
	150
	208° 40'
	55° 00'
	86,060

	18
	100
	306°25'
	61° 33'
	73,254

	19
	700
	327° 45
	40° 20
	57,436

	20
	800
	286° 15'
	38° 48'
	81,207

	21
	1000
	198° 40'
	22° 31'
	72,670

	22
	400
	109° 52'
	25° 48'
	67,750

	23
	550
	278° 10'
	49° 30'
	89,545

	24
	600
	68° 45'
	58° 58'
	102,345

	25
	750
	168° 15'
	73° 18'
	89,560



                                          
























                                                                                                         Приложение 8
Профильная сетка трубопровода

	№
п/п
	Размеры  в      мм
	Наименование

	1
	15
	Материал труб и изоляции

	2
	20
	План трассы

	3
	10
	Длины, уклон

	4
	15
	Проектные отметки

	5
	15
	Фактические отметки земли

	6
	10
	Глубина заложения

	7
	10
	Расстояние

	8
	15
	Пикетаж

	9
	30
	План прямых и кривых 





                                                                                                                                                                                     Приложение 9

	Вычисление элементов дорожных кривых

	№ углов
поворота
трассы

	В.У.
	УГЛЫ
	ЭЛЕМЕНТЫ КРИВОЙ

	
	
	Измеренный
горизонт
угол
	Поворота трассы
	Радиус
	Тангенс
	Кривая
	Домер
	Биссектриса

	
	
	
	право
	лево
	
	
	
	
	

	1
	ПК3+30.00
	

	12° 53´
	–
	1 м
	0,11290
	0,22486
	0,00095
	0,00635

	
	
	
	
	
	1300 м
	146,77
	292,32
	1,24
	8,26

	

	

	

	

	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	Расчет прямых и кривых дорожной трассы

	Прямые
	Кривые

	Начало
	Конец
	Длина
	Дирекц. угол
	Румб
	Начало
	Конец
	Длина кривой
	Общая длина трассы

	ПК0
	ПК1+83,23
	183,23
	32°  40 ´                                                                                                                      ´
	СВ :32°  40´
	ПК1+83,23
	ПК4+ 75,55
	292,32
	500,00

	ПК4+75,55
	ПК5
	24,45
	45° 33´
	СВ: 45° 33 ´
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc224971450]                                                                                                                                                             Приложение 10
[image: ]                 
                  

Рекомендации по выполнению задания
 
1) Выполните обработку журнала нивелирования трассы (отметку репера № 1500 взять из приложения 7 согласно варианту).
2) Выполните расчеты для кривой приложения 9 (исходные данные взять из приложения 7).
3) Профильную сетку заполните согласно приложению 8.
4) Постройте продольный профиль трубопровода (приложение 10).
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