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Задание на курсовую работу по дисциплине «Теплоснабжение» №1
Тема: «Горячее водоснабжение жилого микрорайона»
Студенту:___________________
Группа:____________
Микрорайон застроен  двух-, трех-, а также четырехсекционными девятиэтажными зданиями. Генплан микрорайона – 4 , ЦТП -3
В каждой квартире установлены мойка со смесителем, умывальник со смесителем, ванна со смесителем и душем. Высота типового этажа здания - 3 м. Количество жителей в квартире определяется  исходя из нормы общей площади на одного человека f = 17 м2. 
Расчетная температура наружного воздуха для проектирования систем отопления 
t=-250C


 Температура сетевой воды для точки излома повышенного температурного графика в подающем трубопроводе , в обратном трубопроводе . 


Расчетная температура сетевой воды в подающем трубопроводе , в обратном трубопроводе . 

Температура холодной водопроводной воды на входе в водоподогреватель . 

Температура горячей воды на выходе из водоподогревателя . Гарантированный напор городского водопровода на вводе в ЦТП -  60 м
Общая площадь застройки микрорайона – 62700 м2

Задание выдал:___________________
Дата выдачи задания:______________
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