Варианты 
Таблица В.1 - Номер варианта выбирается по первой букве фамилии
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Задание.  Расчет показателей углеводородных фракций по экспериментальным данным Прямой разгонки нефти.
Вариант 1. Экспериментальные характеристики нефтяных фракций при tокр,среды=22˚C.
[bookmark: _GoBack]Таблица 1 – Экспериментальные характеристики нефтяных фракций 
	№ фракции
	tнач-tкон ˚C
	pt г/см3 
	p20 г/см3
	ntD
	n20D
	RI
	R

	1
	52-110
	0,6960
	
	1,3920
	
	
	

	2
	110-153
	0,7327
	
	1,4080
	
	
	

	3
	153-183
	0,7703
	
	1,4280
	
	
	

	4
	183-218
	0,7875
	
	1,4320
	
	
	


1.Рассчитать  p20 , n20D ,  RI    интерцепта   и   R удельной рефракции   для  каждой   фракции   и внести в таблицу.                                                                                                                              2.Построить графически зависимость  в координатах  tфр от Vфр. Объем каждой фракции составляет 10мл.                                                                                                                             3.Сравнить полученные значения интерцепта   с табличными данными,  сделать заключение о вероятном составе фракции.

Вариант 2. Экспериментальные характеристики нефтяных фракций при tокр,среды=22˚C.
Таблица 1 – Экспериментальные характеристики нефтяных фракций 
	№ фракции
	tнач-tкон ˚C
	pt г/см3 
	p20 г/см3
	ntD
	n20D
	RI
	R

	1
	52-110
	0,6965
	
	1,3937
	
	
	

	2
	110-160
	0,7347
	
	1,4085
	
	
	

	3
	160-190
	0,7783
	
	1,4287
	
	
	

	4
	190 -230
	0,7975
	
	1,4328
	
	
	


1.Рассчитать  p20 , n20D ,  RI    интерцепта   и   R удельной рефракции   для  каждой   фракции   и внести в таблицу.                                                                                                               2.Построить графически зависимость  в координатах  tфр от Vфр. Объем каждой фракции составляет 10мл.                                                                                                                                   3.Сравнить полученные значения интерцепта   с табличными данными,  сделать заключение о вероятном составе фракции.
Вариант 3. Экспериментальные характеристики нефтяных фракций при tокр,среды=23˚C.
Таблица 1 – Экспериментальные характеристики нефтяных фракций 
	№ фракции
	tнач-tкон ˚C
	pt г/см3 
	p20 г/см3
	ntD
	n20D
	RI
	R

	1
	60  105
	0,6871
	
	1,3890
	
	
	

	2
	105  130
	0,7168
	
	1,4000
	
	
	

	3
	130  155
	0,7432
	
	1,4190
	
	
	

	4
	155  200
	0,7659
	
	1,4260
	
	
	


1.Рассчитать  p20 , n20D ,  RI    интерцепта   и   R удельной рефракции   для  каждой   фракции   и внести в таблицу.                                                                                                               2.Построить графически зависимость  в координатах  tфр от Vфр. Объем каждой фракции составляет 10мл.                                                                                                                                   3.Сравнить полученные значения интерцепта   с табличными данными,  сделать заключение о вероятном составе фракции.

Вариант 4. Экспериментальные характеристики нефтяных фракций при tокр,среды=23˚C.
Таблица 1 – Экспериментальные характеристики нефтяных фракций 
	№ фракции
	tнач-tкон ˚C
	pt г/см3 
	p20 г/см3
	ntD
	n20D
	RI
	R

	1
	60  111
	0,6877
	
	1,3892
	
	
	

	2
	111  138
	0,7268
	
	1,4010
	
	
	

	3
	138  165
	0,7462
	
	1,4195
	
	
	

	4
	165  240
	0,7989
	
	1,4408
	
	
	


1.Рассчитать  p20 , n20D ,  RI    интерцепта   и   R удельной рефракции   для  каждой   фракции   и внести в таблицу.                                                                                                               2.Построить графически зависимость  в координатах  tфр от Vфр. Объем каждой фракции составляет 10мл.                                                                                                                                   3.Сравнить полученные значения интерцепта   с табличными данными,  сделать заключение о вероятном составе фракции.
Вариант 5. Экспериментальные характеристики нефтяных фракций при tокр,среды=24˚C.
Таблица 1 – Экспериментальные характеристики нефтяных фракций 
	№ фракции
	tнач-tкон ˚C
	pt г/см3 
	p20 г/см3
	ntD
	n20D
	RI
	R

	1
	55-115
	0,6964
	
	1,3926
	
	
	

	2
	115-158
	0,7337
	
	1,4087
	
	
	

	3
	158-185
	0,7708
	
	1,4283
	
	
	

	4
	185-228
	0,7879
	
	1,4328
	
	
	


1.Рассчитать  p20 , n20D ,  RI    интерцепта   и   R удельной рефракции   для  каждой   фракции   и внести в таблицу.                                                                                                                              2.Построить графически зависимость  в координатах  tфр от Vфр. Объем каждой фракции составляет 10мл.                                                                                                                             3.Сравнить полученные значения интерцепта   с табличными данными,  сделать заключение о вероятном составе фракции.

Вариант 6. Экспериментальные характеристики нефтяных фракций при tокр,среды=24˚C.
Таблица 1 – Экспериментальные характеристики нефтяных фракций 
	№ фракции
	tнач-tкон ˚C
	pt г/см3 
	p20 г/см3
	ntD
	n20D
	RI
	R

	1
	52-115
	0,6969
	
	1,3939
	
	
	

	2
	115-160
	0,7353
	
	1,4089
	
	
	

	3
	160-195
	0,7793
	
	1,4289
	
	
	

	4
	195 -235
	0,7985
	
	1,4332
	
	
	


1.Рассчитать  p20 , n20D ,  RI    интерцепта   и   R удельной рефракции   для  каждой   фракции   и внести в таблицу.                                                                                                               2.Построить графически зависимость  в координатах  tфр от Vфр. Объем каждой фракции составляет 10мл.                                                                                                                                   3.Сравнить полученные значения интерцепта   с табличными данными,  сделать заключение о вероятном составе фракции.

Вариант 7. Экспериментальные характеристики нефтяных фракций при tокр,среды=24˚C.
Таблица 1 – Экспериментальные характеристики нефтяных фракций 
	№ фракции
	tнач-tкон ˚C
	pt г/см3 
	p20 г/см3
	ntD
	n20D
	RI
	R

	1
	60  109
	0,6873
	
	1,3897
	
	
	

	2
	109  135
	0,7178
	
	1,4008
	
	
	

	3
	135  165
	0,7452
	
	1,4195
	
	
	

	4
	165  210
	0,7669
	
	1,4266
	
	
	


1.Рассчитать  p20 , n20D ,  RI    интерцепта   и   R удельной рефракции   для  каждой   фракции   и внести в таблицу.                                                                                                               2.Построить графически зависимость  в координатах  tфр от Vфр. Объем каждой фракции составляет 10мл.                                                                                                                                   3.Сравнить полученные значения интерцепта   с табличными данными,  сделать заключение о вероятном составе фракции.

Вариант 8. Экспериментальные характеристики нефтяных фракций при tокр,среды=24˚C.
Таблица 1 – Экспериментальные характеристики нефтяных фракций 
	№ фракции
	tнач-tкон ˚C
	pt г/см3 
	p20 г/см3
	ntD
	n20D
	RI
	R

	1
	60  117
	0,6879
	
	1,3992
	
	
	

	2
	117  148
	0,7278
	
	1,4110
	
	
	

	3
	148  175
	0,7492
	
	1,4205
	
	
	

	4
	175  245
	0,7889
	
	1,4411
	
	
	


1.Рассчитать  p20 , n20D ,  RI    интерцепта   и   R удельной рефракции   для  каждой   фракции   и внести в таблицу.                                                                                                               2.Построить графически зависимость  в координатах  tфр от Vфр. Объем каждой фракции составляет 10мл.                                                                                                                                   3.Сравнить полученные значения интерцепта   с табличными данными,  сделать заключение о вероятном составе фракции.
Вариант 9. Экспериментальные характеристики нефтяных фракций при tокр,среды=19˚C.
Таблица 1 – Экспериментальные характеристики нефтяных фракций 
	№ фракции
	tнач-tкон ˚C
	pt г/см3 
	p20 г/см3
	ntD
	n20D
	RI
	R

	1
	52-112
	0,6964
	
	1,3923
	
	
	

	2
	114-158
	0,7329
	
	1,4087
	
	
	

	3
	158-188
	0,7708
	
	1,4285
	
	
	

	4
	188-228
	0,7879
	
	1,4326
	
	
	


1.Рассчитать  p20 , n20D ,  RI    интерцепта   и   R удельной рефракции   для  каждой   фракции   и внести в таблицу.                                                                                                                              2.Построить графически зависимость  в координатах  tфр от Vфр. Объем каждой фракции составляет 10мл.                                                                                                                             3.Сравнить полученные значения интерцепта   с табличными данными,  сделать заключение о вероятном составе фракции.

Вариант 10. Экспериментальные характеристики нефтяных фракций при tокр,среды=19˚C.
Таблица 1 – Экспериментальные характеристики нефтяных фракций 
	№ фракции
	tнач-tкон ˚C
	pt г/см3 
	p20 г/см3
	ntD
	n20D
	RI
	R

	1
	52-116
	0,6961
	
	1,3932
	
	
	

	2
	116-162
	0,7342
	
	1,4084
	
	
	

	3
	162-194
	0,7783
	
	1,4286
	
	
	

	4
	194 -235
	0,7978
	
	1,4325
	
	
	


1.Рассчитать  p20 , n20D ,  RI    интерцепта   и   R удельной рефракции   для  каждой   фракции   и внести в таблицу.                                                                                                               2.Построить графически зависимость  в координатах  tфр от Vфр. Объем каждой фракции составляет 10мл.                                                                                                                                   3.Сравнить полученные значения интерцепта   с табличными данными,  сделать заключение о вероятном составе фракции.


Вариант 11. Экспериментальные характеристики нефтяных фракций при tокр,среды=23˚C.
Таблица 1 – Экспериментальные характеристики нефтяных фракций 
	№ фракции
	tнач-tкон ˚C
	pt г/см3 
	p20 г/см3
	ntD
	n20D
	RI
	R

	1
	60  105
	0,6871
	
	1,3890
	
	
	

	2
	105  130
	0,7168
	
	1,4000
	
	
	

	3
	130  155
	0,7432
	
	1,4190
	
	
	

	4
	155  200
	0,7659
	
	1,4260
	
	
	


1.Рассчитать  p20 , n20D ,  RI    интерцепта   и   R удельной рефракции   для  каждой   фракции   и внести в таблицу.                                                                                                               2.Построить графически зависимость  в координатах  tфр от Vфр. Объем каждой фракции составляет 10мл.                                                                                                                                   3.Сравнить полученные значения интерцепта   с табличными данными,  сделать заключение о вероятном составе фракции.

Вариант 12. Экспериментальные характеристики нефтяных фракций при tокр,среды=23˚C.
Таблица 1 – Экспериментальные характеристики нефтяных фракций 
	№ фракции
	tнач-tкон ˚C
	pt г/см3 
	p20 г/см3
	ntD
	n20D
	RI
	R

	1
	60  111
	0,6877
	
	1,3892
	
	
	

	2
	111  138
	0,7268
	
	1,4010
	
	
	

	3
	138  165
	0,7462
	
	1,4195
	
	
	

	4
	165  240
	0,7989
	
	1,4408
	
	
	


1.Рассчитать  p20 , n20D ,  RI    интерцепта   и   R удельной рефракции   для  каждой   фракции   и внести в таблицу.                                                                                                               2.Построить графически зависимость  в координатах  tфр от Vфр. Объем каждой фракции составляет 10мл.                                                                                                                                   3.Сравнить полученные значения интерцепта   с табличными данными,  сделать заключение о вероятном составе фракции.
Вариант 13. Экспериментальные характеристики нефтяных фракций при tокр,среды=21˚C.
Таблица 1 – Экспериментальные характеристики нефтяных фракций 
	№ фракции
	tнач-tкон ˚C
	pt г/см3 
	p20 г/см3
	ntD
	n20D
	RI
	R

	1
	52-112
	0,6962
	
	1,3922
	
	
	

	2
	112-155
	0,7337
	
	1,4082
	
	
	

	3
	155-185
	0,7713
	
	1,4270
	
	
	

	4
	185-228
	0,7878
	
	1,4322
	
	
	


1.Рассчитать  p20 , n20D ,  RI    интерцепта   и   R удельной рефракции   для  каждой   фракции   и внести в таблицу.                                                                                                                              2.Построить графически зависимость  в координатах  tфр от Vфр. Объем каждой фракции составляет 10мл.                                                                                                                             3.Сравнить полученные значения интерцепта   с табличными данными,  сделать заключение о вероятном составе фракции.

Вариант 14. Экспериментальные характеристики нефтяных фракций при tокр,среды=22˚C.
Таблица 1 – Экспериментальные характеристики нефтяных фракций 
	№ фракции
	tнач-tкон ˚C
	pt г/см3 
	p20 г/см3
	ntD
	n20D
	RI
	R

	1
	52-110
	0,6965
	
	1,3937
	
	
	

	2
	110-160
	0,7347
	
	1,4085
	
	
	

	3
	160-190
	0,7783
	
	1,4287
	
	
	

	4
	190 -230
	0,7975
	
	1,4328
	
	
	


1.Рассчитать  p20 , n20D ,  RI    интерцепта   и   R удельной рефракции   для  каждой   фракции   и внести в таблицу.                                                                                                               2.Построить графически зависимость  в координатах  tфр от Vфр. Объем каждой фракции составляет 10мл.                                                                                                                                   3.Сравнить полученные значения интерцепта   с табличными данными,  сделать заключение о вероятном составе фракции.


Вариант15. Экспериментальные характеристики нефтяных фракций при tокр,среды=18˚C.
Таблица 1 – Экспериментальные характеристики нефтяных фракций 
	№ фракции
	tнач-tкон ˚C
	pt г/см3 
	p20 г/см3
	ntD
	n20D
	RI
	R

	1
	60  115
	0,6872
	
	1,3894
	
	
	

	2
	115  135
	0,7170
	
	1,4045
	
	
	

	3
	135  175
	0,7442
	
	1,4195
	
	
	

	4
	175  230
	0,7662
	
	1,4264
	
	
	


1.Рассчитать  p20 , n20D ,  RI    интерцепта   и   R удельной рефракции   для  каждой   фракции   и внести в таблицу.                                                                                                               2.Построить графически зависимость  в координатах  tфр от Vфр. Объем каждой фракции составляет 10мл.                                                                                                                                   3.Сравнить полученные значения интерцепта   с табличными данными,  сделать заключение о вероятном составе фракции.

Вариант 16. Экспериментальные характеристики нефтяных фракций при tокр,среды=18˚C.
Таблица 1 – Экспериментальные характеристики нефтяных фракций 
	№ фракции
	tнач-tкон ˚C
	pt г/см3 
	p20 г/см3
	ntD
	n20D
	RI
	R

	1
	58  113
	0,6877
	
	1,3892
	
	
	

	2
	113  138
	0,7268
	
	1,4012
	
	
	

	3
	138  168
	0,7462
	
	1,4192
	
	
	

	4
	168  242
	0,7989
	
	1,4402
	
	
	


1.Рассчитать  p20 , n20D ,  RI    интерцепта   и   R удельной рефракции   для  каждой   фракции   и внести в таблицу.                                                                                                               2.Построить графически зависимость  в координатах  tфр от Vфр. Объем каждой фракции составляет 10мл.                                                                                                                                   3.Сравнить полученные значения интерцепта   с табличными данными,  сделать заключение о вероятном составе фракции.

Вариант17. Экспериментальные характеристики нефтяных фракций при tокр,среды=21˚C.
Таблица 1 – Экспериментальные характеристики нефтяных фракций 
	№ фракции
	tнач-tкон ˚C
	pt г/см3 
	p20 г/см3
	ntD
	n20D
	RI
	R

	1
	55-115
	0,6967
	
	1,3923
	
	
	

	2
	115-155
	0,7345
	
	1,4085
	
	
	

	3
	155-185
	0,7783
	
	1,4278
	
	
	

	4
	185-225
	0,7898
	
	1,4328
	
	
	


1.Рассчитать  p20 , n20D ,  RI    интерцепта   и   R удельной рефракции   для  каждой   фракции   и внести в таблицу.                                                                                                                              2.Построить графически зависимость  в координатах  tфр от Vфр. Объем каждой фракции составляет 10мл.                                                                                                                             3.Сравнить полученные значения интерцепта   с табличными данными,  сделать заключение о вероятном составе фракции.

Вариант 18. Экспериментальные характеристики нефтяных фракций при tокр,среды=22˚C.
Таблица 1 – Экспериментальные характеристики нефтяных фракций 
	№ фракции
	tнач-tкон ˚C
	pt г/см3 
	p20 г/см3
	ntD
	n20D
	RI
	R

	1
	54-119
	0,6969
	
	1,3947
	
	
	

	2
	119-165
	0,7357
	
	1,4095
	
	
	

	3
	165-190
	0,7793
	
	1,4297
	
	
	

	4
	190 -235
	0,7985
	
	1,4338
	
	
	


1.Рассчитать  p20 , n20D ,  RI    интерцепта   и   R удельной рефракции   для  каждой   фракции   и внести в таблицу.                                                                                                               2.Построить графически зависимость  в координатах  tфр от Vфр. Объем каждой фракции составляет 10мл.                                                                                                                                   3.Сравнить полученные значения интерцепта   с табличными данными,  сделать заключение о вероятном составе фракции.


Вариант19. Экспериментальные характеристики нефтяных фракций при tокр,среды=18˚C.
Таблица 1 – Экспериментальные характеристики нефтяных фракций 
	№ фракции
	tнач-tкон ˚C
	pt г/см3 
	p20 г/см3
	ntD
	n20D
	RI
	R

	1
	65  125
	0,6772
	
	1,3898
	
	
	

	2
	125  165
	0,7270
	
	1,4054
	
	
	

	3
	165  195
	0,7342
	
	1,4197
	
	
	

	4
	195  230
	0,7662
	
	1,4267
	
	
	


1.Рассчитать  p20 , n20D ,  RI    интерцепта   и   R удельной рефракции   для  каждой   фракции   и внести в таблицу.                                                                                                               2.Построить графически зависимость  в координатах  tфр от Vфр. Объем каждой фракции составляет 10мл.                                                                                                                                   3.Сравнить полученные значения интерцепта   с табличными данными,  сделать заключение о вероятном составе фракции.

Вариант 20. Экспериментальные характеристики нефтяных фракций при tокр,среды=18˚C.
Таблица 1 – Экспериментальные характеристики нефтяных фракций 
	№ фракции
	tнач-tкон ˚C
	pt г/см3 
	p20 г/см3
	ntD
	n20D
	RI
	R

	1
	58  118
	0,6877
	
	1,3892
	
	
	

	2
	118  158
	0,7268
	
	1,4012
	
	
	

	3
	158  188
	0,7462
	
	1,4192
	
	
	

	4
	188  242
	0,7989
	
	1,4402
	
	
	


1.Рассчитать  p20 , n20D ,  RI    интерцепта   и   R удельной рефракции   для  каждой   фракции   и внести в таблицу.                                                                                                               2.Построить графически зависимость  в координатах  tфр от Vфр. Объем каждой фракции составляет 10мл.                                                                                                                                   3.Сравнить полученные значения интерцепта   с табличными данными,  сделать заключение о вероятном составе фракции.
