
Индивидуальное задание
1) Даны отсчеты при измерении углов теодолитом 2Т30 в точках А и С (рисунок).
Вычислить горизонтальный левый по ходу угол (от А к С) способом приемов с контролем измерений. Заполнить таблицу.
	№ станции
	Круг
	№ точки
	Отсчеты
	Величина угла
	Средняя величина угла
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2) Даны отсчеты при измерении углов теодолитом 2Т30 в точках А и С.
Вычислить вертикальный угол с контролем измерений на станции. Заполнить таблицу
	Станция, №
	Номера точек
	Отсчеты по вертикальному кругу
	МО
	Угол наклона
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3) Снять отсчеты по рейкам, вычислить превышение.  Описать, как выполняется контроль измерений на станции, выполнить контроль.
[image: ]

4)  Заполнить журнал нивелирования, написать, как выполняется контроль измерений на станции
	
№  
Стан-
ций
	
Номера
пикетов
	
Отсчеты по рейке
	Превышение, мм
	Среднее
превышение, мм

	
	
	
задний
	
передний
	

	

	
	
	
	
	
	

	
	ПК 1
	0578
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	ПК 3
	1108
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	ПК 4
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5) Описать порядок выноса точки на заданную отметку (с рисунком). Исходные данные:
Н репера = 101,134 м
Н проектная =101,327 м
Отсчет по рейке а=603 мм
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