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Курсовой проект №1
В Курсовом проекте №1 требуется:
1. Запроектировать ограждающие конструкции здания в соответствии с СП 50.13330.2012 с учетом Изменения №1 (принять из Задания №1).
2. Разработать энергетический паспорт проекта здания (принять из Задания №1).
3. Рассчитать несущую способность наиболее нагруженного участка 1-го, среднего и верхнего этажей  наружной несущей стены здания с жесткой конструктивной схемой (принять из Задания №2).
Для выполнения этих  задач потребуются СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий с Изменением №1, Изменение №1 к СП 230.1325800.2015 Конструкции ограждающие зданий. Характеристики теплотехнических неоднородностей, СП 131.13330.2020 Строительная климатология, СП 15.13330.2020 Каменные и армокаменные конструкции, СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия с изм, СП 63.13330.2018 "Бетонные и железобетонные конструкции". Все указанные нормативные документы выложены в курсе.
Работа выполняется и оформляется по алгоритму, изложенному в методических указаниях к КП и представленному в  Практических занятиях №1 - №5.
Варианты заданий и исходные данные для выполнения Курсового проекта №1 совпадают с исходными данными для Задания №1 и №2 и приведены в закладке "Задание на КП для соответствующей группы", схемы объемно-планировочных решений для удобства разбиты на отдельные файлы и выложены в папке «Схемы объемно-планировочных решений» в разделе Курсовой проект №1.
Курсовой проект выполняется в период с 26.09.2022 по 03.12.2022. Оценивается максимум в 100 баллов, проходной балл - 56. Курсовой проект оценивается отдельно,  а также является необходимым элементом для допуска к итоговой аттестации по 1-й части дисциплины «Теория расчета и проектирования строительных конструкций».
Работа оформляется на листах формата А4 в текстовом редакторе, файл в формате pdf, rtf, doc, docx. В пояснительную записку вставляется схема объемно-планировочного решения здания по варианту. В названии файла должны быть  указаны фамилия студента и тип работы. Например, Агарков КП1.pdf.
Пример оформления титульного листа приведен в методических указаниях к КП. Вторым листом пояснительной записки являются исходные данные, третьим – схема объемно-планировочного решения. Энергетический паспорт здания выноситься в приложение А пояснительной записки.
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