Контрольная работа (5 семестр ЭОЖАТ)
Надо сделать: Получить оценку выше проходной для выполнения элемента
Задание 1  Расстановка светофоров автоблокировки
Исходные данные:
1 Кривая скорости по варианту в соответствии с шифром (задача на графике найти СВОЮ кривую и ее направление).
2 Длина поезда (по шифру);
3 Межпоездной интервал (тоже по шифру).
Задание: 
- перенести кривую скорости  на лист бумаги (как можно большим масштабом) или перерисовать ее в электронном виде;
- произвести расстановку светофоров по кривой скорости с приведение описания своих действий (по своему варианту);
- произвести корректировку мест установки светофоров из условия, что максимальная длина рельсовой цепи - 2500 м.;
- оформить отчет. Если делаете на листе бумаги - в отчет можно поместить качественное фото полученного результата.
Содержание раздела в контрольной : 
- Расстановка светофоров по кривой скорости по индивидуальному заданию;
- Путевой план перегона на основании полученных ординат светофоров;
- Описание расстановки светофоров по кривой скорости (расчет с пояснениями);
- Описание путевого плана перегона.    
Задание 2 Составление схематического плана станции и расчет ординат.
Путевое развитие берется по последними двум цифрами номера студенческого билета (шифра) из ЭТОГО файла.
Все остальные исходные данные (горловина, ширина междупутья, длина поезда) берется из пособия.
Содержание раздела в контрольной : 
- Схематический план станции с ординатами по индивидуальному заданию;
- Описание  плана станции.С последовательностью его построения вами. Какие устройства для чего размещены и почему так называются (конкретно на вашем плане);
- Расчет ординат стрелок и светофоров. Полностью. (Т.е. привести расчет каждой ординаты.
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