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1.Тема: «Расчет воздушной линии электропередач».
2. Исходные данные для проектирования:

Объект проектирования: «Воздушная линия электропередач».
Род тока – трехфазный, переменный, f=50 Гц.
Номинальное напряжение 110 кВ.
Длина линии l = 53 км; Sном = 26 МВА.
Продолжительность максимума нагрузки t = 1000 (3000 ч.; cos ( =0,9.         

Характеристика среды:

· 4 район по гололеду;

· 3 район по ветру;

· температура воздуха t = ( 40 (С.
3. Содержание расчетно-пояснительной записки: 

3.1 Расчет воздушной линии электропередач;
3.1.1 Выбор сечения по экономической плотности тока;
3.1.2 Выбор сечения по допустимому нагреву;
3.1.3 Электрический расчет воздушной ЛЭП;
3.1.4 Механический расчет воздушной ЛЭП;
3.1.5 Выбор элементов воздушной ЛЭП;
3.1.6 Проверка спроектированной ВЛ на соответствие требованиям ПУЭ.
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