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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

[bookmark: _heading=h.3znysh7]Настоящие методические рекомендации разработаны в соответствии со следующими нормативными документами:
- Федеральным государственным образовательным стандартом СПО (далее ФГОС СПО) по аккредитованным специальностям, реализуемым Государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением города Москвы «Московский технологический колледж»;
- ГОСТом Р 7.0.5-2008 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и издательском делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления», введенным в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 апреля 2008 года № 95-ст.; 
 − ГОСТом Р 7.0.12.2011 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила», введенным в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 декабря 2011 года № 813-ст.; 
 − ГОСТом Р 7.0.100-2018. «Библиографическая запись. 4 Библиографическое описание. Общие требования и правила составления», введенным в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 3 декабря 2018 г. № 1050-ст
-  ГОСТ 7.32-2017 Межгосударственный стандарт. Система стандартов по  информации, библиотечному и издательскому делу "Отчет о научно-исследовательской работе"
Курсовой проект (далее – КР) – самостоятельная учебная работа, осуществляемая под руководством преподавателя. Курсовая проект является первой работой обучающегося, требующей от него освоения элементов научно- исследовательской работы. Цель КР – научить обучающихся самостоятельно применять полученные знания, анализировать, обобщать и систематизировать специальную литературу и статистические данные, исследовать теоретические и практические проблемы и др.
Целями КР является:
· систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний по специальности и применение их при решении конкретных задач;
· развитие навыков самостоятельной работы с нормативной, научной литературой, документацией, методическими материалами и периодической печатью;
· овладение методикой анализа, исследования и экспериментирования при решении задач КР;
· достижение единства мировоззренческой, методологической и профессиональной подготовки выпускника, а также определенного уровня культуры;
· определение уровня готовности выпускника Колледжа к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям ФГОС СПО.
Защита КР проводится с целью выявления готовности обучающегося профессиональной деятельности и соответствия уровня и качества подготовки обучающихся Федеральному государственному образовательному стандарту СПО. 
Основными оценками качества и эффективности КР являются:
- актуальность работы;
- новизна результатов работы;
- практическая значимость результатов работы;
- эффективность и результативность (социальный, экономический, информационный эффект, эффект использования результатов работы в профессиональной деятельности).
КР должна носить системный характер и содержать характеристику, анализ и решение определенных вопросов в профессиональной сфере и включать элементы научного исследования:
- разработку содержания работы в зависимости от поставленных студентом целей и задач в рамках общих требований, содержащихся в данных рекомендациях; 
- формулирование выводов и предложений по результатам проведенного исследования; 
- применение современных методик анализа состояния и динамики технических показателей;
- самостоятельный подбор необходимой литературы по теме КР;
- выявление производственных проблем, путей их решения, а также обоснование собственной точки зрения, по существу исследуемой проблем.
Защита курсового проекта является обязательным испытанием, включенным в аттестацию всех обучающихся, завершающих обучение по программам подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ). 
В Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении города Москвы «Московский технологический колледж» (далее - Колледж) в соответствии с рабочими учебными планами осуществляется обучение по ППССЗ по  техническим специальностям:
- 15.02.08 «Технология машиностроения»;
- 15.02.06 «Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок»;
-23.02.04 «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)»;
- 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», 
-23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей»;
- 23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта за исключением водного);
- 23.02.02 «Автомобиле и тракторостроение»;
- 23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте ( по видам)»
Настоящие методические указания разработаны для специальности  - 23.02.01 "Организация перевозок и управление на транспорте(по видам)". Курсовой проект  является учебным документом, выполненным студентами по учебному  плану на завершающем этапе обучения профессионального модуля ПМ 02 Организация сервисного обслуживания на автомобильном транспорте. Курсовой проект  может стать основной составной частью дипломного проекта обучающегося по специальности специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам).
В результате изучения профессионального модуля и выполнения КР обучающийся должен овладеть соответствующими профессиональными компетенциями (ПК): 
1.Организовывать работу персонала по планированию и организации перевозочного процесса. 
2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи посредством применения нормативно-правовых документов. 
3. Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию перевозочного процесса. 
Методические указания могут быть использованы в дополнительном профессиональном образовании, профессиональной подготовке в рамках специальности 23.02.01. Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) и при выполнении дипломного проекта.
Целью КР является организация движения городского автобусного маршрута.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе выполнения КР должен:
 иметь практический опыт:
- применения теоретических знаний в области оперативного регулирования и координации деятельности;
- применения действующих положений по организации пассажирских перевозок;
- самостоятельного поиска необходимой информации;
- расчета технических норм работы транспорта;
уметь:
- обеспечить управление движением;
- анализировать работу транспорта;
-рассчитывать нормы времени на технологические операции, связанные с организацией перевозочного процесса;
-анализировать характеристики транспортных потоков;
знать: 
- требования к управлению персоналом;
- систему организации движения;
- правила документального оформления перевозок пассажиров и багажа;
- основные положения, регламентирующие взаимоотношения пассажиров с транспортом (по видам транспорта);
- основные принципы организации движения на транспорте (по видам транспорта);
- особенности организации пассажирского движения;
- ресурсосберегающие технологии при организации перевозок и управлении на транспорте (по видам транспорта).
- требования к управлению персоналом.
Результатом освоения программы профессионального модуля и выполнения КР в рамках ПМ 02 является овладение профессиональными и общими компетенциями:

	Код
	Наименование результата обучения

	ОК 1.
	Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

	ОК 2.
	Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

	ОК 3.

	Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

	ОК 4.
	Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

	ОК 5.
	Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности .

	ОК 6.
	Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

	ОК 7.

	Брать на себя ответственность за работу членов команды(подчиненных), результат выполнения заданий. 

	ОК 8.
	Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

	ОК 9.

	Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

	ПК 2.1
	Осуществлять планирование и организацию перевозочного процесса

	ПК 2.2
	Обеспечить безопасность движения и решать профессиональные задачи посредством применения нормативно-правовых документов.

	ПК 2.3
	Организовывать работу персонала по техническому обслуживанию перевозочного процесса.



Количество часов на выполнение КР:
всего – 20 часов, в том числе по видам работ:
	№
подраздела
	Тема
раздел
	Аудиторная нагрузка,
час

	
	Введение. Исходные данные. Исследование литературы и сайтов.Правила оформления пояснительной записки
	2

	1.1, 1.2
	 Паспорт автобусного маршрута. Выбор типа подвижного состава. Правила оформления схем.
	2

	1.3
	Анализ пассажиропотока на маршруте. Правила оформления графической части
	2

	2.1
 
	Расчет режимов движения подвижного состава Количество автобусов и интервалы движения по принятым типам автобусов. Правила оформления формул
	2

	2.1,2.2
	Построение линий максимального и минимального числа автобусов Корректировка выпуска автобусов на маршрут. Оформление графиков.
	2

	2.2
	Расчет коэффициента наполнения по часам суток в «межпиковой» зоне. Выбор базового автобуса по средневзвешенной величине. Оформление таблиц.
	2

	2.2
	Интервалы движения для базового автобуса Общее количество машино-смен. 
	2

	2.3
	Составление сводного маршрутного расписания движения автобусов.
	2

	2.4
	Организация труда водителей Организация безопасности движения на маршруте
	2

	2.4
	Экология Управление движением на маршруте. Заключение. Оформление списка использованных источников.
	2



Настоящие методические  указания предназначены для оказания помощи студентам при  выполнении КР по ПМ 02. Организация сервисного обслуживания на автомобильном транспорте для  специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам).
 Методические указания  содержат  подробные указания по выполнению каждого раздела КР,  содержат методику расчета технико – эксплуатационных показателей работы автобусов на маршруте, построение расписания движения автобусов, составление графика работы водителей.
Каждая работа должна быть оригинальной, носить индивидуальный характер, по своему объему и содержанию должна соответствовать  методическим требованиям.


2 ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК  ВЫПОЛНЕНИЯ КР

2.1  Этапы подготовки  КР  
  
Процесс подготовки КР можно условно разделить на три основных этапа:
· подготовительный;
· непосредственная работа над содержанием и написанием КР;
· заключительный этап.
Первый этап – подготовительный,   включает в себя:
· ознакомление с основными требованиями, предъявляемыми к КР; выбор темы исследования и назначение руководителя;
· закрепление тем КР за обучающимися (с указанием руководителей и сроком выполнения), оформляется приказом руководителя Учреждения;
· составление графика консультаций (Приложение);
· составление индивидуального плана исследования;
· получение индивидуального задания (Приложение);
Основной задачей второго этапа является:
· реализация индивидуального плана КР;
· непосредственная работа над КР;
· оформление работы в виде текста, в соответствии с установленными требованиями.
Основной задачей заключительного этапа является:
· оценка КР руководителем; 
· подготовка КР к защите;
· защита КР; оценка качества КР.
          Тематика КР разрабатывается преподавателями колледжа и рассматривается цикловой комиссией. Темы КР должны отвечать современным требованиям науки, экономики, технических характеристик и образования. При выборе темы КР необходимо учитывать место прохождения производственной  практики, так как это облегчит сбор необходимого материала для работы.
	КР выполняется в целях систематизации теоретических и практических знаний, полученных выпускником за весь период обучения ПМ, проверки умения использовать на практике методики исследования, экспериментирования и проектирования, а также определения степени подготовленности студента к выполнению профессиональной деятельности в качестве будущего специалиста.
Задание определяет содержание самостоятельной работы обучающегося по выбранной теме, в нем указываются: тема КР, исходные данные к ее выполнению, перечень подлежащих к разработке вопросов, подбор необходимых нормативных документов, научной литературы, а также соответствующего фактического материала. 
Индивидуальное задание определяет весь процесс дальнейшей самостоятельной работы студента по выбранной теме  КР. На основе задания студент по согласованию с  руководителем составляет календарный  график выполнения и защиты КР по установленной форме.
	
2.2 Порядок выполнения КР
    	Руководитель КР:
- выдает студенту индивидуальное задание для поэтапного выполнения КР. Задание выдается обучающемуся не позднее, чем за месяц до защиты КР. Выдача задания сопровождается консультацией в ходе, которой, разъясняются назначение и задачи, структура и объем работы, принципы разработки и оформления, примерное распределение времени на выполнения отдельных частей на КР;
- рекомендует обучающемуся основные источники информации по теме: литературу, справочные материалы и другие; 
- оказывает студенту помощь в разработке календарного графика на весь период выполнения КР;
- проводит систематические, предусмотренные расписанием консультации; проверяет ход выполнения работы по частям и в целом.
Обучающийся в период выполнения КР:
- работает над темой самостоятельно на основе глубокого изучения литературы по специальности;
- следит за текущей и периодической отечественной и зарубежной литературой по теме; 
- самостоятельно планирует ежедневный объем работ;
- аккуратно ведет рабочие записи.
В утвержденные сроки, студент с подписями, датами на титульном листе представляет КР руководителю, который определяет степень готовности КР и пишет отзыв.  
За принятые в КР решения, за достоверность полученных результатов, за соответствие требованиям настоящих методических рекомендаций, ответственность несет обучающийся – автор КР.
Курсовой проект состоит пояснительной записки (ПЗ) и графической части (ГЧ). 
          
3.ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И СОДЕРЖАНИЮ ПЗ
  
3.1 Общие требования
ПЗ оформляется на белой бумаге формата А 4 (210*297 мм) на одной стороне.
Параметры форматирования текста:
Шрифт - Times New Roman;
Кегль –14;
Начертание – обычный;
Межстрочный интервал – полуторный.
Расстановка переносов – автоматическая;
      Выравнивание - по ширине.
      ПЗ оформляется в рамку, имеющую следующие  размеры полей:
Левое – 20 мм;
Правое – 5 мм;                  
Верхнее– 5мм;                     
Нижнее – 5 мм.
Текст ПЗ имеет следующие размеры полей от рамки:
Левое –5 мм;
Правое – 5мм;                  
Верхнее–10мм;                     
Нижнее от штампа - 10мм.
      Абзац начинается с красной строки, отступ – 12,5 мм.;
      3.1.1 Требования к оформлению ПЗ
 Требования к оформлению страницы академического печатного текста определяются согласно соответствующему стандарту (ГОСТ 7.32-2017)
               Страницы нумеруются арабскими цифрами в нижней части штампа листа. Нумерация должна быть сквозной – от титульного до последнего листа работы. Номера страниц следует начинать с «СОДЕРЖАНИЯ» - стр.2. На титульном листе, задании на курсовое проектирование номер страницы не ставят.
Введение, главы основной части, выводы по главам,  заключение, список использованных источников, приложение  должны начинаться с новой страницы,  иметь номер  (арабскими цифрами) и заголовок. 
Наименования глав и подразделов должны соответствовать соответствующим наименованиям, приведенным в содержании, должно быть по возможности коротким. Переносы слов в  заголовках не допускаются. 
Подчеркивать заголовки не допускается.
Расстояние между названием раздела и последующим текстом должно быть равно трем межстрочным интервалам (то есть пропускается одна строка). Такое же расстояние выдерживается между заголовками раздела и подраздела.
Заголовки не подчеркиваются, точка в конце заголовка не ставится.
   Качество напечатанного текста, оформление иллюстраций, таблиц, распечаток с компьютера  в КР должно удовлетворять требованиям удобочитаемости: равномерная плотность, контрастность и четкость букв, цифр, знаков и  изображения по всей работе.
   Вписывать в текст работы отдельные буквы, слова, формулы, знаки допускается только чернилами, цвет которых совпадает с цветом основного текста, при этом плотность вписанного текста должна быть максимально приближена к плотности основного текста. 
   Исправление в работе опечаток, описок и графических неточностей подчисткой или закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного изображения машинописным способом не допускается.

Примеры:   
6  Расчет и подбор компрессора и теплообменных аппаратов
Наименование подразделов записывают в виде заголовков (с абзаца) строчными буквами (кроме первой прописной) жирным шрифтом и выравниваются по левому краю.
6.1 Выбор расчетного режима
Переносы слов в наименовании глав, подразделов не допускаются. 
Фамилии, названия организаций, изделий и другие собственные имена в тексте приводят на языке оригинала. 
Падежные окончания после дефиса ставят только при порядковых числительных, заменяемых арабскими цифрами или латинскими буквами. Например: 1 – 3 разряд; 1- й вид и т.д. В тексте следует применять только общепринятые сокращения: т.е. – то есть; и т. п. – и тому подобное; и т. д. – и так далее; и др. – и другие; и пр. – и прочие; см. – смотри; с. – страница; п. – пункт; рис. – рисунок; табл. – таблица; г. – год; руб. – рубль; ч. – час; м – метр; кг – килограмм; т – тонна; сут. – сутки; дек. – декада.
Все листы работы должны быть сброшюрованы в жестком переплете (т.е. оформляется в папке с твёрдой пластиковой или картонной обложкой).  
К печатному варианту работы необходимо приложить электронную версию на цифровом носителе,  с  указанием фамилии и инициалов студента, номера группы, курса и темы КР. После титульного листа в КР должны быть вшиты два прозрачных файла размера А4, предназначенные для размещения в них в следующей последовательности: отзыва руководителя, листы в сложенном виде.  Электронный   носитель, помещенный в конверт приклеивается к обложке КР.  В качестве цифрового носителя должен использоваться диск (CD-R или, при необходимости, DVD±R). Конверт с диском подписывается руководителем КР. Ответственность за полноту и  содержание записанных на диск файлов несёт студент. 
К  лексике  курсовой работы  предъявляются следующие требования:
· четкость, сжатость изложения, выразительность языка. Следует добиваться точного, законченного и в то же время наиболее простого построения фраз и формулировок;
Цитаты других авторов, официальных документов приводить, не искажая смысл подлинника. Каждую цитату необходимо сопровождать ссылкой на источник;
· для лучшего акцентирования внимания рекомендуется использовать различные средства выделения (подчеркивание, жирность, курсив и т.д.);
· по окончании работы необходимо тщательно отредактировать рукопись, поскольку наличие орфографических, стилистических, оформительских ошибок может отрицательно сказаться на оценке КР.  

 3.1.2  Оформление ПЗ  рисунками, таблицами 
Под рисунками в КР подразумеваются графики, диаграммы, схемы и иллюстрации. Оформление КР рисунками, таблицами, диаграммами - важный фактор, который влияет на итоговую оценку не меньше чем само содержание работы.  Для упрощенного восприятия всех графических элементов КР, все они в дипломе имеют одинаковое обозначение (Рисунок.). Лишь таблицам свойственна другая подпись
Графики - отображение словесного материала с помощью других средств: чисел, плоскостей, линий, точек и др. В графике указывается взаимосвязь и отношение одних величин к другим.
Все графики располагаются в системе координат. Она состоит из двух осей, которые именуются как X и Y. На этих осях расположены шкалы, которые отображают числовые значения отображаемых данных. Существует несколько видов графиков: линейные графики, диаграммы, таблицы, схемы, чертежи и др.
Линейный график - способ донесения информации, в котором показана динамика изменения одного показателя под влиянием другого.
Поместить линейный график стоит сразу после упоминания о нем в тексте или после ссылки на него. Также необходимо словами описать данные отображенные на графике.
Графики подписываются словом «Рисунок» (не сокращая слово), которое выделяется жирным текстом, нумеруются последовательно арабскими цифрами сквозной нумерацией, за исключением иллюстраций, приведенных в приложении. График не должен быть перегружен информацией. Нежелательно, чтобы график имел заливку. Это связано с тем, что при печати такого графика линии будут видны нечетко.
Нумерация рисунков и нумерация таблиц в проекте идут параллельно друг другу и не пересекаются. У рисунков своя нумерация, у таблиц своя.
Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и наименование помещают после пояснительных данных и располагают следующим образом: Рисунок 1 – его название. Слово «Рисунок» и его наименование располагают посередине строки, под рисунком.
Иллюстрации должны быть расположены так, чтобы их было удобно рассматривать без поворота КР. 


[image: http://truck.ironhorse.ru/wp-content/uploads/2017/07/5293-comp.jpg]
Рисунок 1- Расположение мест в салоне автобуса ЛИАЗ-5293

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей.  Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц.
Таблицы (за исключением таблиц приложений), следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами. 
Все таблицы должны иметь название, которое должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. Таблицу необходимо располагать в  КР  непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей странице. На все таблицы должны быть ссылки в КР. 
При ссылке следует писать слово «таблица 1». Таблица должна быть размещена в тексте КР таким образом, чтобы можно было читать ее без поворота работы. 

Например:

Таблица 3 – Количество автобусов и интервалы движения
	часы суток
	общее количество автобусов, ед
	интервал движения, 
I,
мин

	
	в обоих направлениях, 

	прямое направление

	обратное направление,

	

	6-7
	
	
	
	

	И т.д
	
	
	
	



Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другой лист. При переносе части таблицы на другой лист слово «Таблица» и ее номер указывают один раз, над другими частями печатают слово «Продолжение» или «Окончание» и проставляют номер таблицы, например: «Продолжение таблицы 1». 
При переносе таблицы на другой лист заголовок помещают только над ее первой частью. Таблицу с большим количеством граф допускается делить на части и помещать одну часть под другой в пределах одной страницы. Если строки и графы таблицы выходят за формат страницы, то в первом случае в каждой части повторяется заголовок (шапка) таблицы, во втором случае строки таблицы продолжаются без заголовка. 
После таблицы делается обобщение, которое вводится в текст, например такими словами: «таблица позволяет сделать вывод, что…», или «таблица позволяет заключить…», или «таблица дает возможность выявить и сформировать  определенные закономерности».
Заголовки граф и строк таблицы следует печатать с прописной буквы, а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют одно предложение с   заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. 
Если цифровые или иные данные в какой-либо строке не приводят, то в ней ставят прочерк.
Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями. Допускается применять в таблицах размер шрифта меньший, чем в тексте.
При необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков граф. Голова таблицы должна быть отделена линией от остальной части таблицы.
Все таблицы нумеруются сквозным способом.

            3.1.3 Ссылки
   
В КР допускаются ссылки на другие документы (законодательные и нормативные акты, тезисы, статьи и др. источники информации) при условии, что они полностью и  однозначно определяют соответствующие требования и не вызывают затруднений в  пользовании документом. 
Ссылка представляет собой номер источника по списку использованных источников, заключаемый в квадратные скобки. Можно ссылаться сразу на несколько источников. При необходимости, ссылка может быть указана с точностью до страницы в  источнике.
Например, при ссылке на один источник используется запись вида [21] или [21;10], где вторая цифра обозначает номер страницы источника, из которого взята цитата; на несколько – [21;30,33–35]. Использование номера источника без квадратных скобок не допускается. Ссылка указывает, что излагаемые положения, факты, рассуждения не принадлежат автору КР, а заимствованы им. С другой стороны, применение ссылок придаёт материалу больший вес и убедительность. Использование заимствованного материала без ссылки на источник недопустимо.  
Цитата, включаемая в текст КР, выделяется кавычками и снабжается ссылкой на источник. Если цитата полностью воспроизводит одно или несколько предложений цитируемого текста, то она начинается с прописной буквы. Если же она органически входит в состав авторского предложения, то начинается со строчной буквы. При цитировании допускается делать пропуски, обозначая их многоточием, если смысл цитаты не искажается. При ссылке, кроме номера источника, обязательно указывается страница, с которой взята цитата. При ссылках на составные части, и элементы КР указывают их номера. 
Например: «как описано в главе 1», «см. п. 2.1», «как показано на рисунке 1», «в таблице  6», «подробнее – см. приложение 1». 

3.1.4 Оформление формул 

Оформление формул расчета показателей предполагает использование преимущественно общепринятых условных обозначений. Формулы в рамки не заключаются. Расшифровки символов, входящих в формулу, должны быть приведены непосредственно под формулой. Значение каждого символа записывают новой строки в той последовательности, в какой они приведены в формуле. Формулы в работе нумеруют арабскими цифрами в пределах раздела. Номер формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы в разделе, разделенных точкой. Номер указывают с правой стороны листа на уровне нижней строки формулы в круглых скобках. 
           
         Образец оформления формулы.

	q1= А·F,
	                  (1.2)



где А - удельный теплоприток от освещения в единицу времени отнесённый к 1м2 площади пола Вт/м2, F-площадь камеры, м2

        3.2  Структура и объем ПЗ
Структура ПЗ содержит:  
· титульный лист; (Приложение А)
· индивидуальное задание на КР (Приложение Б); 
· содержание; (Приложение В)
· введение; (до 10% общего объема работы, 2-3 листа)
· теоретическая глава; (25-30%)
· практическая  глава;  (55-65%)
· заключение; (5-10%)
· список использованных источников; (не менее 20 источников, Приложение Г)
· приложения, в том числе документы, схемы, таблицы и т.п. (не менее трех).
· отзыв на КР (Приложение Е)
Титульный лист (приложение А) является первой страницей  КР и содержит:
· наименование учебного заведения;
· наименование темы проекта;
· наименование специальности;
· наименование модуля;
· автор курсового проекта;
· научный руководитель;
· место и дата оформления курсового проектирования.	
		Заголовки структурных элементов («СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЕ») располагают посередине строки и печатают прописными буквами полужирным шрифтом, отделяют от текста интервалом в одну строку, не подчеркивают и не нумеруют.
	Задание на курсовое проектирование (приложение Б) выдается каждому студенту на стандартных бланках. Студент ставит подпись и дату принятия задания к исполнению.
	Объем КР не менее 25 и не более 30 односторонних листов (без приложений).

3.3 Содержание  ПЗ 
	  3.3.1  Введение

Введение, как вступительная часть курсового проекта, должно содержать:
· значение и развитие пассажирского автотранспорта для населения;
· обоснование актуальности (целесообразность и необходимость разработки)выбранной темы;
· цель курсового проекта, перечень задач, выполнение которых необходимо для достижения указанной цели, ожидаемый результат;
· характеристику новизны и практической значимости курсового проекта;
· объект и предмет исследования.
Введение начинается  с обоснования актуальности выбранной темы курсового проекта. Актуальность определяется необходимостью, потребностью изучения выявленной проблемы.
Формулирование цели исследования имеет определяющее значение для его успешного проведения. В определении цели исследования должен быть раскрыт научно смысл всей работы, обозначен тот научно-практический результат, к которому стремится выпускник. Цель исследования должна быть одна и согласовываться с названием работы. Необходимо отразить в работе то, что способствует раскрытию темы, при написании любого раздела работы постоянно иметь в виду цель исследования, отбрасывая то, что не связано с ее достижением.
Перечень поставленных задач отражает содержание и определяет структуру КР. Формулировку задач необходимо производить как можно более тщательно, поскольку описание их решения должно составить содержание разделов работы.
Предмет и объект исследования являются обязательными составляющими любой КР. 
Объект КР обычно охватывает более широкую область изучения, нежели предмет. Он обозначает сферу знаний, без которых невозможно будет реализовать тему. Для того, чтобы четко сформулировать данное определение, нужно понимать, что именно изучает интересующая вас область, какого научного направления она касается.
Если объект имеет более широкое значение, то предмет уже исследует конкретную область. Он может касаться даже просто определенных свойств, характеристик и качеств того, что исследуется.
При выполнении этой части курсового проекта необходимо изучить работу автомобильного транспорта Москвы, в том числе  значение автотранспорта в Москве (или Московской области): сколько человек перевозит за год,  количество автобусных маршрутов, как управляется и координируется движение автобусов, преимущество автобусного транспорта, количество пассажирских АТП.
	Необходимо изучить работу пассажирского АТП для постановки организационных задач, необходимых для развития ПАТП.
Выделите главную задачу на исследуемом маршруте, укажите начальный, конечный пункт маршрута и город.

3.3.2 Основной текст ПЗ
В основной части ПЗ целесообразно использование иллюстративных или цифровых материалов. Выбор формы представления иллюстративного материала– таблицы, рисунки (виды рисунков – диаграммы, графики, схемы и т. д.) зависит главным образом, от цели и характера темы дипломного проекта.
Основная часть ПЗ пояснительная записка, независимо от выбранной темы проекта, должна состоять из следующих частей:
·   аналитическая(исследовательская) часть
·   расчетная часть
· организационная часть

Аналитическая часть включает краткое описание города маршрута и его назначение. 
В аналитической части необходимо показать перспективы развития транспортных услуг в сфере пассажирских перевозок.
Объем аналитической части составляет не более 10 листов работы и обязательное приложение схема маршрута.
Приводятся параметры маршрута, схема опасных участков, часы работы автобусов на маршруте, интервал движения, остановочные пункты, анализ пссажирообразующих и пасажиропоглащающих пунктов маршрута, стоимость проезда
Схема маршрута с указанием линейных и дорожных сооружений
Необходимо повторить тему: «Паспорт маршрута» и отразить исследование следующих вопросов по маршруту: остановочные пункты: начальный, промежуточные и конечный, их оснащение, местонахождение, опасные участки маршрута в зависимости от количества отправлений за сутки. Необходимо исследовать маршрут и по необходимости произвести изменение трассы маршрута или местонахождение (добавление, сокращение) остановочных пунктов. Предложение обосновать.
На схеме маршрута указать опасные участки маршрута, условные обозначения. Схему выполнить с применением современных компьютерных графических редакторов: Компас, Автокад, Эксель, Пайнт, т.п. с учетом требований ЕСКД.
Сведения о трассе маршрута.
Укажите длину маршрута и среднюю скорость движения.
Укажите категорию дороги по маршруту, дорожное покрытие укажите тип дорожного покрытия по маршруту. Укажите наименование района (районов), и перечислите улицы в порядке движения по ним автобуса.
Выбор типа подвижного состава
При выборе подвижного состава, работающего на автобусном маршруте нужно исследовать применяемый маршрут: число мест для сидения, мощность  пассажиропотока по участкам маршрута, планировку сидений, максимальная скорость должна соответствовать длине маршрута и дорожным условиям, количество дверей должно соответствовать мощности пассажиропотока.  Комфортабельность - удобство расположений и пассажирских сидений, площадь остекления кузова, внутреннее освещение салона, вентиляция, высота ступенек, уровень шума, качество подвески и наличие дополнительных удобств. Необходимо изучить существующую марку автобуса и обосновать соответствие -несоответствие условиям перевозки пассажиров по маршруту.
	Необходимо указать модель, марку, параметры автобуса: габаритные размеры, количество и размеры дверей, расположение сидений, вместимость автобуса, общую и сидячих мест, используемое топливо. Данный автобус удовлетворяет / не удовлетворяет требованиям по комфортабельности для перевозок пассажиров по выбранному маршруту. 
Анализ пассажиропотока на маршруте. Определение мощности пассажиропотока по часам суток
Для работы над этим разделом необходимо изучить темы: «Пассажиропотоки» и «Методы обследования пассажиропотоков».
Порядок обработки материалов обследования пассажиропотоков:
1. Составление итоговой таблицы по каждому автобусу за полный рабочий день 
2. Определение наполнения автобусов  
3. Определение общего количества пассажиров 
4. Определение объема и наполнения автобусов по участкам маршрута 
5. Составление сводных суммарных таблиц наполнения  
6. Построение эпюр изменения пассажиропотоков.
Распределение пассажиропотока по часам суток представить в таблице и проанализировать
 Построение эпюр мощности пассажиропотоков
Эпюра распределения пассажиропотока по часам суток в прямом и обратном направлении должна быть представлена с использованием программного обеспечения в программе  Эксель  на формате А4.
За прямое направление принимается направление с большим пассажиропотоком. Эпюры мощности пассажиропотока представить в приложении 
Неравномерность перевозок по часам суток определяется коэффициентом неравномерности по формуле 
К нер =Qmax/Qcp                                                   (1)
Qmax –  пассажиропоток в  течение дня, тыс чел.
Qcp – среднее значение пассажиропотока за сутки, тыс чел,
Qcp=Σ Q / Тсут                                                                                 (2)
Σ Q – суммарное количество пассажиров перевезенных за сутки, тыс чел
Тсут – часы работы всех автобусов, час
Расчетные данные сведите в таблицу «Неравномерность перевозок по часам суток»
Рассчитайте неравномерность по направлениям маршрута:
в прямом и обратном направлениях.

Расчетная часть включает в себя:
Расчет режимов движения подвижного состава
 Время рейса 
         tp= tдв+∑tпо+tко, где                                                     (3)
где tдв-время движения, час ;
tдв = Lм/Vт                                                               (4)
i-количество промежуточных остановок, ед;
tпо-время на промежуточную остановку, час;
tко-время на конечную остановку, час;
Lм-протяженность маршрута, км;
Vт-скорость техническая, км/ч
Время оборотного рейса 
                           toб.р=2*tp                                                        (5)
где toб.р-время оборотного рейса ,ч мин
tp-время рейса ,ч мин
 Скорость сообщения 
                       Vc=Lм/(tдв+∑tпо),                                        (6)
где Vc-скорость сообщения
Эксплуатационная скорость 
                         Vэ=Lм/tp                                                      (7)
Время работы автобуса на маршруте
Тм=Тн—tнул.пр                                              (8)
       
Количество автобусов и интервалы движения по принятым типам  автобусов
 Потребность количество автобусов на маршруте
                            Ам=(Qmax/qвм)*tоб.р  ,где                                                (9)

где qвм-общая вместимость автобуса ,пас;
Qmax-максимальная пассажиропоток на загруженном участке,пас;
 Вместимость автобуса
 qвм= qвмм+qвмст, где                                                                  (10)
qвмм - вместимость по числу мест для сиденья ,пас;
qвмст - вместимость по числу стоящих пассажиров, пас;

                         qвм(ст)=F*H, где                                                                    (11)

F-полезная площадь автобуса, м2
H - норматив на 1 м2 полезной площади, пас; 
  Интервал движения 
                               I =tоб.р/Ам                                                                            (12)
tоб.р - время оборотного рейса, мин
Ам - кол-во автобусов на маршруте
 Частота движения                                                                  
                             h=Ам/ toб.р                                                                                                  (13)

 Все расчетные значения занести в таблицу.
Таблица – Количество автобусов и интервалы движения
	часы суток
	общее количество автобусов, ед
	интервал движения, 
I,
мин

	
	в обоих направлениях, 
Апр+ Аобр
	прямое направление
Апр
	обратное направление,
Аобр
	

	6-7
	
	
	
	

	И т.д
	
	
	
	


Выполните анализ таблицы: укажите наибольшее и наименьшее количество автобусов и интеравлы по часам суток и направлению движения.
Построение линий максимального и минимального числа автобусов
Построение диаграммы максимум: проведение линий максимум Амах единиц автобусов и минимум Аmin единиц автобусов на диаграмме, представлить в Приложении. Диаграмму выполнить в программе  Эксель и распечатать на формате А4.Для построения воспользуйтесь учебником (1) с.124-127.
Корректировка выпуска автобусов на маршрут
Допустимые значения минимального и максимального количества автобусов на маршруте
Аmin= t об.р*60/И                                                          (14)
Допустимый интервал 20-30 минут, исходя из таблицы расчета автобусов по часам суток определить участки  по часам суток, когда автобусов не достаточно, так как интервал составляет более 30 минут.
   Следовательно, минимальное количество автобусов в эти часы на маршруте:

А мах = Кд * Ар                                       (15)
где Кд- коэффициент дефицита автобусов (0,8- 0,9); 
При этом клетки диаграммы над линией максимум перераспределяются под линию дефицита, в прямом направлении при необходимости добавляем количество автобусов необходимое до минимального, и график под линией минимум включается в рабочее поле диаграммы. Диаграмма количества автобусов по часам суток  в обоих направлениях  должна быть представлена в Приложении. Диаграмму выполнить в программе  Эксель  на формате А4. Для построения воспользуйтесь учебником (1) с.127-128.
Расчет коэффициента наполнения по часам суток и в «межпиковой» зоне
Коэффициент наполнения автобусов рассчитывается по формуле:

Квм = Qчас /qвм*Ам                                                          (16)
где Qчас  - пассажиропоток по часам суток  в прямом или обратном направлении
Ам – скорректированное количество автобусов, работающих на маршруте  по часам суток
Расчетные данные внесены в таблицу .
Таблица. Коэффициент наполнения автобусов по часам суток
	Часы суток
	пассажиропоток
	В прямом направлении
	В обратном направлении
	Общ кол-во автобусов Ам
	Средн. Коэф-фи-циент вмес-тимос-ти
Квм

	
	в обоих направле-ниях, чел
Qпр+ Qобр
	прямое направле-ние,
Qпр
	обратное направле-ние, Qобр
	Кол-во автобусов Апр
	Квм пр
	Кол-во авто-бусов Аобр
	Квм обр
	
	

	6-7
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	И т.д
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Выбор базового автобуса по средневзвешенной величине
Если вместимость выбранного автобуса используется неполностью, поэтому выбираем автобус меньшей вместимости в межпиковый период, характеристику которого представлена в таблице .
Таблица. Основные параметры автобуса, работающего в межпиковый период.                                      
	Марка
	Год вы-пуска
	Назна-чение
	Вмести-мость, qвм
	Кол-во мест
	Макс ско-рость, км/ч
	Макс мощ-ность. Л.с.

	
	
	
	
	 си-дяч. Qвмм
	Стояч.
Qвмст
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Сделать вывод, подходит ли автобус по комфортабельности для перевозок.  
Интервалы движения для базового автобуса
Рассчитываем изменение скорректированного интервала и результат графоаналитического метода заносим в таблицу.
Таблица . Результат графоаналитического метода.
	Часы суток
	общее количество автобусов Ам
	интервал движения, мин

	
	в обоих направлениях

	прямое направление
	обратное направление
	

	6-7
	
	
	
	

	И т.д
	
	
	
	



Общее количество машино-смен
Определение количества автобусо-смен на маршруте в течение дня
d=                                              (17)
где Тм - площадь диаграммы в автобусо-часах, равная количеству клеток, заключенных внутри диаграммы. 
Определение сменности работы автобусов на маршруте
∆Ам = d – 2Aмmax                                                                          (18)
При ∆Ам < 0 (2Aмmax > d) все автобусы являются односменными, а остальные – двухсменные. Результаты расчетов отражены в таблице 10.  Зеленым цветом выделена работа автобусов на маршруте, красным - выделены обеды водителей, белым – отстой автобусов. 
Таблица . Результаты расчетов сменности автобусов
	3 и т.д
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 Часы суток
	6-7
	7-8
	8-9
	9-10
	10-11
	11-12
	12-13
	13-14
	14-15
	15-16
	16-17
	17-18
	18-19
	19-20
	20-21
	21-22
	22-23

	 Aм
	9
	12
	15
	15
	12
	7
	5
	7
	4
	3
	10
	12
	12
	9
	4
	3
	3



Составление сводного маршрутного расписания движения автобусов
 Расписание составляется непосредственно в табличной форме, в которой указывают номера выходов, а так же время прибытия и оправления с конечных пунктов маршрута. Достоинством расписания табличного метода является разность работы выходов в течении смены. Время на маршруте ______ч____мин. Для составления воспользуйтесь учебником (1) с.132-137. Маршрутное расписание движения автобусов представлено в таблице.
	 Таблица. Маршрутное расписание  автобусов
	

	№ выхода
	№ смены
	Начало
	Обед(отстой)
	Окончание работы

	1
	1
	
	
	

	
	2
	
	
	

	2
	1
	
	
	

	И т д.
	
	
	
	


Организация труда водителей
Организация труда водителей – комплекс мероприятий обеспечивающих рациональную   расстановку водителей регламентирующих продолжительность рабочей смены.  Для составления графика работы водителей воспользуйтесь учебником (1) с.147-148. График работы водителей представлен в таблице. Учет рабочего времени водителя рассчитать плановый за указанный месяц.  
Таблица. График работы водителей.
	Гараж № 
ав-ля
	ФИО
водителя
	Дни месяца

	
ФРВ
план

	
	
	1
	2    
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	И т.д.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Организация работы водителей по маршруту происходит по разным формам организации труда водителей в зависимости от продолжительности смены, указать формы и продолжительность каждой смены по каждому водителю графика работы, указать общее число смен водителей которое должно совпадать с количеством расчетных смен автобусов. Рассчитать фонд рабочего времени за месяц, указать время отдыха водителя.
Организация безопасности движения на маршруте
В каждом АТП имеется отдел отдел безопасности движения, который проводит все виды инструктажей, профилактику дорожно-транспортных происшествий, разбор и анализ. Перечислите основные задачи службы безопасности движения АТП.
Экология на маршруте
Эффективность работы предприятия по обеспечению экологической безопасности в значительной степени зависит от работы персонала службы, основными задачами которой являются: соблюдение  экологических норм, обеспечивающих благоприятные условия труда: расследование причин и последствий выбросов вредных веществ в окружающую среду, подготовка предложения по их предупреждению; ведение учета показателей, характеризующих состояние окружающей среды, создание системы хранения сведений о несчастных случаях, данных экологического мониторинга, документации по ликвидации отходов и прочей информации экологического характера. Указать экологические параметры двигателей проектируемых и используемых автобусов на маршруте.
Управление движением на маршруте.
Необходимо исследовать и указать задачи диспетчерской службы, действия водителя при внештатной ситуации и координация работы диспетчером.Приведите схему диспетчерского управления.

3.3.3. Заключение ПЗ
В заключении синтезируется накопленная в основной части КР практическая информация. В нем дается последовательное, логически стройное изложение полученных результатов проекта, которые должны соответствовать поставленным целям и задачам.
Заключение может быть построено по пунктам, обозначенным в цели и задачах проекта. Заключение подводит итоги проекта, представляет выводы, обобщения, содержит рекомендации для практического внедрения. Заключение не должно содержать новых сведений, фактов, аргументов.
 Заключение должно содержать сжатые, на 2-3-х страницах, выводы и предложения. Выводы и предложения должны непосредственно вытекать из анализа тех или иных вопросов в самом тексте работы. Выводы и заключение обучающегося  должны показать  рациональный вариант решения рассматриваемой проблемы и ее обоснование. Выводы должны быть краткими, ясно и четко сформулированными, отражать суть выполненной работы. 
 
3.3.4  Список использованных источников
Список использованных источников и литературы должен содержать источники и литературу, использованные студентом в ходе подготовки и написания КР и состоять из 10 (и больше) наименований в зависимости от темы проекта.
Каждый включенный в список источник должен иметь отражение в каком-либо разделе квалификационной работы и на него должны быть ссылки в тексте  (Приложение Г).
Использованные источники должны быть приведены в следующем порядке:
Законодательные и нормативно – правовые акты (кодексы, законы, приказы, указы, постановления, ГОСТы).  Нормативно – правовые акты располагаются в соответствии с убыванием их юридической силы в следующем порядке: 
· Конституция Российской Федерации; кодексы по алфавиту; 
· Законы Российской Федерации - по хронологии; 
· Указы Президента Российской Федерации - по хронологии; 
· акты Правительства Российской Федерации – по хронологии вне зависимости от вида нормативного акта; 
· акты министерств и ведомств – по хронологии вне зависимости от ведомственной принадлежности и видов актов; решения иных государственных органов и органов местного самоуправления – по алфавиту, а затем - по хронологии; 
· нормативные акты иностранных государств, не действующих на территории Российской Федерации. 
В списке должно быть указано полное название акта, дата его принятия, номер, а также официальный источник публикации (отделяется от названия двумя косыми чертами - //), 
Примеры: 
Правила перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом (утв. постановлением Правительства РФ от 14.02.09 г. № 112).  
Если у издания один автор, то описание начинается с фамилии и инициалов автора. Далее через точку "." пишется Заглавие. За косой чертой "/" после заглавия Имя автора повторяется, как сведение об ответственности. Если у издания два автора, то описание начинается с фамилии и инициалов первого автора. За косой чертой "/" после заглавия сначала указывается первый автор, а потом через запятую - второй автор.
Если у издания три автора, то описание начинается с фамилии и инициалов первого автора. За косой чертой "/" после заглавия сначала указывается первый автор, а потом через запятую - второй и третий авторы.
Если у издания четыре автора и более, то описание начинается с заглавия. За косой чертой указываются все авторы.
Если у издания есть один или несколько авторов, и также указаны редакторы, составители, переводчики и т.п., то информация о них указывается в сведении об ответственности, после всех авторов перед точкой с запятой ";".
Если у издания нет автора, но указаны редакторы, составители, переводчики и т.п., то описание начинается с заглавия. За косой чертой после заглавия сразу пишутся редакторы, составители и т.п. с указанием функции.
Если у издания нет автора, редакторов и т.п. То после заглавия сразу идет информация об издании после точки и тире ". - "
Примеры:
1Организация сервисного обслуживания на автомобильном транспорте: учебник для студентов СПО под ред. Ходоша М.С., М. : Издательский центр «Академия»,2019-288с.

Статья из продолжающихся изданий
       Автор. Заглавие статьи: сведения, относящиеся к заглавию / сведения об ответственности (авторы статьи) // Заглавие издания. Название серии - Год издания. - Номер выпуска: Заглавие выпуска. - Местоположение статьи (страницы).
Статьи из материалов конференций
При описании статьи из сборников указывают автора, название статьи. Затем после двух косых черт (//) дают название самого сборника. В выходных данных указывают место издания, год издания, наименование издательства опускается. При описании статей из материалов конференций в заглавии документа используют общее сокращение слов.
Электронный ресурс локального доступа (CD)
Автор. Заглавие [Электронный ресурс]: сведения, относящиеся к заглавию / сведения об ответственности (авторы); последующие сведения об ответственности (редакторы, переводчики, коллективы). - Обозначение вида ресурса ("электрон. дан." и/или "электрон. прогр"). - Место издания: Издательство, Год издания. - Обозначение материала и количество физических единиц. - (Серия)
Электронный ресурс удаленного доступа (Internet)
Автор. Заглавие [Электронный ресурс]: сведения, относящиеся к заглавию / сведения об ответственности (авторы); последующие сведения об ответственности (редакторы, переводчики, коллективы). - Обозначение вида ресурса ("электрон. текст. дан."). - Место издания: Издательство, Дата издания. - Режим доступа: URL. – Примечания ("Электрон. версия печ. публикации").
Web-страница
При описании и цитировании отдельных страниц, наибольшие трудности вызывает идентификация автора. Если автор указан в начале или конце текста, описание может быть выполнено под его фамилией. В случае отсутствия этих данных, допустимо указывать название сайта (организацию или сетевой проект), на котором размещен источник в качестве коллективного автора. Это не всегда корректно, однако безусловно придает документу более законченный вид. Заглавие документа берется из названия web-страницы (поле TITLE) или, при отсутствии необходимых данных в названии, - непосредственно с основного экрана. Библиографическое описание web-страницы включает следующие обязательные элементы: Автор. Заглавие страницы. [Указание типа документа]. (Электронный адрес(URL). Дата обращения.

3.3.5 Приложение

             В этом разделе помещаются подобранный обучающимся справочный или вспомогательный материал, имеющий непосредственное отношение к КР: анкеты; статистические данные; диаграммы; графики; формы договоров; копии конкретных соглашений, исполнительных документов; таблицы; и другие вспомогательные материалы, на которые есть ссылки в тексте работы. Их наличие и количество свидетельствуют о глубине проработки материала по избранной теме, и являются подтверждением обоснованности выводов и предложений. 
Приложения располагаются в конце работы. Необходимость в приложении обычно возникает тогда, когда приведенные в работе соображения требуют более детального их пояснения или подтверждения дополнительными материалами, включение которых в основной текст нарушает логику изложения. 
Приложения  открываются чистым листом, на котором по центру пишется «Приложение» или «Приложения» (если их несколько). Затем на отдельных листах приводятся сами приложения, причем на каждом из листов в правом верхнем углу пишут «Приложение А», «Приложение Б» и т.д. Листы приложений не нумеруются.
	В Пприложения выносятся все материалы вспомогательного или дополнительного характера, не являющиеся насущно важными для понимания решения задач квалификационной работы.
            Это могут быть копии подлинной технической документации, выдержки из отдельных  материалов, отдельные положения из инструкций и правил, объемные таблицы, схемы, диаграммы  вспомогательные графические иллюстрации.
4.ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И СОДЕРЖАНИЮ ГЧ

  4.1 Общие требования к ГЧ

1.Графическая часть дипломного проекта должна быть выполнена на 1листе формата А1 с контурной рамкой по ГОСТ 2.301-68. (Приложение 1)
2.Основная надпись оформляется по ГОСТ 2.104-2006 форма 1 на обратной стороне формата в левом нижнем углу с контурной рамкой (Приложение 2)
3.Оформление листов графической части выполняется в едином стиле в компьютерном редакторе или традиционно, простым карандашом (или тушью).
4. Изображения на листе не должны касаться контурной рамки. Минимальное расстояние 10 мм.
5.Размеры изображения должны соответствовать размерам формата и располагаться симметрично относительно контурных рамок.
6.Толщина основной сплошной линии 1,5-2 мм ,
толщина штриховой линии 1-1,5 мм  (порожние рейсы),
толщина штрихпунктирной линии 1-1,5 мм (попутные грузы).
7.Надписи выполняются чертежным шрифтом по ГОСТ 2.304-81.
7.1 Заголовки оформляются размером шрифта 20
7.2 Заголовки таблиц оформляются размером шрифта 14
7.3 Остальные надписи размер шрифта 7…10
7.4 Примечания размер шрифта 7
Графическая часть (Приложение Ж ) выполняется в объеме 2 листов в формате А1 (594х841мм) в программе КОМПАС или AutoCAD (в соответствии с ЕСКД и ЕСТД).
Графическая часть проекта должна быть представлена чертежами:
1. план и разрез холодильного склада – А1
2. Схема холодильной установки, определяющая полный состав элементов и связей между ними-  А1.
На каждом листе графической части должна быть рамка на расстоянии 5 мм от края. Слева оставляют поле шириной 20 мм. В правом нижнем углу располагают основную надпись, размеры и номера граф которой приведены в приложении Ж
· графах основной надписи указывают:
· графе I –название чертежа (план, разрез; схема холодильной установки);
· графе 2 – наименование учебного заведения;
· графе 6 – масштаб;
· графе 7 – порядковый номер листа;

графе 8 – общее количество листов документа;
· графе 9 –номер учебной группы;
· графе 10 – характер работы, выполняемой лицом, подписывающим документ (в курсовом проектах учащийся и руководители, консультировавшие учащегося по данному разделу проекта);
· графе 11 – фамилии лиц, подписавших документ;
· графе 12 – подписи лиц, фамилии которых указаны в графе 11;
· графе 13 – дата подписания документа;
· графе 1 указывают тему курсового проекта в именительном падеже (например :«Организация перевозок пассажиров в городском сообщении (САО г. Москва)»), а в графе 2 – название чертежа также
в именительном падеже (например: «Схема маршрута»).
          Планы и разрезы холодильников выполняют в масштабах 1 : 2; 1 : 2,5; 1: 4; 1: 5; 1 : 10; 1: 40; 1 : 50; 1 : 75; 1 : 100; 1 : 200; 1 : 400 по ГОСТ 2.302 – 68. 
        Масштаб указывают в графе 6 основной надписи. Если на чертеже имеются виды, выполненные в другом масштабе, то у каждого такого вида должен быть указан масштаб, относящийся к этому виду. В графе 6 основной надписи масштаб указывают по типу 1 : 100, в остальных случаях – по типу Ml: 10.
Схемы выполняют без соблюдения масштаба. 

4.2 Содержание ГЧ

Графическая часть должна содержать следующие элементы:
Эпюра пассажиропотоков, линии максимума автобусов, график работы водителей и расписание движения
 
Графическая часть (Приложение Ж )выполняется в объеме 2 листов в формате А1 (594х841мм) в программе КОМПАС или AutoCAD (в соответствии с ЕСКД и ЕСТД).
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Графическая часть проекта должна быть представлена чертежом:
· Эпюра пассажиропотоков, линии максимума автобусов, график работы водителей и расписание движения – А1
Схемы выполняются без соблюдения масштаба. 
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5 ПОДГОТОВКА КР К ЗАЩИТЕ

 Завершенная КР подписывается обучающимся и представляется руководителю. После просмотра и одобрения КР руководитель подписывает ее и готовит студента к защите. 
            
  	5.1. Защита КР
            Защита КР проводится по расписанию.
Для защиты студенту разрешается подготовить презентацию. 
Презентация выполняется в программе Power Point c целью сопровождения защиты курсовых работ. Методика использования презентации: обучающийся излагает доклад и, одновременно, выводятся через компьютерный проектор на экран слайды, раскрывающие и дополняющие содержание доклада в виде текста, графики, видеофрагментов. Смена слайдов выполняется при нажатии клавиши на клавиатуре.  Презентация должна состоять из 10-15 слайдов. На каждый слайд выводится основная информация из КР.
            Содержание слайдов: 
1 слайд - представление темы, обучающегося, организации и руководителя;
2 слайд – проблема и актуальность ее решения;
3 слайд -  цели и задачи КР;
4 слайд - методологический аппарат исследования (объект, предмет)
5,6 слайды - теоретическое исследование по главе 1; 
7, 8, 9   слайды - описание и демонстрация результатов практической работы и выводы по этой главе;
10 слайд -  основные выводы из заключения КР.
В слайдах не должен повторяться текст материала, который зачитывает обучающийся. Содержание и количество слайдов должно быть согласовано с руководителем КР.
              Правила оформления слайдов:
1. На одном слайде – наличие только одной картинки.
2. Количество строк текста на слайде должно не превышать 7-8, шрифт текста 24.
3. Цвет и размер букв текста должен быть четким и читаемый экзаменационной комиссией.
4.Изображение должно быть хорошего качества
Выступление должно начинаться с обоснования актуальности темы. Далее следует раскрыть основное содержание работы. Закончив выступление, обучающийся должен ответить на замечания, соглашаясь с ним или давая обоснованные возражения. 
При защите КР оценивается:
- овладение выпускником общими и профессиональными компетенциями, заявленными в КР и представленными при ее защите;
- лаконичность доклада по представлению основных направлений КР; 
- глубокая теоретическая проработка исследуемых вопросов на основе анализа используемых источников; 
- полнота и глубина раскрытия темы, правильное соотношение теоретического и фактического материала, связь теоретических положений с практикой; умелая систематизация данных в виде таблиц, графиков, схем с необходимым анализом, обобщением и выявлением тенденций развития организации; 
- критический подход к изучаемым фактическим материалам с целью поиска резервов повышения эффективности деятельности организации; 
- аргументированность, самостоятельность выводов, обоснованность предложений и рекомендаций; 
- четкость структуры работы, грамотность, хороший язык и стиль изложения, грамотное оформление, как самой работы; 
- грамотное представлению выводов и результатов проведенного исследования. 
Защита КР происходит следующим образом: обучающийся в течение 7-10 минут излагает основные положения проделанной работы.

            5.2. Оценивание КР
Защита студентом КР оценивается по пятибалльной системе: на «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно» в зависимости от степени соответствия перечисленным требованиям. 
 «Отлично» выставляется за курсовой проект, который носит исследовательский характер; имеет грамотно изложенную теоретическую часть; глубокий анализ, логическое, последовательное изложение материалов с соответствующими выводами и обоснованными предложениями. При ее защите обучающийся показывает глубокие знания темы, свободно оперирует данными исследования во время доклада, использует презентацию, раздаточный материал, легко и правильно отвечает на поставленные вопросы.
 «Хорошо» выставляется за проект, который носит исследовательский характер; имеет грамотно изложенную теоретическую главу; в ней представлены: подробный анализ проблемы; последовательное изложение материала с соответствующими выводами, однако с не вполне обоснованными предложениями. При защите обучающийся показывает знания вопросов темы, оперирует данными исследования, во время доклада использует презентацию, раздаточный материал, не совсем четко отвечает на отдельные вопросы. 
«Удовлетворительно» выставляется за курсовой проект, который носит исследовательский характер, базируется на практическом материале, но имеет «поверхностный» анализ. В нем просматривается непоследовательность изложения материала, представлены необоснованные предложения. При его защите обучающийся проявляет неуверенность, показывает слабые знания вопросов темы, не дает полного аргументированного ответа на заданные вопросы. 
«Неудовлетворительно» выставляется за проект, который не носит исследовательского характера, не отвечает требованиям, изложенным в методических рекомендациях. В проекте нет выводов, либо они носят декларативный характер. В отзывах руководителя имеются критические замечания. При защите работы обучающийся затрудняется с ответами на поставленные вопросы, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки. К защите не подготовлены презентация и раздаточные материалы. 

 5.3 Результаты защиты КР 
Обучающийся, не явившийся на защиту без уважительных причин или получивший на защите «неудовлетворительную» оценку, имеет право на пересдачу защиты КР.  Если защита проекта признается неудовлетворительной, принимается решение, может ли обучающийся представить к вторичной защите тот же проект с соответствующей доработкой, или же он обязан разработать новую тему. Срок повторной защиты может быть назначен не ранее чем через 2 недели. 
Выполненные обучающимися проекты хранятся после их защиты в колледже не менее 5 лет. Лучшие КР, представляющие методическую значимость, могут быть использованы в качестве учебных пособий в кабинетах колледжа. 
 
Приложение А                                                                                                                                                                                                   


ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
«МОСКОВСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ
на тему «           »

КР.23.02.01.ОП1311.00.ПЗ

Обучающийся                 
		                                  (Фамилия И. О.)  _________________________________
(подпись)			 (чч.мм.гггг)
Руководитель                 
                                                          (И. О. Фамилия)  ___________________________________
(подпись)			 (чч.мм.гггг)
			           (И. О. Фамилия)  
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Приложение Б

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
«МОСКОВСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

	УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора __________Д.Ю.Соколова
«____»__________ 2022 г.
М.п.




ЗАДАНИЕ
на курсовой проект 
выдано обучающемуся 2 курса группы ОП 23/11 специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте(автомобильном)

 ___________________________________________________________________________________________
ПМ 02 Организация сервисного обслуживания на транспорте
Тема курсового  проекта:____________________________________________________________________
Исходные данные к проекту:
Согласно таблицам по варианту
Содержание пояснительной записки (перечень подлежащих разработке вопросов):
Введение
1.Исследовательский раздел
1.1 Паспорт автобусного маршрута.
1.2 Выбор типа подвижного состава
1.3 Анализ пассажиропотока на маршруте 
1.4 Построение эпюр мощности пассажиропотоков 
2 Расчетно- организационный раздел
2.1. Расчет режимов движения подвижного состава
2.2 Корректировка выпуска автобусов на маршрут
2.3 Составление сводного маршрутного расписания движения автобусов
2.4 Организация работы автобусов на маршруте
Заключение
Список использованных Источников
Приложения
Содержание графических работ (с точным указанием обязательных чертежей) на формате А1:
Эпюра пассажиропотоков, линии максимума автобусов, график работы водителей и расписание движения
 
Дата выдачи задания «…….» ………….2022
Задание принял к исполнению «____» ______________2022
Руководитель проекта  ________________       Е.В. Соловьева
Председатель ЦК  специальности________________ О.А.Минибаева



Приложение Е
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
«МОСКОВСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
 
ОТЗЫВ
на курсовой проект  по ПМ 02 Организация сервисного обслуживания на транспорте 

Специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте(по видам)

Студента _________________________Группы _______________

1.Соответствие курсового проекта заявленной теме:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.Оценка качества выполнения курсового проекта:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.Оценка полноты разработки поставленных вопросов, теоретической и практической значимости курсового проекта: _____________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4.Оценка курсового проекта с обоснованием:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5.Рекомендации по внедрению курсового проекта:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Руководитель курсового проекта             ____________/Соловьева Е.В.	
«_____» ________________2023 год          

Приложение Г
	
Содержание
Введение
1.Исследовательский раздел
1.1 Паспорт автобусного маршрута.
1.2 Выбор типа подвижного состава
1.3 Анализ пассажиропотока на маршруте 
1.4 Построение эпюр мощности пассажиропотоков 
2 Расчетно- организационный раздел
2.1. Расчет режимов движения подвижного состава
2.2 Корректировка выпуска автобусов на маршрут
2.3 Составление сводного маршрутного расписания движения автобусов
2.4 Организация работы автобусов на маршруте
Заключение
Список используемой литературы
Приложения
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	Изм.
	Лист
	№ докум.
	Подпись
	Дата
	

	Выполнил
	 
	
	
	Организация перевозок пассажиров в городском сообщении. (ЮАО г. Москва) 
	Лит.
	Лист
	Листов

	Проверил
	Соловьева Е.В.
	
	
	
	К
	Р
	
	3
	28

	Т. контр.
	Минибаева О.А.
	
	
	
	ГБПОУ   МТК

	Н. контр.
	 
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	



Приложение Ж
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На всех листах графических документов выполняют основную надпись по форме 1, а в текстовых документах – по формам 2, 2а ГОСТ 2.104.
Заполнение основной надписи (а также спецификации) выполняется чертежным шрифтом строчными буквами, начиная с прописной буквы. Номер шрифта 3,5 или 5. Записи в одну строку в графах основной надписи (спецификации) не следует относить к нижней линии, а размещать в середине графы.
– в графе 1 – наименование изделия или название чертежа или схемы, а также наименование документа, если этому документу присвоен шифр. Наименование должно быть по возможности кратким и записывается в именительном падеже в единственном числе. Если наименование состоит из двух и более слов, то на первом листе помещается имя существительное, например, «Компрессор поршневой». Допускается наименование документа записывать в графе 3 при недостатке места для записи в графе 1;
– в графе 2 – обозначение документа в соответствии с ГОСТ
2.201;
– в графе 3 – обозначение материала детали (графу заполняют только на чертежах деталей).
Примеры записи материала:
Ст 3 ГОСТ 380–2005
Сталь 45 ГОСТ 1050–88.
– в графе 4 ставят литеру, присвоенную данному документу. Графа заполняется с левой клетки:
– учебный документ;
– документация курсового проекта;
– документация  ВКР;
– в графе 5 указывают массу изделия. На чертежах опытного и индивидуального производства, а также на учебной документации графа не заполняется;
– в графе 6 масштаб проставляется в соответствии с

ГОСТ 2.302 и ГОСТ 2.109. На графиках и схемах графа не заполняется;

– в графе 7 указывают порядковый номер листа (на документах, состоящих из одного листа, графу не заполняют);
– в графе 8 – общее количество листов документа (графу заполняют только на первом листе);
– в графе 9 – название учебного заведения, шифр специальности, номер группы;
– в графе 10 – характер работы, выполняемой лицом, подписывающим документ, в соответствии с формами 1 и 2;
– в графе 11 – фамилии лиц, подписавших документ;
– в графе 12 – подписи лиц, фамилии которых указаны в графе 11;
– в графе 13 – дату подписания документа.
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Приложение И
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ

«МОСКОВСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

	УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора ___________Д.Ю.Соколова
«____»__________ 2022 г.
М.п.




ГРАФИК 
ПРОВЕДЕНИЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ ПО КУРСОВОМУ ПРОЕКТУ
Дисциплина 
Преподаватель
Группа 
	№ конс
	Дата проведения
	Количество часов
	Краткое содержание консультации

	1. 
	
	2
	Введение. Исходные данные. Исследование литературы и сайтов.Правила оформления пояснительной записки

	2. 
	
	2
	 Паспорт автобусного маршрута. Выбор типа подвижного состава. Правила оформления схем.

	3. 
	
	2
	Анализ пассажиропотока на маршруте. Правила оформления графической части

	4. 
	
	2
	Расчет режимов движения подвижного состава Количество автобусов и интервалы движения по принятым типам автобусов. Правила оформления формул

	5. 
	
	2
	Построение линий максимального и минимального числа автобусов Корректировка выпуска автобусов на маршрут. Оформление графиков.

	6. 
	
	2
	Расчет коэффициента наполнения по часам суток в «межпиковой» зоне. Выбор базового автобуса по средневзвешенной величине. Оформление таблиц.

	7. 
	
	2
	Интервалы движения для базового автобуса Общее количество машино-смен. 

	8. 
	
	2
	Составление сводного маршрутного расписания движения автобусов.

	9. 
	
	2
	Организация труда водителей Организация безопасности движения на маршруте

	10. 
	
	2
	Экология Управление движением на маршруте. Заключение. Оформление списка использованных источников.



Преподаватель______________Соловьева Е.В.

Председатель ЦК_______________Минибаева О.А.
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