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«Электрические разряды по поверхности твердого диэлектрика»
Цель работы: 
Теоретические положения
Корона – это 

Лавинная форма разряда – это

Стримерная форма разряда – это

Скользящий разряд – это

Поверхностный пробой – это
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Рис. 1. Принципиальная электрическая схема установки:
РН – регулятор напряжения, Т – высоковольтный трансформатор,
Rз – защитное сопротивление; S1, S2 – выключатели

Результаты измерений
Таблица 1
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1. Построить зависимости Uкороны =  f (l), Uск.р =  f (l), Uперекр.= f (l).

Uкороны , Uск.р, кВ 					Uперекр, кВ
[image: 1]
						l, см						l, см
а)							б)

Рис. 2. Зависимости: а) Uкороны =  f (l), Uск.р =  f (l),  
б) Uперекр.= f (l) при толщине d1, d2 для различных электродных систем

2. Объяснить полученные результаты.
1. В каких полях существует скользящая форма разряда и почему?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
2. Как изменяется разрядное напряжение от толщины диэлектрика и почему?
________________________________________________________________________________________________________________________________
Контрольные вопросы
1. С чем связано искажение электрического поля при помещении диэлектрика в равномерное поле?
2. Какое влияние оказывает неплотное прилегание электродов на разрядное напряжение вдоль поверхности диэлектриков?
3. Для каких изоляционных конструкций характерно электрическое поле с преобладающей тангенциальной составляющей, для каких конструкций с нормальной?
4. Что делается в реальных условиях работы электроэнергетических систем для увеличения разрядных напряжений по поверхности изоляторов?

Ответы на вопросы
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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