Лабораторная работа №7
Тема 4. Основы строительной акустики
Задание.
Выполнить лабораторную работу в соответствии с методическими указаниями к лабораторной работе.
Исходные данные к лабораторной работе.
В качестве исходных данных использовать район строительства – район места проживания
Рекомендации по выполнению задания.
Ознакомиться с методикой выполнения лабораторной работы. Выполнить лабораторную работу в соответствии с методическими указаниями к лабораторной работе. Заполнить соответствующий бланк. Сделать выводы. Ответить письменно на контрольные вопросы.
Требования к оформлению работы: 
1. Работа оформляется в программе Microsoft Word в соответствии с нормативными документами.
2. Формулы набираются в редакторе формул.
3. Чертежи выполняются в графическом редакторе (любом) и вставляются в работу.
4. Допускается вставлять в работу отсканированные (сфотографированные) материалы (только рисунки и чертежи, но не формулы и текст).
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Лабораторная работа 7
ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗОЛЯЦИИ ВОЗДУШНОГО ШУМА ОГРАЖДАЮЩИМИ КОНСТРУКЦИЯМИ ЗДАНИЙ
Цель работы:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Приборы и оборудование: 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Область применения:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Методика выполнения работы:
1. Скачать на телефон, планшет приложение «ШУМОМЕР» или аналогичные приложения для измерения уровня звука, и приложение «ГЕНЕРАТОР ЧАСТОТЫ», для источника шума (по необходимости выполнить калибровку).
2. Подготовить помещение, установив оборудование (см рисунок 1)
[image: ]
Рисунок 1 – Схема размещения оборудования
1 — исследуемое ограждение; М1, М2 — расположение микрофона; I — помещение (камера) с высоким уровнем звука; II — изолированное помещение (камера); и.ш. — источник шума

1. Определяется площадь ограждения S, разделяющего помещения I и II и подлежащего исследованию (см рис 3):

2. Определяются размеры помещения II. Принимаем, что все стенки камеры выполнены из одинакового материала. Тогда сумма площадей i-х поверхностей вычисляется как площади всех поверхностей помещения.

3. В помещении I путем включения источника шума создается звуковое поле.
4. С помощью шумомера в помещении I производится измерение уровней звукового давления L1 в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 100, 125, 160, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150 Гц. Результаты измерений заносятся в табл. 1. При измерениях микрофон должен располагаться перед исследуемым участком ограждающей конструкции в пределах 1 метра от ее поверхности. Измерения повторяются три раза.
5. Аналогично производятся измерения уровней звукового давления L2 в помещении II. Результаты измерений также заносятся в табл. 1.
6. Изоляция воздушного шума ограждающей конструкцией Rn характеризуется разностью давления в помещении с источником шума L1 и в изолируемом от шума помещении L2 и рассчитывается по формуле:
	  	(1)
7. По формуле (1), используя данные табл.1, рассчитывают звукоизолирующую способность ограждения.
Выводы:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________


	№ п/п

	Параметры

	Среднегеометрические частоты третьоктавных полос, Гц

	
	
	100
	123
	160
	200
	250
	315
	400
	500
	630
	800
	1000
	1250
	1600
	2000
	2500
	3150

	1. 
	L1, дБ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	L2, дБ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	S, м2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	∑Si, м2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	αдревесины
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
	A2, м2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
	10·lg(S/A2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Таблица 1 – Натурные измерения



Контрольные вопросы
1. Пути передачи звуковой энергии через ограждающие конструкции.
2. Звукоизолирующая способность ограждений и ее расчет.
3. Экспериментальные исследования изоляции воздушного шума.
4. Индекс изоляции воздушного шума и методика его определения.
5. Факторы, влияющие на изоляцию воздушного шума ограждениями.
6. Пути повышения изоляции воздушного шума ограждениями.
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