Министерство образования и науки РФ

ТУЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИГДиС 

кафедра СТС
ЗАДАНИЕ НА КУРСОВОЙ ПРОЕКТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОТОПЛЕНИЕ»
ТЕМА: «ОТОПЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ЗДАНИЯ»
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
	№ варианта
	Район застройки
	Количество этажей
	Наличие чердака
	Источник теплоснабжения сеть с расчетными температурами, ºС
	Перепадом давлений на вводе

ΔрТС, кПа
	Параметры теплоносителя в системе отопления,ºС
	Разводка магистралей системы отопления
	Вид отопительного прибора

	1
	Барнаул
	7
	+
	150-70
	30
	105-70
	верхняя
	SIRA

	2
	Брянск
	9
	+
	135-70
	35
	105-70
	верхняя
	ARBONIA

	3
	Ижевск
	7
	+
	150-70
	41
	105-70
	верхняя
	БРИЗ-500

	4
	Калининград
	9
	+
	130-70
	48
	105-70
	верхняя
	МС-140

	5
	Кемерово
	7
	+
	130-70
	37
	105-70
	верхняя
	РД-90

	6
	Липецк
	9
	-
	125-70
	34
	105-70
	нижняя
	SIRA

	7
	Омск
	7
	-
	150-70
	45
	105-70
	нижняя
	ARBONIA

	8
	Оренбург
	9
	-
	145-70
	49
	105-70
	нижняя
	БРИЗ-500

	9
	Пермь
	7
	-
	135-70
	32
	105-70
	нижняя
	МС-140

	10
	Уфа
	9
	-
	135-70
	41
	105-70
	нижняя
	РД-90


Назначение здания – жилой дом.
Ориентация главного фасада – «север».
В здании имеется неотапливаемый подвал.

Система отопления водяная, вертикальная, тупиковая. 
Присоединение системы отопления к тепловой сети по зависимой схеме.
Высота этажа – 3,2 м.

Высоту подвала и чердака принять самостоятельно.
