Проверяемое задание №1
Тема: Статически определимые балки 
Лекция   «Определение усилий в статически определимых балках»
Лекция  «Построение линий влияния в статически определимых балках»
Лекция « Определение усилий по линиям влияния в балках»
Задание №1
[bookmark: _Toc474228308]Выполнить расчет статически определимой балки (многопролетной шарнирно-разрезной балки) на подвижную и неподвижную нагрузки в соответствии с вариантом. Сделать выводы.
Исходные данные к заданию №1:
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Сечение III выбирается в произвольном шарнире, врезанным в балку (на усмотрение студента).
Сечение IV выбирается в произвольной опоре, кроме крайних (на усмотрение студента).


Исходные значения принимаются по таблице:
	№
варианта
	ℓ0
	ℓ1
	ℓ2
	ℓ3
	ℓ4
	a
	в
	c
	d
	ℓ
	h1
	h2
	h3
	k1
	k2
	F1
	F2
	q
	М*

	ед.из
	м
	м
	м
	м
	м
	м
	м
	м
	м
	м
	м
	м
	м
	м
	м
	кН
	кН
	кН/м
	кНм

	1
	2
	4
	6
	8
	4
	2
	1
	2
	0
	15
	2
	11
	3,5
	13,5
	8,5
	9
	5
	2
	4

	2
	3
	4
	5
	7
	4
	2
	1
	2
	0
	15
	4
	10
	5,5
	12,5
	6,5
	6
	3
	2
	- 5

	3
	2
	4
	6
	8
	4
	2
	2
	1
	0
	15
	3
	8
	4,5
	11,5
	5,5
	8
	4
	3
	6

	4
	3
	4
	5
	7
	6
	2
	2
	1
	1
	16
	4
	11
	2,5
	10,5
	7,5
	9
	6
	2
	- 3

	5
	2
	6
	6
	8
	4
	3
	3
	2
	1
	16
	7
	4
	4,5
	9,5
	4,5
	10
	6
	3
	2

	6
	3
	6
	6
	8
	4
	3
	2
	3
	1
	16
	8
	3
	2,5
	8,5
	5,5
	5
	4
	3
	- 4

	7
	2
	6
	6
	8
	4
	3
	2
	1
	2
	17
	7
	4
	3,5
	7,5
	3,5
	7
	5
	2
	5

	8
	3
	6
	6
	8
	6
	3
	1
	2
	2
	17
	8
	4
	3,5
	6,5
	3,5
	8
	5
	2
	- 6

	9
	2
	6
	7
	6
	6
	1
	3
	2
	2
	17
	9
	5
	5,5
	7,5
	3,5
	10
	6
	3
	3

	10
	3
	4
	7
	6
	6
	1
	1
	1
	1
	18
	10
	6
	4,5
	8,5
	4,5
	11
	6
	2
	- 2

	11
	2
	4
	6
	8
	6
	2
	1
	1
	1
	18
	11
	5
	2,5
	9,5
	5,5
	8
	4
	3
	- 4

	12
	3
	6
	4
	7
	6
	2
	3
	2
	1
	18
	12
	8
	5,5
	10,5
	6,5
	9
	5
	2
	6

	13
	2
	5
	6
	8
	5
	1
	2
	1
	0
	14
	11
	2
	3,5
	8,5
	13,5
	5
	9
	2
	4

	14
	3
	6
	6
	8
	6
	1
	2
	2
	0
	14
	10
	4
	5,5
	6,5
	12,5
	3
	6
	2
	- 5

	15
	2
	6
	6
	8
	6
	2
	2
	2
	0
	14
	8
	3
	4,5
	5,5
	11,5
	4
	8
	3
	6

	16
	3
	5
	6
	8
	5
	2
	2
	1
	1
	14
	11
	4
	2,5
	7,5
	10,5
	6
	9
	2
	- 3

	17
	2
	5
	7
	6
	5
	1
	3
	1
	1
	13
	7
	8
	4,5
	4,5
	9,5
	6
	10
	3
	2

	18
	3
	7
	7
	6
	7
	2
	3
	2
	1
	13
	3
	8
	2,5
	5,5
	8,5
	4
	5
	3
	- 4

	19
	2
	7
	6
	8
	7
	2
	3
	1
	2
	13
	4
	7
	3,5
	3,5
	7,5
	5
	7
	2
	5

	20
	3
	6
	4
	7
	6
	1
	1
	2
	2
	15
	4
	8
	3,5
	3,5
	6,5
	5
	8
	2
	- 6

	21
	2
	7
	6
	8
	7
	3
	1
	2
	2
	15
	5
	9
	5,5
	3,5
	7,5
	6
	10
	3
	3

	22
	3
	7
	6
	8
	7
	3
	2
	1
	1
	15
	6
	10
	4,5
	4,5
	8,5
	6
	11
	2
	- 2

	23
	2
	6
	6
	8
	6
	3
	2
	1
	1
	16
	5
	11
	2,5
	5,5
	9,5
	4
	8
	3
	- 4

	24
	3
	7
	6
	8
	7
	2
	1
	2
	1
	16
	8
	12
	5,5
	6,5
	13,5
	5
	9
	2
	6

	25
	2
	5
	7
	6
	6
	1
	2
	1
	0
	16
	11
	2
	3,5
	13,5
	12,5
	5
	9
	2
	4

	26
	3
	6
	7
	6
	5
	1
	2
	2
	0
	17
	10
	4
	5,5
	12,5
	4,5
	3
	6
	2
	- 5

	27
	2
	6
	6
	8
	6
	2
	2
	2
	0
	17
	8
	3
	4,5
	11,5
	5,5
	4
	8
	3
	6

	28
	3
	5
	4
	7
	5
	1
	2
	1
	1
	17
	11
	4
	2,5
	10,5
	3,5
	6
	9
	2
	- 3

	29
	2
	5
	6
	8
	6
	3
	2
	1
	1
	18
	7
	4
	4,5
	9,5
	3,5
	6
	10
	3
	2

	30
	3
	7
	6
	8
	6
	2
	3
	2
	1
	18
	3
	8
	2,5
	8,5
	3,5
	4
	5
	3
	- 4


* если момент имеет знак минус, значит, на схеме балки он показывается с противоположным направлением


Схемы балок (по вариантам)
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Задание студенты выбирают по следующим правилам:
1. По первой букве Фамилии студента выбираются параметры 
	ℓ0
	ℓ1
	ℓ 2
	ℓ3
	ℓ4
	a
	в
	c
	d
	ℓ



	буква
	А
	Б
	В
	Г
	Д
	Е
	Ё
	Ж
	З
	И

	вариант
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	буква
	К
	Л
	М
	Н
	О
	П
	Р
	С
	Т
	У

	вариант
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	буква
	Ф
	Х
	Ц
	Ч
	Ш
	Щ
	Э
	Ю
	Я
	

	вариант
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	



2. По первой букве Имени студента выбираются параметры:

	h1
	h2
	h3
	k1
	k2
	F1
	F2
	q
	М*



	буква
	А
	Б
	В
	Г
	Д
	Е
	Ё
	Ж
	З
	И

	вариант
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	буква
	К
	Л
	М
	Н
	О
	П
	Р
	С
	Т
	У

	вариант
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	буква
	Ф
	Х
	Ц
	Ч
	Ш
	Щ
	Э
	Ю
	Я
	

	вариант
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	



3. По первой букве Отчества студента выбирается схема балки:

	буква
	А
	Б
	В
	Г
	Д
	Е
	Ё
	Ж
	З
	И

	вариант
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	буква
	К
	Л
	М
	Н
	О
	П
	Р
	С
	Т
	У

	вариант
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	буква
	Ф
	Х
	Ц
	Ч
	Ш
	Щ
	Э
	Ю
	Я
	

	вариант
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	



Рекомендации по выполнению Задания №1.
Задание выполнить в соответствии со следующим порядком:
1. Вычертить в масштабе заданную схему балки, приложить заданную внешнюю нагрузку.
2. Проверить геометрическую неизменяемость системы. Проверить статическую определимость балки, провести анализ структурообразования системы (необходимое и достаточное условия). Сделать вывод.
3. Построить эпюры M,Q (поэтажно и в целом).
4. Построить кинематическим способом линии влияния для всех опорных реакций при перемещении по балке груза F = 1.
5. Построить кинематическим способом линии влияния для внутренних усилий M и Q в заданных сечениях при перемещении по балке груза F = 1.
6. По линиям влияния определить опорные реакции балки, поперечную силу и изгибающий момент в заданных сечениях.
7. Сравнить результаты определения усилий и опорных реакций по линиям влияния с аналитическим расчетом. Сделать вывод.
Требования к оформлению работы: 
1. Работа оформляется в программе Microsoft Word в соответствии с нормативными документами.
2. Формулы набираются в редакторе формул.
3. Чертежи выполняются в графическом редакторе (любом) и вставляются в работу.
4. Запрещается вставлять в работу отсканированные (сфотографированные) материалы.
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Проверяемое  задание №1   Тема :   С татически определим ые   балк и     Лекция      « Определение усилий в с татически  определимы х   балк ах »   Лекция   « Построение линий влияния в статически определимых  б а лках »   Лекция  «   Определение усилий по линиям влияния в балках »   Задание   №1   Выполнить расчет статически определимой балки (многопролетной  шарнирно - разрезной балки)   на подвижную и неподвижную нагрузки  в  соответствии с вариантом .   Сделать выводы.   Исходные данные   к заданию №1 :                 Сечение  III   выбирается в произвольном шарнире, врезанным в балку (на  усмотрение студента) .   Сечение  IV   выбирается в произвольной опоре, кроме крайних (на усмотрение  студента) .      
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