Значения которые нужно подставить вместо латинских букв:  i=11, j=4.
[bookmark: _GoBack]Задача № 4
 Через шину прямоугольного сечения пропущен электрический ток . Соотношение ширины и толщины шины  . Шина находится в воздухе с температурой Тж . Величина постоянного тока и действующее значение выбираются по табл. П2.1, а толщина шины  – по табл. П2.3. Частота переменного тока выбирается по табл. П2.1. 
Задание:
[image: ] Рассчитать температуру шины  для трех материалов: меди, алюминия, латуни. Каждый материал рассчитывается при температурах окружающей среды Тж = –20 С; +40 С: 
а) при коэффициента теплоотдачи ;
б) при коэффициенте теплоотдачи, зависящем от температуры среды (используя выражения, приведенные в главе 2). 
 Расчет провести двумя методами:
 а) без учета неоднородности температуры в шине; 
б) с учетом температурного распределения по толщине шины. 
 Результаты расчетов сравнить. 
 Задача № 5
 По электрическом проводу, выполненному из материала  диаметром  , покрытому электроизоляционным материалом  диаметром  , протекает постоянный ток. По условиям эксплуатации максимально допустимая температура электроизоляции не должна превышать  . Определить коэффициент теплоотдачи и величину допустимого тока, если электропровод расположен горизонтально в условиях естественной конвекции (на спокойном воздухе). Температура воздуха вдали от провода Тж = 20 С. 
Исходные данные к расчету выбираются по табл. П2.5 и П2.6.
 Задача № 6
 Контактный провод фасонного профиля, выполненный из материала  сечением  , охлаждается поперечным потоком воздуха. По условиям работы температура провода не должна превышать величину Тс = 100 С. В летний период температура окружающей среды поднимается до Тж = 40 С, а в зимний период опускается до Тж = –30 С. Определить коэффициент теплоотдачи и допустимую токовую нагрузку провода при возможном его износе на 0 и 40 % первоначального сечения и скорости воздушного потока V = 5 м/с.
Исходные данные к расчету выбираются по табл. П2.5 и П2.6. Расчет выполнить для постоянного и переменного тока промышленной частоты.
 Задача № 7
 На поверхность массивной плиты, выполненной из металлического материала  , высотой h = 1м и толщиной  падает электромагнитная волна частотой f = 50 Гц. Плита расположена вертикально и охлаждается в условиях естественной конвекции средой , имеющей температуру вдали от поверхности плиты  . 
Рассчитать напряженность магнитного поля на поверхности плиты и величину магнитного потока, проходящего через плиту, при которых в установившемся режиме температура плиты не превышает Тс = 100 С. 
Расчет выполнить для случая одностороннего и двухстороннего охлаждения. Исходные данные этой задачи помещены в табл. П2.7 и П2.8.
В качестве среды следует выбрать следующее: при i = 1…8,  – воздух; при i = 9…15,  – масло трансформаторное. Металл плиты выбираем по табл. П2.7, а ее толщину – по табл. П2.6.
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