Задание на графическую работу

По предложенным изображениям варианта задания построить:
· Три вида детали,
· Выполнить необходимые разрезы (ГОСТ 2.305-2008),
· Проставить размеры (ГОСТ 2.307-2011). 
· Выполнить аксонометрическое изображение детали с четвертным вырезом. 
· Работа выполняется в масштабе 1:1 на двух форматах А3 или если позволяют размеры на одном формате А3.
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