Практическое задание 6
Тема 14. Электротехнические материалы
Задание
Для заданных вариантом марок пяти сплавов студент должен выполнить следующие пять пунктов работы над своим заданием:
1. Расшифровать марку материала. Классифицировать материал в соответствии с комплексом признаков, который применяют для данной группы сплавов (по химсоставу, структуре, способам получения и обработки, по назначению и т. д.)
2. Перечислить его основные компоненты и указать химический состав согласно ГОСТ.
3. Описать рекомендуемую термообработку (ТО) с указанием параметров и назначения ТО.
4. Привести основные механические свойства материала в равновесном состоянии и после термической обработки.
5.  Охарактеризовать основные потребительские свойства материала (например, коррозионная стойкость, малый удельный вес и т. д.) и область его применения. 
Задание выполняется индивидуально, по вариантам. Для выполнения задания необходимо выбрать свой вариант по первой букве фамилии (табл. 6.1). 
Таблица 6.1
	1 вариант
	А – В
	
	5 вариант
	О – Р

	2 вариант
	Г – Е
	
	6 вариант
	С – У 

	3 вариант
	Ж – К
	
	7 вариант
	Ф – Ч 

	4 вариант
	Л – Н
	
	8 вариант
	Ш – Я



Марки сплавов указаны в табл. 6.2. по вариантам.
Таблица 6.2

	№
варианта
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Ст2пс
	Р6М5
	ЛАЖ60-1-1
	Д1
	ШХ15СГ

	2
	Сталь 40
	07ГБЮ
	ЛЖМЦ59-1-1
	AMц
	ВЧ60

	3
	У10
	12ХМФ
	БрА9Ж3Л
	АК4-1
	Т15К6

	4
	Сталь 55
	Р18
	БрОЦ4-3
	АК6
	ВК8

	5
	Ст0кп
	10ЮА
	БрБ2
	АЛ2
	СЧ25

	6
	Сталь 20кп
	15Х5М
	ЛЦ40Мц3Ж
	В95
	ШХ4

	7
	У8
	12Х13
	В95
	АМг2
	СЧ15

	8
	Сталь 65А
	08Х18Н10
	ЛО70-1
	Ал19
	ВТ14
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1. Расшифровать марку сплава означает: дать его полное название и раскрыть содержание всех букв и цифр марки. Следует иметь в виду, что в ряде сплавов содержание компонентов прямо не указано в марке, но следует из принципов маркировки данного материала и должно быть отражено при расшифровке. Например, в марке стали Х12М содержание углерода и молибдена прямо не указано.
2. Классифицировать сплав – значит отнести его к соответствующему классу материалов по признакам: химическому составу, структуре (в равновесном или нормализованном состоянии), назначению, способу обработки.
3. Для получения сведений о термической обработке сплавов (или об отсутствии таковой) и механических свойствах использовать марочники и справочники по сталям и цветным сплавам не позднее 2005 г. выпуска.
4. Характеризуя область применения сплава, можно сослаться на круг наиболее распространенных изделий из данного сплава.  
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