Номер зачетки 223200
вероятность обслуживания вызовов в собственном центре 0,32
вероятность перехода в другой центр – 0,68
Четвертая цифра 2 четная – значит очередь FIFO
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Задание для практических занятий по дисциплине
«Моделирование сетей и систем инфокоммуникаций»

1. Установить программу MATLAB
2. Реализовать СМО вида
Приемник вызовов от другого ЦОВ
Перенаправленные вызовы в другой ЦОВ

Очередь
Приемник необслуженных вызовов
Блок решений (распределение вызовов)
Поступление вызовов в ЦОВi
Обслуживание вызовов операторами
Поступление вызовов от другого ЦОВ
Приемник обслуженных вызовов


Например, номер зачетки 060638, значит, берем 0,38 – вероятность обслуживания вызовов в собственном центре и 0,62 – вероятность перехода в другой центр. Четвертая цифра 6 четная – значит очередь FIFO, если будет нечетная – то очередь PR.
Моделирование должно быть запущено в то время, когда операторы свободны, и вызовы полностью отсутствуют. Заданными входными величинами разработанной модели будут являться следующие величины:
заданные интенсивности поступления вызовов в систему	i	и  заранее
заданные	интенсивности	обслуживания	i ,	также	среднее	время
терпеливости пользователей w = 180 с., заданные вероятности поступления
собственных вызовов в ЦОВ  p1 и перенаправленные от других локальных
ЦОВ	p2 , число операторов в каждом из пяти центров Кi,= 4 цифре и,
естественно, время прекращения процесса моделирования Т. Случайные

события, происходящие в разработанной системе, должны моделироваться благодаря генератору случайных чисел.

Блок-схема поступления собственных вызовов в отдельный ЦОВ

Схема состояния заявок в очереди

Схема реализации обслуживания вызовов


Схема приемника заявок

После	окончания	моделирования	можно	получить	следующие характеристики качества работы всей системы СМО:
1. Интенсивность поступления заявок в каждый ЦОВ i ;
2. Интенсивность обслуживания поступивших в систему заявок i ;
3. Временной интервал моделирования [0,Т];
4. Количество операторов в каждом центре Ki ;
5. Интенсивность отказов в обслуживании нетерпеливых клиентов
i ;

6. Вероятности передачи вызовов на очередь в собственном ЦОВ
p1 и перемаршрутизации вызовов в другой ЦОВ p2 .
По окончанию моделирования можно получить следующие данные, необходимые для расчета характеристик качества функционирования системы СМО:
1. Время, когда заявка прибыла в систему;
2. Время, когда заявка достигла очереди в каком-либо ЦОВ;
3. Время, когда вызов покинул очередь из-за нетерпеливости;
4. Время окончания обслуживания заявки;
5. Время, когда заявка покинула очередь;
6. Время, когда заявка полностью покинула РЦОВ;

7. Количество	обслуженных	вызовов	собственных	и перемаршрутизированных;
8. Загрузка каждого локального ЦОВ в составе РЦОВ;
9. Количество нетерпеливых пользователей.


Отчет должен содержать в себе:
1. Описание реализованной модели в программе
2. Описание входящих в модель блоков
3. Описание алгоритма функционирования СМО
4. Выводы и заключение


Требования к оформлению отчета:
1. Отчет выполняется в печатном виде на листах формата А4.
2. Отчет должен содержать все необходимые компоненты (введение, пояснительная записка, заключение, список используемой литературы, список сокращений), оформленный строго по РД!
3. Все разрабатываемые схемы должны быть выполнены с использованием графического пакета MSVisio.
4. Для допуска к экзамену предоставляется отчет и программный файл для запуска на компьютерах кафедры с целью проверки адекватности разработанной модели согласно варианту!!!
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