Практическое задание 1
Этап практики – Подготовительный этап
Задание. Индивидуальный график (план) проведения практики
Методические указания:
1. Оформить индивидуальный график (план) практики, на основании:
· общего рабочего графика (плана) проведения практики;
· выбранной профильной организации;
· практических заданий, размещенных в учебном курсе.






Пример индивидуального графика (плана)
Индивидуальный график (план)

	


(Наименование практики)

	


Обучающегося                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                          
                                                                                         (И.О. Фамилия)
	
	


Группа 


	Этап прохождения практики
(наименование)
	Период (номер недели практики)
	Виды работ
	Результат прохождения этапа практики

	Оформление и загрузка договора по практике
	
	
	

	Подготовительный этап
	
	
	

	Теоретический этап
	
	
	

	Практический этап
	
	
	

	Заключительный этап
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Производственная практика может проводиться на выпускающей кафедре «Электроснабжение и электротехника», в научно-исследовательской лаборатории НИЛ-3 «Моделирование электрофизических процессов». В организациях и учреждениях, на предприятиях, осуществляющих научно-производственную деятельность, на которых возможно изучение и сбор материала для магистерской диссертации: филиал ПАО «МРСК Волги» - «Самарские РС» - Жигулевское ПО, филиал ПАО «РусГидро» - Жигулевская ГЭС, ООО «Тольяттинский Трансформатор», ПАО «ФСК ЕЭС» и т.д. Объект выбирается и согласуется с руководителем практики заблаговременно.
Общее учебно-методическое руководство практикой осуществляется выпускающей кафедрой «Электроснабжение и электротехника».
Кафедра назначает руководителя производственной практики, который оказывает студенту организационное содействие и методическую помощь.
Руководитель практики:
•	проводит необходимые организационные мероприятия по выполнению программы практики;
•	оказывает помощь студентам по всем вопросам, связанным с прохождением практики и оформлением отчета.
•	осуществляет постановку задач по самостоятельной работе студентов в период практики, оказывает соответствующую консультационную помощь.
Подготовленный и загруженный график является основанием для оценки дальнейших этапов прохождения практики.





Практическое задание 2
Этап практики – Теоретический этап
Для студентов, проходящих практику на предприятиях
Задание. Сбор и систематизация информации об основном и вспомогательном оборудовании объекта практики.
Методические указания:
Необходимо выделить на объекте практики не менее 10 образцов основного и 5 образцов вспомогательного оборудования. Предпочтительно выбирать оборудование, работающее в тяжелых режимах и часто ломающееся. Подобранный материал представить в форме таблиц 1 и 2. После каждой таблицы нужно кратко охарактеризовать состояние оборудования, его соответствие современному уровню развития науки и техники и, при необходимости, сформулировать предложения по его замене или модернизации.
Если на объекте практики имеется специфическое оборудование, характеризующееся другими параметрами, форма таблиц может быть изменена обучающимся, но это должно быть обосновано.
Желательно при разработке технических предложений наряду с существующими готовыми вариантами разрабатывать собственные.

Таблица 1 –  Характеристики основного оборудования

	Основное оборудование

	№
	Наименование
	Назначение
	P, кВт
	S, кВА
	Проблемы
	Пути их решения

	1
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	



Примечания.







Таблица 2 –  Характеристики вспомогательного оборудования

	Основное оборудование

	№
	Наименование
	Назначение
	P, кВт
	S, кВА
	Проблемы
	Пути их решения

	1
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	



Примечания.





Образец выполнения задания  

Таблица 1 –  Характеристики основного оборудования (фрагмент таблицы)

	Основное оборудование

	№
	Наименование
	Назначение
	P, кВт
	S, кВА
	Проблемы
	Пути их решения

	1
	Электродви-
гатель 
АИР-180М2
	Привод вентиляцион-ной системы
	30 
	38
	Перегрев фланцевых подшипни-ков
	Установка защитной схемы



Примечания: на объекте преобладает устаревшее электрооборудование, выработавшее свой ресурс на 60-70% и по этой причине нуждающееся в замене. Асинхронные двигатели в большинстве своем имеют тяжелый режим работы, так как громоздкие вентиляционные турбины обладают значительной инерцией и медленно разгоняются, что утяжеляет режим пуска двигателей. По этой причине сильно перегреваются фланцевые подшипники как самого двигателя, так и турбины. Защитная схема для электродвигателя АИР-180М2 может быть изготовлена на основе терморезисторов с отрицательным температурным коэффициентом и компараторов. Ее исполнительное устройство должно разрывать цепь магнитного пускателя и формировать аварийный сигнал.



Для студентов, проходящих практику на кафедре
[bookmark: _GoBack]Задание. Проведение теоретического исследования из предложенных тем:
1. Технологии «умных электрических сетей».
2. Современные сверхпроводники и их применение в электротехнике.
3. Кабельные линии нового поколения для прокладки в морской воде.
4. Новаторские подходы к построению воздушных линий.
5. Цифровые измерительные устройства в электроэнергетических сетях.
6. Электрическая подстанция через 20 лет.
7. Современные и перспективные накопители энергии.
8. Как сделать более доступным электротранспорт.
9. Альтернативная энергетика нового времени.
10. Водородная энергетика в ближайшей и дальнейшей перспективе.
При необходимости студентом может быть выбрана другая тема, но она должна быть согласована с научным руководителем.
Методические указания:
Используя любые доступные источники информации, нужно подготовить письменный материал на одну из указанных выше тем, которая согласуется с руководителем практики. Предпочтительно выбирать тему, в наибольшей степени близкую к области деятельности объекта практики. Материал должен иметь объем 5 - 7 страниц стандартного печатного текста. Он будет основной частью отчета по практике. Приветствуется наличие иллюстраций, таблиц и графиков. 
Несмотря на малый объем, доклад должен иметь определенную структуру. Сначала проводится анализ научно-технической информации по заданной теме, после чего определяются основные проблемы в этой области, анализируются существующие и перспективные подходы к их решению. Желательно сформулировать собственные идеи по решению выявленных проблем.



Образец выполнения задания
Тенденции развития городского электротранспорта
Актуальность рассматриваемой проблемы вытекает из следующих факторов. Во-первых, имеется тенденция роста темпа жизни в современном мире, и поэтому в ближайшем и далеком будущем скорость передвижения будет иметь постоянно возрастающее значение. Во-вторых, человечество очень быстро приучается к комфорту, который предполагает развитие логистики в населенных пунктах и, следовательно, развитие транспорта. В-третьих, современные подходы к решению транспортных проблем значительно ухудшают экологическое состояние крупных городов. Так, например, в Китае практически все мегаполисы имеют крайне загрязненный воздух. Следовательно, необходимо искать новые пути развития городского транспорта. Если, например, весь городской транспорт перевести на использование в качестве топлива водорода, не дающего абсолютно никаких вредных выбросов, экологическая обстановка существенно улучшится.
В настоящее время городской общественный транспорт представлен автобусами, троллейбусами, трамваями, метро, электричками. Также на улицах городов имеется большое количество грузовых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями, личных легковых автомобилей, а также маломощных транспортных средств: мотоциклов, скутеров, велосипедов.
Из перечисленных транспортных средств экологические проблемы создают автобусы, грузовики и личный транспорт с двигателями внутреннего сгорания. Поэтому первое направление работы при решении подобных задач – замена, по возможности, транспорта с бензиновыми и дизельными двигателями на электротранспорт.
Второе направление – адаптация электротранспорта к задачам грузоперевозок. Третье направление – внедрение в обиход электромобилей и другого электротранспорта. И, наконец, четвертое направление – развитие культуры велосипедных поездок и строительство соответствующей инфраструктуры.
Грузовые троллейбусы уже существуют, но их применение ограничено зоной охвата контактной сети, оперативное развитие которой в обозримом будущем представляется маловероятным. Более целесообразным будет развитие электротранспорта с аккумуляторами и ионисторами, то есть не привязанного к контактной сети. Существующие технологии производства литиевых аккумуляторов уже достаточно развиты, и в скорейшем времени ожидается прорыв в этой области на основе нанотехнологий. Решение только этой задачи уже внесет заметный вклад в улучшение экологической ситуации. 
Авторитет легкового электротранспорта несколько пострадал после неудачи с «Ё-мобилем», однако после выхода электромобиля «Тесла Модель-S» с запасом хода 400 км и другими столь же привлекательными техническими характеристиками снова на высоте. Основной недостаток этого чуда техники – цена около 100000 долларов, однако уже в следующем году ожидается ее снижение до 35000 долларов, а это многим покажется привлекательным. К тому времени получит развитие сеть зарядных станций для электротранспорта.
Представляющие легкий электротранспорт мотоциклы, скутеры, электровелосипеды уже популярны в Европе и Азии. Несомненно, у них большое будущее и в нашей стране. А обычные велосипеды у нас популярны давно. Проблема заключается в том, что необходимо развивать сети велодорожек, веломастерских, прокатных пунктов, а также формировать велосипедную культуру.
Существующие электрички, трамваи и троллейбусы, а также метрополитен во многом устарели и нуждаются в принципиальном обновлении. Прежде всего это касается моторов. С развитием электроники появилась альтернатива ненадежным коллекторным двигателям в виде асинхронных с частотно-регулируемым приводом. Также должны быть внедрены новые композитные материалы для корпусов, как это уже происходит в авиастроении. И, конечно же, система управления всеми этими транспортными средствами должна быть высокоавтоматизированной.


Практическое задание 3
Этап практики – Практический этап
Задание. Разработка и оценка предложений по оптимизации или повышению эффективности работы систем предприятия согласно тематике проводимого исследования, в рамках выполнения выпускной квалификационной работы.
Методические указания:
Сначала проводится оценка эффективности работы основных электротехнических систем предприятия: электроприводов, автоматики, систем учета расхода энергии и т.д., которые могут иметь отношение к магистерской диссертации. Их перечень определяется совместно с руководителем. Оценка производится по таким направлениям, как энергоэффективность, долговечность, надежность, эргономичность, при желании также эстетичность.
Результаты оценки (по 5-балльной или любой другой шкале) сводятся в таблицу 3.

Таблица 3 –  Результаты оценки эффективности систем предприятия

	№
	Наименование
оборудования
	Оценка
от 1 до 5
	Комментарий

	1
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	…
	
	
	
	



Предложения по оптимизации:

Образец выполнения задания

Таблица 3 –  Результаты оценки эффективности систем предприятия (фрагмент таблицы)
	№
	Наименование
оборудования
	Оценка
от 1 до 5
	Комментарий

	1
	Привод транспортера
	3
	Не учитывается изменение нагрузки в ходе работы



Предложения по оптимизации – использовать частотно-регулируемый привод для управления транспортером.




Практическое задание 4
Этап практики – Заключительный этап
Задание. Подготовить отчет о прохождении практики 
Методические указания:
Результаты производственной практики представляются в форме отчета, выполняемого самостоятельно.  В нем отражаются выявленные в ходе прохождения практики проблемы в сфере энергетики и электротехники, актуальные технические решения и оригинальные научные идеи, требуемые для качественного выполнения выпускной квалификационной работы.
Структурными элементами отчета являются:
· титульный лист;
· акт о прохождении практики;
· содержание;
· введение;
· основная часть (раздел с предметным заголовком);
· заключение;
· список используемых источников.
Минимальный объем отчета 20 страниц.
Аттестация по итогам практики проводится на основании защиты оформленного отчета в комиссии, включающей заведующего кафедрой и руководителя практики по направлению подготовки. По итогам положительной аттестации студенту выставляется дифференцированный зачет с оценкой (отлично, хорошо, удовлетворительно).
Все документы выполняются в формате А4 и предоставляются на кафедру в отдельной папке.
Итоговая документация студентов сдается в архив кафедры.

