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Практическое задание 1
Идентификация производственных объектов по категориям опасности для окружающей среды
Тема 1. Влияние хозяйственной деятельности на окружающую среду      
Задание: провести идентификацию производственных объектов по категориям опасности для окружающей среды.
Цель задания: формирование у студентов знаний и практических навыков проведения идентификации промышленных объектов по категориям опасности для окружающей среды.
Учебные вопросы
1. Цели идентификации производственных объектов по категориям опасности.
2. Основные критерии отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I категории.
3. Основные критерии отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам II категории.
4. Основные критерии отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам III и IV категорий.



Нормативная правовая база 
1. Федеральный закон от 21.07.2014 № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ред. от 26 июля 2019). 
2. Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2020 г. № 2398 «Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий» (ред. от 07.10.2021).
3. Постановление Правительства РФ от 30 июня 2021 г. № 1096 «О федеральном государственном экологическом контроле (надзоре)».
4. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 5 марта 2008 г. № 131 «Об утверждении Методических рекомендаций по осуществлению идентификации опасных производственных объектов».

Алгоритм выполнения задания
1. Ознакомьтесь с критериями отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий (Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2020 г. № 2398 «Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий» (ред. от 07.10.2021)).
2. Изучите Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 5 марта 2008 г. № 131 «Об утверждении Методических рекомендаций по осуществлению идентификации опасных производственных объектов».
3. Выберите три варианта задания из табл. 1 и из табл. 2.
4. Произведите идентификацию выбранных объектов на основании сведений теоретической части.
5. Оформите табл. 3 в Бланке выполнения задания 1 в соответствии с Образцом выполнения задания 1. Внесите критерии идентификации производственных объектов в столбцы табл. 3 в соответствии с вариантами задания. По нормативному документу Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2020 г. № 2398 «Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий» (ред. от 07.10.2021) отнести объекты промышленного производства к I, II, III или IV и записать в строке «Вывод».
6. Дайте кратко письменные ответы на учебные вопросы.

Таблица 1
Номер варианта выбирается по первой букве фамилии студента
(если требуется выбрать три варианта, то первый вариант выбирается по первой букве фамилии и два последующих варианта. Например, Иванов – варианты 17, 18, 19)
	Первые буквы фамилии
	№ варианта
	Первые буквы фамилии
	№ варианта

	А
	1
	О
	16

	Б
	2
	П
	17

	В
	3
	Р
	18

	Г
	4
	С
	19

	Д
	5
	Т
	20

	Е
	6
	У
	21

	Ё
	7
	Ф
	22

	Ж
	8
	Х
	23

	З
	9
	Ц
	24

	И
	10
	Ч
	25

	Й
	11
	Ш, Ъ
	26

	К
	12
	Щ, Ы
	27

	Л
	13
	Э, Ь
	28

	М
	14
	Ю
	29

	Н
	15
	Я
	30

	
	
	
	



Таблица 2
Варианты для выполнения проверяемого задания 1
	Вариант
	Объекты
промышленности и производства
	Уровни воздействия на окружающую среду видов хозяйственной и (или) иной деятельности (отрасль, часть отрасли, производство)
	Элемент деятельности организации, ее продукции или услуг, которые могут взаимодействовать с окружающей средой
	Характеристика промышленных объектов и производств
	Особенности осуществления деятельности в области использования атомной энергии

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1 
	ООО «ЦветМЕТ»
1. Помещения и объекты организации:
офисное помещение, промплощадка добычи руд цветных металлов и сталелитейный цех.
2. Объект экспертизы:
сталелитейный цех
	Сталелитейный цех:
1. Сбросы загрязняющих веществ, прошедших очистку.
2. Выбросы в атмосферный воздух веществ II и III классов опасности в количестве 8 тонн в год.
3. Хранение отходов II и III классов опасности в пределах установленного лимита. 
4. Использование технологического оборудования для подачи тепла, холода и электроэнергии.
5. Использование технологического оборудования плавки металлов
	Аспекты:
1. Наличие очистных сооружений и очистных площадок сточной воды.
2. Наличие стационарных источников выбросов в атмосферный воздух.
3. Хранение, переработка, транспортирование отходов.
4. Оборудование с проектной тепловой мощностью более 2 Гкал/час при потреблении газообразного топлива.
5. Оборудование с проектной производительностью (плавки) 25 тонн в сутки 

	1. Вид деятельности: добыча и плавка руд цветных металлов.
2. Наличие наилучших доступных технологий систем очистки и техники: в организации внедрены наилучшие доступные технологии в области очистки сточных вод, очистки выбросов в атмосферный воздух, а также была произведена реконструкция технологического оборудования
	Деятельность в области использования атомной энергии не осуществляется

	2 
	АО «ТЯЖМАШ»
1. Помещения и объекты организации:
офисное помещение, цех производства и обжига кирпича.
2. Объект экспертизы: цех нанесения защитных распылительных покрытий
	Сталелитейный цех:
1. Сбросы загрязняющих веществ, прошедших очистку.
2. Выбросы в атмосферный воздух веществ I и II классов опасности в количестве 8 тонн в год.
3. Хранение отходов II и III классов опасности в пределах установленного лимита. 
4. Использование технологического оборудования для подачи тепла, холода и электроэнергии.
5. Использование технологического оборудования плавки металлов с проектной производительностью 2,5 тонны в час
	Аспекты:
1. Наличие очистных сооружений и очистных площадок сточной воды.
2. Наличие стационарных источников выбросов в атмосферный воздух.
3. Хранение, переработка, транспортирование отходов.
4. Оборудование с проектной тепловой мощностью более   2 Гкал/час при потреблении газообразного топлива.
5. Оборудование с проектной производительностью 2,5 тонны в час
	1. Вид деятельности: нанесение защитных распылительных покрытий.
2. Наличие наилучших доступных технологий систем очистки и техники:
была произведена реконструкция технологического оборудования

	Деятельность в области использования атомной энергии не осуществляется

	3 
	ООО «ЗАРЯ»
1. Помещения и объекты организации:
офисное помещение, цех производства и обжига кирпича.
2. Объект экспертизы:
цех производства и обжига кирпича
	Цех производства и обжига кирпича:
1. Сбросы загрязняющих веществ, прошедших очистку.
2. Выбросы в атмосферный воздух веществ II и III классов опасности в количестве 8 тонн в год.
3. Хранение отходов III и IV классов опасности в пределах установленного лимита. 
4. Использование технологического оборудования для подачи тепла, холода и электроэнергии.
5. Использование стационарных установок,
грузоподъемных
механизмов, эскалаторов, канатных дорог
	Аспекты:
1. Наличие очистных сооружений и очистных площадок сточной воды.
2. Наличие стационарных источников выбросов в атмосферный воздух.
3. Хранение, переработка, транспортирование отходов.
4. Оборудование с проектной тепловой мощностью более   2 Гкал/час при потреблении газообразного топлива.
5. Стационарно установленные грузоподъемные механизмы
	1. Вид деятельности: 
производство огнеупорного кирпича; 
реставрация крупных корпусных деталей; нарезка зуба на вал-шестернях;
механическое изготовление металлоконструкций.
2. Наличие наилучших доступных технологий систем очистки и техники: в организации внедрены наилучшие доступные технологии, закуплены и усовершенствованы грузоподъемные механизмы
	Деятельность в области использования атомной энергии не осуществляется

	4 
	ОАО «Нейрон»
1. Помещения и объекты организации:
офисное помещение, помещение для проведения испытаний.
2. Объект экспертизы:
помещение для проведения испытаний


	Помещение для проведения испытаний:
1. Хранение отходов III и IV классов опасности в пределах установленного лимита.
2. Использование технологического оборудования для подачи тепла, холода и электроэнергии.
3. Технологическое оборудование, используемое для проведения испытаний ядерных установок нулевой мощности (оборудование для испытаний).
4. Использование переносного технологического оборудования
	Аспекты:
1. Хранение, переработка, транспортирование отходов.
2. Оборудование с проектной тепловой мощностью более   2 Гкал/час при потреблении газообразного топлива.
3. Технологическое оборудование для проведения испытаний ядерных установок нулевой мощности (оборудование для испытаний).
4. Переносное 
грузоподъемное оборудование
	1. Вид деятельности:
проведение испытаний ядерных установок нулевой мощности.
2. Наличие наилучших доступных технологий систем очистки и техники: была произведена реконструкция технологического оборудования

	Деятельность в области использования атомной энергии осуществляется

	5 
	ЗАО «Буренка»
1. Помещения и объекты организации:
офисное помещение, ферма

	Помещение для проведения испытаний:
1. Хранение отходов III и IV классов опасности в пределах установленного лимита.
2. Использование технологического оборудования для подачи тепла, холода и электроэнергии.
3. Сбросы загрязняющих веществ, прошедших очистку.
4. Использование стационарно установленного доильного оборудования
	Аспекты:
1. Хранение, переработка, транспортирование отходов.
2. Технологическое оборудование для подачи тепла, холода и электроэнергии.
3. Наличие очистных сооружений и очистных площадок сточной воды.
4. Стационарно установленное оборудование



	1. Вид деятельности: разведение крупного рогатого скота (более 500 голов)
	Деятельность в области использования атомной энергии не осуществляется

	6 
	ИП «ХИМИК»
1. Помещения в организации:
офисное помещение, производственное помещение. 
2.Объект экспертизы:
производственное помещение
	Производственное помещение:
1. Сбросы загрязняющих веществ, прошедших очистку.
2. Выбросы в атмосферный воздух веществ II и III классов опасности в количестве 5 тонн в год.
3. Хранение отходов III и IV классов опасности в пределах установленного лимита. 
4. Использование технологического оборудования для подачи тепла, холода и электроэнергии.
5. Использование стационарно установленных покрасочных камер, грузоподъемных
механизмов, эскалаторов, канатных дорог
	Аспекты:
1. Наличие очистных сооружений и очистных площадок сточной воды.
2. Наличие стационарных источников выбросов в атмосферный воздух.
3. Хранение, переработка, транспортирование отходов.
4. Оборудование с проектной тепловой мощностью более   2 Гкал/час при потреблении газообразного топлива.
5. Стационарно установленные
покрасочные камеры, грузоподъемные механизмы, эскалаторы, канатные дороги, фуникулеры
	1. Вид деятельности:
производство химических продуктов  
– простые углероды.
2. Наличие наилучших доступных технологий систем очистки и техники: в организации внедрены наилучшие доступные технологии очистки сбросов
	Деятельность в области использования атомной энергии не осуществляется

	7 
	ООО «СТРОЙСНАБ»
1. Помещения в организации:
офисное помещение, производственное помещение. 
2. Объект экспертизы:
производственное помещение
	Производственный цех:
1. Сбросы загрязняющих веществ, прошедших очистку.
2. Выбросы в атмосферный воздух веществ I и II классов опасности в количестве 8 тонн в год.
3. Хранение отходов I и II классов опасности в пределах установленного лимита. 
4. Использование технологического оборудования для подачи тепла, холода и электроэнергии.
5. Использование стационарных установок: газосварочного оборудования, стационарно установленных печей,
грузоподъемных
механизмов, эскалаторов, канатных дорог
	Аспекты:
1. Наличие очистных сооружений и очистных площадок сточной воды.
2. Наличие стационарных источников выбросов в атмосферный воздух.
3. Хранение, переработка, транспортирование отходов.
4. Оборудование с проектной тепловой мощностью более   2 Гкал/час при потреблении газообразного топлива.
5. Стационарно установленные печи, газосварочное оборудование, грузоподъемные механизмы, эскалаторы, канатные дороги, фуникулеры
	1. Вид деятельности:
производство изделий из бетона для использования в строительстве;
производство силикатного кирпича с использованием автоклавов (с проектной мощностью 1 млн штук в год и более).
2. Наличие наилучших доступных технологий систем очистки и техники: в организации внедрены наилучшие доступные технологии очистки сбросов
	Деятельность в области использования атомной энергии не осуществляется

	8 
	ООО «Хрустальный
Гусь»
1. Помещения в организации:
офисное помещение и стеклолитейный цех.
2. Объект экспертизы:
стеклолитейный цех

	Стеклолитейный цех:
1. Переработка и транспортирование отходов I и II классов опасности.
2. Технологическое оборудование, используемое для погрузки, разгрузки, перемещения руд и полезных ископаемых.
3. Технологическое оборудование, используемое для подачи тепла, холода и электроэнергии

	Аспекты:
1. Хранение, переработка, транспортирование отходов.
2. Оборудование переносное, грузоподъемные механизмы, эскалаторы, производственные печи.
3. Оборудование с проектной тепловой мощностью менее   2 Гкал/час при потреблении газообразного топлива
	1. Вид деятельности:
стекло и изделия из стекла, включая стекловолокно (с проектной производительностью менее 20 тонн в сутки)
	Деятельность в области использования атомной энергии не осуществляется

	9 
	АО «Золотая Руда»
1. Помещения в организации:
офисное помещение, цех и промплощадка.
2. Объект экспертизы:
промплощадка
	Промплощадка: 
1. Переработка и транспортирование отходов I и II классов опасности.
2. Технологическое оборудование, используемое для погрузки, разгрузки, перемещения руд и полезных ископаемых

	Аспекты:
1. Хранение, переработка, транспортирование отходов.
2. Оборудование переносное, грузоподъемные механизмы, эскалаторы, канатные дороги, фуникулеры
	1. Вид деятельности:
работы в подземных условиях; 
горные работы по обогащению полезных ископаемых 
	Деятельность в области использования атомной энергии не осуществляется

	10 
	ООО «ЭкоЛАБ»
1. Помещения в организации:
офисное помещение и исследовательская лаборатория.
2. Объект экспертизы:
исследовательская лаборатория
	Лаборатория:
1. Отсутствие сбросов загрязняющих веществ в системы канализации.
2. Выбросы в атмосферный воздух веществ III и IV классов опасности в количестве 8 тонн в год.
3. Хранение отходов IV класса опасности в пределах установленного лимита.
4. Технологическое оборудование, используемое для подачи тепла, холода и электроэнергии
	Аспекты:
1. Система канализации централизованная.
2. Наличие стационарных источников выбросов в атмосферный воздух.
3. Хранение, переработка, транспортирование отходов.
4. Оборудование с проектной тепловой мощностью менее 
2 Гкал/час при потреблении газообразного топлива
	1. Вид деятельности: научно-исследовательская деятельность.
2. Наличие наилучших доступных технологий систем очистки и техники: отсутствуют
	Деятельность в области использования атомной энергии не осуществляется

	11 
	АО «МетКонструкция»
1. Помещения в организации:
офисное помещение, производственный цех, промплощадка.
2. Объект экспертизы:
производственный цех
	Производственный цех:
1. Сбросы загрязняющих веществ, прошедших очистку.
2. Выбросы в атмосферный воздух веществ I и II классов опасности в количестве 8 тонн в год.
3. Хранение отходов I и II классов опасности в пределах установленного лимита. 
4. Использование технологического оборудования для подачи тепла, холода и электроэнергии.
5. Использование стационарных установок: газосварочного оборудования, стационарно установленных печей,
грузоподъемных
механизмов, эскалаторов, канатных дорог
	Аспекты:
1. Наличие очистных сооружений и очистных площадок сточной воды.
2. Наличие стационарных источников выбросов в атмосферный воздух.
3. Хранение, переработка, транспортирование отходов.
4. Оборудование с проектной тепловой мощностью более 2 Гкал/час при потреблении газообразного топлива.
5. Стационарно установленные печи, газосварочное оборудование, грузоподъемные механизмы, эскалаторы, канатные дороги, фуникулеры
	1. Вид деятельности: 
производство руды цветных металлов.
2. Наличие наилучших доступных технологий систем очистки и техники: в организации внедрены наилучшие доступные технологии, закуплены и усовершенствованы газосварочное оборудование и системы очистки выбросов в атмосферный воздух
	Деятельность в области использования атомной энергии не осуществляется

	12 
	ОКБ АОН «Опытно-конструкторское бюро авиации общего назначения»
1. Помещения в организации:
офисные помещения, лаборатория и полигон для проведения испытаний.
2. Объект экспертизы:
полигон для проведения испытаний
	Промплощадка:
1. Отсутствие сбросов загрязняющих веществ в системы канализации.
2. Выбросы в атмосферный воздух веществ III и IV классов опасности в количестве 5 тонн в год.
3. Хранение отходов IV класса опасности в пределах установленного лимита.
4. Технологическое оборудование, используемое для проведения испытаний авиатехнических средств (оборудование для испытаний)
	Аспекты:
1. Система канализации централизованная.
2. Наличие стационарных источников выбросов в атмосферный воздух.
3. Хранение, переработка, транспортирование отходов.
4. Технологическое оборудование для проведения испытаний авиатехнических средств (оборудование для испытаний)
	1. Вид деятельности:
проведение испытаний;
проведение экспертиз.
2. Наличие наилучших доступных технологий систем очистки: отсутствуют
	Деятельность в области использования атомной энергии не осуществляется

	13 
	ООО «ФудСоюз»
1. Помещения в организации:
офисные помещения, зал столовой, зал кухни, производственный цех.
2.Объект экспертизы:
производственный цех
	Производственный цех:
1. Наличие сбросов загрязняющих веществ, прошедших очистку.
2. Выбросы в атмосферный воздух веществ III и IV классов опасности в количестве 8 тонн в год.
3. Хранение отходов III и IV классов опасности в пределах установленного лимита. 
4. Использование технологического оборудования для подачи тепла, холода и электроэнергии.
5. Использование плит, комбайнов, грузоподъемных механизмов
	Аспекты:
1. Наличие очистных сооружений и очистных площадок сточной воды.
2. Наличие стационарных источников выбросов в атмосферный воздух.
3. Хранение, переработка, транспортирование отходов.
4. Оборудование с проектной тепловой мощностью более 
2 Гкал/час при потреблении газообразного топлива.
5. Стационарно установленные плиты, комбайны, грузоподъемные механизмы
	1. Вид деятельности:
изготовление продукции из картофеля, фруктов и овощей (с проектной производительностью 300 тонн готовой продукции в сутки (среднеквартальный показатель) и более)
	Деятельность в области использования атомной энергии не осуществляется

	14 
	ООО «Эксперт»
1. Помещения в организации:
офисное помещение и исследовательская лаборатория.
2. Объект экспертизы:
промплощадка для проведения испытаний
	Промплощадка:
1. Отсутствие сбросов загрязняющих веществ в системы канализации.
2. Выбросы в атмосферный воздух веществ III и IV классов опасности в количестве 7 тонн в год.
3. Хранение отходов IV класса опасности в пределах установленного лимита.
4. Технологическое оборудование, используемое для подачи тепла, холода и электроэнергии
	Аспекты:
1. Система канализации централизованная.
2. Наличие стационарных источников выбросов в атмосферный воздух.
3. Хранение, переработка, транспортирование отходов.
4. Оборудование с проектной тепловой мощностью менее 
2 Гкал/час при потреблении газообразного топлива.
4. Технологическое оборудование для проведения экспертизы автотранспортных средств (оборудование для испытаний)
	1. Вид деятельности:
проведение испытаний;
проведение экспертиз.
2. Наличие наилучших доступных технологий систем очистки: отсутствуют
	Деятельность в области использования атомной энергии не осуществляется

	15 
	ООО «ЦветМЕТ»
1. Помещения и объекты организации:
офисное помещение, промплощадка добычи руд цветных металлов, сталелитейный цех.
2. Объект экспертизы:
сталелитейный цех
	Сталелитейный цех:
1. Сбросы загрязняющих веществ, прошедших очистку.
2. Выбросы в атмосферный воздух веществ II и III классов опасности в количестве 8 тонн в год.
3. Хранение отходов II и III классов опасности в пределах установленного лимита. 
4. Использование технологического оборудования для подачи тепла, холода и электроэнергии.
5. Использование технологического оборудования для плавки металлов
	Аспекты:
1. Наличие очистных сооружений и очистных площадок сточной воды.
2. Наличие стационарных источников выбросов в атмосферный воздух.
3. Хранение, переработка, транспортирование отходов.
4. Оборудование с проектной тепловой мощностью более 
2 Гкал/час при потреблении газообразного топлива.
5. Оборудование с проектной производительностью (плавки) 25 тонн в сутки 
	1. Вид деятельности: добыча и плавка руд цветных металлов.
2. Наличие наилучших доступных технологий систем очистки и техники: в организации внедрены наилучшие доступные технологии в области очистки сточных вод, очистки выбросов в атмосферный воздух, а также была произведена реконструкция технологического оборудования
	Деятельность в области использования атомной энергии не осуществляется

	16 
	АО «ТЯЖМАШ»
1. Помещения и объекты организации:
офисное помещение, цех производства и обжига кирпича.
2. Объект экспертизы: цех нанесения защитных распылительных покрытий
	Сталелитейный цех:
1. Сбросы загрязняющих веществ, прошедших очистку.
2. Выбросы в атмосферный воздух веществ I и II классов опасности в количестве 8 тонн в год.
3. Хранение отходов II и III классов опасности в пределах установленного лимита. 
4. Использование технологического оборудования для подачи тепла, холода и электроэнергии.
5. Использование технологического оборудования плавки металлов с проектной производительностью 2,5 тонны в час
	Аспекты:
1. Наличие очистных сооружений и очистных площадок сточной воды.
2. Наличие стационарных источников выбросов в атмосферный воздух.
3. Хранение, переработка, транспортирование отходов.
4. Оборудование с проектной тепловой мощностью более 
2 Гкал/час при потреблении газообразного топлива.
5. Оборудование с проектной производительностью 2,5 тонны в час
	1. Вид деятельности: нанесение защитных распылительных покрытий.
2. Наличие наилучших доступных технологий систем очистки и техники:
была произведена реконструкция технологического оборудования

	Деятельность в области использования атомной энергии не осуществляется

	17 
	ООО «ЗАРЯ»
1. Помещения и объекты организации:
офисное помещение, цех производства и обжига кирпича.
2. Объект экспертизы:
цех производства и обжига кирпича
	Цех производства и обжига кирпича:
1. Сбросы загрязняющих веществ, прошедших очистку.
2. Выбросы в атмосферный воздух веществ II и III классов опасности в количестве 8 тонн в год.
3. Хранение отходов III и IV классов опасности в пределах установленного лимита. 
4. Использование технологического оборудования для подачи тепла, холода и электроэнергии.
5. Использование стационарных установок, грузоподъемных механизмов, эскалаторов, канатных дорог
	Аспекты:
1. Наличие очистных сооружений и очистных площадок сточной воды.
2. Наличие стационарных источников выбросов в атмосферный воздух.
3. Хранение, переработка, транспортирование отходов.
4. Оборудование с проектной тепловой мощностью более 
2 Гкал/час при потреблении газообразного топлива.
5. Стационарно установленные грузоподъемные механизмы
	1. Вид деятельности: 
производство огнеупорного кирпича; 
реставрация крупных корпусных деталей; нарезка зуба на вал-шестернях;
механическое изготовление металлоконструкций.
2. Наличие наилучших доступных технологий систем очистки и техники: в организации внедрены наилучшие доступные технологии, закуплены и усовершенствованы грузоподъемные механизмы
	Деятельность в области использования атомной энергии не осуществляется

	18 
	ОАО «Нейрон»
1. Помещения и объекты организации:
офисное помещение, помещение для проведения испытаний.
2. Объект экспертизы:
помещение для проведения испытаний


	Помещение для проведения испытаний:
1. Хранение отходов III и IV классов опасности в пределах установленного лимита.
2. Использование технологического оборудования для подачи тепла, холода и электроэнергии.
3. Технологическое оборудование, используемое для проведения испытаний ядерных установок нулевой мощности (оборудование для испытаний).
4. Использование переносного технологического оборудования
	Аспекты:
1. Хранение, переработка, транспортирование отходов.
2. Оборудование с проектной тепловой мощностью более 2 Гкал/час при потреблении газообразного топлива.
3. Технологическое оборудование для проведения испытаний ядерных установок нулевой мощности (оборудование для испытаний).
4. Переносное 
грузоподъемное оборудование
	1. Вид деятельности:
проведение испытаний ядерных установок нулевой мощности.
2. Наличие наилучших доступных технологий систем очистки и техники: была произведена реконструкция технологического оборудования

	Деятельность в области использования атомной энергии осуществляется

	19 
	ЗАО «Буренка»
1. Помещения и объекты организации:
офисное помещение, ферма

	Помещение для проведения испытаний:
1. Хранение отходов III и IV классов опасности в пределах установленного лимита.
2. Использование технологического оборудования для подачи тепла, холода и электроэнергии.
3. Наличие сбросов загрязняющих веществ, прошедших очистку.
4. Использование стационарно установленного доильного оборудования
	Аспекты:
1. Хранение, переработка, транспортирование отходов.
2. Технологическое оборудование для подачи тепла, холода и электроэнергии.
3. Наличие очистных сооружений и очистных площадок сточной воды.
4. Стационарно установленное оборудование



	1. Вид деятельности: разведение крупного рогатого скота (более 500 голов)
	Деятельность в области использования атомной энергии не осуществляется

	20 
	ИП «ХИМИК»
1. Помещения и объекты организации:
офисное помещение, производственное помещение. 
2. Объект экспертизы:
производственное помещение
	Производственное помещение:
1. Сбросы загрязняющих веществ, прошедших очистку.
2. Выбросы в атмосферный воздух веществ II и III классов опасности в количестве 5 тонн в год.
3. Хранение отходов III и IV классов опасности в пределах установленного лимита. 
4. Использование технологического оборудования для подачи тепла, холода и электроэнергии.
5. Использование стационарно установленных покрасочных камер,
грузоподъемных
механизмов, эскалаторов, канатных дорог
	Аспекты:
1. Наличие очистных сооружений и очистных площадок сточной воды.
2. Наличие стационарных источников выбросов в атмосферный воздух.
3. Хранение, переработка, транспортирование отходов.
4. Оборудование с проектной тепловой мощностью более 2 Гкал/час при потреблении газообразного топлива.
5. Стационарно установленные
покрасочные камеры, грузоподъемные механизмы, эскалаторы, канатные дороги, фуникулеры
	1. Вид деятельности:
производство химических продуктов – простые углероды.
2. Наличие наилучших доступных технологий систем очистки и техники: в организации внедрены наилучшие доступные технологии очистки сбросов
	Деятельность в области использования атомной энергии не осуществляется

	21 
	ООО «СТРОЙСНАБ»
1. Помещения и объекты организации:
офисное помещение, производственное помещение. 
2. Объект экспертизы:
производственное помещение
	Производственный цех:
1. Сбросы загрязняющих веществ, прошедших очистку.
2. Выбросы в атмосферный воздух веществ I и II классов опасности в количестве 8 тонн в год.
3. Хранение отходов I и II классов опасности в пределах установленного лимита. 
4. Использование технологического оборудования для подачи тепла, холода и электроэнергии.
5. Использование стационарных установок: газосварочного оборудования, стационарно установленных печей,
грузоподъемных
механизмов, эскалаторов, канатных дорог
	Аспекты:
1. Наличие очистных сооружений и очистных площадок сточной воды.
2. Наличие стационарных источников выбросов в атмосферный воздух.
3. Хранение, переработка, транспортирование отходов.
4. Оборудование с проектной тепловой мощностью более 
2 Гкал/час при потреблении газообразного топлива.
5. Стационарно установленные печи, газосварочное оборудование, грузоподъемные механизмы, эскалаторы, канатные дороги, фуникулеры
	1. Вид деятельности:
производство изделий из бетона для использования в строительстве;
производство силикатного кирпича с использованием автоклавов (с проектной мощностью 1 млн штук в год и более).
2. Наличие наилучших доступных технологий систем очистки и техники: в организации внедрены наилучшие доступные технологии очистки сбросов
	Деятельность в области использования атомной энергии не осуществляется

	22 
	ООО «Хрустальный
Гусь»
1. Помещения в организации:
офисное помещение и стеклолитейный цех.
2. Объект экспертизы:
стеклолитейный цех

	Стеклолитейный цех:
1. Переработка и транспортирование отходов I и II классов опасности.
2. Технологическое оборудование, используемое для погрузки, разгрузки, перемещения руд и полезных ископаемых.
3. Технологическое оборудование, используемое для подачи тепла, холода и электроэнергии

	Аспекты:
1. Хранение, переработка, транспортирование отходов.
2. Оборудование переносное, грузоподъемные механизмы, эскалаторы, производственные печи. 
3. Оборудование с проектной тепловой мощностью менее 
2 Гкал/час при потреблении газообразного топлива
	1. Вид деятельности:
стекло и изделия из стекла, включая стекловолокно (с проектной производительностью менее 20 тонн в сутки)
	Деятельность в области использования атомной энергии не осуществляется

	23 
	АО «Золотая Руда»
1. Помещения в организации:
офисное помещение, цех и промплощадка.
2. Объект экспертизы:
промплощадка

	Промплощадка: 
1. Переработка и транспортирование отходов I и II классов опасности.
2. Технологическое оборудование, используемое для погрузки, разгрузки, перемещения руд и полезных ископаемых

	Аспекты:
1. Хранение, переработка, транспортирование отходов.
2. Оборудование переносное, грузоподъемные механизмы, эскалаторы, канатные дороги, фуникулеры
	1. Вид деятельности:
работы в подземных условиях;
горные работы по обогащению полезных ископаемых 
	Деятельность в области использования атомной энергии не осуществляется

	24 
	ООО «ЭкоЛАБ»
1. Помещения в организации:
офисное помещение и исследовательская лаборатория.
2. Объект экспертизы:
исследовательская лаборатория
	Лаборатория:
1. Отсутствие сбросов загрязняющих веществ в системы канализации.
2. Выбросы в атмосферный воздух веществ III и IV классов опасности в количестве 8 тонн в год.
3. Хранение отходов IV класса опасности в пределах установленного лимита. 
4. Технологическое оборудование, используемое для подачи тепла, холода и электроэнергии
	Аспекты:
1. Система канализации централизованная.
2. Наличие стационарных источников выбросов в атмосферный воздух.
3. Хранение, переработка, транспортирование отходов.
4. Оборудование с проектной тепловой мощностью менее 
2 Гкал/час при потреблении газообразного топлива
	1. Вид деятельности: научно-исследовательская деятельность.
2. Наличие наилучших доступных технологий систем очистки и техники: отсутствуют
	Деятельность в области использования атомной энергии не осуществляется

	25 
	АО «МетКонструкция»
1. Помещения в организации:
офисное помещение, производственный цех, промплощадка.
2. Объект экспертизы:
производственный цех
	Производственный цех:
1. Сбросы загрязняющих веществ, прошедших очистку.
2. Выбросы в атмосферный воздух веществ I и II классов опасности в количестве 8 тонн в год.
3. Хранение отходов I и II классов опасности в пределах установленного лимита. 
4. Использование технологического оборудования для подачи тепла, холода и электроэнергии.
5. Использование стационарных установок: газосварочного оборудования, стационарно установленных печей,
грузоподъемных
механизмов, эскалаторов, канатных дорог
	Аспекты:
1. Наличие очистных сооружений и очистных площадок сточной воды.
2. Наличие стационарных источников выбросов в атмосферный воздух.
3. Хранение, переработка, транспортирование отходов.
4. Оборудование с проектной тепловой мощностью более 
2 Гкал/час при потреблении газообразного топлива.
5. Стационарно установленные печи, газосварочное оборудование, грузоподъемные механизмы, эскалаторы, канатные дороги, фуникулеры
	1. Вид деятельности: 
производство руды цветных металлов.
2. Наличие наилучших доступных технологий систем очистки и техники: в организации внедрены наилучшие доступные технологии, закуплены и усовершенствованы газосварочное оборудование и системы очистки выбросов в атмосферный воздух
	Деятельность в области использования атомной энергии не осуществляется

	26 
	ОКБ АОН «Опытно-конструкторское бюро авиации общего назначения»
1. Помещения в организации:
офисные помещения, лаборатория и полигон для проведения испытаний.
2. Объект экспертизы:
полигон для проведения испытаний
	Промплощадка:
1. Отсутствие сбросов загрязняющих веществ в системы канализации.
2. Выбросы в атмосферный воздух веществ III и IV классов опасности в количестве 5 тонн в год.
3. Хранение отходов IV класса опасности в пределах установленного лимита.
4. Технологическое оборудование, используемое для проведения испытаний авиатехнических средств (оборудование для испытаний)
	Аспекты:
1. Система канализации централизованная.
2. Наличие стационарных источников выбросов в атмосферный воздух.
3. Хранение, переработка, транспортирование отходов.
4. Технологическое оборудование для проведения испытаний авиатехнических средств (оборудование для испытаний)
	1. Вид деятельности:
проведение испытаний;
проведение экспертиз.
2. Наличие наилучших доступных технологий систем очистки: отсутствуют
	Деятельность в области использования атомной энергии не осуществляется

	27 
	ООО «ФудСоюз»
1. Помещения в организации:
офисные помещения, зал столовой, зал кухни, производственный цех.
2. Объект экспертизы:
производственный цех
	Производственный цех:
1. Сбросы загрязняющих веществ, прошедших очистку.
2. Выбросы в атмосферный воздух веществ III и IV классов опасности в количестве 8 тонн в год.
3. Хранение отходов III и IV классов опасности в пределах установленного лимита. 
4. Использование технологического оборудования для подачи тепла, холода и электроэнергии.
5. Использование плит, комбайнов, грузоподъемных механизмов
	Аспекты:
1. Наличие очистных сооружений и очистных площадок сточной воды.
2. Наличие стационарных источников выбросов в атмосферный воздух.
3. Хранение, переработка, транспортирование отходов.
4. Оборудование с проектной тепловой мощностью более 
2 Гкал/час при потреблении газообразного топлива.
5. Стационарно установленные плиты, комбайны, грузоподъемные механизмы
	1. Вид деятельности:
изготовление продукции из картофеля, фруктов и овощей (с проектной производительностью 300 тонн готовой продукции в сутки (среднеквартальный показатель) и более).
2. Наличие наилучших доступных технологий систем очистки и техники: отсутствуют
	Деятельность в области использования атомной энергии не осуществляется

	28 
	ООО «Эксперт»
1. Помещения в организации:
офисное помещение и исследовательская лаборатория.
2. Объект экспертизы:
промплощадка для проведения испытаний
	Промплощадка:
1. Отсутствие сбросов загрязняющих веществ в системы канализации.
2. Выбросы в атмосферный воздух веществ III и IV классов опасности в количестве 7 тонн в год.
3. Хранение отходов IV класса опасности в пределах установленного лимита.
4. Технологическое оборудование, используемое для подачи тепла, холода и электроэнергии
	Аспекты:
1. Система канализации централизованная.
2. Наличие стационарных источников выбросов в атмосферный воздух.
3. Хранение, переработка, транспортирование отходов.
4. Оборудование с проектной тепловой мощностью менее 
2 Гкал/час при потреблении газообразного топлива.
4. Технологическое оборудование для проведения экспертизы автотранспортных средств (оборудование для испытаний)
	1. Вид деятельности:
проведение испытаний;
проведение экспертиз.
2. Наличие наилучших доступных технологий систем очистки и техники: отсутствуют
	Деятельность в области использования атомной энергии не осуществляется

	29 
	ООО «ГлавПродукт»
1. Помещения в организации:
офисные помещения, цех забоя животных.
2. Объект экспертизы:
цех забоя животных
	Цех забоя животных: 
1. Сбросы загрязняющих веществ, прошедших очистку.
2. Выбросы в атмосферный воздух веществ III и IV классов опасности в количестве 8 тонн в год.
3. Хранение отходов III и IV классов опасности в пределах установленного лимита. 
4. Использование технологического оборудования для подачи тепла, холода и электроэнергии.
5. Использование плит, комбайнов, грузоподъемных механизмов
	Аспекты:
1. Наличие очистных сооружений и очистных площадок сточной воды.
2. Наличие стационарных источников выбросов в атмосферный воздух.
3. Хранение, переработка, транспортирование отходов.
4. Оборудование с проектной тепловой мощностью более
2 Гкал/час при потреблении газообразного топлива.
5. Стационарно установленные плиты, комбайны, грузоподъемные механизмы
	1. Вид деятельности:
переработка и консервирование мяса, убой животных на мясокомбинате.
2. Наличие наилучших доступных технологий систем очистки и техники: отсутствуют
	Деятельность в области использования атомной энергии не осуществляется

	30 
	АО «ТЯЖМАШ»
1. Помещения и объекты организации:
Производство гидротурбинного оборудования.
2. Объект экспертизы: производство гидротурбинного оборудования
цех нанесения защитных распылительных покрытий
	Производство гидротурбинного оборудования:
1. Сбросы загрязняющих веществ, прошедших очистку.
2. Выбросы в атмосферный воздух веществ I и II классов опасности в количестве 7 тонн в год.
3. Хранение отходов II и III классов опасности в пределах установленного лимита. 
4. Использование технологического оборудования для подачи тепла, воды и электроэнергии.
5. Использование технологического оборудования изготовления гидротурбин с проектной производительностью 5 турбин в год
	Аспекты:
1. Наличие очистных сооружений и очистных площадок сточной воды.
2. Наличие стационарных источников выбросов в атмосферный воздух.
3. Хранение, переработка, транспортирование отходов.
4. Оборудование с проектной тепловой мощностью более 3 Гкал/час при потреблении газообразного топлива.
5. Оборудование с проектной производительностью 4 тонны в час
	1. Вид деятельности: нанесение защитных распылительных покрытий.
2. Наличие наилучших доступных технологий систем очистки и техники:
было произведено техническое перевооружение

	Деятельность в области использования атомной энергии не осуществляется
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  Таблица 3
Пример идентификации производственных объектов по категориям опасности для окружающей среды
	Вариант
	Объекты
промышленности и производства
	Уровни воздействия на окружающую среду видов хозяйственной и (или) иной деятельности (отрасль, часть отрасли, производство)
	Элемент деятельности организации, ее продукции или услуг, которые могут взаимодействовать с окружающей средой
	Характеристика промышленных объектов и производств
	Особенности осуществления деятельности в области использования атомной энергии
	Категория
объекта

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	ООО «ЦветМЕТ»
1. Помещения и объекты организации:
офисное помещение, промплощадка добычи руд цветных металлов и сталелитейный цех.
2. Объект экспертизы:
сталелитейный цех
	Сталелитейный цех:
1. Сбросы загрязняющих веществ, прошедших очистку.
2. Выбросы в атмосферный воздух веществ II и III классов опасности в количестве 8 тонн в год.
3. Хранение отходов II и III классов опасности в пределах установленного лимита.
4. Использование технологического оборудования для подачи тепла, холода и электроэнергии.
5. Использование технологического оборудования плавки металлов
	Аспекты:
1. Наличие очистных сооружений и очистных площадок сточной воды.
2. Наличие стационарных источников выбросов в атмосферный воздух.
3. Хранение, переработка, транспортирование отходов.
4. Оборудование с проектной тепловой мощностью более 2 Гкал/час при потреблении газообразного топлива.
5. Оборудование с проектной производительностью (плавки) 25 тонн в сутки 
	1. Вид деятельности: добыча и плавка руд цветных металлов.
2. Наличие наилучших доступных технологий систем очистки и техники: в организации внедрены наилучшие доступные технологии в области очистки сточных вод, очистки выбросов в атмосферный воздух, а также была произведена реконструкция технологического оборудования
	Деятельность в области использования атомной энергии не осуществляется
	1

	Вывод:
	Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2020 г. № 2398
«Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий» (ред. от 07.10.2021).
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Бланк выполнения задания 1
Таблица 3
Идентификация производственных объектов по категориям опасности для окружающей среды
	Вариант
	Объекты
промышленности и производства
	Уровни воздействия на окружающую среду видов хозяйственной и (или) иной деятельности (отрасль, часть отрасли, производство)
	Элемент деятельности организации, ее продукции или услуг, которые могут взаимодействовать с окружающей средой
	Характеристика промышленных объектов и производств
	Особенности осуществления деятельности в области использования атомной энергии
	Категория объекта

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Вывод:
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Санитарно-защитные зоны промышленных объектов

Тема 1. Влияние хозяйственной деятельности на окружающую среду
Задание: составить процедуру разработки и утверждения проекта санитарно-защитной зоны в организации.
Цель задания: формирование у студентов знаний о санитарно-защитной зоне и практических навыков разработки и утверждения проекта санитарно-защитной зоны.
Учебные вопросы
1. Дайте определение понятию «санитарно-защитная зона».
2. Какие требования предъявляются к проектированию санитарно-защитных зон (СЗЗ)?
3. Для каких объектов проект санитарно-защитной зоны является обязательным документом? 
4. Что должно быть определено в проекте СЗЗ?

Нормативная правовая база 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая ред. от 28.02.2022).

Алгоритм выполнения задания
1. Изучите теоретическую часть к проверяемому заданию 2 (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (ред. от 28.02.2022)).
2. В соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и производств устанавливаются определенные ориентировочные размеры санитарно-защитных зон. Определите размеры санитарно-защитных зон промышленных объектов в соответствии с их классом опасности. Размеры ССЗ внесите в табл. 3 в Бланке выполнения задания 2.
	3. Изучите главу VII «Санитарная классификация промышленных объектов и производств тепловых электрических станций, складских зданий и сооружений и размеры ориентировочных санитарно-защитных зон для них» СанПиНа 2.2.1/2.1.1.1200–03. 
	4. Выберите вариант выполнения проверяемого задания по табл. 1 и табл. 2. 
	5. Установите класс опасности и размер санитарно-защитной зоны промышленных объектов/производств в соответствии с выбранным вариантом. Заполните табл. 3 и 4 в Бланке выполнения задания 2.
6. Дайте кратко письменные ответы на учебные вопросы.


Таблица 1  
Номер варианта выбирается по первой букве фамилии студента

	№ варианта
	Первые буквы фамилии
	№ варианта
	Первые буквы фамилии

	1
	А, К, Ф
	6
	Е, П, Щ

	2
	Б. Л, Х
	7
	Ё, Р, Ы

	3
	В, М, Ц
	8
	Ж, С, Э

	4
	Г, Н, Ч
	9
	З, Т, Ю

	5
	Д,О, Ш
	10
	И, У, Я



Таблица 2
Варианты для выполнения проверяемого задания 2

	Вариант
	Промышленный объект или производство

	1
	Комбинаты по производству аммиака, азотосодержащих соединений

	
	Производство брома, полупродуктов и продуктов на его основе (органических, неорганических)

	
	Производство автомобилей

	
	Производство по размолу томасшлака

	
	Производство асбеста и изделий из него

	
	Мойка автомобилей до двух постов

	
	Базы районного назначения для сбора утильсырья

	
	Мусоросжигательные и мусороперерабатывающие объекты мощностью до 40 тыс. т/год

	
	Хранилища фруктов, овощей, картофеля, зерна

	
	Производство кормового бацитрацина

	2
	Производство белково-витаминных концентратов из углеводородов (парафинов нефти, этанола, метанола, природного газа)

	
	Производство пива (без солодовен).

	
	Ликеро-водочные заводы

	
	Производства салотопенные (производство технического сала)

	
	Производство обоев

	
	Отбельные и красильно-аппретурные производства.

	
	Производство по первичной обработке хлопка с устройством цехов по обработке семян ртутно-органическими препаратами

	
	Сборка мебели из готовых изделий без лакирования и окраски

	
	Производство древесного угля (углетомильные печи)

	
	Производство художественного литья и хрусталя

	3
	Производство магнезита, доломита и шамота с обжигом в шахтных, вращающихся и др. печах

	
	Промышленные объекты (карьеры) по добыче мрамора, песка, глины с отгрузкой сырья транспортерной лентой 

	
	Производство цветных металлов в количестве от 100 до 2000 т/год

	
	Комбинат черной металлургии с полным металлургическим циклом более 1 млн. т/год чугуна и стали

	
	Предприятия по вторичной переработке цветных металлов (меди, свинца, цинка и др.) в количестве от 2 до 3 тыс. т/год

	
	Производство стеклянной ваты и шлаковой шерсти

	
	Деревообрабатывающее производство

	
	Производство обуви

	
	Материальные склады

	4
	Хозяйства с содержанием животных (свинарники, коровники, питомники, конюшни, зверофермы) до 50 голов

	
	Усовершенствованные свалки твердых бытовых отходов

	
	Золоотвалы теплоэлектростанций (ТЭС)

	
	Производство антибиотиков

	
	Лесохимические комплексы (производство по химической переработке дерева и получение древесного угля)

	
	Битумные установки

	
	Промышленные объекты по добыче асбеста

	
	Коксохимическое производство (коксогаз)

	
	Производство готовых лекарственных форм (без изготовления составляющих)

	
	Производство химических реактивов

	5
	Производство пластических масс из эфиров целлюлозы

	
	Производство редких металлов методом хлорирования (титаномагниевые, магниевые и др.)

	
	Производство брома, полупродуктов и продуктов на его основе (органических, неорганических)

	
	Производство брикета из мелкого торфа и угля

	
	Производство извести (известковые заводы с шахтными и вращающимися печами

	
	Производство обуви с капроновым и др. литьем

	
	Производство лакированных кож

	
	Производство кофеобжарочное

	
	Производство пищевых дрожжей

	
	Свинофермы от 4 до 12 тыс. голов

	6
	Участки компостирования твердых бытовых отходов

	
	Физкультурно-оздоровительные сооружения открытого типа со стационарными трибунами вместимостью свыше 500 мест

	
	Химчистки производительностью не более 160 кг/смену

	
	Производства, использующие в технологии микроорганизмы 1–2 группы патогенности

	
	Производство майонезов

	
	Производство по первичной обработке растительного волокна: хлопка, льна, конопли, кендыря

	
	Производство хвойно-витаминной муки хлорофилло-каротиновой пасты, хвойного экстракта

	
	Промышленные объекты по добыче природного газа

	
	Производство по выплавке цветных металлов непосредственно из руд и концентратов (в т. ч. свинца, олова, меди, никеля)

	
	Производство капроновой и лавсановой ткани

	7
	Производство хлора электролитическим путем, полупродуктов и продуктов на основе хлора

	
	Промышленные объекты по добыче железных руд и горных пород открытой разработкой

	
	Производство гипса (алебастра)

	
	Производства по консервированию дерева (пропиткой)

	
	Производство вакцин и сывороток

	
	Центральные базы по сбору утильсырья

	
	Автозаправочные станции для легкового автотранспорта, оборудованные системой закольцовки паров бензина с объектами обслуживания (магазины, кафе)

	
	Тепличные и парниковые хозяйства

	
	ТЭЦ и районные котельные тепловой мощностью 200 Гкал и выше работающие на газовом и газомазутном топливе (последний – как резервный), относятся к предприятиям третьего класса опасности с размером 300 м

	
	Производство ферментов различного назначения с глубинным способом культивирования

	8
	НИИ, объекты микробиологического профиля

	
	Объекты по добыче промысловых рыб

	
	Объекты по мойке шерсти

	
	Производство строительных деталей

	
	Промышленные объекты по добыче нефти при выбросе сероводорода до 0,5 т/сутки с малым содержанием летучих углеводородов

	
	Производство котлов

	
	Производство газов (светильного, водяного, генераторного, нефтяного)

	
	Производство продуктов и полупродуктов анилинокрасочной промышленности бензольного и эфирного ряда – анилина, нитробензола, нитроанилина, алкилбензола, нитрохлорбензола, фенола, ацетона, хлорбензола и др.

	
	Производство по выплавке чугуна при общем объеме доменных печей от 500 до 1500 м3

	
	Производство искусственного каракуля

	9
	Производство скелетов и наглядных пособий из трупов животных

	
	Производства свеклосахарные

	
	Производство средств защиты растений методом микробиологического синтеза

	
	Поля ассенизации и поля запахивания

	
	Прачечные

	
	Станции технического обслуживания легковых автомобилей до 5 постов (без малярно-жестяных работ)

	
	СИЗО, приемники-распределители

	
	Производство биопрепаратов (трихограмм и др.) для защиты сельскохозяйственных растений

	
	Производство по непрерывной пропитке тканей и бумаги масляными, масляно-асфальтовыми, бакелитовыми и другими лаками

	
	Угольные разрезы

	10
	Объекты по добыче горючих сланцев

	
	Производство по химической пропитке и обработке тканей сероуглеродом

	
	Центральные склады по сбору утильсырья

	
	Элеваторы

	
	Склады хранения пищевых продуктов (мясных, молочных, кондитерских, овощей, фруктов, напитков и др.), лекарственных, промышленных и хозяйственных товаров

	
	Производство кормовых дрожжей, фурфурола и спирта из древесины и сельскохозяйственных отходов методом гидролиза

	
	Производство искусственной кожи и пленочных материалов, клеенки, пласткожи с применением летучих растворителей

	
	Установка по производству бетона

	
	Производство металлических электродов (с использованием марганца)

	
	Производство искусственных и синтетических волокон (вискозного, капронового, лавсана, нитрона и целлофана)




Образец выполнения задания 2
Таблица 3
	Вариант
	Промышленный объект или производство
	Отрасль промышленности
	Класс опасности
	Размер санитарно-защитной зоны, м

	11
	Производство пестицидов
	Химические объекты и производства
	I
	1000

	
	Производство гипсовых изделий, мела
	Строительная промышленность
	III
	300
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Таблица 3 
Ориентировочные размеры санитарно-защитных зон промышленных объектов и производств разных классов опасности
	№
	Класс опасности промышленных объектов и производств
	Размеры СЗЗ, м

	1
	Промышленные объекты и производства I класса
	

	2
	Промышленные объекты и производства II класса
	

	3
	Промышленные объекты и производства III класса
	

	4
	Промышленные объекты и производства IV класса
	

	5
	Промышленные объекты и производства V класса
	



Таблица 4
Отнесение промышленных объектов или производств 
к классу опасности и размеру СЗЗ

	Вариант
	Промышленный объект или производство
	Отрасль промышленности
	Класс опасности
	Размер санитарно-защитной зоны, м

	
	1
	
	
	

	
	2
	
	
	

	
	3
	
	
	

	
	4
	
	
	

	
	5
	
	
	

	
	6
	
	
	

	
	7
	
	
	

	
	8
	
	
	

	
	9
	
	
	

	
	10
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Практическое задание 3 
Структура природоохранной документации на объектах I, II, III и IV категорий. Составление перечня необходимой природоохранной документации для конкретного объекта промышленности лицами, ответственными за охрану окружающей среды

Тема 1. Влияние хозяйственной деятельности на окружающую среду
Задание: составить перечень необходимой природоохранной документации для конкретных объектов промышленности.
Цель задания: формирование у студентов знаний о природоохранной документации на объектах I, II, III и IV категорий.
Учебные вопросы
1. План мероприятий по охране окружающей среды, программа повышения экологической эффективности. Понятия. 
2. Внедрение наилучших доступных технологий, автоматических средств измерений. В каких случаях является обязательным на объектах.
3. Срок реализации плана мероприятий по охране окружающей среды.

Нормативная правовая база 
1. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (ред. от 30.12.2021).
2. Приказ Минприроды России от 17.12.2018 № 667 «Об утверждении правил разработки плана мероприятий по охране окружающей среды» (зарегистрировано в Минюсте России 25.04.2019 № 54514).
3. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования. Письмо от 31 октября 2016 г. № ас-09-00-36/22354 «О ведении государственного реестра объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду».

Алгоритм выполнения задания
1. Изучите категории предприятий по степени негативного воздействия на окружающую среду (ФЗ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (ред. от 30.12.2021).
2. Ознакомьтесь с Письмом от 31 октября 2016 г. № ас-09-00-36/22354 «О ведении государственного реестра объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду».
3. Проанализируйте характеристики объектов промышленности и производства из практического задания 1. Выберите три варианта из табл. 1 и табл. 2.
4. Заполните табл. 3, указав формы отчетности для конкретных категорий предприятий, пользуясь данными табл. 2. Для этого в графу 4 «Экологическая документация и отчетность (при наличии наблюдаемого события)», которая расположена в табл. 3, вносите соответствующие сведения из табл. 2.
Примечание: формы отчетности укажите с учетом аспектов воздействия данного объекта на окружающую среду и категории опасности данных предприятий.
7. Дайте кратко письменные ответы на учебные вопросы.

Таблица 1 
Номер варианта выбирается по первой букве фамилии студента
(если требуется выбрать три варианта, то первый вариант выбирается по первой букве фамилии и два последующих варианта. Например, Иванов – варианты 17, 18, 19)
	Первые буквы фамилии
	№ варианта
	Первые буквы фамилии
	№ варианта

	А, Фа – Фп
	1
	К, Ща – Щп
	12

	Б, Фр – Фя
	2
	Л, Щр – Щя, Ъ
	13

	В, Ха – Хк
	3
	М, Ыа – Ып
	14

	Г, Хл – Ху
	4
	Н, Ыр – Ыя, Ь
	15

	Д, Хф – Хя
	5
	О, Эа – Эп
	16

	Е, Ца – Цп
	6
	П, Эр – Эя
	17

	Ё, Цр – Ця
	7
	Р, Юа – Юп
	18

	Ж, Ча – Жп
	8
	С, Юр – Юя
	19

	З, Чр – Зя
	9
	Т, Яа – Яп 
	20

	И, Ша – Шп
	10
	У, Яр – Яя 
	21

	Й, Шр – Шя
	11
	
	





Таблица 2 
Нормативная и разрешительная документация, а также отчетность для объектов НВОС с 01.01.2019
	№
	Экологическая документация и отчетность (при наличии наблюдаемого события)
	Категории объектов НВОС

	
	
	I 
	II 
	III
	IV
	Без категорий

	1
	Паспортизация отходов
	Да
	Да
	Да
	Да
	Да

	2
	Ведение учета в области обращения с отходами
	Да
	Да
	Да
	Да
	Да

	3
	Отчет по форме № 2-ТП (отходы)
	Да
	Да
	Да
	Да
	Да

	4
	Отчетность об образовании, использовании, обезвреживании, размещении отходов
	Нет
	Нет
	Да
	Нет
	Нет

	5
	Отчетность о выбросах вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух
	Нет
	Нет
	Да
	Нет
	Нет

	6
	Комплексное экологическое разрешение
	Да
	Вправе, при наличии ИТС
	Нет
	Нет
	Нет

	7
	Декларация о воздействии на окружающую среду
	Нет
	Да
	Нет
	Нет
	Нет

	8
	Программа производственного экологического контроля и отчет об организации и о результатах осуществления ПЭК
	Да, в составе КЭР
	Да, информация вносится в ДВОС
	Да
	Нет
	Нет

	9
	Технологические нормативы (нормативы выбросов, сбросов загрязняющих веществ, нормативы допустимых физических воздействий)
	Да, в составе КЭР
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	10
	Нормативы допустимых выбросов, допустимых сбросов
	Нет
	Да, в составе ДВОС 
	Нет
	Нет
	Нет

	11
	Нормативы допустимых выбросов, допустимых сбросов для радиоактивных, высокотоксичных веществ, веществ, обладающих канцерогенными, мутагенными свойствами (вещества I, II классов опасности) 
	Да, в составе КЭР
	Да
	Да
	Нет
	Нет

	12
	Нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ для объектов централизованной системы водоотведения поселков и городских округов
	Да, в составе КЭР
	Да, в составе КЭР/ДВОС
	Нет
	Нет
	Нет

	13
	Нормативы образования отходов и лимиты на их размещение
	Да, в составе КЭР
	Да, в составе ДВОС 
	Нет
	Нет
	Нет

	14
	Программа повышения экологической эффективности (в случае невозможности соблюдения нормативов допустимых выбросов, нормативов допустимых сбросов, технологических нормативов)
	Да, в составе КЭР
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	15
	План мероприятий по охране окружающей среды (в случае невозможности соблюдения нормативов допустимых выбросов, нормативов допустимых сбросов)
	Нет
	Да, в составе ДВОС 
	Да
	Нет
	Нет

	16
	Разрешение на вредное физическое воздействие на атмосферный воздух (при наличии таких воздействий)
	Да
	Да
	Да
	Нет
	Нет

	17
	Плата за негативное воздействие на окружающую среду 
	Да
	Да
	Да
	Нет
	Да

	18
	Отчет по форме № 2-ТП (воздух)
	Да
	Да
	Да
	Нет
	Нет

	19
	Отчет по форме № 4-ОС (предприятия, имеющие очистные сооружения, осуществляющие у себя природоохранные мероприятия на сумму более 100 тыс. руб. в год)
	Да
	Да
	Да
	Нет
	Нет

	20
	Выполнение нормативов утилизации либо уплата экологического сбора, если предприятие является производителем или импортером товаров
	Да
	Да
	Да
	Да
	Да

	21
	При осуществлении пользования водными объектами:
отчет по форме № 2-ТП (водхоз); отчет по форме № 2-ОС; сведения по формам 6.1, 6.2, 6.3; сведения по формам 3.1, 3.2, 3.3
	Да
	Да
	Да
	Да, если есть пользование водными объектами
	Да, если есть пользование водными объектами

	
	Примечание: КЭР – комплексное экологическое разрешение, ИТС – информационно-технический справочник, ДВОС – декларация о воздействии на окружающую среду.






Образец выполнения задания 3
Таблица 3
Перечень необходимой природоохранной документации для конкретных объектов промышленности
	Объект
промышленности и производства
	Категория объекта
	Экологические аспекты (аспекты воздействия на окружающую среду)
	Экологическая документация и отчетность  (при наличии наблюдаемого события)

	1
	2
	3
	4

	ООО «ЦветМЕТ»
1. Помещения и объекты организации:
офисное помещение, промплощадка добычи руд цветных металлов и сталелитейный цех.
2. Объект экспертизы:
сталелитейный цех
	1
	Аспекты:
1. Наличие очистных сооружений и очистных площадок сточной воды.
2. Наличие стационарных источников выбросов в атмосферный воздух.
3. Хранение, переработка, транспортирование отходов.
4. Оборудование с проектной тепловой мощностью более 2 Гкал/час при потреблении газообразного топлива.
5. Оборудование с проектной производительностью (плавки) 25 тонн в сутки 

	Паспортизация отходов.
Ведение учета в области обращения с отходами.
Отчет по форме № 2-ТП (отходы).
Комплексное экологическое разрешение.
Программа производственного экологического контроля и отчет об организации и о результатах осуществления ПЭК.
Технологические нормативы (нормативы выбросов, сбросов загрязняющих веществ, нормативы допустимых физических воздействий).
Нормативы допустимых выбросов, допустимых сбросов для радиоактивных, высокотоксичных веществ, веществ, обладающих канцерогенными, мутагенными свойствами (вещества I, II классов опасности) 
…………………………………………………..
…………………………………………………..





Бланк выполнения задания 3
Таблица 3
Перечень необходимой природоохранной документации для конкретных объектов промышленности
	Объект
промышленности и производства
	Категория объекта
	Экологические аспекты (аспекты воздействия на окружающую среду)
	Экологическая документация и отчетность (при наличии наблюдаемого события)

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	





Практическое задание 4
План мероприятий по охране окружающей среды
Тема 1. Влияние хозяйственной деятельности на окружающую среду
Задание: составить план мероприятий по целям «Снижение выбросов, сбросов загрязняющих веществ, снижение количества образования и размещения отходов и снижение физического воздействия».
Цель задания: формирование у студентов знаний и практических навыков разработки плана мероприятий по охране окружающей среды.
Учебные вопросы
1. Категории предприятий, для которых разрабатывается и утверждается план мероприятий по охране окружающей среды.
2. Срок реализации плана мероприятий по охране окружающей среды.
3. Цели реализации плана мероприятий по охране окружающей среды.
4. Ответственный за исполнение плана мероприятий по охране окружающей среды.
5. Орган, контролирующий составление и исполнение плана мероприятий по охране окружающей среды.

Нормативная правовая база 
1. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 02.07.2021).
2. Приказ Минприроды России от 17.12.2018 № 667 «Об утверждении правил разработки плана мероприятий по охране окружающей среды» (зарегистрирован в Минюсте России 25.04.2019 № 54514).

 Алгоритм выполнения задания
1. Изучите Приказ от 17 декабря 2018 года № 667 «Об утверждении правил разработки плана мероприятий по охране окружающей среды».
2. Изучите статью 67.1 «План мероприятий по охране окружающей среды, программа повышения экологической эффективности» Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 02.07.2021).
3. Заполните табл. 2 на основании сведений из табл. 1 и анализа законодательных документов.
Примечание
Значения граф, заданные условием табл. 1, отмечены знаком «Х» в Бланке выполнения задания 4.
	4. Дайте устные ответы на учебные вопросы 1-3 и письменные ответы на учебные вопросы 4, 5. 





Таблица 1 
Перечень возможных природоохранных мероприятий
	№ п/п
	Содержание 
мероприятия
	Экологический эффект
	Ответственный исполнитель
	Срок исполнения
	Источник и объем финансирования, тыс. руб.
	Достигнутый экологический эффект

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Пролонгация договора с ООО «ХХХ»
на проведение замеров концентраций загрязняющих веществ в воздушной среде в границах СЗЗ предприятия 
	Предотвращение неблагоприятного воздействия отходов на окружающую среду, в частности, атмосферный воздух
	Гл. инженер


	ХХХХХХХХХХХХХХ
	ХХХХХХХХХХХХХХ
	ХХХХХХХХХХХХХХ

	2
	Осуществление текущего контроля за техническим состоянием транспорта 
	Предотвращение неблагоприятного воздействия отходов на окружающую среду, в частности, атмосферный воздух
	Гл. механик

	ХХХХХХХХХХХХХХ
	ХХХХХХХХХХХХХХ
	ХХХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХХХ

	3
	Своевременное прохождение технических осмотров автомобилей
	
	
	ХХХХХХХХХХХХХХ
	ХХХХХХХХХХХХХХ
	

	4
	Оптимальная организация движения автотранспорта на территории предприятия  и за ее пределами, максимально исключающая простой автотранспорта, работу двигателя на холостом ходу и др.
	Предотвращение неблагоприятного воздействия отходов на окружающую среду, в частности, атмосферный воздух
	Гл. инженер

Диспетчеры
участков

Водители транспортных средств 
	ХХХХХХХХХХХХХХ
	ХХХХХХХХХХХХХХ
	ХХХХХХХХХХХХХХ

	5
	Разработка и согласование паспортов на опасные отходы
	Работа строго с опасными отходами, прошедшими паспортизацию в соответствии с требованиями природоохранного законодательства
	Инж.-эколог

	ХХХХХХХХХХХХХХ
	ХХХХХХХХХХХХХХ
	ХХХХХХХХХХХХХХ

	6
	Разработка и согласование программы производственного контроля в области обращения с отходами
	Соблюдение природоохранного законодательства
	Инж.-эколог

	ХХХХХХХХХХХХХХ
	ХХХХХХХХХХХХХХ
	ХХХХХХХХХХХХХХ

	7
	Контроль за выполнением программы производственного контроля в области обращения с отходами
	Соблюдение природоохранного законодательства в области обращения с отходами
	Инж.-эколог

	ХХХХХХХХХХХХХХ
	ХХХХХХХХХХХХХХ
	ХХХХХХХХХХХХХХ

	8
	Ведение журнала учета образования и движения отходов
	Максимальный наглядный контроль за объемами отходов, образовавшихся и переданных в целях предупреждения сверхлимитного накопления отходов
	Инж.-эколог

	ХХХХХХХХХХХХХХ
	ХХХХХХХХХХХХХХ
	ХХХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХХХ

	9
	Ведение контроля за наличием документов (договоров), подтверждающих передачу отходов сторонним организациям
	Предотвращение неблагоприятного воздействия отходов на окружающую среду
	Инж.-эколог

	ХХХХХХХХХХХХХХ
	ХХХХХХХХХХХХХХ
	ХХХХХХХХХХХХХХ

	10
	Пролонгация договора на вывоз ТБО 
	Предотвращение неблагоприятного воздействия отходов (смет, мусор от уборки бытовых помещений) на окружающую среду
	Инж.-эколог

	ХХХХХХХХХХХХХХ
	ХХХХХХХХХХХХХХ
	ХХХХХХХХХХХХХХ

	11
	Заключение договора с ООО «ХХХ» на прием-передачу промышленных отходов
	Предотвращение неблагоприятного воздействия отходов на окружающую среду
	Инж.-эколог

	ХХХХХХХХХХХХХХ
	ХХХХХХХХХХХХХХ
	ХХХХХХХХХХХХХХ

	12
	Пролонгация договора с ООО «ХХХ» на размещение отходов 
	Предотвращение неблагоприятного воздействия отходов на окружающую среду
	Инж.-эколог

	ХХХХХХХХХХХХХХ
	ХХХХХХХХХХХХХХ
	ХХХХХХХХХХХХХХ

	13
	Контроль за раздельным сбором отходов по видам и классам опасности
	Предотвращение смешивания отходов разных классов. Максимальное использование отходов, пригодных для утилизации, в качестве дополнительных источников сырья
	 Инж.-эколог
  .


	Постоянно
	ХХХХХХХХХХХХХХ
	ХХХХХХХХХХХХХХ

	14
	Контроль за своевременным вывозом отходов непосредственно с территории предприятия
	Предотвращение образования мест складирования отходов, оказывающих негативное влияние на окружающую среду.
Исключение сверхлимитного 
накопления отходов
	Инж.-эколог

	Постоянно
	ХХХХХХХХХХХХХХ
	ХХХХХХХХХХХХХХ

	15
	Контроль за своевременным вывозом отходов (смета) после уборки территории предприятия, не допуская их складирования и сжигания
	Предотвращение неблагоприятного воздействия отходов на почву
	Инж.-эколог

	Постоянно
	ХХХХХХХХХХХХХХ
	ХХХХХХХХХХХХХХ

	16
	Поэтапное снижение объема производственных стоков, снижение концентрации загрязняющих веществ в сточных водах, внедрение технологии вторичного использования производственных сточных вод
	Предотвращение неблагоприятного воздействия загрязняющих веществ на воду
	Инж.-эколог

	ХХХХХХХХХХХХХХ

	ХХХХХХХХХХХХХХ
	ХХХХХХХХХХХХХХ

	17
	Монтаж и пусконаладка оборудования:
– обеспечивающего разделение отходов на твердую и жидкую составляющие;
– позволяющего извлекать из фугата растворенные вещества в объеме 100 %
	Предотвращение неблагоприятного воздействия загрязняющих веществ на воду
	ХХХХХХХХХХХХХХ

	ХХХХХХХХХХХХХХ
	ХХХХХХХХХХХХХХ
	ХХХХХХХХХХХХХХ

	18
	Адаптация узлов технологического оборудования к условиям производства с целью достижения значений загрязняющих веществ в производственных стоках до нормативных значений
	Предотвращение неблагоприятного воздействия загрязняющих веществ на воду
	ХХХХХХХХХХХХХХ

	ХХХХХХХХХХХХХХ
	ХХХХХХХХХХХХХХ
	ХХХХХХХХХХХХХХ

	19
	Представление годового отчета об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов
	Соблюдение природоохранного законодательства

	Инж.-эколог

	ХХХХХХХХХХХХХХ
	ХХХХХХХХХХХХХХ
	ХХХХХХХХХХХХХХ

	20
	Представление ежеквартально в Росприроднадзор расчета платы за негативное воздействие на окружающую среду 
	Соблюдение природоохранного законодательства

	Инж.-эколог

	ХХХХХХХХХХХХХХ
	ХХХХХХХХХХХХХХ
	ХХХХХХХХХХХХХХ

	21
	Контроль за своевременным внесением платы за негативное воздействие на окружающую среду
	Соблюдение природоохранного законодательства
	Инж.-эколог

Гл. бухгалтер

	ХХХХХХХХХХХХХХ
	ХХХХХХХХХХХХХХ
	ХХХХХХХХХХХХХХ

	22
	Представление в межрайонный отдел государственной статистики отчетности по форме 4-ОС
	Своевременное пополнение государственных статистических данных в сфере охраны окружающей природной среды
	Инж.-эколог

	ХХХХХХХХХХХХХХ

	ХХХХХХХХХХХХХХ
	В форму 4-ОС включены сведения о текущих затратах на охрану окружающей среды (плата сторонним предприятиям за прием и размещение отходов; з/п сотрудника экологической службы предприятия) и экологических платежах

	23
	Контроль за содержанием прилегающей к предприятию территории в надлежащем санитарно-экологическом состоянии (уборка, покос сорной и карантинной растительности)
	Предупреждение возникновения очагов сорной и карантинной растительности и исключение замусоривания территории
	Инж.-эколог


	Постоянно
	ХХХХХХХХХХХХХХ

	Посадка зеленых насаждений на городских территориях 



	24
	Своевременное проведение  мероприятий в рамках программы производственного контроля в области обращения с отходами 
	Предотвращение неблагоприятного воздействия отходов на окружающую среду

	Инж.-эколог



	Постоянно
	ХХХХХХХХХХХХХХ

	ХХХХХХХХХХХХХХ






Образец выполнения задания 4
Таблица 2 
План мероприятий по целям «Снижение выбросов, сбросов загрязняющих веществ, снижение количества образования и размещения отходов и снижение физического воздействия»

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Наименование этапа мероприятия, по которому планируется достижение экологического эффекта
	Отчетный год
	Отчетный период
	Перечень выполняемых работ по этапу
	Затраты на реализацию мероприятия в целом, млн руб.
	Затраты на реализацию этапа мероприятия, млн руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	МЕРОПРИЯТИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ОХРАНЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

	1
	Контроль за соблюдением норм содержания вредных веществ в отработанных газах транспорта
	Осуществление текущего контроля за техническим состоянием транспорта
	2022
	1–4 квартал

	1. Ежедневный осмотр на предмет неисправностей самими водителями и службой механиков
	0,5
	0,5

	
	
	
	
	
	ХХХХХХХХХХХХХХ
	
	ХХХХХХХХХХХХХХ
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Таблица 2 
План мероприятий по целям «Снижение выбросов, сбросов загрязняющих веществ, снижение количества образования и размещения отходов и снижение физического воздействия»

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Наименование этапа мероприятия, по которому планируется достижение экологического эффекта
	Отчетный год
	Отчетный период
	Перечень выполняемых работ по этапу
	Затраты на реализацию мероприятия в целом, млн руб.
	Затраты на реализацию этапа мероприятия, млн руб.
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	МЕРОПРИЯТИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ОХРАНЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

	
	
	
	
	
	ХХХХХХХХХХХХХХ 
	ХХХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХХХ 
	ХХХХХХХХХХХХХХ

	
	
	
	
	
	ХХХХХХХХХХХХХХ
	
	ХХХХХХХХХХХХХХ

	МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОЧИСТКЕ СТОЧНЫХ ВОД

	
	
	
	
	
	ХХХХХХХХХХХХХХ
	ХХХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХХХ
	ХХХХХХХХХХХХХХ

	
	
	
	
	
	ХХХХХХХХХХХХХХ
	
	ХХХХХХХХХХХХХХ

	МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ПОЧВ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫМИ ОТХОДАМИ

	
	
	
	
	
	ХХХХХХХХХХХХХХ
	ХХХХХХХХХХХХХХ
	ХХХХХХХХХХХХХХ

	
	
	
	
	
	ХХХХХХХХХХХХХХ
	ХХХХХХХХХХХХХХ
	ХХХХХХХХХХХХХХ

	
	
	
	
	
	ХХХХХХХХХХХХХХ
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Расчет суммы платы за негативное воздействие загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух стационарными объектами

Тема курса 2. Охрана атмосферного воздуха
Задание: провести расчет суммы платы по негативному воздействию на атмосферный воздух стационарными объектами.
Цель задания: формирование у студентов знаний и практических навыков представления декларации о плате за негативное воздействие на атмосферный воздух стационарными объектами, практических навыков расчета значений суммы платы за негативное воздействие загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух стационарными объектами.
Учебные вопросы
1. Понятие базовых нормативов платы по негативному воздействию на атмосферный воздух. 
2. Какие экологические факторы учитываются при установлении нормативов платы по негативному воздействию на атмосферный воздух?
3. Ответственность за невнесение в установленные сроки платы за негативное воздействие на атмосферный воздух.

Нормативная правовая база 
1. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (ред. от 30.12.2021).
2. Постановление Правительства РФ от 03.03.2017 № 255 «Об исчислении и взимании платы за негативное воздействие на окружающую среду» (вместе с «Правилами исчисления и взимания платы за негативное воздействие на окружающую среду») (ред. от 17.08.2020).
3. Постановление Правительства РФ от 13.09.2016 № 913 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах» (ред. от 20.01.2020).
4. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 10.12.2020 № 1043 «Об утверждении Порядка представления декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду и ее формы и о признании утратившими силу приказов Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 9.01 2017 № 3 и от 30.12.2019 № 899».

Алгоритм выполнения задания
	1. Изучите статью 16 «Плата за негативное воздействие на окружающую среду» ФЗ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (ред. от 30.12.2021).
	2. Изучите Постановление Правительства РФ от 13.09.2016 № 913 «О ставке платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах» (ред. от 20.01.2020).
3. Проанализируйте методику расчета суммы платы по негативному воздействию на атмосферный воздух стационарными объектами.
4. Выберите три варианта, со 2-го по 30-й, задания из табл. 1 и из табл. 2. (Вариант 1 не выбирается, так как он используется в образце выполнения задания).
5. Проведите расчет и оформите Бланк выполнения задания 5 (форма 2).
Примечание
Значения граф, заданные условием таблиц вариантов, отмечены знаком «Х» в бланках практического задания.
6. Дайте кратко письменные ответы на учебные вопросы.






Таблица 1
Номер варианта выбирается по первой букве фамилии студента
	Первые буквы фамилии
	№ варианта
	Первые буквы фамилии
	№ варианта

	Аа – Ам, Ан – Ая
	2
	Оа – Ом 
	16

	Ба – Бм, Бн – Бя
	2
	Па – Пм, Пн – Пя
	17

	Ва – Вм, Вн – Вя
	3
	Ра – Рм, Рн – Ря
	18

	Га – Гм, Гн – Гя
	4
	Са – См, Сн – Ся
	19

	Да – Дм, Дн – Дя
	5
	Та – Тм, Тн – Тя
	20

	Еа – Ея
	6
	У
	21

	Жа – Жм, Жн – Жя
	7
	Ф
	22

	За – Зм, Зн – Зя
	8
	Х
	23

	Иа – Им, Ин – Ия
	9
	Ц
	24

	Ка – Км, Кн – Кя
	10
	Ч
	25

	Ла – Лм, Лн – Ля
	11
	Ш
	26

	Ма – Мм, Мн – Мя
	12
	Щ
	27

	На – Ни 
	13
	Э
	28

	Нк – Ня
	14
	Ю
	29

	Он – Оя
	15
	Я
	30





Таблица 2
Варианты для выполнения задания 5

	Вариант /
№ источника
	Наименование вещества 
	ПДВ тонн/год
(условно, так как устанавливается для каждого региона отдельно)
	Сверхлимит. выброс 
(кол-во дней)
	Нормативы платы за выброс 
1 тонны
загрязняющих веществ
в пределах
установленных
лимитов (руб.)


	1/1
	Азота диоксид
	1,454126
	32
	138,8

	2/2
	Азота оксид
	0, 236296
	15
	93,5

	3/3
	Азотная кислота
	0,578901
	9
	36,6

	4/4
	Аммиак
	0,987601
	7
	138,8

	5/5
	Аммиачная селитра
	1,567890
	20
	20

	6/6
	Барий и его соли
	0,293940
	35
	1108,1

	7/7
	Бензапирен
	0,000007
	5
	5 472 968,7

	8/8
	Борная кислота
	0,008765
	75
	275

	9/9
	Ванадия пятиоксид
	0,109283
	27
	2736,8

	10/10
	Взвешенные вещества
	
	49
	36,6

	11/11
	Водород бромистый
	
	18
	56,1

	12/12
	Водород мышьяковистый
	0,190654
	45
	2736,8

	13/13
	Водород фосфорный
	0, 863785
	102
	5473,5

	14/14
	Водород цианистый
	1,348762
	
	547,4

	15/15
	Диалюминий триоксид (в пересчете на алюминий)
	0,570937
	30
	442,8

	16/16
	Диоксины (полихлорированные дибензо-п-диоксины и дибензофураны) в пересчете на 2,3,7,8-тетрахлордибензо-1,4-диоксин
	1, 498018
	26
	13 400 000 000

	17/17
	Диэтилртуть (в пересчете на ртуть)
	0,056389
	70
	18 244,1

	18/18
	Железа трихлорид (в пересчете на железо)
	1,675409
	15
	1369,7

	19/19
	Зола твердого топлива
	0,740379
	45
	15,1

	20/20
	Зола ТЭС мазутная (в пересчете на ванадий)
	0,389046
	10
	2214

	21/21
		
	Кадмий и его соединения



	0,596784
	20
	14 759,3

	22/22
	Карбонат натрия (динатрия карбонат)
	0,003296
	35
	138,8

	23/23
		
	Кислота терефталевая



	1,999995
	15
	5473,5

	24/24
	Кобальт и его соединения (кобальта оксид, соли кобальта в пересчете на кобальт)
	0,066669
	17
	4428

	25/25
	Никель, оксид никеля (в пересчете на никель)
	1,869994
	19
	5473,5

	26/26
		
	Никеля растворимые соли 
(в пересчете на никель)



	0,777999
	21
	27 364,8

	27/27
	Магния оксид
	1,765490
	27
	45,4

	28/28
		
	Марганец и его соединения
	



	0,927801
	29
	5473,5

	29/29
	Медь, оксид меди, сульфат меди, хлорид меди (в пересчете на медь)
	1,555990
	45
	5473,5

	30/30
		
	Метан



	0,978564
	15
	108



Методика выполнения задания 5
В столбце 1 указывается порядковый номер строки.
В столбце 2 указывается наименование загрязняющего вещества, по которому установлены ставки платы, в привязке к каждому стационарному источнику.
В столбце 3 указывается ПДВ загрязняющего вещества в соответствии с разрешительными документами (в тоннах).
В столбце 4 указываются лимиты на выбросы (ВСВ) загрязняющих веществ, установленные в разрешительных документах (в тоннах).
В столбце 5 указывается фактический выброс загрязняющего вещества в атмосферный воздух всего за отчетный период (в тоннах).
Фактический выброс загрязняющего вещества (тонн) – это выброс загрязняющего вещества в квартал. В году 4 квартала, значит, берем значение ПДВ: 1,454126 делим на 4, получаем 0,36355315, заносим в столбец 5.
В столбце 6 указывается фактический выброс загрязняющего вещества в атмосферный воздух за отчетный период, равный или менее установленных ПДВ (в тоннах). Это фактическое значение выброса в зависимости от того, сколько дней в квартале. В нашем случае это 62 дня. Для расчета берем ПДВ (столбец 3), делим на количество дней в году и умножаем на фактическое количество дней в квартале. Получается 0,2410, заносим в графу.
В столбце 7 указывается фактический выброс загрязняющего вещества в атмосферный воздух за отчетный период в пределах установленных лимитов на выбросы (ВСВ) загрязняющих веществ, определяемый как разница между выбросами, равными или менее лимитов на выбросы (ВСВ) загрязняющих веществ, и выбросами, равными ПДВ (в тоннах). В данном варианте задания временно согласованный выброс отсутствует, ставим прочерк.
В столбце 8 указывается фактический сверхлимитный выброс (превышающий установленные ПДВ или ВСВ) загрязняющего вещества в атмосферный воздух за отчетный период, определяемый как разница между фактическими выбросами и выбросами, равными лимитам на выбросы (ВСВ) загрязняющих веществ, в случае отсутствия лимитов на выбросы (ВСВ) загрязняющих веществ – как разница между фактическими выбросами и выбросами, равными ПДВ (в тоннах). Это сверхлимитный выброс, то есть выброс, который осуществлялся позднее срока сдачи отчетности, его берем из варианта задания из табл. 2.
Фактический выброс загрязняющего вещества в атмосферный воздух определяется с учетом требований, установленных статьями 16.2–16.3 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
В столбце 9 указывается ставка платы за выброс 1 тонны загрязняющего вещества в атмосферный воздух (в рублях за тонну) в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2016 № 913 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 38, ст. 5560) (далее – Постановление № 913). Сумму указанного столбца берем из вариантов (табл. 2).
В столбце 10 указывается коэффициент Кнд, равный 1, применяемый к ставке платы при выбросах загрязняющих веществ в пределах установленных ПДВ.
В столбце 11 указывается коэффициент Квр, применяемый к ставке платы за объем или массу выбросов загрязняющих веществ в пределах лимитов на выбросы (ВСВ) загрязняющих веществ на период реализации плана снижения выбросов, равный 5.
В столбце 12 указывается коэффициент Кпр, применяемый к ставке платы за объем или массу выбросов загрязняющих веществ, превышающих установленные разрешениями на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух, равный 25.
В столбце 13 в отношении территорий и объектов, находящихся под особой охраной в соответствии с федеральными законами, указывается дополнительный коэффициент Кот, равный 2, применяемый к ставкам платы. Во всех остальных случаях в столбце 13 указывается значение, равное 1.
В столбце 14 в каждой строке, соответствующей наименованию конкретного загрязняющего вещества в столбце 2, указывается сумма платы (в рублях), исчисленная за фактический выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух в размерах значений показателя по столбцу 6, не превышающий установленный ПДВ загрязняющего вещества.
Значение показателя строк столбца 14 определяется как произведение данных соответствующей строки следующих столбцов в порядке:
– ст. 14 = ст. 6 · ст. 9 · ст. 10 · ст. 13. = 0,2410·138,8·1·1 = 33,45.
В столбце 15 в каждой строке, соответствующей наименованию конкретного загрязняющего вещества в столбце 2, указывается сумма платы, исчисленная за фактический выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух в размерах значений показателя по столбцу 7, осуществленный в пределах между установленным ПДВ загрязняющего вещества и лимитами на выбросы (ВСВ) загрязняющих веществ. Значение показателя по строке столбца 15 определяется как произведение данных соответствующей строки следующих столбцов в порядке:
– ст. 15 = ст. 7 · ст. 9 · ст. 11 · ст. 13. 
В нашем случае столбец 15 равен 0.
В столбце 16 в каждой строке, соответствующей наименованию конкретного загрязняющего вещества в столбце 2, указывается сумма платы, исчисленная за фактический выброс в размерах, превышающих лимиты (ВСВ) на выбросы загрязняющих веществ либо при его отсутствии – ПДВ загрязняющего вещества.
Значение показателя строки столбца 16 определяется как произведение данных соответствующей строки следующих столбцов в порядке:
– ст. 16 = ст. 8 · ст. 9 · ст. 12 · ст. 13 = 0,12249 · 138,8 · 25 · 1.
Таким образом, мы получаем сумму платы за предельно допустимый выброс, равную 425,04.
В столбце 17 в каждой строке, соответствующей наименованию конкретного загрязняющего вещества в столбце 2, указывается сумма платы, исчисленная по каждому загрязняющему веществу.
Значение показателя строки столбца 17 определяется как сумма данных соответствующей строки следующих столбцов в порядке:
– ст. 17 = ст. 14 + ст. 15 + ст. 16. = 33,45 + 425,04 = 458,49.
В строке «Итого по стационарным источникам» указывается сумма значений строк «Итого» по каждому из стационарных источников.
В строке «Всего по всем стационарным источникам по тем загрязняющим веществам, по которым осуществляется корректировка размера платы» указывается в целом по всем стационарным источникам объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, в строках столбцов 14, 15, 16, 17 сумма платы по тем загрязняющим веществам, по которым осуществляется корректировка размера платы. В строках ниже указывается сумма платы по каждому из загрязняющих веществ, по которым осуществляется корректировка размера платы.

Образец выполнения задания 5   
Форма 1
Приказ Минприроды России от 09.01.2017 № 3 «Об утверждении Порядка представления декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду и ее формы». Раздел 1. Расчет суммы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 
Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду________________________

Наименование объекта ____________________________________________
 
Код объекта____________________________________________
 
Адрес места нахождения объекта __________________________________________
 
Разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ
в атмосферный воздух от  _______ № _______ Срок действия _____________
 
	№ п/п
	Наименование загрязняющего вещества
	Установленные выбросы (тонн)
	Фактический выброс загрязняющего вещества, всего (тонн)
	В том числе
	Ставка платы (руб/
тонна)
	Коэффициент к ставке платы за выброс
	Дополнительный коэффициент (Кот)
	Сумма платы за (руб.)
	Сумма платы, всего (руб.)

	
	
	ПДВ
	ВСВ
	
	ПДВ
	В пре-делах ВСВ
	Сверхлимит
	
	В пре-делах ПДВ (Кнд)
	В пределах ВСВ (Квр)
	Сверхлимит (Кср /Кпр)
	
	ПДВ
	В пре-делах ВСВ
	Сверхлимит
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	 
	Стационарный источник _____ № 1
	 
	ОКТМО стационарного источника

	 1
	 Азота диоксид
	1,454126
	–
	 0,36355315
	 0,2410
	–
	 0,12249
	138,8

	 1
	 5
	 25
	 1
	33,45
	–
	425,04
	 458,49

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого:
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	 

	 
	Стационарный источник _____ №
	 
	ОКТМО стационарного источника

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого:
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	 

	Итого по стационарным источникам
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	 

	Всего по всем стационарным источникам по тем загрязняющим веществам, по которым осуществляется корректировка размера платы
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	 

	В том числе:
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 


Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:
 
Исполнитель: ___________________
(подпись, Ф. И. О.)     цифрами: день, месяц, год
 

Бланк выполнения задания 5
Форма 2
Приказ Минприроды России от 09.01.2017 № 3 «Об утверждении Порядка представления декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду и ее формы». Раздел 1. Расчет суммы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 
Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду_____________________
 
Наименование объекта ____________________________________________
 
Код объекта____________________________________________
 
Адрес места нахождения объекта __________________________________________
 
Разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ
в атмосферный воздух от  _______ № _______ Срок действия _____________
 

	№ п/п
	Наименование загрязняющего вещества
	Установленные выбросы (тонн)
	Фактический выброс загрязняющего вещества, всего (тонн)
	В том числе
	Ставка платы (руб/
тонна)
	Коэффициент к ставке платы за выброс
	Дополнительный коэффициент (Кот)
	Сумма платы за (руб.)
	Сумма платы, всего (руб.)

	
	
	ПДВ
	ВСВ
	
	ПДВ
	В пре-делах ВСВ
	Сверхлимит
	
	В пределах ПДВ (Кнд)
	В пределах ВСВ (Квр)
	Сверхлимит (Кср / Кпр)
	
	ПДВ
	В пределах ВСВ
	Сверхлимит
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	 
	Стационарный источник _____ № 1
	 
	ОКТМО стационарного источника

	 1
	 
	
	
	 
	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого:
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	 

	 
	Стационарный источник _____ №
	 
	ОКТМО стационарного источника

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого:
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	 

	Итого по стационарным источникам
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	 

	Всего по всем стационарным источникам по тем загрязняющим веществам, по которым осуществляется корректировка размера платы
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	 

	В том числе:
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
    Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:
 
Исполнитель: __________________
(подпись, Ф. И. О.)     цифрами: день, месяц, год
 


Практическое задание 6  
Производственный контроль в области охраны атмосферного воздуха. План-график контроля за соблюдением нормативных требований ПДВ

Тема курса 2. Охрана атмосферного воздуха
Задание: получить практические навыки составления плана-графика контроля за соблюдением нормативных требований ПДВ.
Цель задания: получить практические навыки составления плана-графика контроля за соблюдением нормативных требований ПДВ.
Учебные вопросы
1. Категории объектов, для которых составление программы производственного экологического контроля является обязательным.
2. Основное содержание программы производственного экологического контроля.
3. Основное содержание плана-графика проведения наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха.

Нормативная правовая база
1. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7«Об охране окружающей среды» (ред. от 30.12.2021).
2. Федеральный закон от 04.05.1999 № 96 «Об охране атмосферного воздуха» (ред. от 11.06.2021).
3. Постановление Правительства РФ от 9.12.2020 № 2055 «О предельно допустимых выбросах, временно разрешенных выбросах, предельно допустимых нормативах вредных физических воздействий на атмосферный воздух и разрешениях на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух».
4. Приказ Минприроды РФ от 28.02.2018 № 74 «Об утверждении требований к содержанию программы производственного экологического контроля, порядка и сроков представления отчета об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля».
5. Приказ Минприроды России от 14.06.2018 № 261 «Об утверждении формы отчета об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля» (ред. от 23.06.2020). 

Алгоритм выполнения задания
1. Изучите пункт 7 статьи 67 «Производственный контроль в области охраны окружающей среды (производственный экологический контроль)» ФЗ от 10.01.2002 № 7 «Об охране окружающей среды» (ред. от 30.12.2021).
2. Изучите Приказ Минприроды РФ от 28.02.2018 № 74 «Об утверждении требований к содержанию программы производственного экологического контроля, порядка и сроков представления отчета об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля».
3. Выберите вариант задания из табл. 1 и табл. 2 и 3. 
4. Проанализируйте перечень загрязняющих веществ от стационарных источников выбросов.
5. Ознакомьтесь с методикой выполнения проверяемого задания. В соответствии с методикой заполните табл. 4 и табл. 5 в Бланке выполнения задания 6.
6. Дайте кратко письменные ответы на учебные вопросы.

Таблица 1
Номер варианта выбирается по первой букве фамилии студента
(если требуется выбрать три варианта, то первый вариант выбирается по первой букве фамилии и два последующих варианта. Например, Иванов – варианты 17, 18, 19)
	Первые буквы фамилии
	№ варианта
	Первые буквы фамилии
	№ варианта

	Аа – Ам 
	1
	Нк – Ну
	26

	Ан – Ая
	2
	Нф – Ня
	27

	Ба – Бм 
	3
	На – Ни
	28

	Бн – Бя
	4
	Нк – Ну
	29

	Ва – Вм 
	5
	Нф – Ня
	30

	Вн – Вя
	6
	Оа – Ом
	31

	Га – Гм 
	7
	Он – Оя
	32

	Гн – Гя
	8
	Па – Пм
	33

	Да – Дм 
	9
	Пн – Пя
	34

	Дн – Дя
	10
	Ра – Рм
	35

	Еа – Ем 
	11
	Рн – Ря
	36

	Ен – Ея
	12
	Са – См
	37

	Жа – Жм 
	13
	Сн – Ся
	38

	Жн – Жя
	14
	Та – Тм
	39

	За – Зм 
	15
	Тн – Тя
	40

	Зн – Зя
	16
	У
	41

	Иа – Им 
	17
	Ф
	42

	Ин – Ия
	18
	Х
	43

	Ка – Км 
	19
	Ц
	44

	Кн – Кя
	20
	Ч
	45

	Ла – Лм 
	21
	Ш
	46

	Лн – Ля
	22
	Щ
	47

	Ма – Мм 
	23
	Э
	48

	Мн – Мя
	24
	Ю
	49

	На – Ни 
	25
	Я
	50




Таблица 2
Перечень загрязняющих веществ от стационарных источников выбросов
	№ варианта
	Вид производства
	Наименование выпускаемой продукции
	Наименование загрязняющего вещества
	Предельно допустимый выброс или временно согласованный выброс, г/с
	Фактический выброс, г/с

	1 
	Добыча полезных ископаемых
	Скальная вскрышная порода
	Углерода оксид и пыль цементного производства
	20
	34

	2 
	Производство присадок к ДВС
	Системы NOS
	Азота оксид
	12
	24

	3 
	Абсорбция диоксида азота
	Азотная кислота
	Азота диоксид
	23
	23

	4 
	Органический синтез
	Ускоритель вулканизации каучука
	Альдегид масляный
	10
	45

	5 
	Производство алюминия
	Алюминий
	Алюминия оксид 
(в пересчете на алюминий)
	1
	25

	6 
	Производство удобрений
	Аммиачная селитра
	Аммиак
	23
	65

	7 
	Фармацевтическое производство
	Лекарственные препараты
	Аммония карбонат
	6
	10

	8 
	Производство удобрений
	Аммиачная селитра
	Аммония нитрат (аммиачная селитра)
	7
	90

	9 
	Пищевая промышленность
	Консервированные продукты
	Ангидрид сернистый (серы диоксид)
	23
	20

	10 
	Органический синтез
	Производство красителей
	Ангидрид уксусный
	14
	30

	11 
	Органический синтез
	Ортофосфорная кислота
	Ангидрид фосфорный
	4
	41

	12 
	Лакокрасочная промышленность
	Лаки
	Ацетон
	6
	34

	13 
	Топливно-энергетический комплекс
	Производство тепла 
при сжигании угля
	Бенз(а)пирен (3,4-бензпирен)
	21
	24

	14 
	Термический крекинг
	Бензин
	Бензин (нефтяной, малосернистый в пересчете на углерод)
	6
	23

	15 
	Синтез
	Синтетический каучук
	Бензол
	7
	45

	16 
	Производство пластмасс
	Пластмасса
	1,4-бутандиол
	20
	25

	17 
	Лакокрасочное производство
	Лаки, краски
	Бутилацетат
	12
	65

	18 
	Химическое производство
	Каучук
	Бутилен
	23
	10

	19 
	Химическое производство
	Синтетические латексы
	Бутиловый эфир акриловой кислоты (бутилакрилат)
	10
	90

	20 
	Лакокрасочная промышленность
	Водоэмульсионные краски
	Винилацетат
	1
	20

	21 
	Целлюлоз-но-бумажная промышленность
	Обои
	Винилхлорид (хлорэтилен)
	23
	30

	22 
	Гальваническое производство
	Нанесение покрытия на материалы (золочение, серебрение)
	Водород цианистый (синильная кислота)
	32
	41

	23 
	Мебельная промышленность
	Мебельный клей
	Гексан
	6
	34

	24 
	Химическая промышленность
	Инсектициды
	Гексахлорбензол
	21
	24

	25 
	Производство нитроцеллюлозных пластмасс
	Пластмасса
	Гексахлорэтан
	6
	23

	26 
	Химическая промышленность
	Типографские краски
	Гептановая фракция Нефрас ЧС 94/99
	7
	45

	27 
	Производство резинотехнических изделий
	Шины
	Дибутиловый эфир
	23
	25

	28 
	Химическое производство
	Монтажная пена
	Диметиловый эфир
	14
	65

	29 
	Химическая промышленность
	Полисульфидные каучуки
	Дихлорэтан
	4
	10

	30 
	Лакокрасочная промышленность
	Лаки
	Диэтилбензол
	6
	90

	31 
	Катализ
	Аммиак
	Железа оксид
	21
	20

	32 
	Фармацевтическая промышленность
	Мази, лекарства
	Изобутил-бензол
	6
	30

	33 
	Фармацевтическая промышленность
	Лекарства
	Изобутилмалоновой кислоты диэтиловый эфир
	7
	41

	34 
	Синтез
	Синтетический каучук
	Изобутиловый эфир уксусной кислоты (изобутил-ацетат)
	20
	34

	35 
	Химическая промышленность
	Зубная паста
	Кальция карбонат синтетический
	12
	24

	36 
	Пищевая промышленность
	Сода
	Кальция хлорид
	23
	23

	37 
	Химическая промыш-ленность
	Шины, прорезиненные изделия
	Каучук СКТН (пыль)
	10
	45

	38 
	Лакокрасочная промышленность
	Лаки, краски
	Керосин
	1
	25

	39 
	Химическая промышленность
	Удобрения
	Кислота азотная 
(по молекуле HNО3)
	23
	65

	40 
	Фармацевтическая промышленность
	Пищевые добавки
	Кислота масляная
	32
	15

	41 
	Электро-техническое производство
	Фольгированные материалы
	Клей ВК-9 
(по ацетальдегид)
	4
	90

	42 
	Лакокрасочная промышленность
	Органические красители, минеральные краски
	Медь сернокислая 
(в пересчете на медь)
	6
	20

	43 
	Коксование, гидрирование каменного угля
	Топливо
	Метан
	21
	30

	44 
	Производство строительных материалов
	Строительные материалы. Поликарбонат
	Поли-2,2-(4,4'-фенокси)-пропан-карбонат (поликарбонат)
	23
	41

	45 
	Фармацевтическая промышленность
	Медикаменты (пропилен-гликоль)
	Пропилен
	14
	34

	46 
	Производство строительных материалов
	Кирпич
	Пыль неорганическая: 70–20 % двуокиси кремния (шамот, цемент и др.)
	4
	24

	47 
	Химическая промышленность
	Пластмасса
	Свинец и его неорганические соединения 
(в пересчете на свинец)
	6
	23

	48 
	Дерево-обрабатывающая промышленность
	Древесная целлюлоза
	Скипидар
	8
	4

	49 
	Химическая промышленность
	Ядохимикаты
	Спирт метиловый
	19
	25

	50 
	Катализ
	Пластмасса
	Стирол
	70
	65



Таблица 3
Перечень загрязняющих веществ, контролируемых на границе санитарно-защитной зоны
	№ варианта
	Наименование загрязняющего вещества
	Класс опасности
	ПДКмр, мг/м3
	ПДКсс, мг/м3
	Коэффициент  «а»

	1 
	Оксид углерода (СО)
	4
	5
	3
	1

	2 
	Аммиак (NH3)
	4
	0,2
	0,04
	0,2

	3 
	Ксилол (C8H10)
	3
	0,2
	–
	1

	4 
	Оксид азота (NO)
	3
	0,4
	0,06
	1

	5 
	Диоксид серы (SO2)
	3
	0,5
	0,05
	1

	6 
	Толуол (C7H8)
	3
	0,6
	–
	0,2

	7 
	Сероводород (H2S)
	2
	0,008
	–
	1

	8 
	Хлор (Cl2)
	2
	0,1
	0,03
	0,34

	9 
	Формальдегид (HCOH)
	2
	0,035
	0,003
	1

	10 
	Диоксид азота (NO2)
	2
	0,085
	0,04
	1

	11 
	Фенол (C6H6O)
	2
	0,01
	0,003
	1

	12 
	Бензол (C6H6)
	2
	0,3
	0,1
	1

	13 
	Озон (О3)
	1
	0,16
	0,03
	1

	14 
	Свинец (Pb)
	1
	0,001
	0,0003
	1

	15 
	Оксид углерода (СО)
	4
	5
	3
	1

	16 
	Аммиак (NH3)
	4
	0,2
	0,04
	0,2

	17 
	Ксилол (C8H10)
	3
	0,2
	–
	1

	18 
	Оксид азота (NO)
	3
	0,4
	0,06
	1

	19 
	Диоксид серы (SO2)
	3
	0,5
	0,05
	1

	20 
	Толуол (C7H8)
	3
	0,6
	–
	0,2

	21 
	Сероводород (H2S)
	2
	0,008
	–
	1

	22 
	Хлор (Cl2)
	2
	0,1
	0,03
	0,34

	23 
	Формальдегид (HCOH)
	2
	0,035
	0,003
	1

	24 
	Диоксид азота (NO2)
	2
	0,085
	0,04
	1

	25 
	Фенол (C6H6O)
	2
	0,01
	0,003
	1

	26 
	Бензол (C6H6)
	2
	0,3
	0,1
	1

	27 
	Озон (О3)
	1
	0,16
	0,03
	1

	28 
	Свинец (Pb)
	1
	0,001
	0,0003
	1

	29 
	Оксид углерода (СО)
	4
	5
	3
	1

	30 
	Аммиак (NH3)
	4
	0,2
	0,04
	0,2

	31 
	Ксилол (C8H10)
	3
	0,2
	–
	1

	32 
	Оксид азота (NO)
	3
	0,4
	0,06
	1

	33 
	Диоксид серы (SO2)
	3
	0,5
	0,05
	1

	34 
	Толуол (C7H8)
	3
	0,6
	–
	0,2

	35 
	Сероводород (H2S)
	2
	0,008
	–
	1

	36 
	Хлор (Cl2)
	2
	0,1
	0,03
	0,34

	37 
	Формальдегид (HCOH)
	2
	0,035
	0,003
	1

	38 
	Диоксид азота (NO2)
	2
	0,085
	0,04
	1

	39 
	Фенол (C6H6O)
	2
	0,01
	0,003
	1

	40 
	Бензол (C6H6)
	2
	0,3
	0,1
	1

	41 
	Озон (О3)
	1
	0,16
	0,03
	1

	42 
	Свинец (Pb)
	1
	0,001
	0,0003
	1

	43 
	Оксид углерода (СО)
	4
	5
	3
	1

	44 
	Аммиак (NH3)
	4
	0,2
	0,04
	0,2

	45 
	Ксилол (C8H10)
	3
	0,2
	–
	1

	46 
	Оксид азота (NO)
	3
	0,4
	0,06
	1

	47 
	Диоксид серы (SO2)
	3
	0,5
	0,05
	1

	48 
	Толуол (C7H8)
	3
	0,6
	–
	0,2

	49 
	Сероводород (H2S)
	2
	0,008
	–
	1

	50 
	Хлор (Cl2)
	2
	0,1
	0,03
	0,34




Методика выполнения задания
В соответствии с Приказом Минприроды от 10.06.2018 № 261 «Об утверждении формы отчета об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля» определены следующие правила заполнения формы.
Табл. 4 «Перечень загрязняющих веществ, включенных в план-график контроля стационарных источников выбросов» заполняется, если программой производственного экологического контроля предусмотрено проведение контроля стационарных источников выбросов:
– в графе 1 рекомендуется указывать номер по порядку (№ варианта);
– в графе 2 рекомендуется указывать наименование загрязняющего вещества в соответствии с таблицей вариантов задания.
При заполнении респондентом табл. 5 «Результаты наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха» формы отчета рекомендуется обратить внимание на следующее:
– в графе 1 рекомендуется указывать номер по порядку;
– в графе 2 рекомендуется указывать номер места пункта наблюдения в соответствии с планом-графиком проведения наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха, указанным в программе производственного экологического контроля;
– в графе 3 рекомендуется указывать адреса пунктов наблюдений, размещенных в пределах населенных пунктов. Для пунктов наблюдений, размещенных вне населенных пунктов, в графе 3 рекомендуется ставить прочерк;
– в графе 4 координаты места нахождения пункта наблюдения рекомендуется указывать в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости;
– в графе 5 рекомендуется указывать наименование загрязняющего вещества в соответствии с разделом I «Для атмосферного воздуха» Перечня загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 8.07.2015 № 1316-р;
– в графе 6 рекомендуется указывать количество полных месяцев, охваченных фактическими наблюдениями;
– в графе 7 рекомендуется указывать периодичность отбора проб атмосферного воздуха в соответствии с планом-графиком (разработка производится по утвержденным методикам по каждому веществу) проведения наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха, предусмотренным в программе производственного экологического контроля, с указанием количества раз отбора проб в год, месяц, сутки;
– в графе 8 рекомендуется указывать количество случаев нарушений периодичности отбора проб за год с указанием дат таких нарушений;
– в графе 9 рекомендуется указывать среднегодовую концентрацию загрязняющего вещества (мг/м3), которую рекомендуется определять по формуле:
· ПДКмр – максимальная разовая концентрация вещества. Она не должна влиять на живые организмы в течение 20–30 минут;
· ПДКсс – среднесуточная концентрация. Эта ПДК не должна оказывать отрицательного воздействия на живые организмы в течение неопределенно долгого времени;
· среднегодовые значения ПДКсг выражаются через значения среднесуточного ПДКсс путем его умножения на некоторый коэффициент «а»:
ПДКсг = а ·ПДКсс ;	(6.1)
[image: ] – в графе 10 рекомендуется указывать максимальную разовую концентрацию загрязняющего вещества (мг/м3[image: ]), наблюдаемую в пункте наблюдения за год;
– в графе 11 рекомендуется указывать максимальную разовую предельно допустимую концентрацию загрязняющего вещества (далее – ПДКмр) (мг/м3[image: ]);
– в графе 12 рекомендуется указывать среднесуточную предельно допустимую концентрацию загрязняющего вещества (далее – ПДКсс) (мг/м3[image: ]);
– в графе 13 рекомендуется указывать процент случаев превышения ПДКмр в размере до 10 ПДКмр или равное ПДКмр по результатам инструментального контроля. В случае отсутствия ПДКмр для загрязняющего вещества рекомендуется указывать процент случаев превышения ПДКсс в размере до 10 ПДКсс или равное ПДКсс;
– в графе 14 рекомендуется указывать процент случаев превышения ПДКмр в размере более 10 ПДКмр по результатам инструментального контроля. В случае отсутствия ПДКмр для загрязняющего вещества рекомендуется указывать процент случаев превышения ПДКсс в размере более 10 ПДКсс.









Образец выполнения задания 6
Таблица 4

Перечень загрязняющих веществ, включенных в план-график контроля стационарных источников выбросов

	№ п/п
	Наименование загрязняющего вещества

	9
	Ангидрид сернистый (серы диоксид)

	10
	Ангидрид уксусный

	11
	Ангидрид фосфорный



















Таблица 5
Результаты наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха

	№ п/п
	Пункт наблюдения
	Наименование загрязняющего вещества
	Количество полных месяцев, охваченных фактическими наблюдениями
	Периодичность отбора проб атмосферного воздуха
	Количество случаев нарушений периодичности отбора проб за год (с указанием дат нарушений)
	Среднегодовая концентрация загрязняющего вещества, мг/м3
	Максимальная концентрация загрязняющего вещества, мг/м3
	ПДКмр, мг/м3
	ПДКсс, мг/м3
	Процент случаев превышения ПДК

	
	Номер
	Адрес
	Координа-ты
	
	
	
	
	
	
	
	
	[image: ]<10 ПДК
	> 10 ПДК

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	1
	Ул. Мира,1
	55,3°, 37,6°
	Формальдегид (HCOH)
	3 месяца
	1 раз в сутки
	0
	0,003
	0,035
	0,035
	0,003
	0
	0

	2
	2
	Ул. Мира,5
	55,1°, 37,6°
	Диоксид азота (NO2)
	
	
	0
	0,04
	0,085
	0,085
	0,04
	0
	0

	3
	3
	Ул. Мира,7
	55,5°, 37,6°
	Фенол (C6H6O)
	
	
	0
	0,003
	0,01
	0,01
	0,003
	0
	0










Бланк выполнения задания 6
Таблица 4
Перечень загрязняющих веществ, включенных в план-график контроля стационарных источников выбросов
	№ п/п
	Наименование загрязняющего вещества

	1
	

	2
	

	3
	



Таблица 5
Результаты наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха
	№ п/п
	Пункт наблюдения
	Наименование загрязняющего вещества
	Количество полных месяцев, охваченных фактическими наблюдениями
	Периодичность отбора проб атмосферного воздуха
	Количество случаев нарушений периодичности отбора проб за год 
(с указанием дат нарушений)
	Среднегодовая концентрация загрязняющего вещества, мг/м3
	Максимальная концентрация загрязняющего вещества, мг/м3
	ПДКмр, мг/м3
	ПДКсс, мг/м3
	Процент случаев превышения ПДК

	
	Номер
	Адрес
	Коор-дина-ты
	
	
	
	
	
	
	
	
	[image: ]10 ПДК
	> 10 ПДК

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Практическое задание 7 
Анализ требований законодательства Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления

Тема 3. Обращение с отходами производства и потребления
Задание: заполнить табл. 1 «Основные требования в области обращения с отходами производства и потребления, утвержденные в установленном законодательством Российской Федерации порядке» в Бланке выполнения задания 7.
Цель задания: формирование у студентов знаний и практических навыков по соблюдению обязательных требований законодательства Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления и утвержденных в установленном законодательством Российской Федерации порядке стандартов (норм, правил) в области обращения с отходами производства и потребления.

Нормативная правовая база
1. Федеральный закон от 24.06.1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (ред. от 30.12.2021).
2. Федеральный закон от 10.01.2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (ред. от 30.12.2021).
3. Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (ред. от 30.12.2021).
4. Приказ Минприроды России от 23.12.2015 № 554 «Об утверждении формы заявки о постановке объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, на государственный учет, содержащей сведения для внесения в государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, в том числе в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью» (ред. от 27.09.2016).
5. Постановление Правительства РФ от 30.06.2021 года № 1096 «О федеральном государственном экологическом контроле (надзоре)» (ред. от 26.02.2022).
6. Постановление Правительства РФ от 26.12.2020 № 2290 «О лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I–IV классов опасности» (ред. от 28.02.2022).
7. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 18.02.2022 № 109 «Об утверждении требований к содержанию программы производственного экологического контроля, порядка и сроков представления отчета об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля».
8. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 8.12.2020 № 1027 «Об утверждении порядка подтверждения отнесения отходов I–V классов опасности к конкретному классу опасности» (ред. от 11.01.2021).
9. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 8.12.2020 № 1026 «Об утверждении порядка паспортизации и типовых форм паспортов отходов I–IV классов опасности».
10. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 22.05.2017 № 242 «Об утверждении Федерального классификационного каталога отходов» (ред. от 04.10.2021).
11. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ
от 28.01.2021 № 3 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (ред. от 14.02.2022).

Алгоритм выполнения задания
1. Ознакомьтесь с законодательными требованиями в части обращения с отходами производства и потребления. Материалы представлены в нормативной базе проверяемого задания 7.
2. Составьте перечень основных законодательных требований в области обращения с отходами производства и потребления, изложенных в основных законодательных документах.
3. Оформите табл. 1 в Бланке выполнения задания 7.
В графе 1 ставится номер по порядку.
В графе 2 указывается обязательное требование, соблюдение которого является предметом государственного надзора. Требование берется из законодательного документа.
В графе 3 указывается пункт, статья, название документа, в котором содержится данное требование, соблюдение которого является предметом государственного надзора.
В графе 4 указывается информация, необходимая для соблюдения обязательных требований, и ответственность.



Образец выполнения задания 7
Таблица 1 
Основные требования в области обращения с отходами производства и потребления, утвержденные в установленном законодательством Российской Федерации порядке

	№ п/п
	Обязательные требования, соблюдение которых является предметом государственного надзора
	Указание на структурные единицы нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых является предметом государственного надзора
	Информация, необходимая для соблюдения обязательных требований, и ответственность

	1
	2
	3
	4

	1
	Накопление, сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов осуществляются в соответствии с правилами обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными Правительством Российской Федерации
	П. 2. Ст. 24_6 ФЗ от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (ред. от 30.12.2021)

	Правила обращения с твердыми коммунальными отходами

	2
	Паспортизация отходов I–IV классов опасности осуществляется индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, в процессе деятельности которых образуются отходы I–IV классов опасности 
	П. 3. Приказа Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 8.12.2020 № 1026 «Об утверждении порядка паспортизации и типовых форм паспортов отходов I–IV классов опасности»

	При паспортизации отходов I–IV классов опасности индивидуальные предприниматели и юридические лица составляются паспорта отходов, включенных в Федеральный классификационный каталог отходов

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	
	
	

	11
	
	
	

	12
	
	
	

	13
	
	
	







Бланк выполнения задания 7
Таблица 1 
Основные требования в области обращения с отходами производства и потребления, утвержденные в установленном законодательством Российской Федерации порядке
	№ п/п
	Обязательные требования, соблюдение которых является предметом государственного надзора
	Указание на структурные единицы нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых является предметом государственного надзора
	Информация, необходимая для соблюдения обязательных требований, и ответственность

	1
	2
	3
	4

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	
	
	

	11
	
	
	

	12
	
	
	

	13
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Инвентаризация источников образования отходов

Тема 3. Обращение с отходами производства и потребления
Задание: заполнить акт инвентаризации отходов производства и потребления.
Цель задания: формирование у студентов знаний по систематизации сведений о материалах, изделиях и веществах, переходящих в состояние «отход», и практических навыков заполнения формы акта инвентаризации отходов производства и потребления.
Учебные вопросы
1. Основные цели проведения инвентаризации источников образования отходов.
2. Этапы проведения инвентаризации источников образования отходов.
3. Сущность и основные особенности проведения инвентаризации источников образования отходов.

Нормативная правовая база
1. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89 «Об отходах производства и потребления» (30.12.2021).
2. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 22 мая 2017 г. № 242 «Об утверждении Федерального классификационного каталога отходов» (ред. от 4.1.2021).

Алгоритм выполнения задания
1. Изучите статью 11 Федерального закона от 24.06.1998 № 89 «Об отходах производства и потребления».
2. Выберите вариант задания из табл. 1 и табл. 2. 
3. Оформите Акт инвентаризации отходов производства и потребления (табл. 3).
В графе 2 указываете цех/участок в соответствии с вариантом из табл. 1.
В графах 3, 4 и 5 указываете наименование вида отхода, его код отхода по ФККО и класс опасности (сведения берете из табл. 1)
В графе 6 указываете физико-химические параметры отходов. Для этого необходимо зайти на сайт «Федеральный классификационный каталог отходов» (ФККО) (http://kod-fkko.ru/kod). В поисковую строку ФККО введите код отхода по ФККО из графы 4. По запросу у вас откроется код и наименование отхода, по которому вы переходите к информации о данном виде отхода. В строке «Код агрегатного состояния и физической формы вида отхода» копируете характеристику и вносите в графу 6 табл. 3.
Графы 7, 8, 9 заполняются самостоятельно в результате интернет-поиска.
В графе 10 указываются варианты утилизации отхода, осуществляемые на предприятии. 
В Акте должно быть указано 5–7 видов отходов.
4.  Дайте кратко письменные ответы на учебные вопросы.

Таблица 1
Номер варианта выбирается по первой букве фамилии студента
	Первые буквы фамилии
	№ варианта
	Первые буквы фамилии
	№ варианта

	Аа – Ам 
	1
	Нк – Ну
	26

	Ан – Ая
	2
	Нф – Ня
	27

	Ба – Бм 
	3
	На – Ни
	28

	Бн – Бя
	4
	Нк – Ну
	29

	Ва – Вм 
	5
	Нф – Ня
	30

	Вн – Вя
	6
	Оа – Ом
	31

	Га – Гм 
	7
	Он – Оя
	32

	Гн – Гя
	8
	Па – Пм
	33

	Да – Дм 
	9
	Пн – Пя
	34

	Дн – Дя
	10
	Ра – Рм
	35

	Еа – Ем 
	11
	Рн – Ря
	36

	Ен – Ея
	12
	Са – См
	37

	Жа – Жм 
	13
	Сн – Ся
	38

	Жн – Жя
	14
	Та – Тм
	39

	За – Зм 
	15
	Тн – Тя
	40

	Зн – Зя
	16
	У
	41

	Иа – Им 
	17
	Ф
	42

	Ин – Ия
	18
	Х
	43

	Ка – Км 
	19
	Ц
	44

	Кн – Кя
	20
	Ч
	45

	Ла – Лм 
	21
	Ш
	46

	Лн – Ля
	22
	Щ
	47

	Ма – Мм 
	23
	Э
	48

	Мн – Мя
	24
	Ю
	49

	На – Ни 
	25
	Я
	50



Таблица 2
Некоторые виды отходов (распределение по вариантам)
	Вариант
	Код отхода по ФККО 
	Наименование вида отхода 
	Класс опасности

	(Цех/участок) Эксплуатация, обслуживание и ремонт автотранспорта

	1
	9 21 110 01 50 4
	Шины пневматические автомобильные отработанные
	4

	2
	9 21 120 01 50 4
	Камеры пневматических шин автомобильных отработанные
	4

	3
	9 21 130 01 50 4
	Покрышки пневматических шин с тканевым кордом отработанные
	4

	4
	9 21 130 02 50 4
	Покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные
	4

	5
	9 21 210 01 31 3
	Отходы антифризов на основе этиленгликоля
	3

	6
	9 21 301 01 52 4
	Фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные
	4

	7
	9 21 302 01 52 3
	Фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные 
	3

	8
	9 21 303 01 52 3
	Фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные
	3

	9
	9 31 100 01 39 3
	Грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и более)
	3

	10
	9 21 110 01 50 4
	Шины пневматические автомобильные отработанные
	4

	(Цех/участок) Служба по ремонту зданий и помещений

	11
	4 62 400 99 20 2
	Отходы, содержащие свинец (в том числе пыль и/или опилки свинца), несортированные
	2

	12
	4 62 500 01 51 3
	Лом и отходы изделий из цинка незагрязненные
	3

	13
	3 41 001 01 42 4
	Пыль стеклянная
	4

	14
	3 42 410 02 42 4
	Пыль керамзитовая
	4

	15
	3 43 100 01 42 4
	Пыль керамическая
	4

	16
	3 43 210 02 42 4
	Пыль кирпичная
	4

	17
	3 45 100 11 42 3
	Пыль цементная
	3

	(Цех/участок) Участок обработки металлов
	
	
	

	18
	4 62 200 99 20 4
	Отходы, содержащие алюминий (в том числе алюминиевую пыль), несортированные
	4

	19
	4 62 300 99 20 4
	Отходы, содержащие титан (в том числе титановую пыль), несортированные
	4

	20
	4 62 400 01 51 3
	Лом и отходы изделий из свинца незагрязненные
	3

	21
	4 62 400 02 21 3
	Лом и отходы свинца в кусковой форме незагрязненные
	3

	22
	4 62 400 03 20 3
	Лом свинца несортированный
	3

	23
	4 62 400 99 20 2
	Отходы, содержащие свинец (в том числе пыль и/или опилки свинца), несортированные
	2

	24
	4 62 500 01 51 3
	Лом и отходы изделий из цинка незагрязненные
	3

	25
	4 62 500 02 21 3
	Лом и отходы цинка в кусковой форме незагрязненные
	3

	(Цех/участок) Участок обработки изделий из дерева

	25
	3 05 100 01 21 4
	Отходы коры
	4

	27
	3 05 100 02 29 4
	Кора с примесью земли
	4

	28
	3 05 311 01 42 4
	Пыль древесная от шлифовки натуральной чистой древесины
	4

	29
	3 05 312 01 29 4
	Обрезь фанеры, содержащей связующие смолы
	4

	30
	3 05 312 02 29 4
	Брак фанерных заготовок, содержащих связующие смолы
	4

	31
	3 05 313 11 43 4
	Опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит
	4

	32
	3 05 313 12 43 4
	Опилки разнородной древесины (например, содержащие опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит)
	4

	(Цех/участок) Служба административно-хозяйственной деятельности

	34
	7 21 000 01 71 4
	Мусор с защитных решеток дождевой (ливневой) канализации
	4

	35
	7 21 100 01 39 4
	Осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации малоопасный
	4

	36
	7 21 800 01 39 4
	Отходы (шлам) при очистке сетей, колодцев дождевой (ливневой) канализации
	4

	37
	7 22 101 01 71 4
	Мусор с защитных решеток хозяйственно-бытовой и смешанной канализации малоопасный
	4

	38
	7 22 102 01 39 4
	Осадок с песколовок при очистке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод малоопасный
	4

	39
	7 22 200 01 39 4
	Ил избыточный биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод
	4

	40
	7 22 800 01 39 4
	Отходы (шлам) при очистке сетей, колодцев хозяйственно-бытовой и смешанной канализации
	4

	41
	7 23 101 01 39 4
	Осадок (шлам) механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15 %, обводненный 
	4

	42
	7 23 102 01 39 3
	Осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве 15 % и более 
	3

	43
	7 23 102 02 39 4
	Осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15 %
	4

	44
	7 23 200 01 39 4
	Ил избыточный биологических очистных сооружений нефтесодержащих сточных вод
	4

	45
	7 23 301 01 39 3
	Осадок (шлам) флотационной очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве 15 % и более
	3

	46
	7 23 301 02 39 4
	Осадок (шлам) флотационной очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15 %
	4

	47
	7 31 110 01 72 4
	Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные)
	4

	48
	7 31 200 01 72 4
	Мусор и смет уличный
	4

	49
	7 33 100 01 72 4
	Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) 
	4

	50
	7 33 210 01 72 4
	Мусор и смет производственных помещений малоопасный  
	4
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Форма 1
УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «Ресурс»
Никитин М. В.
30 июня 2017 г.
  
АКТ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ
отходов производства и потребления 
Общество с ограниченной ответственностью «Ресурс»
(полное наименование юридического лица)
129128, г. Москва, ул. Бажова, д. 15, оф. 11
(фактическое место расположения)
 
Основание для проведения инвентаризации: приказ № 25 от 29.06.2017
Дата начала инвентаризации: 30.06.2017
Дата окончания инвентаризации: 30.06.2017

Таблица 3 
Перечень отходов, образующихся в результате деятельности предприятия
	№ п/п
	Отходообразующее подразделение
	Наименование вида отхода
	Код отхода по ФККО
	Класс опасности
	Физико-химические параметры отходов
	Нормы образования
	Фактическое наличие
	Места временного хранения
	Варианты утилизации

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Производственный цех
	Спецодежда из синтетических и искусственных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная
	40214001624
	4
	Твердые
	11 кг
	10,5 кг
	Производственный цех
	Передача по договору вывоза мусора

	2
	Склад
	Древесные отходы от сноса и разборки зданий
	81210101724
	4
	Твердые
	415 кг
	430 кг
	Склад
	Передача по договору вывоза мусора

	3
	Склад
	Мусор от сноса и разборки зданий несортированный
	81290101724
	4
	Твердые
	180 кг
	190 кг
	Склад
	Передача по договору вывоза мусора

	4
	Транспортный цех
	Отходы синтетических и полусинтетических масел моторных
	41310001313
	3
	Жидкие
	5 л
	5 л
	Транспортный
 цех
	Передача по договору вывоза мусора

	5
	Производственный цех
	Опилки натуральной чистой древесины
	30523001435
	5
	Твердые
	200 кг
	200 кг
	Производственный цех
	Передача в производство для повторного использования

	6
	Производственный цех
	Обрезь фанеры, содержащей связующие смолы
	30531201294
	4
	Твердые
	150 кг
	148 кг
	Производственный цех
	Передача по договору вывоза мусора

	7
	Производственный цех
	Отходы шпона натуральной чистой древесины
	30531401295
	5
	Твердые
	130 кг
	136 кг
	Производственный цех
	Передача в производство для повторного использования

	
Председатель инвентаризационной комиссии:

	Директор
	 
	 Никитин
	 
	 Никитин М. В.
	  
	30.06.2017

	(должность)
	 
	(подпись)
	 
	(Ф. И. О.)
	 
	(дата)

	Члены инвентаризационной комиссии:

	Начальник производства
	 
	 Ковалев
	 
	Ковалев П. Г.
	 
	30.06.2017

	(должность)
	 
	(подпись)
	 
	(Ф. И. О.)
	 
	(дата)

	Начальник транспортного цеха
	 
	 Иванов
	 
	Иванов О. Г.
	 
	30.06.2017

	(должность)
	 
	(подпись)
	 
	(Ф. И. О.)
	 
	(дата)

	Заведующий складом
	 
	 Протасова
	 
	Протасова О. Н.
	 
	 30.06.2017

	(должность)
	 
	(подпись)
	 
	(Ф. И. О.)
	 
	(дата)

	Столяр
	 
	 Петров
	 
	Петров Е. М.
	 
	 30.06.2017

	(должность)
	 
	(подпись)
	 
	(Ф. И. О.)
	 
	(дата)




[bookmark: _Toc87107923]Бланк выполнения задания 8

30 июня 20.. г.
  
АКТ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ
отходов производства и потребления 
________________________________________ 
(полное наименование юридического лица)
____________________________________________
(фактическое место расположения)
 
  
Основание для проведения инвентаризации: 
Дата начала инвентаризации: 
Дата окончания инвентаризации: 
Таблица 3 
Перечень отходов, образующихся в результате деятельности предприятия
	№ п/п
	Отходообразующее подразделение
	Наименование вида отхода
	Код отхода по ФККО
	Класс опасности
	Физико-химические параметры отходов
	Нормы образования
	Фактическое наличие
	Места временного хранения
	Варианты утилизации

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Председатель инвентаризационной комиссии:

	Директор
	 
	 
	 
	.
	  
	

	(должность)
	 
	(подпись)
	 
	(Ф. И. О.)
	 
	(дата)

	Члены инвентаризационной комиссии:

	Начальник производства
	 
	
	 
	
	 
	

	(должность)
	 
	(подпись)
	 
	(Ф. И. О.)
	 
	(дата)

	Начальник цеха/участка
	 
	 
	 
	
	 
	

	(должность)
	 
	(подпись)
	 
	(Ф. И. О.)
	 
	(дата)

	Заведующий складом
	 
	 
	 
	
	 
	 

	(должность)
	 
	(подпись)
	 
	(Ф. И. О.)
	 
	(дата)

	
	 
	
	 
	
	 
	 

	(должность)
	 
	(подпись)
	 
	(Ф. И. О.)
	 
	(дата)



[bookmark: _Toc87107924]Практическое задание 9
Составление паспорта опасного отхода. Определение класса опасности отхода в почве расчетным методом

Тема 3. Обращение с отходами производства и потребления
Задание: заполнить форму паспорта отхода I–IV классов опасности, провести расчет класса опасности компонентов отхода.
Цель задания: формирование у студентов теоретических знаний о порядке проведения паспортизации отходов I–IV классов опасности и практических навыков по определению класса опасности отхода расчетным методом.
Учебные вопросы
1. Что относится к отходам производства и потребления?
2. Назовите критерии отнесения отходов к классам опасности.
3. Каким документом осуществляется правовое регулирование в области обращения с отходами?
4. Что такое паспорт отходов?

Нормативная правовая база
1. ГОСТ 30772–2001 «Межгосударственный стандарт. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения» (ред. от 01.01.2021).
2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 26 июня 2017 г. № 89 «О внесении изменений в ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве», введенные в действие постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.01.2006 № 1».
3. ГОСТ Р 53691–2009 «Национальный стандарт Российской Федерации. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Паспорт отхода I–IV классов опасности. Основные требования» (ред. от 01.01.2021).
4. Статья 14 Федерального закона № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 (ред. 30.12.2021).
5. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 08.12.2020 № 1026 «Порядок паспортизации отходов I–IV классов опасности».
6. СП 2.1.7.1386–03 «Санитарные правила
по определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления» (ред. от 31.03.2011).

Теоретические сведения
ГОСТ Р 53691–2009 «Национальный стандарт Российской Федерации. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Паспорт отхода I–IV классов опасности. Основные требования» (ред. от 01.01.2021).
Отходы в зависимости от степени негативного воздействия на окружающую среду подразделяются в соответствии с критериями, установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственное регулирование в области охраны окружающей среды, на пять классов опасности:
I класс – чрезвычайно опасные отходы;
II класс – высокоопасные отходы;
III класс – умеренно опасные отходы;
IV класс – малоопасные отходы.
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 22.05.2017 г. № 242 «Об утверждении Федерального классификационного каталога отходов» (ред. от 04.10.2021).
Классификация отходов в ФККО выполнена по следующим классификационным признакам: происхождению, условиям образования, химическому и (или) компонентному составу, агрегатному состоянию и физической форме.
Код каждого вида отходов имеет 11-значную структуру.
Первые восемь знаков кода используются для кодирования происхождения отходов и их состава, девятый и десятый знаки кода – для кодирования агрегатного состояния и физической формы. Одиннадцатый знак показывает класс опасности отхода в зависимости от степени негативного воздействия на окружающую среду.
В 11-м знаке кода цифра 0 используется для блоков, типов, подтипов, групп и подгрупп; для видов отходов значащая цифра обозначает: 1 – I-й класс опасности; 2 – II-й класс опасности; 3 – III-й класс опасности; 4 – IV-й класс опасности; 5 – V-й класс опасности.
Девятый и десятый знаки 11-значного кода используются для кодирования агрегатного состояния и физической формы вида отходов: 00 – данные не установлены; 01 – твердый; 02 – жидкий; 03 – пастообразный; 04 – шлам; 05 – гель, коллоид; 06 – эмульсия; 07 – суспензия; 08 – сыпучий; 09 – гранулят; 10 – порошкообразный; 11 – пылеобразный; 12 – волокно; 13 – готовое изделие, потерявшее потребительские свойства; 99 – иное.

Кодификатор агрегатного состояния и физической формы

	
	Агрегатное состояние, физическая форма
	Примечание

	00
	Не требует определения агрегатного состояния и физической формы
	

	10
	Жидкое
	Индивидуальные вещества, растворы

	
	
	

	20
	Твердое
	Используется, если твердый отход представлен смесью различных физических форм

	21
	Кусковая форма
	

	22
	Стружка
	

	23
	Волокно
	

	29
	Прочие формы твердых веществ
	

	
	
	

	30
	Дисперсные системы
	

	31
	Жидкое в жидком
	Эмульсия

	32
	Твердое в жидком
	Суспензия

	33
	Твердое в жидком
	Паста

	39
	Прочие дисперсные системы
	

	
	
	

	40
	Твердые сыпучие материалы
	

	41
	Порошок
	

	42
	Пыль
	

	43
	Опилки
	

	49
	Прочие сыпучие материалы
	

	
	
	

	50
	Изделия из твердых материалов, за исключением волокон
	

	51
	Изделие из одного материала
	

	52
	Изделия из нескольких материалов
	

	53
	Изделия, содержащие жидкость
	

	54
	Изделия, содержащие газ
	

	
	
	

	60
	Изделия из волокон
	

	61
	Изделие из одного волокна
	

	62
	Изделия из нескольких волокон
	

	
	
	

	70
	Смеси твердых материалов и изделий
	

	71
	Смесь твердых материалов (включая волокна) 
	

	72
	Смесь твердых материалов (включая волокна) и изделий
	



Правовое регулирование в области обращения с отходами осуществляется Федеральным законом № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 (ред. 30.12.2021), а также другими законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
[bookmark: _Toc95890721][bookmark: i381854]В соответствии со ст. 14. «Требования к обращению с опасными отходами» ФЗ № 89-ФЗ:
Опасные отходы в зависимости от степени их вредного воздействия на окружающую природную среду и здоровье человека подразделяются на классы опасности в соответствии с критериями, установленными федеральными органами исполнительной власти в области обращения с отходами в соответствии со своей компетенцией.
Индивидуальные предприниматели и юридические лица, в процессе деятельности которых образуются опасные отходы, обязаны подтвердить отнесение данных отходов к конкретному классу опасности в порядке, установленном федеральными органами исполнительной власти в области обращения с отходами.
На опасные отходы должен быть составлен паспорт. Паспорт опасных отходов составляется на основании данных о составе и свойствах опасных отходов, оценки их опасности. Порядок паспортизации определяет Правительство Российской Федерации.
[bookmark: i394816]В соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 8.12.2020 № 1026 «Об утверждении порядка паспортизации и типовых форм паспортов отходов I–IV классов опасности» установлены правила проведения паспортизации отходов I –IV классов опасности. 
Паспорт отходов I–IV классов опасности (далее – паспорт) составляется на основании данных о составе и свойствах этих отходов, а также оценки их опасности в зависимости от степени негативного воздействия на окружающую среду.
Паспорт составляется индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, в процессе деятельности которых образуются отходы I–IV классов опасности.
Определение данных о составе и свойствах отходов I–IV классов опасности, включаемых в паспорт, осуществляется с соблюдением установленных законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений требований к измерениям и средствам измерений.
Индивидуальные предприниматели и юридические лица для составления паспорта подтверждают отнесение отходов к конкретному классу опасности в порядке, установленном Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
[bookmark: Par39]Копия паспорта, заверенного индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, а также копии документов, подтверждающих отнесение вида отхода к конкретному классу опасности, направляются в территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по месту осуществления хозяйственной деятельности индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами способом, позволяющим определить факт и дату их получения, или вручаются ими под роспись.
Внесение изменений в паспорт не допускается.
При наличии отходов, не включенных в федеральный классификационный каталог отходов, индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны подтвердить отнесение таких отходов к конкретному классу опасности в течение 90 дней со дня их образования в порядке, установленном Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, для их включения в федеральный классификационный каталог отходов.
На отходы, включенные в федеральный классификационный каталог отходов в порядке, установленном Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, индивидуальные предприниматели и юридические лица оформляют паспорт в порядке, установленном Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 8.12.2020 № 1026 «Об утверждении порядка паспортизации и типовых форм паспортов отходов I–IV классов опасности».
Определение класса токсичности на основе ПДК /химических веществ в почве
Расчет индекса токсичности () ведут по формуле:
		(9.1)
где  – предельно допустимая концентрация токсичного химического вещества, содержащегося в отходе, в почве;
S – коэффициент, отражающий растворимость его в воде, безразмерный;
 – содержание данного компонента в общей массе отходов, в т/т;
i – порядковый номер данного компонента.
Величину  округляют до 1-го знака после запятой.
Рассчитав  для отдельных компонентов отхода, выбирают 1–3 ведущих компонента, имеющих минимальное значение , причем К1 < К2 < К3, кроме того, должно выполняться условие: .
Затем определяется суммарный индекс токсичности () по формуле:
	(9.2)
где n ≤ 3 (во всех вариантах берем n, равное 3), после чего определяют класс токсичности с помощью табл. 4.

Алгоритм выполнения задания
1. Изучите теоретическую часть к заданию 9.
2. Выберите вариант задания из табл. 1 и вариант из табл. 2 и 3.
3. Проведите расчет класса токсичности компонентов отхода в почве по методике, изложенной в теоретических сведениях и в примере расчета.
4. Сделайте вывод о классе токсичности химических веществ на основе их ПДК в почве по табл. 4.
5. Заполните табл. 6, 7, 8 в Бланке выполнения задания 9.
6. Заполните паспорт отходов в Бланке выполнения задания 9.
7. Дайте кратко письменные ответы на учебные вопросы.

Таблица 1
 Номер варианта выбирается по первой букве фамилии студента
	Первые буквы фамилии
	№ варианта
	Первые буквы фамилии
	№ варианта

	Аа – Ам, Ан – Ая
	1
	Оа – Ом 
	16

	Ба – Бм, Бн – Бя
	2
	Па – Пм, Пн – Пя
	17

	Ва – Вм, Вн – Вя
	3
	Ра – Рм, Рн – Ря
	18

	Га – Гм, Гн – Гя
	4
	Са – См, Сн – Ся
	19

	Да – Дм, Дн – Дя
	5
	Та – Тм, Тн – Тя
	20

	Еа – Ея
	6
	У
	21

	Жа – Жм, Жн – Жя
	7
	Ф
	22

	За – Зм, Зн – Зя
	8
	Х
	23

	Иа – Им, Ин – Ия
	9
	Ц
	24

	Ка – Км, Кн – Кя
	10
	Ч
	25

	Ла – Лм, Лн – Ля
	11
	Ш
	26

	Ма – Мм, Мн – Мя
	12
	Щ
	27

	На – Ни 
	13
	Э
	28

	Нк – Ня
	14
	Ю
	29

	Он – Оя
	15
	Я
	30




Таблица 2 
Виды отходов

	Вариант
	Код отхода по ФККО
	Наименование вида отхода
	Класс опасности

	(Цех/участок) Эксплуатация, обслуживание и ремонт автотранспорта

	1
	9 21 110 01 50 4
	Шины пневматические автомобильные отработанные
	4

	2
	9 21 120 01 50 4
	Камеры пневматических шин автомобильных отработанные
	4

	3
	9 21 130 01 50 4
	Покрышки пневматических шин с тканевым кордом отработанные
	4

	4
	9 21 130 02 50 4
	Покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные
	4

	5
	9 21 210 01 31 3
	Отходы антифризов на основе этиленгликоля
	3

	6
	9 21 301 01 52 4
	Фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные
	4

	7
	9 21 302 01 52 3
	Фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные 
	3

	8
	9 21 303 01 52 3
	Фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные
	3

	9
	9 31 100 01 39 3
	Грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и более)
	3

	10
	9 21 110 01 50 4
	Шины пневматические автомобильные отработанные
	4

	(Цех/участок) Служба по ремонту зданий и помещений

	11
	4 62 400 99 20 2
	Отходы, содержащие свинец 
(в том числе пыль и/или опилки свинца), несортированные
	2

	12
	4 62 500 01 51 3
	Лом и отходы изделий из цинка незагрязненные
	3

	13
	3 41 001 01 42 4
	Пыль стеклянная
	4

	14
	3 42 410 02 42 4
	Пыль керамзитовая
	4

	15
	3 43 100 01 42 4
	Пыль керамическая
	4

	16
	3 43 210 02 42 4
	Пыль кирпичная
	4

	17
	3 45 100 11 42 3
	Пыль цементная
	3

	(Цех/участок) Участок обработки металлов
	
	
	

	18
	4 62 200 99 20 4
	Отходы, содержащие алюминий (в том числе алюминиевую пыль), несортированные
	4

	19
	4 62 300 99 20 4
	Отходы, содержащие титан (в том числе титановую пыль), несортированные
	4

	20
	4 62 400 01 51 3
	Лом и отходы изделий из свинца незагрязненные
	3

	21
	4 62 400 02 21 3
	Лом и отходы свинца в кусковой форме незагрязненные
	3

	22
	4 62 400 03 20 3
	Лом свинца несортированный
	3

	23
	4 62 400 99 20 2
	Отходы, содержащие свинец 
(в том числе пыль и/или опилки свинца), несортированные
	2

	24
	4 62 500 01 51 3
	Лом и отходы изделий из цинка незагрязненные
	3

	25
	4 62 500 02 21 3
	Лом и отходы цинка в кусковой форме незагрязненные
	3

	(Цех/участок) Участок обработки изделий из дерева

	25
	3 05 100 01 21 4
	Отходы коры
	4

	27
	3 05 100 02 29 4
	Кора с примесью земли
	4

	28
	3 05 311 01 42 4
	Пыль древесная от шлифовки натуральной чистой древесины
	4

	29
	3 05 312 01 29 4
	Обрезь фанеры, содержащей связующие смолы
	4

	30
	3 05 312 02 29 4
	Брак фанерных заготовок, содержащих связующие смолы
	4




Таблица 3
Химические вещества, содержащиеся в почве
	Вари-ант
	Состав веществ, находящихся в почве 
	Коэффициент, отражающий растворимость компонента в воде, S
	Содержание компонента в общей массе отходов, Cв

	1 
	Бенз/а/пирен
	0,1
	0,72

	2 
	Бензин
	0,2
	77,98

	3 
	Бензол
	0,3
	11,6


	4 
	Ванадий
	0,4
	1,34

	5 
	Ванадий + марганец
	0,5
	1,45

	6 
	Диметилбензолы 
	0,6
	3.18


	7 
	Комплексные гранулированные удобрения (КГУ)
	0,7
	9,70

	8 
	Сера
	0,8
	4,00

	9 
	Марганец
	0,9
	6,00

	10 
	Метаналь
	1,0
	3,00

	11 
	Метилбензол
	0,1
	5,00

	12 
	(1-метилэтенил)бензол
	0,2
	2,00

	13 
	(1-метилэтил)бензол
	0,3
	12,87

	14 
	(1-метилэтил)бензол +
(1-метилэтенил)бензол
	0,4
	13,98

	15 
	Мышьяк 
	0,5
	16,65

	16 
	Нитраты (по NО3)
	0,6
	19,67

	17 
	Отходы флотации угля (ОФУ)
	0,7
	67,00

	18 
	Этаналь
	0,8
	1,30

	19 
	Этенилбензол
	0,9
	9,60

	20 
	Свинец
	1,0
	7,10

	21 
	Свинец + ртуть
	0,1
	5,60

	22 
	Сера
	0,2
	7,50

	23 
	Серная кислота (по S)
	0,3
	9,60

	24 
	Сероводород (по S)
	0,4
	5,40

	25 
	Суперфосфат (по Р2О5)
	0,5
	3,20

	26 
	Сурьма
	0,6
	67,00

	27 
	Фуран-2-карбальдегид
	0,7
	1,30

	28 
	Хлорид калия (по К2О)
	0,8
	9,60

	29 
	Хром шестивалентный
	0,9
	7,10

	30 
	Этаналь
	1,0
	5,60

	31 
	Этенилбензол
	0,1
	1,10

	32 
	Бенз/а/пирен
	0,2
	7,50

	33 
	Бензин
	0,3
	9,60

	34 
	Бензол
	0,4
	5,40

	35 
	Ванадий
	0,5
	3,20

	36 
	Ванадий + марганец
	0,6
	67,00

	37 
	Диметилбензолы 
(1,2-диметилбензол; 
1,3-диметилбензол; 
1,4-диметилбензол)
	0,7
	7,50

	38 
	Комплексные гранулированные удобрения (КГУ)
	0,8
	9,60

	39 
	Комплексные жидкие удобрения (КЖУ)
	0,9
	1,00

	40 
	Марганец
	1,0
	5,00

	41 
	Метаналь
	0,1
	2,00

	42 
	Метилбензол
	0,2
	7.00

	43 
	(1-метилэтенил) бензол
	0,3
	4,00

	44 
	(1-метилэтил) бензол
	0,4
	3,70

	45 
	(1-метилэтил) бензол +
 (1-метилэтенил) бензол
	0,5
	16,65

	46 
	Мышьяк 
	0,6
	19,67

	47 
	Нитраты (по NО3)
	0,7
	67,00

	48 
	Отходы флотации угля (ОФУ)
	0,8
	1,30

	49 
	Сера
	0,9
	9,60

	50 
	Ртуть
	1.0
	7,10

	51 
	Свинец
	0,1
	0,72

	52 
	Свинец + ртуть
	0,2
	77,98

	53 
	Сера
	0,3
	11,6


	54 
	Серная кислота (по S)
	0,4
	1,34

	55 
	Сероводород (по S)
	0,5
	1,45

	56 
	Суперфосфат (по Р2О5)
	0,6
	3,18


	57 
	Сурьма
	0,7
	9,70

	58 
	Фуран-2-карбальдегид
	0,8
	4,00

	59 
	Хлорид калия (по К2О)
	0,9
	6,00

	60 
	Хром шестивалентный
	1,0
	3,00

	61 
	Этаналь
	0,1
	5,00

	62 
	Этенилбензол
	0,2
	2,00

	63 
	Бенз/а/пирен
	0,3
	12,87

	64 
	Бензин
	0,4
	13,98

	65 
	Бензол
	0,5
	16,65

	66 
	Ванадий
	0,6
	19,67

	67 
	Ванадий + марганец
	0,7
	67,00

	68 
	Диметилбензолы 
	0,8
	1,30

	69 
	Комплексные гранулированные удобрения (КГУ)
	0,9
	9,60

	70 
	Комплексные жидкие удобрения (КЖУ)
	1,0
	7,10

	71 
	Марганец
	0,1
	5,60

	72 
	Метаналь
	0,2
	7,50

	73 
	Метилбензол
	0,3
	9,60

	74 
	(1-метилэтенил)бензол
	0,4
	5,40

	75 
	(1-метилэтил)бензол
	0,5
	3,20

	76 
	(1-метилэтил)бензол + 
(1-метилэтенил)бензол
	0,6
	67,00

	77 
	Мышьяк
	0,7
	1,30

	78 
	Нитраты (по N03)
	0,8
	9,60

	79 
	Отходы флотации угля (ОФУ)
	0,9
	7,10

	80 
	Сера
	1,0
	5,60

	81 
	Ртуть
	0,1
	1,10

	82 
	Свинец
	0,2
	7,50

	83 
	Свинец + ртуть
	0,3
	9,60

	84 
	Сера
	0,4
	5,40

	85 
	Серная кислота (по S)
	0,5
	3,20

	86 
	Сероводород (по S)
	0,6
	67,00

	87 
	Суперфосфат (по Р2О5)
	0,7
	7,50

	88 
	Сурьма
	0,8
	9,60

	89 
	Фуран-2-карбальдегид
	0,9
	1,00

	90 
	Хлорид калия (по К2О)
	1,0
	5,00

	91 
	Хром шестивалентный
	0,1
	2,00

	92 
	Этаналь
	0,2
	7,00

	93 
	Этенилбензол
	0,3
	4,00

	94 
	Бенз/а/пирен
	0,4
	0,72

	95 
	Бензин
	0,5
	77,98

	96 
	Бензол
	0,6
	11,6


	97 
	Ванадий
	0,7
	1,34

	98 
	Ванадий + марганец
	0,8
	1,45

	99 
	Диметилбензолы 
(1,2-диметилбензол; 
1,3-диметилбензол; 
1,4-диметилбензол)
	0,9
	3,18


	100 
	Комплексные гранулированные удобрения (КГУ)
	1,0
	9,70

	101 
	Комплексные жидкие удобрения (КЖУ)
	0,1
	4,00

	102 
	Марганец
	0,2
	6,00

	103 
	Метаналь
	0,3
	3,00

	104 
	Метилбензол
	0,4
	5,00

	105 
	(1-метилэтенил)бензол
	0,5
	2,00

	106 
	(1-метилэтил)бензол
	0,6
	12,87

	107 
	(1-метилэтил)бензол +
(1-метилэтенил)бензол
	0,7
	13,98

	108 
	Мышьяк
	0,8
	16,65

	109 
	Нитраты (по NО3)
	0,9
	19,67

	110 
	Отходы флотации угля (ОФУ)
	1,0
	67,00

	111 
	Сера
	0,1
	1,30

	112 
	Ртуть
	0,2
	9,60

	113 
	Свинец
	0,3
	7,10

	114 
	Свинец + ртуть
	0,4
	5,60

	115 
	Сера
	0,5
	7,50

	116 
	Серная кислота (по S)
	0,6
	9,60

	117 
	Сероводород (по S)
	0,7
	5,40

	118 
	Суперфосфат (по Р2О5)
	0,8
	3,20

	119 
	Сурьма
	0,9
	67,00

	120 
	Фуран-2-карбальдегид
	1,0
	1,30

	121 
	Хлорид калия (по К2О)
	0,1
	9,60

	122 
	Хром шестивалентный
	0,2
	7,10

	123 
	Этаналь
	0,3
	5,60

	124 
	Этенилбензол
	0,4
	1,10

	125 
	Бенз/а/пирен
	0,5
	7,50

	126 
	Бензин
	0,6
	9,60

	127 
	Бензол
	0,7
	5,40

	128 
	Ванадий
	0,8
	3,20

	129 
	Ванадий + марганец
	0,9
	67,00

	130 
	Диметилбензолы 
(1,2-диметилбензол; 
1,3-диметилбензол; 
1,4-диметилбензол)
	1,0
	7,50

	131 
	Комплексные гранулированные удобрения (КГУ)
	0,1
	9,60

	132 
	Комплексные жидкие удобрения (КЖУ)
	0,2
	1,00

	133 
	Марганец
	0,3
	5,00

	134 
	Метаналь
	0,4
	2,00

	135 
	Метилбензол
	0,5
	7,00

	136 
	(1-метилэтенил)бензол
	0,6
	4,00

	137 
	(1-метилэтил) бензол
	0,7
	3,70

	138 
	(1-метилэтил) бензол + 
(1-метилэтенил)бензол
	0,8
	16,65

	139 
	Мышьяк
	0,9
	19,67

	140 
	Нитраты (по NО3)
	1,0
	67,00

	141 
	Марганец (ОФУ)
	0,1
	1,30

	142 
	Сера
	0,2
	9,60

	143 
	Серная кислота (по S)
	0,3
	7,10

	144 
	Свинец
	0,4
	0,72

	145 
	Свинец + ртуть
	0,5
	77,98

	146 
	Сера
	0,6
	11,6


	147 
	Серная кислота (по S)
	0,7
	1,34

	148 
	Сероводород (по S)
	0,8
	1,45

	149 
	Суперфосфат (по Р2О5)
	0,9
	3,18


	150 
	Сурьма
	1.0
	9,70

	151 
	Фуран-2-карбальдегид
	0,1
	4,00

	152 
	Хлорид калия (по К2О)
	0,2
	6,00

	153 
	Хром шестивалентный
	0,3
	3,00

	154 
	Этаналь
	0,4
	5,00

	155 
	Этенилбензол
	0,5
	2,00

	156 
	Бенз/а/пирен
	0,6
	12,87

	157 
	Бензин
	0,7
	13,98

	158 
	Бензол
	0,8
	16,65

	159 
	Ванадий
	0,9
	19,67

	160 
	Ванадий + марганец
	1,0
	67,00

	161 
	Диметилбензолы 
(1,2-диметилбензол; 
1,3-диметилбензол; 
1,4-диметилбензол)
	0,1
	1,30

	162 
	Комплексные гранулированные удобрения (КГУ)
	0,2
	9,60

	163 
	Комплексные жидкие удобрения (КЖУ)
	0,3
	7,10

	164 
	Марганец
	0,4
	5,60

	165 
	Метаналь
	0,5
	7,50

	166 
	Метилбензол
	0,6
	9,60

	167 
	(1-метилэтенил)бензол
	0,7
	5,40

	168 
	(1-метилэтил)бензол
	0,8
	3,20

	169 
	(1-метилэтил)бензол +
(1-метилэтенил)бензол
	0,9
	67,00

	170 
	Мышьяк
	1,0
	1,30

	171 
	Нитраты (по NО3)
	0,1
	9,60

	172 
	Отходы флотации угля (ОФУ)
	0,2
	7,10

	173 
	Сера
	0,3
	5,60

	174 
	Ртуть
	0,4
	1,10

	175 
	Свинец
	0,5
	7,50

	176 
	Свинец + ртуть
	0,6
	9,60

	177 
	Сера
	0,7
	5,40

	178 
	Серная кислота (по S)
	0,8
	3,20

	179 
	Сероводород (по S)
	0,9
	67,00

	180 
	Суперфосфат (по Р2О5)
	1,0
	7,50

	181 
	Сурьма
	0,1
	9,60

	182 
	Фуран-2-карбальдегид
	0,2
	1,00

	183 
	Хлорид калия (по К2О)
	0,3
	5,00

	184 
	Хром шестивалентный
	0,4
	2,00

	185 
	Этаналь
	0,5
	7,00

	186 
	Этенилбензол
	0,6
	4,00




Таблица 4
Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве

	№   п/п
	Наименование 
вещества
	№ CAS
	Формула
	Величина ПДК           (мг/кг)       с учетом   фона           (кларка)
	Лимитирующий показатель вредности
	Ссылка на источники литературы по методам определения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Валовое содержание

	1
	Бенз/а/пирен
	50-32-8
	С20Н12
	0,02
	Общесанитарный
	4, 5

	2
	Бензин
	8032-32-4
	 
	0,1
	Воздушно-мигр.
	2

	3
	Бензол
	71-43-2
	С6Н6
	0,3
	Воздушно-мигр.
	2, 9

	4
	Ванадий
	7440-62-2
	V
	150,0
	Общесанитарный
	2, 8

	5
	Ванадий + марганец
	7440-62-2 +      7439-96-5
	V + Mn
	100 + 1000
	Общесанитарный
	2, 8

	6
	Диметилбензолы      (1,2-диметилбензол; 1,3-диметилбензол; 1,4-диметилбензол)
	1330-20-7
	С8Н10
	0,3
	Транслокационный
	2, 10

	7
	Комплексные гранулированные удобрения (КГУ)
	 
	 
	120,0
	Водно-мигр.
	2, 9

	8
	Комплексные жидкие удобрения (КЖУ)
	 
	 
	80,0
	Водно-мигр.
	9

	9
	Марганец
	7439-96-5
	Mn
	1500
	Общесанитарный
	2, 8

	10
	Метаналь
	50-00-0
	СН2О
	7,0
	Водно-мигр.
	7, 10

	11
	Метилбензол
	108-88-3
	С7Н8
	0,3
	Воздушно-мигр.
	2, 8, 9

	12
	(1-метилэтенил)бен-зол
	25013-15-4
	C9H10
	0,5
	Воздушно-мигр.
	2, 8

	13
	(1-метилэтил)бензол
	98-82-8
	C9H12
	0,5
	Воздушно-мигр.
	2, 8

	14
	(1-метилэтил)бензол+(1-метилэтенил)бензол
	98-82-8+25013-15-4
	С9Н12 +С9Н10
	0,5
	Воздушно-мигр.
	2, 8

	15
	Мышьяк 
	7440-32-2
	As
	2,0
	Транслокационный
	7, 10

	16
	Нитраты (по NО3)
	14797-55-8
	NО3
	130,0
	Водно-мигр.
	2, 9, 12

	17
	Отходы флотации угля (ОФУ)
	 
	 
	3000,0
	Водно-мигр.
	4, 5

	
	
	
	
	
	Общесанитарный
	

	18
	Ртуть
	7439-97-6
	Hg
	2,1
	Транслокационный
	8, 9

	19
	Свинец
	7439-92-1
	Pb
	32,0
	Общесанитарный
	8, 9

	20
	Свинец + ртуть
	7439-92-1 +      7439-97-6
	Pb +Hg
	20,0 + 1,0
	Транслокационный
	8, 9

	21
	Сера
	7704-34-9
	S
	160,0
	Общесанитарный
	8, 9

	22
	Серная кислота (по S)
	7664-93-9
	H2SО4
	160,0
	Общесанитарный
	8, 9

	23
	Сероводород (по S)
	7783-06-4
	H2S
	0,4
	Воздушно-мигр.
	8, 10

	24
	Суперфосфат (по Р2О5)
	 
	 
	200,0
	Транслокационный
	2, 8

	25
	Сурьма
	7440-36-0
	Sb
	4,5
	Водно-мигр.
	9

	26
	Фуран-2-карбальдегид
	39276-09-0
	C5H4О2
	3,0
	Общесанитарный
	3

	27
	Хлорид калия (по К2О)
	7447-40-7
	KC1
	360,0
	Водно-мигр.
	1

	28
	Хром шестивалентный
	18540-29-9
	Сг+6
	0,05
	Общесанитарный
	6

	29
	Этаналь
	75-07-0
	C2H4О
	10
	Воздушно-мигр.
	2, 9

	30
	Этенилбензол
	100-42-5
	С8H8
	0,1
	Воздушно-мигр.
	10, 11

	Подвижная форма

	31
	Кобальт
	7440-48-4
	Со
	5,0
	Общесанитарный
	2, 10

	32
	Марганец извлекаемый 0,1н H2SО4:
	7439-96-5
	Мn
	 
	Общесанитарный
	12

	
	Чернозем:
	
	
	700,0
	
	

	
	Дерново-подзолистая
	
	
	 
	
	

	
	рН 4,0
	
	
	300,0
	
	

	
	рН 5,1–6,0
	
	
	400,0
	
	

	
	рН ³ 6,0
	
	
	500,0
	
	

	
	Извлекаемый ацетатно-аммонийным буфером с рН 4,8:
	
	
	 
	
	

	
	Чернозем:
	
	
	140,0
	
	

	
	Дерново-подзолистая
	
	
	 
	
	

	
	рН 4,0
	
	
	60,0
	
	

	
	рН 5,1–6,0
	
	
	80,0
	
	

	
	рН ³ 6,0
	
	
	100,0
	
	

	33
	Медь
	7440-50-8
	Сu
	3,0
	Общесанитарный
	2, 9

	34
	Никель
	7440-02-0
	Ni
	4,0
	Общесанитарный
	2, 9

	35
	Свинец
	7439-92-1
	Pb
	6,0
	Общесанитарный
	2, 9

	36
	Фтор
	16984-48-8
	F
	2,8
	Транслокационный
	2, 10

	37
	Хром трехвалентный
	16065-83-1
	Cr3+
	6,0
	Общесанитарный
	2, 10

	38
	Цинк
	7440-66-6
	Zn
	23,0
	Транслокационный
	2, 9

	Водорастворимая форма

	39
	Фтор
	16984-48-8
	F
	10,0
	Транслокационный
	2, 10




Таблица 5 
Классификация токсичности химических веществ на основе их ПДК в почве
 
	Расчетная величина KΣ по ПДК в почве
	Класс токсичности
	Степень опасности
	Примеры веществ, принимаемых в качестве ведущих компонентов

	Менее 2
	I
	Чрезвычайно опасные
	Сулема, хром(IV), бенз(а)пирен

	От 2 до 16
	II
	Высокоопасные
	Медь хлористая, свинец азотнокислый

	От 16,1 до 30
	III
	Умеренно опасные
	Свинца оксид, 
никель сернокислый

	Более 30
	IV
	Малоопасные
	Диоксид марганца
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Таблица 6 
Данные для выполнения примера расчета проверяемого задания

	Вариант
	Состав отхода
	Коэффициент, отражающий растворимость компонента
 в воде
	Содержание компонента 
в общей массе отходов

	
1
	Бенз/а/пирен
	0,1
	0,72

	1 
	Бензин
	0,2
	77,98

	2 
	Бензол
	0,3
	11,6


	3 
	Ванадий
	0,4
	1,34

	4 
	Ванадий + марганец
	0,5
	1,45

	5 
	Диметилбензолы
	0,6
	3,18




Расчет индекса токсичности по 6 компонентам отхода:
– значения ПДК определяем по табл. 3;
– S – коэффициент, отражающий растворимость компонента в воде;
– – содержание компонента в общей массе отходов.
Значения  определяем по табл. 2:
.	(9.1)
;




.

Определим суммарный индекс токсичности (КS) по формуле
 ,	(9.2)
.
Определим класс опасности по табл. 4: 4-й класс токсичности – малоопасный отход.
ВЫВОД: 4-й класс токсичности – малоопасный отход.

Таблица 7 
Расчет индекса токсичности по компонентам отхода в почве

	Вариант
	Состав отхода
	Коэффициент, отражающий растворимость компонента в воде
	Содержание компонента в общей массе отходов

	1
	Бенз/а/пирен
	0,1
	0,72

	1 
	Бензин
	0,2
	77,98

	2 
	Бензол
	0,3
	11,6


	3 
	Ванадий
	0,4
	1,34

	4 
	Ванадий + марганец
	0,5
	1,45

	5 
	Диметилбензолы
	0,6
	3,18


	  Кs
	72,27

	Вывод
	4-й класс токсичности – малоопасный отход





Таблица 8
Данные для заполнения паспорта отхода
	Код отхода
(из табл. 1)
	Вид отхода
(из табл. 1)
	Технологический процесс
(определяется по названию отхода самостоятельно)
	Агрегатное состояние отхода
(пп. 3, 4 теоретической части)
	Класс опасности 
отхода

	9 31 100 01 39 3
	Грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и более)
	Эксплуатация, обслуживание и ремонт автотранспорта
	Сыпучий
	3







ТИПОВАЯ ФОРМА
паспорта отходов I-IV классов опасности

	
	
	
	

	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Руководитель юридического лица (индивидуальный предприниматель)

	
	
	
	

	
	(подпись)
	
	(расшифровка)

	
	"____" _____________ 20___ г.

	
	М.П.

	
	(при наличии)




ПАСПОРТ ОТХОДОВ I–IV КЛАССОВ ОПАСНОСТИ,
не включенных в Федеральный классификационный каталог отходов
	
	
	

	Сведения об отходах

	Наименование
	Грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и более)

	Происхождение отходов (указывается наименование технологического процесса, в результате которого образовался отход, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил свои потребительские свойства, с указанием наименования исходного товара)
	Эксплуатация, обслуживание и ремонт автотранспорта


	Химический и (или) компонентный состав (указывается в порядке убывания содержания компонентов)
	Наименование компонента
нефтепродукты
	Содержание, %

15

	
	
	

	Способ определения химического и (или) компонентного состава вида отходов (указывается согласно документации и (или) с использованием количественного химического анализа)
	Количественный химический анализ почв. Методика выполнения измерений массовой доли нефтепродуктов в пробах почв и грунтов флуориметрическим методом с использованием анализатора жидкости «Флюорат-02». П Н ДФ 16.1:2.21-98

	Агрегатное состояние и физическая форма
	Сыпучий

	Класс опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду
	3

	Сведения о лице, которое образовало отходы – не обязательно к заполнению

	Фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или полное наименование юридического лица
	

	Сокращенное наименование юридического лица
	

	Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)
	

	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
	

	Код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД)
	

	Место нахождения
	

	Почтовый адрес
	

	Адрес (адреса) фактического осуществления деятельности
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Таблица 6 

Данные для выполнения примера расчета проверяемого задания

	Вариант
	Состав отхода
	Коэффициент, отражающий растворимость компонента
 в воде
	Содержание компонента 
в общей массе отходов

	
	
	
	

	6 
	
	
	

	7 
	
	
	

	8 
	
	
	

	9 
	
	
	

	10 
	
	
	



Таблица 7 
Расчет индекса токсичности по компонентам отхода в почве

	Вариант
	Состав отхода
	Коэффициент, отражающий растворимость компонента в воде
	Содержание компонента в общей массе отходов

	
	
	
	

	6 
	
	
	

	7 
	
	
	

	8 
	
	
	

	9 
	
	
	

	10 
	
	
	

	  Кs
	

	Вывод
	


Таблица 8
Данные для заполнения паспорта отхода
	Код отхода
(из табл. 1)
	Вид отхода
(из табл. 1)
	Технологический процесс
(определяется по названию отхода самостоятельно)
	Агрегатное состояние отхода
(пп. 3, 4 теоретической части)
	Класс опасности 
отхода

	
	
	
	
	







ТИПОВАЯ ФОРМА
паспорта отходов I–IV классов опасности

	
	
	
	

	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Руководитель юридического лица (индивидуальный предприниматель)

	
	
	
	

	
	(подпись)
	
	(расшифровка)

	
	«____» _____________ 20___ г.

	
	М.П.

	
	(при наличии)




ПАСПОРТ ОТХОДОВ I–IV КЛАССОВ ОПАСНОСТИ,
не включенных в Федеральный классификационный каталог отходов
	
	
	

	Сведения об отходах

	Наименование
	

	Происхождение отходов (указывается наименование технологического процесса, в результате которого образовался отход, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил свои потребительские свойства, с указанием наименования исходного товара)
	

	Химический и (или) компонентный состав (указывается в порядке убывания содержания компонентов)
	Наименование компонента

	Содержание, %



	
	
	

	Способ определения химического и (или) компонентного состава вида отходов (указывается согласно документации и (или) с использованием количественного химического анализа)
	

	Агрегатное состояние и физическая форма
	

	Класс опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду
	

	Сведения о лице, которое образовало отходы – не обязательно к заполнению

	Фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или полное наименование юридического лица
	

	Сокращенное наименование юридического лица
	

	Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)
	

	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
	

	Код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД)
	

	Место нахождения
	

	Почтовый адрес
	

	Адрес (адреса) фактического осуществления деятельности
	






Практическое задание 10 
Методика разработки проекта на отходы производства и потребления. Заполнение формы «Об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение»
Тема курса 3. Обращение с отходами производства и потребления
Задание: заполнить форму об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.
Цель задания: формирование у студентов теоретических знаний по разработке проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение и практических навыков заполнения формы проекта.
Учебные вопросы
1. Категории объектов, для которых заполнение формы «Об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение» является обязательным.
2. Порядок разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.
3. На какой срок утверждается форма «Об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение»?

Нормативная правовая база
1. Федеральный закон от 21.07.2014 № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ред. от 26.02.2019). 
2. Федеральный закон № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 (ред. 30.12.2021).




 Алгоритм выполнения задания
1. Изучите статью 3 Федерального закона № 219-ФЗ (ред. от 26.02.2019) «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды».
2. Изучите статью 18 Федерального закона «Об отходах производства и потребления».
3. Выберите вариант задания из табл. 1 и из табл. 2.
5. Проанализируйте документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (форма 1).
6. Заполните Бланк выполнения задания по методике (форма 1).
7. Дайте кратко письменные ответы на учебные вопросы.

Таблица 1
Номер варианта выбирается по первой букве фамилии студента.

	Первые буквы фамилии
	№ варианта
	Первые буквы фамилии
	№ варианта

	Аа – Ам 
	1
	Нк – Ну
	26

	Ан – Ая
	2
	Нф – Ня
	27

	Ба – Бм 
	3
	На – Ни
	28

	Бн – Бя
	4
	Нк – Ну
	29

	Ва – Вм 
	5
	Нф – Ня
	30

	Вн – Вя
	6
	Оа – Ом
	31

	Га – Гм 
	7
	Он – Оя
	32

	Гн – Гя
	8
	Па – Пм
	33

	Да – Дм 
	9
	Пн – Пя
	34

	Дн – Дя
	10
	Ра – Рм
	35

	Еа – Ем 
	11
	Рн – Ря
	36

	Ен – Ея
	12
	Са – См
	37

	Жа – Жм 
	13
	Сн – Ся
	38

	Жн – Жя
	14
	Та – Тм
	39

	За – Зм 
	15
	Тн – Тя
	40

	Зн – Зя
	16
	У
	41

	Иа – Им 
	17
	Ф
	42

	Ин – Ия
	18
	Х
	43

	Ка – Км 
	19
	Ц
	44

	Кн – Кя
	20
	Ч
	45

	Ла – Лм 
	21
	Ш
	46

	Лн – Ля
	22
	Щ
	47

	Ма – Мм 
	23
	Э
	48

	Мн – Мя
	24
	Ю
	49

	На – Ни 
	25
	Я
	50



Таблица 2
Исходные данные для заполнения формы 1 
«Об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение» (распределение по вариантам)
	Промплощадка №
	Выполняемые работы
	Наименование вида отхода.
Код отхода по ФККО 
	Наименование вида отхода

	Класс опасности
	Норматив образования отходов, осредненный за год, тонн (размещено
и передано всего)
	Отходы, передаваемые на размещение другим индивидуальным предпринимателям или юридическим лицам
	Отходы, размещаемые на эксплуатируемых (собственных) объектах размещения отходов

	Размещено 
и передано отходов всего на предприятие. 
Вариант/
номера промплощадки

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	(Цех/участок) Эксплуатация, обслуживание и ремонт автотранспорта

	1
	Слив с отработанного свинцового аккумулятора
	3 18 968 11 21 4
	Брак каталитических блоков при производстве автомобильных катализаторов 
	IV
	500
	45 %
	55 %
	1/1, 11, 50

	2
	Замена при техническом обслуживании транспортных средств
	3 18 970 00 00 0
	Отходы производства пластификаторов и стабилизаторов для резин и пластмасс 
	
	800
	50 %
	50 %
	2/2, 12, 42

	3
	Фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные
	3 18 971 21 20 3
	Отходы конденсации и фракцинированя N-метилнафталинаминов при производстве стабилизаторов для резин и полиэтилена 
	III
	400
	30 %
	70 %
	3/3, 13, 43

	4
	Замена при техническом обслуживании транспортных средств
	3 18 972 11 20 4
	Сорбент на основе глины, отработанный при очистке продуктов в производстве пластификаторов 
	IV
	458
	75 %
	25 %
	4/4, 14, 24

	5
	Замена трансформа-торных масел
	3 18 972 45 51 4
	Упаковка полиэтиленовая, загрязненная сырьем для производства пластификаторов 
	IV
	550
	65 %
	35 %
	5/5, 15, 45

	6
	Замена при техническом обслуживании транспортных средств
	3 18 980 00 00 0
	Отходы производства флюсов сварочных 
	
	380
	30 %
	70 %
	6/6, 16, 26

	7
	Очистка трансформа-торных масел центрифугированием
	3 18 981 11 29 4
	Шлак плавки шихтовых материалов в флюсоплавильной печи 
	IV
	430
	45 %
	55 %
	7/7, 17, 27

	8
	Замена при техническом обслуживании транспортных средств
	3 18 981 21 39 4
	Отходы мокрой грануляции флюсов сварочных плавленых 
	IV
	200
	50 %
	50 %
	8/8, 18, 28

	9
	Замена при техническом обслуживании транспортных средств
	3 19 000 00 00 0
	Отходы производства химических волокон 
	
	1000
	50 %
	50 %
	9/9, 19, 29

	10
	Замена при техническом обслуживании транспортных средств
	3 19 100 00 00 0
	Отходы производства синтетических волокон 
	
	600
	70 %
	30 %
	10/10, 20, 30

	(Цех/участок) Медицинский пункт
	

	11
	Оказание медицинских услуг работникам предприятия
	4 81 600 00 00 0
	Оборудование для облучения, электрическое диагностическое и терапевтическое, применяемое в медицинских целях, утратившее потребительские свойства
	
	10
	30 %
	70 %
	11/11, 21, 31

	12
	Оказание медицинских услуг работникам предприятия
	4 81 700 00 00 0
	Приборы оптические и фотографическое оборудование, утратившие потребительские свойства
	
	25
	20 %
	80 %
	12/12, 22, 32

	13
	Оказание медицинских услуг работникам предприятия
	4 81 800 00 00 0
	Носители информации магнитные и оптические, утратившие потребительские свойства
	
	35
	80 %
	20 %
	13/13, 23, 33

	14
	Оказание медицинских услуг работникам предприятия
	4 81 900 00 00 0
	Прочие отходы оборудования, утратившего потребительские свойства
	
	1200
	35 %
	65 %
	14/14, 24, 34

	(Цех/участок) Служба по ремонту зданий и помещений
	

	15
	Ремонт зданий и помещений
	3 42 110 01 20 5
	Бой шамотного кирпича 
	V
	150
	20 %
	80 %
	15/15, 25, 35

	16
	Ремонт зданий и помещений
	3 43 200 00 00 0
	Отходы производства кирпича, черепицы и прочих изделий из обожженной глины 
	
	330
	80 %
	20 %
	16/16/26/36

	17
	Проведение окрасочных работ
	3 43 205 11 40 4
	Отсев песка при производстве кирпича и черепицы и прочих изделий из обожженной глины 
	IV
	170
	50 %
	50 %
	17/17, 27, 37

	(Цех/участок) Участок обработки металлов
	

	18
	Замена при техническом обслуживании металлообрабатывающих станков
	3 55 492 11 29 3
	Шлак плавки лома и отходов меди в отражательной печи при производстве меди 
	III
	1800
	45 %

	55 %
	18/18, 28, 38

	19
	Замена при техническом обслуживании металлообрабатывающих станков
	3 55 492 21 29 3
	Шлак плавки лома и отходов медных сплавов в отражательной печи при производстве медных сплавов 
	III
	2500
	35 %
	65 %
	19/19, 29, 39

	20
	Замена деталей при ремонте машин и оборудования
	3 55 492 22 29 4
	Шлак плавки лома меди и отходов медных сплавов в индукционной печи при производстве медных сплавов 
	IV
	386
	50 %
	50 %
	20/20/30/40

	21
	Обработка металла на точильно-шлифовальных (наждачных) станках
	3 55 492 23 29 3
	Шлак плавки лома меди и отходов медных сплавов в индукционной печи при производстве медных сплавов (с преимущественным содержанием цинка и меди) 
	III
	700
	45 %
	55 %
	21/21, 31, 41

	22
	Обработка металла на точильно-шлифовальных (наждачных) станках
	3 55 492 24 29 3
	Шлак плавки лома меди и отходов медных сплавов в печи сопротивления при производстве медных сплавов 
	III
	245
	50 %
	50 %
	22/22, 32, 42

	23
	Проведение сварочных работ
	3 55 492 31 29 3
	Шлак плавки отходов латуни при производстве латуни из вторичного сырья 
	III
	2678
	30 %
	70 %
	23/23, 33, 43

	24
	Замена при техническом обслуживании металлообрабатывающих станков
	3 55 492 51 42 3
	Пыль газоочистки плавки вторичного медьсодержащего сырья при производстве медных сплавов (с преимущественным содержанием цинка и меди) 
	III
	3987
	75 %
	35 %
	24/24, 34, 44

	25
	Замена пришедших в негодность абразивных кругов
	3 55 495 11 60 4
	Ткань фильтровальная из синтетических волокон, отработанная при получении медных концентратов обогащением медьсодержащих шлаков 
	IV
	5000
	65 %
	35 %
	25/25/35, 45

	26
	Проведение сварочных работ
	3 55 497 11 29 4
	Отходы зачистки оборудования дробления шлака медеплавильного производства при производстве медных концентратов 
	IV
	2340
	45 %
	55 %
	26/26, 36, 46

	27
	Проведение сварочных работ 
	3 55 498 00 00 0
	Отходы очистки сточных вод производства меди 
	
	1000
	50 %
	50 %
	27/27, 37, 47

	28
	Обработка металла на токарных, сверлильных, фрезерных станках
	3 55 498 11 39 4
	Осадок механической очистки сточных вод производства черновой меди, содержащий тяжелые металлы в сумме не более 10 % 
	IV
	4500
	30 %
	70 %
	28/28, 38, 48

	(Цех/участок) Участок обработки изделий из дерева
	

	29
	Обработка пиломатериалов на деревообрабатывающих станках
	05 300 00 00 0
	Отходы производства изделий из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения 
	
	1800
	65 %
	35 %
	29/29/39/49

	30
	Пиление натуральной чистой древесины
	3 05 301 00 00 0
	Отходы получения связующих для производства изделий из дерева 
	
	300
	45 %
	55 %
	30/30, 40, 50

	31
	Строгание натуральной чистой древесины
	3 05 301 10 00 0
	Отходы приготовления клея на основе мочевино-формальдегидной смолы для производства фанеры, шпона, деревянных плит, панелей и изделий из них 
	
	330
	45 %

	55 %
	31/31, 41, 1

	32
	Пиление натуральной чистой древесины
	3 05 301 15 39 3
	Шлам зачистки оборудования для приготовления клея на основе мочевино-формальдегидной смолы 
	III
	200
	35 %
	65 %
	32/32, 42, 2

	(Цех/участок) Служба административно-хозяйственной деятельности
	

	33
	Замена при техническом обслуживании освещения помещений и территории
	4 71 101 01 52 1
	Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства
	I
	70
	45 %
	55 %
	33/33, 43, 3

	34
	Замена при техническом обслуживании освещения помещений и территории
	4 82 410 00 00 0
	Лампы накаливания или газоразрядные лампы, дуговые лампы, светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства
	
	600
	50 %
	50 %
	34/34, 44, 4

	35
	Замена при техническом обслуживании освещения помещений и территории
	4 82 411 00 52 5
	Лампы накаливания, утратившие потребительские свойства
	V
	330
	30 %
	70 %
	35/35, 45, 5

	36
	Замена при техническом обслуживании освещения помещений и территории
	4 82 411 21 52 3
	Лампы натриевые высокого давления, утратившие потребительские свойства
	III
	600
	75 %
	35 %
	36/36, 46, 6

	37
	Замена при техническом обслуживании освещения помещений и территории
	4 82 415 01 52 4
	Светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства
	IV
	2200
	65 %
	35 %
	37/37, 47, 7

	38
	Отходы пищевых продуктов
	3 01 115 11 29 5
	Остатки подсластителей и ароматизаторов при производстве пищевых продуктов 
	V
	150
	45 %
	55 %
	38/38, 48, 8

	39
	Отходы пищевых продуктов
	3 01 115 12 10 3
	Сливы ароматизаторов на масляной основе при производстве пищевых продуктов 
	III
	170
	50 %
	50 %
	39/39, 49, 9

	40
	Отходы пищевых продуктов
	3 01 115 13 32 4
	Остатки заменителей сахара при производстве пищевых продуктов 
	IV
	330
	30 %
	70 %
	40/40, 50, 1

	41
	Отходы пищевых продуктов
	3 01 115 14 10 4
	Остатки сахарного сиропа при производстве пищевых продуктов 
	IV
	500
	45 %

	55 %
	41/41, 1, 21

	42
	Отходы пищевых продуктов
	3 01 115 15 20 4
	Остатки сухих и сыпучих подсластителей и ароматизаторов при производстве пищевых продуктов 
	IV
	70
	45 %
	55 %
	42/42, 2, 22

	43
	Отходы пищевых продуктов
	3 01 115 21 49 5
	Сметки сахара при производстве пищевых продуктов 
	V
	600
	50 %
	50 %
	43/43, 3, 23

	44
	Отходы пищевых продуктов
	3 01 116 11 31 4
	Остатки растительных масел при производстве пищевых продуктов 
	IV
	330
	30 %
	70 %
	44/44, 4, 24

	45
	Отходы пищевых продуктов
	3 01 116 12 29 4
	Нагар растительных масел при производстве пищевых продуктов 
	IV
	600
	75 %
	35 %
	45/45, 5, 25

	46
	Отходы пищевых продуктов
	3 01 118 11 72 4
	Отходы упаковки из разнородных материалов в смеси, загрязненные пищевым сырьем биологического происхождения 
	IV
	2200
	65 %
	35 %
	46/46, 6, 26

	47
	Отходы пищевых продуктов
	3 01 130 00 00 0
	Отходы переработки и консервирования фруктов и овощей 
	
	150
	45 %
	55 %
	47/47, 7, 27

	48
	Отходы пищевых продуктов
	3 01 131 00 00 0
	Отходы переработки и консервирования фруктов 
	
	170
	50 %
	50 %
	48/48, 8, 28

	49
	Отходы пищевых продуктов
	3 01 131 01 29 5
	Выжимки фруктовые и ягодные 
	V
	330
	30 %
	70 %
	49/49, 9, 29

	50
	Отходы пищевых продуктов
	3 01 131 02 20 5
	Косточки плодовые 
	V
	600
	50 %
	50 %
	50/50, 10, 30





Методика выполнения задания
Заполняем форму 1 «Об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение»:
· в графе 9 формы 1 указаны варианты и строки для заполнения формы бланка практического задания;
– три вида отхода соответствующих строк варианта заносим в форму 1, распределив их по классам опасности в указанных строках;
· в графе 6 формы 1 указан норматив образования отходов, осредненный за год/тонн, с разбивкой в процентном соотношении размещено/передано (графы 7, 8) для заполнения листа 1 и листа 2 формы 1 соответственно;
· заполнив все необходимые строки формы 1, необходимо подсчитать общее количество размещенных и переданных отходов и занести в строку «Итого».

Примечания
1. Значения граф, заданные условием таблиц вариантов, отмечены знаком «Х» в Бланке выполнения задания.
2. Значения граф, не указанные в таблице вариантов, которые необходимо заполнить самостоятельно, по своему усмотрению или взять из Образца выполнения задания, отмечены знаком «*» в Бланке выполнения задания.
3. Значения граф, заполнение которых требует самостоятельного расчета, отмечены знаком «%».
4. Значения граф, отмеченные знаком «–», заполнять необязательно. 
	


Образец выполнения задания 10
Форма 1

ПРИМЕРНЫЙ ОБРАЗЕЦ ДОКУМЕНТА
об утверждении нормативов образования отходов
и лимитов на их размещение
______ООО «Вымпел» _____
Ф. И. О. индивидуального предпринимателя или наименование юридического
лица (наименование филиала или другого территориально
обособленного подразделения)

ИНН ________ ОКАТО ___________ Фактический адрес: ______________ ул. Ленина, корп. 46___

	№ п/п
	Наименование вида отходов
	Код по 
ФККО
	Норматив
 образования 
отходов, 
осредненный 
за год,    тонн
	Лимиты на размещение отходов

	
	
	
	
	Отходы, передаваемые на размещение другим индивидуальным предпринимателям 
или юридическим лицам

	
	
	
	
	Наименование 
объекта 
размещения 
отходов
	Индивидуальный 
предприниматель 
или юридическое 
лицо, 
эксплуатирующее 
объект размещения отходов
	№ объекта размещения отходов в ГРОРО (государственный реестр объектов размещения отходов)

	Лимиты на размещение отходов, тонн

	
	
	
	
	
	
	
	всего
	В том числе по годам

	
	
	
	
	
	
	
	
	20__
	20__
	20__
	20__
	20__
	20_

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	Отходы I класса
 опасности:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого I класса 
опасности:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Отходы II класса 
опасности: 
кислота 
аккумуляторная
 серная
 отработанная
	52100101 02 01 2
	500
	Сдача на переработку
«Объект ТБО № 1», лицензия № 567
	43-00031-000567-
98467
	225
	37,5
	37,5
	37,5
	37,5
	37,5
	37,5

	
	Итого II класса 
опасности:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Отходы III класса 
опасности:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого III класса
 опасности:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Отходы IV класса
 опасности:
медицинские 
отходы класса «Б» (использованные 
обеззараженные 
медицинские 
перчатки)
	97100000 00 00 0
	10
	Сдача на переработку
«Объект ТБО № 2», лицензия № 679

	43-00031-000567-
98467
	3
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	Итого IV класса 
опасности:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Отходы V класса 
опасности:
отходы сучьев, 
ветвей от лесоразработок
	17300101 01 00 5
	600
	Сдача на переработку
«Объект ТБО
№ 3», лицензия № 000000345

	Передано 
ООО «Эковоз»,
лицензия 
№ 000000942

	613-00056-000096-
45670
	300
	50
	50
	50
	50
	50
	50

	
	Итого V класса 
опасности:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО:
	
	1110
	
	
	
	528
	
	
	
	
	
	





Бланк выполнения задания 10
Форма 1

ПРИМЕРНЫЙ ОБРАЗЕЦ ДОКУМЕНТА
об утверждении нормативов образования отходов
и лимитов на их размещение
___________________________________________________________________________
Ф. И. О. индивидуального предпринимателя или наименование юридического
лица (наименование филиала или другого территориально
обособленного подразделения)

ИНН ________ ОКАТО ___________ Фактический адрес: _____________________

	№ 
п/п
	Наименование вида отходов
	Код по ФККО 
	Норматив образования отходов, 
осредненный за 
год, тонн
	Лимиты на размещение отходов

	
	
	
	
	Отходы, передаваемые на размещение другим индивидуальным предпринимателям или юридическим лицам

	
	
	
	
	Наименование объекта 
размещения 
отходов
	Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, эксплуатирующее объект 
размещения 
отходов
	№ объекта размещения отходов в ГРОРО (государственный   реестр объектов размещения отходов)

	Лимиты на размещение отходов, тонн

	
	
	
	
	
	
	
	всего
	в том числе по годам

	
	
	
	
	
	
	
	
	20__
	20__
	20__
	20__
	20__
	20_

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	 
	Отходы I
 класса 
опасности:
	ХХХХ
	ХХХХ
	****
	****
	****
	ХХХХ
	 %
	 %
	 %
	 %
	 %
	 %

	 
	Итого I класса опасности:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Отходы II 
класса 
опасности: 
кислота 
аккумуляторная серная 
отработанная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Итого II 
класса 
опасности:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Отходы III 
класса 
опасности:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого III 
класса 
опасности:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Отходы IV 
класса 
опасности:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого IV 
класса 
опасности:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Отходы V 
класса 
опасности:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого V 
класса 
опасности:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 





Практическое задание 11
Анализ общих правил обращения с отходами. Заполнение договора на оказание услуг по вывозу отходов
Тема 3. Обращение с отходами производства и потребления
Задание: проанализировать этапы технологического цикла отхода, заполнить форму договора по вывозу отходов.
Цель задания: формирование у студентов теоретических знаний об этапах технологического цикла отходов, подлежащих ликвидации, практических навыков заполнения договора по вывозу отходов.
Учебные вопросы
1. Стадии цикла изделий, видов продукции производственно-технического назначения.
2. Этапы технологического цикла отходов, подлежащих ликвидации.
3. Организация вывоза отходов.

Нормативная правовая база 
1. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89 «Об отходах производства и потребления» (30.12.2021).
2. ГОСТ Р 53791-2010 «Ресурсосбережение. Стадии жизненного цикла изделий производственно-технического назначения. Общие положения» (ред. от 01.01.2021).
3. ГОСТ Р 53692–2009 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Этапы технологического цикла отходов» (ред. от 01.01.2021).

Алгоритм выполнения задания
1. Изучите ГОСТ Р 53791-2010 «Ресурсосбережение. Стадии жизненного цикла изделий производственно-технического назначения. Общие положения» (ред. от 01.01.2021). Обратите внимание на жизненный цикл изделий, видов продукции производственно-технического назначения.
2. Изучите ГОСТ Р 53692-2009 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Этапы технологического цикла отходов» (ред. от 01.01.2021). Обратите внимание на этапы технологического цикла отходов.
3. Выберите вариант задания из табл. 1 и из табл. 2.
4. Проведите анализ схемы этапов технологического цикла отхода. Заполните табл. 3 и 4, форму 1 «Договор на вывоз отходов». 
Для заполнения табл. 3 сведения об отходе берутся из табл. 2. 
Для заполнения табл. 4 сведения берутся из нормативного документа ГОСТ Р 53692-2009 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Этапы технологического цикла отходов» (характеристики этапов). 
Смотрите примеры выполнения заданий заполнения – табл. 3, 4.
Договор на вывоз отходов заполняется в соответствии с выбранным вариантом – смотрите пример оформления договора на оказание услуг по вывозу отходов (форма 1). 
5. Дайте краткие ответы на учебные вопросы.

Таблица 1
Номер варианта выбирается по первой букве фамилии студента.
	Первые буквы фамилии
	№ варианта
	Первые буквы фамилии
	№ варианта

	Аа – Ам,  Ан – Ая
	1
	Оа – Ом 
	16

	Ба – Бм, Бн – Бя
	2
	Па – Пм, Пн – Пя
	17

	Ва – Вм, Вн – Вя
	3
	Ра – Рм, Рн – Ря
	18

	Га – Гм, Гн – Гя
	4
	Са – См, Сн – Ся
	19

	Да – Дм, Дн – Дя
	5
	Та – Тм, Тн – Тя
	20

	Еа – Ея
	6
	У
	21

	Жа – Жм, Жн – Жя
	7
	Ф
	22

	За – Зм, Зн – Зя
	8
	Х
	23

	Иа – Им, Ин – Ия
	9
	Ц
	24

	Ка – Км, Кн – Кя
	10
	Ч
	25

	Ла – Лм, Лн – Ля
	11
	Ш
	26

	Ма – Мм, Мн – Мя
	12
	Щ
	27

	На – Ни 
	13
	Э
	28

	Нк – Ня
	14
	Ю
	29

	Он – Оя
	15
	Я
	30



Таблица 2 
Объекты производственного контроля и системы хранения и удаления отходов (распределение по вариантам)
	Вариант
	Объекты временного сбора (складирования) отходов
	Код отхода по ФККО
	Наименование отхода
	Класс опасности отхода
	Контролируемые показатели
	Системы удаления отходов

	1 
	Объект временного складирования ртутьсодержащих ламп (металлический контейнер в ЦРП-1) в закрытом металлическом контейнере 
	9 21 110 01 50 4
	Шины пневматические автомобильные отработанные
	4
	Количество накопленных отходов, целостность ламп, периодичность вывоза
	(Например) Договор № ___ от _______201__ г. ООО «_____», лицензия № ____________ от _________201__ и № __________ от _______201__ г.

	2 
	Объект временного складирования отходов (на поддоне в закрытом помещении)
	9 21 120 01 50 4
	Камеры пневматических шин автомобильных отработанные
	4
	Количество накопленных отходов, целостность аккумуляторов, периодичность вывоза
	(Например) Договор № ___ от _______201__ г. ООО «_____», лицензия № ____________ от _________201__ и № __________ от _______201__ г.

	3 
	Объект временного складирования отходов (на поддоне в закрытом помещении)
	9 21 130 01 50 4
	Покрышки пневматических шин с тканевым кордом отработанные
	4
	Всплывающая пленка из нефтеуловителей (бензоуловите-лей)
	(Например) Договор № ___ от _______201__ г. ООО «_____», лицензия № ____________ от _________201__ и № __________ от _______201__ г.

	4 
	Объект временного складирования отработанных масел и отходов, содержащих нефтепродукты (закрытый резервуар)
	9 21 130 02 50 4
	Покрышки пневматических шин с металлическим  кордом отработанные
	4
	Количество накопленных отходов, герметичность тары, соблюдение противопожарных мер, периодичность сдачи
	(Например) Договор № ___ от _______201__ г. ООО «_____», лицензия № ____________ от _________201__ и № __________ от _______201__ г.

	5 
	Объект временного складирования отработанных масел и отходов, содержащих нефтепродукты (закрытый резервуар)
	9 21 210 01 31 3
	Отходы антифризов на основе этиленгликоля
	3
	Количество накопленных отходов, герметичность тары, соблюдение противопожарных мер, периодичность сдачи
	(Например) Договор № ___ от _______201__ г. ООО «_____», лицензия № ____________ от _________201__ и № __________ от _______201__ г.

	6 
	Объект временного складирования отработанных масел и отходов, содержащих нефтепродукты (закрытый резервуар)
	9 21 301 01 52 4
	Фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные
	4
	Количество накопленных отходов, герметичность тары, соблюдение противопожарных мер, периодичность сдачи
	(Например) Договор № ___ от _______201__ г. ООО «_____», лицензия № ____________ от _________201__ и № __________ от _______201__ г.

	7 
	Объект временного складирования нефтесодержащих отходов (полиэтиленовые мешки для промышленных отходов в металлических контейнерах, установленные на ремонтных участках)
	9 21 302 01 52 3
	Фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные 
	3
	Количество накопленных отходов, соблюдение противопожарных мер, периодичность сдачи
	(Например)Договор № ___ от _______201__ г. ООО «_____», лицензия № ____________ от _________201__ и № __________ от _______201__ г.

	8 
	Объект временного складирования нефтесодержащих отходов (полиэтиленовые мешки для промышленных отходов в металлических контейнерах, установленные на ремонтных участках)
	9 21 303 01 52 3
	Фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные
	3
	Количество накопленных отходов, соблюдение противопожарных мер, периодичность сдачи
	(Например) Договор № ___ от _______201__ г. ООО «_____», лицензия № ____________ от _________201__ и № __________ от _______201__ г.

	9 
	Объект временного складирования нефтесодержащих отходов (полиэтиленовые мешки для промышленных отходов в металлических контейнерах в гараже)
	9 31 100 01 39 3
	Грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и более)
	3
	Количество накопленных отходов, соблюдение противопожарных мер, периодичность сдачи
	(Например) Договор № ___ от _______201__ г. ООО «_____», лицензия № ____________ от _________201__ и № __________ от _______201__ г.

	10 
	Объект временного складирования нефтесодержащих отходов (металлическая емкость в очистных сооружениях «Волна»)
	9 21 110 01 50 4
	Шины пневматические автомобильные отработанные
	4
	Количество накопленных отходов, соблюдение противопожарных мер, периодичность сдачи
	(Например) Договор № ___ от _______201__ г. ООО «_____», лицензия № ____________ от _________201__ и № __________ от _______201__ г.

	11 
	Объект временного складирования нефтесодержащих отходов (металлическая емкость в очистных сооружениях «Волна»)
	4 62 400 99 20 2
	Отходы, содержащие свинец (в том числе пыль и/или опилки свинца), несортированные
	2
	Объект временного хранения нефтесодержащих отходов (металлическая емкость в очистных сооружениях «Волна»)
	(Например) Договор № ___ от _______201__ г. ООО «_____», лицензия № ____________ от _________201__ и № __________ от _______201__ г.

	12 
	Объект временного складирования отработанных шин (металлический контейнер)
	4 62 500 01 51 3
	Лом и отходы изделий из цинка незагрязненные
	3
	Объект временного хранения отработанных шин (металлический контейнер)
	(Например) Договор № ___ от _______201__ г. ООО «_____», лицензия № ____________ от _________201__ и № __________ от _______201__ г.

	13 
	Объект временного складирования отработанных шин (металлический контейнер)
	3 41 001 01 42 4
	Пыль стеклянная
	4
	Количество накопленных отходов, периодичность сдачи
	(Например) Договор № ___ от _______201__ г. ООО «_____», лицензия № ____________ от _________201__ и № __________ от _______201__ г.

	14 
	 Металлические контейнеры, установленные на площадке с твердым покрытием на территории предприятия
	3 42 410 02 42 4
	Пыль керамзитовая
	4
	Количество накопленных отходов, периодичность сдачи
	(Например) Договор № ___ от _______201__ г. ООО «_____», лицензия № ____________ от _________201__ и № __________ от _______201__ г.

	15 
	 Металлические контейнеры, установленные на площадке с твердым покрытием на территории предприятия
	3 43 100 01 42 4
	Пыль керамическая
	4
	Количество накопленных отходов, периодичность сдачи
	(Например) Договор № ___ от _______201__ г. ООО «_____» , лицензия № ____________ от _________201__ и № __________ от _______201__ г.

	16 
	 Металлические контейнеры, установленные на площадке с твердым покрытием на территории предприятия
	3 43 210 02 42 4
	Пыль кирпичная
	4
	Количество накопленных отходов, периодичность сдачи
	(Например) Договор № ___ от _______201__ г. ООО «_____», лицензия № ____________ от _________201__ и № __________ от _______201__ г.

	17 
	 Металлические контейнеры, установленные на площадке с твердым покрытием на территории предприятия
	3 45 100 11 42 3
	Пыль цементная
	3
	Количество накопленных отходов, периодичность сдачи
	(Например) Договор № ___ от _______201__ г. ООО «_____», лицензия № ____________ от _________201__ и № __________ от _______201__ г.

	18 
	 Металлические контейнеры, установленные на площадке с твердым покрытием на территории предприятия
	4 62 200 99 20 4
	Отходы, содержащие алюминий (в том числе алюминиевую пыль), несортированные
	4
	Количество накопленных отходов, периодичность сдачи
	(Например) Договор № ___ от _______201__ г. ООО «_____», лицензия № ____________ от _________201__ и № __________ от _______201__ г.

	19 
	Металлические контейнеры, установленные на площадке с твердым покрытием на территории предприятия
	4 62 300 99 20 4
	Отходы, содержащие титан (в том числе титановую пыль), несортированные
	4
	Количество накопленных отходов, периодичность сдачи
	(Например) Договор № ___ от _______201__ г. ООО «_____», лицензия № ____________ от _________201__ и № __________ от _______201__ г.

	20 
	Объект временного хранения колодок (металлический контейнер в гараже)
	4 62 400 01 51 3
	Лом и отходы изделий из свинца незагрязненные
	3
	Количество накопленных отходов, периодичность сдачи
	Собственное использование

	21 
	Объект временного складирования опилок (контейнер в стройотделе)
	4 62 400 02 21 3
	Лом и отходы свинца в кусковой форме незагрязненные
	3
	Количество накопленных отходов, соблюдение противопожарных мер, периодичность сдачи в гараж для повторного использования
	Собственное использование

	22 
	Объект временного складирования лома (в бункерах в цехах)
	4 62 400 03 20 3
	Лом свинца несортированный
	3
	Количество накопленных отходов, периодичность сдачи
	Собственное использование

	23 
	Объект временного складирования тросов (на поддонах на твердой поверхности около цехов перемотки тросов)  
	4 62 400 99 20 2
	Отходы, содержащие свинец (в том числе пыль и/или опилки свинца), несортированные
	2
	Количество накопленных отходов, периодичность сдачи
	Собственное использование  

	24 
	Объект временного складирования, стружка (металлический бункер около механического цеха)
	4 62 500 01 51 3
	Лом и отходы изделий из цинка незагрязненные
	3
	Количество накопленных отходов, периодичность сдачи
	Собственное использование

	25 
	Объект временного складирования лома (в бункерах в цехах)
	4 62 500 02 21 3
	Лом и отходы цинка в кусковой форме незагрязненные
	3
	Количество накопленных отходов, периодичность сдачи
	Собственное использование

	26 
	Объект временного складирования, стружка (металлический бункер около механического цеха)
	3 05 100 01 21 4
	Отходы коры
	4
	Количество накопленных отходов, периодичность сдачи
	Собственное использование

	27 
	Объект временного складирования лома (в бункерах в цехах)
	3 05 100 02 29 4
	Кора с примесью земли
	4
	Количество накопленных отходов, периодичность сдачи
	Собственное использование

	28 
	 Металлические контейнеры, установленные на площадке с твердым покрытием на территории предприятия
	3 05 311 01 42 4
	Пыль древесная от шлифовки натуральной чистой древесины
	4
	Количество накопленных отходов, периодичность сдачи
	(Например) Договор № ___ от _______201__ г. ООО «_____», лицензия № ____________ от _________201__ и № __________ от _______201__ г.

	29 
	Металлические контейнеры, установленные на площадке с твердым покрытием на территории предприятия
	3 05 312 01 29 4
	Обрезь фанеры, содержащей связующие смолы
	4
	Количество накопленных отходов, периодичность сдачи
	(Например) Договор № ___ от _______201__ г. ООО «_____», лицензия № ____________ от _________201__ и № __________ от _______201__ г.

	30 
	 Металлические контейнеры, установленные на площадке с твердым покрытием на территории предприятия
	3 05 312 02 29 4
	Брак фанерных заготовок, содержащих связующие смолы
	4
	Количество накопленных отходов, периодичность сдачи
	(Например) Договор № ___ от _______201__ г. ООО «_____», лицензия № ____________ от _________201__, и № __________ от _______201__ г.






	Вариант
	Объекты временного хранения (складирования) отходов
	Наименование отхода
	Код отхода по ФККО
	Класс опасности отхода
	Контролируемые показатели
	Системы удаления отходов

	1
	Объект временного хранения ртутьсодержащих ламп (металлический контейнер в ЦРП-1) в закрытом металлическом контейнере на контейнерных площадках
	Ртутные лампы люминесцентные, ртутьсодержащие трубки отработанные и брак
	353 301 0013 01 
	1
	Количество накопленных отходов, целостность ламп, периодичность вывоза
	(Например) Договор № _1__ от _______201__ г. ООО «_____», лицензия № ____________ от _________201__ и № __________ от _______201__ г.
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Таблица 4
Схема этапов технологического цикла отхода «Ртутные лампы люминесцентные, ртутьсодержащие трубки отработанные и брак»
	1-й этап     
	Появление отхода – в результате истечения срока службы

	2-й этап     
	Сбор и накопление – в металлических контейнерах на контейнерных площадках

	3-й этап     
	Идентификация – присвоение отходу классификационного номера и кодирование его свойств

	4-й этап     
	Сортировка (с обезвреживанием при необходимости) – разделение и/или смешивание отходов, согласно определенным критериям, на качественно различающиеся составляющие

	5-й этап     
	Паспортизация – заполнение паспорта установленной формы и регистрация их в соответствии с порядком

	6-й этап     
	Упаковка и маркировка – в специальные контейнеры

	7-й этап     
	Транспортирование и складирование (размещение) – перевозка со скоростью не более 60 км/час 

	8-й этап    
	Хранение – под навесом, в контейнерах

	9-й этап    
	Избавление – по договору




Форма 1
ДОГОВОР № 1
на оказание услуг по вывозу отходов
г.________________ «___» ____________ 20ХХ г.
Стороны в лице _____________, действующего на основании устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ________________ в лице ____________, действующего на основании _________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель оказывает Заказчику следующие услуги: вывоз отходов, образующихся в процессе производства Заказчика с его объекта по адресу: __________________________________________________________________ 
2. НОМЕНКЛАТУРА И ХАРАКТЕРИСТИКА ОТХОДОВ
2.1. Отходы, подлежащие вывозу, включают в себя:
– ртутные лампы люминесцентные, ртутьсодержащие трубки отработанные и брак.
2.2. Сбор бытовых отходов и мусора производится:
– (металлический контейнер в ЦРП-1) в закрытом металлическом контейнере на контейнерных площадках.
2.3. Очистка контейнеров от бытовых отходов и мусора производится:
– по мере накопления в соответствии с лимитами.
2.4. Исполнитель производит очистку контейнеров в период с ___ часов до ___ часов.
2.5. Отходы, не выделенные в п. 2.1 настоящего договора, подлежат вывозу только после согласования с Исполнителем.
2.6. Не подлежат вывозу люминесцентные лампы, промасленная ветошь, аккумуляторы.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель производит вывоз отходов по заявкам с объектов, указанных Заказчиком.
3.2. Заказчик до ___ часов подает заявку диспетчеру с указанием адреса объекта и предполагаемым количеством машин. При передаче заявки представитель Заказчика сообщает диспетчеру Ф.И.О. передавшего заявку, а диспетчер Ф.И.О. того, кто принял информацию.
3.3. Исполнитель выполняет заявки не позднее ___ часов с момента их поступления.
3.4. Заказчик обязан своевременно производить оплату согласно п. 4 и п. 5 настоящего Договора.
3.5. Исполнитель и Заказчик совместно подписывают общий акт сдачи-приемки работ. Общий акт подписывается ежемесячно по объемам работ, выполненным в течение данного календарного месяца.
3.6. После каждого вывоза отходов Заказчик подписывает водителям Исполнителя рабочий акт, подтверждающий вывоз, или делает отметку в путевом листе. В случае если Заказчик не сделал письменную отметку, объем вывезенных отходов согласовывается устно представителями Заказчика и Исполнителя.
3.7. При подписании общего акта приемки работ:
– Исполнитель предоставляет Заказчику рабочие акты или копии путевых листов (п. 3.6);
– Исполнитель и Заказчик основываются на устном согласовании сторон (п. 3.6).
3.8. Исполнитель выписывает счет-фактуру и передает ее Заказчику не позднее ___ дней с даты подписания общего акта сдачи-приемки работ (согласно п. 3 ст. № 168 Налогового кодекса РФ, часть вторая).
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае задержки выполнения работ по вине Исполнителя более чем на ___ часов после поступления заявки Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере ___ % суммы счета за данный объем работ за каждый день просрочки.
4.2. Заказчик обязуется производить загрузку бункера Исполнителя не менее одного раза в неделю.
4.3. В случае несоблюдения п. 4.2 Заказчик обязуется оплатить Исполнителю простой бункера в размере ___ % стоимости вывоза бункера, указанного в Приложении № 1.
4.4. В случае задержки оплаты выполненных работ более ___ дней с момента получения Заказчиком счета на оплату Заказчик выплачивает Исполнителю штраф в размере ___ % от суммы счета за каждый день просрочки.
4.5. В случае если вывоз отходов осуществляется с использованием а/м типа «ЗИЛ»-бункеровоз и бункеров, принадлежащих Исполнителю, Заказчик несет ответственность в пользу Исполнителя за сохранность бункера на объекте и в случае хищения бункера с объекта Заказчика возмещает Исполнителю стоимость бункера в соответствии со стоимостью, указанной в Приложении к Договору.
4.6. Заказчик обязуется принять все необходимые меры для предотвращения хищения бункеров, в том числе обязуется контролировать момент взятия бункеров машинами Исполнителя, и делать отметку в акте или путевом листе (см. п. 3.6).
4.7. Заказчик обязуется контролировать момент погрузки бункеров силами Исполнителя или своими силами и в случае погрузки и вывоза на полигон имущества, необходимого Заказчику или третьим лицам, Исполнитель не несет ответственности за данное имущество.
4.8. При погрузке бункеров силами Заказчика последний обязуется не допускать перегруза бункеров и руководствоваться при погрузке указаниями водителя и ответственного лица Исполнителя. В случае перегруза бункера Заказчик обязуется разгрузить его своими силами.
4.9. В случае задержки оплаты выполненных работ более чем на ___ дня (-ей) с момента получения счета на оплату Исполнитель имеет право приостановить выполнение работ до момента оплаты.
5. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА
5.1. Расценки на вывоз отходов устанавливаются Исполнителем и указываются в Приложении к настоящему Договору, которое является неотъемлемой частью Договора.
5.2. Счет на оплату выставляется на основании Акта приемки-сдачи работ. Оплата работ производится Заказчиком согласно выставленным счетам на оплату в течение __ банковских дней с момента получения счета.
5.3. Все суммы, причитающиеся Исполнителю по настоящему Договору, должны уплачиваться переводом на банковский счет Исполнителя.
5.4. Расценки могут быть изменены в соответствии с изменениями цен на топливо, захоронение отходов, изменениями в законодательстве, инфляцией, что оформляется дополнительным Приложением к Договору.
5.5. В случае изменения цен Исполнитель направляет Заказчику:
– письменное уведомление об изменении цен с указанием даты, начиная с которой действуют новые расценки;
– Приложение к Договору с указанием новых расценок.
5.6. В случае если Заказчик не сообщил в письменной форме о несогласии с новыми расценками до момента начала работ по новым расценкам, Исполнитель продолжает работу и выставляет счета за выполненные работы на основании новых цен.
5.7. В случае несогласия Заказчика с новыми расценками до момента начала работ по новым расценкам Стороны согласовывают возможность дальнейшего сотрудничества.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Все споры и разногласия по настоящему Договору подлежат рассмотрению в Арбитражном суде, если Стороны не придут к обоюдному согласию по предмету спора.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Ни одна из сторон настоящего Договора не будет нести никакой ответственности за полное или частичное неисполнение любого из своих обязательств, если неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств, как:
– наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия;
– война или военные действия;
– акты или действия государственных органов;
– любые другие обстоятельства, находящиеся вне контроля субъектов и возникшие после заключения настоящего Договора.
7.2. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияет на исполнение обязательств в срок, установленный в Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обязательства, но не более ___ календарных дней, после чего Договор может быть расторгнут без взаимных претензий между Сторонами настоящего Договора.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Все взаимоотношения между Заказчиком и Исполнителем определяются в соответствии с условиями настоящего Договора.
8.2. Оказание Заказчику услуг, не входящих в обязанности Исполнителя по условиям настоящего Договора, оплачиваются Заказчиком отдельно и в соответствии с соглашением, в котором определяются стоимость и порядок оплаты за предоставляемые услуги.
8.3. Для оперативного разрешения всех возникающих вопросов по данному Договору и контроля за выполнением работ Заказчик назначает своего ответственного представителя по тел.: __________. Со стороны Исполнителя ответственным назначается диспетчер.
9. ЮРИДИЧЕСКАЯ И ПРАВОВАЯ СТОРОНА ДОГОВОРА
9.1. Договор вступает в силу с даты его подписания.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую силу.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Договор заключен на период с «___» _______ 20__ года по «___» ______ 20___ года.
10.2. В случае если ни одна из Сторон не известит другую о прекращении действия Договора, Договор пролонгируется на каждый последующий год. 
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик: юр. адрес:
Почтовый адрес:
ИНН: КПП: Банк: Рас/счет: Корр/счет: БИК:
Исполнитель: юр. адрес:
Почтовый адрес:
ИНН: КПП: Банк: Рас/счет: Корр/счет: БИК:
12. ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик _________________
Исполнитель _________________
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Таблица 4 
Схема этапов технологического цикла отхода «_________________________________________»                                                                                        

	1-й этап     
	Появление отхода    

	2-й этап     
	Сбор и накопление   

	3-й этап     
	Идентификация

	4-й этап     
	Сортировка (с обезвреживанием при необходимости)

	5-й этап     
	Паспортизация

	6-й этап     
	Упаковка и маркировка

	7-й этап     
	Транспортирование и складирование (размещение)

	8-й этап    
	Хранение

	9-й этап    
	Избавление (путем утилизации и/или удаления отходов)



Форма 1
ДОГОВОР № 1
на оказание услуг по вывозу отходов
г.________________ «___» ________ 2018 г.
Стороны в лице _______, действующего на основании _______, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и в лице _______, действующего на основании _______, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель оказывает Заказчику следующие услуги: вывоз отходов, образующихся в процессе производства Заказчика с его объекта по адресу: __________________________________________________________________ 
2. НОМЕНКЛАТУРА И ХАРАКТЕРИСТИКА ОТХОДОВ
2.1. Отходы, подлежащие вывозу, включают в себя:
____________________________________________________________________________________________________________________________________
2.2 Сбор бытовых отходов и мусора производится:
____________________________________________________________________________________________________________________________________
2.3 Очистка контейнеров от бытовых отходов и мусора производится:
____________________________________________________________________________________________________________________________________
2.4 Исполнитель производит очистку контейнеров в период с ___ часов до ___ часов.
2.5. Отходы, не выделенные в п. 2.1 настоящего договора, подлежат вывозу только после согласования с Исполнителем.
2.6. Не подлежат вывозу люминесцентные лампы, промасленная ветошь, аккумуляторы.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель производит вывоз отходов по заявкам с объектов, указанных Заказчиком.
3.2. Заказчик до __ часов подает заявку диспетчеру с указанием адреса объекта и предполагаемым количеством машин. При передаче заявки представитель Заказчика сообщает диспетчеру Ф.И.О. передавшего заявку, а диспетчер Ф.И.О. того, кто принял информацию.
3.3. Исполнитель выполняет заявки не позднее ___ часов с момента их поступления.
3.4. Заказчик обязан своевременно производить оплату согласно п. 4 и п. 5 настоящего Договора.
3.5. Исполнитель и Заказчик совместно подписывают общий акт сдачи-приемки работ. Общий акт подписывается ежемесячно по объемам работ, выполненным в течение данного календарного месяца.
3.6. После каждого вывоза отходов Заказчик подписывает водителям Исполнителя рабочий акт, подтверждающий вывоз, или делает отметку в путевом листе. В случае если Заказчик не сделал письменную отметку, объем вывезенных отходов согласовывается устно представителями Заказчика и Исполнителя.
3.7. При подписании общего акта приемки работ:
– Исполнитель предоставляет Заказчику рабочие акты или копии путевых листов (п. 3.6);
– Исполнитель и Заказчик основываются на устном согласовании сторон (п. 3.6).
3.8. Исполнитель выписывает счет-фактуру и передает ее Заказчику не позднее ___ дней с даты подписания общего акта сдачи-приемки работ (согласно п. 3 ст. № 168 Налогового кодекса РФ, часть вторая).
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае задержки выполнения работ по вине Исполнителя более чем на ___ часов после поступления заявки Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере ___ % суммы счета за данный объем работ за каждый день просрочки.
4.2. Заказчик обязуется производить загрузку бункера Исполнителя не менее одного раза в неделю.
4.3. В случае несоблюдения п. 4.2 Заказчик обязуется оплатить Исполнителю простой бункера в размере ___ % стоимости вывоза бункера, указанного в Приложении № 1.
4.4. В случае задержки оплаты выполненных работ более ___ дней с момента получением Заказчиком счета на оплату Заказчик выплачивает Исполнителю штраф в размере ___ % от суммы счета за каждый день просрочки.
4.5. В случае если вывоз отходов осуществляется с использованием а/м типа «ЗИЛ»-бункеровоз и бункеров, принадлежащих Исполнителю, Заказчик несет ответственность в пользу Исполнителя за сохранность бункера на объекте и в случае хищения бункера с объекта Заказчика возмещает Исполнителю стоимость бункера в соответствии со стоимостью, указанной в Приложении к Договору.
4.6. Заказчик обязуется принять все необходимые меры для предотвращения хищения бункеров, в том числе обязуется контролировать момент взятия бункеров машинами Исполнителя, и делать отметку в акте или путевом листе (см. п. 3.6).
4.7. Заказчик обязуется контролировать момент погрузки бункеров силами Исполнителя или своими силами и в случае погрузки и вывоза на полигон имущества, необходимого Заказчику или третьим лицам, Исполнитель не несет ответственности за данное имущество.
4.8. При погрузке бункеров силами Заказчика последний обязуется не допускать перегруза бункеров и руководствоваться при погрузке указаниями водителя и ответственного лица Исполнителя. В случае перегруза бункера Заказчик обязуется разгрузить его своими силами.
4.9. В случае задержки оплаты выполненных работ более чем на ___ дня (-ей) с момента получения счета на оплату Исполнитель имеет право приостановить выполнение работ до момента оплаты.
5. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА
5.1. Расценки на вывоз отходов устанавливаются Исполнителем и указываются в Приложении к настоящему Договору, которое является неотъемлемой частью Договора.
5.2. Счет на оплату выставляется на основании Акта приемки-сдачи работ. Оплата работ производится Заказчиком согласно выставленным счетам на оплату в течение ___ банковских дней с момента получения счета.
5.3. Все суммы, причитающиеся Исполнителю по настоящему Договору, должны уплачиваться переводом на банковский счет Исполнителя.
5.4. Расценки могут быть изменены в соответствии с изменениями цен на топливо, захоронение отходов, изменениями в законодательстве, инфляцией, что оформляется дополнительным Приложением к Договору.
5.5. В случае изменения цен Исполнитель направляет Заказчику:
– письменное уведомление об изменении цен с указанием даты, начиная с которой действуют новые расценки;
– Приложение к Договору с указанием новых расценок.
5.6. В случае если Заказчик не сообщил в письменной форме о несогласии с новыми расценками до момента начала работ по новым расценкам, Исполнитель продолжает работу и выставляет счета за выполненные работы на основании новых цен.
5.7. В случае несогласия Заказчика с новыми расценками до момента начала работ по новым расценкам Стороны согласовывают возможность дальнейшего сотрудничества.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Все споры и разногласия по настоящему Договору подлежат рассмотрению в Арбитражном суде, если Стороны не придут к обоюдному согласию по предмету спора.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Ни одна из Сторон настоящего Договора не будет нести никакой ответственности за полное или частичное неисполнение любого из своих обязательств, если неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств, как:
– наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия;
– война или военные действия;
– акты или действия государственных органов;
– любые другие обстоятельства, находящиеся вне контроля субъектов и возникшие после заключения настоящего Договора.
7.2. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияет на исполнение обязательств в срок, установленный в Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обязательства, но не более __ календарных дней, после чего Договор может быть расторгнут без взаимных претензий между Сторонами настоящего Договора.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Все взаимоотношения между Заказчиком и Исполнителем определяются в соответствии с условиями настоящего Договора.
8.2. Оказание услуг Заказчику, не входящих в обязанности Исполнителя по условиям настоящего Договора, оплачиваются Заказчиком отдельно и в соответствии с соглашением, в котором определяются стоимость и порядок оплаты за предоставляемые услуг.
8.3. Для оперативного разрешения всех возникающих вопросов по данному Договору и контроля за выполнением работ Заказчик назначает своего ответственного представителя по тел.: ____________. Со стороны Исполнителя ответственным назначается диспетчер.
9. ЮРИДИЧЕСКАЯ И ПРАВОВАЯ СТОРОНА ДОГОВОРА
9.1. Договор вступает в силу с даты его подписания.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую силу.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Договор заключен на период с «___» _______ 2018 года по «___» __________ 2018 года.
10.2. В случае если ни одна из Сторон не известит другую о прекращении действия Договора, Договор пролонгируется на каждый последующий год. 
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик: юр. адрес: 
Почтовый адрес: 
ИНН: КПП: Банк: Рас/счет: Корр/счет: БИК:
Исполнитель: юр. адрес:
Почтовый адрес: 
ИНН: КПП: Банк: Рас/счет: Корр/счет: БИК:
12. ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик _________________
Исполнитель _________________




Практическое задание 12 
Плата за негативное воздействие на окружающую среду. Расчет платы и заполнение декларации по расчету платы за размещение отходов производства

		Тема 3. Обращение с отходами производства и потребления
		Задание: провести расчет суммы платы за размещение отходов и заполнить форму декларации. 
		Цель задания: формирование у студентов знаний о порядке представления декларации о плате за размещение отходов и практических навыков расчета значений суммы платы за размещение отходов.
		Учебные вопросы
1. Для каких объектов расчет платы и заполнение декларации по расчету платы за размещение отходов производства являются обязательными?
2. Плата за негативное воздействие на окружающую среду. Порядок и основные условия заполнения декларации по расчету платы за размещение отходов.
3. Коэффициенты, применяемые к ставке платы за размещение отходов. Понятие. Виды.

Нормативная правовая база 
1. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (ред. от 30.12.2021).
2.  Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (30.12.2021).
3. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 10.12.2020 № 1043 «Об утверждении Порядка представления декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду и ее формы и о признании утратившими силу приказов Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 9.01.2017 № 3 и от 30.12.2019 № 899».
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 13.09.2016 № 913 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах» (ред. от 24.01.2020).

Теоретическая часть
Статьей 16 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» установлено, что негативное воздействие на окружающую среду является платным (ред. от 30.12.2021).
[bookmark: dst100007]Согласно статье 23 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (30.12.2021). (далее – Закон) плата за размещение отходов взимается с индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 3 марта 2017 г. № 255 «Об исчислении и взимании платы за негативное воздействие на окружающую среду» (ред. от 17.08.2020) все юридические лица и индивидуальные предприниматели сдают расчет за негативное воздействие на окружающую среду.
Нормативы платы, дополнительные повышающие и понижающие коэффициенты установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2016 № 913 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах» (ред. от 24.01.2020).
При формировании расчета платы за негативное воздействие на окружающую среду необходимо применять новые наименования и коды отходов из ФККО, приказ № 242 от 22.05.2017 (ред. от 04.10.2021).
Отчетный период для платы за негативное воздействие на окружающую среду – квартал, а срок уплаты установлен не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 
Все операции с отходами отражаются в расчетах за тот отчетный период, в котором данная операция была отражена в учете в соответствии с установленным порядком.
При заполнении раздела 4 следует указать:
· регистрационный номер объекта негативного воздействия (объекта размещения отходов) (в случае присвоения); 
· наименование и адрес местонахождения объекта негативного воздействия;
· номер, дата выдачи и срок действия лимита на размещение отходов;
· характеристики объекта негативного воздействия (объекта размещения отходов): находится в пределах промышленной зоны источника негативного воздействия или за пределами данной зоны; является или не является специализированным полигоном (промышленной площадкой), оборудованным в соответствии с установленными требованиями.
Границы промышленной площадки определяются в соответствии с границами земельного участка, на котором (которых) расположен соответствующий источник (объект размещения отходов) и которые указаны в соответствующих правоустанавливающих документах.
Нормативы платы за размещение отходов производства и потребления

	Вид отходов (по классам опасности
для окружающей среды)

	Единица
измерения


	Нормативы платы за размещение 1 единицы измерения отходов в пределах установленных лимитов размещения (рублей)

	Отходы I класса опасности 
(чрезвычайно опасные)
	Тонна  
	1739,2

	Отходы II класса опасности 
(высокоопасные)
	Тонна  
	1990,2


	Отходы III класса 
опасности  (умеренно опасные)
	Тонна  

	1327


	Отходы IV класса опасности (малоопасные) (за исключением твердых коммунальных отходов IV класса опасности (малоопасные)
	Тонна  
	663,2


	5.Отходы V класса опасности
(практически неопасные):
	
	

	добывающей промышленности
	Тонна  
	1,1

	перерабатывающей
промышленности
	Тонна  
	40,1

	прочие 
	Тонна  

	17,3



Коэффициенты, учитывающие экологические факторы (состояние атмосферного воздуха и почвы), по территориям экономических районов Российской Федерации

	  Экономические районы
  Российской Федерации   
	Значение коэффициента         

	
	для атмосферного
воздуха
	для почвы

	Северный
	1,4
	1,4

	 Северо-Западный
	1,5
	1,3

	 Центральный
	1,9
	1,6

	 Волго-Вятский
	1,1
	1,5

	 Центрально-Черноземный
	1,5
	2

	 Поволжский
	1,9
	1,9

	 Северо-Кавказский
	1,6
	1,9

	 Уральский
	2
	1,7

	 Западно-Сибирский
	1,2
	1,2

	 Восточно-Сибирский
	1,4
	1,1

	 Дальневосточный
	1
	1,1

	 Калининградская область
	1,5
	1,3



	Алгоритм выполнения задания
1. Изучите теоретическую часть к заданию 12.
2. Выберите вариант задания из табл. 1 и из табл. 2.
3. Проведите расчет платы и заполните декларацию по расчету платы за размещение отходов (форма 1) по методике, изложенной ниже.
4. Дайте краткие ответы на учебные вопросы.
Примечания
1. Значения граф, заданные условием табл. 2 вариантов, отмечены знаком «Х» в бланках практического задания.
2. Значения граф, не указанные в таблице вариантов, которые необходимо заполнить самостоятельно, по своему усмотрению или взять из примера выполнения практического задания, отмечены знаком «*» в бланках выполнения задания.
3. Значения граф, отмеченные знаком «–», заполнять необязательно.

Таблица 1
 Номер варианта выбирается по первой букве фамилии студента.
	Первые буквы фамилии
	№ варианта
	Первые буквы фамилии
	№ варианта

	Аа – Ам,  Ан – Ая
	1
	Оа – Ом 
	16

	Ба – Бм, Бн – Бя
	2
	Па – Пм, Пн – Пя
	17

	Ва – Вм, Вн – Вя
	3
	Ра – Рм, Рн – Ря
	18

	Га – Гм, Гн – Гя
	4
	Са – См, Сн – Ся
	19

	Да – Дм, Дн – Дя
	5
	Та – Тм, Тн – Тя
	20

	Еа – Ея
	6
	У
	21

	Жа – Жм, Жн – Жя
	7
	Ф
	22

	За – Зм, Зн – Зя
	8
	Х
	23

	Иа – Им, Ин – Ия
	9
	Ц
	24

	Ка – Км, Кн – Кя
	10
	Ч
	25

	Ла – Лм, Лн – Ля
	11
	Ш
	26

	Ма – Мм, Мн – Мя
	12
	Щ
	27

	На – Ни 
	13
	Э
	28

	Нк – Ня
	14
	Ю
	29

	Он – Оя
	15
	Я
	30




Таблица 2 
Количество размещаемых отходов в отчетном периоде. Варианты для выполнения проверяемого задания
	
Ва-ри-ант
	Выполняемые работы
	Код отхода по ФККО
	Наименование вида отхода
	Класс опасности
	
Количество размещаемых отходов в отчетном периоде, т
	
Установленный лимит на размещение отходов

	(Цех/участок) Эксплуатация, обслуживание и ремонт автотранспорта

	1
	Замена при техническом обслуживании транспортных средств
	9 21 110 01 50 4
	Шины пневматические автомобильные отработанные
	4
	
0,001
	
0,001

	2
	Замена при техническом обслуживании транспортных средств
	9 21 120 01 50 4
	Камеры пневматических шин автомобильных отработанные
	4
	
0,003
	
0,003

	3
	Замена при техническом обслуживании транспортных средств
	9 21 130 01 50 4
	Покрышки пневматических шин с тканевым кордом отработанные
	4
	
1,121
	
1,121

	4
	Замена при техническом обслуживании транспортных средств
	9 21 130 02 50 4
	Покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные
	4
	
0,027
	
0,027

	5
	Замена антифриза
	9 21 210 01 31 3
	Отходы антифризов на основе этиленгликоля
	3
	
0,021
	
0,021

	6
	Замена при техническом обслуживании транспортных средств
	9 21 301 01 52 4
	Фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные
	4
	 0,68
	0,68

	7
	Очистка трансформаторных масел центрифугированием
	9 21 302 01 52 3
	Фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные 
	3
	0,45
	0,45

	8
	Замена при техническом обслуживании транспортных средств
	9 21 303 01 52 3
	Фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные
	3
	
0,89
	
0,89

	9
	Снятие загрязненного грунта

	9 31 100 01 39 3
	Грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и более)
	3
	
1,518
	
1,518

	10
	Замена при техническом обслуживании транспортных средств
	9 21 110 01 50 4
	Шины пневматические автомобильные отработанные
	4
	
0,19
	
0,19

	(Цех/участок) Служба по ремонту зданий и помещений

	11
	Ремонт зданий и помещений
	4 62 400 99 20 2
	Отходы, содержащие свинец (в том числе пыль и/или опилки свинца), несортированные
	2
	2,498
	2,498

	12
	Ремонт зданий и помещений
	4 62 500 01 51 3
	Лом и отходы изделий из цинка незагрязненные
	3
	2,005
	2,005

	13
	Ремонт зданий и помещений
	3 41 001 01 42 4
	Пыль стеклянная
	4
	0,26
	0,26

	14
	Ремонт зданий и помещений
	3 42 410 02 42 4
	Пыль керамзитовая
	4
	
0,20
	
0,20

	15
	Ремонт зданий и помещений
	3 43 100 01 42 4
	Пыль керамическая
	4
	
0,21
	
0,21


	16
	Ремонт зданий и помещений
	3 43 210 02 42 4
	Пыль кирпичная
	4
	
0,22
	
0,22

	17
	Ремонт зданий и помещений
	3 45 100 11 42 3
	Пыль цементная
	3
	
0,23
	
0,23

	(Цех/участок) Участок обработки металлов

	18
	Замена при техническом обслуживании металлообрабатывающих станков
	4 62 200 99 20 4
	Отходы, содержащие алюминий (в том числе алюминиевую пыль), несортированные
	4
	
0,27
	
0,27

	19
	Замена при техническом обслуживании металлообрабатывающих станков
	4 62 300 99 20 4
	Отходы, содержащие титан (в том числе титановую пыль), несортированные
	4
	
0,48
	
0,48

	20
	Замена деталей при ремонте машин и оборудования
	4 62 400 01 51 3
	Лом и отходы изделий из свинца незагрязненные
	3
	
2,90
	
2,90

	21
	Обработка металла на точильно-шлифовальных (наждачных) станках
	4 62 400 02 21 3
	Лом и отходы свинца в кусковой форме незагрязненные
	3
	
0,30
	
0,30

	22
	Обработка металла на точильно-шлифовальных (наждачных) станках
	4 62 400 03 20 3
	Лом свинца несортированный
	3
	
0,31
	
0,31

	23
	Проведение сварочных работ
	4 62 400 99 20 2
	Отходы, содержащие свинец (в том числе пыль и/или опилки свинца), несортированные
	2
	
0,32
	
0,32

	24
	Замена при техническом обслуживании металлообрабатывающих станков
	4 62 500 01 51 3
	Лом и отходы изделий из цинка незагрязненные
	3
	
0,33
	
0,33

	25
	Замена пришедших в негодность абразивных кругов
	4 62 500 02 21 3
	Лом и отходы цинка в кусковой форме незагрязненные
	3
	
1,34
	
1,34

	(Цех/участок) Участок обработки изделий из дерева

	26
	Обработка натуральной чистой древесины
	3 05 100 01 21 4
	Отходы коры
	4
	
3,57
	
3,57

	27
	Обработка натуральной чистой древесины
	3 05 100 02 29 4
	Кора с примесью земли
	4
	
0,001
	
0,001

	28
	Обработка пиломатериалов на деревообрабатывающих станках
	3 05 311 01 42 4
	Пыль древесная от шлифовки натуральной чистой древесины
	4
	
0,003
	
0,003

	29
	Сборка мебели
	3 05 312 01 29 4
	Обрезь фанеры, содержащей связующие смолы
	4
	
1,121
	
1,121

	30
	Сборка мебели
	3 05 312 02 29 4
	Брак фанерных заготовок, содержащих связующие смолы
	4
	
0,027
	
0,027



Методика и выполнения задания
	Проанализируйте Приказ Минприроды РФ от 9.01.2017 № 3 «Об утверждении порядка представления декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду и ее формы».
	В столбце 1 указывается порядковый номер строки.
	В столбце 2 указывается наименование вида отхода в соответствии с федеральным классификационным каталогом отходов – ФККО, который формируется Федеральной службой по надзору в сфере природопользования в соответствии с Порядком ведения государственного кадастра отходов, утвержденным Приказом Минприроды России от 30.09.2011 № 792 (зарегистрирован в Минюсте России 16 ноября 2011 года, регистрационный № 22313).
	В столбце 3 указывается код отхода в соответствии с ФККО. Если отход не внесен в ФККО, то в соответствующей строке столбца 3 ставится прочерк.
	В столбце 4 указывается класс опасности отхода в соответствии с ФККО.
	В столбце 5 указывается установленный лимит на размещение отхода.
	В строках столбца 5 при заполнении субъектом малого или среднего предпринимательства указывается количество отходов в соответствии с отчетностью об отходах.
	В столбце 6 указывается фактическое количество отходов, образованных в отчетном периоде в собственном производстве (в тоннах).
	В столбце 7 указывается фактическое количество отходов в отчетном периоде, утилизированных в течение 11 месяцев в собственном производстве, а также передаваемых для утилизации сторонним организациям (в тоннах). В случае если утилизация отходов в собственном производстве не осуществлялась и (или) отходы не передавались на утилизацию сторонним организациям, в столбце 7 ставится прочерк.
	В столбце 8 указывается фактическое количество отходов в отчетном периоде, подвергшихся обезвреживанию в собственном производстве, а также переданных в целях обезвреживания сторонним организациям (в тоннах). В случае если отходы не подвергались обезвреживанию в собственном производстве и (или) не передавались для целей обезвреживания сторонним организациям, в столбце 8 ставится прочерк.
	В столбце 9 указывается фактическое количество накопленных отходов предыдущего отчетного периода, которые не были утилизированы в течение 11 месяцев в собственном производстве и (или) не переданы для утилизации сторонним организациям (в тоннах). В случае если отсутствуют отходы предыдущего отчетного периода, которые накапливались и не были утилизированы в течение 11 месяцев в собственном производстве и (или) переданы для утилизации сторонним организациям, в столбце 9 ставится прочерк.
	В столбце 10 указывается фактический остаток отходов на конец отчетного периода, срок накопления которых не превысил 11 месяцев (в тоннах).
	При отсутствии фактических остатков отходов на конец отчетного периода, срок накопления которых не превысил 11 месяцев, в столбце 10 ставится прочерк.
	В столбце 11 указывается фактическое количество твердых коммунальных отходов, переданных по договорам оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами, региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами, осуществляющим деятельность по их размещению (в тоннах).
	При отсутствии фактического количества твердых коммунальных отходов, переданных по договорам оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами, региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами, осуществляющими деятельность по их размещению, в столбце 11 ставится прочерк.
	В столбце 12 указывается фактическое количество отходов (кроме твердых коммунальных отходов), размещенных в отчетном периоде либо переданных в целях размещения другим организациям (в тоннах). Значение показателя строки столбца 12 равняется сумме значений показателей по данной строке в порядке:
– ст. 12 = ст. 13 + ст. 14.
	В столбце 13 указывается фактическое количество отходов, размещенных в отчетном периоде, равное или менее лимитов на размещение отходов.
	В строках столбца 13 при заполнении субъектом малого или среднего предпринимательства указывается значение показателя в размере количества размещенных отходов на собственных и (или) сторонних организаций объектах размещения отходов в соответствии с отчетностью об отходах, и его величина не может превышать значения показателя в столбце 12.
	В столбце 14 указывается фактическое количество отходов, размещенных сверх лимитов на размещение отходов в отчетный период (в тоннах).
	В строках столбца 14 при заполнении субъектом малого или среднего предпринимательства указывается значение показателя в размере количества размещенных отходов на собственных и (или) сторонних организаций объектах размещения отходов, превышающих количество отходов, указанных в отчетности об отходах, и его величина не может превышать значения показателя в столбце 12.
	В столбце 15 указывается ставка платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении 1 тонны отходов (в рублях за тонну), в соответствии с Постановлением № 913.
В столбце 16 указывается коэффициент Кисп, равный 0, применяемый к ставке платы за отходы, подлежащие накоплению и утилизированные в собственном производстве в соответствии с технологическим регламентом либо переданные для утилизации сторонним организациям в течение срока не более 11 месяцев.
В столбце 17 указывается коэффициент Кл, равный 1, применяемый к ставке платы за объем или массу размещенных отходов производства и потребления в пределах лимитов на их размещение, а также в соответствии с отчетностью об отходах.
В столбце 18 указывается коэффициент Ксл, за объем или массу отходов производства и потребления, размещенных с превышением установленных лимитов на их размещение, а также с превышением объема или массы отходов производства и потребления, указанных в отчетности об отходах, равный 5. Если нет сверхлимитного размещения, то коэффициент равен 0.
В столбцах 19, 20 и 21 указываются стимулирующие коэффициенты, применяемые к ставке платы за размещение отходов. 
Стимулирующие коэффициенты указываются в соответствии с пунктом 6 статьи 16.3 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
В столбце 19 указывается стимулирующий коэффициент Код, равный 0, применяемый к ставке платы при размещении отходов V класса опасности добывающей промышленности посредством закладки искусственно созданных полостей в горных породах при рекультивации земель и почвенного покрова (в соответствии с разделом проектной документации «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» и (или) техническим проектом разработки месторождения полезных ископаемых). Во всех остальных случаях в строках столбца 19 указывается значение, равное 1.
В столбце 20 указывается стимулирующий коэффициент Кпо, равный 0,3, применяемый к ставке платы за размещение отходов, которые образовались в собственном производстве, в пределах установленных лимитов на их размещение на объектах размещения отходов, принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю на праве собственности либо ином законном основании и оборудованных в соответствии с установленными требованиями. Во всех остальных случаях в строках столбца 20 указывается значение, равное 1.
	В столбце 21 указывается стимулирующий коэффициент Кст, применяемый к ставке платы за размещение отходов (за исключением стимулирующих коэффициентов, указанных в столбцах 19 и 20):
– коэффициент 0,5 при размещении отходов IV, V классов опасности, которые образовались при утилизации ранее размещенных отходов перерабатывающей и добывающей промышленности;
– коэффициент 0,67 при размещении отходов III класса опасности, которые образовались в процессе обезвреживания отходов II класса опасности;
– коэффициент 0,49 при размещении отходов IV класса опасности, которые образовались в процессе обезвреживания отходов III класса опасности;
– коэффициент 0,33 при размещении отходов IV класса опасности, которые образовались в процессе обезвреживания отходов II класса опасности.
	Во всех остальных случаях в строках столбца 21 указывается значение, равное 1.
	В столбце 22 в отношении территорий и объектов, находящихся под особой охраной в соответствии с федеральными законами, указывается дополнительный коэффициент Кот, равный 2, применяемый к ставкам платы. Во всех остальных случаях в строках столбца 22 указывается значение, равное 1.
	В столбце 23 в каждой строке, соответствующей наименованию конкретного вида отхода в столбце 2, указывается сумма платы, исчисленная за фактическое размещение отходов в размерах значений показателя, данного в строке столбца 13, равного или менее установленного лимита на размещение отходов либо представленного в отчетности об отходах.
Значение показателя строки столбца 23 определяется как произведение данных соответствующей строки следующих столбцов в порядке:
 – ст. 21 = ст. 13 · ст. 15 · ст. 17 · ст. 19 · ст. 20 · ст. 21 · ст. 22.
	В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду значение показателя строки столбца 23: «ст. 23 =», а не «ст. 21 =».
	В столбце 24 в каждой строке, соответствующей наименованию конкретного вида отхода в столбце 2, указывается сумма платы, исчисленная за фактическое размещение отходов в размерах значений показателя, данного в строке столбца 14, превышающего установленный лимит на размещение отходов либо представленный в отчетности об отходах.
	Значение показателя строки столбца 24 определяется как произведение данных соответствующей строки следующих столбцов в порядке:
– ст. 24 = ст. 14 · ст. 15 · ст. 18 · ст. 19 · ст. 21 · ст. 22.
	В столбце 25 в каждой строке, соответствующей наименованию конкретного вида отхода в столбце 2, указывается сумма платы всего, исчисленная за негативное воздействие на окружающую среду при размещении отходов.
Значение показателя строки столбца 25 определяется на основании данных соответствующей строки следующих столбцов в порядке:
– ст. 25 = ст. 23 + ст. 24.
	В строке «Итого» в столбцах 23, 24, 25 указывается в целом по объекту, оказывающему негативное воздействие на окружающую среду, объекту размещения отходов сумма платы за размещение отходов.
	По строке «Всего по тем классам опасности отходов, по которым осуществляется корректировка размера платы» в столбцах 23, 24, 25 указывается в целом по объекту, оказывающему негативное воздействие на окружающую среду, объекту размещения отходов сумма платы за размещение отходов по классам опасности отходов, по которым осуществляется корректировка размера платы. В строках ниже указываются значения по каждому из классов опасности отходов, по которым осуществляется корректировка размера платы.

Образец выполнения задания 12
 Форма 1

Приказ Минприроды РФ от 9.01.2017 № 3 «Об утверждении порядка представления декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду и ее формы». Раздел 3. Расчет суммы платы за размещение отходов производства и потребления (далее – отходы) 

Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду***_____________________________________
 
Наименование объекта ***______________________________________________
 
Код объекта*** _______________________________________________
 
Адрес места нахождения объекта ___________________________________
 
Документ об утверждении нормативов*** _______ № _________________________
образования отходов и лимитов на
их размещение
 
Реквизиты отчетности об образовании, утилизации, *** ______ № ______ ________
обезвреживании, о размещении отходов
 
Наименование объекта размещения отходов *** __________________________________
 
Регистрационный номер объекта размещения отходов***   ________________________
(в случае его присвоения)
 
Адрес места нахождения объекта
размещения отходов*** __________________________
 
	Характеристика объекта размещения отходов:
	
	Включен в государственный реестр объектов размещения отходов
	
	Не включен в государственный реестр объектов размещения отходов

	 
	 
	 
	
	Не оказывает негативное воздействие на окружающую среду


 
Решение территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере природопользования об исключении негативного воздействия на окружающую среду _________________________________________________________
 
	№ п/п
	Наименование вида отходов
	Код отходов в соответствии с ФККО
	Класс опасности отходов в соответствии с ФККО
	Установленный лимит на размещение отходов (тонн)
	Движение отходов, образованных в отчетном периоде (тонн)
	Размещено в отчетном периоде, передано другим организациям в целях размещения

	
	
	
	
	
	Образовалось за отчетный период
	Утилизировано в отчетном периоде, в том числе передано в целях утилизации
	Обезврежено в отчетном периоде, в том числе передано в целях обезвреживания
	Фактически накоплено отходов предыдущего отчетного периода, не утилизированных в течение 11 месяцев
	Фактический остаток отходов на конец отчетного периода, срок накопления которых не превышает 11 месяцев
	Передано оператору/региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	 1
	 Кислота аккумуляторная серная отработан-ная
	52100101 02 01 2
	4
	0,01
	0,01
	–
	–
	–
	–
	–
	0,01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Всего по тем классам опасности отходов, по которым осуществляется корректировка размера платы
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
 















Страница № _______
 
	В том числе:
	Ставка платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении отходов (руб/
тонна)
	Коэффициент к ставке платы за отходы, накопленные и утилизированные или переданные для утилизации в течение 11 месяцев (Кисп)
	Коэффициент к ставке платы за отходы,
размещенные в пределах лимита (Кл)
	Коэффициент к ставке платы за отходы,
размещенные сверх лимита (Ксл)
	Стимулирующий коэффициент (Код)
	Стимулирующий коэффициент (Кпо)
	Стимулирующий коэффициент (Кст)
	Дополни-тельный коэффициент к ставке платы за размещение отходов (Кот)
	Сумма платы за размещение отходов (руб.)
	Сумма платы за размещение отходов (руб.)

	в пределах установленного лимита на размещение отходов
	сверх установленного лимита на размещение отходов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в пределах установленного лимита
	сверх установленного лимита
	

	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25

	0,01
	–
	248,4
	0
	1
	0
	1
	1
	1
	1
	2,48
	–
	2,48

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	 
	 
	 

	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


ст. 23 = ст. 13 · ст. 15 · ст. 17 · ст. 19 · ст. 20 · ст. 21 · ст. 22 = 2,48




Бланк выполнения задания 12
Форма 1

Приказ Минприроды РФ от 9.01.2017 № 3 «Об утверждении Порядка представления декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду и ее формы». Раздел 3. Расчет суммы платы за размещение отходов производства и потребления (далее – отходы) 

Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду_____________________________________
 
Наименование объекта ______________________________________________
 
Код объекта_______________________________________________
 
Адрес места нахождения объекта___________________________________
 
Документ об утверждении нормативов _______ № _________________________
образования отходов и лимитов на
их размещение
 
Реквизиты отчетности об образовании, утилизации, ______ №______ ________
обезвреживании, о размещении отходов
 
Наименование объекта размещения отходов __________________________________
 
Регистрационный номер объекта размещения отходов ________________________
(в случае его присвоения)
 
Адрес места нахождения объекта
размещения отходов__________________________
 
	Характеристика объекта размещения отходов:
	
	Включен в государственный реестр объектов размещения отходов
	
	Не включен в государственный реестр объектов размещения отходов

	 
	 
	 
	
	Не оказывает негативное воздействие на окружающую среду


 
Решение территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования об исключении негативного воздействия на окружающую
среду _____________________________________________________________________
 
	№ п/п
	Наименование вида отходов
	Код отходов в соответствии с ФККО
	Класс опасности отходов в соответствии с ФККО
	Установленный лимит на размещение отходов (тонн)
	Движение отходов, образованных в отчетном периоде (тонн)
	Размещено в отчетном периоде,
передано другим организациям в целях размещения

	
	
	
	
	
	Образовалось за отчетный период
	Утилизировано в отчетном периоде, в том числе передано в целях утилизации
	Обезврежено в отчетном периоде,
в том числе передано в целях обезвреживания
	Фактически накоплено отходов предыдущего отчетного периода, не утилизированных в течение 11 месяцев
	Фактический остаток отходов на конец отчетного периода, срок накопления которых не превышает 11 месяцев
	Передано оператору
/региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Всего по тем классам опасности отходов, по которым осуществляется корректировка размера платы
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 

                                                










        


 

Страница № _______
 
	В том числе:
	Ставка платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении отходов (руб/
тонна)
	Коэффициент к ставке платы за отходы, накопленные и утилизированные или переданные для утилизации в течение 11 месяцев (Кисп)
	Коэффициент к ставке платы за отходы, размещенные в пределах лимита (Кл)
	Коэффициент к ставке платы за отходы, размещенные сверх лимита (Ксл)
	Стимулирующий коэффициент (Код)
	Стимулирующий коэффициент (Кпо)
	Стимулирующий коэффициент (Кст)
	Дополни-тельный коэффициент к ставке платы за размещение отходов (Кот)
	Сумма платы за размещение отходов (руб.)
	Сумма платы за размещение отходов (руб.)

	в пределах установленного лимита на размещение отходов
	сверх установленного лимита на размещение отходов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в пределах установленного лимита
	сверх установленного лимита
	

	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	 
	 
	 

	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 


Практическое задание 13 
Требования к объектам размещения и содержания отходов. Определение предельного количества твердых отходов открытого хранения на территории предприятия

		Тема 3. Обращение с отходами производства и потребления
Задание: рассчитать предельное количество твердых отходов открытого хранения на территории предприятия.
		Цель задания: формирование у студентов знаний о требованиях к объектам размещения и содержания отходов и практических навыков определения предельного количества твердых отходов открытого хранения на территории предприятия.
Учебные вопросы
1. Требования к объектам размещения, устройства и содержания отходов.
2. Основные требования к полигонам токсичных отходов.
3. Способы размещения отходов на территории объекта.

Нормативная правовая база 
1. Статья 1 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (ред. 30.01.2021). 
2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ
от 28.01.2021 № 3 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
		Алгоритм выполнения задания
1. Изучите часть X «Требования к обращению с отходами» СанПиНа от 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
2. Выберите из табл. 1 и из табл. 2 вариант задания со 2-го по 30-й (1-й вариант используется в качестве примера). 
 3. Проанализируйте порядок определения предельного количества твердых отходов на территории предприятия.
4. Рассчитайте предельное количество твердых отходов, открытого хранения на территории предприятия. Заполните табл. 3 и 4.
5. Дайте краткие ответы на учебные вопросы.






















Таблица 1
Номер варианта выбирается по первой букве фамилии студента

	Первые буквы фамилии
	№ варианта
	Первые буквы фамилии
	№ варианта

	Аа – Ам
	2
	Он – Оя
	19

	Ба – Бм, Бн – Бя
	2
	Па – Пм, Пн – Пя
	20

	Ва – Вм, Вн – Вя
	3
	Ра – Рм 
	21

	Га – Гм, Гн – Гя
	4
	Рн – Ря
	22

	Да – Дм, Дн – Дя
	5
	Са – См
	23

	Еа – Ея
	6
	Сн – Ся
	24

	Жа – Жм, Жн – Жя
	7
	Та – Тм
	25

	За – Зм, Зн – Зя
	8
	Тн – Тя
	26

	Иа – Им, Ин – Ия
	9
	У
	27

	Ка – Км 
	10
	Ф
	28

	Кн – Кя
	11
	Х
	29

	Ла – Лм
	12
	Ц
	30

	Лн – Ля
	13
	Ч
	31

	Ма – Мм
	14
	Ш
	32

	Мн – Мя
	15
	Щ
	33

	На – Ни 
	16
	Э
	34

	Нк – Ня
	17
	Ю
	36

	Оа – Ом
	18
	Я, Ан – Ая
	36




Таблица 2 
Варианты для выполнения задания 13

	Вариант 
	Вид отхода / количество отхода
	Вредные вещества, содержащиеся в отходах 
	ПДК, мг/м[image: ]
	Результаты анализа воздуха на высоте до 2,0 м над массой отходов в пяти точках замера, мг/м[image: ]

	Отрасли химической промышленности

	Хлорная

	1
	Твердые отходы цеха гальванопокрытий в количестве 60 кг
	Этилендиамин
	0,6
	0,4; 0,6; 1,0; 0,2; 1

	2
	Метанол отходы производства оргстекла 80 кг
	Метанол 
	0,9
	0,7; 0,4; 0,5; 0,2; 0,3

	3
	Шламы производства солей монохлоруксусной 
кислоты 100 кг 
	Гексахлоран, метанол, трихлорбензол
	0,4
	0,2; 0,1; 0,4; 0,3; 0,2

	4
	Бумажные мешки 30 кг 
	Тиурам-Д 
	1,9
	0,9; 1,7; 1,0; 0,7; 0,4

	5
	Шламы производства трихлорфенолята меди 70 кг
	Трихлорфенол
	1,3
	0,7; 0,4; 0,5; 0,2; 0,3

	6
	Отработанные катализаторы производства пластополимеров 50 кг
	Бензол, дихлорэтан 
	0,5
	0,7; 0,4; 0,5; 0,1; 0,3

	7
	Коагулюм и омега полимеры 40 кг
	Хлоропрен 
	0,7
	0,1; 0,3; 0,5; 0,4; 0,9

	8
	Осмолы трихлорбензола производства удобрений 80 кг
	Гексахлоран, трихлорбензол
	0,9
	0,5; 0,1; 0,3; 0,7; 0,8

	Хромовые соединения 

	9
	Шлам производства монохромата натрия 
	Шестивалентный хром 
	0,6
	0,4; 0,6; 1,0; 0,2; 1

	10
	Хлористый натрий производства бихромата калия 
	Шестивалентный хром
	0,6
	0,7; 0,4; 0,5; 0,2; 0,3

	Содовая 

	11
	Цинковая изгарь
	Цинк 
	1,0
	0,6; 1,2; 1,0; 0,8; 1,4

	Искусственное волокно 

	12
	Шламы 
	Диметилтерефталат, терефталевая кислота
	
1,0
	
0,3; 0,5; 0,1; 0,2; 0,6


	13
	Отходы от фильтрации капролактама
	Капролактам 
	2,0
	1,8; 1,5; 1,9; 0,9; 1,7

	14
	Отходы установки метанолиза
	Метанол 
	4
	3,5; 2,9; 5,1; 3,7; 4,8

	Лакокрасочная 

	15
	Пленки лаков и эмалей, отходы при зачистке оборудования 
	Цинк, хром, растворители, окислительные масла 
	0,6
	0,4; 0,6; 1,0; 0,2; 1

	16
	Шламы 
	Цинк, магний 
	0,9
	0,7; 0,4; 0,5; 0,2; 0,3

	Химико-фотографическая 

	
17
	Отходы производства гипосульфита 
	Фенол 
	0,6
	0,4; 0,6; 1,0; 0,2; 1

	18
	Отходы производства сульфита безводного 
	Фенол
	0,9
	0,7; 0,4; 0,5; 0,2; 0,3

	19
	Отходы магнитного лака, коллодия, красок 
	Бутилацетат, толуол, дихлорэтан, метанол 
	0,4
	0,2; 0,1; 0,4; 0,3; 0,2

	Пластмассы 

	20
	Заполимеризовавшаяся смола 
	Фенол 
	
	

	Азотная промышленность 

	21
	Шлам (смолы) с установки очистки коксового газа 
	Канцерогенные вещества 
	0,6
	0,4; 0,6; 1,0; 0,2; 1

	22
	Отработанные масла цеха синтеза и компрессии 
	Канцерогенные вещества
	0,9
	0,7; 0,4; 0,5; 0,2; 0,3

	23
	Кубовый остаток от разгонки моноэтаноламина
	Моноэтаноламин
	0,4
	0,2; 0,1; 0,4; 0,3; 0,2

	Нефтеперерабатывающая и нефтехимическая промышленность 

	24
	Алюмосиликатный адсорбент от очистки масел, парафина 
	Хром, кобальт 
	0,6
	0,4; 0,6; 1,0; 0,2; 1

	25
	Кислые гудроны с содержанием серной кислоты свыше 30 % 
	Серная кислота 
	0,9
	0,7; 0,4; 0,5; 0,2; 0,3

	26
	Фусы и фусосмоляные остатки получения кокса и газификации полукокса 
	Фенол 
	0,4
	0,2; 0,1; 0,4; 0,3; 0,2

	27
	Железохромовый катализатор КМС-482 от производства стиролов 
	Хром 
	1,9
	0,9; 1,7; 1,0; 0,7; 0,4

	28
	Отработанная глина 
	Масла 
	0,6
	0,4; 0,6; 1,0; 0,2; 1

	29
	Отходы процесса фильтрации с установок алкилфенольных присадок 
	Цинк 
	0,9
	0,7; 0,4; 0,5; 0,2; 0,3

	30
	Отработанные катализаторы К-16, К-22, КНФ 
	Хром 
	0,4
	0,2; 0,1; 0,4; 0,3; 0,2

	Машиностроение 

	31
	Осадок хромсодержащих стоков 
	Хром 
	0,6
	0,4; 0,6; 1,0; 0,2; 1

	32
	Осадок цианистых стоков 
	Циан 
	0,9
	0,7; 0,4; 0,5; 0,2; 0,3

	33
	Стержневые смеси на органическом связующем 
	Хром 
	0,4
	0,2; 0,1; 0,4; 0,3; 0,2

	34
	Осадок после вакуум-фильтров, станций нейтрализации гальванических цехов 
	Цинк 
	1,9
	0,9; 1,7; 1,0; 0,7; 0,4

	Медицинская промышленность 

	35
	Отходы производства синтомицина 
	Бром 
	0,6
	0,4; 0,6; 1,0; 0,2; 1

	36
	Отходы обогащения и шламы 
	Соли тяжелых металлов 
	0,9
	0,7; 0,4; 0,5; 0,2; 0,3



Образец выполнения задания 13

Пример расчета: на территории предприятия на площадке временного хранения находятся твердые отходы цеха гальванопокрытий в количестве 60 кг, содержащие этилендиамин. Требуется определить предельное количество отходов, допустимое для временного хранения.

Расчет: ПДК этилендиамина в воздухе рабочей зоны = 2 мг/м[image: ]· 0,3 ПДК = 0,6 мг/м[image: ].
Результаты анализа воздуха на высоте до 2,0 м над массой отходов мг/м[image: ]: 0,4; 0,6; 1,0; 0,2; 1; 0. 
Средневзвешенная величина = 0,64.
.	(13.1)

Таким образом, хранимое количество отходов является предельным и подлежит немедленному вывозу.

Таблица 3
Данные для расчета примера выполнения проверяемого задания
	Вариант 
	Вид отхода / количество отхода
	Вредные вещества, содержащиеся в отходах 
	ПДК, мг/м[image: ]
	Результаты анализа воздуха на высоте до 2,0 м над массой отходов в пяти точках замера, мг/м[image: ]

	Отрасли химической промышленности

	Хлорная

	1
	Твердые отходы цеха гальванопокрытий в количестве 60 кг
	Этилендиамин
	0,6
	0,4; 0,6; 1,0; 0,2; 1





Таблица 4
Определение предельного количества твердых отходов на территории предприятия

	Вариант 
	Вид отхода/количество отхода
	Вредные вещества, содержащиеся в отходах 
	ПДК, мг/м[image: ]
	Средневзвешенная величина  , мг/м[image: ]
	– сумма отношений концентрации вредных веществ  к соответствующим , мг/м[image: ]

	Вывод

	Отрасль промышленности: отрасль химической промышленности

	1
	Твердые отходы цеха гальванопокрытий в количестве 60 кг
	Этилендиамин
	0,6
	0,64
	1,06
	Таким образом, хранимое количество отходов является предельным и подлежит немедленному вывозу
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Таблица 3 
Данные для расчета

	Вариант 
	Вид отхода/количество отхода
	Вредные вещества, содержащиеся в отходах 
	ПДК, мг/м[image: ]
	Результаты анализа воздуха на высоте до 2,0 м над массой отходов в пяти точках замера, мг/м[image: ]

	

	

	
	
	
	
	




Таблица 4
Определение предельного количества твердых отходов на территории предприятия
	Вариант 
	Вид отхода/количество отхода
	Вредные вещества, содержащиеся в отходах 
	ПДК, мг/м[image: ]
	Средневзвешенная величина  мг/м[image: ]
	– сумма отношений концентрации вредных веществ  к соответствующим  , мг/м[image: ]
	Вывод

	Отрасль промышленности

	
	
	
	
	
	
	




Практическое задание 14
Идентификация экологических аспектов по отходам производства

Тема 3. Обращение с отходами производства и потребления
Задание: провести идентификацию экологических аспектов по отходам производства.
Цель задания: формирование у студентов знаний о системе экологического менеджмента в части идентификации экологических аспектов и практических навыков идентификации экологических аспектов производства.
Учебные вопросы
1. Требования к объектам размещения, устройства и содержания отходов.
2. Основные требования к полигонам токсичных отходов.
3.Способы размещения отходов на территории объекта.

Нормативная правовая база 
ГОСТ Р ИСО 14001–2016. Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению (ред. от 01.01.2021).

Теоретические сведения 
ГОСТ Р ИСО 14001-2016 Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению (ред. от 01.01.2021).
В соответствии с ГОСТ Р ИСО 14001-2016 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению» под экологическим аспектом понимается элемент деятельности организации, ее продукции или услуг, который может взаимодействовать с окружающей средой.
ГОСТ Р ИСО 14001-2016 обязывает организацию разработать, внедрить и поддерживать следующие процедуры:
– идентификацию экологических аспектов своей деятельности, продукции и услуг в рамках определенной области применения системы экологического менеджмента, которые она может контролировать и на которые она может влиять, учитывая при этом планируемые или новые возможности развития или модифицированные виды деятельности, продукции и услуг;
– выявление тех экологических аспектов, которые оказывают или могут оказывать значимые воздействия на окружающую среду, – значимые экологические аспекты.
В организации приказом назначается рабочая группа по оценке экологических аспектов в области образования отходов производства и потребления.
Рабочая группа проводит оценку экологических аспектов методом рассмотрения каждого идентифицированного аспекта и принимает совместное решение о значении аспекта.
Рабочая группа заполняет табл. 1 и соответствующие графы табл. 2, где совместное решение о значении аспекта:
столбец 1 – порядковый номер экологического аспекта;
столбец 2 – наименование экологического аспекта;
столбец 3 – характер воздействия на окружающую среду;
столбец 4 – режим работы (н – нормальный режим, р – ремонт, а – аварийная ситуация);
столбец 5 – вид производственного процесса/операции.














Таблица 1
Перечень экологических аспектов
	ПЕРЕЧЕНЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ
__________________________________________________________________
(название производственного предприятия)
	
	Утверждаю: 

	
	Директор
_________________________ 

	
	_________________________________ФИО

	
	«____»«______________»20_____ года

	Рабочая группа: Ф.И.О. должность, подпись
	

	____________________________
	

	_______________________________ФИО
	

	«____» «__________» 20____ года
	

	
	







Таблица 2
Перечень экологических аспектов структурного подразделения
	№
	Экологический аспект
	Характер воздействия на окружающую среду
	Режим
	Вид производственного процесса
/операции
	Критерии значимости аспекта
	Уровень контроля
	Итого

	1 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	








Методика выполнения проверяемого задания
Рассмотрим алгоритм заполнения табл. 3 на конкретном примере. 
Экологический аспект – потребление электроэнергии.
1. В первый столбец записывается порядковый номер аспекта – 1.
2. Во второй – наименование аспекта – потребление электроэнергии.
3. В третий – каким образом данный аспект воздействует на окружающую среду. В данном примере присутствует такое воздействие, как истощение природных ресурсов – записывается в третий столбец.
4. Потребление электроэнергии является нормальным режимом работы оборудования – в четвертый столбец записывается «н» (нормальный режим).
5. В пятый столбец – вид производственного процесса. В данном случае это работа оборудования.

Таблица 3
Экологический аспект – потребление электроэнергии

	№
	Экологический аспект
	Характер воздействия на окружающую среду
	Режим
	Вид производственного процесса
/операции
	Критерии значимости аспекта
	Уровень контроля
	Итого

	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Потребление электроэнергии
	Истощение природных ресурсов
	н
	Работа оборудования
	
	
	
	
	
	
	



6. Оценка экологических аспектов проводится по пяти критериям значимости: 
– требования нормативных и законодательных документов в области охраны окружающей среды (6 столбец);
– уровень воздействия аспекта на окружающую среду (7 столбец);
– масштаб распространения воздействия аспекта на окружающую среду (8 столбец);
– частота воздействия аспекта на окружающую среду (9 столбец);
– требования заинтересованных сторон в отношении аспекта (10 столбец). Используется трехуровневая шкала значимости: 0 – низкая значимость, 1 – средняя значимость, 2 – высокая значимость (табл. 4). 

Таблица 4 
Критерии значимости экологического аспекта

	
	Критерии оценки
	Шкала значимости

	
	
	0
	1
	2

	1
	Требования нормативных и законодательных документов в области охраны окружающей среды
	Требования соблюдаются
	Требования не соблюдаются, но имеется программа приведения деятельности в соответствие требованиям нормативной документации
	Требования не соблюдаются, программа приведения деятельности в соответствие отсутствует

	2
	Уровень воздействия аспекта на окружающую среду

	Выдерживаются лимиты на образование отходов, разрешения на выбросы, сбросы. Соблюдаются  установленные нормы расхода природных ресурсов 
	Незначительное превышение установленных лимитов на образование отходов, разрешений на выбросы, сбросы. Незначительное превышение установленных норм расхода природных ресурсов
(не более 3 % от установленного лимита)
	Сверхнормативное загрязнение/сверхнормативное потребление ресурсов 
(свыше 3 % от установленного лимита)

	3
	Масштаб распространения воздействия аспекта на окружающую среду
	В границах промышленной территории объекта

	В границах санитарно-защитной зоны объекта

	В границах территории административного района, области  места расположения объекта

	4
	Частота воздействия аспекта на окружающую среду
	1 раз в год и реже
	1 раз в месяц
	Аспект воздействует постоянно (ежедневно)

	5
	Требования заинтересованных сторон в отношении аспекта

	Отсутствие жалоб, обращений заинтересованных сторон, предписаний контролирующих органов
	Единичные жалобы, обращения заинтересованных сторон, единичные предписания контролирующих органов
	Наличие повторяющихся  жалоб, обращений заинтересованных сторон, наличие повторяющихся предписаний контролирующих органов



Определим критерии значимости аспекта – ро́злив гидравлического масла (табл. 5). 
Предположим: 
Первый критерий значимости: требования нормативных и законодательных документов в области охраны окружающей среды не соблюдаются, но имеется программа приведения деятельности в соответствие – ставим в 6 столбец цифру 1.
Второй критерий значимости – уровень воздействия аспекта на окружающую среду. Допустим, имеет место сверхнормативное потребление ресурсов, – ставим в 7 столбец цифру 2.
Третий критерий значимости – масштаб распространения воздействия аспекта на окружающую среду. Ро́злив гидравлического масла не имеет большого масштаба распространения, больше, чем область места расположения объекта, – ставим в восьмой столбец цифру 1.
Четвертый критерий значимости, частота воздействия аспекта на окружающую среду, не носит постоянного характера – ставим в девятый столбец цифру 1. 
Пятый критерий значимости – требования заинтересованных сторон в отношении аспекта. Допустим, что имеет место наличие повторяющихся жалоб, обращений заинтересованных сторон, наличие повторяющихся предписаний контролирующих органов, – ставим в 10 столбец цифру 2. 

Таблица 5
Критерии значимости воздействия экологического аспекта – ро́злив гидравлического масла
	№
	Экологический аспект
	Характер воздействия на окружающую среду
	Режим
	Вид производственного процесса
/операции
	Критерии значимости аспекта
	Уровень контроля
	Итого

	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Розлив гидравлического масла
	Загрязнение почвы
	н
	Ремонт оборудования
	1
	2
	1
	1
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



7. Столбец 11 служит для определения уровня контроля экологического аспекта со стороны организации. Используются коэффициенты контроля: 0,5 (высокий), 0,8 (средний), 1 (низкий).
Высокий уровень контроля означает, что данный аспект постоянно контролируется. Например, при наличии приборов учета потребления газа периодичность проверок качества топлива – не реже 1 раза в 10 дней.
Средний уровень контроля означает, что аспект контролируется, но не постоянно, а периодически. Например, 1 раз в 10 дней или требуется приезд специальной лаборатории для проведения замеров.
Низкий уровень контроля означает, что данный аспект организацией не контролируется. 
Продолжим рассматривать как пример потребление газового топлива (табл. 6). 
Данный аспект постоянно контролируется, поскольку стоят приборы учета потребления электроэнергии. Следовательно, в 11 столбец ставим цифру 0,5.

Таблица 6
 Определение уровня контроля экологического аспекта со стороны организации
	№
	Экологический аспект
	Характер воздействия на окружающую среду
	Режим
	Вид производственного процесса
/операции
	Критерии значимости аспекта
	Уровень контроля
	Итого

	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Потребление электроэнергии
	Истощение природных ресурсов
	н
	Работа оборудования
	1
	2
	2
	2
	2
	0,5
	



8. Число в столбце 12 является суммой цифр столбцов 6–10, умноженной на коэффициент контроля (столбец 11), и определяет рейтинг экологического аспекта (табл. 7). 
Таблица 7
Рейтинг экологического аспекта
	№
	Экологический аспект
	Характер воздействия на окружающую среду
	Режим
	Вид производственного процесса
/операции
	Критерии значимости аспекта
	Уровень контроля
	Итого

	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Котельный цех

	1
	Потребление электроэнергии
	Истощение природных ресурсов
	н
	Работа оборудования
	1
	2
	2
	2
	2
	0,5
	4,5




Оценка аспектов по установленным критериям, выделение значительных аспектов
После выявления всех экологических аспектов в отдельную таблицу выделяются значительные (важные) аспекты – часть аспектов сводного реестра, имеющих рейтинг выше согласованной критической границы. Это значение целесообразно устанавливать коллегиально группой экологического менеджмента организации с возможной корректировкой при возникновении ситуаций, ставящих под сомнение обоснованность критической границы.
При идентификации аспектов, связанных с технологическими процессами подразделений организации, и для оценки возможности влияния на них определяются количественные и качественные данные о видах деятельности и продукции, такие как «входы» и «выходы» материалов и энергии. Например, входами являются вода, топливо, химические вещества, технологическое оборудование, покупные комплектующие и материалы для обеспечения работы основного и вспомогательного оборудования. Выходами являются тепло, электроэнергия, выбросы, производственные отходы, образованные при работе оборудования и ремонтных работах и т. д.).



Алгоритм выполнения проверяемого задания
1. Изучите теоретические сведения к заданию 14.
2. Ознакомьтесь с методикой выполнения задания 14.
2. Выберите из табл. 8 и табл. 9 свой вариант задания со 2-го по 30-й (1-й вариант используется в качестве примера). 
3. Проведите идентификацию экологических аспектов отходов производства по методике и оформите Бланк выполнения задания 14 (форма 1).
4. Дайте кратко письменные ответы на учебные вопросы.

Таблица 8 
 Номер варианта выбирается по первой букве фамилии студента

	Первые буквы фамилии
	№ варианта
	Первые буквы фамилии
	№ варианта

	Аа – Ам, Ан – Ая
	2
	Оа – Ом 
	16

	Ба – Бм, Бн – Бя
	2
	Па – Пм, Пн – Пя
	17

	Ва – Вм, Вн – Вя
	3
	Ра – Рм, Рн – Ря
	18

	Га – Гм, Гн – Гя
	4
	Са – См, Сн – Ся
	19

	Да – Дм, Дн – Дя
	5
	Та – Тм, Тн – Тя
	20

	Еа – Ея
	6
	У
	21

	Жа – Жм, Жн – Жя
	7
	Ф
	22

	За – Зм, Зн – Зя
	8
	Х
	23

	Иа – Им, Ин – Ия
	9
	Ц
	24

	Ка – Км, Кн – Кя
	10
	Ч
	25

	Ла – Лм, Лн – Ля
	11
	Ш
	26

	Ма – Мм, Мн – Мя
	12
	Щ
	27

	На – Ни 
	13
	Э
	28

	Нк – Ня
	14
	Ю
	29

	Он – Оя
	15
	Я
	30









Таблица 9
Варианты для выполнения проверяемого задания. Характер воздействия экологического аспекта на окружающую среду 
	Вариант
	Вид производственного процесса (операции)
	Экологический аспект 
	Характер воздействия на окружающую среду

	1
	Слив с отработанного свинцового аккумулятора
	Возможность розлива кислоты аккумуляторной серной отработанной
	Загрязнение веществом компонентов биосферы (загрязнение почвы, атмосферы и водной среды, токсикологическое воздействие на биоту, нарушение обменных процессов, накопление вредных веществ в цепи питания организмов, донных осадках)

	2
	Замена электролита при техническом обслуживании транспортных средств
	Возможность розлива электролита
	Загрязнение веществом компонентов биосферы (загрязнение почвы, атмосферы и водной среды, токсикологическое воздействие на биоту, нарушение обменных процессов, накопление вредных веществ в цепи питания организмов, донных осадках)

	3
	Замена при техническом обслуживании транспортных средств
	Возможность розлива масла моторного отработанного
	Загрязнение веществом компонентов биосферы (загрязнение почвы, атмосферы и водной среды, токсикологическое воздействие на биоту, нарушение обменных процессов, накопление вредных веществ в цепи питания организмов, донных осадках)

	4
	Замена при техническом обслуживании транспортных средств
	Возможность розлива масла трансмиссионного отработанного
	Загрязнение веществом компонентов биосферы (загрязнение почвы, атмосферы и водной среды, токсикологическое воздействие на биоту, нарушение обменных процессов, накопление вредных веществ в цепи питания организмов, донных осадках)

	5
	Замена трансформаторных масел
	Возможность розлива масла трансформаторного отработанного
	Загрязнение веществом компонентов биосферы (загрязнение почвы, атмосферы и водной среды, токсикологическое воздействие на биоту, нарушение обменных процессов, накопление вредных веществ в цепи питания организмов, донных осадках)

	6
	Замена при техническом обслуживании транспортных средств
	Отработанные автомобильные фильтры
	Загрязнение почвы вследствие образования отходов производства и потребления

	7
	Очистка трансформаторных масел центрифугированием
	Шлам нефтеотделительных установок
	Загрязнение веществом компонентов биосферы (загрязнение почвы, атмосферы и водной среды, токсикологическое воздействие на биоту, нарушение обменных процессов, накопление вредных веществ в цепи питания организмов, донных осадках)

	8
	Замена при техническом обслуживании транспортных средств
	Обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел менее 15 %)
	Загрязнение веществом компонентов биосферы (загрязнение почвы, атмосферы и водной среды, токсикологическое воздействие на биоту, нарушение обменных процессов, накопление вредных веществ в цепи питания организмов, донных осадках)

	9
	Замена при техническом обслуживании транспортных средств
	Шины пневматические отработанные
	Загрязнение почвы вследствие образования отходов производства и потребления

	10
	Замена при техническом обслуживании транспортных средств
	Тормозные колодки отработанные
	Загрязнение почвы вследствие образования отходов производства и потребления

	11
	Оказание медицинских услуг работникам предприятия
	Медицинские отходы класса «Б» (использованные обеззараженные медицинские перчатки)
	Загрязнение почвы вследствие образования отходов производства и потребления

	12
	Оказание медицинских услуг работникам предприятия
	Медицинские отходы класса «Б» (отработанные иглы после дезинфекции)
	Загрязнение почвы вследствие образования отходов производства и потребления

	13
	Оказание медицинских услуг работникам предприятия
	Медицинские отходы класса «Б» (отработанные шприцы после дезинфекции)
	Загрязнение почвы вследствие образования отходов производства и потребления

	14
	Оказание медицинских услуг работникам предприятия
	Медицинские отходы класса «Б» (отработанный перевязочный материал после обеззараживания)
	Загрязнение почвы вследствие образования отходов производства и потребления

	15
	Ремонт зданий и помещений
	Мусор строительный от разборки зданий
	Загрязнение почвы вследствие образования отходов производства и потребления

	16
	Ремонт зданий и помещений
	Отходы рубероида
	Загрязнение почвы вследствие образования отходов производства и потребления

	17
	Проведение окрасочных работ
	Тара металлическая из-под лакокрасочных материалов
	Загрязнение почвы вследствие образования отходов производства и потребления

	18
	Замена при техническом обслуживании металлообрабатывающих станков
	Масла индустриальные отработанные
	Загрязнение веществом компонентов биосферы (загрязнение почвы, атмосферы и водной среды, токсикологическое воздействие на биоту, нарушение обменных процессов, накопление вредных веществ в цепи питания организмов, донных осадках)

	19
	Замена при техническом обслуживании металлообрабатывающих станков
	Осадок нейтрализации отработанного электролита
	Загрязнение веществом компонентов биосферы (загрязнение почвы, атмосферы и водной среды, токсикологическое воздействие на биоту, нарушение обменных процессов, накопление вредных веществ в цепи питания организмов, донных осадках)

	20
	Замена деталей при ремонте машин и оборудования
	Лом черных металлов несортированный
	Загрязнение почвы вследствие образования отходов производства и потребления

	21
	Обработка металла на точильно-шлифовальных (наждачных) станках
	Абразивная пыль и порошок от шлифования черных металлов (с содержанием металла менее 50 %)
	Загрязнение веществом компонентов биосферы (загрязнение почвы, атмосферы и водной среды, токсикологическое воздействие на биоту, нарушение обменных процессов, накопление вредных веществ в цепи питания организмов, донных осадках)

	22
	Обработка металла на точильно-шлифовальных (наждачных) станках
	Пыль (или порошок) от шлифования черных металлов, с содержанием металла 50 % и более
	Загрязнение веществом компонентов биосферы (загрязнение почвы, атмосферы и водной среды, токсикологическое воздействие на биоту, нарушение обменных процессов, накопление вредных веществ в цепи питания организмов, донных осадках)

	23
	Проведение сварочных работ
	Шлак сварочный
	Загрязнение веществом компонентов биосферы (загрязнение почвы, атмосферы и водной среды, токсикологическое воздействие на биоту, нарушение обменных процессов, накопление вредных веществ в цепи питания организмов, донных осадках)

	24
	Замена при техническом обслуживании металлообрабатывающих станков
	Осадок нейтрализации отработанного электролита
	Загрязнение веществом компонентов биосферы (загрязнение почвы, атмосферы и водной среды, токсикологическое воздействие на биоту, нарушение обменных процессов, накопление вредных веществ в цепи питания организмов, донных осадках)

	25
	Замена пришедших в негодность абразивных кругов
	Абразивные круги отработанные, лом абразивных кругов
	Загрязнение почвы вследствие образования отходов производства и потребления

	25
	Обработка пиломатериалов на деревообрабатывающих станках
	Древесные отходы из натуральной чистой древесины несортированные
	Загрязнение почвы вследствие образования отходов производства и потребления

	27
	Пиление натуральной чистой древесины
	Обрезь натуральной чистой древесины
	Загрязнение почвы вследствие образования отходов производства и потребления

	28
	Строгание натуральной чистой древесины
	Опилки натуральной чистой древесины
	Загрязнение почвы вследствие образования отходов производства и потребления

	29
	Пиление натуральной чистой древесины
	Стружка натуральной чистой древесины
	Загрязнение почвы вследствие образования отходов производства и потребления

	30
	Проведение сварочных работ
	Остатки и огарки стальных сварочных электродов
	Загрязнение почвы вследствие образования отходов производства и потребления
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Форма 1
Идентификация экологических аспектов отходов производства
	ПЕРЕЧЕНЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ
__________________________________________________________________
(название производственного предприятия)
	
	Утверждаю:

	
	Директор

	
	_________________________Ф. И. О.

	
	«____» «__________» 20_____ г.

	Рабочая группа: Ф.И.О. должность, подпись
	

	______________________________
	

	_______________________________
	

	«____» «__________» 20____ г.
	

	1 
	Экологический аспект
	Характер воздействия на окружающую среду
	Режим
	Вид производственного процесса/
операции
	Критерии значимости аспекта
	Уровень контроля
	
Итого

	2 
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	Слив с отработанного свинцового аккумулятора

	Загрязнение веществом компонентов биосферы (загрязнение почвы, атмосферы и водной среды, токсикологическое воздействие на биоту, нарушение обменных процессов, накопление вредных веществ в цепи питания организмов, донных осадках)
	Норм.
	Работа оборудования
	1
	2
	1
	1
	2
	0,5
	3,5
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Форма 1
Идентификация экологических аспектов отходов производства

	ПЕРЕЧЕНЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ
__________________________________________________________________
(название производственного предприятия)
	
	Утверждаю: 

	
	Директор


	
	_________________________________Ф.И.О.

	
	«____» «______________» 20_____ г.

	Рабочая группа: Ф.И.О. должность, подпись
	

	____________________________
	

	_______________________________ 
	

	«____» «__________» 20____ г.
	

	
	

	3 
	Экологический аспект
	Характер воздействия на окружающую среду
	Режим
	Вид производственного процесса
/операции
	Критерии значимости аспекта
	Уровень контроля
	Итого

	4 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
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Анализ обязательных требований законодательства Российской Федерации в области использования и охраны водных объектов
Тема 4. Охрана водных объектов 
Задание: проанализировать требования законодательства Российской Федерации в области охраны водных объектов.
Цель задания: формирование у студентов знаний и практических навыков по соблюдению обязательных требований законодательства Российской Федерации в области охраны водных объектов.
Учебные вопросы
1. Основные требования к охране водных объектов. 
2. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.
3. Особо охраняемые водные объекты.
4. Предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация его последствий. 

Нормативно-правовая база
1. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ред. от 30.12.2021). Глава 6 «Охрана водных объектов».
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 23.06.2016 № 572 «Об утверждении Правил создания и ведения государственного реестра объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду».
3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 29.05.2019).
4. Постановление Правительства РФ от 12 марта 2008 г. № 165 «О подготовке и заключении договора водопользования» (ред. 11.06.2021).



Алгоритм выполнения поверяемого задания
1. Ознакомьтесь с законодательными требованиями в области охраны водных объектов в законодательных документах к заданию 15. 
2. Составьте перечень основных законодательных требований в области охраны водных объектов с указанием нормативных правовых актов и пунктов, предусматривающих ответственность за несоблюдение данных требований.
3. Проанализируйте основные требования в области использования и охраны водных объектов. Оформите табл. 1 в Бланке выполнения задания 15.
4. Дайте краткие ответы на учебные вопросы.
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Таблица 1 
Основные требования в области использования и охраны водных объектов

	№ п/п
	Обязательные требования, соблюдение которых является предметом государственного надзора
	Указание на структурные единицы нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых является предметом государственного надзора
	Информация, необходимая для соблюдения обязательных требований, и ответственность

	1
	Пользование поверхностными водными объектами, находящимися в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований должно осуществляться физическими лицами, юридическими лицами на основании договоров водопользования 
	Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ред. от 20.12.2021).
Постановление Правительства РФ от 12 марта 2008 г. № 165
«О подготовке и заключении договора водопользования» (ред. 11.06.2021)
	Перечень правовых актов, содержащих обязательные требования.
Договор забора (изъятия) водных ресурсов из поверхностных водных объектов.
Договор использования акватории водных объектов, в том числе для рекреационных целей.
Договор использования водных объектов без забора (изъятия) водных ресурсов для целей производства электрической энергии.
Административная ответственность

	2
	Количество веществ и микроорганизмов, содержащихся в сбросах сточных, в том числе дренажных, вод в водные объекты, не должно превышать установленные нормативы допустимого воздействия на водные объекты
	В соответствии с пунктами 1–4 статьи 35 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ред. от 20.12.2021)
	Перечень правовых актов, содержащих обязательные требования.
Методика разработки нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей
Административная ответственность

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	
	
	











Бланк выполнения задания 15
Таблица 1 
Основные требования в области использования и охраны водных объектов

	№ п/п
	Обязательные требования, соблюдение которых является предметом государственного надзора
	Указание на структурные единицы нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых является предметом государственного надзора
	Информация, необходимая для соблюдения обязательных требований, и ответственность

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	
	
	




Практическое задание 16 
Расчет суммы платы за негативное воздействие загрязняющих веществ, сбрасываемых в водные объекты
Тема 4. Охрана водных объектов
		Задание: провести расчет суммы платы по негативному воздействию на водные объекты.
		Цель задания: формирование у студентов знаний о порядке представления декларации о плате за сбросы загрязняющих веществ и практических навыков расчета суммы платы за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты.
Учебные вопросы
1. Для каких объектов расчет платы за негативное воздействие загрязняющих веществ, сбрасываемых в водные объекты, является обязательным?
2. Плата за негативное воздействие на окружающую среду. Порядок и основные условия заполнения декларации по расчету платы за негативное воздействие загрязняющих веществ, сбрасываемых в водные объекты.
3. Коэффициенты, применяемые к ставке платы за воздействие загрязняющих веществ, сбрасываемых в водные объекты. Понятие. Виды.

		Нормативная правовая база 
1. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (ред. от 30.12.2021).
2. Постановление Правительства РФ от 03.03.2017 № 255 «Об исчислении и взимании платы за негативное воздействие на окружающую среду» (вместе с «Правилами исчисления и взимания платы за негативное воздействие на окружающую среду») (ред. от 17.08.2020).
3. Постановление Правительства РФ от 13.09.2016 № 913 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах» (ред. от 20.01.2020).
4. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 10.12.2020 г. № 1043 «Об утверждении Порядка представления декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду и ее формы и о признании утратившими силу приказов Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 9.01.2017 № 3 и от 30.12.2019 № 899».

Алгоритм выполнения задания
1. Изучите законодательные документы к заданию 16.
2. Ознакомьтесь с методикой расчета суммы платы за сбросы загрязняющих веществ.
3. Выберите вариант задания из табл. 1 и из табл. 2, начиная со второго варианта (вариант 1 используется в качестве примера).
4. Проанализируйте Приказ Минприроды РФ от 9.01.2017 № 3 «Об утверждении Порядка представления декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду и ее формы». Проведите расчет и оформите Бланк выполнения задания 16 (форма 1).

Примечание
Значения граф, заданные условием табл. 2 вариантов, отмечены знаком «Х» в Бланке выполнения задания.

Таблица 1
 Номер варианта выбирается по первой букве фамилии студента

	Первые буквы фамилии
	№ варианта
	Первые буквы фамилии
	№ варианта

	Аа – Ам,  Ан – Ая
	2
	Оа – Ом 
	16

	Ба – Бм, Бн – Бя
	2
	Па – Пм, Пн – Пя
	17

	Ва – Вм, Вн – Вя
	3
	Ра – Рм, Рн – Ря
	18

	Га – Гм, Гн – Гя
	4
	Са – См, Сн – Ся
	19

	Да – Дм, Дн – Дя
	5
	Та – Тм, Тн – Тя
	20

	Еа – Ея
	6
	У
	21

	Жа – Жм, Жн – Жя
	7
	Ф
	22

	За – Зм, Зн – Зя
	8
	Х
	23

	Иа – Им, Ин – Ия
	9
	Ц
	24

	Ка – Км, Кн – Кя
	10
	Ч
	25

	Ла – Лм, Лн – Ля
	11
	Ш
	26

	Ма – Мм, Мн – Мя
	12
	Щ
	27

	На – Ни 
	13
	Э
	28

	Нк – Ня
	14
	Ю
	29

	Он – Оя
	15
	Я
	30




Таблица 2
Варианты для выполнения задания 16

	Вари-ант/
№ источ-ника
	Наименование вещества 
	Норматив допустимого сброса, тонн/год в соответствии с разрешением на сброс (условно, так как устанавливается для каждого региона отдельно)
	Норматив временно согласованного сброса, тонн/год в соответствии с разрешением на сброс (условно, так как устанавливается для каждого региона отдельно)
	Сверхлимитный выброс 

	Нормативы платы за выброс 1 тонны
загрязняющих веществ в пределах
установленных
лимитов (руб.)


	1/1
	Акрилонитрил (нитрил акриловой кислоты)
	1,454126
	1,177999
	0,177999
	73 553,2

	2/2
	Алюминий	
	0,236296
	0,165490
	0,123490
	18 388,3

	3/3
	Алкилбензилпиридиния хлорид
	0,578901
	0,426701
	0,410001
	849 960

	4/4
	Алкилсульфонаты
	0,987601
	0,555990
	0,444490
	1192,3

	5/5
	Аммоний-ион
	1,567890
	1,478564
	0,478564
	1190,2


	6/6
	Анилин (аминобензол, фениаламин)
	0,293940
	0,777999
	0,145999
	5 950 387,4

	7/7
	Ацетат натрия
	0,987640
	0,765490
	0,345490
	1842,3

	8/8
	Ацетальдегид
	0,998765
	0,927801
	0,134801
	1982,9

	9/9
		
	Ацетон
	



	0,109283
	0,108183
	0,000183
	14 711,7

	10/10
	Ацетонитрил
	2,978564
	1,978564
	0,978564
	850

	11/11
	Барий
	3,978564
	3,777999
	1,777999
	850

	12/12
	Берилий
	1,190654
	1,165490
	0,165490
	1 983 592,8

	13/13
	Бенз(а)пирен
	3,863785
	3,727801
	2,727801
	73 553 403

	14/14
		
	Бензол 
	



	1,348762
	1,248762
	0,248762
	1473,8

	15/15
	Бор
	0,570937
	0,454126
	0,123126
	43 267,4

	16/16
	Борная кислота
	1,498018
	0, 236296
	0,198296
	43 267,4

	17/17
	Бромдихлорметан
	0,578901
	0,548901
	0,534501
	19 835,3

	18/18
	Бромид-анион
	1,675409
	0,987601
	0,189601
	667,5

	19/19
	Бутанол
	4,740379
	4,567890
	2,345890
	19 835,3

	20/20
	Бутилацетат
	5,389046
	5,293940
	3,125940
	1982,9

	21/21
	Бутилметакрилат
	0,596784
	0,496784
	0,412384
	735 534,3

	22/22
	Ванадий
	0,003296
	0,002765
	0,001765
	735 534,3

	23/23
	Винилацетат
	1,999995
	0,109283
	0,009283
	73 553,2

	24/24
	Винилхлорид
	1,066669
	0,978564
	0,778564
	74 380 032

	25/25
	Висмут
	1,869994
	0,978564
	0,008564
	7355,9

	26/26
		
	Вольфрам



	3,777999
	2,190654
	1,190654
	743 800,3

	27/27
	Гексан
	1,765490
	1,863785
	0,863785
	1473,8

	28/28
		т
	Гидразингидрат
	



	3,927801
	2,348762
	1,348762
	1 983 592,8

	29/29
		
	Глицерин 
(пропан-1,2,3-триол)
	



	1,555990
	1,454126
	1,354126
	736,9

	30/30
		
	Дибромхлорметан




	1,978564
	0, 236296
	0,136296
	19 835,3




Методика выполнения задания
В столбце 1 указывается порядковый номер строки.
В столбце 2 указывается наименование загрязняющего вещества, облагаемого платой при сбросе в водный объект, в привязке к каждому стационарному источнику (выпуску).
В столбце 3 указывается НДС (норматив допустимого сброса) конкретного загрязняющего вещества в соответствии с разрешением на сброс загрязняющих веществ в водные объекты (в тоннах).
В столбце 4 указывается ВСС (временно согласованный сброс) по конкретным загрязняющим веществам, установленный в разрешении на сброс загрязняющих веществ в водные объекты (в тоннах).
В столбце 5 указывается фактический сброс конкретного загрязняющего вещества в водный объект всего за отчетный период (в тоннах).
Для расчета берем НДС (столбец 3) + ВСВ (столбец 4). Заносим в столбец 5.
В столбце 6 указывается фактический сброс конкретного загрязняющего вещества за отчетный период, равный или менее установленного НДС (в тоннах). 
Это фактическое значение выброса в зависимости от того, сколько дней в квартале. В нашем случае это 62 дня. Для расчета берем НДС (столбец 3), делим на количество дней в году и умножаем на фактическое количество дней в квартале. Заносим в столбец 6.
Значение показателя строк столбца 6 не может превышать значение показателя по данной строке столбца 3.
В столбце 7 указывается фактический сброс конкретного загрязняющего вещества за отчетный период в пределах установленных лимитов (НДС и ВСС) на сбросы загрязняющих веществ (в тоннах), определяемых как разница между сбросами, равными или менее лимитов (ВСС) на сбросы загрязняющих веществ, и сбросами, равными НДС).
Это фактическое значение выброса в зависимости от того, сколько дней в квартале. В нашем случае это 62 дня. Для расчета берем ВСС (столбец 4), делим на количество дней в году и умножаем на фактическое количество дней в квартале (62) и прибавляем значение столбца 6.
В столбце 8 указывается фактический сверхлимитный (превышающий НДС и ВСС) сброс загрязняющего вещества за отчетный период (в тоннах).
Для расчета берем НДС за отчетный период (столбец 6) + ВСС за отчетный период (столбец 7). Заносим в столбец 8.
В столбце 9 указывается ставка платы за сброс 1 тонны загрязняющего вещества в водный объект (в рублях за тонну) в соответствии с Постановлением № 913.
В столбце 10 указывается коэффициент Кнд, равный 1, применяемый к ставке платы при сбросах загрязняющих веществ в пределах, установленных НДС.
В столбце 11 указывается коэффициент Квр, применяемый к ставке платы за объем или массу сбросов загрязняющих веществ в водные объекты в пределах лимитов на сбросы (ВСС) загрязняющих веществ на период реализации плана снижения сбросов, равный 5.
В столбце 12 указывается коэффициент Кср, применяемый к ставке платы за объем или массу сбросов загрязняющих веществ в водные объекты, превышающих установленные разрешениями на сброс загрязняющих веществ в водные объекты, равный 25.
В столбце 13 в соответствующей строке указывается коэффициент пересчета (Кп) ставки платы при сбросе взвешенных веществ в соответствии с Постановлением № 913, который определяется как величина, обратная сумме допустимого увеличения содержания взвешенных веществ при сбросе сточных вод к фону водоема и фоновой концентрации взвешенных веществ в воде водного объекта, принятой при установлении нормативов предельно допустимых сбросов загрязняющих веществ.
Допустимое увеличение содержания взвешенных веществ для водного объекта для водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение первой категории, а также для водных объектов, использующихся для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, принимается равным 0,25 мг/куб, дм, а для водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение второй категории, а также для объектов, использующихся в черте населенных мест (за исключением использования для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения), принимается равным 0,75 мг/куб, дм <1>.
<1> Допустимое увеличение содержания взвешенных веществ для водного объекта указывается в соответствии с СанПиНом 2.1.5.980–00. 2.1.5 «Водоотведение населенных мест. Санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод. Санитарные правила и нормы. СанПиН 2.1.5.980–00», утвержденным Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 22 июня 2000 года (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации от 1 ноября 2000 г. № 9295-ЮД данный документ в государственной регистрации не нуждается) и нормативами качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативами предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения, утверждаемыми Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.06.2008 № 484 «О порядке разработки и утверждения нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 27, ст. 3286; 2012, № 44, ст. 6026).
В случае если для сброса взвешенных веществ с данного выпуска или производственной территории не был установлен НДС, а также при сбросе иных загрязняющих веществ, в соответствующих строках в столбце 13 указывается значение, равное 1.
В столбце 14 в отношении территорий и объектов, находящихся под особой охраной в соответствии с федеральными законами, указывается дополнительный коэффициент Кот, равный 2, применяемый к ставкам платы. Во всех остальных случаях в строках столбца 13 указывается значение, равное 1.
В столбце 15 в каждой строке, соответствующей наименованию конкретного загрязняющего вещества в столбце 2, указывается сумма платы, исчисленная за фактический сброс в размерах значений показателя по данной строке столбца 6, не превышающий НДС загрязняющего вещества.
Значение показателя строки столбца 15 определяется как произведение данных соответствующей строки следующих столбцов в порядке:
– ст. 15 = ст. 6 · ст. 9 · ст. 10 · ст. 13 · ст. 14.
В столбце 16 в каждой строке, соответствующей наименованию конкретного вещества в столбце 2, указывается сумма платы, исчисленная за фактический сброс в размерах значений показателя по данной строке столбца 7, осуществленный в пределах между НДС загрязняющего вещества и лимитом (ВСС) загрязняющего вещества.
Значение показателя строки столбца 16 определяется как произведение данных соответствующей строки следующих столбцов в порядке:
– ст. 16 = ст. 7 · ст. 9 · ст. 11 · ст. 13 · ст. 14.
В столбце 17 в каждой строке, соответствующей наименованию конкретного загрязняющего вещества в столбце 2, указывается сумма платы, исчисленная за фактический сброс в размерах, превышающих установленные НДС загрязняющего вещества и лимит (ВСС) загрязняющего вещества.
Значение показателя по строке столбца 17 определяется как произведение данных соответствующей строки следующих столбцов в порядке:
– ст. 17 = ст. 8 · ст. 9 · ст. 12 · ст. 13 · ст. 14.
В столбце 18 в каждой строке, соответствующей наименованию конкретного загрязняющего вещества в столбце 2, указывается сумма платы, исчисленная за фактический сброс загрязняющего вещества в водные объекты.
Значение показателя строк столбца 18 определяется как сумма данных соответствующей строки следующих столбцов в порядке:
– ст. 18 = ст. 15 + ст. 16 + ст. 17.
В строке «Итого по всем выпускам» указывается сумма значений строк «Итого» по каждому из выпусков.
В строке «Всего по всем выпускам по тем загрязняющим веществам, по которым осуществляется корректировка размера платы» указывается в целом по всем выпускам объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, в строках столбцов 15, 16, 17, 18 сумма платы по тем загрязняющим веществам, по которым осуществляется корректировка размера платы. В строках ниже указываются сумма платы по каждому из загрязняющих веществ, по которым осуществляется корректировка размера платы.


Образец выполнения задания 16
Форма 1
Приказ Минприроды РФ от 9.01.2017 № 3 «Об утверждении Порядка представления декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду и ее формы». Раздел 2. Расчет суммы платы за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты <******>
 
Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду
___________________________________________________
 
Наименование объекта _____________________________________________
 
Код объекта    ___________________________________________________
 
Адрес места нахождения объекта      ___________________________________
 











Разрешение на сброс загрязняющих
веществ в водные объекты от         ________ № ________ Срок действия ___________
 
	№ п/п
	Наименование загрязняющего вещества
	Установленные сбросы (тонн)
	Фактический сброс загрязняющего вещества в водные объекты (тонн)
	В том числе:
	Ставка платы (руб/
тонна)
	Коэффициент к ставке платы за сброс
	Коэффициент пере-счета ставки платы по взвешенным веществам (Кп)
	Дополнительный коэффициент (Кот)
	Сумма платы за (руб.)
	Сумма платы, всего (руб.)

	
	
	НДС
	ВСС
	
	НДС
	В пределах ВСС
	Сверхлимит
	
	В пределах НДС (Кнд)
	В пределах ВСС (Квр)
	Сверхлимит (Кпр)
	
	
	НДС
	ВСС
	сверх-
лимит
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	Выпуск ______________________ №
	ОКТМО выпуска

	 
	Акрилонитрил (нитрил акриловой кислоты)
	1,454126
	1,177999
	 2,632116
	0,249049
	0,450805
	 0,699854
	73553,2
	1
	5
	25
	1
	1
	18 318,35
	165 790,75
	327 309,90
	 511 419,0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого
	X
	X
	X
	X
	X
	X
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	X
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Выпуск ______________________ №
	ОКТМО выпуска

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	 

	Итого по всем выпускам
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	 

	Всего по всем выпускам, по тем загрязняющим веществам, по которым осуществляется корректировка размера платы
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	 

	В том числе:
	X
	X
	X
	X
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	X
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Бланк выполнения задания 16
Форма 1
Приказ Минприроды РФ от 9.01.2017 № 3 «Об утверждении Порядка представления декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду и ее формы». Раздел 2. Расчет суммы платы за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 
 
Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду
 ____________________________________________________________________
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Наименование объекта _____________________________________________
 
Код объекта    ___________________________________________________
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Адрес места нахождения объекта      ___________________________________
 
Разрешение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              на сброс загрязняющих
веществ в водные объекты от ________ № ______ Срок действия___________
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
	№ п/п
	Наименование загрязняющего вещества
	Установленные сбросы (тонн)
	Фактический сброс загрязняющего вещества в водные объекты (тонн)
	В том числе
	Ставка платы (руб/
тонна)
	Коэффициент к ставке платы за сброс
	Коэффициент пересчета ставки платы по взвешенным веществам (Кп)
	Дополнительный коэффициент (Кот)
	Сумма платы за (руб.)
	Сумма платы, всего (руб.)

	
	
	НДС
	ВСС
	
	НДС
	В пределах ВСС
	Сверхлимит
	
	В пределах НДС (Кнд)
	В пределах ВСС (Квр)
	Сверхлимит (Кпр)
	
	
	НДС
	ВСС
	Сверхлимит
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	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Выпуск ______________________ №
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	 

	Итого по всем выпускам
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	 

	Всего по всем выпускам по тем загрязняющим веществам, по которым осуществляется корректировка размера платы
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	 

	В том числе:
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	 
	X
	X
	X

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:
Исполнитель: _____________________    
(подпись, Ф.И.О.)     цифрами: день, месяц, год
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Составление перечня загрязняющих веществ в рамках проекта разработки нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей

Тема 4. Охрана водных объектов
		Задание: составить перечень загрязняющих веществ, сделать выводы, ответить на контрольные вопросы.
		Цель задания: формирование у студентов знаний о методике разработки нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей и практических навыков составления перечня загрязняющих веществ.
Учебные вопросы
1. Нормирование качества воды. Понятие. Сущность. 
2. Что включают нормативы качества воды водного объекта?
3. Разработка величин нормативов допустимых сбросов. Кем осуществляется разработка величин нормативов допустимых сбросов?

	Нормативная правовая база
1. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (ред. от 2.07.2021).
2. Приказ Минприроды РФ от 29 декабря 2020 года № 1118 «Об утверждении Методики разработки нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ в водные объекты для водопользователей» (ред. от 17.05.2021).
3. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ред. от 02.07.2021).



Алгоритм выполнения проверяемого задания:
1. Изучите нормативно-правовую базу к заданию 17.
2. Выберите 4 варианта задания из табл. 1 и из табл. 2.
3. Проведите анализ данных расширенных исследований для обоснования перечня нормируемых показателей. Оформите табл. 3 в Бланке выполнения задания 17 в соответствии с образцом.
4. Дайте краткие ответы на учебные вопросы.
5. Ответьте самостоятельно на контрольные вопросы.

Вопросы для самоконтроля 
1. Дайте определение понятия «нормативы допустимых сбросов веществ».
2. Что такое проект допустимого сброса?
3. Какими свойствами характеризуется качество воды?
4. Для каких категорий объектов предусматривается расчет допустимых сбросов?
5. При соблюдении каких условий устанавливаются лимиты сброса загрязняющих веществ?

Таблица 1
  Номер варианта выбирается по первой букве фамилии студента
(если требуется выбрать четыре варианта, то первый вариант выбирается по первой букве фамилии и три последующих варианта. Например, Абрамов – варианты 1, 2, 3, 4)
	Первые буквы фамилии
	№ варианта
	Первые буквы фамилии
	№ варианта

	Аа – Ам, Ан – Ая
	1
	Оа – Ом 
	16

	Ба – Бм, Бн – Бя
	2
	Па – Пм, Пн – Пя
	17

	Ва – Вм, Вн – Вя
	3
	Ра – Рм, Рн – Ря
	18

	Га – Гм, Гн – Гя
	4
	Са – См, Сн – Ся
	19

	Да – Дм, Дн – Дя
	5
	Та – Тм Тн – Тя
	20

	Еа – Ея
	6
	У
	21

	Жа – Жм, Жн – Жя
	7
	Ф
	22

	За – Зм, Зн – Зя
	8
	Х
	23

	Иа – Им, Ин – Ия
	9
	Ц
	24

	Ка – Км, Кн – Кя
	10
	Ч
	25

	Ла – Лм, Лн – Ля
	11
	Ш
	26

	Ма – Мм, Мн – Мя
	12
	Щ
	27

	На – Ни 
	13
	Э
	28

	Нк – Ня
	14
	Ю
	29

	Он – Оя
	15
	Я
	30




Таблица 2
Варианты для выполнения задания 17
	№
	Показатель
	Предельно допустимая концентрация вещества, мг/дм3
	Концентрация загрязняющих веществ, поступивших на очистные сооружения, мг/дм3
	Концентрация загрязняющих веществ, прошедших очистку, мг/дм3
	Фоновая концентрация загрязняющих веществ, прошедших очистку, мг/дм3
	Класс опасности

	1 
	Нефтепродукт
	0,05
	25
	5,0
	1,0
	3

	2 
	Взвешенные вещества
	6,4
	50
	25,0
	0,0
	–

	3 
	Сульфид-ион
	0,04
	0,5
	0,0
	0,0
	3

	4 
	Фенол
	0,001
	0,001
	0,0005
	0,0005
	3

	5 
	Амоний-ион
	0,5
	30
	15,0
	0,04
	4

	6 
	Хлорид-анион
	273,0
	300,0
	100,0
	49,0
	3

	7 
	Сульфат-анион
	100,0
	100,0
	50,0
	30,0
	4

	8 
	Сухой остаток
	1000,0
	1000,0
	500,0
	0,0
	–

	9 
	Нитрат-анион
	40,0
	35,0
	30,0
	3,0
	4

	10 
	Фосфаты
	0,13
	0,1
	0,3
	0,0
	4

	11 
	Медь
	0,001
	0,01
	0,0
	0,0
	3

	12 
	Марганец
	0,01
	0,01
	0,0
	0,001
	3

	13 
	Кобальт
	0,0
	0,0
	0,0
	0,001
	4

	14 
	Железо
	0,099
	0,1
	0,099
	0,005
	3

	15 
	Ванадий
	0,001
	0,001
	0,0
	0,0005
	4

	16 
	Алюминий
	0,04
	0,04
	0,02
	0005
	3

	17 
	Нефтепродукт
	0,05
	0,1

	0,06
	0,0
	3

	18 
	Взвешенные вещества
	6,4
	9,0
	5,0
	1,0
	–

	19 
	Сульфид-ион
	0,01
	0,1
	0,01
	0,0
	3

	20 
	Фенол
	0,001
	0,02
	0,001
	0,0005
	3

	21 
	Амоний-ион
	0,5
	0,8
	0,4
	0,05
	4

	22 
	Хлорид-анион
	273,0
	300,0
	273,0
	0,0
	3

	23 
	Сульфат-анион
	100,0
	90,0
	100,0
	12,0
	4

	24 
	Сухой остаток
	1000,0
	1000,0
	1000,0
	0,0
	–

	25 
	Нитрат-анион
	40,0
	70,0
	35,0
	1,0
	4

	26 
	Фосфаты
	0,13
	0,56
	0,15
	0,0
	4

	27 
	Медь
	0,001
	0,009
	0,001
	0,0006
	3

	28 
	Марганец
	0,01
	0,05
	0,01
	0,0
	3

	29 
	Кобальт
	0,01
	0,2
	0,01
	0,02
	4

	30 
	Железо
	0,099
	0,01
	0,099
	0,0
	3
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Таблица 3
Анализ данных расширенных исследований для обоснования перечня нормируемых показателей

	Наименование показателя
	Анализ данных
	Выводы и рекомендации

	рН
	В водном объекте (фон и контроль) – на верхнем пределе нормативного диапазона и даже несколько выше него 
	Включается в состав нормируемых

	Общая минерализация (сухой остаток)
	В сточных водах среднее содержание сухого остатка не превышает 1000 мг/л, но максимальные концентрации превышают эту величину. Имеется ассимилирующая способность (в фоновом створе содержание ниже ПДК)
	Включается в состав нормируемых, ПДС рассчитывается с учетом разбавления 

	Железо
	Содержание в поступающей воде выше ПДК. Содержание в сточной воде ниже, чем в поступающей
	Не включается в состав нормируемых

	Марганец
	Содержание в сточной воде не изменяется в сравнении с водой, поступающей на использование. Существует риск загрязнения 
	Не включается в состав нормируемых. Входит в список контролируемых 
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Таблица 3
Анализ данных для обоснования перечня нормируемых показателей 

	Наименование показателя
	Анализ данных
	Выводы и рекомендации
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