Практическое задание 1
Задание проверяется преподавателем. Для получения оценки загрузите свою работу в систему. Максимальный балл за задание 25 баллов.
«Проект индивидуального жилого дома малой этажности» (варианты 1-5) /
«Проект многосекционного жилого дома средней этажности» (вариант 6)
(проверяемое преподавателем)
 
ВЫБОР ВАРИАНТА ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ.
Вариант задания принимается в соответствии с первой буквой фамилии.
Вариант 6 можно выбирать всем.
Варианты 1-5 представляют собой проекты индивидуального жилого дома малой этажности.
Вариант 6 – проект секционного жилого дома средней этажности.
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Варианты представлены в прилагаемых файлах в формате .pdf.
(Заданные выше чертежи были выполнены в рамках дисциплины «Компьютерная графика в строительстве»)
Место строительства также принимается в соответствии с первой буквой фамилии.
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СОСТАВ ПРОЕКТА:
I. Графическая часть.
1. Необходимо перечертить и представить архитектурно-строительные чертежи индивидуального жилого дома / многосекционного жилого дома (согласно вашему варианту) в составе:
а) План 1 этажа.
б) План 2 (типового) этажа.
в) Фасад 1 в линиях.
г) Фасад 2 в линиях.
д) Разрез 1-1.
(Заданные выше чертежи были выполнены в рамках дисциплины «Компьютерная графика в строительстве»)
Необходимо внести корректировки в выполненные ранее чертежи с учетом заданного конструктивного решения (плана кровли, типа фундамента), а также выполнить фасады в цвете.
2. Выполнить последующие чертежи в составе:
е) Разрез 2-2.
ж) Фасад 3 в цвете.
з) Фасад 4 в цвете.
и) Схема расположения элементов сборного железобетонного многопустотного перекрытия (ГОСТ 26434-2015, ГОСТ 9561-2016).
к) Схема расположения элементов сборного железобетонного ленточного фундамента (ГОСТ 13579-2018, ГОСТ 13580-85).
л) План скатной кровли из металлического профилированного листа / металлочерепицы / гибкой черепицы.
 
II. Пояснительная записка.
Пояснительная записка должна содержать мотивированное объяснение принятых в проекте архитектурных и конструктивных решений и включать в себя следующие разделы:
1 Задание на проектирование (вкладывается выданное задание)
2 Объемно-планировочное решение
2.1 Общая характеристика здания (район строительства, назначение, этажность здания, наличие подвала или техподполья и т.д.)
2.2 Основные объемно-планировочные параметры (общие размеры, высота здания, шаг, пролет, высота этажа, коммуникационные элементы и т.д.)
2.3 Функциональная связь помещений (функциональная схема, выполнение нормативной документации в части площадей помещений)
2.4 Выполнение противопожарных и санитарно-гигиенических требований
2.5 Технико-экономические показатели (жилая, подсобная, общая площадь дома, площадь застройки, строительный объем здания, коэффициенты и т.д.)
3 Конструктивное решение
3.1 Конструктивная система и схема здания (особенности конструктивной системы, несущая способность, пространственная жесткость)
3.2 Конструктивные элементы здания (фундаменты, стены, перегородки, перекрытия, полы, окна и двери, лестницы, крыша и т.д.)
4 Инженерное оборудование здания
Литература
 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТЫ.
Все чертежи выполняются в масштабе М1:100.
Чертежи оформляются на подходящих по размеру листах форматов А3-А2 с рамкой и основной надписью по ГОСТ Р 21.101-2020 (форма 3 прил. Ж). Размещение чертежей возможно в любом порядке.
Пример заполнения основной надписи (штампа) приведен в прилагаемых файлах.
Оформление чертежей должно соответствовать ГОСТ 21.501-2018 и ГОСТ Р 21.101-2020.
ВСЕ ЧЕРТЕЖИ ЗАДАНИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВЫПОЛНЕНЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Отсутствие любого чертежа дает право на отправку задания на доработку.
Пример выполнения альбома чертежей приведен в прилагаемых файлах.
 
Пояснительная записка выполняется на формате А4 с рамкой и основной надписью по ГОСТ Р 21.101-2020 (форма 6 прил. Ж) на каждом листе разделов, а также титульным листом (форма 13 прил. П) и содержанием.
Пояснительная записка выполняется с помощью графических текстовых редакторов на 10-20 листах.
Основная текстовая часть пояснительной записки оформляется в соответствии с ГОСТ Р 2.105-2019; список литературы – ГОСТ Р 7.0.100-2018.
Пример выполнения пояснительной записки, а также шаблон для ее оформления в формате .docx приведены в прилагаемых файлах.
 
Работа выполняется строго в соответствии с заданием без возможности внесения изменений в её состав.
Все составные части работы должны быть выполнены автором без сторонних заимствований.
Вся работа должна четко читаться, не допускается размытость изображений.
 
ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ФОРМА ПОДАЧИ РАБОТЫ*:
1. Альбом чертежей с разрешением не менее 300dpi в формате многостраничного файла .pdf. Первым листом электронного альбома чертежей должен быть титульный лист.
2. Пояснительная записка. с разрешением не менее 300dpi в формате многостраничного файла .pdf. Первым листом пояснительной записки должен быть титульный лист.
 
Допускается использование помимо Graphisoft ArchiCAD любых других профессиональных программ для выполнения задания (например, Autodesk AutoCAD, Revit и т.д.).
 
ВНИМАНИЕ!!!
На основе выполнения данной работы будут даны задания в последующих дисциплинах.
Просим Вас сохранять исходные рабочие файлы программ и выполненное задание по данной дисциплине для упрощения дальнейшей работы.
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