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Тема 1. Элементы силовой электроники
1.4. Полупроводниковые диоды


Задание

Приведите описание и справочные данные одного произвольно выбранного полупроводникового прибора с одним p–n-переходом (диод или стабилитрон).
В обязательном порядке в описании должны присутствовать:
а) наименование прибора;
б) тип прибора / назначение;
в) основные численные характеристики (допустимые значения токов и напряжений);
г) вольт-амперная характеристика (ВАХ) прибора (зависимость тока от напряжения) в линейном или логарифмическом масштабах с численными значениями масштабов по осям;
д) эскиз прибора с обозначением назначения выводов.

Рекомендации к выполнению 

Самостоятельно выберите конкретный тип прибора, для которого вы сделаете описание (за исключением типа прибора в образце к заданию). 
Найдите перечисленные выше данные в сети Интернет или справочной литературе. 
Для поиска ВАХ и остальной документации в поисковых системах сети Интернет рекомендуется использовать запрос «тип прибора datasheet».



Образец выполнения задания
1. Наименование прибора.
1N4007

2. Тип прибора.
Диод общего применения

3. Основные численные характеристики (допустимые значения токов и напряжений).
Максимальное постоянное обратное напряжение, В	                1000
Максимальный прямой (выпрямленный за полупериод) ток, А	1
Максимальное импульсное обратное напряжение, В	                1200
Максимально допустимый прямой импульсный ток, А	         30
Максимальный обратный ток, мкА, при 25 гр	                               5
Максимальное прямое напряжение, В, при 25 гр.	                   1.1
при I пр., А                                                                                         	1
Рабочая температура, °С	                                                –65...150
Корпус	              DO204AL(DO-41)
Способ монтажа	    В отверст.
Производитель        Kingtronics

4. Вольт-амперная характеристика (ВАХ) прибора (зависимость тока от напряжения) в линейном или логарифмическом масштабах с численными значениями масштабов по осям.
[image: ]

5. Эскиз прибора с обозначением назначения выводов.
[image: C:\Users\Алексей\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\1n4007.png]
Сверху – анод, снизу – катод


6. Примерная розничная стоимость прибора.
По информации с сайта efind.ru, стоимость составляет 0,7–0,9 руб. за штуку. 

[image: ]
7. Используемая литература (оформление согласно стандартам).

1N4007 Datasheet (PDF) - Pan Jit International Inc. [Электронный ресурс]. URL: https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/14624/PANJIT/1N4007.html (дата обращения: 27.06.2019)



Бланк выполнения задания 1

1. Наименование прибора.

2. Тип прибора.

3. Основные численные характеристики (допустимые значения токов и напряжений).

4. Вольт-амперная характеристика (ВАХ) прибора (зависимость тока от напряжения) в линейном или логарифмическом масштабах  с численными значениями масштабов по осям.

5. Эскиз прибора с обозначением назначения выводов.

6. Примерная розничная стоимость прибора.

7. Используемая литература (оформление согласно стандартам).


Практическое задание 2


Тема 1. Элементы силовой электроники
1.5. Биполярные транзисторы

Задание 

Приведите описание и справочные данные одного произвольно выбранного полупроводникового прибора с двумя и более p–n-переходами (полевой или биполярный транзистор, тиристор).
В обязательном порядке в описании должны присутствовать:
а) наименование прибора;
б) тип прибора;
в) основные численные характеристики (допустимые значения токов и напряжений);
г) вольт-амперная характеристика (ВАХ) прибора (зависимость тока от напряжения) в линейном или логарифмическом масштабах с численными значениями масштабов по осям;
д) эскиз прибора с обозначением назначения выводов;
е) используемая литература (оформление согласно стандартам).

Рекомендации по выполнению задания

Самостоятельно выберите конкретный тип прибора, который вы будете описывать (за исключением типа прибора, использованного в образце к заданию). 
Найдите перечисленные выше данные в сети Интернет или справочной литературе. 
Для поиска ВАХ и остальной документации в поисковых системах сети Интернет рекомендуется использовать запрос «тип прибора datasheet».



Образец выполнения задания

1. Наименование прибора.
IRF640N

2. Тип прибора.
полевой транзистор, N-канал

3. Основные численные характеристики (допустимые значения токов и напряжений).
Структура	n-канал
Максимальное напряжение сток-исток Uси, В	                               200
Максимальный ток сток-исток Iси макс. при 25 °С, А	                     18
Максимальное напряжение затвор-исток Uзи макс., В           	          ±20
Сопротивление канала в открытом состоянии 
при VGS = 10 В Rds (on), Ом						         0.15  
Максимальная рассеиваемая мощность Pси макс., Вт	                   150
Крутизна характеристики, S	                                                            6.8
Корпус	to220ab
Пороговое напряжение на затворе                                                2…4 В

4. Вольт-амперная характеристика (ВАХ) прибора (зависимость тока от напряжения) в линейном или логарифмическом масштабах с численными значениями масштабов по осям.
[image: ]

5. Эскиз прибора с обозначением назначения выводов.
[image: ]
6. Примерная розничная стоимость прибора.
37 руб.

7. Используемая литература (оформление согласно стандартам).

IRF640N Datasheet (PDF) - Fairchild Semiconductor [Электронный ресурс]. URL: https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/152088/FAIRCHILD/IRF640N.html  (дата обращения: 27.06.2019)


Бланк выполнения задания 2
1. Наименование прибора.

2. Тип прибора.

3. Основные численные характеристики (допустимые значения токов и напряжений).

4. Вольт-амперная характеристика (ВАХ) прибора (зависимость тока от напряжения) в линейном или логарифмическом масштабах с численными значениями масштабов по осям.


5. Эскиз прибора с обозначением назначения выводов.


6. Примерная розничная стоимость прибора.

7. Используемая литература (оформление согласно стандартам).
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