Практическое задание 1

Тема 1. Резисторы, конденсаторы, катушки индуктивности и дроссели
Задание
Определите сопротивление R токопроводящего элемента из нихрома марки Х20Н80 длиной 10 метров и площадью поперечного сечения 5 мм2.
Рекомендации по выполнению задания 
1. Изучите в учебнике по курсу ОЭТ (ч. 1) тему 1 (раздел 1.1). 
2. Удельное электрическое сопротивление нихрома марки Х20Н80 равно 1,081 Ом • мм²/м. 
3. Сопротивление R измеряется в омах и в общем случае описывается равенством R = рl / S, где р – удельное электрическое сопротивление (Ом • мм2/м); S – площадь поперечного сечения (мм2) токопроводящего элемента; l – длина токопроводящего элемента (м).
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