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Паспорта типовых проектов общеобразовательных учреждений
	Конфигурация, размеры в осях
	Вместимость, мест
	Радиус
обслуживания, м
	Ориентация
	Область применения,
№ типового проекта
	Площадь застройки, м2
	Размер участка, га
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	192
	500
	юг, восток, юго-восток
	I В подрайон,
II и III климатические районы c обычными геологическими условиями
tН.В = –20, –30, –40  C
ТП № 224-1-160/75
	819,50
	1,20
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	320
	500
	юг, восток,юго-восток
	I, II и III климатические
районы c обычными
геологическими условиями
tН.В = –20, –30, –40  C
ТП № 224-1-182/83
	1516,47
	1,70


прил. 3
	Конфигурация, размеры в осях
	Вместимость, мест
	Радиус
обслуживания, м
	Ориентация
	Область применения,
№ типового проекта
	Площадь застройки, м2
	Размер участка, га
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	320
	500
	восточная
	I В подрайон,
II и III климатические районы c обычными геологическими условиями
tН.В = –20, –30, –40 C
ТП № 224-1-182/75
	973,86
	1,70
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	320
	500
	меридиональная
	I В подрайон,
II и III климатические районы c обычными геологическими
условиями
tН.В = –20, –30, –40 C
ТП № 223-1-139/74
	1350,00
	1,7


 


прил. 3
	Конфигурация, размеры в осях
	Вместимость, мест
	Радиус
обслуживания, м
	Ориентация
	Область применения,
№ типового проекта
	Площадь застройки, м2
	Размер участка, га
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	392
	500
	свободная
	I В подрайон,
II и III климатические районы c обычными геологическими
условиями
tН.В = –10, –20, –25, –30, –40  C
ТП № 222-1-241ПВ
	1631,90
	2,00
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	464
	500
	юг, восток, юго-восток
	I А, I Б, I Г, климатические
подрайоны с вечномерзлыми грунтами
tН.В = –30, –20  C
ТП № 224-1-222М
	1306,17
	2,00







прил. 3
	Конфигурация, размеры в осях
	Вместимость, мест
	Радиус
обслуживания, м
	Ориентация
	Область применения,
№ типового проекта
	Площадь застройки, м2
	Размер участка, га
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	480
	500
	юг, восток, юго-восток
	I, II и III климатические
районы c обычными
геологическими условиями
tН.В = –20, –30, –40  C
ТП № 222-1-245
	978,00
	1,70
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	624
	500
	свободная
	I В подрайон,
II и III климатические районы c просадочными грунтами II типа с величиной просадки
35 см и подрабатываемыми территориями III и IV группы с деформацией земной поверхности R  10 км,
  3,8 мм/м, i  6 мм/м
tН.В = –20, –25, –30  C
ТП № 222-1-247ПВ
	1608,00
	2,00


 


прил. 3
	Конфигурация, размеры в осях
	Вместимость, мест
	Радиус
обслуживания, м
	Ориентация
	Область применения,
№ типового проекта
	Площадь застройки, м2
	Размер участка, га
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	624
	500
	по оси I-I
на юг
	I В подрайон,
II и III климатические районы c обычными геологическими
условиями
tН.В = –30, –20  C
ТП № 222-1-267
	1711,50
	2,00
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	624
	500
	свободная
	I В подрайон,
II и III климатический районы с обычными геологическими
условиями
tН.В = –20, –30, –40  C
ТП № 223-1-237
	1460,20
	2,00




прил. 3
	Конфигурация, размеры в осях
	Вместимость, мест
	Радиус
обслуживания, м
	Ориентация
	Область применения,
№ типового проекта
	Площадь застройки, м2
	Размер участка, га
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	640
	500
	свободная
	I В подрайон,
II и III климатические
районы
tН.В = –20, –30, –40  C
ТП № 223-1-245/85
	1940,30
	2,00
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	640
	500
	меридианальная
	I В подрайон,
II, III климатические районы
tН.В = –20, –30, –40  C
ТП № 223-1-247/85
	1372,74
	2,00





 прил. 3
	Конфигурация, размеры в осях
	Вместимость, мест
	Радиус
обслуживания, м
	Ориентация
	Область применения,
№ типового проекта
	Площадь застройки, м2
	Размер участка, га
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	784
	500
	свободная
	I В подрайон,
II и III климатические районы c обычными геологическими условиями
tН.В = –50, –25, –30  Cс сейсмичностью 8 и 9 баллов
ТП № 222-1-192с
	2402,00
	2,20
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	784
	500
	южная и восточная
	I В подрайон,
II и III климатические районы с обычными геологическими
условиями
tН.В = –20, –30, –40  C
ТП № 222-1-255
	1736,00
	2,20



прил. 3
	Конфигурация, размеры в осях
	Вместимость, мест
	Радиус
обслуживания, м
	Ориентация
	Область применения,
№ типового проекта
	Площадь застройки, м2
	Размер участка, га
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	784
	500
	свободная
	I В подрайон,
II и III климатические районы c просадочными грунтами II типа с величиной просадки
36 см и подрабатываемыми территориями III и IV группы с деформацией земной поверхности
R  10 км,   3,8 мм/м,
i  6 мм/м
tН.В = –20, –30, –25  C
ТП № 222-1-248ПВ
	1803,00
	2,20
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	960
	500
	свободная
	I В подрайон,
II и III климатические районы c обычными геологическими
условиями
tН.В = –20, –30, –40  C
ТП № 222-1-244
	2248,80
	2,80



прил. 3
	Конфигурация, размеры в осях
	Вместимость, мест
	Радиус
обслуживания, м
	Ориентация
	Область применения,
№ типового проекта
	Площадь застройки, м2
	Размер участка, га
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	960
	500
	свободная
	I, II и III климатические районы c обычными геологическими
условиями
tН.В = –20, –40  C
ТП № 222-1-394
	2397,92
	2,80
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	960
	500
	свободная
	I, II и III климатические районы c обычными геологическими
условиями
tН.В = –20, –40  C
ТП № 224-1-40/с
	1914,12
	2,80




прил. 3
	Конфигурация, размеры в осях
	Вместимость, мест
	Радиус
обслуживания, м
	Ориентация
	Область применения,
№ типового проекта
	Площадь застройки, м2
	Размер участка, га
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	1176
	500
	южная
и северная
	I В подрайон,
II и III климатические районы с обычными геологическими
условиями
tН.В = –20, –30, –40  C
ТП № 224-1-160/75
	2492,00
	2,80
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	1176
	500
	южная
и северная
	I В подрайон, II и III климатический районы
с обычными геологическими условиями
tН.В = –30, –25  C
ТП № 222-1-399с.83
	2849,00
	2,80





прил. 3
	Конфигурация, размеры в осях
	Вместимость, мест
	Радиус
обслуживания, м
	Ориентация
	Область применения,
№ типового проекта
	Площадь застройки, м2
	Размер участка, га
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	1280
	500
	свободная
	I, II и III климатические районы c обычными геологическими
условиями
tН.В = –20 ÷ –40  C
ТП № 224-1-406
	2160,00
	3,00
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	1600
	500
	свободная
	I, II и III климатические районы c обычными геологическими
условиями
tН.В = –20 ÷ –40  C
ТП № 224-1-408
	1980,00
	3,40
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