Выполнить построение информационной модели многоэтажного гражданского здания.
Конструктивная схема: каркасная, рамная, безбалочная.

Материал основных несущих конструкций: монолитный железобетон.

Используемое средство: программная система RENGA.
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Общий порядок работы
1. Задание сетки разбивочных осей;
2. Выполнить задание конструктивных элементов: колонн, перекрытий, стеновых заполнений, фундаментов;
3. Выполнить устройство лестничных клеток, задать оконные и дверные проёмы в стенах;
4. Сформировать чертежи объекта: фасады, планы этажа на отм. 0,000; план типового этажа; план подвала; план кровли, разрезы;
5. Сформировать отчёт о работе.



Состав отчёта

1. Титульный лист;
2. Бланк задания
3. Содержание;
4. Введение;
5. Краткий ход работы над проектом;
6. Скриншоты с экрана разработанных чертежей (см. выше);
7. 3D-виды объекта: 2-3 изображения;
8. Вывод по работе.
