Практическая работа № 1

«Элементы каменной кладки».

Цель работы: Изучить элементы каменной кладки.

Указания к работе:
1. Проанализируйте задание.

2. Обобщив полученные знания по пройденному материалу, заполните 1, 2 графы таблицы элемент каменной кладки (смотри бланк отчета).

3. Ответьте на контрольные вопросы.

ХОД РАБОТЫ

Элементы каменной кладки


Название	Определение

	1
	2












Контрольные вопросы:
1. Как называются ряды кладки?
2. Какую роль выполняют штрабы?
3. Из чего складывается высота ряда кладки?
4. Какой толщины выкладывают перегородки в зданиях?
5. Как называют кладку, расположенную между двумя проемами?


 «Подмости для каменных работ».

Цель работы: Изучить различные виды подмостей для каменных работ, усвоить их технические характеристики.

Указания к работе:
1.Проанализируйте задание.

2.Обобщив полученные знания по пройденному материалу, заполните 2, 3 графы таблицы подмостей (смотри бланк отчета).


3.Ответьте на контрольные вопросы.



ХОД РАБОТЫ

Таблица видов подмостей

	Название
	Эскиз подмостей
	Технические характеристики

	1
	2
	3

	Переносные площадки-
	
	

	подмости для кладки
	
	

	наружных стен лоджий
	
	

	и перегородок
	
	

	Переносные площадки-
	
	

	подмости для кладки
	
	

	наружных стен
	
	

	лестничных клеток
	
	

	Универсальные
	
	

	пакетные подмости в
	
	

	нижнем положении
	
	

	Универсальные
	
	

	пакетные подмости в
	
	

	верхнем положении
	
	



Контрольные вопросы:
1. Для чего служат подмости?
2. Какие требования предъявляются к подмостям?

3. Как устраивают ленточное замащивание вдоль стены?

4.	При выполнении какого яруса кладки у пакетных подмостей металлические опоры расположены в верхнем положении?

5.До какой высоты можно выполнять кладку с уровня, где работает каменщик?
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«Леса для каменных работ».

Цель работы: Изучить различные виды лесов для каменных работ, усвоить их технические характеристики.

Указания к работе:
1. Проанализируйте задание.

2. Обобщив полученные знания по пройденному материалу, заполните 2, 3 графы таблицы подмостей (смотри бланк отчета).

3. Ответьте на контрольные вопросы.
ХОД РАБОТЫ
Таблица видов лесов
	Название
	Эскиз лесов
	Технические характеристики

	1
	2
	3

	Трубчатые
	
	

	безболтовые леса
	
	

	Струнные
	
	

	подвесные леса
	
	

	Универсальные
	
	

	самоходные леса
	
	


Контрольные вопросы:
1.Для чего служат леса?

2.При строительстве каких зданий используют струнные подвесные леса?

3.Как крепят трубчатые безболтовые леса к стенам здания?
4.На какой высоте от уровня земли настилы лесов должны иметь ограждения и какая их высота соответственно?

5.Какова ширина настила на лесах?


«Инструменты, приспособления для выполнения кирпичной кладки».

Цель работы: Изучить инструменты и приспособления для выполнения кирпичной кладки, усвоить технические характеристики инструментов.

Указания к работе:
1. Проанализируйте задание.

2. Обобщив полученные знания по пройденному материалу, заполните 2, 3 графы таблицы инструментов (смотри бланк отчета).

3. Ответьте на контрольные вопросы.



Таблица инструментов для подготовки и проверки поверхностей

	Название
	Эскиз инструмента
	Технические характеристики

	1
	2
	3

	Кельма
	
	

	Растворная лопата

	
	

	Растворная лопата
	
	

	Молоток-кирочка

	
	

	Швабровка
	
	

	Строительный отвес

	
	

	Строительный
уровень

	
	

	Правило

	
	

	Угольник

	
	

	Шнур-причалка

	
	

	Порядовка

	
	



Контрольные вопросы:

1. Какой инструмент применяют для проверки горизонтальности и вертикальности кладки?

2. Какой инструмент применяют для обеспечения прямолинейности и горизонтальности рядов кладки?

3. Перечислите общие требования, предъявляемые охраной труда к инструментам каменщика.

4. Для чего служит порядовка и как ею пользоваться?

5. Какое приспособление используют для затирки швов каналов кладки?


