Задание №10
Требуемые условия завершения
Открыто с: среда, 31 августа 2022, 00:00
Вам предстоит продолжить работу со вторым чертежом, который Вы выполнили в задании№1, решить графическую работу №2 по изученной ранее теме "Построение линии пресечения двух поверхностей (плоскости и поверхности)". Перед тем как приступить к выполнению рекомендую познакомится с методическими указаниями.
Для успешного выполнения этого задания необходимо:
1. В соответствии с логином определиться с номером варианта. 
2. В методических указаниях по номеру варианта взять данные для выполнения ГР.
3. Приступить к выполнению ГР:
· Построить поверхности и плоскость по размерам в задании;
· Построить в плоскости горизонталь или фронталь, в зависимости от предстоящего выбора положения дополнительной плоскости проекций;
· Построить дополнительную плоскость проекций;
· Перенести изображения поверхностей и плоскости на дополнительную плоскость проекций;
· Определить явные точки пересечения плоскости и поверхностей;
· Для определения промежуточных точек пересечения воспользоваться  дополнительными секущими плоскостями;
· Полученные точки пересечения перенести на основные плоскости проекций; 
· Соединить полученные точки, тем самым определить линию пересечения;
· Определить видимость линии пересечения;
· Построить дополнительную плоскость проекций;
· Определить истинную величину сечения; 
· Записать алгоритм.
Задание необходимо выполнить карандашом, с помощью линейки и циркуля, либо использовать графических редактор - если у Вас есть навык такой работы. После того как задание выполнено, его необходимо отправить на проверку (скан, фото или файл). В качестве подсказки можно воспользоваться  "образцом ГР№2". 

